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1． 投标邀请函
无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司受江苏省惠山中等专业学校委托，对工业互联网互联技术实训设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：工业互联网互联技术实训设备采购项目
2.采购项目编号：JSZC-320206-CXLT-G2026-0006     
3.项目预算：120万元，本项目设定最高限价，最高限价：120万元，供应商的投标总价在最高限价以内的为有效报价，超过最高限价的投标文件无效。
4.完工期限：签订合同后30日历天内完成全部供货、安装、施工以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用（具体开始时间根据采购人通知为准）。
5.采购方式：公开招标
6.采购人：江苏省惠山中等专业学校
7.本项目标的所属行业：工业（制造业）。
8.本项目是否专门面向中小企业：是
（识别企业规模类型，可登录工业和信息化部网站上中小企业规模类型自测小程序中查询，网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）
9.本项目不接受联合体投标。
（二）投标人资格要求
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；
4.本项目的特定资格要求： / 。
（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login进入注册界面。
（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼1楼公共资源交易大厅）。
（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  
（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 
技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）
2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc112006902]（四）获取采购文件
潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
[bookmark: _Toc112006903]（五）公开答疑时间、地点
采购人、无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（237773493@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年7月24日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“ 工业互联网互联技术实训设备采购项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前通过邮箱（237773493@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc112006904]（六）投标及开标、定标时间、地点：
本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。
投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年8月10日14:00，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年8月10日14:00。
投标及开标地点：无锡市公共资源交易中心惠山分中心开标室  7 （无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼三楼）
定标时间：评标结束
[bookmark: _Toc112006905]定标地点：无锡市公共资源交易中心惠山分中心评标室 1  （无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼四楼）
（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。
（九）投标有效期：开标之日起90天
（十）采购方法：
本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
[bookmark: _Toc112006909]（十一）其他
采购代理机构：无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司
联系地址：无锡市新吴区星洲电子商务园3-202
联系人：刘娟、朱莉
联系电话：15651907773、17715690881
邮政编码：214000
电子邮件地址：237773493@qq.com 




二、投标人须知
[bookmark: _Toc112006911]（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
[bookmark: _Toc112006912]（二）招标文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
[bookmark: _Toc112006913]（三）招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人及无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司。
[bookmark: _Toc112006914]（四）招标文件的补充或修正：
1.无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交投标供应商确认函。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。
[bookmark: _Toc112006915]（五）投标文件的组成：
1．投标函（格式见附件）
2．资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；
（3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；
（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；
（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；
（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；
（9）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之4中要求）；
[bookmark: _Hlk23510977][bookmark: _Hlk529436263]（10）投标人需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；
（11）承诺书（格式见附件）；
3．开标一览表（格式见附件）
4．明细报价表（格式见附件）
5. 服务保障承诺（格式见附件）
6．投标偏离表（格式见附件）
7．投标供应商基本情况表（格式见附件）
8. 提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料
9．服务方案（如有格式自拟并自行添加）
10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
11.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）
12.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）
上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
（6） [bookmark: _Toc112006916]投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。
6.投标费用自理。
[bookmark: _Toc112006917][bookmark: _Toc112006918]（七） 网上投标：
1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc112006919]（八）无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限投标的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；
22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。
23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；
25.（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
27.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（九）开标、评标：
1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。
3．投标文件的审查
（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
4．评标程序
评标工作由无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

	3
	投标人法定代表人授权委托书
	法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件

	4
	投标人法定代表人身份证扫描件
	身份证应为正、反面

	5
	投标人法定代表人授权代表身份证扫描件
	身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件。

	9
	承诺书
	格式见附件

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	 供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）

	11
	特定资格要求
	（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之4中要求）

	12
	信用记录
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: _Toc116946315]符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写，格式见附件

	2
	开标一览表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	3
	报价明细表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	4
	服务保障承诺
	按招标文件填写 ，格式见附件

	5
	投标偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	投标供应商基本情况表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	7
	满足采购需求
	满足采购文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。

	8
	投标文件内容
	不存在投标人须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5．评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
6．评标标准：详见附件。
[bookmark: _Toc112006920][bookmark: _Toc112006921]（十）定标：
[bookmark: _Toc112006922][bookmark: _Hlt50664451][bookmark: _Hlt50664450]1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标人在江苏省政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2．在发布中标公告的同时，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。
3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2．出现影响采购公正的违法、违规行为；
3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4．因重大变故，采购任务取消。
[bookmark: _Toc112006923]（十二）中标无效的确认：
1．提供虚假材料谋取中标的；
2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[bookmark: _Toc112006924]（十三）签订、履行合同：
1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
[bookmark: _Toc112006925]（十四）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
（十五）中标服务费：
本项目代理服务费按差额定率累进法计算，中标服务费以中标金额为计费基础，100万元（含）以下部分费率为1.2%，100万元—500万元（含）以下部分费率为0.88%，由采购人支付。
（十六） 政府采购政策：
1.合同融资
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
2.履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。
3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
4．中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
5．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


3. 项目要求和有关说明
本项目为工业互联网互联技术实训设备采购项目，本项目核心产品为：工业互联网与机器视觉实训设备。投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件。项目需求如下：
本项目属性：货物类。
（一）项目基本情况：
1.项目地址：江苏省惠山中等专业学校。
2.采购范围：清单范围内的工业互联网与机器视觉实训设备、机器人生产线单元、移动可视化实训示教系统、智能讲桌等设备。
3.质量标准：所供货物达到国家及行业标准，满足采购需求，并按照采购人要求安装调试到位。
4.完工期限：签订合同后30日历天内完成全部供货、安装、施工以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用（具体开始时间以采购人通知为准）。逾期违约金：因供货方导致完工期限延误，每延误一天支付2万元违约金；逾期超过10日历天的，采购人有权无条件终止合同。
5.项目整体免费质保期：自验收合格之日起1年。
6.付款方式：合同签订后十五个工作日之内支付合同金额的30%作为预付款，剩余部分在供货完成并验收合格后一次性付款。
7.标的物明细表：本项目为货物采购，其中货物采购标的及对应的中小企业划分标准所属行业如下表。投标供应商需根据下表在《中小企业声明函》和《关于符合本国产品标准的声明函》中进行逐一列明并填报。
	序号
	标的名称
	性能参数
	所属行业

	1
	工业互联网与机器视觉实训设备
	见以下内容
	工业（制造业）

	2
	机器人生产线单元
	见以下内容
	工业（制造业）

	3
	移动可视化实训示教系统
	见以下内容
	工业（制造业）

	4
	智能讲桌
	见以下内容
	工业（制造业）



	序号
	名称
	参数要求
	数量

	1
	工业互联网与机器视觉实训设备
	一、硬件配置
1.台面板要求采用≥25mm，桌体框架参考采用工业铝合金型材一次成型，阳极氧化工艺处理，开有标准滑槽方便安装，台体的平衡可由脚下铝压铸件上的脚轮进行调节，脚轮带刹车功能便于固定。
2.台面要求通过≥4只铝压铸件浮空式连接支撑，厚度要求≥5mm，表面喷塑防护处理。台面要求高度≥800mm，台体承载重量≥300KG。
3.实训台下方配置大型储物吊柜高强度冷轧钢板经圆弧卷边一体加工成型。
4.要求配备2款直流供电的不同类型微、小型可编程控制器，能够覆盖多类型工业通讯原理、工业以太网协议、自定义自由口通讯、多协议组网数据交互与通讯故障排查等通讯实训内容。
5.微型可编程控制器：集成数字量输入、晶体管输出、高速计数、高速脉冲运动控制、以太网及通用485通讯接口，兼容市面主流工业总线，可与各类工控设备互联互通，配套专用通讯线缆，满足小型点位逻辑控制、基础运动控制与通讯实训。
6.小型可编程控制器：集成多路数字量输入输出、多通道高速计数器、多轴脉冲运动控制、以太网与通用标准通讯接口，支持 NFC 近场交互访问控制系统，适配复杂点位逻辑、多轴联动、近场通信实训，配套专用通讯线缆。
7.工业人机交互实训终端，直流供电架构，搭载高清液晶显示屏幕，集成以太网、RS232、RS485、USB 多类通用通讯接口。可实现工业触控屏基础操作教学，完成触摸屏与 PLC 设备互联互通组网实训；支持功能按键逻辑编程、动态曲线图形展示、画面实时跟踪等可视化交互功能开发，学生可实操组态界面制作、设备状态实时监控、设备联动控制等实训内容，完整掌握工业人机界面开发与通讯对接核心技能。
8.配备光电传感器、电感式接近开关、黄绿红白指示灯及按钮，传感器及按钮通过可编程控制器采集至云端。速度显示包含编码器、速度显示表，RS485输出功能，用于显示三相交流电机输出状态。配备启动、停止、急停按钮方便实训进行。
9.包含支持PROFIBUS-DP网络通信模块、≥8路数字量输入模块、≥8路数字量输出模块、搭载MODBUS TCP功能模块，支持MODBUS TCP、PROFIBUS-DP专项通信实验。
10.工业场景专用无线组网实训设备，适配车间复杂工况环境，支持双路直流冗余供电与标准 PoE 两种供电模式，保障组网稳定性。
11.具备完整网络实训功能   配备≥2个终端。
12.检测模块采用智能视觉系统，由一体式智能相机、镜头、通讯电缆等组成。采用COMS拍照检测，有效像素数≥320万，摄像面积≥3.45μmX3.45μm，彩色检测，分辨率≥2048×1536。
13.镜头：固定焦距，手动光圈，≥六百万像素，FA 镜头；焦距≥16 mm，像面尺寸Φ9 mm（1/1.8″），最近摄距0.1m。
14.光源控制器：采用恒压驱动方式，PWM发光方式，PWM频率约141KHz
15.光源：波长：B:465nm、R:625nm。色温W:6000—7000K、照射角度≥75°。
16.工作电网监测模块采用电子式电能表来显示测量参数信息。可以直接代替常规电力变送器等辅助单元，作为一种先进的智能化数字化电网前端采集元件，广泛应用于各种控制系统、变电自动化系统、配电自动化系统中，具有安装方便、接线简单、维护方便、工程量小等特点，能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件组网。
17.温湿度传感器：温度量程：—40℃～＋125℃；湿度量程：0～100％；温度精度：±0.3℃；湿度精度：±3％RH；温度分辨率：0.1℃；湿度分辨率：0.1％RH。
18.配备通用摄像头，可记录整个实验操作过程，能够实现高质量回溯。通过该模块可以记录学生的考核过程，同时通过回溯查看操作过程中的错误点，针对性进行提高和改正。主要技术参数要求：像素≥200万像素1080P高清；镜头≥4mm；支持背光补偿，智能报警，3D降噪，红外≥20米。
19.工控台：满足监测平台及机器人设备、传输带使用要求。
20.控制工控终端要求运行：内存≥8G，存储≥512G，满足实训项目教学运行要求。
二、配套资源
（一）云在线教学平台
云平台包含物联云、教学云等功能模块，是一个集设备远程管理、在线教学资源库等应用功能于一体的云平台。 
1）物联云主要功能： 
主要包括运营中心、设备中心、分析中心、组态中心、物联中心、用户中心、系统中心、消息中心和预测维护等功能。 
（1）运营中心含有运营驾驶舱，用于在云端展示报表、组态、设备地图监控等信息，实现远程设备监控；
（2） 设备中心能够进行设备管理，并对设备的数据信息、报警信息等进行监控；
（3） 分析中心能够以图表的形式进行数据展示与分析，报表的类型有指标卡、表格、折线图、柱状图、饼图、全时曲线等；
（4）组态中心具有云端组态编辑功能，可以在云端通过拖拽和配置的方式进行组态开发，用户根据项目自行设计界面，可调用的控件包括开关、状态、按钮、指标卡、仪表、棒图、饼图、温度计等。并且能够实现组态模板复用和管理功能；
（5）物联中心可进行物联管理，能够进行数据模板管理、盒子管理和报警规则管理。模板管理能够以拖拽的形式，进行智能无线终端与接入的设备通讯配置和上云数据登记，具有脚本编程功能；盒子管理用于查看智能无线终端运行状态以及数据点监控；
（6）用户中心用于用户账号管理以及用户权限设置；
（7）系统中心用于设定个性化设置与存储配置；
（8）消息中心能够查询到云平台的操作日志，对操作人员、操作时间、操作地址进行查看； 
（9）预测性维护：集设备状态监测、故障诊断和预测、维修决策具有等于一体的一种主动维护方式。包含：样本管理、模型管理、报警统计功能，其中样本管理具有手动采样和自动采样，可对样本进行创建、修改、查看、删除等操作，数据采样的条件、规则等都可配置，样本以列表形式展示；模型管理包含模型列表。模型编辑、模型查看等功能；报警统计可针对报警的数据点定期做故障统计，具有按日、月、季度、年、故障类型等维度统计不同故障点的发生频次，展示报警总数，并以折线图方式展示报警结果。 
2）教学云功能：包含视频管理、文档管理、分组管理、学习教程等模块，具体功能如下： 
（1）视频管理能够新增上传教学视频，并可对该新增的视频资源的标题、描述、分组、标签等内容进行编辑或选择，同时还可对已上传的教学视频进行查看、删除、恢复等操作； 
（2）文档管理能够新增上传教学文档，并可对该新增的文档资源的标题、描述、分组、标签等内容进行编辑或选择，同时还可对已上传的教学文档进行查看、删除、恢复等操作； 
（3）分组管理能够对平台上所有的教学资源（视频资源、文档资源）进行统一分类管理，可增加相关的分组名和分组描述； 
（4）学习教程作为学生学习在线教学资源的入口，能够从不同的维度（如：资源的标题、筛选标签、上传时间、资源类型等）对相关教学资料进行筛选、观看学习；
（5）同时还可在线查看相关系统数据，如：今日资源查看总量、今日视频播放次数、今日文档查看次数、今日访问总人次、今日新增资源数等相关数据。
（二）MES制造执行系统
要求MES 制造执行系统是面向制造过程管理与教学实训应用构建的核心业务系统，系统覆盖从物料、工艺、工序、生产计划、生产执行到质量检测的全过程管理，实现生产过程透明化、数据化与可追溯。
系统既满足真实制造执行场景的业务逻辑要求，又可用于工业互联网与智能制造相关课程的教学与实训应用。
1.角色管理
系统支持多角色定义与管理，每个角色可配置不同的操作权限。
角色权限可覆盖生产管理、质量管理、基础数据管理等各业务模块，满足不同岗位（如生产人员、质检人员、管理人员、学生角色等）的使用需求。
2.工作站管理
系统支持工作站的新增、编辑和删除等管理功能。
工作站信息以列表形式展示，包含工作站编号、工作站名称、所在车间名称、所属工序等信息，用于描述工厂中各道工序的基本生产单元。
3.物料产品管理
系统支持物料及产品信息的新增、编辑和删除等功能。
物料产品信息以列表形式展示，包含物料编码、物料名称、单位、所属分类等信息。并以列表形式展示 BOM 结构信息，包括物料编码、物料名称、单位、使用比例等内容。
4.生产工单管理
系统支持生产工单的创建、编辑和删除等操作。
生产工单信息以列表形式展示，包含工单编码、工单名称、工单类型、产品名称、工单数量等信息，用于指导生产任务的执行。
5.工序管理
系统支持工序的创建、编辑和删除等功能。
工序信息以列表形式展示，包含工序编码、工序名称及备注信息，用于定义生产过程中的各个加工环节。
6.工艺管理
系统支持工艺路线的创建、编辑和删除等功能。
工艺信息以列表形式展示，包含工艺路线编号、工艺路线名称、工艺路线说明等内容，用于描述产品的完整加工流程。
7.生产排产
系统支持将生产工单汇总至生产排产界面进行统一排产管理。
排产信息以列表形式展示，包含工单编码、工单名称、需求日期、排产状态等信息。已排产的工单需以工艺路线图的形式进行展示，并在图中直观体现工单完成比例。
系统支持按多个维度对排产数据进行查询与筛选，包括工单编码、工单名称、来源单据、产品编号、客户编码、客户名称、需求日期等条件。
8.生产报工
系统支持自行报工和统一报工等多种生产报工方式，并可关联生产工单及生产任务。
报工信息以列表形式展示，包含报工类型、工作站、生产工单编号、产品物料编码、产品物料名称、报工数量、报工人、报工时间、审核人等信息。
9.缺陷管理
系统支持对生产过程中可能出现的缺陷进行管理。
支持常见缺陷的新增、修改和删除操作，缺陷信息以列表形式展示，包含缺陷描述、检测项类型、缺陷等级等内容。
10.检测项管理
系统支持为已定义的产品配置检测项，用于提前定义质检（QA）角色需要完成的检测任务。
检测项信息以列表形式展示，包含检测项编码、检测项名称、检测项类型、检测工具等信息。
11.待检任务
系统支持将已完成报工的单据自动流转至 QA 角色的待检任务列表。
12.AI 教学
系统支持基于 AI 的教学辅助功能。学生可通过与 AI 进行交互式问答，了解生产过程细节、操作规范及相关制造知识。
系统具备自然语言处理能力，能够根据学生提问生成符合实际生产场景的智能解答，并可根据教学需求动态调整问答内容，帮助学生多维度理解工厂生产流程。
（三）安全教育仿真实训系统
要求通过三维动画与物理仿真技术，采用模块化结构，每个模块明确功能定位与教育目标，完整展示关于用电、机械、消防以及应急防护等实验室安全教育。主要包含电气安全模块、‌机械安全模块和‌应急救护模块等三部分，其中电气安全模块集成动态电路仿真引擎还原短路/触电/过载等典型用电安全教育，机械安全模块包含冲压/切割/起重等各类机械伤害场景，‌应急救护模块涵盖CPR/止血/骨折固定等5类急救操作。系统严格遵循国家标准符合GB/T 13869-2017《用电安全导则》及IEC 60364标准、满足GB/T 15706-2012《机械安全设计通则》要求和《中国红十字会急救培训标准》要求开发。
软件提供≥6个功能模块，涵盖实验室规章制度培训、用电安全培训、消防安全培训、机械伤害预防培训、紧急救护培训、安全培训考核等安全教育知识。（投标文件中提供功能截图）
1.实验室规章制度培训：涵盖提供实验室安全、特殊作业安全操作、实验室安全用电注意事项等三类知识讲解。
2.安全用电培训：提供≥5个功能模块，涵盖理论知识、紧急救护、用电事故预防、答题互动、动画仿真等安全用电知识。
（1）理论知识：提供≥4大类知识讲解，涵盖什么是电能、安全用电的意义、电工和电功率、我国的安全电压、安全标志、日常常识、发生触电事故的原因、触电时应采取的措施、安全用电原则、人体触电方式有哪些、保护接零、保护接地等12个子内容；
（2）紧急救护：提供≥9大类救护知识讲解和展示，涵盖人体正常指数、徒手心肺复苏术、怎样拨打急救电话、应急施救的方法、触电伤害的主要形式、发生触电怎么办、怎么救助触电的人、触电自救、当伤员摆摊电源等≥9个文字和动画讲解；
（3）用电事故预防：提供≥2大类预防知识，涵盖触电伤害的形成、触电的预防、≥5种触电预防措施的说明；
（4）答题互动：提供多种互动答题游戏，通过涵盖日常用电知识、家用电器的使用等在游戏中学习用电安全知识；
（5）动画仿真：提供≥4类动画仿真，涵盖家庭电路及组成、安全用电小知识、触电安全知识、电器插头等内容，从动画中直观地了解用电安全。
3.消防安全培训：提供≥2大类消防安全知识，涵盖校园消防安全警示、校园消防安全知识。
（1）校园消防安全警示：涵盖宿舍防火注意、食堂防火注意、教室防火注意、实验室防火注意等知识；
（2）校园消防安全培训：涵盖消防安全知识、消防设施与标志识别、疏散逃生方法、火灾应急处理技能（如报警时说明起火点、火势、被困人员情况，灭火器使用方法等）；
4.机械伤害预防培训：提供≥2大类机械伤害预防知识。
（1）机械伤害预防培训1：涵盖机械伤害类型、机械伤害防护措施、机械安全防护装置、机械安全技术应用、机械安全，机械设备应用，机械伤害因素，常见机械危害部位，机械伤害原因，常见机械隐患，常见人的不安全行为，机械伤害保护，人员操作要求等知识；
（2）机械伤害预防培训2：涵盖事故原因分析（如设备防护缺失，操作违规，个人防护不足，设备老化等），机械伤害的定义与分类，常见的伤害类型，预防措施与操作规范，危险源识别等知识；
5.紧急救护培训：提供紧急救护、现场急救的概念及意义、现场急救的原则与步骤、各种急救体位摆放等知识；（投标文件中提供功能截图）
（1）紧急救护培训：涵盖紧急救护的方法（如何识别心脏骤停和启动应急反应系统），CPR心肺复苏的方法，AED的使用方法等知识；
（2）现场急救的概念及意义：涵盖现场生命急救知识与技能，掌握自救、互救的基本方法；
（3）现场急救的原则与步骤：现场安全、统一指挥、评估伤情、寻求救援、就地抢救、及时转运、途中监护；
（4）急救体位摆放：去枕仰卧位、头高仰卧位、头高侧卧位、头低侧卧位、中凹卧位、半卧位；
6.安全培训考核：提供实验室安全实操考试视频，涵盖实验室设备及标志的正确摆放方式，如何整改实验室存在的安全隐患，如何正确使用设备，实验室安全守则，实验室的设备要求，实验室工具摆放要求，实验室安全设备的配备。
（四）工业机器人教学3D仿真软件
要求软件主要由工业机器人概述、工业机器人电气控制、工业机器人机械结构、工业机器人应用案例、设备运行仿真五个功能模块组成。（投标文件中提供功能截图）
1.工业机器人概述提供≥3个子内容，分别阐述机器人的定义和概念、机器人的分类（4种以上）和主要应用领域（4种以上）。
2.工业机器人机械结构
提供≥2个品牌的机器人结构展示，其中选取1种机器人零部件展示，每个项目集成≥3个子项目，包含三维拆卸、三维装配、模拟拆装；每个子项目集成≥9个子内容，包含项目简介、拆装工具介绍、注意事项、机器人轴1至轴6拆卸三维动画；
3.工业机器人应用案例
提供≥10个应用案例，涵盖打磨、码垛、搬运、抛光、焊接、喷涂等工艺应用。
4.设备运行仿真
（1）轨迹模拟训练：通过在平面、曲面上蚀刻不同图形规则的图案（直线、圆形、三角形、五角星螺旋形等线条），以笔形绘图夹具描绘图形，训练对机器人基本的点示教，直线、曲线运动足迹的掌握；
（2）工件模拟装配：以一个固定在操作台工件为“主体工件”；机器人通过抓手或吸盘拾取“装配工件”并把“装配工件”精确装配到“主体工件”内；而后机器人通过抓手或吸盘拾取“穿销工件”并把“穿销工件”从上至下穿入“主体工件”和“装配工件”；或从侧面穿入“主体工件”和“装配工件”内；“装配工件”装配到“主体工件”采用从上而下装配，“穿销工件”装配有两种方式，可以从上至下，也可以从侧面穿入；训练对机器人精确定位；
（3）涂胶装配模拟：涂胶机、汽车模型、工件板分别固定到操作台上；机器人通过吸盘夹具拾取工件板上汽车车窗；并对拾取进行涂胶，完成后把工件装配到汽车上；而后拾取第二块车窗，依次完成前窗、天窗、后窗的拾取、涂胶、装配任务；练习对机器人点的示教、机器人运动轨迹选择及与涂胶机的配合；
（4）零件码垛模拟：物料摆放底板和码垛底板固定到操作台；根据物料块被摆放到摆放底板上，机器人通过吸盘夹具按拾取物料块进行码垛任务；物料块有长方形和正方形两种，操作者可根据需要选择摆放；可根据需要自由组合码垛出多种形状；练习对机器人码垛、阵列的理解并快速编程示教的应用技能；
（五）可编程数字孪生仿真平台
提供≥3种可编程控制器的数字孪生仿真实验，具有主流的可编程控制器学习平台的交互按钮。
提供每种可编程控制器的数字孪生仿真实验≥10个基础训练实训项目（模型采用LED指示灯、按钮开关、接线端子、喷绘图形的形式进行展现），涵盖了装配流水线模拟、十字路口交通灯模拟、天塔之光模拟、水塔水位模拟、步进电机模拟、电动机星三角启动模拟、三层电梯模拟、自动配料装车模拟、四节传送带模拟、刀库捷径选择模拟等。
提供≥16个场景训练实训项目（模型采用三维立体空间形式，通过实景式情景化的场景展现，真实地反映工业/生活中的应用场景），涵盖了工业机器人协调控制、气动冲压机控制、自动上料机控制、自动封装控制、工业流水线控制、小区水塔供水控制、智能配料控制、楼宇电梯控制、电机星三角启动控制、数控冲压机控制、立体仓库控制、十字路口交通灯控制、天塔控制、多段输送带控制、步进电机控制、多功能刀架控制等实训仿真画面。
集成主流的可编程控制器在线学习课程67节，涵盖了定时器指令、SMART简介、MODBUS RTU通信简介、PID回路控制、USS通信、以太网通信等。
集成主流的可编程控制器在线测试功能67项，涵盖了SMAART与CN的对比、时钟指令、PLC设备和通信组态等。
集成主流的可编程控制器在线学习课程45节，涵盖了PTP通信、保持型接通延时定时器、带参数的FC的编程示例、接通延时定时器等。
集成主流的可编程控制器在线测试功能45项，涵盖了PROFINET通信、PID控制器、运动控制功能、组态网络连接等，可以加深学生对指令的理解。
通用功能包含实验模块介绍、实训目的、实训原理、实训流程、设备组成、区域介绍、实训项目、控制要求、端口说明、模拟仿真、在线仿真、网络连接、平移等功能菜单。
要求具有数字孪生仿真功能：通过对虚拟PLC主机的PLC程序编写将相关模型按固定的流程模拟运行，可以根据任务要求或者模拟运行流程，实现PLC编程的在线仿真控制。
在线仿真：在网络区输入PLC的IP地址和端口号，连接成功后，显示“已连接”，通过PLC在线编程控制自动化模型动作，实现PLC编程的虚拟控制训练。（投标文件中提供功能截图）
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	机器人生产线单元
	一、机器人生产线单元
1.机器人轴数：≥4轴
2.最大负载：不低于500g
3.工作半径：不低于440 mm
4.重复定位精度：不低于±0.05 mm
5.通讯方式：TCP/IP，Modbus TCP
6.机器人采用一体式集成设计，控制器集成于机器人底座内，底座尺寸不大于190mm*190mm。其中底部接口包含但不限于：数字输入、数字输出、Ethernet接口、编码器接口（ENC接口）、USB接口、外部急停接口
7.机器人小臂末端接口包含：数字输入、数字输出、气路接口、24V接口、GND接口
8.机器人本体具有状态指示灯，指示灯不少于4种颜色（包含但不限于蓝、绿、白、红）和2种功能体现。
9.机器人小臂上具有拖拽示教按钮按键，可用于手动拖拽机器人和进行示教。
10.安装方式：台面安装
11.应用软件：支持不少于2个的编程软件平台
12.机器人支持多种终端控制方式
13.机器人支持多种计算机编程语言环境的软件开发，提供易用的API接口，可实现快速连接，并能够基于TCP/IP通讯协议，完成机器人控制与运行指令的二次开发。其计算机编程语言、编程环境、开发平台支持包含但不局限于Python、C#、C++、Java、LabVIEW、MATLAB、Android。
14.控制面板：须具备控制面板功能，可隐藏和快捷恢复该功能界面；控制面板打开后，须具备包含但不限于初始位姿、设置、坐标系、运动方式等功能
15.需提供多种机械结构的运动学算法，内置虚拟仿真环境，适用于各种工艺应用。
16.支持机器人拖拽示教编程
17.外部设备可以通过不同的远程控制模式如远程I/O模式、远程Modbus模式下发指令控制机械臂
18.末端负载设置：用户可通过软件界面设置智能机器人末端负载的重量与惯量、将其设定在运行范围值内、从而优化智能机器人的运动，抑制振动、缩短作业时间
19.智能机器人具备默认IP，连接过程中，如无法快速识别，可通过自定义方式设置智能机器人IP地址进行连接
20.图形化编程指令需包括事件、控制、运算、变量、函数、IO、运动、通信（Modbus、TCP）、相机、码垛等
21.脚本编程支持lua等主流脚本语言，且支持不少于 5线程的多线程编程
22.智能机器人控制与编程常用的代码工程模板供脚本编程使用。工程模板包括但不限于：DynamicTracking、ElapsedTime、Modbus_Coil、Modbus_Hold、MoveJ_4Axis、MoveJ_6Axis、Pallet、TCPClient、TCPClient_MultiThread、TCPServer、TCPServer_MultiThread、UDPClient、UDPServer、Vision。
23.常用API指令库，包括但不限于运动、运动参数、姿态获取、坐标系设置、负载设置、安全设置、程序管理、I/O/、TCP/UDP、Modbus、轨迹复现、码垛、传送带跟踪、六维力传感器、编码器、末端设置、视觉等常用API指令
24.气泵盒为产线气动执行配套实训单元，可输出适配实训气动元件的正负气压，满足机械手吸盘抓取、物料推送等气动实训动作需求。
25.供料传输单元主要用于将物料从料仓推送至传送带上，以实现物料在不同位置之间的运输。传送带采用内置步进电机，可以准确控制物料的推动距离。通过直流减速电机驱动，可控制传送带的运动，以适应不同物料的运输需求。此外，传送带还配备了对射传感器和编码器，可以准确检测物料在传送带上的位置，并实现机器人对物料的空间动态跟随和抓取，提高物料的运输效率和准确性。

二、配套课堂智核数据终端（整个实验室配置1套）
1.在线练习要求：支持包括顺序练习、模拟考试、随机考试、专项练习、错题巩固等多种在线练习模式，在练习模式下，用户选择答案后，可以直接查看本题的正确答案和问题解析；
2.视频学习要求：支持课程以卡片列表的形式展示，包括课程名称、创建时间等内容；视频详情需要展示课程简介和课程章节，支持学生按章节查看课程视频资源；
3.AI知识图谱要求：知识图谱底层采用知识抽取、图谱构建及智能推理技术，形成包含原理概念、技术标准、操作规范、案例应用等多维度节点的动态知识库，总节点数不少于20个（如PLC编程、工业机器人控制、电工电路分析等），并通过语义链接实现知识点间的逻辑关联；（投标文件中提供功能截图）
4.要求系统提供动态可视化图谱界面，支持用户点击并触发智能联想功能：首次点击时，系统基于图谱关联规则动态加载该知识点对应的多维度课程资源列表（含课件、教学视频、实训指导书、行业案例库等）；二次点击具体资源条目后，自动跳转至沉浸式学习页面，支持文本、3D仿真、虚拟实训等富媒体内容的多终端自适应访问。
5.AI实训助教要求：支持文本与语音双模态输入，支持实时解析实训疑问；（投标文件中提供功能截图）
6.I专属知识库解决方案要求：聚焦电工电子、PLC控制、工业机器人等智能制造专业领域，可进行选择配置。同步建立“数据采集—训练优化—应用反馈”智能进化闭环；
7.AI伴学要求：支持批量上传视频课程、虚拟仿真资源、PPT课件、PDF文档、WORD讲义等多格式教学素材，可构建集“资源存储—智能检索—动态更新”于一体的专业群仿真教学资源生态平台。能自动生成个性化资源推荐清单，支持多终端自适应访问；
8.AI智能组卷测验系统：依托智能出题平台，学生可通过自然语言输入需求（如“生成工业机器人控制相关多选题，难度高级”），系统实时解析关键词并一键生成多元题型组合（含单选题、多选题、判断题等）。支持按知识点维度（如PLC编程、电工电子）、难度层级（初级/中级/高级）、题型占比等参数动态配置，实现试题内容与能力考核目标的精准匹配。生成题目后可一键智能组卷，学生可根据偏好筛选试题组合，系统同步提供答题进度追踪、错题自动归类及同类知识点强化训练功能；
9.AI专业知识问答要求：支持通过文本输入本专业相关的问题，生成问题解答；还支持语音输入和回答内的语音播报。AI设备知识问答要求：支持通过文本输入设备相关问题生成固定结构的解答；
10.AI情商辅导要求：支持学生与AI语音实时对话，以问答的形式了解实际面试的过程；支持AI以语音的形式进行模拟面试，并根据学生的面试情况，进行AI测评打分与面试建议辅导；
11.电子教材：系统支持加载unity电子教材；
12.实训作业：要求支持理论作业和实操作业等多种形式的作业以列表的形式呈现，包括作业名称、课程名称、教师名称、要求完成时间等信息。理论作业支持进行在线答题并提交至教师端，实操作业支持学生完成后一键呼叫老师打分。
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	移动可视化实训示教系统
	系统参数：
一、技术性能要求：
1.系统须采用C/S架构，图形化软件界面设计；
2.符合标准IP协议，采用通用以太网网络传输音视频信号；
3.教师控制端通过有线网络或无线网络一键画面强制投屏，画面延时小于0.3秒；
4.系统须实时监控实训主机CPU、内存使用情况；在视频录制过程中实时显示视频文件录制大小；
5.须具备防止误删通道功能按键；
6.为保证示教直播和录制画面流畅度，系统须支持选择≥3种硬件解码格式，≥3种硬件编码格式；
7.软件界面须可视化显示服务端IP地址及当前日期和时间。
二、系统功能要求：
总体功能要求：系统须满足实训教学过程中知识点打点、示范教学、对比教学、远程互动教学、直播教学、重难点批注、多路音视频录制、视频回看、教学素材可视化展示、实训测评、文件上传、集控管理、辅助教学工具等需求；
1.示范教学：
1）须实现一键示教窗口强制直播，只需教师点击开始直播按键，被选定的单个或多个接收端通过有线或无线局域网络强制同步接收示教窗口画面，而非示教软件界面。接收端收看实训画面时，不需要打开浏览器、账号登录，以及其他形式的相关操作； 
2）在示范教学过程中，无需点击停止直播按键，教师端只需点击任意接收端或小组图标，即可让接收端或小组停止接收示教画面，再次点击图标即可让接收端或小组恢复接收示教画面。
3）直播画面分辨率，须支持≥4K（3840×3240）分辨率，向下可兼容4K（3840×2160）、2K（2560×1440）、1080P（1920×1080）、720P（1280×720）等，画质级别可选；
2.对比教学：
1）须支持单画面、两画面、三画面、四画面、六画面、九画面、十六画面、二十五画面、三十六画面等固定画面布局，支持≥4画中画布局，支持自由画面布局场景，可创建≥2个相同布局或不同布局场景，场景名称支持自定义编辑，任意场景可添加不同背景图片，满足各种对比教学场景需要；
2）在对比教学过程中，通过手势滑动通道信号源至示教窗口，能自主替换示教窗口中的任意画面；点击任意场景布局实现场景切换，示教窗口和接收端同步切换至对应场景布局画面；
3）在自由布局场景中，须支持聚合视频、文字、图片、网页、PPT、思维导图、远程桌面及摄像机画面，进行多层叠加，实现多画面组合，任意信号源均支持自由放大、缩小、移动、显示标题、全屏、上移一层、下移一层、清除、滤镜及查看属性等操作，示范教学过程中可随时调整聚合内容，接收端同步显示；
3.远程互动教学：
1）支持示教窗口虚拟信号输出，图像可水平翻转，无需其他硬件设备即可接入腾讯会议、钉钉等第三方视频会议系统进行远程互动教学；
2）支持跨网段信号传输，可将示教画面直播至校园网内任意接收端；
4.直播教学：
1）支持同时推送≥2路RTMP或RTSP直播流向流媒体服务器，实现多平台内网或外网在线直播教学；
2）支持局域网内网直播，无需向流媒体服务器推流，通过扫描主机二维码或输入主机地址即可实时观看示教画面；
5.重难点批注：
1）示教窗口批注工具支持选择≥5种笔的颜色、≥3笔的粗细、≥2笔的类型，具有擦除及清屏等功能；
2）在示教窗口和主机界面均可进行实时批注，批注内容可实时显示在接收端上；
3）须支持标准图形批注，至少支持线段、三角形、四边形、多边形、平行线、圆、角等批注工具；
6.知识点打点：
1）支持示教过程中对重难点知识点打点记录，打点成功须有文字提示，标记点同步保存在视频中；
2）支持对任意视频进行打点编辑，标记点以列表形式呈现，可增加或删除标记点，对标记点添加文字描述； 
3）支持对任意操作画面进行标记录制，可以录制标记点前后≥6秒，录制成小段视频方便针对性讲解。
4）支持对有标记点的视频打分，老师可根据实训评分标准对该视频进行手动打分； 
7.多路音视频录制：
1）须具备一键录制示教窗口功能；音频可自由选择，支持单路、多路混合音频选择，支持监听、接收端静音和音频降噪等；
2）须支持暂停录制功能，在录制过程中可多次暂停录制，点击停止录制后形成一个视频文件； 
3）系统须具备一键录制所有通道功能按键，点击该按键，所有通道开始录制，再次点击则全部停止录制，支持≥18路音视频信号源同时录制，形成标准MP4或MKV格式文件，以时间及视频信号源名称命名单独保存； 
4）任意摄像机通道可独立录制成包含音频信号的视频文件，系统具备通道录制音频功能按键，打开后通道可录制摄像机音频，形成标准MP4或MKV文件； 
8.视频回看：
1）点击视频回看按键，将所录制的实操视频拖拽至示教窗口，即可实现视频回看，且同步推送至接收端，达到针对性教学和翻转教学目的；
2）视频回看过程中，点击视频画面即可暂停，再次点击继续播放视频；
9.教学素材可视化展示：
1）提供≥8通道信号源，可自定义添加和删除通道，每个通道均可可视化展示，通道信号可加载摄像头、采集卡、高拍仪、媒体文件、网络串流、网络摄像机、MR摄像机、远程桌面、远程桌面摄像头、网页、思维导图、PPT、Word、手机/平板摄像头、手机/平板桌面等信号；
2）通过扫描二维码或输入主机IP地址，可将≥2个手机或平板摄像头画面或屏幕画面同时加载至信号源通道，单画面或多画面同步至接收端显示。
10.辅助教学工具：
1） 须支持语音转文字功能，通过采集麦克风声音，将声音转换字幕实时显示在示教窗口，也可以将没有字幕的视频文件声音，实时转换字幕显示，且支持录制在视频文件中； 
2）支持示教画面滤镜设置、色彩调整，须支持对比度、亮度及饱和度调节；图像风格调整，≥10种图像风格调节；色键抠像，至少支持蓝绿背景抠像；支持阈值调节； 
11.实训任务管理：
1）须支持实训任务清单下发功能，根据实训科目要求，可手动导入实训工单，支持自定义创建实训任务；
文件上传：
1）所有上传资源可下载、重命名、删除或生成二维码分享给学生； 
13.集控管理：
1）可对接入系统的接收端进行自定义命名或删除，可将接收端进行分组管理，建立不同小组，满足分小组教学场景；
2）可对接收端的电脑实现远程开机、关机及重启功能；
三、小组端功能要求：
1）接收端可设置开机后自动进入小组摄像机画面，可实时预览、录制、一键返回桌面等；
2）接收端支持≥1路采集卡、高拍仪、网络串流、网络摄像机等信号源接入，可随意切换展示。
四、测评端功能要求：
1）教师上传实训任务清单内容，小组端实时显示实操要求内容，并按照要求逐步录制对应实训操作视频。
2）学生在上传实训视频时可自行修改学生姓名，修改完成后即可上传录制视频到测评端保存。
3）小组端，学生按照要求，逐项完成操作视频录制，录制视频双冗余备份。
4）测评端可查看上传视频，根据学生操作内容逐项做出评分，并汇总导出成绩统计。
硬件参数：
1.移动实训示教推车采用模块化设计，整体包括实训示教主机、特写摄像机、全景摄像机、多功能万向臂、把手、托板、箱体、移动底座以及万向轮，各模块之间可以方便地组合和拆卸，配置检修门，背部多点散热孔设计。
2.多功能万向臂，万向臂水平方向540度旋转（安装双臂支架时单侧万向臂水平方向300度旋转）；第二关节可垂直角度70度任意悬停；第三关节可自由安装任意摄像头，水平方向540度旋转，垂直方向180度 旋转。可自行调节承重。
3.实训主机固定架可以承受不低于10kg, 可进行俯仰≥30度、左右≥90度的摆动，可满足不同视角角度需要。
4.立柱使用内部中空设计，隐藏走线，双节组装式结构，接口处采用塑料连接件，采用防尘防滑磨砂喷塑。推车底盘采用金属结构，重心平衡且高承载力，4组≥4寸超静音防缠绕医用级万向轮使得推车可以自由移动，每个轮子均配备刹车，增加推车的稳定性。
5.须配置标准充电底座。
6.整车锂电池供电时采用≤19V的低电压设计，配备电源控制开关，无需打开机柜，外部可一键控制设备电源开关。 
7.移动实训示教推车支持一键强制直播≥6个接收端，接收端支持2种操作系统。
8.实操画面、视频画面和主机桌面一键切换，在主机桌面上实现对课件、音视频等文件进行批注、板书及录制。
9.移动实训示教推车支持实训任务清单下发功能，根据实训科目要求，可手动导入实训工单，支持自定义创建实训任务；小组端实时显示实操要求内容，并按照要求逐步录制对应实训操作视频。
10.移动实训示教推车具备一键录制通道功能按键，支持20路通道音视频信号源同步单独录制，形成20个标准MP4或MKV格式文件，以时间及视频信号源名称命名单独保存。录制视频后，小组或学生即可扫描二维码进行扫码带走。
11.移动实训示教推车具备投屏功能，支持≥2个手机或平板等设备摄像头或屏幕信号同时接入，通过二维码扫描或输入IP地址接入信号，同步传输移动设备音视频信号至接收端。
12.移动实训示教推车通过点击云台摄像机画面，控制云台转动，框选云台摄像机画面控制摄像机变焦。 
13.移动实训示教推车可实现对接收端电脑远程开机、关机及重启。可对接入系统的接收端进行自定义命名或删除，可将接收端进行分组管理，建立不同小组，满足分小组教学场景； 
14.锂电池充满电后，连续使用12小时，实训主机、特写摄像机、全景云台摄像机、音频系统以及锂电池在运行过程中，未出现画面中断、死机、黑屏、断电等现象。
15.移动实训示教推车电池组与控制系统分体式设计，取掉电池组，插市电推车整体可正常使用。 
16.双路供电：当电池组电量过低时，避免在实训教学中意外断电，只需接入市电无缝切换至市电工作，同时向电池组充电，保证了使用的连续性及完整性。
17.配备电量显示模块，可实时查看 UPS 电量情况，低压报警值 可根据需要自行设置，当电压低于该数值时，会发出报警，提醒及时充电，为了保证教学延续性，内置14.6V20A快速充电器。 
18.在有线或无线网络环境下，选定的接收端可实现画面强制同屏，延时小于0.2秒，保证画面传输的实时性。示范教学过程中移动实训示教推车可单独选择任意接收端或小组，实现停止或接收示教画面。
19.移动实训示教推车控制系统输出输入接口满足DC12V、USB、DC19V、AC、安德森插头，配备市电切换开关； 
20.实训示教推车支持语音转文字功能，通过采集麦克风声音，将声音转换字幕实时显示在示教窗口，也可以将没有字幕的视频文件声音，实时转换字幕显示，且支持录制在视频文件中；
21.移动实训示教推车在自由布局场景中，支持聚合视频、文字、图片、网页、PPT、思维导图、远程桌面及摄像机画面，进行多层叠加，结合蓝绿背景抠像，实现多画面组合，示教过程中可随时调整聚合内容，接收端同步显示；
22.移动实训示教推车在示范教学过程中，须支持在示教窗口上，可对单个示教画面进行双指放大、双指缩小、单指平移、动态批注操作，接收端同步显示；
23.移动实训示教推车支持同时推送4路RTMP或RTSP直播流向流媒体服务器，实现多平台内网或外网在线直播教学；
24.移动实训示教推车示教窗口批注工具支持选择5种笔的颜色、3种笔的粗细、2种笔的类型，具有擦除及清屏等功能；支持标准图形批注、线段、三角形、四边形、多边形、平行线、圆、角等批注工具；
25.移动端对移动实训示教推车反向投屏、批注、控制，移动端平板摄像头画面可实时同步到实训主机、接收端、小组端屏幕上。
26.特写镜头1/2.8英寸 CMOS传感器；
有效像素：≥800万；
至少支持HDMI、SDI、有线LAN视频输出，SDI支持在1080P60格式下传输≥100米；
视频输出接口：HDMI、SDI、LAN，音频输入接口：Line IN；
视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持高达3840*2160分辨率30帧/秒压缩。
27.全景跟踪云台摄像机有效像素≥200万，最大分辨率达1920*1080；
支持HDMI、SDI、USB3.0、有线LAN音视频同时输出，LAN接口支持POE供电、USB3.0支持双码流SDI支持在1080P60格式下传输≥100米；
内置重力感应器，支持云台自动翻转功能；
预置位数量：≥255个预置位，遥控器可优先设置≥10个预设位并且可任意更改摄像机断电重启的初始位置；
图像码流：支持双码流输出；
28.内置快速充电模块；具备≥1个散热风扇；接入市电后可独立使用，且具备市电切换开关；
29.锂电池屏幕显示电量/电压/温度/，带蜂鸣器；开关：机械金属自锁按钮，环形灯带；
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	4
	智能讲桌
	A、产品概述
钢木结合，主体采用1.0—2.0mm冷轧钢材，保证产品耐固性，棱边圆弧化设计保证安全性；桌面采用≥25mm厚高密度纤维板材料，内凹设计。背面采用18mm厚高密度纤维板材料，可供学校进行LOGO定制，整体更加圆润、大气。
所投产品通过针对冷轧钢架抗病毒活性试验的测试，检测依据和方法为ISO 21702:2019，针对实验病毒：人冠状病毒，宿主MRC-5细胞的抗病毒检验，分析检测结果，抗病毒活性率≥70%；
B、结构设计
1.上层：分为显示区域和操作台面两部分；倾斜式设计，配置显示器、简易按键等设备；操作台面配置嵌入式键盘，台面边缘处做9mm下陷处理，可防止物品跌落。
2.下层：三面拆装式，整体外形为喇叭式设计，呼应整体外观，独立隐藏式走线通道。
3.机柜：安装14U落地式机柜，可根据教室需求，接入第三方设备。前门后通开，方便检修维护设备。
4.桌面左侧嵌入21.5寸触摸显示器，嵌入讲桌后无明显缝隙，仰角≤25°，与教室触摸一体机同步显示及互动；
5.显示器下方无缝嵌入快捷按键，作为控制使用；触摸按键分别有：大屏开/关、一体电脑、本地电脑、HDMI、本地电脑开/关、任务窗、一键启动、返回桌面、音量+、音量－、静音、储物盒开/关；可通过逻辑编程实现控制第三方设备。
6.快捷按键下方无缝嵌入一个物理键盘，键盘易拆卸、维修及更换；
7.桌面右下立面处，安装笔记本模块，供输入接口包含：USB3.0接口、五孔方形插座、HDMI线、网口；
8.前侧立面配置两个抽屉，标准1U储物空间；抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm。
9.所投产品使用的导轨的检测结果符合GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检验要求，评级RA十级。
10.右侧底部配置隐藏式旋转水杯架1套。左侧上方配置可回弹不锈钢挂钩1个。
11.讲桌上层后方维修口采用可滑动抽拉板，方便检修设备。
12.显示器右侧斜面配置置物空间，方便老师放置粉笔盒、话筒底座等物品。
	1套



附件1：
商品包装政府采购需求标准（ 试行）
一、适用范围
本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。
二、商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5g（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；
6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
三、检测方法
1.商品包装中重金属（铅、汞、铜、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合挤出复合》规定的方法进行。
2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。











附件2：
快递包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围
本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。
二、快递包装环保要求
1.快递包装中重金属 （铅、汞、锡、六价铬） 总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酐，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
三、检测方法
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。
3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。
4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。
5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法》规定的方法进行







附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.本项目中如有被列入《强制性产品认证目录》的强制性产品，应当按照《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国认证认可条例》等法律、行政法规以及国家有关规定，由市场监管总局指定的认证机构对其生产、销售或者进口的产品进行认证合格后，方可出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。
3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
4.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
5.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。
6.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。
7.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
8.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
9.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
10.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
11.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
12.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
13.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。



四、合同书（格式）
[bookmark: _Hlt16619369]
政府采购货物买卖合同
（试行）













项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。
JSZC-320206-CXLT-G2026-0006       工业互联网互联技术实训设备采购项目公开招标文件
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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[bookmark: _Toc22209][bookmark: _Toc20313]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                         （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） 
乙方1（全称）：                        （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                        
       采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                              
品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等）
    ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
¨否
（4） 政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购
（5） 政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是 ¨否
    若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是 ¨否
    中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是 ¨否
    中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是 ¨否
（7）合同是否分包：¨是 ¨否
分包主要内容：                                            
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：                                                          
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
¨大型企业 ¨中型企业 ¨小微型企业  
¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是  ¨否
外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9） 是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
国别：         品牌：         规格型号：              
¨否
（10） 是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
          ¨强制采购  ¨优先采购    
¨否
是否涉及环境标志产品：
¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
          ¨强制采购  ¨优先采购    
¨否
是否涉及绿色产品： 
¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
¨强制采购  ¨优先采购    
¨否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
    ¨是  ¨否  ¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：  （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：  （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是   ¨否
收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交；                          
收取履约保证金金额：合同价的10%；                          
履约担保期限：在合同期满后30天内且中标人无任何违约或违法行为，由甲方无息退还给乙方；                                 
履约保证金的缴纳时间：乙方在签订合同后7个工作日内，向甲方提交履约保证金；                           
退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同；                                     
履约保证金不予退还的情形：①由于乙方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大事故（包括质量、安全等），给甲方造成不良影响和严重经济损失的； 
逾期退还履约保证金的违约责任：履约保证金在合同期满后30天内且乙方无任何违约或违法行为，由甲方无息退还给乙方；     
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
4.合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
    验收主体：       
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）    
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。














	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2合同签订后十五个工作日之内支付合同金额的30%作为预付款，剩余部分在供货完成并验收合格后一次性付款。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：
（1） 需方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2） 中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3） 其他需方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
16.合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的终止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送达本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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附件：《采购需求》



5、 附件
评分方法与评分标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评审委员会秉持公平、公正、择优的原则，独立依据各项评分标准分别评定各投标供应商的分值。评标结果将按照评审后的得分，由高到低进行排列。投标文件满足采购文件的全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商，将成为第一中标候选人。评审总得分相同的，则按报价得分由高到低进行排列；若总得分和报价得分均相同，则按技术部分得分由高到低进行排列，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。










第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
6.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
6.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元



综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。
评分项目及分值：
[bookmark: _Toc37956245][bookmark: _Toc37956127]评分细则：
（一）价格分               35分
（二）商务资信分           23分
（三）技术分               39分
（四）政策加分              3分
各项评分标准：
（一）价格分（35分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
（二）商务资信分（23分）
1.类似业绩（4分）：
投标供应商自2023年1月1日（含）以来承担过类似业绩的，每提供1份有效业绩得2分，本项满分4分。投标文件中提供业绩合同或协议书关键页（至少需包含合同双方签署页及合同签署双方的完整信息）的原件扫描件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不符合要求不得分。
2.企业综合实力（7分）：
①质保期（3分）：
在满足招标文件要求的基础上，每延长一年得1分，最多得3分。提供承诺书（格式自拟）并电子签章上传至投标文件中，不提供不得分。
②企业实力（4分）：
投标供应商或核心产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每个得1分，最高得4分（投标文件中提供证书原件扫描件及证书在国家认监委官方网站http://www.cnca.gov.cn/ 查验截图并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。
3. 检测报告或佐证材料（12分）：
	序号
	采购需求的参数要求
	评审内容

	1
	工业互联网与机器视觉实训设备（可编程数字孪生仿真平台）

	
	提供≥2个品牌的机器人结构展示，其中选取1种机器人零部件展示，每个项目集成≥3个子项目，包含三维拆卸、三维装配、模拟拆装；每个子项目集成≥9个子内容，包含项目简介、拆装工具介绍、注意事项、机器人轴1至轴6拆卸三维动画；
	提供3个品牌的机器人结构展示；得0.5分。（提供功能界面截图，加盖投标供应商公章）
	提供≥4个品牌的机器人结构展示，并选取1种机器人零部件展示；得1分。（提供功能界面截图，加盖投标供应商公章）

	
	提供≥3种可编程控制器的数字孪生仿真实验，具有主流的可编程控制器学习平台的交互按钮。
	提供4种可编程控制器的数字孪生仿真实验，具有主流的可编程控制器学习平台的交互按钮，得0.5分。（提供功能界面截图，加盖投标供应商公章）
	提供≥5种可编程控制器的数字孪生仿真实验，具有主流的可编程控制器学习平台的交互按钮，得1分。（提供功能界面截图，加盖投标供应商公章）

	
	提供每种可编程控制器的数字孪生仿真实验≥10个基础训练实训项目（模型采用LED指示灯、按钮开关、接线端子、喷绘图形的形式进行展现），涵盖了装配流水线模拟、十字路口交通灯模拟、天塔之光模拟、水塔水位模拟、步进电机模拟、电动机星三角启动模拟、三层电梯模拟、自动配料装车模拟、四节传送带模拟、刀库捷径选择模拟等；
	提供每种可编程控制器的数字孪生仿真实验11个基础训练实训项目，得0.5分。（提供功能界面截图，加盖投标供应商公章）
	提供每种可编程控制器的数字孪生仿真实验≥12个基础训练实训项目，得1分。（提供功能界面截图，加盖投标供应商公章）

	
	提供≥16个场景训练实训项目（模型采用三维立体空间形式，通过实景式情景化的场景展现，真实地反映工业/生活中的应用场景）
	提供17-19（含）个场景训练实训项目（模型采用三维立体空间形式，通过实景式情景化的场景展现，真实地反映工业/生活中的应用场景），得1分。（提供功能界面截图，加盖投标供应商公章）
	提供≥20个场景训练实训项目，得2分。（提供功能界面截图，加盖投标供应商公章）

	2
	移动可视化实训示教系统

	
	为保证示教直播和录制画面流畅度，系统须支持选择≥3种硬件解码格式，≥3种硬件编码格式；
	为保证示教直播和录制画面流畅度，系统须支持选择4种硬件解码格式，≥3种硬件编码格式，得0.5分。（提供功能界面截图或操作过程照片，加盖投标供应商公章）
	支持选择≥5种硬件解码格式，≥3种硬件编码格式，得1分。（提供功能界面截图或操作过程照片，加盖投标供应商公章）

	
	支持同时推送≥2路RTMP或RTSP直播流向流媒体服务器，实现多平台内网或外网在线直播教学。
	支持同时推送3路RTMP或RTSP直播流向流媒体服务器，实现多平台内网或外网在线直播教学，得0.5分。（提供功能界面截图或操作过程照片，加盖投标供应商公章）
	支持同时推送≥4路RTMP或RTSP直播流向流媒体服务器，实现多平台内网或外网在线直播教学，得1分。（提供功能界面截图或操作过程照片，加盖投标供应商公章）

	
	支持对任意操作画面进行标记录制，可以录制标记点前后≥6秒，录制成小段视频方便针对性讲解。
	支持对任意操作画面进行标记录制，6秒＜可以录制标记点前后时间＜10秒，录制成小段视频方便针对性讲解，得0.5分。（提供功能界面截图或操作过程照片，加盖投标供应商公章）
	可以录制标记点前后≥10秒，录制成小段视频方便针对性讲解，得1分。（提供功能界面截图或操作过程照片，加盖投标供应商公章）



	
	系统须具备一键录制所有通道功能按键，点击该按键，所有通道开始录制，再次点击则全部停止录制，支持≥18路音视频信号源同时录制，形成标准MP4或MKV格式文件，以时间及视频信号源名称命名单独保存。
	系统须具备一键录制所有通道功能按键，点击该按键，所有通道开始录制，再次点击则全部停止录制，支持19路音视频信号源同时录制，形成标准MP4或MKV格式文件，以时间及视频信号源名称命名单独保存。得0.5分。（提供功能界面截图或操作过程照片，加盖投标供应商公章）
	支持≥20路音视频信号源同时录制的，得1分。（提供功能界面截图或操作过程照片，加盖投标供应商公章）

	
	提供≥8通道信号源，可自定义添加和删除通道，每个通道均可可视化展示，通道信号可加载摄像头、采集卡、高拍仪、媒体文件、网络串流、网络摄像机、MR摄像机、远程桌面、远程桌面摄像头、网页、思维导图、PPT、Word、手机/平板摄像头、手机/平板桌面等信号接入；
	提供9通道信号源，可自定义添加和删除通道，每个通道均可可视化展示，得0.5分。（提供功能界面截图或操作过程照片，加盖投标供应商公章）
	提供≥10通道信号源，可自定义添加和删除通道，每个通道均可可视化展示，得1分。（提供功能界面截图或操作过程照片，加盖投标供应商公章）

	
	移动实训示教推车支持一键强制直播≥6个接收端，接收端支持2种操作系统；
	移动实训示教推车支持一键强制直播7个接收端，接收端支持2种操作系统，得0.5分。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标供应商公章）（检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效）
	支持一键强制直播≥8个接收端，接收端支持2种操作系统，得1分。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标供应商公章）（检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效）

	
	移动实训示教推车具备投屏功能，支持≥2个手机或平板等设备摄像头或屏幕信号同时接入，通过二维码扫描或输入IP地址接入信号，同步传输移动设备音视频信号至接收端。
	移动实训示教推车具备投屏功能，支持3个手机或平板等设备摄像头或屏幕信号同时接入，通过二维码扫描或输入IP地址接入信号，同步传输移动设备音视频信号至接收端，得0.5分。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标供应商公章）（检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效）
	支持≥4个手机或平板等设备摄像头或屏幕信号同时接入的，得1分。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标供应商公章）（检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效）


（三）技术方案（39分）
1、总体实施方案（12分）
投标供应商针对本项目提供的总体实施方案包括下述4项：①项目实施进度计划、②安装调试人员安排、③安全文明安装调试措施、④对本项目的理解及设计规划。
投标供应商须针对上述4条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得3分；阐述内容较全面、漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，该条得2分；阐述内容基本全面，有解释说明的，该条得1分。阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。
2、质量保障措施（9分）
投标供应商针对本项目提供的质量保障措施包括下述3项：①货物质量控制措施、②包装运输质量控制措施、③安装调试质量控制措施。
投标供应商须针对上述3条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得3分；阐述内容较全面、漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，该条得2分；阐述内容基本全面，有解释说明的，该条得1分。阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。
3、售后服务方案（9分）
投标供应商针对本项目提供的售后服务方案包括下述3项：①产品故障报修的响应时间，处理速度；②备件体系（包括但不限于定期巡检以及技术支持、软件升级）、③故障解决方案。
投标供应商须针对上述3条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得3分；阐述内容较全面、漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，该条得2分；阐述内容基本全面，有解释说明的，该条得1分。阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。
4、技术培训方案（9分）
投标供应商针对本项目提供的技术培训方案包括下述3项：①培训时间、培训人数、②培训授课计划、③预期培训效果。
投标供应商须针对上述3条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得3分；阐述内容较全面、漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，该条得2分；阐述内容基本全面，有解释说明的，该条得1分。阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。
（四）政策加分（3分）
①支持节能环保：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品的分别得1分，本项满分2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。
注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。
②支持绿色发展：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分，本项满分1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。







附件二：投标文件格式





投

标

文

件

采购项目编号：   

采购项目名称：工业互联网互联技术实训设备采购项目

投标人：

二〇二  年  月  日
[bookmark: 一．报价函（格式）]



（一）投标函（格式）：

投  标  函
致无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：
我方收到贵方编号   （采购项目编号）   招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
十一、我方承诺不非法转包、分包。
十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。








投标人（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：







（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

        采购项目编号：
        日期：

无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：
我公司（单位）愿针对本次 工业互联网互联技术实训设备采购项目进行投标。
我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                               投标人（盖章）：
                        法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]





（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：
                                   日期：
无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：
（单位名称）系中华人民共和国合法单位，特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（ 工业互联网互联技术实训设备采购项目 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：


               单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：










投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件
（反面）


法定代表人身份证扫描件
（正面）







法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）




被授权人身份证扫描件
（正面）


被授权人身份证扫描件
（反面）






























（四）承诺书（格式）：

承诺书（一）

                             （投标人名称）在此承诺：

1.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2.本公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.本公司（单位）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。


投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


承诺书（二）
政府采购投标及履约承诺函
（投标供应商名称）在此承诺：
我公司（单位）愿针对此次             （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：
1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。
4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
5.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
6.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
8.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
9.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
10.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。
11.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。
12.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
13.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
14.我单位承诺不非法转包、分包。
15.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
16.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：
地 址：__________________，邮政编码：__________________
电 话：__________________，传 真：__________________  
代表姓名：_______________，职 务：__________________
 
 
投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：



（五）开标一览表（格式）：

开标一览表 

投标人名称（盖章）                       采购项目编号：
	项目名称
	

	投标报价
	人民币（小写）：              元
人民币（大写）：              

	完工期限
	

	核心产品报价
	产品名称：
投标单价：
[bookmark: _GoBack]品牌或厂家：




填写说明：
1. 评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
2. 投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，投标总报价包括满足本项目要求的从项目中标起到服务周期结束内所发生的一切费用。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

JSZC-320206-CXLT-G2026-0006        工业互联网互联技术实训设备采购项目公开招标文件

JSZC-320206-CXLT-G2026-0006      工业互联网互联技术实训设备采购项目公开招标文件

日期：
1

2

（六）明细报价表（格式）：
明细报价表
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	是否属于中、     小、微型企业产品
	质保期
	单报价
	分项   总报价

	
	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	完工期/交货期
	合同签订生效后的     日内完工。

	项目整体免费质保期
	

	服
务
承
诺
	1. 质量 2.安装 3."三包"（包修、包退、包换）4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：


（七） 服务保障承诺（格式）：
服务保障承诺

（投标人名称）针对本次 工业互联网互联技术实训设备采购项目在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。
…………………


如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。





（八）投标偏离表（格式）：


投标偏离表


投标人名称（盖章）                  采购项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；
    （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
    （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。
    （5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；












（九）投标供应商基本情况表（格式）：
投标供应商基本情况表
单位名称：（公章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	     万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	主营收入
	2025年     万元

	实现利润
	2025年 万元
	
	

	营业面积
	   平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	







[bookmark: _Toc112006946]（十）（投标人）中小企业声明函（格式）：

[bookmark: _Toc112006947]中小企业声明函（货物）
[bookmark: _Hlk159841372]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
清单序号1         ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
清单序号2         ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
清单序号3         ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


（十一）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：












（十二）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
                                 日期：　     年　  月　  日         
 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方无需填写。



（十三）服务方案（格式）：

投标人应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。



投标人名称（盖章）：
日  期：
 JSZC-320206-CXLT-G2026-0006    工业互联网互联技术实训设备采购项目公开招标文件

[bookmark: _Toc112006949]（十四）（投标人）其他材料：

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加


投标人名称（公章）：
法定代表人或授权委托人（签字）：
          日期：     年  月   日


