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第一章  采购邀请（采购公告）
项目概况：淮安校区西侧露天运动场地体育工艺材料设备采购及相关服务的潜在供应商应在“苏采云”系统内下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，并于2026年07月24日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本概况
1.项目编号：JSZC-320000-DCXG-C2026-0016
2.项目名称：淮安校区西侧露天运动场地体育工艺材料设备采购及相关服务
3.预算金额：人民币250万元整
4.最高限价：人民币250万元整
最终报价超过采购预算和最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
5. 采购需求（简介）：为全面翻新原运动场地面，优化原布局进行采购。项目面积约9000㎡,对原有场地拆除清理、场地沟渠及墙体修缮、场地基础处理、排球场、网球场、 足球场施工、 人字顶篷房建设、篷房室内运动场地施工、场地围网安装、 场地照明安装及给排水设施施工。以及根据不同运动区域采购丙烯酸、硅PU、运动地板和地胶、人造草坪、围网及灯光、排水沟及篷房结构室内羽毛球场的体育工艺材料设备及相关服务。具体详见招标文件第四章项目需求。
6.合同履行期限：自合同签订之日起，45个日历日内竣工。
7.本项目（是/否）接受联合体：不接受。
8.本项目需要提供样品，具体要求详见招标文件第四章采购需求。
二、申请人的资格要求 

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度的财务报表或<2024年度或2025年度>经审计的财务报告或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表)；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）；
5.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，执行价格扣除优惠政策，供应商为小微企业的，报价给予5%的扣除。提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
（3） 本项目的特定资格要求：

1.企业必须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质并取得安全生产许可证，提供资质证书复印件并加盖公章；
2.供应商拟派项目负责人必须具有市政工程专业贰级及以上注册建造师资格并具有安全生产考核合格证书(B类)（须提供建造师证书及安全生产考核合格证书复印件并加盖公章）；
3.须提供拟投入本工程项目负责人参加该项目投标时无在建工程承诺书及与供应商签订的有效劳动合同、供应商为其缴纳的近六个月内任意一个月的社保缴费证明。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3.在磋商截止日前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供网页截图）。
三、获取采购文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 
2.地点：在“江苏政府采购网”下载
3.获取方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子文件（文件后缀名为“.kedt”）并进行操作。 
四、响应文件提交
1.截止时间：2026年07月24日09点30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
本次磋商公告期限为三个工作日。
六、评标时间和地点
1、时间：2026年07月24日上午09：30分（北京时间）。
2、地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
七、其他补充事宜
1.本项目采购代理编号：NJDCX-202606261501。
2.本次采购不收取磋商保证金。
3.现场勘查及答疑：集中现场考察或答疑：
（1）签到时间：2026年7月21日下午14：30。
（2）签到地点：南京林业大学淮安校区，江苏省淮安市枚皋东路1号 
   联系人及联系方式：薛老师（13861567227） 
请自行步行进校，不提供机动车预约服务。
（3）供应商携带资料：
a.企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；
b.法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证。
（4）现场集中考察后组织答疑：
1）供应商请在规定的时间进行考察、答疑，其他时间采购人恕不接待；
2）供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的投标中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果均由供应商自行负责；
3）未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
4.供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：南京林业大学
单位地址：南京市玄武区龙蟠路159号
联系人：陆老师
联系电话：025-85428503
2.采购代理机构信息
单位名称：南京达琛鑫工程咨询有限公司
单位地址：南京市秦淮区中和桥路1号（光华茂1号门）6楼6001室
联系人：潘工
联系电话：025-52639995转8010
第二章  磋商须知
一、总则
1.采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。
2.合格的供应商
2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。
3.适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行 
4.2.1无需支付；
4.2.2代理服务费：采购代理机构按照以下中标代理费收取比例合理收取采购代理服务费，单个采购分包代理服务费按照计价格[2002]1980号文件规定的基准费率50%收取，如单个分包按上述计价方式折扣后计算的招标代理服务费用不足3000元的，按3000元计。采购代理服务费由所代理项目的中标供应商支付。根据财库〔2018〕2号《政府招标代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，中标供应商凭《中标通知书》与采购人签订合同。
5.磋商文件的约束力
供应商一旦购买了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
二、磋商响应文件的编制
6.磋商文件构成
6.1 磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。
6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7.磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
8.磋商文件的修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。
8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。
8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。
三、响应文件的编制
9.响应文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10.响应文件构成
10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。
10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.5如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”发布的磋商文件为准。
10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。 
注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。
11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.磋商报价明细表
12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填磋商报价明细表（如有的话）。
12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。
12.3 本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。响应报价内容包括：完成本项目所涉及到的一切相关费用。
13.响应及偏离表
13.1 供应商需对磋商文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.磋商响应函
14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。
15.磋商有效期
15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。
16.磋商有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、响应文件的递交
17.电子磋商响应文件的递交
17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。
17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。
18.响应文件的拒收
18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。
19.响应文件的撤回和修改
19.1 响应文件的撤回
19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
19.2 响应文件的修改
19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
五、响应文件的解密与评审
20.响应文件解密
20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
21.磋商
21.1 采购代理机构将依法组织磋商小组对响应文件进行评审。
21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。
22.评审过程的保密与公正
22.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
22.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
23.评审过程中的澄清
23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
24.响应文件的审查
24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。
24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 未实质性响应磋商文件的情形
24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。
24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。
24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。
24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。
24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。
24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。
24.3.9 磋商小组发现供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为供应商的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
24.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。
24.3.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。
24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
25.磋商程序及评审方法与评审标准
25.1 磋商程序
25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
25.1.2 磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
25.2 评审方法与评审标准
25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。
25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。
25.3 采购活动终止
出现下列情形之一的，本次采购活动终止：
25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。
25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。
25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。
25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。
25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
六、成交
26.确定成交单位
26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。
26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取成交。
26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理机构工作人员恶意串通。
26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
27.成交通知书
27.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
28.签订合同
28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
28.5 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2 种方式确定：
（1）允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：    
（2）不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
28.6履约保证金
按照以下第1方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额     ，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下第 c 种方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。
29.标的物的追加
29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。  
采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。
采购代理机构《质疑函》收件人地址：南京市秦淮区中和桥1号光华茂家居市场6楼6001，联系电话：025-52639995。 
由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送采购代理机构。
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
36.2 超出政府采购法定期限的质疑。
36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。
36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
第3章  合同条款及格式
南京林业大学           工程
承包合同

发包人（以下简称甲方）： 南京林业大学
地址：南京市玄武区龙蟠路159号
电话：
承包人（以下简称乙方）：

地址： 
电话：  
项目编号：                      
 
  按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑装饰装修管理规定》《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其他有关法律法规行业规范标准的有关规定，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：
一、 工程概况
1、工程地址：                               。
2、承包内容：                       （含招标文件、项目说明及工程量清单内的所有项目)。
3、承包方式： 包工、包料、包工期、包质量、包验收。
4、工期：开工日期：      年  月   日；竣工日期：     年   月   日。
工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
5、工程质量：符合国家、江苏省、南京市关于建筑质量的法律法规的规定及行业标准。
6、质保期：                           ，保修期自工程竣工验收合格之日起算。
7、合同价款：                           ，¥:　        　  。
8、合同价格形式：                      

9、本工程实行履约担保制度，乙方需在本合同签订之日起    日内，按中标价10％向甲方缴纳履约保证金人民币          元。该履约保证金退还时间及方式：全部工程竣工验收合格后一次性退还（不计息）。
二、 双方权利、义务和责任
（一）甲方权利、义务和责任
1、办理施工所涉及的应由发包人办理的申请、批件等各项手续，协助乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2、指派    为甲方代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其他事宜，涉及工程范围、内容和工程量等的增减、质量确认、价格调整、款项支付等重要事宜应经甲方盖章确认。
3、如确实需要拆除原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾临时堆放指定点等工作。
5、甲方有权随时检查工程现场和施工，乙方应配合。甲方检查发现安全隐患后乙方未能及时按甲方要求整改的，每发生一次应向甲方支付违约金     元。
（二）乙方权利、义务和责任
1、提交施工方案、进度计划初稿、材料使用计划和项目部组成人员名单等、及发包人所需材料，开工前，必须通过图纸会审及设计交底，交甲方审定。
2、严格按法律法规规章和行业规范标准做好安全文明施工，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定,办理应当由承包人办理的审批、证照。严格按照图纸或双方确认的作法说明进行施工，做好各项事宜。保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。甲方发现违反前述规定或存在安全隐患的，每发现一次乙方应向甲方支付违约金     元。乙方应承担因施工产生的一切安全责任。
3、乙方采购和使用不合格材料和工程设备的，乙方应及时整改并更换符合规定的合格材料和工程设备，且甲方每发现一次，乙方应向甲方支付违约金        元。
4、指派     为乙方驻工地代表即项目经理，全权负责履行乙方合同义务，组织施工和施工管理，按期限保质保量完成施工任务，全权代表乙方解决、确认应由乙方负责的各项事宜。未经甲方书面同意不得更换项目经理。在施工期间，项目经理应每周不少于5天每天不少于8小时在项目现场，否则每缺少一天应向甲方支付违约金     元。
5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场的规定，妥善保护好现场的设施、设备管线不受破坏，做好施工现场保卫、清洁和垃圾清运等工作，费用乙方承担；按规定做好安全文明施工，不得影响甲方工作、教学、交通等正常秩序，不得扰民。甲方检查发现或主管部门发现不符合安全文明施工规定的，乙方应及时整改，且每发现一次应向甲方支付违约金     元。
6、施工中未经甲方书面同意不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经甲方书面同意擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故，由乙方负责并承担损失。
7、乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家具、陈设以及工程成品。本工程通过竣工验收交付甲方之前，乙方应对现场的一切设施和工程成品进行保管和保护，因此产生的一切费用乙方承担。本工程经验收合格交付甲方前现场的设施和工程成品损坏、丢失的，由乙方承担一切责任。
8、乙方不得将工程项目转包，不得违法分包，未经甲方书面同意不得将本工程项目的任何部分分包给任何第三方。乙方违反前述约定的，甲方有权解除本合同，且乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金。
9、乙方应依法依约及时足额支付农民工工资、保险费等。因乙方拖欠农民工工资或其他乙方原因导致农民工投诉、群体事件及其他扰乱甲方正常工作、教学秩序的，每发生一次应向甲方支付违约金     元。
三、 工期
1、乙方应在工期内完成施工并办理竣工和验收手续。非甲方原因造成工期延误的，工期不顺延，且乙方应每延误一天向甲方支付违约金     元。
2、由于甲方变更设计或增加工程量，以及提出增加设计范围外的工程项目，甲方应及时通知乙方，并给予办理签证，该签证应经甲方代表签字并经甲方盖章，若因此造成工期的延误的，工期相应顺延，甲方不承担因工期顺延产生的额外费用。未经甲方盖章确认的签证不得作为工程计量的依据。
3、由于工程质量原因返工，乙方承担责任，工期不顺延，按工期延误的约定执行；乙方应赔偿因此给甲方造成的直接和间接的损失，及赔偿因此给第三人造成的损失。
四、 工程质量检查及验收
1、本工程质量评定验收标准的依据：（1）双方确认的施工图纸、做法说明、设计变更；（2）《建设工程质量管理条例》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）等国家、江苏省及南京市关于施工及验收规范、行业标准规范为质量评定验收标准。
2、中间验收项目：        。
3、甲方不定期对乙方施工所用材料按照建筑见证抽检要求进行复试，乙方应提供材料合格证和复试报告，检测结果如不合格，由乙方承担所有损失。
4、甲乙双方应及时办理每道工序的检查与验收手续。当工程已具备覆盖、遮盖条件或达到中间验收标准，乙方自检，并于24小时前书面通知甲方及甲方审计人员参加。验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，方可进入下道工序。未经验收，一律被视为上道工序未完成，必须重做。甲方或甲方代表经乙方书面通知后不参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，视为甲方已经认可。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验；若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工的，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，且工期不顺延。
5、工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知5个工作日内组织验收，验收合格后，双方在验收文件上签字确认，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。验收不合格，乙方应负责维修、整改，因此产生的一切费用由乙方承担，工期不予顺延，因此造成工期延误的，乙方承担工期延误责任；维修整改后再次验收仍不合格的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总额30%违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。
6、工程竣工后，甲方未经验收擅自使用的部分，视为甲方验收合格。
五、 工程价款及结算
1、 双方商定本合同价款结算采用第 （2） 种：
（1）固定总价，包工、包料、包质量、包工期、包验收，乙方完成本合同约定工程范围和内容及施工图纸范围的工程量，价格不调整。
（2）固定单价，工程量按实结算方式。
2、支付方式：                                                   。
3、乙方必须在竣工10天内办理竣工资料移交手续，否则不予办理竣工结算。
4、若在保修期内乙方怠于行使保修责任，则甲方有权委托第三方机构维修，所产生一切费用由乙方承担，且甲方有权从维修保证金中扣除。

5、经甲方确认具备付款条件后每次付款前，乙方应先行向甲方开具全额合规的增值税专用或普通发票。甲方自收到发票审核确认无误之日起10个工作日内向乙方付款。

6.若在保修期内乙方怠于行使保修责任的，则甲方有权委托第三方机构维修，所产生的一切费用从维修保证金/尾款中扣除。
六、 安全生产和防火
1、甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防条例，导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承担因安全措施不力由此引发的一切安全后果及经济损失，甲方不承担任何责任，若给甲方造成相关其他损失的，甲方有权向乙方追偿。
七、 违约责任
1、甲方或乙方未按本合同条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失，违约方按合同约定总价款的     ％ 支付违约金。如实际损失大于合同总价款的    ％ ，则按实际损失支付违约金。
2、由乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
3、乙方因保证工程所用材料应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。凡乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失全部由乙方承担。
4、乙方如中途退场，甲方有权要求乙方两天内撤离现场（包括人员、材料、机械设备等），若乙方不撤场的，则甲方有权请第三方机构进行清场活动，由此产生的一切费用由乙方承担。乙方所完成的工程量视为自动放弃，不得向甲方索要已完成工程量的工程款，并且因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。
八、保修
1、 本项目保修期：               ，保修期自工程竣工验收合格之日起算。
2、乙方提供24小时服务热线，在接到故障电话后响应时间不超过30分钟，并在2小时内派人赶到现场排除故障、修复或更换合格的产品解决现场问题。
九、其他
1、乙方要时刻注意施工安全，同时尽量避免在校园内产生过大噪声，以免影响学生的正常学习和人身安全。
2、乙方在施工过程中，因乙方原因发生的工程安全事故，均由乙方负责解决，并承担全部法律责任和损失，与甲方无关。
3、乙方应与其施工人员建立合法的劳动关系或者劳务关系，其与施工人员发生的一切劳资争议、纠纷等均与甲方无关，由乙方自行解决，给甲方造成不利影响的，甲方有权向乙方进行追诉。
4、本合同约定的由乙方承担的赔偿责任，若由甲方先行垫付的，甲方可从合同款中先期扣除，不足部分应由乙方补足。
十、争议解决
本合同履行过程中，如有争议，双方应当协商解决。协商不成时，采用诉讼解决，由甲方所在地人民法院诉讼管辖。
十一、合同的生效、变更、解除和终止
1、本合同自双方签字、盖章，且乙方按照本合同第一条第9款要求支付履约保证金（如有）后生效。
2、本合同未尽事宜双方可另行协商，签订书面补充协议，与本合同具有同等的法律效力。
3、 有下列情形之一的可以解除合同。
（1）甲乙双方协商一致；
（2）因不可抗力致使合同无法履行。
4、合同终止：甲乙双方履行完本合同全部义务，工程已办理移交手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款继续有效）。
十二、附则
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。均具同等法律效力。
 
甲方：（盖章）南京林业大学          乙方：（盖章）  
授权代表：（签字）                  授权代表：（签字）　　
签订日期：                          签订日期：
附件1：南京林业大学维修、施工等安全责任承诺书
                     （以下简称提供服务方）承诺如下：
1、在维修、施工等工作过程中，提供服务方有义务做好对工作现场周边建筑物、设备设施和人员的保护工作，确保相邻建筑物、设备设施和人员安全，若因此造成损失，提供服务方应承担全部责任。
2、提供服务方有义务对工作范围进行必须的围挡，同时有义务做好安全生产及文明服务等各项工作，以避免对学校的正常工作、教学、生活秩序造成影响，若因此造成损失，应承担全部责任。
3、提供服务方在项目实施过程中，必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合南京市有关建筑、道路施工操作规程南京市环境噪声污染及消防等相关规定。
4、提供服务方在维修、改造、房屋拆除、家具安装、施工等工作过程中，必须确保安全、文明施工。否则由此造成一切后果均由提供服务方负责，相关费用由其自行承担，学校不承担任何人身伤亡或财产损失所发生的一切法律责任。
承诺人（负责人签字）
年  月  日

第四章  项目需求
一、工程概况
为全面翻新原运动场地面，优化原布局进行采购。
项目面积约9000㎡，施工要求如下：

1.原有场地拆除清理：铲除原有场地围网、塑胶、草坪面层，同步拆除3处15m×3m×0.24m网球场砖墙，所有施工垃圾统一清理外运。

2. 场地沟渠及墙体修缮：采用碎砖、混凝土回填网球场中部排水沟，回填后与原地面齐平；维修场地破损水沟盖板、墙体，微调盖板位置。

3. 场地基础处理：使用金刚砂打磨机整体打磨场地基层，修补找平局部破损部位，清理干净场地，保障后续面层铺设条件。

4. 排球场施工：整体铺设8mm厚硅PU面层（6mm弹性层+2mm加强层），滚涂抗老化面漆，按校方选定色卡确定面层颜色，最后划定球场标线。

5. 网球场施工：场地整体铺设5mm厚弹性丙烯酸面层（1mm硅砂整平层+3mm弹性缓冲层+1mm硅砂整平层），滚涂抗老化耐磨面漆，定制面层颜色并划定标线。

6. 足球场施工：先铺设10mm减震垫，再铺设50mm高双色人造草坪；采用白色裁贴草坪标线，填充石英砂、环保颗粒。

7. 人字顶篷房建设：开挖基础、预埋构件并浇筑混凝土；搭建氧化工艺航空铝材主体框架，搭配方形管材、PVC双层刀刮防水围顶布；安装铝合金钢化玻璃双开门、LED防眩目吊线灯。

8. 篷房室内运动场地施工：篷房完工后，室内铺设18mm厚B级防滑UV漆运动木地板，地板上铺设防滑耐磨PVC地胶，规划布设8片羽毛球场地并完成标线绘制。

9. 场地围网安装：全域安装墨绿色围网，普通场地围网高3m、匹克球围网高2m；采用镀锌喷涂钢管立柱横杆、50×50mmPVC勾花网，抱卡+铝条固定，立柱直埋固定，底横杆离地50mm，各场地配套安装双开门。

10. 场地照明安装：北面2片网球场、乒乓球场新建6米高喷涂灯杆，预埋固定并安装500W LED防炫目投光灯；其余场地利旧原有灯杆灯具，翻新改造后统一布置在场地长边位置。

11. 给排水设施施工：从就近教学楼接引给水管至西操场，安装不锈钢四龙头洗手池。
以及根据不同运动区域采购丙烯酸、硅PU、运动地板和地胶、人造草坪、围网及灯光、排水沟及篷房结构室内羽毛球场的体育工艺材料设备及相关服务。
二、采购需求
（一）弹性丙烯酸
1.网球场采用弹性丙烯酸材料，厚度5mm，其中硅砂整平层1mm+弹性缓冲层3mm+硅砂整平层1mm+面层滚涂抗老化耐磨面漆层+划球场标线，面层颜色根据校方要求（施工方提供色卡），使用材料均需符合国家体育类现行规范标准。
★2.丙烯酸面层依据GB 36246-2018标准满足以下参数要求。（提供具备“CMA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，检测报告须在全国认证认可信息公共服务平台或检测机构官网可查询真伪，同时附查询截图并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件，不符合或未提供作无效标处理）
	
	
	
	

	序号
	检验项目
	单位
	要求

	1
	3种邻苯二甲酸脂类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和
	g/kg
	≤1.0

	2
	3种邻苯二甲酸脂类化合物（DNOP、DIHP、DIDP）总和
	g/kg
	≤1.0

	3
	短链氯化石蜡（C10-C13）
	g/kg
	≤1.5

	4
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和
	g/kg
	≤0.2

	5
	挥发性有机化合物
	g/L
	≤50

	6
	游离甲醛
	g/kg
	≤0.5

	7
	苯
	g/kg
	≤0.05

	8
	甲苯、二甲苯、乙苯总和
	g/kg
	≤1.0

	9
	可溶性铅
	mg/kg
	≤50

	10
	可溶性镉
	mg/kg
	≤10

	11
	可溶性铬
	mg/kg
	≤10

	12
	可溶性汞
	mg/kg
	≤2


（二）人造草坪
1.人造草坪参数
	
	

	草丝形状及编织工艺
	高耐磨加筋单丝

	草丝颜色
	双色（直单丝翠柠各半）

	底布走针方式
	一形走针

	草高（不含底布高度）
	50±1mm

	草丝磅重
	17000 dtex及以上（12 根/簇）

	密度
	≥10710 针/㎡

	针距
	≥17 针/10cm

	行距
	5/8 英寸

	底布材质
	双层(网格)底布

	背胶
	丁苯背胶（必须是机器通过高温渗透）

	卷宽
	4米（卷长：按场地实际需要）

	填充用量
	石英砂粒径20-40目，填充28-34kg/m2，环保颗粒1-3mm，填充4-6kg/m2


★2.人造草坪依据GB 36246-2018标准满足以下参数要求。（提供具备“CMA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，检测报告须在全国认证认可信息公共服务平台或检测机构官网可查询真伪，同时附查询截图并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件，不符合或未提供作无效标处理）
	
	
	

	检测项目
	要求

	物理性能


	冲击吸收/（%）（该项检测针对人造草坪成品系统（含填充颗粒）。）
	45-70

	
	垂直变形/（mm）
	4-11

	
	草丝拉断力/（N）
	≥10

	
	单簇草丝拔出力/（N）
	≥20

	
	耐人工气候老化（500h后草丝拉断力保留率）
	≥80%

	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和a/（g/kg）
	≤1.0

	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和a/（g/kg）
	≤1.0

	
	18种多环芳烃总和b/（mg/kg）
	≤50

	
	苯并[a]芘/（mg/kg）
	≤1.0

	
	可溶性铅/（mg/kg）
	≤50

	
	可溶性镉/（mg/kg）
	≤10

	
	可溶性铬/（mg/kg）
	≤10

	
	可溶性汞/（mg/kg）
	≤2

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2.h））
	≤5.0

	
	甲醛/（mg/（m2.h））
	≤0.4

	
	苯/（mg/（m2.h））
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2.h））
	≤1.0


（三）人造草坪填充颗粒
1.填充颗粒参数
	
	

	产品名称
	人造草坪填充颗粒

	颜色
	绿色

	规格
	粒径大小1~3mm

	高聚物总量或含量
	不低于20%


★2.填充颗粒依据GB 36246-2018标准满足以下参数要求。（提供具备“CMA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，检测报告须在全国认证认可信息公共服务平台或检测机构官网可查询真伪，同时附查询截图并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件，不符合或未提供作无效标处理）
	
	
	

	项目
	要求

	有害物质含量
	18种多环芳烃总和/ (mg/kg)
	≤20

	
	苯并［a］芘/ (mg/kg )
	≤1.0

	
	可溶性铅/ (mg/kg)
	≤50

	
	可溶性镉/ (mg/kg)
	≤10

	
	可溶性铬/ (mg/kg)
	≤10

	
	可溶性汞/ (mg/kg)
	≤2

	高聚物总量
	高聚物总量/%
	≥20

	气味
	气味等级/级
	≤3


（四）人造草坪减震垫
1.人造草坪减震垫参数
	
	

	产品名称
	人造草坪减震垫

	颜色
	绿色

	厚度
	10mm

	宽度
	1.5m

	密度
	不低于30kg/m3


★2.人造草坪减震垫依据GB 36246-2018标准满足以下参数要求。（提供具备“CMA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，检测报告须在全国认证认可信息公共服务平台或检测机构官网可查询真伪，同时附查询截图并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件，不符合或未提供作无效标处理）
	
	
	

	项目
	要求

	有害物质含量
	18种多环芳烃总和/ (mg/kg)
	≤50

	
	苯并［a］芘/ (mg/kg )
	≤1.0

	
	可溶性铅/ (mg/kg)
	≤50

	
	可溶性镉/ (mg/kg)
	≤10

	
	可溶性铬/ (mg/kg)
	≤10

	
	可溶性汞/ (mg/kg)
	≤2

	气味
	气味等级/级
	≤3


（五）硅PU面层材料
1.排球场采用硅PU材料，厚度8mm，其中弹性层6mm+加强层2mm+面层滚涂抗老化面漆层+划球场标线，面层颜色根据校方要求（施工方提供色卡），使用材料均需符合国家体育类现行规范标准。
★2硅PU材料依据GB 36246-2018标准满足以下参数要求。（提供具备“CMA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，检测报告须在全国认证认可信息公共服务平台或检测机构官网可查询真伪，同时附查询截图并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件，不符合或未提供作无效标处理）
	
	
	

	项目
	要求

	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/(g/kg)
	≤1.0

	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/(g/kg)
	≤1.0

	
	18种多环芳烃总和/(mg/kg)
	≤50

	
	苯并【a】芘/(mg/kg)
	≤1.0

	
	短链氯化石蜡（C10-C13）/(g/kg)
	≤1.5

	
	4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷（MOCA）(g/kg)
	≤1.0

	
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和(g/kg)
	≤0.2

	
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）(g/kg)
	≤1.0

	
	可溶性铅(mg/kg)
	≤50

	
	可溶性镉(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性铬(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性汞(mg/kg)
	≤2

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）/【mg/(㎡·h)】
	≤5.0

	
	甲醛/【mg/(㎡·h)】
	≤0.4

	
	苯/【mg/(㎡·h)】
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/【mg/(㎡·h)】
	≤1.0

	气味
	气味等级/级
	≤3

	物理性能
	冲击吸收/%
	20~50

	
	垂直变形/mm
	0.6~3.0

	
	抗滑值（20℃）/BPN
	80~110

	
	拉伸强度/MPa
	≥0.5

	
	拉断伸长率/%
	≥40

	
	阻燃性能/级
	Ⅰ


（六）围网材料
	
	
	

	围网高度（从地面至顶部）
	3.05米和2.05米

	立柱
	φ76*2.5mm镀锌钢管+静电粉墨喷涂

	横杆
	φ60*2.0mm镀锌钢管+静电粉墨喷涂

	PVC勾花网
	网孔50*50mm外径3.8mm/内径2.1mm

	立柱与横杆连接方式
	抱卡连接

	勾花网固定方式
	压铝条固定

	下横杆离地距离
	50mm

	围网整体颜色
	墨绿色

	双开门
	1. 双开门采用框架φ60*2.0mm镀锌钢管，网孔50*50外径3.8mm/内径2.1mm;   

2.门宽3000mm、高2200mm  

3.表面采用静电粉墨喷涂          
4.颜色:墨绿色 


（七）木地板
	
	

	下层龙骨
	方形40*50mm

	龙骨之间的间距
	400mm

	无纺防潮布厚度
	1mm

	运动木地板等级及材质
	B级，枫桦木

	运动木地板厚度
	18mm

	固定方式
	U型地板专用钉固定

	运动木地板表面油漆
	专用防滑耐磨UV漆

	其他要求：“面层油漆的耐磨性、附着力、硬度等性能应符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》的规定；甲醛释放量应符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》”。


（八）PVC运动地胶
	
	

	产品纹路
	耐磨防滑

	产品规格
	15m（卷长）*1.8m（单卷宽）*5mm（厚度）

	产品夹带
	黑网玻纤稳定夹带

	产品颜色
	按校方需求

	底板结构
	防滑底板

	防火燃烧性能
	B1级，20s内焰尖高度≤150mm

	焊接强度
	平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm

	耐磨性
	T级，体积损失≤2.0mm³

	产品适用
	羽毛球运动场地


（九）篷房
	
	

	型材主框架
	采用T6061-T6航空铝材，规格300*120*5.5mm，侧面挂布杆110*120*3mm，顶坡小方管80*80*2.5mm，边高≥6.5m

	型材的表面处理工艺
	氧化处理

	型材机械性能
	抗拉>280mpa、屈服>260mpa，延伸率>16%

	型材材料要求
	所有钢结构材料均为Q235，表面热镀锌处理，以保证钢结构不易锈蚀

	篷布
	采用 PVC材质双层刀刮篷布

	篷布防火性能
	B2级（ 离火自熄灭），具有抗撕裂、阻燃、防雨、抗紫外线、表面自洁功能

	篷布耐热性能
	-30℃ - 70℃性能完全达到标准要求

	篷-顶布
	750g/㎡PVC 双层刀刮篷布，遮光，防水，抗撕烂

	蓬-围布
	650g/㎡PVC 双层刀刮篷布，半遮光，防水，抗撕拉

	进出门
	KFC门楣+两侧钢化玻璃，铝合金KFC双开门

	抗风等级
	≥8级（风速≥17.2m/s）”


（十）本项目需要提供样品
1、样品递交及安装完成时间：样品均需在投标文件递交截止时间前与投标文件一并递交，在此期间样品由供应商自行保管；
2、样品递交/邮寄地址：南京市秦淮区中和桥1号光华茂家居市场6楼6001；接收人：南京达琛鑫工程咨询有限公司；联系电话：025-52639995（转8010）；样品递交截止时间：2026年07月   日下午17:00前截止递交。
3、所有样品均需单独密封后递交；
4、各供应商应同时提交注明供应商名称、项目编号等信息的纸张，然后将该纸张信息密封在信封中，并将信封粘贴于样品外包装的显眼处；
5、投标供应商递交的样品外包装和小信封外，均不得显示投标人的名称及其他明显能识别投标人的标识；
6、投标供应商递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照；投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。
7、样品要求：

（1）硅PU（≥：300×300×8mm） 
（2）弹性丙烯酸（≥：300×300×5mm）
（3）人造草坪（≥：300×300×50mm）
（4）木地板（≥：300×300×18mm）
（5）PVC地胶（≥：300×300×5mm）
（6）围网（≥：300×300mm）
（7）篷房铝材（≥：300×120×5.5mm）
（8）篷房涂层布（≥：300×300mm）
四、服务要求
1、质保期限：整体质保最低3年，另外承诺按承诺计。因材质或工艺导致的质量问题质保期内免费提供备件免费维修。
2、日常售后：故障响应：工作日 2 小时、节假日 4 小时到场处置。
质保期内免费材料 + 免费人工，不含人为砸损、外力破坏。
3、质保期满优惠：质保到期后，终身成本价维修、上门巡检，只收主材费，免收人工费。
4、巡检服务：每半年上门 1 次全场免费巡检，出具巡检记录。
五、商务要求
1、缺陷责任期(质保期)：自项目验收合格之日起，36个月。
2、履约保证金
本工程实行履约担保制度，合同签订前，乙方交纳人民币10%（计￥　　　元）作为本合同的履约保证金，工程验收合格且不存在其他违约情况的，该履约保证金无息退还。如乙方在施工过程中违约或对甲方校区造成损害的，甲方有权在在履约保证金中划扣违约金、损害赔偿金，且乙方应在3日内补足保证金。
3、 付款方式：除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：
（1）预付款
合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的 10％作为预付款。
买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。
（2）交货款
卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60％：
（1）卖方出具的交货清单正本一份；
（2）买方签署的收货清单正本一份；
（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
（4）合同价格100％金额的增值税发票正本一份。
（3）验收款
买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25％。
（4）结清款
买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5％。
除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5％的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。
4、增值税开票信息：
单位名称：南京林业大学
统一社会信用代码：12320000466006885L
税 号：320102466006885
地 址：江苏省南京市龙蟠路159号
联系电话：025-85427252、85428952
开户银行：中国建设银行南京市城东支行
开户账号：32001597336050000659
行号：105301000894
第五章  评审方法与评审标准
一、评审方法与评审原则
磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用综合评分法，评审结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商最终报价由低到高顺序排列。得分且磋商最终报价均相同的按服务方案分由高到低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低按顺序推荐三名成交候选人，由采购人在推荐的成交候选供应商名单中按顺序确定一名成交供应商。具体打分办法如下：
二、评审标准

	序号
	评分
因素
	评审因素
	分值

	1
	价格
（30分）
	投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。
	30

	2
	商务
（15分）

	（1）业绩：供应商提供自2023年1月1日至今（以竣工验收单时间为准）承担过类似业绩，每提供一个有效业绩的得2分，本项最高得6分。

有效业绩是指：在单个合同或供货协议中，施工或供货内容同时包含以下任意两项及以上内容（同一子项不重复计算）：必须包含人造草坪的施工或供货安装、硅PU面层的施工或供货铺设、丙烯酸面层的施工或供货铺设、围网的制作与安装、篷房的搭建或供货安装、木地板供货与铺设。
证明材料要求：供应商须同时提供：①中标（成交）通知书或中标（成交）结果公告截图（二者提供其一即可）；②合同或供货协议书，需提供合同关键页扫描件（包括但不限于合同首页、标的页、签字盖章页），须能清晰反映合同主体、签订时间、项目内容。
③经采购单位（或合同甲方）盖章确认的交货验收证明材料（如验收报告、完工证明、使用合格证等），须能反映项目已完工并验收合格。
	6

	
	
	（2）拟投入人员：鉴于本项目涉及高空及基础作业，投标人拟派的项目负责人具有工程专业中级以上工程师职称（包含市政工程或建筑工程或体育场地设施工程等）的得2分，项目部管理人员如具有工程专业中级及以上职称得，每有1人加一分，最多2分，本项合计4分。

（职称证书须为人社部门颁发的证书，上述人员需提分供单位为其缴纳的社保证明材料，社保缴纳时间至少包括投标截止时间前六个月任意一个月的社保证明材料，证明材料以原件扫描件上传至电子投标文件中为准，否则不得分）。
	4

	
	
	（3）质保期限：在满足磋商文件质保期要求的基础上，投标人每增加一年免费质保得1分，本项最高3分。投标文件中须提供质保承诺并加盖公章。
	3

	
	
	（4）应急维修响应
供应商需提供书面承诺：中标后在本项目服务期内，在项目所在地设立固定服务团队或授权服务网点，具备到场服务能力，并明确以下内容：

①故障响应联系人及联系方式；

②承诺到达现场的时间（工作日2小时、节假日4小时到场处置）；
③未按承诺时效到场的处理措施或违约责任条款。

满足上述①至③全部内容的，得2分；仅承诺到场维修但未明确本地服务安排或未承诺违约处理措施的，得1分；未提供任何相关承诺的，得0分。

注：投标人须在投标文件中提供书面承诺函，中标后须在合同签订后【3】日内向采购人提供服务方案及服务人员信息。
	2

	
	安装及调试方案

（11分）
	（1）根据投标人篷房及球各类场面层（塑胶、人造草坪、硅PU、丙烯酸等）的质量保证措施、体育器材的安装组织方案等进行综合评审。 
方案内容完整，各类面层材料的质量控制标准明确、检验方法具体可行，篷房及器材安装的关键节点质量控制措施具有针对性的得4分；
 方案内容比较完整，各类面层材料的质量控制标准、检验方法基本明确；整改及应急措施基本完整，可操作性一般的得2分；
方案内容缺失较多，质量控制标准、检验方法或安装措施存在明显模糊或不可行之处；整改及应急措施不完整或缺乏可操作性的得1分。未提供不得分。
	4

	
	
	（2）评标委员会根据供应商提供的调试与验收方案、调试措施、调试计划、验收方案等内容进行评分。

方案内容完整，调试措施具体可行、针对性强；调试计划时间节点明确、逻辑严密，人员配置完整；验收方案中验收标准明确且与现行国家标准完全对应，验收流程完整、责任人清晰的得3分；

方案内容较为完整，调试措施基本可行；调试计划时间节点基本明确；验收方案基本完整的得2分。

方案内容不够完整，调试措施存在明显模糊之处或可行性不足；调试计划缺乏明确时间节点或人员配置；验收方案未引用具体国家标准或引用不当的得1分；未提供不得分。
	3

	
	
	（3）售后服务与维保方案

①供应商提供完善的场地日常巡检、专项养护方案，能针对本项目涉及的塑胶面层（硅PU/丙烯酸）、人造草坪（含填充颗粒）、木地板、PVC地胶、围网及篷房等不同材质分别提出差异化养护措施，且方案具有可操作性、养护周期合理、养护方法科学规范的，得2分；方案内容较为笼统，未充分体现针对不同材质的差异化养护措施的，得1分；未提供方案不得分。

②供应商提供质保期满后优惠维保方案，方案内容包含但不限于：维保服务内容、响应时间、费用标准（需明确人工费、主材费的具体计取方式）、巡检频次等，方案完整清晰、费用标准合理、具有可执行性的，得2分；方案内容不够完整或费用标准不明确的，得1分；未提供不得分。
	4

	4
	技术

部分

（40分）
	排球场硅
PU面层
（5分）
	（1）依据GB/T 36793-2018标准对18种邻苯二甲酸酯增塑剂进行检测，检测结果均低于该标准规定的方法检出限（即报告结果为“未检出”） 的得2分；
（2）依据GB/T 41764-2022标准对光引发剂进行检测，检测结果均低于该标准规定的方法检出限（即报告结果为“未检出”） 的得1分。
（以上提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	3

	
	
	
	（3）依据GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》标准对硅PU球场产品在测试条件：磨轮类型H18，负载（1±0.001）kg，转速60r/min，测试结果：磨耗量（500r-1500r之间的质量损失）≤4.0g的得2分，不提供不得分。
（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	2

	
	
	篷房内
运动
Pvc
地板
（4分）
	（1）依据GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》标准对PVC运动地板产品经336小时老化试验后检测冲击吸收、拉伸强度，单项判定为“合格”或“符合”的，每项得0.5分，满分1分；

（2）依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准对PVC运动地板产品检测气味等级≤3级的得1分。满分1分。不提供不得分。（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	2


	
	
	
	（3）依据GB 36246-2018标准对PVC运动底胶产品进行检测，其中抗滑值、阻燃等级、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞） 检测结论单项判定为“合格”或“符合”的，每项得0.5分，满分2分。不提供不得分。

（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	2

	
	
	网球场匹克球场丙烯酸面层（12分）
	（1）依据GB/T 23989-2009《涂料耐溶剂擦拭性测定法》标准对丙烯酸产品进行耐溶剂擦拭试验，经100次往复擦拭后涂膜未露出底材的得1分；依据GB/T 1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露》 对丙烯酸产品进行人工加速老化试验720h，外观无开裂、无起泡、无粉化、无明显变色、铅笔硬度≥B级、附着力≤0级的得2分。满分3分。

（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	3

	
	
	
	（2）依据GB/T 9265-2009《建筑涂料涂层耐碱性的测定》对丙烯酸产品在涂层耐碱性长时间测定后无起泡、无剥落的现象,时间不低于1000小时的得3分，不提供不得分。

（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	3

	
	
	
	（3）依据GB/T 1725-2007《色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定》标准对丙烯酸产品检测固体含量≥35%的得1分；依据GB/T 6283-2008《化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）》标准对丙烯酸产品检测水分含量在40-60%范围内的得1分； 依据GB/T 38597-2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》对丙烯酸产品进行测试的得1分。满分3分。
（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	3

	
	
	
	（4）依据GB/T 22517.7-2018《体育场地使用要求及检验方法 第7部分：网球场地》对丙烯酸产品中的物理性能检测，其中反弹率≥80%、滑动阻力（BPN）60-100的得3分，不提供不得分。
（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	3

	
	
	足球场
人造
草坪
及减
震垫
（3分）
	（1）依据GB/T 20394-2019《体育用人造草》标准对人造草坪产品检测可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒），检测结果均低于该标准对应项目的方法检出限（即报告结论为“未检出”）的得0.5分；依据GB/T 20394-2019标准检测总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛、苯乙烯、4-苯基环己烯，检测结果均低于该标准对应项目的方法检出限（即报告结论为“未检出”）的得0.5分。满分1分。不提供或检测报告未标明各检测项目方法检出限的不得分。

（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	1

	
	
	
	（2）依据GB/T 20394-2019《体育用人造草》标准对人造草坪产品经耐磨试验后检测草丝拉断力、纵向和横向底布拉断力、撕裂强度以及在低温试验下检测草丝拉断力保留率和单簇草丝拔出力保留率检验检测，单项判定为“合格”或“符合”，耐磨不低于5万周/次的得1分，不提供不得分

（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	1

	
	
	
	（3）依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准对人造草坪减震垫产品、填充颗粒产品经老化试验后检测拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度检验检测，单项判定为“合格”或“符合”，减震垫老化时间不低于2000小时的得0.5分，填充颗粒老化时间不低于2000小时的得0.5分，满分1分,不提供不得分。

（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	1

	
	
	足球场 人造 草坪 及减 震垫（5分）
	依据GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》标准对运动木地板产品检测甲醛释放量≤0.012mg/m³的得3分；燃烧性能达到B1等级的得1分；运动性能中冲击吸收、垂直变形、垂直球反弹率、滑动摩擦系数、能量吸收系数、滚动负荷压痕全部检测为“合格”或“符合”的得1分；满分5分，不提供不得分
（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	5

	
	
	篷房
(7分)
	（1）依据GB/T 5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》标准对篷房的涂层布产品检测燃烧性能的损毁长度（经向和纬向）、续燃时间（经向和纬向）的检测结果全部为“合格”或“符合”的得1分，阴燃时间为0S的得1分；满分2分，不提供不得分。

（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	2

	
	
	
	（2）依据GB/T 6892-2023《一般工业用铝及铝合金挤压型材》标准对6061-T6帐篷铝材的化学成分检测结果全部为“合格”或“符合”的得1分，氧化膜外观质量型材表面无电灼伤、膜层脱落等影响使用的缺陷的得1分；满分2分，不提供不得分。

（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	2

	
	
	
	（3）依据GB/T 6892-2023《一般工业用铝及铝合金挤压型材》标准对6061-T6帐篷铝材的抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率检验检测，检测结果全部为“合格”或“符合”的得3分，不提供不得分。

（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	3

	
	
	围网
（4分）
	（1）依据GB/T3681.2-2021《塑料太阳辐射暴露试验方法 第 2 部分：直接自然气候老化和暴露在窗玻璃后气候老化》标准对PE包塑围网在大气环境暴露试验（测试周期不低于6个月）检测灰卡变色评级≥4级且外观无变色、无粉化、无开裂、无起泡现象的得2分，满分2分，不提供不得分。

（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	2

	
	
	
	（2）依据GB/T9276-1996《涂层自然气候曝露试验方法》标准对围网管材产品在自然气候曝露试验试验（试验周期不低于18个月）后检测管材变色等级1级，剥落等级0级，开裂等级0级，起泡等级0级,生锈等级0级，保护性漆膜综合老化性能等级0级的得2分，满分2分，不提供不得分。

（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件加盖供应商电子签章上传至电子响应文件。不符合或未提供作无效标处理。）
	2

	5
	样品
部分
（4分）
	（1）提供硅PU样品（规格≥：300×300×厚8mm）一块 
（2）提供弹性丙烯酸样品，（规格≥：300×300×厚5mm）一块
（3）提供人造草坪样品（规格≥：300×300×高50mm）一块
（4）提供木地板样品（规格≥：300×300×面板厚18mm）一块
（5）提供PVC地胶样品（规格≥：300×300×厚5mm）一块
（6）提供围网样品（规格≥：300×300mm）一块
（7）提供篷房铝材样品（规格≥：300×120×5.5mm）一块
（8）提供篷房涂层布样品（规格≥：300×300mm）一块
(((评判标准：硅 PU：无针孔气泡、不分层脱胶、无劣质橡胶杂质、弹性层密实均匀；弹性丙烯酸：无起皮空鼓、表面不粉化、骨料分布均匀、无龟裂漏底；人造草坪：草丝疏密统一、背胶粘接牢固不易拔丝、无老化发白；运动木地板：板面无结疤开裂、漆面完整无流挂、板材无翘曲变形；PVC 地胶：多层复合无分离，弯折无发白断裂，无大量回收杂点；球场围网：焊点牢固不脱焊，喷涂镀锌层完整无锈点，网孔丝径均匀；篷房铝材：型材壁厚达标均匀，表面无划痕砂眼，切口平整无扭曲 ；篷房涂层布：无针孔、双面涂层均匀，弯折涂层不开裂脱落、无霉变

（1）以上所有的样品不得注明供应商名称、厂家名称、品牌、型号规格，均不得显示投标人的名称及其他明显能识别投标人的标识；成交后将对样品进行封样，后期施工中使用的材料须与样品完全一致；未中标单位的样品将在中标公告发布后联系“样品退回”相关事宜。
（2）每个样品需在信封纸张中提供齐全、尺寸达标、满足评判标准得0.5分，未提供样品、不满足评判标准均不得分；
	4

	总分
	100


注：采购人与中标人在签订合同时,有权要求中标人提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如中标人无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应,报财政部门按照政府采购相关规定处理。
说明：中小企业政策
（一）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（二）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
（三）根据46号文第九条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。
（四）异常低价审查
评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:
（1）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。针对异常低价，供应商需提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等证明材料。不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
第六章  响应文件格式
竞争性磋商响应文件
项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
供应商名称 ：（加盖电子公章）   
日      期 ：

响应文件目录
一、资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）
二、法人授权书
三、磋商响应函
四、磋商报价表
五、工程量清单报价
六、商务要求响应及偏离表
七、服务要求响应及偏离表
八、施工组织方案
九、拟投入项目人员一览表
十、业绩
十一、相关附表格式
附件1具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
附件2三年内无重大违纪声明
附件3中小企业声明函（如有）
附件4残疾人福利性单位声明函（如有）
十二、其他（如有）
注：如磋商文件中提供的响应文件格式与苏采云系统内不一致的，以磋商文件内的格式为准。
一、资格要求文件

二、法人授权书
本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：
附：法定代表人及授权委托人身份证。

三、磋商响应函
致：南京达琛鑫工程咨询有限公司
根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：
四、磋商报价表
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价

	人民币（小写）            
人民币 (大写)                       


	项目负责人
	

	合同履行期限
	                                              

	是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: （是¨     否¨）
证明材料在投标文件中的位置：


投标人名称（加盖CA电子签章）：                        
    法定代表人或授权代表（签字或签章）：                                                         
日期：  年月日
注:
1、采用人民币报价。
2、响应报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容。
3、供应商不得实质性改动报价表格式及内容。
五、工程量清单报价
项目名称：
项目编号：                                  
按照《工程量清单》要求报价
供应商全称（加盖CA电子签章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日
价格构成或报价要求：
1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
2、所有费用、税金等由供应商自行计算填列；
3、上表中的“报价总计”应当等于“报价一览表”中“磋商报价”。
4、供应商根据方案添加的设备、材料等也请列出。
六、商务要求响应及偏离表
供应商名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：  
	序号
	商务要求条目
	磋商文件中的商务要求
	响应供应商的承诺或说明
	偏离情况
（＋/-/=）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填写说明：
①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
②是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。
③供应商必须阅读本采购文件中所有商务要求，并列入上表。
七、服务要求响应及偏离表
供应商名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号： 
	序号
	服务需求条目
	采购文件中的
服务要求
	供应商
的承诺或说明
	偏离情况
（+/-/=）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	
	（本表可根据需要
自行添加行）
	
	
	


填写说明：
①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
②是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。
③供应商必须仔细阅读本采购文件中所有服务要求，并列入上表。
④若响应文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。
八、施工组织方案（格式自拟）
九、拟投入项目人员一览表
供应商名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号： 
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


十、业绩

十一、相关附表格式
附 件1：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                。
主要专业技术能力有：                        。
                            投标人名称（加盖CA电子签章）：                        
法定代表人或授权代表（签字或签章）：                                     
日期：  年月日
附 件2：三年内无重大违纪声明
声  明
我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额违约金等行政处罚。若招标采购单位在本项目采购过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件地退出本项目的招标采购，并承担因此引起的一切后果。
                            投标人名称（加盖CA电子签章）：                        
法定代表人或授权代表（签字或签章）：                                     
日期：  年月日
附 件3：中小企业声明函格式（如有）
中小企业声明函(工程、服务)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者∶ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)为（企业名称），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商全称（加盖CA电子签章）：
日  期：
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
说明：
“微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
附 件4：残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                       企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：年___月___日

12、 工程量清单
13、 其他（如有）



