工程量清单编制说明
一、工程概况及招标范围
招标范围：梁溪路（运河西路-梅园立交）、华清路（新光路-梁中桥）、梁清路（联结路-梅园立交）、梁溪大桥及匝道的照明设施大中修等。

二、编制依据
1)、建设单位提供的维修内容及维修工程量；
2)、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024），《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；
3)、江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省市政工程消耗量》2026版；
4)、《江苏省建设工程费用定额》2014版及营改增后其相关调整内容；
5)、苏建价【2016】154号《省住房建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》，苏建函价〔2018〕298号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；
6)、采用增值税一般计税方法计算工程造价；

7)、无锡市住建局有关文件。

    三、工程质量、材料、施工等特殊要求
1）工程质量要求见招标文件；

2）工程施工时应符合对环境的要求；

3）自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。

4）对于施工过程中出现的渣土、建筑垃圾等均由中标人清运，费用自理。
四、费率表
	序号
	费用类别
	计算基础
	市政

	1
	安全生产费率（%）
	分部分项工程合计-除税工程设备费
	1.9

	2
	税金费率（%）
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-甲供材料费含设备
	9



