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项目概况
江阴市智慧公路项目（2026）JSZC-320281-JZCG-G2026-0053招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并于2026-08-20     13:30 （北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc166593358][bookmark: _Toc166593156]
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0053
项目名称：江阴市智慧公路项目（2026）
预算金额：340万元
最高限价：340万元
采购方式：公开招标
采购需求：本项目为江阴市公路事业发展中心的江阴市智慧公路项目（2026）。（详见招标文件）
合同履行期限：详见招标文件
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.提供格式条款《关于资格的声明函》
2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）
3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 
本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-08-20   13:30（北京时间） 
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜 
（一）供应商注册
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00,13:00-17:00）
（二）获取采购文件，完成项目参与
1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 
1.采购人信息 
单位名称：江阴市公路事业发展中心
单位地址：江阴市滨江中路207号
项目联系人：黄女士
联系电话：0510-80601318
2.采购代理机构信息
单位名称：江阴市政府采购中心
单位地址：江阴市长江路188号6楼
联系人：徐女士
联系电话：0510-88027618
3.项目联系方式 
项目联系人：徐女士
电话：0510-88027618
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一、遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、招标文件：
1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5、招标文件仅作为本次采购投标使用。
三、招标文件的解释：	
1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江阴市政府采购中心。
2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。
四、招标文件的补充或修正： 
1、江阴市政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江阴市政府采购中心将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
五、投标文件的要求：
投标文件由下列部分组成：
（1）*投标函；
（2）*开标一览表；
（3）*分项报价表；
（4）*商务、技术要求响应及偏离表；
（5）*第三章实质性要求中须提供的项目负责人相关证书/承诺函等证明材料；
（6）*资格证明文件：
文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》
文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）
（7）投标人认为需要提供的其他证明文件
注：
①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。
②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明的，属于无效证明文件。
④制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格性审查不通过、符合性审查不通过等）由投标人自行承担。
⑤投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
⑥招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。
⑦联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。
⑧本项目不接受纸质投标文件。
六、投标文件的制作、提交与远程交互：
1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：
①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
②开标当日，投标人不必抵达开标现场；
③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。
⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。
⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
3、投标的有效期为开标后90天。
4、投标费用自理。
七、无效投标文件的确认：
（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；
3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；
6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；
7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
8、不响应招标文件中的付款方式的；
9、苏采云平台中不同投标单位的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；
10、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：
1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；
2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；
6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；
7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；
8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；
9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13、不同投标人的投标文件相互混装。
八、开标、评标：
（一）开标
1、开标由江阴市政府采购中心主持。
2、开标过程由江阴市政府采购中心负责记录。
3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（二）评标
1、评标工作由江阴市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。
2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A、资格性检查：
（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。
（2）通过“信用中国”网站查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
B、符合性检查：
（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：
（a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限
（b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求
（c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件
（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求
确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
3、评标方法：具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。
4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担）
5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6、异常低价投标（响应）审查
（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
九、确定中标单位：
1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位，采购人确定为中标单位。
2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。
3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。
4、江阴市政府采购中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。
十、质疑处理：
1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。
2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。
投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 
（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。
（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；
（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。
4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受投标单位主动提出的相关补充材料。投标单位如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。
5、投标单位（含潜在投标单位）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。
采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,投标单位可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人收件人：黄女士  收件地址：江阴市滨江中路207号  收件电话：0510-80601318       
采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156
投标单位应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。
6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在投标单位针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。
7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。
8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
9、采购人、采购中心将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。 
十一、采购项目的废标：
在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；
1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。
十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。
十三、中标无效的确认：
投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。
十四、签订合同：
1、采购中心宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。
2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。
3、签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
4、履约保证金的收取：合同签署时，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。
5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。
十五、付款方式：详见项目要求。
十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：
1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。
2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
8、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。（如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策）【关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）】
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件的组成和格式”的《分项报价表》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将不得享受本国产品价格扣除政策。
（4）评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（5）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。
9、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
10、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
11、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
12、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。
13、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
14、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
十七、履约保函政策：
政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
十八、政府采购合同融资：
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
十九、质量及验收：
项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。
二十、中标服务费：
本次采购，江阴市政府采购中心为中标单位提供免费服务。 

第3章　 [bookmark: _Toc166595943][bookmark: _Toc251268361]项目要求和有关说明
（以下除“2.2硬件清单技术参数要求”及“三、主要设备详细技术参数要求”外，其余均为实质性要求）

一、项目概况：
（一）项目建设背景
交通运输作为国民经济的基础性、先导性、战略性产业，备受党中央和国务院重视。党的十九大报告提出建设“交通强国”，推动高质量发展，《交通强国建设纲要》为交通发展奠定基础。公路交通是综合交通体系的重要部分，其转型升级需强化信息技术引领，智慧公路是实现多要素协同、推动高质量发展的有效手段。
近年来，我国加快建设交通强国、数字中国，多份文件强调发展智慧交通，推动新技术与交通行业深度融合。江苏省作为示范和试点省份，具备良好的公路信息化建设基础，江苏省作为交通大省，明确提出要加快普通公路智慧化改造，提升路网运行感知、养护管理、应急处置、公众服务等综合能力，推动公路管理从“经验驱动”向“数据驱动”转变。。
当前，公路行业正推进新一代信息技术与业务深度融合，如何改善管理水平、推动管理和服务体系持续发展，成为亟待解决的问题。江阴市积极响应政策，推动交通运输综合管理平台升级，整合行业资源。新时期道路发展需智慧化、数字化转型，江阴市将应用新技术提升道路服务品质，推动数字化变革，打造智慧公路综合示范工程，形成可复制推广的“江阴经验”和“江阴方案”。
（2） 建设目标
围绕“交通强国”与“数字中国”战略，以“可量化、可考核、可感知”为导向，构建“1个统一平台、3个应用终端、8大功能模块”的江阴市智慧公路综合管理体系。
安全体系构建
精准分析安全需求，搭建预警、防护、检测、响应自适应闭环体系，像智能“安全堡垒”般动态适应威胁。提供定制化服务，全面控制风险，提升防御能力，构建可信可控可管的信息环境。
数据共享互通
调研现有数据，规划共享方案，建设安全高效的数据共享平台，统一数据标准，促进数据流通与价值挖掘，为决策提供支持，推动公路管理精细化。
法规标准落实
开展法规标准培训，增强全员合规意识。建立审查机制，定期评估业务合规性。严格密码管理，完善安全制度，确保各项工作符合要求。
国产化产品应用
全面遵循信创要求与网络安全等级保护二级标准，采用国产化软硬件产品，构建“预警-防护-检测-响应”自适应安全防护体系，保障系统全生命周期安全可靠运行。
系统数据安全保障
加固政务信息系统，采用多种安全技术防范攻击。加密数据传输与存储，分类分级管理数据，定期备份恢复。建立监测预警机制，实时发现并处置安全威胁。
道路管理创新发展
引入大数据、人工智能等技术，与业务深度融合，提高管理效率精度。创新业务模式，优化流程，实现信息共享协同。打造具有区域特色的智慧公路样板，为行业提供借鉴。
（三）建设内容
软件平台部分包括网页端和移动端的智慧应用。其中，网页端集建、养、管和服务于一体，构建包括路网管理、应急管理、安全管理、养护管理、资产管理、智慧服务、智慧办公、移动端等模块统一的综合应用管理平台；移动端包含养护管理、协同巡查和应急调度恶劣天气上报四大模块。同时，构筑物联网中台等支撑能力，赋能业务系统应用。硬件设施包括交调点设备改造升级、道路养护巡查设备、监控一体化平台、隧道外摄像头、无人机鹰巢等设备。（具体要求见附件《江阴市智慧公路项目设计方案》，如设计方案与本招标文件内容不一致的，以本招标文件为准）
本项目最高限价：340万元。
本项目标的所属行业：详见清单。

[bookmark: OLE_LINK10]二、采购清单及技术参数要求：
2.1软件清单：（所属行业：软件及信息技术服务业）

	序号
	平台名称
	模块
	一级功能
	功能介绍
	备注

	1
	江阴智慧公路综合管理平台
	管理端
	路网管理
	实现对公路路网运行状态的全面监测与管理，包括交通流量、气象条件、路网事件、设备状态、视频资源等信息的集中展示、分析、预警与调度支持。
	

	2
	
	
	应急管理
	实现应急事件的全流程管理能力，包括事件接报、预案调用、指令下发、资源调度、状态跟踪与闭环处置，支持应急辅助决策与台账管理。
	

	3
	
	
	养护管理
	支撑公路养护业务的数字化管理，涵盖日常巡检、工程实施、计量支付、科学决策、桥梁隧道监测、绿化保洁等环节。
	

	4
	
	
	资产管理
	实现对公路资产（含路产及非路产设施）的标准化管理与动态监测，支持资产台账、状态查询与信息可视化展示。
	

	5
	
	
	安全管理
	覆盖安全事件管理、环保监管、公示公告、安全教育、督查任务等，提升安全生产与监督管理能力。
	

	6
	
	
	智慧服务
	面向公众与审批业务提供智能化服务，包括涉路施工可视化查看、路网状态信息发布、大件运输路线规划等。
	

	7
	
	
	智慧办公
	提供日常办公与业务协同支持，包括通知公告、政策法规、行政审批结果对接等功能。
	

	8
	
	大屏端
	综合决策
	面向管理层提供多维度的数据分析与可视化展示，支持养护、路网、应急、安全等领域的宏观研判与辅助决策。
	

	9
	
	移动端
	养护管理
	提供移动端的养护作业支持，包括消息通知、病害上报、工单处理、事件告警、历史查询等功能。
	

	10
	
	
	资产查询
	支持通过移动端快速查询公路资产信息，并在地图上定位展示。
	

	11
	
	
	协同巡查
	实现巡查任务接收、实时定位、数据采集、通知公告、实时通讯与统计分析等功能，提升巡查效率。
	

	12
	
	
	应急调度
	提供移动端的应急事件查看、预案提示、处置记录、资源查询及恶劣天气上报等功能。
	

	13
	
	第三方数据对接
	/
	实现与TOCC、路网数据、老系统、智能化巡查、省厅交调数据、市局智慧办公等系统的数据对接与业务协同。
	

	14
	
	物联网平台
	数据采集
	支持多种协议设备接入与数据采集，涵盖交通控制系统、结构监测、外场感知等数据。
	

	15
	
	
	监控运维
	提供设备状态查看、报表统计、操作日志、审计日志、告警管理与消息跟踪等运维能力。
	

	16
	
	
	规则引擎
	支持设备联动与数据转发，实现基于规则的智能控制与数据对接。
	

	17
	
	
	报警管理
	支持报警阈值设置、报警联系人管理及报警记录查询。
	

	18
	
	
	消息通知
	支持数据订阅与消息推送，兼容多类通信协议及安全认证方式，可实现设备远程指令下发与控制。
	

	19
	
	其他
	等保测评
	提供一次等保二级测评服务。
	

	20
	
	
	第三方软件测试
	提供一次第三方软件测试服务。
	




2.2硬件清单

	序号
	模块
	名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	所属行业

	1
	视频监控中心平台
	防火墙
	详见主要设备详细技术参数要求3.1
	1
	台
	工业

	2
	
	视频监控中心平台
	详见主要设备详细技术参数要求3.2
	1
	台
	工业

	3
	
	视频设备运维软件授权
	详见主要设备详细技术参数要求3.3
	1000
	个
	软件和信息技术服务业

	4
	
	视频质量诊断
	支持常见摄像机故障的分析、判断和报警功能，检测内容包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、视频抖动、视频遮挡等14种常见摄像机故障；支持诊断结果统计
	1000
	路
	软件和信息技术服务业

	5
	
	数据库备份
	32G DDR5/SATA 16T 3.5寸×2（8盘位，RAID 1）/SAS+HBA(适配8盘位)/1GbE(电)×2/550W(1＋1)
	1
	台
	工业

	6
	
	本级监控通道数
	对视频设备的通道数进行管理，按实际视频通道数填写。以下类型占用监控通道数的设备：IPC、NVR、单兵、车载、路况抓拍、交通事件相机、交通参数相机、违停球。
	1000
	路
	软件和信息技术服务业

	7
	
	车道数接入
	对车辆应用中的车道数量进行管理
	10
	车道
	软件和信息技术服务业

	8
	
	辅材
	配套辅材
	1
	批
	/

	9
	外场设备迁移
	8口交换机
	8个10/100/1000Base-T电口，1千兆SFP口
	2
	台
	工业

	10
	
	室外防水智能化设备箱
	500mm*600mm*300mm
	2
	个
	工业

	11
	
	2处原交调点移机
	包含2处原交调点设备拆除运输服务及现场恢复
	1
	项
	/

	12
	
	吊车台班
	2个点位拆机及2个点位安装，租用汽车吊进场，用于杆件吊装、基础施工、窨井及附属构件安装、材料装卸转运，现场持续作业
	4
	点
	交通运输业

	13
	
	辅材
	配套辅材及线缆
	1
	批
	/

	14
	外场设备备件
	球机
	详见主要设备详细技术参数要求3.4
	1
	台
	工业

	15
	
	终端服务器
	【常规】【4路IPC接入】【2T】
嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘；
双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口；
最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；
支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储；
可配置多种字符叠加、图片合成模式；
支持区间测速功能；
	1
	台
	工业

	16
	
	路况抓拍单元
	详见主要设备详细技术参数要求3.5
	1
	台
	工业

	17
	
	多合一补光灯
	详见主要设备详细技术参数要求3.6
	1
	台
	工业

	18
	隧道外新增摄像头
	自清洁摄像机
	详见主要设备详细技术参数要求3.7
	12
	台
	工业

	19
	
	8口交换机
	8个10/100/1000Base-T电口，1千兆SFP口
	4
	台
	工业

	20
	
	辅材
	配套辅材及线缆
	1
	批
	/

	21
	
	吊车台班
	租用汽车吊进场，用于摄像机安装、材料装卸转运，现场持续作业
	4
	点
	交通运输业

	22
	VPN链路费用
	100M VPN链路费用
	5条100M带宽VPN线路
	5
	年
	信息传输业

	23
	
	1000M VPN链路费用
	秦望山工区总链路 1000M带宽VPN
	5
	年
	信息传输业

	24
	移动巡检终端
	移动巡检终端
	八核，主频2.2Ghz、8GB内存，支持5G网络、内置 WiFi5/蓝牙BT 5.0，10.95英寸高清显示屏，分辨率1920x1200，1*5G SIM卡槽，1*Type-C ，1*3.5mm 音频
	25
	台
	工业

	25
	流量卡
	流量卡
	支持移动巡检终端上网使用，每月20G，五年费用。
	25
	张
	信息传输业

	26
	无人机鹰巢
	设备采购
	1.54分钟最长飞行时间
2.机场IP56，飞机IP55等级防护
3.支持4g图传
4.开盖即飞，100秒内到达1公里处100高的指定点
5.400 次电池循环
6.-20℃ 至 50℃工作温度                             
7.12 米/秒抗风速度
	1
	项
	工业

	27
	
	
	图传模块，支持 ASDIV（发射天线选择）
	1
	个
	工业

	28
	
	全年电池保障
	智能飞行电池的检查与保养
	5
	年
	租赁和商务服务业

	29
	
	工业无人机全险维保服务
	设备保障服务权益：服务有效期内，在单台设备对应保障额度限额内，设备可多次申请免费检修、折价置换服务，每次产生的维修、置换成本将从设备保障额度中逐笔扣除，额度清零后本项服务终止。经市场调研配套保障额度标准：方舱配套设备保障额度不低于73000元/年，飞行主机保障额度不低于43600元/年。方舱配套设备保障及飞行主机保障第一年均免费。
	4
	年
	租赁和商务服务业

	30
	
	三者险
	为无人机意外造成的第三者人身伤害和财产损失提供经济上的保障，无每次不计免赔额，人伤物伤100万元保障额度。
	5
	年
	租赁和商务服务业

	31
	
	安装调试
	1、机场地址勘测，出具勘测报告；
2、地基建设，钢结构水泥地基、地面装饰等；
3、机场部署，接地、接网、防雷、设备运输等；
4、设备安装，调试与平台连接。
	1
	项
	/

	32
	
	负载设备
	探照灯支持常亮和爆闪两种模式，能清晰照亮目标。还能与云台智能联动, 并提供广视野照明模式，在广角模式下可照亮更广泛的区域。
	1
	个
	工业

	33
	
	
	远程传递声音，让应急搜救等任务更高效。可储存多条语音，并支持自动循环播放。支持实时喊话。
	1
	个
	工业

	34
	
	1张4G流量卡及宽带
	每月200G流量卡+1000M宽带
	5
	年
	信息传输业

	35
	
	技术服务费
	1.上门售后，提供备品备件，不影响客户使用；
2.无人机和机舱与无人机统一管理平台的接入及售后
运维；
3.无人机与机舱使用培训；
4.无人机统一管理平台的使用培训；
5.提供 7*24 小时服务热线，实时在线提供技术及售
后服务；
6、每季度一次协助制定视频矩阵、航线规划、飞行
计划；
7、提供软件升级服务；
	5
	年
	/

	36
	无人机舱
	无人机方舱
	1、供电：220V市电
2、充电管理：具备无人机自动充电、换电功能，具备UPS不间断电源
3、远程开关机：具备无人机远程开关机功能
4、机场与客户端通信：支持4G/5G通信
5、气象监测：具备气象（雨量、风力、风向）监测和视频监控功能
	1
	项
	工业

	37
	
	1张4G流量卡及宽带
	每月200G流量卡+1000M宽带
	5
	年
	信息传输业

	38
	
	基础施工
	设备安装基础设施：电线、配电箱、吊装费用，现场施工，底座施工等。
	1
	项
	/

	39
	
	机库维保
	每年提供四次的巡视巡检，更换零配件,含专家人工费、交通费、住宿费、上门保养材料费
	5
	年
	/

	40
	江阴南出口四点位视频收编维保
	视频收编物联网卡
	定向物联网卡，每月300G流量，共计5年
	4
	点位
	信息传输业

	41
	
	视频收编技术服务费
	视频收编对接调试技术服务
	1
	项
	/

	42
	其他
	系统集成
	设备安装调试、5年维保服务及相关电费
	1
	套
	/



[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]三、主要设备详细技术参数要求（打“★”项为重要技术参数）
3.1防火墙
1、 产品不少于8千兆电口和2万兆光口SFP+，标准1U规格，内存不少于8G，支持2个USB口,不少于1个RJ45串口。
2、 网络层吞吐量≥10Gbps，防病毒吞吐量≥1Gbps，IPS吞吐量≥800Mbps，并发连接数≥200万，每秒HTTP新建连接数≥6万。
3、 产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。
4、 [bookmark: _Hlk56088400]产品支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。
5、 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。
6、 ★产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
7、★产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
8、产品支持联动云端智能运营平台，支持流量日志分析、事件聚合、云端专家研判，安全事件微信端就可接受预警和处置。
3.2视频监控中心平台
1、CPU：配置1颗 C86架构处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz
2、内存：配置4根32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；
3、硬盘：配置8盘位，系统盘2块480G SSD（RAID1)，缓存加速盘2块480G SSD（无RAID)，数据盘2块4T 7.2K SATA
4、阵列卡：配置一张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） 
5、网口：2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块）
6、其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部
7、电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
8、★ 支持创建虚拟机时 ，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作。（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
9、★支持配置虚拟机故障疏散优先级， 疏散时按优先级排序，重要虚拟机优先疏散；支持5个等级故障疏散优先级以区分不同重要等级业务，支持在虚拟机运行时修改故障疏散优先级；高优先级虚拟机故障疏散失败后，不锁定或占用资源，不阻塞低优先级虚拟机继续疏散；支持从镜像和备份创建虚拟机时，设置故障疏散优先级。（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
10、★一套虚拟化平台支持同时接入多个分布式存储集群进行统一的管理和调度 ，分布式存储集群支持不同架构类型，包括X86架构和ARM架构，支持按照节点划分不同的存储集群和存储池，并支持为存储集群配置不同的故障域，可按照节点、集群或者机架划分故障域；支持根据集群规模自动配置域、存储池。可根据集群规模进行一键配置，提供最优实践故障域配置。（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
11、云计算软件：云计算平台模块授权×1；计算虚拟化模块授权×2；存储虚拟化模块授权×2 。

3.3视频设备运维软件授权
1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备等物联设备运行状态的采集功能，采集指标项包括但不限于在线状态、录像情况、设备运行信息；支持设备使用情况、设备故障情况统计
2、★系统支持扫描设备，对已有设备信息进行补全；支持待添加新设备数量统计，包括视频设备、IT基础设备、门禁设备、停车场设备；支持设备列表展示，包括：设备名称、IP地址、来源、设备类型、设备厂商、设备型号、设备序列号、MAC地址、关联设备（上一节点）；支持按照不一致类型、名称、编码、IP地址过滤；支持更新设备、忽略、导出操作；支持已忽略设备明细查看，包括：IP地址、设备名称、设备类型、设备厂商、设备型号、MAC地址、设备序列号。支持恢复和导出操作。（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
3、★系统支持查看基础环境诊断明细包括平台版本、网络环境、设备性能、软件过保；视频业务诊断明细包括视频存储、设备安全、设备老旧、设备脱管；系统支持导出诊断明细，明细包括资源信息、异常描述和处理建议。（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

3.4球机
1、传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS
2、最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR 
3、宽动态：120dB超宽动态
4、光学变倍：40倍 
5、焦距：6-240mm
6、视场角：59.0-2.0度(广角-望远)  
7、防补光过曝：支持
8、红外照射距离：250 m 
9、水平范围：360°
10、垂直范围：-20°-90°(自动翻转)
11、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
12、60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
13、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 
14、供电方式：DC36V 1.67A/AC24V 3A
15、电流及功耗：62W max (其中红外灯15W max,加热 6W max)
16、工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%
17、雨刷：支持
18、防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 

3.5路况抓拍单元
1、内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。
2、视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。
3、支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、目标等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。
4、★外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
5、支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。
6、视频分辨率：4096(H) × 2160(V)
7、帧率：25fps
8、工作温度：-30℃~70℃
9、电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
10、整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
11、工作湿度：5%～95%@40℃，无凝结
12、功耗：Max. 35 W

3.6多合一补光灯
1、铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 
2、采用24颗高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 
3、带LED格栅，有效减少周边光污染 
4、气体灯管采用氙气灯管，质量可靠，寿命长 
5、经专业光学设计，发光均匀，目标光斑鲜明，有效减少光污
6、采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 
7、LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 
8、气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍 
9、气体补光控制具有峰值抑制功能 
10、支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 
11、支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护且自动恢复
12、灯体设计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便 
一般规范：
13、工作温度：温度-30℃~70℃
14、电源：220VAC±10%
15、工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结

3.7自清洁摄像机
1、★自带雨刷，支持手动、定时、关闭3种控制模式，可按照设定周期，自动开启雨刷刮擦镜头。（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
2、★支持喷水系统，由蓄水箱、水泵、喷管组成，水箱容量不低于1.5L，支持手动添加清洁液。支持镜头清洁功能，当雨刷工作时，样机驱动喷水系统同时喷水，清洁镜头玻璃上的覆盖物。（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）
3、支持多种智能模式：隧道异常事件检测（默认）、smart事件、道路监控、人脸抓拍、全结构化、AIOP、普通监控等多种智能模式可按需切换；
4、应用场景：隧道、散货码头、扬尘类工厂、煤矿非煤矿、建材场、炼钢厂、发电厂、碎石场、焦化厂等；
5、最大图像尺寸：2560px×1440px 
6、供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护
7、PoE：IEEE 802.3at，Type 2，Class 4
8、电源接口类型：3芯接口
9、启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
10、存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
11、防护：IP67 

备注：
1、投标人提供的检测报告等证明材料应将相关功能指标醒目标记，因未标记而导致的评审风险由投标人自行承担。
2、采购清单中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标产品必须符合安全可靠测评要求。
3、所投视频监控中心平台需要与交通执法平台监控系统无缝对接。（投标时需提供监控系统无缝对接承诺函，格式自拟）
4、投标单位可对现场进行勘查（不统一组织，投标单位可与采购单位直接联系安排，因投标单位不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由投标单位自己负责）。
5、投标人中标后应保证在本项目的任何产品使用（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，而影响采购人利益。若因本项目所产生的知识产权纠纷，采购人不承担任何责任。本项目中开发软件类的知识产权及全套源代码归属招标人，未经招标人同意投标人不得利用本项目研究成果进行经营性行为，否则招标人有权要求乙方返回所有通过本项目知识产权进行的经营所得。

四、项目实施、安装、调试要求：
1、项目实施地点：江阴市滨江中路207号。
2、项目实施时间：本项目总工期6个月，必须按照相关标准及规范进行验收，包括初验（预验收）、试运行、终验（竣工验收）环节。中标人应在采购合同签订后，于3个月内将项目建设达到初验标准进行系统初验，初验通过后，进入试运行期，试运行期为3个月，初验合格试结束后申请终验。
3、项目管理要求
质量目标：系统运行稳定、达到设计要求，并圆满通过采购人组织的验收。 
进度目标：确保项目建设工作在预定的时间内完成。 
投标人应提供详尽的项目管理办法，成立专门的项目管理组，由专人负责，确保项目按时按质进行。
4、人员配置要求
人员配置应科学、合理、有效、充分保证人员的数量和质量。项目实施过程中，中标人要有明晰的组织机构，项目实施人员齐全，岗位职责明确，能高标准地实施项目管理。在项目实施期间，实施团队不得少于4人：其中项目负责人1人（须具备机电工程贰级建造师以上证书和安全员B证【须提供证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】）、信创负责人1人、其余技术人员2人。并积极配合采购单位完成与其他项目的应用对接，提供相关工作内容的技术支持。在项目服务期限内，项目组人员应相对稳定，更换项目组主要人员须提出书面申请，经采购方书面同意后方可更换。 
中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关负责人，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。 

五、质量保证及售后服务：
1、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定，所有设备不低于5年原厂质保，软件系统提供不低于5年原厂质保。（有特殊说明的请按照分项要求质保）。中标单位签订合同时须提供防火墙、视频监控中心平台、球机、路况抓拍单元、多合一补光灯、自清洁摄像机的原厂质保承诺函原件并加盖原厂公章以及打★项证明材料并加盖原厂公章（业务章、投标专用章等均无效）。若中标单位未在规定时间内提供质保函及相关证明材料，将取消成交资格，并按政府采购相关规定处理。质保期自货物经验收合格之日起计算。质保期内报价单位免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。
2、在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。
3、服务响应时间：10分钟内响应，半小时内到现场，并在24小时内能排除故障，未能在规定时间内修复情况下，中标单位应主动提供免费备品备件。
4、在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下，中标单位应主动提供免费备机服务。
5、在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备原厂生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。
6、提供的产品若有设计缺陷，中标单位应主动召回。
7、在质量保证期内，投标单位应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。
8、软件免费维护和升级服务的内容，投标单位可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

六、培训要求：
1、培训：培训对象包括系统管理员及现场操作人员。系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；培训内容为系统操作和相关管理思想等。
2、根据具体情况制定相关培训方案，课程设置等。包括培训资料、讲义等。
3、所有的培训费用必须计入投标总价。

七、付款方式：
交（竣）工验收合格后，甲方支付乙方合同金额的97%，验收合格后2年甲方支付剩余费用。

八、有关说明：
1、本次采购项目不得以任何形式进行转包或分包。该项目为一个包，投标单位报价内容必须报全，不得漏项。
2、报价要求
2.1投标报价包括全部设备、辅助材料、安装调试、售后服务、税金、人工费、材料费、培训等直至安装调试完毕，经验收合格所发生的一切费用。中标后，各实施项目基础环境没有发生重大变化时，中标人在满足招投标文件需求的前提下，不得以任何理由主动变更。
2.2投标文件中的系统设计方案由投标单位根据招标文件要求自行负责设计，在实施过程中发现不能满足招标文件设计要求的，中标方必须免费整改补足至达标为止，采购方不再另行支付费用。整改达标前，所有验收及付款手续暂停执行。
3、由于投标人的技术设计或其他原因所造成的额外费用，由投标人自行承担。
4、投标人应保证，采购人在使用其产品和服务的全部或任何部分时，免受第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉。
5、凡涉及采购文件的补充说明或修正，均以江阴市政府采购中心书面依据为准。
6、江阴市政府采购中心对本次采购结果不做任何解释。
[bookmark: _Toc213847316]

第四章  评标方法和评标标准

一、评标方法
本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
二、评分标准
	评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	一、价格部分
（10分）
	1.1
	投标报价
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分
	10

	二、技术部分
（75分）
	2.1
	技术性能指标响应情况
	根据《技术要求响应偏离表》等对“技术参数要求”部分的性能、技术参数的响应情况进行评审打分：全部符合招标文件要求，无负偏离得30分，打“★”项有一项负偏离扣1分，其余项有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
(未按要求提供证明材料的视为负偏离)
	30

	
	2.2
	现状及需求理解
	根据各投标人对本项目的现状及需求理解进行综合评审，包括①项目建设背景及需求分析、②项目建设现状、③项目重难点分析及应对措施。方案内容描述全面合理符合采购需求得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	6

	
	2.3
	总体技术方案
	投标人针对本项目提供总体技术方案，包括①设计思路、②架构和技术路线设计、③国产化信创环境支持方案。方案内容描述全面合理，符合采购需求得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	6

	
	2.4
	系统功能设计方案
	投标人针对本项目提供系统功能设计方案，包括：①网页端、②大屏端、③移动端、④物联网平台建设、⑤系统对接方案。
具体内容包括：网页端包括路网管理、应急管理、养护管理、资产管理、安全管理、智慧服务；大屏端包括综合决策；移动端包括养护管理、资产查询、协同巡查、应急调度；其他包括物联网平台；江阴市现有公路管理相关部门信息化系统对接等。
方案内容描述全面合理，符合采购需求得10分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	10

	
	2.5
	系统管理设计方案
	投标人针对本项目提供系统管理设计方案，包括①系统管理设计、②用户操作记录查询等方案。方案内容描述全面合理，符合采购需求得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	4

	
	2.6
	施工组织设计方案
	投标人针对本项目提供施工组织设计方案,包括①主要施工方法及措施、②施工计划安排、③人员配备、④施工质量控制。方案内容描述全面合理，符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	4

	
	2.7
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，包括①售后服务体系、②运维服务体系、③有完整的机构信息、④售后服务响应时间。方案内容描述全面合理，符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	4

	
	2.8
	培训方案
	投标人针对本项目提供培训方案，包括①培训目标、②培训计划、③培训内容。方案内容描述全面合理，符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	3

	
	投标人对本项目涉及的相关功能（2.9-2.10项）提供目前正在运行的真实环境或模拟环境的录屏演示（可配语音讲解，不得使用PPT形式、截图形式等其他形式演示）。于本项目开标时间前将视频文件分段以压缩包文件格式（zip格式）上传提交，文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
录制时长：不得超过10分钟
演示视频格式：mp4、avi
演示视频大小：单个视频压缩包大小不得超过50M,整体不得超过300M

	
	2.9
	路网运行与养护管理
	实现全路网运行状态实时监测、设备智能运维及道路设施全周期养护管理。包括但不限于以下功能：
①路网运行监测管理：实时感知交通运行异常事件，提供路况动态监控；
②设备运行监测与运维管理：对摄像头、情报板等关键设备进行在线状态监控、远程运维及故障处置；
③设施管理与养护巡查：对路基、路面等设施进行数字化管理，支持日常巡查记录与任务闭环；
④养护工程与桥隧健康监测：管理专项养护工程全流程，并对桥梁、隧道等构造物进行结构健康监测与安全预警。
以上页面必须可以直接点击打开页面，不能打开或从其他位置打开不得分。上述系统软件功能全部满足得4分, 每有一项内容缺失或不完整的扣1分，扣完为止。
	4

	
	[bookmark: _GoBack]2.10
	安全应急与综合决策
	构建应急事件全闭环管理机制，并融合多源数据提供综合决策分析看板。包括但不限于以下功能：
①应急事件与预案管理：支持应急事件上报、预案智能调用及处置过程跟踪；
②应急演练与资源管理：管理应急演练计划与记录，统筹应急物资、装备及人员资源调度；
③应急案例知识库：积累历史应急案例，提供复盘分析与经验参考；
④综合决策看板：整合路网运行、养护状况、应急响应及安全隐患等多维度数据，可视化呈现宏观分析与研判。
以上页面必须可以直接点击打开页面，不能打开或从其他位置打开不得分。上述系统软件功能全部满足得4分, 每有一项内容缺失或不完整的扣1分，扣完为止。
	4

	三、商务部分
（15分）
	3.1
	综合实力
	①投标人具有大数据企业服务能力评价证书的，得2分；
②投标人具有CCRC信息系统灾难备份与恢复服务证书的，得2分；
③投标人具有软件能力成熟度资质证书的，得2分；
④投标人具有信息安全服务资质证书(CNITSEC)证书的，得2分。
（须提供有效期内的证书扫描件）
	8

	
	3.2
	项目负责人
	投标人为本项目配备的项目负责人（1人）具有：
①人社部门颁发的系统架构设计师证书的，得1.5分；
②CISP注册信息安全专业人员证书的，得1.5分。
【须提供证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】
	3

	
	3.3
	项目团队
	投标人为本项目配备的项目组其他成员（项目负责人除外）中：
①信创负责人（1人）具有：系统架构师（信息技术应用创新考试评价）证书或集成项目管理师（信息技术应用创新考试评价）证书的，得1分。
②项目组其他成员具有：人社部门颁发的软件设计师证书、人社部门颁发的系统规划与管理师证书，有一项得1分，最高得2分。
【②同一人员多张证书不重复得分，同一类证书不重复得分的。须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】
	3

	
	3.4
	业绩
	2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩，有一个得1分，最高得1分。
（需提供合同扫描件）
	1



[bookmark: _Toc213847317]

第五章　合同书（格式）
[bookmark: _Toc251268363]
甲方（采购单位）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乙方（中标单位）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容
1、项目名称（项目编号）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2、服务内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、服务范围：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、服务期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5、其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第二条　合同总价款
本合同人民币总价款为          （小写），                   （大写）。
本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）
第三条  履约保证金的缴纳和退还
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。
履约保证金缴纳金额：              元。
履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。
履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。
履约保证金不予退还的情形：                                           。
逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。
第四条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第五条　权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证和售后服务
1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2、质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第七条　验收
验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由             承担。
第八条　付款
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
2、付款方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第九条　违约责任
1、                                                                    
2、                                                                    
3、                                                                    
4、                                                                    
5、                                                                    
第十条　不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十一条　合同的变更和终止
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十二条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十三条　争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十四条　合同生效及其他
1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


	甲方（采购单位）：  　       （盖章）
	
	乙方（中标单位）：  　       （盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：
	
	法定（授权）代表人：

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日




[bookmark: _Toc213847318]第六章　投标文件的组成和格式


投

标

书


项目名称：                                  
项目编号：                                  
投标单位：                                  


二〇    年  月  日


一、投标函

致江阴市政府采购中心：
我方收到贵中心                           （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。
1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。
2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。
3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。
4、我方认为你们有权决定中标者。
5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。 
6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。 
7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。
8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。
9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。


投标单位（电子签章）：
电话：
传真：
地址：
邮编：
电子邮箱：
[bookmark: _Toc222799676][bookmark: _Toc194739809]


二、开标一览表

	项目编号
	JSZC-320281-JZCG-G2026-0053

	项目名称
	江阴市智慧公路项目（2026）

	项目报价
（单位：元）
	以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中
填写的金额为准。


[bookmark: _Toc158691780][bookmark: _Toc194386107][bookmark: _Toc145474400]注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。


投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日




三、分项报价表

单位：元（人民币）
	（一）服务部分

	序号
	服务内容
	数量
	单位
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	（二）货物部分

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	质保期
	数量
	单位
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：人民币                      元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。



注：1、投标单位应当根据本采购包的相关需求据实、详细填写上述表格，尤其注意规格型号的准确填写。
2、上表中的“合计总价”应当与《开标一览表》中“项目报价”数额一致。
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。（注：“符合本国产品标准的产品成本之和”是指采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务采购包中包含的全部货物、服务产品的成本之和）
4、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

四、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
商务要求
	投标文件
商务规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
技术要求
	投标文件
技术规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。
2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。
3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。
5、表格不够可另接。


投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日



五、法定代表人授权委托书
（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市政府采购中心：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对                  项目（项目编号：               ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。
授权委托人情况：
姓名：            性别：       年龄：       职务：             
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     
单位名称（盖章）：               
                      法定代表人（签名或盖章）：                



	法定代表人身份证
扫描件
	
	授权委托人身份证
扫描件










法定代表人亲自投标声明


江阴市政府采购中心：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　             项目（项目编号：                 ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：
姓名：              性别：          年龄：                     
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     




单位名称（盖章）：                                 
法定代表人（签名或盖章）：                    

           



附：

	法定代表人身份证
扫描件










六、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                         ，全称为                  ，统一社会信用代码为                      ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。
五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。
八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。
九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、第七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，并依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：
1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。
2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。
3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小微企业声明函（服务类项目）
（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                                   企业名称（加盖CA电子公章）：
                               日期：___年____月____日 

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。




二、残疾人福利性单位声明函（服务类项目）
（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                    项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日


三、关于符合本国产品标准的声明函
（非本国产品无需填写提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日

_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

