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一.投标邀请函
江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市新吴区江溪街道水利农机站委托，对江溪街道2026-2028年河道长效管护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：江溪街道2026-2028年河道长效管护项目
2.项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2026-0055
3.合同履行期限：两年（以合同签订日期为准）
4.项目预算：850.00万元
5.最高限价：808.7698万元
6.采购方式：公开招标
7.采购人：无锡市新吴区江溪街道水利农机站
8.本项目标的所属行业：其他未列明行业
9.本项目是否专门面向中小企业：是
10.本项目不接受联合体投标。
（二）投标人资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；
3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：
（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）授权委托人应为投标供应商企业在职员工；（4）本项目不接受联合体投标。
（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http：//jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http：//jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】--【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡政府采购网--资料下载--苏采云--“苏采云”系统供应商操作手册。
（四）完成项目报名，获取采购文件
1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http：//jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“江苏政府采购网”--“苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”--找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”--“参与投标”--“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--资料下载--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2026年7月24日17:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-JSZH-G2026-0055项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。
（六）网上投标及开标、定标时间、地点
本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。
网上投标截止时间：2026年8月11日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）
网上投标解密时间：2026年8月11日开启解密后半小时。
[bookmark: _Toc28359007]投标及开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室
（七）投标有效期：开标之日起90天
（八）采购方法：
本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
（九）本次采购联系方式
有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。
采购人：无锡市新吴区江溪街道水利农机站
采购人地址：无锡市新吴区江溪街道江海南路南丰桥堍
联系人：周员
联系电话：0510-82124107

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
采购代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L
联系人：徐丽平、吴雨洁
联系电话：0510-82796055
联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼
邮政编码：214000
电子邮件地址：jszh009@163.com
（十）其他
1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。
2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。
3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。
4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
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二.投标人须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二） 招标文件：
1． 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2． 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
3． 投标供应商应在苏采云平台（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4． 招标文件仅作为本次招投标使用。
（三）招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人。
（四） 招标文件的补充或修正：
1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。
（五）质疑与投诉
1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
2.质疑的提出
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。
2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。
2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
3.质疑的受理与答复
3.1采购人负责供应商质疑答复。
3.2质疑函由采购人办理签收手续。
3.3质疑函接收单位信息：
接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼
邮编：214000
联系人：吴雨洁
电话：0510-82796055
3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
4.投诉的提起
4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。
4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）提起投诉前已依法进行质疑；
（2）投诉书内容符合本办法的规定；
（3）在投诉有效期限内提起投诉；
（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（5）财政部规定的其他条件。
4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。
（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
1. 投标函（格式见附件）
2. 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：
（1） 关于资格的声明函（格式见附件）；
（2） 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）；
（3） 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（4） 投标人法定代表人身份证；
（5） 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（6） 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
（7） 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2024年或2025年）中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告；
（8） 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（9） 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（10） 承诺书（格式见附件）；
（11） 投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；
（12） 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之3中要求）。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
3.开标一览表（格式见附件）
4.报价明细表（格式见附件）
5.投标偏离表（格式见附件）
6.项目人员配备情况表（格式见附件）
7.项目负责人简历表（格式见附件）
8.投标人基本情况声明（格式见附件）
9.技术文件（暗标，内容参照评标办法）
特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
不得有体现投标人身份的内容是指：
①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；
④字体、段落、页面布局的设置：
字体：一级标题为宋体黑色二号字体，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。
段落：使用1.5倍行间距、字间距标准。
页面布局：不得设置页眉、页脚（系统自动生成页码除外），纸张方向纵向、不得有空白页、页面底色白色，分栏为一栏。
⑤不得有其他体现投标人身份的内容。
10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
11.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
12.其他（报价人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-9项报价人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。
（七）投标文件的制作：
1． 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2． 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3． 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4． 投标费用自理。
（八）网上投标
1. 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2. 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3. 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4. 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5. 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6. 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
7. 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
8. 请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复，因此项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
（九）无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1. 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；
2. 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
3. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4. 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5. 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6. 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7. 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
9. 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
10. 电子投标文件中技术文件暗标部分中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；
11. 电子投标文件中技术文件暗标部分未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的；
12. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
13. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
14. 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
15. 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
16. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
17. 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
18. 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
19. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
20. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
21. 根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
22. 投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，投标供应商如未按规定做出澄清、说明和补正的，其投标无效（按规定做出澄清、说明和补正且经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）。
23. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
24. 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
25. 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（十）开标、评标：
1． 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；
2． 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；
3． 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4． 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
5． 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
6． 评标程序
评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1） 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
1 资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
2 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2） 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3） 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
7． 评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。
8． 评分标准
详见附件。
（十一）定标：
1． 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2． 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。
3． 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
（十二）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1． 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2． 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3． 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4． 因重大变故，采购任务取消。
（十三）中标无效的确认：
（1） 提供虚假材料谋取中标的；
（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3） 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（3） 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（4） 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（5） 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十四）签订、履行合同：
1． 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。
2． 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十五）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1） 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2） 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3） 拒绝履行合同义务的。
（十六）中标服务费：
1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为0.8%，500万-1000万费率为0.45%；在此基础上打七折计取。
2.招标代理服务费包含在本项目投标总报价中，领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。
3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
（十七）合同融资、履约担保
1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡政府采购网“政采贷”专栏。
2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
[bookmark: _Toc3932]
三.项目技术要求和有关说明
一、项目概况
为满足江溪街道水环境综合提升要求，落实河道长效管护服务管理正规化，不断改善街道河道整体水环境，实现“水清、岸绿、景美”的目标，根据市、区对河道水环境指定的考核目标任务，开展江溪街道2026-2028年河道长效管护项目。
合同履行期限：2年（以合同签订日期为准）；
服务质量：满足采购人需求，通过考核和验收；
维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，进行维修。原有设备如在质保期内，由原施工单位进行维修；已在质保期外的由供应商继续维修；
项目预算：850.00万元；
最高限价：808.7698万元，其中保洁部分最高限价：114.8256万元；水生植物养护部分最高限价：49.1106万元；水质养护部分最高限价：574.8336万元。
注：保洁、水生植物养护、水质养护报价均不可超最高限价。
服务内容：河道长效管护服务内容主要包含感官养护和水质养护两部分，根据上级要求及街道实际情况分别制定相应的服务和考核标准。具体河道清单及管护内容如下：
	序号
	河道名称
	河道名称
	考核要求

	
	
	
	感官考核
	水质考核

	1
	伯渎港
	兴源路-江溪港
	√
	

	
	
	行创四路-水利枢纽
	√
	

	2
	冷渎港
	兴源路闸-兴竹家园东150米处
	√
	√

	
	
	东风闸站-锡兴路
	√
	

	3
	夹蠡河
	东安路-周泾河河口
	√
	

	4
	周泾河
	梅东河-西仓浜
	√
	

	5
	寿山坟浜
	312国道-太湖大道
	√
	

	6
	广南立交
	广南立交桥下
	√
	

	7
	界泾浜
	沈桂桥-伯渎港
	√
	√

	8
	七房巷浜
	玛桥浜-浜底
	√
	√

	9
	杨木桥港
	冷渎港-伯渎港
	√
	√

	10
	庙桥浜
	塘南二支路-浜底
	√
	√

	11
	虹桥浜
	伯渎港-浜底
	√
	√

	12
	陈家桥浜北段
	锡山界-金城路北
	√
	√

	13
	典古桥浜
	戴顶浜-浜底
	√
	√

	14
	富巷浜
	江溪港-浜底
	√
	√

	15
	姜巷浜
	溪悦邻里中心-浜底
	√
	√

	16
	新宅里浜
	玛桥浜-浜底
	√
	√

	17
	前进河
	驴桥头浜-伯渎港
	√
	√

	18
	驴桥头浜
	沈桂桥-伯渎港
	√
	√

	19
	徐巷浜
	冷渎港-浜底
	√
	√

	20
	西浜
	冷渎港-浜底
	√
	√

	21
	吴村浜
	冷渎港-浜底
	√
	√
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二、采购清单
	江溪街道2026-2028年河道长效管护项目河道明细

	序号
	河道
	起止点
	保洁
	水生植物养护
	水质
	备用金
	养护内容

	
	
	
	养护长度
	宽度
	水域面积
	水生植物㎡
	水深
	水体容量
	河道现有设施设备
	
	

	
	
	
	
	
	
	挺水植物
	浮水植物
	沉水植物
	
	
	
	
	

	1
	伯渎港
	兴源路-江溪港
	2000
	28
	56000
	
	
	
	
	
	
	35000.00元/年
	保洁

	
	
	行创四路-水利枢纽
	3100
	28
	86800
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	夹蠡河
	东安路-周泾河河口
	1000
	30
	30000
	
	
	
	
	
	
	
	保洁

	3
	周泾河
	梅东河-西仓浜
	1500
	10
	15000
	
	
	
	
	
	
	
	保洁

	4
	寿山坟浜
	312国道-太湖大道
	600
	15
	9000
	
	
	
	
	
	
	
	保洁

	5
	广南立交
	广南立交桥下
	160
	18
	2880
	
	
	
	
	
	
	
	保洁

	6
	冷渎港
	东风闸站-锡兴路
	1800
	25
	45000
	
	
	
	
	
	
	
	保洁

	
	
	兴源路闸-兴竹家园东150米处
	680
	20
	13600
	
	168
	
	2.5
	34000
	1.柔性生物膜反应器50套
2.功率7.5kW沉水风机4台
3.DN63-PPR曝气管840m
	
	保洁+水质

	7
	典古桥河
	戴顶浜-浜底
	400
	10
	4000
	
	1000
	400
	2
	8000
	螺杆式曝气器37A22kW，曝气管450m，曝气头115个
	
	保洁+水质

	8
	界泾浜
	沈桂桥-伯渎港
	1250
	10
	12500
	
	840
	400
	2
	25000
	螺杆式曝气器40A30kW，螺杆式曝气器12A7.5kW，曝气管1200m，曝气头300个
	
	保洁+水质

	9
	富巷浜
	江溪港-浜底
	370
	15
	5550
	
	1007
	1000
	2
	11100
	螺杆式曝气器37A22kW，曝气管400m，曝气头100个
	
	保洁+水质

	10
	姜巷浜
	溪悦邻里中心-浜底
	400
	10
	4000
	
	
	
	2
	8000
	
	
	保洁+水质

	11
	新宅里浜
	玛桥浜-浜底
	440
	12
	5280
	80
	180
	500
	2
	10560
	螺杆式曝气器22kW，曝气管475m，曝气头110个，储气罐1，彩灯喷泉5，电脉冲催化机2，微纳米曝气机2，增压泵1，潜水泵2，培育桶1
	
	保洁+水质

	12
	前进河
	驴桥头浜-伯渎港
	1000
	15
	15000
	
	528
	800
	1.5
	22500
	螺杆式曝气器22kW，曝气管920m，曝气头240个，储气罐1个
	
	保洁+水质

	13
	驴桥头浜
	沈桂桥-伯渎港
	800
	15
	12000
	
	230
	350
	1.8
	21600
	螺杆式曝气器22kW，曝气管720m，曝气头180个，储气罐1个
	
	保洁+水质

	14
	七房巷浜
	玛桥浜-浜底
	420
	15
	6300
	
	
	300
	2
	12600
	螺杆式曝气器22kW，曝气管400m，曝气头164个，储气罐1个，喷泉3，，增压泵2，潜水泵1，培育桶1
	
	保洁+水质

	15
	徐巷浜
	冷渎港-浜底
	450
	10
	4500
	93
	136
	300
	1.5
	6750
	螺杆式曝气器37kW，曝气管471m，曝气头157个，储气罐1个，喷泉5，电脉冲催化机4，微纳米曝气机2，增压泵1，潜水泵4，培育桶1
	
	保洁+水质

	16
	西浜
	冷渎港-浜底
	300
	15
	4500
	630
	42
	200
	1.5
	6750
	螺杆式曝气器37kW，曝气管366m，曝气头122个，储气罐1个，喷泉2，电脉冲催化机4，微纳米曝气机2，增压泵2，潜水泵4，培育桶1
	
	保洁+水质

	17
	吴村浜
	冷渎港-浜底
	460
	8
	3680
	
	20
	200
	1.5
	5520
	螺杆式曝气器37kW，曝气管225m，曝气头75个，储气罐1个，储气罐1
潜水泵2台，喷泉3个，微纳米曝气机2，增压泵2，潜水泵2，培育桶1
	
	保洁+水质

	18
	杨木桥港
	冷渎港-伯渎港
	800
	15
	12000
	
	
	500
	2
	24000
	1.柔性生物膜反应器280套
2.纳米曝气设备2套，功率37kW
3.曝气管长度1600m
	
	保洁+水质

	19
	庙桥浜
	塘南二支路-浜底
	280
	8
	2240
	
	
	
	1.5
	3360
	1.柔性生物膜反应器95套
2.曝气管300米
3.智能曝气设备1套
	
	保洁+水质

	20
	虹桥浜
	伯渎港-浜底
	200
	15
	3000
	
	192
	400
	2
	6000
	1.管道曝气机设备（功率3kW）
2.曝气管150m
	
	保洁+水质

	21
	陈家桥浜北段
	锡山界-金城路北
	400
	15
	6000
	270
	
	2000
	2
	12000
	1.柔性生物膜反应器28套
2.曝气管210米
3.罗茨风机一台
	
	保洁+水质



注：本项目用电包含在报价中，不另行结算。应急备用金为不可竞争费用。




三、感官养护内容及要求
河道感官养护包含河道水面日常保洁与河道内实施水生态修复时所栽种的水生植物养护，具体要求如下：
（一）日常巡查：中标供应商在河道养护过程中开展河道日常巡查，发现污染源及安全隐患以书面形式汇报给采购人；中标供应商在养护期内无条件接受采购人聘请第三方监理进行养护质量监督。
（二）保洁要求：
1.保证河道水面整洁，确保河道水面无漂浮物，及时完成河岸两侧岸坡、岸脚垃圾、杂树杂草的清理、外运处理，河道水面保持清洁，无垃圾、树叶成片聚集等废弃漂浮物；
2.解决河道中存在的水体浑浊、透明度低、水体发绿、水体异味等感官问题，防止藻类暴发；改善水体感官效果，恢复水体生态自净能力，保持水体清澈；
3.协助管理河道设施，日常河道保洁时对河道设施如河长制公示牌、河道栏杆、驳岸等进行巡查，发现破损、缺失等及时进行报告采购人，并按照采购人指令进行临时围挡，开展修复工作等。
（三）水生植物的维护：针对河道内水生态修复时所栽种的水生植物开展日常维护，维护内容包括杂草清除、定期修剪、清理和补种。
1.挺水植物的养护要求：
（1）日常巡查：每周开展巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸挺水植物周围的杂物或垃圾；
（2）对生态浮岛种植植物每半月检查一次植物的生长情况，并及时补缺损植株；
（3）定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次；
（4）挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果；
（5）因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。
2.浮水植物养护要求：
（1）日常巡查，每周一次，及时打捞枯黄、枯死植株。及时清除浮水植物上的枯枝落叶及杂物；
（2）对于生长扩张出种植框外的浮水植物 ，影响视觉景观的，及时修剪，不定期打捞种植网框内的浮萍、垃圾等；
（3）台风、大风大雨天气及强泄洪前后及时巡查浮水植物种植框的固定情况，固定绳应留有足够的伸缩长度，恶劣天气后及时检查，如有冲走，及时补种；
（4）及时清除浮萍等野蛮扩张植物，采用人工打捞或机械方法去除水面非目的漂浮植物；
（5）对各种原因造成的成活率低，覆盖水面达不到设计要求的需要补种，若发生虫害的，及时进行防治处理，浮水植物控制在适当量，保持四季不枯。
3.沉水植物养护要求：
（1）及时清除浮出水体表面的植物及非目的性的沉水植物；
（2）沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机械，浮出水面的死株及时清理；
（3）对于成活率达不到设计要求的需进行补种、补植方法同设计种植方法；
（4）根据沉水植物种类不同，依据长势不定期收割，收割方式为机械或人工打捞；
（5）台风大风大雨天气及强泄洪后及时检查沉水植物的冲毁情况。如有冲毁，及时补种。
4.水生植物病虫害防治：
有害生物防治原则，根据水生植物的生长习性和立地环境特点，加强对有害生物的日常监测和控制，根据不同水生植物种类、生长状况确定有害生物重点防治对象。提倡生物防治，物理防治为主的无公害防治方法。
5.湿地维护方案：
（1）水位控制：根据暴雨、洪水、干旱、结冰期等各种极限情况，可进行水位调节；
（2）进出水维护：采用高压水枪或机制方法对沉没在水中或埋在填料中的进出水管进行定期的冲洗；
（3）植物维护种植适应性强，可粗放管理的植物；
（4）护堤维护：经常对护堤进行检查，防止水面以下的护堤外部斜坡面出现渗水现象，定期排除护堤和堤面的杂草，定期处理湿地中的树苗；
（5）其他管理：气味、苍蝇、蚊虫的控制、保持湿地系统中水体活动、水泵及时运行，对于有害野生物及昆虫需生物防治。
6.人员、设备的配备及维护：
（1）人员配备：维护方养护工人经相关职业培训上岗、人数合理布置；
（2）本项目实施期间的管理人员至少包括：项目技术负责人、实施（作业）管理人员 、设备管理人员 、项目运行维护期内的养护人员；
（3）做好运行维护记录，以便日后查阅凭证；
（4）每条河道合理配置保洁船，且不得少于1艘/条，其中伯渎港（兴源路-江溪港、行创四路-水利枢纽）、冷渎港（东风闸站-锡兴路）须配备机动或电动保洁船，其他河道配备手动或机动/电动保洁船，打捞器具由维护人自行配置；
（5）浮水植物、挺水植物、人工水草及设备养护机具均由维护方自行配置；
（6）定期对养护人员相关培训及调整，对相关设备进行巡检。如发生故障，及时维修或更换，以保证设备正常运行。做好维护和更换记录，以便日后查阅凭证。
（7）相关人员和设备，中标供应商必须在取得中标资格后按采购人要求及时配置，投标时提供及时配置承诺，格式自拟。
（四）河道岸线安全设施维护处理
1.本方案中河道岸线管理仅针对岸线驳岸基础及河道栏杆等潜在的安全隐患进行巡查。
2.保洁人员按照相关规定应着装统一、佩戴救生设备对河道进行保洁，打捞河道中的枯萎水生植物及杂物（白色垃圾）等，确保河道表面干净美观。
3.垃圾外运处理：河道保洁的垃圾应集中收集，日清日运，不得露天堆放过夜，沿河自行集中设置垃圾拦截或打捞集中堆放点，其堆放点控制好适当的堆放范围，并做到当日垃圾当日清理，垃圾运出方式由维护方自行解决，在外运中，应采取密闭措施，防止抛洒、泄漏。
（五）环境保护与安全
1.环境影响：河道维护过程中无扰民情况的发生，无二次污染。
2.安全：河道维护所用的设备及项目的整体实施均必须在安全状况下运行，无不可控制的后患之忧。同时做好河道生态稳定工作，根据水质适当补充水生动物，保持水体生态平衡。
3.中标供应商在河道现有状况下考虑河道维护方案措施。
本试行方案要求养护范围内河道原有的生态设施及运行设备由中标供应商无条件接收，且发生的养护费均列入管护合同维护费内。
感官考核及扣款标准见附件1
四、水质养护内容及要求
（一）水质维护：
1.水质治理目标：对于有水质考核要求的河道，在无突发污染影响情况下，目前水质标准要求达到地表水Ⅲ类标准及以上，未达到要求的按照考核标准及扣款要求扣除相应水质养护费用。
2.中标供应商维护期内每周自行对养护河道进行水质氨氮快检，及时发现水质问题并迅速处置解决，保证水质持续稳定。采购人上级部门及采购人委托第三方定期对河道开展水质监测，检测结果作为水质考核依据。
3.河道突发污染应急处置：制定河道水质突发状况应急预案，及时处理河道突发性污染情况，及时组织人员查明原因并开展应急处置，配备应急所需的人员、工具、设备和物资。
4.入河排口日常巡查：河道水质养护过程中对河道所有入河排口开展日常巡查，主要巡查排口有无晴天旱流情况，发现异常情况对出水开展水质快检，如发现排污情况第一时间上报采购人并启动应急处置，同时做好相关记录。
（二）水质检测：
1.中标供应商配合采购人聘用的第三方水质检测单位对河道进行水质监测，第三方检测单位根据采购人要求的频次对管养河道进行水质检测并出具检测报告，检测报告作为水质考核依据之一。
具体检测水质目标如下：
	序号
	指标
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	V类

	1
	溶解氧
	≥5mg/L
	≥3mg/L
	≥2mg/L

	2
	高锰酸盐指数
	≤6mg/L
	≤10mg/L
	≤15mg/L

	3
	氨氮
	≤1.0mg/L
	≤1.5mg/L
	≤2mg/L

	4
	化学需氧量
	≤20mg/L
	≤30mg/L
	≤40mg/L

	5
	总磷
	≤0.2mg/L
	≤0.3mg/L
	≤0.4mg/L


2.如当月水质检测前河道存在施工影响或突发污染事件导致水质恶化，可书面申请水质复测，复测申请通过后以复测水质数据作为考核依据，复测费用从当月水质保障费用中进行扣除，复测具体要求及申请表格见附件3。
水质考核及付款标准见附件2
五、其他有关说明
1.如遇到上级部门检查或甲方另有要求，中标供应商需无条件配合甲方的要求；
2.中标供应商应采取安全措施，确保作业安全。因本项目实施产生的作业人员和采购人的人身安全问题由中标供应商承担全部责任。
3.有将本项目的服务工作转或分包给其他机构的行为的，一旦发现并经查实的，终止服务合同。
4.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
附件1：感官养护考核标准和评分细则
	附件1：感官养护考核标准和评分细则

	河道名称：

	序号
	考核内容
	考核标准
	扣分标准
	分值
	得分

	1
	河面保洁
	保证河道水面整洁，确保河道水面无垃圾、树叶成片聚集等废弃漂浮物，及时完成河岸两侧岸坡、岸脚垃圾、杂树杂草的清理。
	未满足考核标准的，发现一次扣10分
	20
	

	
	
	每天上、下午各全面打捞1次，巡回保洁，打捞的垃圾及时清运，做到垃圾日捞日清河道管理范围内无垃圾。打捞的垃圾、杂物应送到指定的中转站，做到垃圾日捞日清，无积存垃圾过夜。
	
	
	

	2
	设备及水生植物、养护
	河道内水环境治理设备正常使用，定期进行养护，形成养护记录。
	未满足考核标准的，发现一次扣10分
	20
	

	
	
	针对河道内水生态修复时所栽种的水生植物开展日常维护，确保各类水生植物生长良好、及时修剪、补种、更换等。
	
	
	

	
	
	定期清理有害水生植物、地笼等，劝阻倾倒废水、洗拖把等污染河道行为。
	
	
	

	3
	河道排口巡查
	执行河道巡查制度，做好巡查记录。
	未满足考核标准的，发现一次扣5分
	10
	

	
	
	河道内无影响排涝的各种障碍物（河道治理所需围堰等水利设施除外）。
	
	
	

	
	
	每天记录和上报河道排口有无异常情况，及时形成书面记录。
	
	
	

	4
	河道岸线
	河道驳岸基础无冲刷、无掏空、墙身无倾斜、裂缝、破损、坍塌等现象，发现后及时形成书面记录上报。
	未满足考核标准的，发现一次扣5分
	10
	

	
	
	及时报告河道水质显著恶化情况、河长制告示牌和栏杆损坏缺失情况、河道两侧违章搭建及垦种情况。
	
	
	

	5
	安全管理
	员工按规定着装，配备必要的作业和防护工具，定期进行培训、学习，落实各项安全措施，全面实行人生意外保险，并形成书面记录。
	未满足考核标准的，发现一次扣5分
	10
	

	
	
	无安全生产责任事故。
	
	
	

	6
	养护台账管理
	河道巡查、日常养护、水质检测、应急处置等有台账，巡查现场图片、问题处置记录齐全、规范；应急处置和水质监测维护等各项内容记录做好电子存档。
	未满足考核标准的，发现一次扣5分
	10
	

	
	
	及时上报养护计划，人员设备清单及各项原始记录。
	
	
	

	
	
	落实专职河道养护管理人员，河道养护管理工作进行规范化运作。
	
	
	

	
	
	养护项目落实专人负责，做好与甲方对接，及时安排甲方交付的各项工作。
	
	
	

	7
	上级通报
	出现上级部门对河道感官类问题进行通报
	未满足考核标准的，发现一次扣10分
	10
	

	8
	社会监督
	群众满意。无来信、来电及来访反映河道管理问题，或无群众举报和媒体曝光。群众普遍认可和满意度高。
	视具体情况
	10
	

	备注
	一、考核频次：考核以月为单位。
	单月考核得分
	

	
	二、河道单月感官养护金额=单河感官总报价/24
	单月感官养护金额
	

	
	三、扣款标准：考核得分≥90分不做扣款、90-60分区间按得分比例扣款（当月感官考核金额*考核得分百分比），≤60的扣除当月全部感官养护费用，累计出现三次以上考核得分低于60的甲方有权解除合同
	考核扣款金额
	



附件2：河道水质养护考核表
	附件2：河道水质养护考核表（xx年x月）

	考核细则
	一、对于有水质考核要求的河道，在无突发污染影响情况下，目前水质标准要求达到地表水Ⅲ类标准及以上，未达到要求的按照考核标准及扣款要求扣除相应水质养护费用。

	
	二、列入省、市、区河道水质监测的河道，以上级通报水质数据为准，未列入上级部门水质监测的河道，以甲方指定第三方水质监测单位水质检测数据为依据进行考核。

	
	三、因施工影响或突发污染导致的河道水体劣化，单条河道每月可申请一次水质复测，复测费用从水质保障费用中进行扣除。

	
	四、无水质目标的河道只进行保洁及感官养护考核。

	
	一、当月水质考核结果达到Ⅲ类水及以上时不做扣款，水质考核结果为Ⅳ类水时扣除当月20%水质保障费用，水质为V类及以下时扣除当月全部水质保障费用。

	
	二、因管理养护不到位，被上级部门通报或媒体曝光水体水质黑臭，扣除当月全部水质保障费用。

	水质标准表
	水质类别
	溶解氧
	高锰酸盐指数
	氨氮
	化学需氧量
	总磷

	
	III
	≥5mg/L
	≤6mg/L
	≤1.0mg/L
	≤20mg/L
	≤0.2mg/L

	
	IV
	≥3mg/L
	≤10mg/L
	≤1.5mg/L
	≤30mg/L
	≤0.3mg/L

	
	V
	≥2mg/L
	≤15mg/L
	≤2mg/L
	≤40mg/L
	≤0.4mg/L

	综合水质通报情况表

	序号
	名称
	水质检测类别
	考核结果
	单月水质养护金额
	考核扣款金额
	当月水质养护最终费用

	1
	冷渎港（兴源路闸-兴竹家园东150米处）
	
	
	
	
	

	2
	界泾浜
	
	
	
	
	

	3
	七房巷浜
	
	
	
	
	

	4
	杨木桥港
	
	
	
	
	

	5
	庙桥浜
	
	
	
	
	

	6
	虹桥浜
	
	
	
	
	

	7
	陈家桥浜北段
	
	
	
	
	

	8
	典古桥河
	
	
	
	
	

	9
	富巷浜
	
	
	
	
	

	10
	姜巷浜
	
	
	
	
	

	11
	新宅里浜
	
	
	
	
	

	12
	前进河
	
	
	
	
	

	13
	驴桥头浜
	
	
	
	
	

	14
	徐巷浜
	
	
	
	
	

	15
	西浜
	
	
	
	
	

	16
	吴村浜
	
	
	
	
	





附件3：河道水质复测申请表
	申请单位
	
	河道名称
	

	检测断面
	

	申请理由
	

	具体情况
	

	影响时间
	

	

（申请单位）
签字（盖章）
             年  月  日
	

（受理单位）
签字（盖章）
                年  月  日


备注：1.此表由河道养护单位填写，由河道养护甲方审核后签字盖章确认；
2.本申请表一式三份，申请单位、受理单位、检测单位各执一份；
3.申请事由填写因施工影响或者突发水环境污染等原因；
4.影响时间填写因施工或突发污染可能对河道水质造成影响的时间；
5.提供相关支撑材料（水印相机照片或视频）。

[bookmark: _Toc24421]四.合同书（格式文本）
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就       项目（项目编号：        ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
甲方（采购人）：                    
乙方（中标方）：                    
一、政府采购编号：                             
二、采购内容：                                                           
三、中标总金额：（大写）                       ；（小写）                 
四、质量要求及验收标准：                                                  
五、服务期：                                                              
六、服务地点和方式：                                                      
七、服务费支付步骤和办法：                                                
八、违约责任：                                                            
九、解决争议的方式：                                                      
十、其他事项：                                                            
十一、招标文件、乙方的投标文件及澄清承诺、中标通知书以及本合同（包括合同书及合同条款）共同构成完整的合同文件。各文件内容不一致或有冲突时，解释的优先顺序如下：（1）本合同《合同条款》；（2）本合同《合同书》；（3）中标通知书；（4）乙方的投标文件及澄清承诺；（5）招标文件。
十二、合同备案：合同一式五份，供需双方各执二份，见证方一份。
十三、合同生效：本合同由供需双方签字盖章并经见证后生效。
甲方（采购人）：（盖章）                乙方（中标方）：（盖章）
法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：
年  月  日                             年  月  日
             乙方户名：
                                        乙方开户银行：
                                        乙方账号：
见证方（公章）：                        日期：
[bookmark: _Toc13707]
五.合同条款
（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）
甲方（采购人）：                    
乙方（中标方）：                    
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本次招标事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况
1.项目名称：
2.服务范围：
3.合同履行期限：2年（     年   月   日至     年   月   日）；
4.服务质量：满足采购人需求，通过考核和验收；
5.维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，进行维修。原有设备如在质保期内，由原施工单位进行维修；已在质保期外的由供应商继续维修；
二、服务内容及要求
[bookmark: _Toc23980]详见本项目采购文件“三.项目技术要求和有关说明”。
三、费用及付款方式
1.合同金额：2年维护费用合计为          元（大写：                 ）。
2.付款方式：运行维护六个月后一周内按合同价的25%进行考核支付，运行维护十二个月后一周内按合同价的25%进行考核支付，运行维护十八个月后一周内按合同价的25%进行考核支付，运行维护二十四个月后根据审计后付清余款。
[bookmark: _Toc21060]四、甲方的权利和义务
1.甲方为乙方提供运行维护期用水和用电，电费由乙方支付。
2.甲方负责协调社区，工业园区，相关物业及居民等工作，确保运行维护顺利进行；
3.未经乙方从技术上认同，甲方不能在乙方维护的生态修复水域内投放或饲养动植物，安装其他设备。
4.甲方需帮助乙方协调和其他施工单位的交叉作业等问题（如周边道路，绿化，管线等改造），确保其他施工单位不将施工污染物（如泥浆、石灰水、油、水泥浆、工程扬尘、化学污染物及生活污水等）排入乙方维护水体内，
5.甲方允许乙方在项目维护期间带领客户到本项目现场参观学习。
[bookmark: _Toc26290]五、乙方的权利和义务
1.乙方负责在维护期内对水质进行的处理、接受甲方及其物管人员对水面的监管。
2.维护好水生植物，如发生水草病害等原因需要补种的，均由乙方负责。
3.维护好曝气设备，污水提升泵，预处理设施等。
4.配合甲方做好迎检检查工作。
另注：
在维护期内如遇塌坡、溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因乙方原因对水体造成破坏，乙方不承担相关责任。不可抗力或非正常情形消除后，甲方如需将水体恢复到不可抗力发生前的标准，双方就损毁的程度以及修复的费用达成一致，并相关费用由甲方支付后乙方实施修复工作。
[bookmark: _Toc31671]六、考核标准：详见附件。
[bookmark: _Toc2795]七、合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc25339]八、合同的终止
乙方如未按合同提供服务，或服务不能按甲方要求保质保量完成的，考核累计三次不合格的甲方有权直接终止合同。
[bookmark: _Toc14453]九、争议的解决
1.本协议履行的过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，向本协议签订所在地的有关仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。
2.在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，本协议其他事项和条款仍继续执行。
[bookmark: _Toc4850]十、附则
1.本合同经甲、乙双方签字盖章，并经见证后生效。
2.本合同一式五份，甲乙双方各执两份，代理单位执一份。
[bookmark: _Toc22022]
六.附件
附件一：评分标准
特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
评分标准：
（一）评分项目及分值（总分100分）
1.投标报价	30分
2.投标供应商评价	15分
3.技术文件（暗标）	55分
（二）各项目评分标准
1.投标报价（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100
2.投标供应商评价（15分）
（1）业绩（1分）：投标供应商自2022年1月1日以来承担过同类项目的（日期以合同签订日期为准），每有1个得0.5分，本项最高得1分【提供合同扫描件加盖电子签章上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】
（2）企业实力（3分）：
[bookmark: _GoBack]1）投标供应商具有环保工程专业承包三级及以上资质，并具有有效期内的安全生产许可证的得1.5分【提供以上证书的原件扫描件加盖电子签章上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】
2）投标供应商具备有效期内并经全国认证认可信息公共服务平台（http：//cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询为有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有1个得0.5分，本项最高得1.5分【提供以上证书的原件扫描件及查询网站截图加盖电子签章上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】
（3）项目人员配置（10分）：
1）项目组人员（除项目负责人以外）中具备特种作业操作类证书（电工）并在有效期内的，有1个得0.5分，最高得1分。
2）项目组人员（除项目负责人以外）中具备中华人民共和国内河船舶船员适任证书（三类驾驶员）并在有效期内的，有1个得1分，最高得2分。
3）项目组人员（除项目负责人以外）中具备中华人民共和国内河船舶船员适任证书（普通船员）并在有效期内的，有1个得0.5分，最高得1分。
4）项目组人员（除项目负责人以外）中具备（环境保护或环保工程）中级职称证书的得1分，具有（环境保护或环保工程）高级及以上职称证书的得2分，最高得6分。
【同一人员不重复得分，按得分高的计算得分。提供以上人员的证书和由社保机构出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明，提供上述资料扫描件加盖电子签章上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】
（4）设备配备（1分）：投标供应商具备水质检测设备（检测指标包括氨氮、溶解氧）的，得1分，本项最高得1分【自有设备需提供清晰设备照片、设备检测指标证明资料、设备购置发票原件扫描件。租赁设备需提供清晰设备照片、设备检测指标证明资料、租赁协议、租赁发票原件扫描件。以上证明材料扫描件加盖电子签章上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】
3.技术文件（暗标）（55分）
注：技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
（1）项目现状及存在问题分析（12分）
①项目现状调研分析（4分）
根据投标人提供的内容清晰明确，内容详实、需求贴合度高且条理性强的，得4分；内容较为清晰、较为简单、可行、细节有待完善的，得2分；内容基本明确、简单粗略、无针对性的，得1分。未提供相关内容的不得分。
②项目所在地区域背景（4分）
根据投标人提供的内容清晰明确，内容详实、需求贴合度高且条理性强的，得4分；内容较为清晰、较为简单、可行、细节有待完善的，得2分；内容基本明确、简单粗略、无针对性的，得1分。未提供相关内容的不得分。
③存在问题分析及措施（4分）
根据投标人提供的方案内容清晰明确，能充分体现条理性、规范性的，得4分；方案内容较为清晰，能较为体现条理性、规范性的，得2分；方案内容基本明确，能基本体现条理性、规范性的，得1分。未提供相关内容的不得分。
（2）河道养护方案（16分）
①日常性养护（4分）
根据投标人提供的内容清晰明确，内容详实、需求贴合度高且条理性强的，得4分；内容较为清晰、较为简单、可行、细节有待完善的，得2分；内容基本明确、简单粗略、无针对性的，得1分。未提供相关内容的不得分。
②专业性养护（4分）
根据投标人提供的内容清晰明确，内容详实、需求贴合度高且条理性强的，得4分；内容较为清晰、较为简单、可行、细节有待完善的，得2分；内容基本明确、简单粗略、无针对性的，得1分。未提供相关内容的不得分。
③水体污染的常见种类及解决办法（4分）
根据投标人提供的内容清晰明确，内容详实、需求贴合度高且条理性强的，得4分；内容较为清晰、较为简单、可行、细节有待完善的，得2分；内容基本明确、简单粗略、无针对性的，得1分。未提供相关内容的不得分。
④垃圾收集处置方案（4分）
根据投标人提供的内容清晰明确，内容详实、需求贴合度高且条理性强的，得4分；内容较为清晰、较为简单、可行、细节有待完善的，得2分；内容基本明确、简单粗略、无针对性的，得1分。未提供相关内容的不得分。
（3）项目日常维护质量保证体系及措施（9分）
①日常维护质量保证体系（4分）
根据投标人提供的项目日常维护质量保证措施到位、质量管理人员齐全、质量管理体系健全的，得4分；项目日常维护质量保证措施较好、质量管理人员较齐全、质量管理体系较健全的，得2分；项目日常维护质量保证措施、质量管理人员、质量管理体系一般的，得1分。未提供相关内容的不得分。
②日常维护的措施（5分）
根据投标人提供的日常维护的措施合理、可行性强的得5分；日常维护的措施较为合理、可行性较好的得3分；日常维护的措施一般、可行性一般的得1分。未提供相关内容的不得分。
（4）服务工作进度安排及措施（10分）
①养护服务工作进度安排（5分）
根据投标人提供的方案内容清晰明确，能充分体现科学性、全面性的，得5分；方案内容较为清晰，能较为体现科学性、全面性的，得3分；方案内容基本明确，能基本体现科学性、全面性的，得1分。未提供相关内容的不得分。
②养护服务工作进度安排保障措施（5分）
根据投标人提供的项目采取措施的针对性、实施性科学合理、针对性强的得5分；项目采取措施的针对性、实施性较为合理，可行性较强的得3分；项目采取措施的针对性、实施性基本合理，可行性一般得1分。未提供相关内容的不得分。
（5）应急措施（8分）
①突发污染（情况）应对方案（4分）
根据投标人提供的突发污染（情况）应对方案，方案完善清晰、操作性强、可行性强的得4分；方案较完整，操作性较强的得2分；方案基本满足招标文件的得1分。未提供相关内容的不得分。
②应急预案（4分）
根据投标人提供的应急预案，应急预案完善清晰、操作性强、可行性强的得4分；应急预案较完整，操作性较强的得2分；应急预案基本满足招标文件的得1分。未提供相关内容的不得分。
技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式
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采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2026-0055
采购项目名称：江溪街道2026-2028年河道长效管护项目
投标人：

二〇二六年  月  日
[bookmark: 一．报价函（格式）]
（一）投标函（格式）：
投标函
致无锡市新吴区江溪街道水利农机站：
我方收到贵方编号JSZC-320214-JSZH-G2026-0055招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方认为贵局有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
8、 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

采购项目编号：
日期：
无锡市新吴区江溪街道水利农机站：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320214-JSZH-G2026-0055）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320214-JSZH-G2026-0055）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：








备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：
日期：
无锡市新吴区江溪街道水利农机站：
                      系中华人民共和国合法公司（单位），特授权           代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2026-0055）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：          性别：           电话：


单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：


（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。
（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：








（六）承诺书（格式）：
承诺书

（投标人名称）针对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2026-0055）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2026-0055）所提供的服务和货物符合招标文件要求；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；
3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.
5.
6.
7.
8.
…………………
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。


（七）开标一览表（格式）：
开标一览表

投标人名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2026-0055
	项目名称
	投标报价

	江溪街道2026-2028年河道长效管护项目
	投标报价（小写）：           元　　　        
投标报价（大写）： 　　　     

	服务期：

	服务质量：

	项目负责人：



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：
1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
2.供应商的投标报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用。
JSZC-320214-JSZH-G2026-0055江溪街道2026-2028年河道长效管护项目公开招标文件
JSZC-320214-JSZH-G2026-0055                              江溪街道2026-2028年河道长效管护项目公开招标文件
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（八）报价明细表

投标人名称：                                                  采购项目编号：
	江溪街道2026-2028年河道长效管护项目报价明细表

	序号
	河道
	起止点
	保洁
	水生植物养护
	水质
	备用金
	养护内容

	
	
	
	养护长度
	宽度
	水域面积
	保洁单价
	保洁费用
	水生植物㎡
	养护单价
	养护费用
	水深
	水体容量
	水质单价
	水质费用
	河道现有设施设备
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	挺水植物
	浮水植物
	沉水植物
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	伯渎港
	兴源路-江溪港
	2000
	28
	56000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	350000
	保洁

	
	
	行创四路-水利枢纽
	3100
	28
	86800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	夹蠡河
	东安路-周泾河河口
	1000
	30
	30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	保洁

	3
	周泾河
	梅东河-西仓浜
	1500
	10
	15000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	保洁

	4
	寿山坟浜
	312国道-太湖大道
	600
	15
	9000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	保洁

	5
	广南立交
	广南立交桥下
	160
	18
	2880
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	保洁

	6
	冷渎港
	东风闸站-锡兴路
	1800
	25
	45000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	保洁

	
	
	兴源路闸-兴竹家园东150米处
	680
	20
	13600
	
	
	
	168
	
	
	
	2.5
	34000
	
	
	1.柔性生物膜反应器50套
2.功率7.5kW沉水风机4台
3.DN63-PPR曝气管840m
	
	保洁+水质

	7
	典古桥河
	戴顶浜-浜底
	400
	10
	4000
	
	
	
	1000
	400
	
	
	2
	8000
	
	
	螺杆式曝气器37A22kW，曝气管450m，曝气头115个
	
	保洁+水质

	8
	界泾浜
	沈桂桥-伯渎港
	1250
	10
	12500
	
	
	
	840
	400
	
	
	2
	25000
	
	
	螺杆式曝气器40A30kW，螺杆式曝气器12A7.5kW，曝气管1200m，曝气头300个
	
	保洁+水质

	9
	富巷浜
	江溪港-浜底
	370
	15
	5550
	
	
	
	1007
	1000
	
	
	2
	11100
	
	
	螺杆式曝气器37A22kW，曝气管400m，曝气头100个
	
	保洁+水质

	10
	姜巷浜
	溪悦邻里中心-浜底
	400
	10
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	2
	8000
	
	
	
	
	保洁+水质

	11
	新宅里浜
	玛桥浜-浜底
	440
	12
	5280
	
	
	80
	180
	500
	
	
	2
	10560
	
	
	螺杆式曝气器22kW，曝气管475m，曝气头110个，储气罐1，彩灯喷泉5，电脉冲催化机2，微纳米曝气机2，增压泵1，潜水泵2，培育桶1
	
	保洁+水质

	12
	前进河
	驴桥头浜-伯渎港
	1000
	15
	15000
	
	
	
	528
	800
	
	
	1.5
	22500
	
	
	螺杆式曝气器22kW，曝气管920m，曝气头240个，储气罐1个
	
	保洁+水质

	13
	驴桥头浜
	沈桂桥-伯渎港
	800
	15
	12000
	
	
	
	230
	350
	
	
	1.8
	21600
	
	
	螺杆式曝气器22kW，曝气管720m，曝气头180个，储气罐1个
	
	保洁+水质

	14
	七房巷浜
	玛桥浜-浜底
	420
	15
	6300
	
	
	
	
	300
	
	
	2
	12600
	
	
	螺杆式曝气器22kW，曝气管400m，曝气头164个，储气罐1个，喷泉3，增压泵2，潜水泵1，培育桶1
	
	保洁+水质

	15
	徐巷浜
	冷渎港-浜底
	450
	10
	4500
	
	
	93
	136
	300
	
	
	1.5
	6750
	
	
	螺杆式曝气器37kW，曝气管471m，曝气头157个，储气罐1个，喷泉5，电脉冲催化机4，微纳米曝气机2，增压泵1，潜水泵4，培育桶1
	
	保洁+水质

	16
	西浜
	冷渎港-浜底
	300
	15
	4500
	
	
	630
	42
	200
	
	
	1.5
	6750
	
	
	螺杆式曝气器37kW，曝气管366m，曝气头122个，储气罐1个，喷泉2，电脉冲催化机4，微纳米曝气机2，增压泵2，潜水泵4，培育桶1
	
	保洁+水质

	17
	吴村浜
	冷渎港-浜底
	460
	8
	3680
	
	
	
	20
	200
	
	
	1.5
	5520
	
	
	螺杆式曝气器37kW，曝气管225m，曝气头75个，储气罐1个，储气罐1
潜水泵2台，喷泉3个，微纳米曝气机2，增压泵2，潜水泵2，培育桶1
	
	保洁+水质

	18
	杨木桥港
	冷渎港-伯渎港
	800
	15
	12000
	
	
	
	
	500
	
	
	2
	24000
	
	
	1.柔性生物膜反应器280套
2.纳米曝气设备2套，功率37kW
3.曝气管长度1600m
	
	保洁+水质

	19
	庙桥浜
	塘南二支路-浜底
	280
	8
	2240
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	3360
	
	
	1.柔性生物膜反应器95套
2.曝气管300米
3.智能曝气设备1套
	
	保洁+水质

	20
	虹桥浜
	伯渎港-浜底
	200
	15
	3000
	
	
	
	192
	400
	
	
	2
	6000
	
	
	1.管道曝气机设备（功率3kW）
2.曝气管150m
	
	保洁+水质

	21
	陈家桥浜北段
	锡山界-金城路北
	400
	15
	6000
	
	
	270
	
	2000
	
	
	2
	12000
	
	
	1.柔性生物膜反应器28套
2.曝气管210米
3.罗茨风机一台
	
	保洁+水质

	小计（一年）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	350000
	

	小计（两年）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	700000
	

	合计（两年）
	 



注：本项目用电包含在报价中，不另行结算。应急备用金为不可竞争费用。

供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：
日期：


（九）投标偏离表

投标人名称（盖章）         采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2026-0055
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。



（十）项目人员配备情况表（格式）

项目人员配备情况表

供应商名称（盖章）                                       项目编号： 
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。
2.请附相关资格证明（如有）扫描件

（十一）项目负责人简历表（格式）
项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）                             采购项目编号：       
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年     月

	3
	联系电话/传真：

	4
	从事本项工作时间及工作经历：

	5
	拥有关于本项服务方面的职称：

	6
	曾获得的关于本项服务方面的奖励情况：

	7
	近5年内负责的服务项目：

	8
	其他需要说明的情况



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：请附身份证、相关资格证明（如有）扫描件。

（十二）投标人基本情况声明
（内容写不完的栏目可相应扩展）
投标人情况表1
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称人数、
高级职称人数

	2025年12月资产总额
	  万元
	净资产
	万元

	2025年12月股东权益
	 万元
	2025年业务收入
	万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	



注：本表可以扩展。
法定代表人或授权代表签字或盖章：

（十三）技术方案（格式自拟）

技术方案
投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。 
特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
不得有体现投标人身份的内容是指：
①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；
④字体、段落、页面布局的设置：
字体：一级标题为宋体黑色二号字体，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。
段落：使用1.5倍行间距、字间距标准。
页面布局：不得设置页眉、页脚（系统自动生成页码除外），纸张方向纵向、不得有空白页、页面底色白色，分栏为一栏。
⑤不得有其他体现投标人身份的内容。


