
编 制 说 明

工程名称：射阳县2026年度农村河道生态治理工程（农村河道疏浚）-千秋镇                                 
	一、编制依据

1、甲方提供施工图；

2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007），苏建价[2014]448号，省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及9本工程量计算规范的贯彻意见；

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省仿古与园林工程计价表》（2007）、《江苏省水利工程预算定额》(2010版)；

4、苏水基[2016]26 号《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》(2017 年修订

版)；

5、苏水基[2023]8 号《省水利厅关于调整江苏省水利工程设计概（估）算编制

规定（2017 年修订版）》安全文明措施费计费标准的通知》；

6、苏水基[2019]6 号《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；

7、苏水基(2015)32号文：省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知；

8、苏水基(2015)31号文：江苏省水利厅关于调增安全文明措施费和项目建设管理费两项费率标准的通知；

9、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）

10、材料价格按《盐城市工程造价管理》2026年第一期发布的指导价及市场询价执行；

11、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；

12、其他相关资料。

二、其他说明

1、工程量清单中的单价、合价和总价包括完成本工程全部内容所需的人工、材料、机械、制作、运输、检测、检验、安装、调试等直接费、间接费、其它费用、保修、税费、利润以及投标义务、责任和风险所发生的一切费用。

2、安全文明措施费28141.36元其中安全文明措施费投标时总价不参与下浮，施工单位上报方案经审批后，按实结算；

3、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、其他费、临时设施费、现场管理费、间接费、利润已按苏水基[2016]26 号《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》(2017 年修订版)规定计入分部分项综合单价中；
4、本工程量清单应与投标须知、合同通用条款、合同专用条款、技术条件或规范、设计图纸一起使用，设计文件与清单描述不一致的，以设计文件为准。清单中未注明，图纸中包含的项目报价时包含在相关子目综合单价中，不另计取；

5、河坡清杂清单工作内容中请投标单位考虑包括清理表面杂草、建筑垃圾、腐殖土、砍伐树、挖树根及清运等一切费用。
6、本工程未考虑场外购土，所有土方（除清杂等需弃运土方外）场内平衡使用，施工围堰土源自备；

7、本说明中未尽事项，按设计图中说明执行。




