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南京工程学院公共楼宇空调采购及安装项目招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取招标文件，并于2026年8月4日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0257
1.2项目名称：南京工程学院公共楼宇空调采购及安装项目
1.3预算金额：232万元
包一：预算金额131万元
包二：预算金额101万元
1.4最高限价（总价）：224.5万元
包一：最高限价127.9万元
包二：最高限价96.6万元
1.5标包划分：本次招标分为2个标包
包一：经管楼空调采购及安装；
包二：文理楼、设计楼空调采购及安装；
本项目评标顺序依次为包一、包二,各供应商可以参与一个或多个标包的投标，但最多只能中标一个标包，已经中标的供应商可以参加后续标包的评审，但不再被推荐为第一中标候选人。
1.6采购需求：南京工程学院公共楼宇空调采购及安装项目，具体详见采购文件第四章采购需求。
1.7合同履行期限：合同签订后35天内完成安装调试并达到验收标准。
1.8行业划分：工业。
1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），执行价格扣除优惠政策，详见第三章评标标准。
1.10本项目不接受联合体投标。
1.11本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（成立未满三个月法人或成立未满三个月其他组织的可以不提供），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或其2024年度或者2025年度的财务报告）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。
2.4 拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：江苏政府采购网苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载 
3.3方式：采用网上注册登记方式 
3.4售价：0.00元

四、提交投标文件开始时间、截止时间、地点和开标时间、地点
4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月4日14点30分（北京时间）
4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。
6.2勘察现场：投标人根据项目需要自行勘察现场，勘察进校需提前和采购人联系，因未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复，现场勘察所涉及的费用投标人自行考虑至报价中。
联系人：王老师         联系电话：025-86118956 
勘察时间：2026年7月22日 下午14:00。
6.3潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
③“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
⑤采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
⑥请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
“苏采云”江苏省客服热线025-83633744、025-83633743。
有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名称：南京工程学院
地    址：南京市江宁区弘景大道1号
联系人：陈老师
联系电话：025-86118875
7.2采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司
联 系 人：张志豪
电    话：025-83306855
电子邮箱：zhangzhh@jcec.cn
地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室 
7.3项目联系方式
项目联系人：张志豪
电话：zhangzhh@jcec.cn
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1、适用法律
1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7 本国产品支持政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、 联合体投标（本项目不接受）
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），具体以招标文件需求要求为准，未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）投标人资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《采购需求偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。
13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人依据中标金额按照按《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）所列收费标准差额累进计算后的60%收取。由中标人向招标代理机构支付中标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。
	服务费率类型
中标金额（万元）
	货物项目
	服务项目
	工程项目

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%


本项目供应商报价应包含完成本项目工作所需的全部费用，包括但不限于提供合同约定产品的报酬及乙方提供合同中产品所支出的必要的税、及上下力资费、运输费、安装费用等税金、利润及采购代理费等。根据采购文件及采购代理合同的约定，本项目采购代理费由中标供应商支付，相关费用已纳入项目采购预算，供应商应在报价中综合考虑。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的或者签字；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，财政部门将依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、其他
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

[bookmark: _Toc695]第三章 评标标准
[bookmark: _Toc481057147]本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。
	30

	2.1
	产品指标响应情况
	投标产品对招标文件“第四章 采购需求”中的“二、项目需求”的响应程度（最小响应单元以小括号为一条参数或条款进行响应）：全部响应本章条款的得21分；标注“★”为实质性要求和条件，如有任何一项不满足则为无效投标；标注“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离扣1分，其他有负偏离的每项减0.4分，扣完为止。
（投标人需在“采购需求偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）
	21

	2.2
	
	空调室内机需内置冷凝水提升泵，且水泵扬程≥1.2米，得2分。（提供符合本项技术内容要求的承诺书并加盖供应商公章）
	2

	2.3
	
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。
	1

	3.1
	履约能力
	投标人提供2023年6月1日以来（含）承担过类似多联机空调供货业绩，每提供一个得2分，最高得6分。（须提供合同并加盖公章，时间以合同签订日期为准）
	6

	3.2
	
	1、项目组成员配备安全员1名，得1分（安全员须提供相应行政主管部门颁发的安全生产考核合格证）；
2、项目组成员中配备的人员持有行政主管部门颁发的低压电工特种作业操作证，每有1名得1分，最多得2分。
如项目组成员中一人同时具备多项证书，不重复计算。（需提供上述所有人员身份证、有效证书和投标截止前近6个月内任意一个月投标人为其缴纳社保的证明材料复印件并加盖供应商公章）
	3

	3.3
	
	供应商承诺此项目的整机质保在免费质保期（三年）的基础上，每增加一年得2分，本项最多6分。（提供质保期承诺书加盖供应商公章）
	6

	3.4
	
	供应商承诺在本项目完工验收合格后，无论是否在质保期内，收到采购人提出的维修要求在1小时内响应，3小时内到达现场提供维修服务的得1分。（提供承诺书加盖供应商公章）
	1

	4.1
	实施及验收方案等
	1.设计图纸
供应商应根据招标文件要求提供具体详实的本项目空调深化设计图纸：包括空调设备配置选型、点位布局设计、管线安装布设、关键安装参数标注等内容；图纸需全面详实、参数准确、布局规范、标注完整，保证项目设备安装及落地实施顺利。以上每项内容逐条阐述。
1）空调设备配置选型精准匹配项目需求、点位布局设计规范合理、管线安装布设完整合规、图纸关键参数标注齐全清晰，各项内容衔接顺畅、安排合理得当，完全符合招标文件要求，能够全面保障项目设备安装及落地实施，得5分；
2）空调设备配置选型基本符合项目需求、点位布局设计基本规范、管线安装布设基本完整、图纸关键参数基本标注到位，能够基本满足招标文件要求，安装落地过程基本可控，可保障项目顺利实施，得4分；
3）仅涵盖设备配置、点位布局、管线布设、参数标注中的部分模块，图纸内容缺失较多；相关设计表述笼统粗糙，仅有基础布局框架，无细化匹配参数及安装实施细节、整体布局衔接逻辑不清晰；部分内容贴合招标文件要求，设备选型匹配度、管线布局合理性、图纸规范性缺乏系统性，项目落地可控性较薄弱，仅可勉强满足项目最低落地要求，项目实施保障能力不足，得2分；
4）图纸存在缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际工况、参数配置与项目需求存在偏差、图纸内容前后不一致、布局逻辑有误、引用规范标准不完善、设计方案与现场实施条件不匹配等情形）得1分；
5）未提的本项不得分。
	5

	4.2
	
	2.项目实施方案
供应商应根据招标文件要求提供具体详实的产品实施方案：包括生产计划安排，生产工艺流程，拟投入的设备情况；方案需全面详实、安排合理得当、保证项目的顺利实施。以上每项内容逐条阐述。
1）生产计划安排科学详实、生产工艺流程规范完善、拟投入设备充足且适配，三者衔接顺畅、安排合理得当，完全符合招标文件要求，能够全面保障项目顺利实施得5分；
2）生产计划安排基本合理、生产工艺流程基本完整、拟投入设备基本适配，能够基本满足招标文件要求，生产过程基本可控，可保障项目基本顺利实施得4分；
3）仅涵盖生产计划安排、生产工艺流程、拟投入设备情况三项内容中的部分模块，内容缺失较多；相关方案表述笼统粗糙，仅有基础框架，无细化实施内容、衔接逻辑不清晰；部分内容贴合招标文件要求，生产管控、设备配置、工艺安排缺乏系统性，生产可控性较薄弱，仅可勉强满足项目最低落地要求，项目实施保障能力不足得2分；
4）有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、方案中内容前后不一致、前后逻辑有误、涉及的规范及标准不完善、不完全符合项目实际情况等）得1分；
5）未提的本项不得分。
	5

	4.3
	
	3.项目重难点的解决方案
供应商应根据招标文件要求提供本项目关键技术、安装工艺及项目实施重点、难点、特殊工况的专项解决方案：需结合项目实际工况，梳理项目核心技术要点、安装管控难点、现场特殊安装条件，针对性制定科学、具体、可落地的应对措施及保障方案；方案需全面详实、逻辑清晰、措施具体、贴合项目实际，可有效规避实施风险、保障项目高质量顺利落地。以上每项内容逐条阐述。
1）能够精准梳理本项目全部关键技术、核心安装工艺，全面识别项目实施重点、难点及现场特殊安装工况；针对性制定的解决方案科学详实、措施细化具体、可操作性强，各技术举措、管控办法、风险应对措施衔接顺畅、安排合理得当，完全贴合项目实际及招标文件实施要求，能够全方位规避安装风险、保障项目高质量顺利实施，得5分；
2）能够梳理本项目主要关键技术、安装工艺，基本识别项目实施重点、难点及特殊安装情形；制定的解决方案整体合理、核心保障措施齐全，基本贴合项目实际及招标文件要求，项目实施过程风险基本可控，可有效保障项目顺利落地实施，得4分；
3）仅涵盖关键技术、安装工艺、重难点解决方案中的部分模块，内容缺失较多；相关方案表述笼统粗糙，仅有基础框架内容，无细化管控措施、专项应对手段及落地实施细节，整体逻辑衔接不清晰；仅部分内容贴合项目实施需求，技术保障、风险管控、难点应对缺乏系统性，项目实施可控性较薄弱，仅可勉强满足项目最低落地要求，项目整体实施保障能力不足，得2分；
4）方案存在缺陷（缺陷是指：技术工艺把控措施与本项目实际工况不匹配、重难点识别不准确、解决方案与项目实际不符、内容前后不一致、逻辑存在错误、引用技术规范及安装标准不完善、风险应对措施空洞无效等情形）得1分；
5）未提的本项不得分。
	5

	4.4
	
	4.安全管理体系与措施
供应商应根据招标文件要求提供完善的项目安全管理体系与专项保障措施：包含安全管理组织架构、安全管理制度、现场安全管控措施、风险隐患排查治理、安全应急处置机制、人员安全保障、设备安装安全防护等内容；方案需全面详实、体系完整、措施落地、贴合项目安装实际，可有效防范安全事故、保障项目全程安全合规实施。以上每项内容逐条细化阐述。
1）建立完善健全的项目安全管理体系，安全组织架构清晰、岗位职责明确、管理制度齐全规范；现场安全管控、隐患排查治理、应急处置、人员及设备安全防护措施科学详实、细化到位、可操作性强，各项管理机制与保障措施衔接顺畅、安排合理得当，完全符合招标文件及安全生产规范要求，能够全方位保障项目全程安全、合规、平稳实施，得5分；
2）建立基本完善的项目安全管理体系，具备完整的安全管理架构及核心安全管理制度；现场安全管控、隐患治理、应急保障等主要安全措施齐全，基本贴合项目实际及招标文件安全管理要求，项目安装安全风险基本可控，可有效保障项目安全顺利实施，得4分；
3）仅涵盖安全管理体系、安全管控措施、应急保障等部分模块，内容缺失较多；相关安全方案表述笼统粗糙，仅有基础框架内容，无细化安全管控细则、隐患排查流程、应急处置细节，整体管理逻辑不清晰；仅部分内容贴合项目安全管理需求，安全管控、风险防范、应急保障缺乏系统性，项目安全可控性较薄弱，仅可勉强满足项目最低安全实施要求，项目安全实施保障能力不足，得2分；
4）方案存在缺陷（缺陷是指：安全管理体系与本项目安装场景不是非常契合、安全管控措施缺失、风险排查机制不完善、应急处置方案空洞、内容前后不一致、逻辑存在错误、引用安全规范标准不完善、安全保障措施有问题等情形）得1分；
5）未提供的本项不得分。
	5

	4.5
	
	5.供货及设备安装调试进度计划与保障措施
供应商应根据招标文件要求提供完整详实的项目供货及设备装配调试进度计划与保障措施：包含供货周期规划、物流配送计划、楼宇场内设备有序装配、分区域整机调试、调试人员配置、节点管控、逾期风险防控等。以上每项内容逐条细化阐述。
1）投标人提供贴合本高校公共楼宇空调采购项目现状、详实细化的供货及设备装配调试专项进度方案，完整覆盖整体供货周期规划、物流配送及到货排布、楼宇场内设备有序装配、分区域整机调试、逐项验收交付等全流程关键节点，时序排布科学合理、贴合校园使用场景。同时配备完善的全周期进度保障体系，包含货源稳定保障、物流应急保障、场内设备统筹排布、调试人员配置、节点管控、逾期风险防控等专项保障措施。方案逻辑严谨、节点清晰、可操作性极强，完全满足招标文件时限及交付标准要求，可百分百保障项目按期完成设备供货、装配调试及验收交付工作，得5分；
2）投标人提供内容完整的供货及设备装配调试进度方案，覆盖项目备货、配送、场内装配、设备调试、交付验收等主要核心节点，进度规划贴合本项目采购基本要求。具备完善的进度保障措施，货源供应、物流配送、场内设备排布调试、节点管控等保障措施科学合理，方案逻辑通顺、可操作性良好，无关键缺项漏项，能够稳妥保障项目按期完成全部设备供货及调试交付工作，仅部分细节内容可优化完善，得4分；
3）投标人提供基础的供货及设备装配调试进度方案，仅明确整体供货及调试交付周期，流程划分、节点规划较为简略，场内装配、分区调试等细节安排不够具体。进度保障措施完整性、针对性一般，仅能满足项目最低供货及调试交付要求，方案可行性常规，存在少量细节缺失或优化空间，无实质性偏离采购需求的情况，得2分；
4）提交的方案内容空洞、关键供货/调试节点缺失、无有效进度保障措施，进度规划与本项目空调设备采购及交付调试需求存在偏差，正常供货存在风险，得1分；
5）未提供的本项不得分。
	5

	5
	售后服务能力
	售后服务方案
供应商应根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案：包括：1.售后服务响应时间；2.售后服务体系；3.故障解决方案；4.人员保障方案。以上每项内容逐条阐述。
1）售后响应时间明确且快速，符合招标文件要求，可即时响应诉求；售后体系完善，分工清晰，有规范流程及全程服务管控机制；故障解决方案方案详实，覆盖各类故障，可快速高效解决，有复盘机制；保障人员专业达标、配置充足紧贴招标文件中售后服务要求的得5分；
2）售后有明确响应时间，基本符合要求，响应效率基本可行；售后体系基本完整，有基础分工，流程较简单。有基础解决方案，可处理常见故障，效率一般。有基础保障人员，人员专业配置基本满足需求的得4分；
3）仅覆盖售后服务响应时间、售后服务体系、故障解决方案、人员保障方案四项内容中的部分模块，内容缺失较多；方案整体表述笼统、仅有基础框架，无细化落地实施细则；售后响应机制、服务体系、故障处置、人员保障均无系统性规划，服务流程不清晰、处置措施单一；无法有效应对各类售后问题，服务保障能力薄弱，仅能勉强满足项目最低售后保障需求得2分；
4）有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、方案中内容前后不一致、前后逻辑有偏差、涉及的规范及标准不完善、不完全符合项目实际情况等）得1分；
5）未提供的不得分。
	5

	
	合计
	
	100



说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。


[bookmark: _Toc20257]第四章 采购需求
一、采购标的清单
详见附件分项报价表。

2、 项目需求
（一）功能及技术要求
1.关于室内外机设备的要求（响应所述功能即可，表述无需完全一致）：
（1）所投多联机需具备高效模块轮换、多重后备运转、掉电应急运转功能，具有多种回油技术、高回油效率、动态油平衡功能特性。
（2）所投多联机需具有换热器清洁技术，具有高效除霜、智能除霜、底部防结霜功能，具备气候自适应功能。
（3）所投多联机需具有冷媒散热、变蒸发温度控制技术，具有快速制冷制热启动功能，具备低功率待机功能。
（4）所投多联机需具备防雷击、断电记忆、停电再启动、火警联动功能，具备一键试运转。
（5）▲压缩机：所投产品压缩机应为全直流变频涡旋压缩机。
（6）室内机应经抗菌处理，室外机防腐处理，保证经久耐用。
（7）投标设备必须无污染、低噪声，多联机空调室内外的噪音值需满足《多联式空调（热泵）机组》GB/T 18837-2015中的要求；投标设备必须安全、可靠，符合国家有关消防规定。
（8）多联机空调主机采用冷媒为R410A。
（9）空调设备系统均应符合国家电磁兼容标准。
（10）★多联机室外机能效等级达到1级（提供中国能效标识网的产品备案截图，需清晰显示产品型号、能效等级、备案编号）；多联机室外机须属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的产品（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书）。
（11）所投多联机室外机需具有通信线任意拓扑功能、长距离通信可靠性能、通信单端断路系统稳定运行特性（提供有效期内的第三方检测机构出具的证书或检测报告并加盖公章）；
2.关于电源的布置要求
（1）▲增设的配电箱依据实际情况增加漏电保护器，同时多预留两路开关（分项报价表不单独列项，包含在总项目内，结算不做调整）
3.关于空调功能要求
（1）基本功能：开启关闭、设置温度、冷热模式、风量调节；
（2）空调内机出厂前屏蔽手机app、遥控器等开启/关闭功能。
4.其他安装材料等的要求
（1）冷媒管采用磷酸脱氧无缝铜管，无焊剂直焊链接，使用的铜管、三通、变径等配件需提供材料品牌、规格型号等相关资料。冷媒管的安装长度应符合设计要求，管径须根据室内外机冷量和流量等实际条件由投标人最终核实确定，保证空调机正常运行。壁厚及管径须符合《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管（GB/T17791-2017）》的要求。冷媒管由投标人从设备供应商处成套提取，需注意美观。
（2）制冷剂管道、冷凝水管均采用橡塑板材或管材保温，保温材料应满足GB8624-2012中B1级防火标准，厚度执行分项报价表中的要求。冷媒管道采用不小于 B1 级难燃橡塑保温壳。制冷剂管道保温厚度由厂家产品技术规程确定，且应满足相关规范要求。
（3）空调系统冷媒管路压力应符合国家相关标准，管路的连接应采用可靠先进的工艺。
（4）空调系统所有产品，均为由制造商原厂制造的、全新的、未经使用的、技术先进的优质产品，并且符合相应的技术标准。
（5）品牌要求：投标人应按招标文件要求进行报价，并将所选品牌表编入投标文件技术标书中。如采购人因项目整体要求而需统一某些材料的材料品牌规格，中标人应服从采购人要求在备选品牌内进行更换，且此项投标价格不变，投标人报价时应充分考虑此因素。
主要材料候选品牌参考表
	序号
	名称
	可参考品牌

	1
	设备（空调内外机）
	格力、美的、三菱重工海尔或同档次品牌

	2
	铜管
	青岛宏泰、江苏中佳、上海飞轮或同档次品牌

	3
	电线管、冷凝水管
	公元、中财、联塑或同档次品牌

	4
	电线电缆
	江南、远东、上上或同档次品牌

	5
	元器件
	正泰、德力西、天正或同档次品牌

	6
	电表
	安科瑞、斯菲尔、珠海派诺或同等档次


注：供应商在报价时所用主材应不低于或相当于上表中所推荐的品牌，供应商可以选择推荐品牌以外的同档次或以上品牌进行投标，如供应商提供的不是推荐的品牌，则需要提供相关证明材料证明其属于同档次或以上品牌，工程中所用材料必须符合国家质量验收标准。
6.关于智控系统的要求（仅针对于包1，包2无需响应）
（1）▲本次智控系统涵盖文理楼、经管楼、艺术楼，均需接入一期公共楼宇空调的智控专网平台，一期智控专网平台已在完工后免费开放，向投标人提供相关技术规格、通信协议等，需由投标人在智控专网平台上新增相应楼宇空调的控制模块，但产生的接入费用（约3万元，此费用由投标人自行考虑至报价中，不再单列项，结算亦不调整）由投标人承担，本次安装的所有空调全都纳入平台中，后期通过此平台可实现对空调的智能控制；
（2）远程开启关闭、设置温度、冷热模式、风量调节功能；
（3）定时开启/关闭功能；
（4）机器运行状态监控及分析功能；
（5）微信小程序移动端控制，校内外均可使用；
（6）▲免费质保期内确保流量足够并免费使用。

（二）商务要求
★（1）投标人不得改变分项报价表中名称、项目特征、数量、单位，否则其投标将被否决。（投标人提供分项报价表并加盖公章）
[bookmark: _Hlk47437789][bookmark: _Hlk14096470]（2）本项目的投标报价包括但不限于全部货物的生产、安装、运输、税费、装卸费、二次搬运费、设备及系统调试、验收、质保、影响本项目安装的一切拆装费以及其他有关的所有费用。
（3）项目完工期限：合同签订后35天内完成安装调试并达到验收标准。供应商将设备、材料等运送到校方指定地点完成安装调试，并配合校方做好验收工作，发货时随机还要带上相应的使用说明书。
（4）质保要求：项目整机免费质保期不少于3年（自验收合格之日起计），其中室内外机设备免费质保期不少于6年。中标后合同签订前供应商须提供针对本项目的原厂售后质保函。质保期内，中标供应商每年对空调免费清洗二次，供应商对由于所供货物本身质量的原因引起的问题负责免费维修，软件免费升级。质保期结束后，继续免费提供仪器技术咨询和支持，有偿提供维修服务。
5.售后服务要求：
（1）技术咨询：中标供应商应永久提供免费的应用咨询及技术帮助。如设备出现问题，中标供应商须提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务。
（2）维修服务：中标供应商应在空调设备投入使用后不少于10年内提供维修服务，并保证能在24小时内上门维修。须承诺提供核心部件（包括但不限于压缩机、主板、变频器、电机等）的备品备件供应期不少于8年，以保证质保期外的维修和更换（使用方以不高于市场公允价或经双方认可的第三方评估价购置）。
6.付款方式及审计费：
（1）项目完工验收合格后付至签约合同价的80%（扣除暂列金）
（2）该项目审计结算审核完成后，付至结算价的100%，但应扣除应扣费用（例如审计费（如有）、施工水电费、违约金（如有）等）
审计费用支付方式：
（1）单项工程核减率超过5%的，其审计费用全部由中标供应商承担，并由采购人从中标供应商工程款中扣除（下同）；
（2）单项工程核减率在5%（不含）以下的，其审计费用全部由采购人承担。
（3）核减率按审计最终核定额与中标供应商申报的结算额之间的差额计算。
7.履约保证金
（1）中标人在签订本合同前，向采购人缴纳合同金额的 3% 作为履约保证金。如在此期限内未提交履约保证金，视为承包人放弃中标。
缴纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
收款人名称：南京工程学院
开户银行：工商银行南京高新园支行
账号：4301000609100336356
（2）履约保证金返还时间：项目验收合格满3年，且无乙方责任导致的质量问题或乙方已履行全部保修义务后，乙方凭甲方使用部门签署的意见办理履约保证金退还手续。若乙方在质保期内未按合同约定履行维修、保养义务，或因产品质量问题造成甲方损失，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应赔偿金及违约金，不足部分向乙方追偿。

（3） 其他要求
（1）中标人应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由中标人承担，采购人不承担任何责任。中标人所使用的各类材料必须为环保、节能产品。
（2）中标人应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由中标人自行解决。
（3）中标人在施工中应严格遵守国家、省市区关于施工管理的相关法律法规、规章制度、办法要求等，做好安全文明施工。若发现有违反相关要求的情况发生，采购人将实行违约清场制度（解除合同，中标人退场）。
（4）采购人有权因项目实际情况需要书面通知增加或取消部分范围，中标人不得异议、抗拒或借机调整单价，对于减少或取消的部分，合同价款相应扣减；对于增加的部分，单价参照合同已有单价执行，若无相同单价，最终价格由审计单位审核确定。否则视为中标人违约，中标人应赔偿由此造成全部损失。
（5）该项目最终价格以审计结算价为准，工程量按实结算。
（6）本清单单价为全费用综合单价，包含完成本项目的人工、材料、机械、辅材、运输、吊装、利润、税金等全部费用。
（7）结算时投标人需提供项目竣工图纸，包括但不限于平面布置图、电气系统图、相关弱电点位图等能够反映本工程所有工作内容的图纸，相应费用投标人自行考虑至报价中。
（8）铜管支架制作及安装含在铜管综合单价中，不再单独列项，投标人报价综合考虑。支架安装必须符合相关规范要求，包括但不限于《通风与空调工程施工质量验收规范》、《通风与空调工程施工规范》等，相关费用自行考虑至报价中，结算不再调整价格。
（9）空调铜管及冷凝水管的保温材料及厚度需满足相关规范要求，包括但不限于《多联机空调系统工程技术规程》、《多联式空调（热泵）机组应用设计与安装要求》等，相关费用自行考虑至报价中，结算不再调整价格。
（10）多联机室外机安装需考虑外机运输、吊装、机械配合、橡胶减震垫等完成本项目的所有工作内容，除室外机设备基础及支架，其他均不再单独列项，投标人综合考虑至报价中。
（11）投标人需仔细勘察施工现场，包括现有房屋结构布局、室外场地情况以及周围环境情况，相关成品保护费、材料二次搬运、倒运、机械设备保管费自行考虑至报价中。
（12）本项目水电费按合同结算金额的0.15%计取，由投标人在申请最后一笔款项前支付至学校专用水电费账户。
（13）投标人自行考虑临水临电接入问题产生的相关费用。
（14）本次报价需综合考虑其它专业之间的协调及配合费用。
（15）空调冷凝水管需沿外立面敷设，接至最近污水井或绿化带内等，相关费用综合考虑至报价中。
（16）质量要求：符合国家相关验收规范。
★（17）本项目货物安装须具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上或者机电工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的《安全生产许可证》（提供有效期内的复印件并加盖投标人公章）。
（18）验收依据：GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》、JGJ 174-2010《多联机空调系统工程技术规程》、采购需求及投标文件；
验收节点：到货开箱验收、隐蔽工程验收（铜管、电线、保温）、系统调试验收、竣工验收；进场材料报验、工序交接验收，铜管敷设、保温施工、电线穿管等隐蔽工程；
隐蔽工程施工完成后，需经采购人验收签字确认，方可进行下一道工序，否则采购人有权要求返工，费用由供应商承担。
不合格处理：验收不合格的，供应商需在7日内整改完毕并承担复验费用，逾期按逾期交货处理。
（19）验收要求：本项目验收由采购人组织成立专项验收小组。
验收总体流程要求：验收分为到货验收、安装隐蔽验收、调试验收、试运行验收、最终竣工验收五个阶段，阶段验收合格后方可进入下一流程。其中到货验收：设备到场后对品牌、型号、规格、数量、合格证、出厂资料、外观完整性进行核对，杜绝样机、翻新机、参数不符设备。隐蔽工程验收：冷媒管路焊接、压力试验、真空脱脂、管路保温、电气布线等隐蔽工程封闭前验收。安装及单机调试验收：室内外机安装、减震、排水、风口、控制系统全部安装完成后，单机试运转，检查启停、运行、操控、排水、异响等情况。系统试运行验收：全部调试完成后进行不少于一周连续试运行，设备运行稳定、无异常噪音等。最终竣工验收：试运行合格、资料齐全后组织整体终验，核查施工、性能、使用效果，形成正式竣工验收报告。
验收标准核心要求：本项目验收执行 GB/T 18837-2015《多联式空调（热泵）机组》、GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》及招标文件、合同、投标承诺要求。包括设备性能标准：设备制冷量、能效、运行参数等须符合投标及国标要求，运行稳定，保护功能齐全有效。噪音验收标准：机组运行噪声须满足GB/T18837-2015限值要求，教室内运行噪音不得影响正常教学、自习环境。施工工艺标准：冷媒管路试压、抽真空、保温、排水坡度、设备减震、电气接地、防雷等安装工艺全部符合规范要求，无渗漏、无结露、无共振异响。使用功能标准：教室温度均匀、送风舒适，控制系统、遥控、集中控制功能正常，启停可靠。集控系统调试完成，并且符合招标文件中的功能要求。资料验收标准：中标单位须完整提供合格证、出厂检测报告、调试记录、竣工图纸、质保文件、培训记录等竣工资料，资料齐全方可终验。
验收结论与整改要求：分为验收合格：签署竣工验收报告，正式进入质保期，启动付款流程。存在轻微问题：限期整改并复查，复查合格后方可验收通过。存在参数不符、噪音超标、漏水、系统故障、安装不规范等重大问题：验收不予通过，中标单位限期全面整改，拒不整改或整改不合格视为违约，采购人有权按合同追责。
（20）本项目不组织统一现场勘察。投标人根据项目需要自行勘察现场，勘察进校需提前和采购人联系，因未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。现场勘察所涉及的费用投标人自行考虑至报价中。
联系人：王老师        联系电话：025-86118956
勘察时间：2026年7月21日 下午14:00
三、项目方案
1.设计图纸
供应商应根据招标文件要求提供具体详实的本项目空调深化设计图纸：包括空调设备配置选型、点位布局设计、管线安装布设、关键安装参数标注等内容；图纸需全面详实、参数准确、布局规范、标注完整，保证项目设备安装及落地实施顺利。
2.项目实施方案
供应商应根据招标文件要求提供具体详实的产品实施方案：包括生产计划安排，生产工艺流程，拟投入的设备情况；方案需全面详实、安排合理得当、保证项目的顺利实施。
3.项目重难点的解决方案
供应商应根据招标文件要求提供本项目关键技术、安装工艺及项目实施重点、难点、特殊工况的专项解决方案：需结合项目实际工况，梳理项目核心技术要点、安装管控难点、现场特殊安装条件，针对性制定科学、具体、可落地的应对措施及保障方案；方案需全面详实、逻辑清晰、措施具体、贴合项目实际，可有效规避实施风险、保障项目高质量顺利落地。
4.安全管理体系与措施
供应商应根据招标文件要求提供完善的项目安全管理体系与专项保障措施：包含安全管理组织架构、安全管理制度、现场安全管控措施、风险隐患排查治理、安全应急处置机制、人员安全保障、设备安装安全防护等内容；方案需全面详实、体系完整、措施落地、贴合项目安装实际，可有效防范安全事故、保障项目全程安全合规实施。
5.供货及设备安装调试进度计划与保障措施
供应商应根据招标文件要求提供完整详实的项目供货及设备装配调试进度计划与保障措施：包含供货周期规划、物流配送计划、楼宇场内设备有序装配、分区域整机调试、调试人员配置、节点管控、逾期风险防控等。
6.售后服务方案
供应商应根据招标文件要求，结合本项目交付使用需求及后期运维保障标准，提供系统完善、具体详实、可落地的专项售后服务方案。方案须完整涵盖售后服务快速响应机制及服务时限承诺、完善的售后服务组织体系与服务保障架构、设备常见故障识别、应急处置及闭环解决机制、专职售后人员配置、在岗保障及常态化服务保障措施等核心内容。

四、其他要求
1.项目属性：货物类项目。
2．核心产品
	采购包号
	核心产品

	包1、包2
	多联式室外机



3.进口产品投标
	采购包号
	是否接受进口产品投标（是/否）

	包1、包2
	否




4.本项目图纸请各供应商自行至百度网盘下载。链接：https://pan.baidu.com/s/10pU3hLZlRVtDKi9cN9UQEw 提取码：JCEC。 未获取的视为已了解图纸中的全部内容。
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南京工程学院采购合同
项目编号：            采购单编号：
甲方：南京工程学院
乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照                            公开招标的结果，依据本项目招标文件、投标文件等条款，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。
一、采购内容
	序号
	名称
	品牌
	规格/型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	含税合计（人民币）：     元
大写：


1.合同价格形式： 固定单价合同。
2.采购内容：包括但不限于完成该项目的空调室内外机设备、电缆、铜管等材料费、包装及运杂费、成品保护费、采保费、检验试验费、管理费、利润、税金、人员培训费以及合同包括的所有责任义务和风险等将产品全部安装、调试、验收完毕并通过验收合格及维保的一切费用的总和。
二、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
三、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方承担全部责任。
在本合同履行过程中，乙方利用甲方提供的条件或基于本项目需求所产生的任何改进技术、专用软件、系统集成方案、设计图纸及相关文档等智力成果，其知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专利申请权等）均归甲方所有。乙方不得擅自使用或向第三方转让上述成果，并应配合甲方办理相关的权利登记手续。
四、产权担保
乙方保证所交付货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
五、质保期
质保期    年（自项目验收合格之日起计）。
六、交货及联系方式
1.交货期：合同签订后35天内完成安装调试并达到验收标准。
2.交货方式：现场交货。
3.交货地点：由乙方将货物搬运至甲方指定地点，并承担所有运输、卸载及搬运等费用。
4．甲方联系人： 移动电话： 所在部门：
乙方联系人：  移动电话：
七、履约保证金
（1）履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。因乙方原因导致合同未能正常履行的，甲方将扣除乙方的全部履约保证金。合同签订前，乙方应向甲方缴纳合同金额的 3%作为履约保证金。
（2）履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
收款人名称：南京工程学院
开户银行：工商银行南京高新园支行
账号：4301000609100336356
（3）履约保证金的退还：项目验收合格满3年，且无乙方责任导致的质量问题或乙方已履行全部保修义务后，乙方凭甲方使用部门签署的意见办理履约保证金退还手续。若乙方在质保期内未按合同约定履行维修、保养义务，或因产品质量问题造成甲方损失，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应赔偿金及违约金，不足部分向乙方追偿。
八、付款方式及审计费：
（1）项目完工验收合格后付至签约合同价的80%（扣除暂列金）
（2）该项目审计结算审核完成后，付至结算价的100%，但应扣除应扣费用（例如审计费（如有）、施工水电费、违约金（如有）等）
审计费用支付方式：
（1）单项工程核减率超过5%的，其审计费用全部由乙方承担，并由甲方从乙方工程款中扣除（下同）；
（2）单项工程核减率在5%（不含）以下的，其审计费用全部由甲方承担。
（3）核减率按审计最终核定额与乙方申报的结算额之间的差额计算。
九、税
1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
2.甲方购置的教学、科研设备（如果有），乙方必须开具增值税专用发票。
十、质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所有责任；如因其他原因损坏，乙方负责维修并酌情收材料、人工费。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3.乙方提供有关产品资料、技术咨询指导服务及零配件供应服务。在质保期内，乙方接到甲方书面通知（含电子邮件、系统工单等可留痕方式）后，应在2小时内确认接收并反馈初步处理方案，24小时内到达现场并提出解决方案；一般故障应在48小时内修复完毕，重大故障应在72小时内修复完毕。若乙方在接到通知后12小时内未响应或未在上述约定时间内完成维修（紧急情况除外），视为不及时维修，甲方有权另行委托第三方维修，乙方应承担第三方维修费用的双倍作为违约金，该违约金无需乙方认可，甲方可直接从货款或履约保证金中扣除。
4.若由于产品质量问题引起业主起诉，例如产品经政府或行业权威部门检测不符合相关标准，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。
十一、调试和验收
1.验收标准应以实际运行效果为准，包括但不限于制冷/制热能力、噪音水平、能耗指标等必须符合招标文件及国家相关强制性标准。如验收时发现产品不符合甲方要求、破损、缺件或实际运行效果不达标的，乙方应无条件负责调换或整改，且不免除乙方逾期交货的责任。如在抽样后发现质量问题，乙方应在8小时内向甲方提交书面报告，并在2天内负责无条件调换，且不免除乙方逾期交货的责任。如属非人为因素的质量问题，乙方也应负责调换。因上述问题造成的所有损失应全部由乙方承担。
2.若货物安装质量不合格或者安装不符合甲方要求的，乙方应无条件负责返工直至验收合格，且不免除乙方逾期完工的责任。
十二、货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、转包或分包
1.本合同范围的货物及安装工程，应由乙方直接供应并实施，严禁任何形式的转包或违法分包。乙方提供的主要设备及材料必须为原厂制造的全新正品，严禁使用翻新件、二手件或未经甲方书面同意的替代品。若发现乙方有转包、违法分包行为，或使用翻新件、替代品的，均视为乙方根本违约。甲方有权立即单方面解除合同，没收全部履约保证金，乙方应退还已收全部款项，并向甲方支付合同总金额30%的违约金，同时赔偿由此给甲方造成的一切损失。
2.乙方不得分包给他人供应。
3.如有转让和分包行为，甲方有权单方面终止合同。
十四、违约责任
1.甲方无正当理由不得拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。
2.乙方不得逾期交付货物，由此造成甲方的损失须由乙方承担赔偿责任。 
3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
4.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过5个工作日不能交货的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
十五、不可抗力
1．“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。
2.由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同项下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。
3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；若延续60天以上仍无法消除影响，甲方有权单方面解除合同，且无需承担违约责任。
十六、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
十七、合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。
2.招标、投标文件及采购过程中的其他承诺、声明、书面澄清等是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。
3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字或签章并加盖公司公章后生效，补充协议具备与本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执壹份。

	甲方：南京工程学院
	乙方：

	地址：
	地址：

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	纳税人识别号：
	纳税人识别号：

	开户行：
	开户行：

	银行账号：
	银行账号：

	签订日期：    年   月  日





3

45

[bookmark: _Toc14111]第六章 附件
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投标文件



项目名称：
招标编号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日期：


目录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。
3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人名称：                 （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日


附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：           （手机）
投标人名称：              （加盖电子公章）
单位地址：
日    期：


附件三、开标一览表

开标一览表
	投标报价
	详见 苏采云系统
	


	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。
	

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	         （填写“是”或“否）
	

	符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%
	           （填写“是”或“否）
	


投标单位（加盖电子公章）：                             
说明：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

[bookmark: _Toc12264]

附件四、分项报价表格式
包1分项报价汇总表；

格式详见附件
1

24

包1分项报价表：
公共楼宇空调采购及安装-经管D座18个教室
格式详见附件

包2分项报价汇总表；
格式详见附件

包2分项报价表：
1、公共楼宇空调采购及安装-文理A座5个教室
格式详见附件


2、公共楼宇空调采购及安装-文理B座23个教室
格式详见附件






3、公共楼宇空调采购及安装-设计楼1个教室
格式详见附件




关于包1、包2的分项报价清单说明：
1、投标报价采用全费用综合单价计价，该单价为包括完成本货物供应及伴随服务所涉及的全部费用的最终一次性包死价格。其具体涵盖（但不限于）货物成本（含产品价款、深化设计费、制作费）、运杂费（含运输、装卸、搬运、保管及包装）、安装调试费（含检测、验收、培训）、售后服务及质保期费用，以及管理费、利润、税金（增值税）等所有费用。投标人应充分考虑合同履行期间因市场价格波动、政策性调整、施工现场环境限制及为保证工期质量所采取的技术措施等一切可预见及不可预见因素所带来的风险，并将相关风险费用完全包含在报价中。一旦中标，该全费用综合单价在合同实施期间将不因任何因素而调整，结算时除经确认的变更增项外，不再另行追加任何费用。投标人递交投标文件即视为已完全接受上述计价原则并承担相应风险。
2、投标人不得改变分项报价表中名称、项目特征、数量、单位，否则其投标将被否决。

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表
                       
项目名称：	项目编号：  
	序号
	产品名称
	招标要求技术参数
	技术参数响应情况
	是否偏离
	证明材料所在页码

	1
	
	
	 
	 
	

	2
	
	
	 
	 
	

	3
	
	
	 
	 
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
说明：投标文件的采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。如果行数不够，请自行增加。



投标单位（加盖电子公章）：                             


附件六、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
说明：投标文件的商务部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应采购文件要求。如果行数不够，请自行增加。



投标单位（加盖电子公章）：                             




附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。



 

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             




附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	获奖
情况
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             





附件十、企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
[bookmark: _GoBack]3.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（加盖电子公章）：
日 期：
[bookmark: _Toc9170][bookmark: _Toc15368][bookmark: _Toc31857][bookmark: _Toc12370]
[bookmark: _Toc1861][bookmark: _Toc13722]备注：
[bookmark: _Toc2938][bookmark: _Toc3322][bookmark: _Toc18101][bookmark: _Toc4087][bookmark: _Toc26583][bookmark: _Toc22289]1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc18057][bookmark: _Toc1944][bookmark: _Toc2574][bookmark: _Toc7010][bookmark: _Toc10475][bookmark: _Toc927]2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
[bookmark: _Toc10358][bookmark: _Toc19903][bookmark: _Toc1268][bookmark: _Toc30404][bookmark: _Toc17905][bookmark: _Toc12857]3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
[bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc29908][bookmark: _Toc10257][bookmark: _Toc14061][bookmark: _Toc21794][bookmark: _Toc8833]4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖电子公章）：
日  期：


属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）




附件十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
3.（产品名称），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
           日期：　     年　  月　  日         
_______________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写）。
（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：　     年　  月　  日    
附件十二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人：（加盖电子公章）
日期：年月

附件十三、资格资信证明文件

附件十四、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）


附件十五、投标人需要提供的其他材料
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