


 
招　标　文　件
项目名称：张家港市城市管理局自行环保监测项目
项目编号：JSZC-320582-RFZB-G2026-0009
                            







苏州日丰招投标代理有限公司
[bookmark: EB52307051e0d04806912e5842f73c8551]2026年7月13日
 
 
目录
第一章 投标邀请	3
第二章 投标人须知	8
第三章 合同条款及格式	25
第四章 项目需求	30
第五章 评标方法与评标标准	34
第六章 投标文件格式	43




[bookmark: _Toc15051][bookmark: _Toc24736][bookmark: _Toc17240][bookmark: _Toc20164][bookmark: _Toc22369][bookmark: _Toc11159][bookmark: _Toc120614211]第一章 投标邀请
[bookmark: _Toc27723]张家港市城市管理局自行环保监测项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2026年8月4日13:30（北京时间）前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc2532]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28153]项目编号：JSZC-320582-RFZB-G2026-0009
[bookmark: _Toc20877][bookmark: OLE_LINK26]项目名称：张家港市城市管理局自行环保监测项目
[bookmark: _Toc25607][bookmark: OLE_LINK64]预算金额：279万元
[bookmark: _Toc28392]最高限价：279万元
[bookmark: _Toc22920]注：投标报价超过最高限价为无效投标报价。
[bookmark: _Toc16719][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4]采购需求：本次招标的标的是张家港市城市管理局自行环保监测项目，具体要求见招标文件第四章项目需求。
[bookmark: _Toc30394]合同履行期限：36个月。
[bookmark: _Toc9509]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc12041]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: _Toc3681]（1）具有独立承担民事责任的能力；
[bookmark: _Toc1024]（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
[bookmark: _Toc2076]（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
[bookmark: _Toc11530]（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
[bookmark: _Toc18925]（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc12781]（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc22751]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: _Toc13924][bookmark: OLE_LINK12]2.1本项目专门面向中小企业采购
[bookmark: _Toc6456]注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
[bookmark: _Toc26436]2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
[bookmark: _Toc8054][bookmark: OLE_LINK28]3、供应商应当具备的特定资格条件：投标人具备有效期内检验检测机构资质认定证书（CMA）。
[bookmark: _Toc15888]4、拒绝下述供应商参加本次采购活动： 
[bookmark: _Toc16933]4.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
[bookmark: _Toc13802]4.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
[bookmark: _Toc15232]4.3法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
[bookmark: _Toc9532]4.4根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc24827]注：1.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc18842]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc26653]1.时间：自招标文件公告发布之日起至2026年7月20日。
[bookmark: _Toc16286]2.地点：在“苏采云”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc11111]3.方式：线上获取 
[bookmark: _Toc11993]4.售价：0.00元 
[bookmark: _Toc14092]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc29193]时间：2026年8月4日13:30（北京时间）
[bookmark: _Toc25797]地点：苏采云 
[bookmark: _Toc1581]五、公告期限
[bookmark: _Toc18193]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc7998]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc26523]1、CA证书办理：
[bookmark: _Toc30602]供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅。咨询电话：0512-65737699。
[bookmark: _Toc14746]2、参与采购活动：
[bookmark: _Toc22276]供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
[bookmark: _Toc26726]3、电子投标准备：
[bookmark: _Toc31245]供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
[bookmark: _Toc11169]在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
[bookmark: _Toc31611]注册咨询：18261002950；
[bookmark: _Toc21914]CA技术咨询电话：400-608-6099；
[bookmark: _Toc17389]签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
[bookmark: _Toc13780]系统使用指导与咨询：13914088964、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
[bookmark: _Toc20653]4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
[bookmark: _Toc30948]5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
[bookmark: _Toc30382]6、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
[bookmark: _Toc14324]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc10854]1.采购人信息
[bookmark: _Toc15794]名 称：张家港市城市管理局
[bookmark: _Toc23447]地 址：张家港市杨舍镇白鹿路 99 号
[bookmark: _Toc29563]联系人：蔡虹 
[bookmark: _Toc11334]联系电话：0512-58792077
[bookmark: _Toc16629]2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc17511]名 称：苏州日丰招投标代理有限公司
[bookmark: _Toc14721]地　址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室
[bookmark: _Toc20500]联系人：殷涛霞、金娟、刘秀萍、魏洪花              
[bookmark: _Toc3621]联系电话：0512-68136997
[bookmark: _Toc25668]3.项目联系方式
[bookmark: _Toc12256]项目联系人：殷涛霞、金娟、刘秀萍、魏洪花  
[bookmark: _Toc9813]联系方式：0512-68136997
[bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc16702][bookmark: _Toc5669][bookmark: _Toc2006][bookmark: _Toc54615238][bookmark: _Toc18483][bookmark: _Toc11123][bookmark: _Toc988][bookmark: _Toc35266019][bookmark: _Toc15839][bookmark: _Toc7222][bookmark: _Toc38368119][bookmark: _Toc11125][bookmark: _Toc11654][bookmark: _Toc21486][bookmark: _Toc9464][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242]1. 说明
1.1本招标文件仅适用于苏州日丰招投标代理有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州日丰招投标代理有限公司。
2. 词语释义
2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。
2.6合同：甲乙双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.9天：日历日。
2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。
2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.15小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。
二、投标人（供应商）
3. 供应商资格要求
3.1供应商应当具备下列一般条件：
3.1.1具有独立承担民事责任的能力；
3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: OLE_LINK11]3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；
[bookmark: _Toc13556]3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
[bookmark: _Toc29079]注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
[bookmark: _Toc1309]2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
[bookmark: _Toc26539]3.3供应商应当具备的特定资格条件：投标人具备有效期内检验检测机构资质认定证书（CMA）。         
[bookmark: _Toc15439]3.4.拒绝下述供应商参加本次采购活动： 
[bookmark: _Toc3692]（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
[bookmark: _Toc6438]（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
[bookmark: _Toc25144]（3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
[bookmark: _Toc17908]（4）根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc11734]注：1.本项目不接受联合体投标。
4、投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
5、投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、联合体投标
本采购项目不接受联合体投标。
三、招标文件的说明
7、招标文件
招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，并认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8、招标文件的询问与澄清
8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应在获取招标文件后按网上报名相关流程提出，采购代理机构将予以解答。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
8.4至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。
9、招标文件的修改
9.1采购代理机构可依法对招标文件进行必要的澄清或者修改。
9.2采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
10、质疑
10.1供应商认为本招标文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及《供应商参加投标确认函》与质疑函一起递交。
10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式，采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
10.6联系单位：苏州日丰招投标代理有限公司
10.7收件人： 殷涛霞、刘秀萍、金娟 
10.8联系电话： 0512-68136997   
10.9通讯地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室
10.10邮政编码：215000
四、投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。
12、投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
13. 电子投标文件的组成（相关文件格式参见第六章）
13.1 封面
13.2 开标一览表（按系统中的统一格式）
13.3公开分项报价表
13.4.投标函；
13.5资格审查投标文件
13.5.1关于资格证明文件的书面承诺；
13.5.2合格供应商的基本条件
[bookmark: OLE_LINK6]13.5.2.1具有独立承担民事责任的能力证明【提供投标人营业执照副本扫描件，投标人法定代表人身份证扫描件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证扫描件（如有授权）】；
[bookmark: OLE_LINK7]13.5.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明【提供最近一期财务状况报告（成立不满一年不需提供）】；
[bookmark: OLE_LINK8]13.5.2.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明函；
13.5.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
[bookmark: OLE_LINK1]13.5.2.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK14]13.5.2.6落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购【提供中小微企业申明函】；
[bookmark: _Toc3359]13.5.2.7供应商应当具备的特定资格条件：投标人具备有效期内检验检测机构资质认定证书（CMA）；
13.5.3其它有关资格证明的文件；
13.6符合性审查投标文件
13.6.1第四章项目需求中实质性要求（即本招标文件第四章技术要求及商务要求中加斜体下划线内容为实质性要求）响应对照；
13.6.2其他有关符合性证明的文件；
13.7综合评审投标文件
注：（1）以上提供的资料，投标人必须提供并加盖投标人的电子签章或公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（2）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（3）制作电子投标文件时将相关资料上传至相应模块。
14、投标文件的制作、签署、上传
14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
14.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc25608]14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
14.4 投标报价（编制）要求的说明
14.4.1项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、通讯费、交通费、资料费、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目各项应有费用。
14.4.2一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
14.4.3投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.4.4最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
14.4.5报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
15、投标保证金
本项目不收取投标保证金
16、投标文件的有效期
16.1自投标截止时间之日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改电子投标文件。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
17.投标文件的递交
17.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
18.投标文件的拒收
18.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20、投标文件的修改
20.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标 
21、开标
21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22、评标委员会
22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
[bookmark: OLE_LINK53]   26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件第四章技术要求及商务要求中加斜体下划线内容为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购代理机构将在“苏州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、投标文件的评价和比较
28.1评标委员会将仅对按招标文件有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
28.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
28.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
28.4根据省财政厅最新通知要求《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026】2号）文件；评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
一、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
三、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
七、确定中标原则：
29.本次评标采用综合评分法
£评标委员会在评标报告中将投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分前三位的供应商推荐为中标候选供应商，由采购人在收到评审报告后，根据评审报告推荐的候选供应商名单依法确定中标供应商。
[bookmark: _Toc2583655]£根据委托代理协议内容，由采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。
八、中标通知书
30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
九、告知招标结果
29.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。
十、签订合同
30.1中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
30.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
30.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。
11、 其他事项
31.1投标费用
[bookmark: EB24164e9e602e4482ad64a89de8202757]31.1.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州日丰招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
31.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。
31.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；
31.2.2 代理费用收取方式：转账支付；
31.2.3代理费用收取标准：由中标单位在领取合同前向招标代理机构一次性付清。代理服务费按照预算金额的如下比例进行计算：
按照苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，以下计算方法确定招标代理服务费收费金额：
预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；
预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%；
预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%；
预算金额1000－5000万费率为预算金额的0.5%；
代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算收取,由中标单位在领取合同前向招标代理机构一次性付清。本项目优惠后代理服务费为：20000.00元。请各供应商在投标报价时综合考虑。
中标服务费收款账号：
账户名：苏州日丰招投标代理有限公司
账号：32201988636051560473 
开户行：建设银行苏州高新技术产业开发区支行
缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。
[bookmark: EB0f9f45dd5e234a13a81c333deb906690]32、履约保证金
[bookmark: OLE_LINK10]32.1合同签订前，中标单位向采购单位交付合同总价款0元的履约保证金。
33、监督和公证
33.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
34、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc27080][bookmark: _Toc22267][bookmark: _Toc38368127][bookmark: _Toc21428][bookmark: _Toc32276][bookmark: _Toc54615245][bookmark: _Toc14949][bookmark: _Toc21908][bookmark: _Toc661][bookmark: _Toc35266027][bookmark: _Toc31212][bookmark: _Toc1780][bookmark: _Toc28875][bookmark: _Toc20696][bookmark: _Toc29160][bookmark: _Toc25391]第三章 合同条款及格式
[bookmark: EB445c3bd035294764b52dfc379b7b9568]
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：           
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）          
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）            
[bookmark: biaoduanname_2]甲、乙双方根据苏州日丰招投标代理有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	总价（元）
	服务内容

	
	
	


[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc27491][bookmark: _Toc31052][bookmark: _Toc54615246][bookmark: _Toc16031][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc27415][bookmark: _Toc9513][bookmark: _Toc4998][bookmark: _Toc17141][bookmark: _Toc21468][bookmark: _Toc35266028][bookmark: _Toc18061][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc12461][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc38368128][bookmark: _Toc2698][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow_2]2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、履约保证金


3.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。
履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。
3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
四、转包或分包
4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
五、服务期限： 
服务期限为     个月。自   年   月   日 到    年   月   日。
六、货款支付
6.1 结付程序：
6.2 结付期限：
6.3 乙方收款账户：
[bookmark: hetongzhifutype]6.4甲方合同款支付方式：        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、管理事项
按招标内容要求以及投标人的承诺项目阐述。
九、双方权利义务
9.1.甲方权利和义务：
（1）有权在服务范围内对乙方的工作职责、工作任务、服务区域、服务标准提出具体要求，并审定乙方拟定的服务管理制度。
（2）有权对乙方的日常服务工作进行监督和管理，如乙方的作业人员不履行合同约定的服务内容，或者不服从甲方合理的工作安排和监督管理的，视其情节轻重，甲方有权要求乙方对其采取批评教育、处分、撤换等措施，乙方必须按甲方要求处理。
（3）审定乙方提出的市容管理处自行监测项目计划。
（4）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。
（5）乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同并没收合同金额 10%的违约金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。
A、提供的检测报告手续不符合环保要求；
B、受到社会媒体曝光及群众投诉经查属实且有责三次以上（含三次）、上级领导批评、整改不力、影响环卫作业的；
C、未按照规定监测及向环保部门报送等；
D、其他严重不遵守约定事项或不服从管理的。
（6）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。
（7）乙方必须规范用工，签订用工合同。
（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并按新的考核细则执行考核。
9.2.乙方权利和义务：
（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订市容管理处自行监测项目服务计划。
（2）按合同约定，履行市容管理处自行监测项目服务职责。
（3）做好台帐资料的整理报送工作，并根据实际需要配合甲方做好资料统计、整理、报送等工作，本合同终止时，乙方须向甲方移交全部服务档案资料。
（4）乙方根据有关法律、法规、规章、政策和本项目合同的规定在服务区域内实施服务活动，不得损害国家、集体及第三人的合法权益，不得获取不当利益。由此所产生的一切法律责任由乙方承担。导致甲方承担法律责任和经济责任的，甲方可依法向乙方追偿。
（5）乙方根据甲方要求选派思想品德好、纪律性和责任心强、业务水平过硬的工作人员。
（6）乙方按照相关法律法规对作业人员进行管理，向作业人员提供劳动和社会保险待遇，包括工资福利待遇、加班费、工伤、解除或者终止劳动关系经济补偿金、赔偿金等费用，为作业人员缴纳社会保险费和购买人身意外险，以及保障管理员的休息权利等。乙方保证其用工行为符合国家法律有关规定，乙方与作业人员的任何劳动纠纷与甲方无关。
（7）乙方监测全过程必须严格遵守国家相关法律法规以及符合国家环保和卫生要求，确保杜绝安全事故、环保事件发生，因乙方服务过程中服务项目导致发生的安全事故责任及环保问题等一律由乙方自行承担。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
十一、违约责任
11.1 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方偿付合同总价款 10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
11.2 乙方未履行中标服务期限要求、按时进场， 逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，逾期服务按照合同总价每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
11.3 乙方每季度需向甲方汇报工作计划安排，每月 10 日前向甲方提交上月检测报告并做好与环保局的对接工作，如未按规定提交及上报资料的一次扣款 1万元。在本项目中，非甲方原因造成的逾期完成检测项目、出具检测报告的，超过 15个工作日（不含）的，每次扣 2万元；超过 30 个工作日（不含）的，每次扣 4万；超过 45 个工作日（不含）的，每次扣 6万；以此类推，且相关的一切环保责任，全部由乙方负责。
11.4 本合同生效后，乙方无正当理由要求终止合同的，乙方须按本合同的有关条款之规定承担违约责任，并应向甲方支付合同金额 10%的违约金，同时对甲方造

成的一切经济损失，全部由乙方负责，且乙方需承担相对应的环保责任。


十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、诉讼
13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成， 可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十四、合同其他文件
14.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。
15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、采购代理机构各执一份。
[bookmark: _Toc25916][bookmark: _Toc14967][bookmark: _Toc274321794][bookmark: _Toc319429198][bookmark: _Toc350255489][bookmark: _Toc483515625][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]第四章 项目需求
一、清单
1.清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	张家港市垃
圾处理场排
污许可证监
测项目
	1.00
	项
	其他未列明行业（包括科学研究和
技术服务业，水利、环境和公共设
施管理业，居民服务、修理和其他
服务业，社会工作，文化、体育和
娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类

	2
	张家港市杨
舍镇泗港污
泥塘修复场
地延续性监测项目
	1.00
	项
	其他未列明行业（包括科学研究和
技术服务业，水利、环境和公共设
施管理业，居民服务、修理和其他
服务业，社会工作，文化、体育和
娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类

	3
	张家港市旺家庄生活垃圾填埋场封场阶段监测
	1.00
	项
	其他未列明行业（包括科学研究和
技术服务业，水利、环境和公共设
施管理业，居民服务、修理和其他
服务业，社会工作，文化、体育和
娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类



[bookmark: EB408f2104b2e44804a6615a1921eee37c]注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
二、技术要求
	序号
	名称
	内容

	1
	采购项 目 概 况
	1.张家港市垃圾处理场排污许可证监测项目（含飞灰库区地下水井监测）：按要求提供符合东沙垃圾处理场排污许可证要求的自行监测的检测报告，并完成排污许可证平台数据填报工作；同时按照最新文件要求完成 2026、2027、2028 、2029年度场地土壤及地下水自行监测工作，并报送苏州张家港生态环境局备案及公示，其中 2026年度土壤排查报告需在2026 年 11月 10 日前完成、2029年度场地土壤及地下水自行监测工作需完成上半年度土壤及地下水自行监测检测报告。本项目服务期内完成不少于1次3年土壤隐患排查报告更新（根据采购单位需求进行增加频次）。服务期内开展不少于3次场界外地下水检测（检测方案由中标单位编写，采购单位负责审核）。每月开展一次市区生活垃圾中转站压滤液及臭气浓度抽检并出具报告（检测点位由采购单位确定）。按照《生活垃圾卫生填埋处理岩土工程技术标准》（GB/T51451-2025），定期监测垃圾处理场填埋库区堆体及调节池渗滤液积存液位，监测点位不少于3个，中标单位负责配备固定式液位监测设备及液位观测显示仪/窗等（泵房内，具体由投标单位自行勘察），并负责每周做好液位记录和对所有设备进行维护保养及更换，监测点位由采购单位指定。针对排污许可证项目服务需按照《排污许可管理条例》中相关要求，以及环保部门开展排污许可证审核的结果，实时更新（延续/变更/重新申请）排污许可证。最高限价：135 万元。
2．张家港市杨舍镇泗港污泥塘修复场地延续性监测项目：按规范做好延续性监测工作，并提供检测报告及监测分析报告。最高限价：84万元。
3.张家港市旺家庄生活垃圾填埋场封场阶段监测项目：按规范做好延续性监测工作，并提供检测报告及监测分析报告。最高限价：60 万元。
4.中标单位负责对所有检测范围的地下水井进行管理，如有淤堵、检测范围变化等影响采样的，需负责重新打井；同时负责对井台、标识、警示等进行设置及完善，符合《地下水监测技术规范》要求。
5.服务期限内负责配合采购单位做好各类环保安全系统、信息资料等的填报工作。
6.服务期限内每月配合采购单位环保安全方面的检查，并出具书面检查情况。
7.根据突发环境事件应急预案要求，完善各项材料，中标单位根据相关安全环保要求，做好安全环保评估、备案等工作，并每年开展不少于一次应急演练。
8.根据环保部门对本项目增加新的要求、新的标准、新的检测及填报工作等相关责任，全部由中标单位负责。
9.如遇政策性原因或采购方要求而减少检测项目，结算时则需按清单报价明细表（详见第六章投标文件格式）上的价格进行相应扣除。
10.接到应急监测通知后，投标人需在1小时内响应，并迅速组建应急监测小组。小组应在规定时间内携带设备赶赴现场，确保在最短时间内开展监测工作，以满足应急处置对时间的紧迫要求。

	2
	采购服务内容
	（一）张家港市垃圾处理场土壤及地下水自行监测和排污许可证监测项目（不足的部分按照《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2024）》、排污许可证填报规定的环境和污染物监测要求执行）
（1）张家港市垃圾处理场土壤及地下水自行监测
1.土壤和地下水自行监测要求
1.1 监测对象
根据本项目实际情况，本次自行监测对象为地块内土壤及地下水。
1.2 布点原则
（1）对照监测点
在重点区域及设施识别工作完成后，应在企业外部区域或企业内远离各重点区域及设施处布设至少 1 个土壤/地下水对照监测点/监测井。对照监测点/监测井应设置在所有重点区域及设施的上游，以提供不受企业生产过程影响且可以代表土壤/地下水质量的样品。
（2）土壤监测点
A．每个重点设施周边布设 1-2 个土壤监测点，每个重点区域布设 2-3个土壤监测点。采样点具体数量可根据设施大小或区域内设施数量等实际情况进行适当调整。
B．采样点应在不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的情况下尽可能接近污染源。
C．土壤监测应以监测区域内表层土壤（0-0.5m 处）为重点采样层，开展采样工作。
（3）地下水监测点
A．每个重点区域或设施周边应布设至少 1 个地下水监测点，具体数量应根据待监测区域大小及污染物扩散途径等实际情况进行适当调整。
B．地下水监测井应布设在污染物迁移的下游方向。
1.3 重点区域识别及布点设置
根据企业生产工艺、原辅材料、生产布局等前期已掌握资料，对企业生产情况进行了现场排查及土壤污染识别，根据排查结果及识别依据，识别出以下区域可能存在污染：垃圾填埋区域及渗滤液处理区域。本次土壤自行监测共计布设 18 个土壤监测点（含对照点），监测布点及分布图见附件图纸。
1.4 布点位置原因分析
为确保土壤及地下水监测能反映地块实际情况，特对上述布点位置进行分析。
根据企业生产工艺、原辅材料、生产布局等前期已掌握资料，对企业生产情况进行了现场排查，根据排查结果及识别依据，识别出以下区域可能存在污染：垃圾填埋区与渗滤液处理区。本着不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的情况下尽可能接近污染源的原则：
本次土壤监测点位布设：大的垃圾填埋区外四周及小的垃圾填埋区西侧及南侧共布设 13 个土壤监测点，废渗滤液处理区域北侧布设 2 个土壤监测点，办公楼区域布置 1 个土壤监测点，厂内绿化区域布置 1 个土壤监测点。
本次地下水监测点位布设：该公司在正式投运前，开展过地块场地现状调查，厂区内保留永久地下水监测井。本次地块内地下水监测点沿用原有。
土壤对照点布设于厂区外西北侧绿化带，相对远离上述 2 个区域。
1.5 采样深度
土壤样品：自行监测土壤一般以监测区域内表层土壤（0-0.5m 处）为重点采样层，开展采样工作，本次自行监测的土壤样品均只监测表层土。地下水样品：地下水位线以下 0.5m。
2．评价标准
2.1 土壤
调查地块仍作为工业用地继续生产使用，因而本次土壤污染物拟采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）
（GB36600-2018）中第二类用地筛选值进行筛选评价。
2.2 地下水
调查地块地下水污染物指标拟采用《地下水质量标准》 （GB/T14848-2018）中Ⅳ类标准限值进行评价。
（2）张家港市垃圾处理场排污许可证监测详见附件1
（二）张家港市杨舍镇泗港污泥塘修复场地延续性监测项目详见附件2
（三）张家港市旺家庄生活垃圾填埋场封场阶段监测项目详见附件3
以上如有最新要求参照最新检测要求执行。

	

3
	设备配置要求
	投标人应配备相关设备要求：气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）、顶空进样气相色谱仪（GC）、高效液相色谱（HPLC）、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS），原子吸收光谱仪（AAS）、原子荧光光谱仪(AFS)、分光光度计设备或具备相同功能的设备（请在投标文件中提供相关证明材料）。

	4
	人员配置要求
	（1）项目负责人具有环保工程类专业高级及以上职称、环境影响评价工程师职业资格。

	
	
	（2）项目组成员除项目负责人外具备监测上岗证或技术人员考核合格证。

	
	
	（3）项目组成员除项目负责人外具备环保工程类专业中级及以上职称。

	5
	其它要求
	（1）投标人需具备监测采购清单中监测因子的能力。
（2）本次合同服务期内，采购方可根据环保实际需要，另行增加相关环保检测项目，费用在 10 万元以内的由中标方负责，采购方不另行支付。
（3）中标人每季度向采购人汇报工作计划安排，每月 10 日前向采购人提交上月检测报告并做好与环保局的对接工作。如未按规定提交及上报资料的一次扣款 1万元。在本项目中，非甲方原因造成的逾期完成检测项目、出具检测报告的，超过 15个工作日（不含）的，每次扣 2万元；超过 30 个工作日（不含）的，每次扣 4万；超过 45 个工作日（不含）的，每次扣 6万；以此类推，且相关的一切环保责任，全部由乙方负责。
（4）投标人需提供本项目的服务质量保证措施，包括但不限于①服务质量管理目标、控制标准、质量管控机构、流程设置；②规章制度、人员管理、作业调度、安全运行作业保证等；③设备运行的稳定性等。
（5）投标人应为本项目实施编制健全的监管考核办法，以服务运营项目为向导，健立健全的监督机制、考核办法。方案内容包括政策落实、监测内容与要求、监测方案的变更、组织保障等。
（6）投标人的技术方案中应该包含但不限于以下内容：
①针对于本项目的理解，包含现状及问题分析，以及对本项目重点难点的分析，提出相应的解决方案等。
②针对于本项目的全年监测计划方案，包含制定符合招标项目要求的工作重点和目标，制定符合需求的工作思路，制定符合需求的工作内容等。
③针对于本项目的监测方案及临时抽检方案，包含监测质量保证体系、安全监测方案、取样方案等。
④针对本项目的服务质量保证措施。
⑤拟投入本项目设备的情况。
⑥监管考核办法。
⑦投标人的检测能力和提供 2023年以来承担过类似项目介绍。


三、商务条款 
1.服务期限：36 个月。
2.货款支付
2.1、结付程序
供方按本合同内容合格地履行服务义务后, 由釆购单位按相关规定办理货款（或工程款）结算手续。
2.2、结付期限
合同签订后甲方向乙方支付合同金额的 10%作为本项目的预付款，甲方按照实际实施进度扣除考核扣款后，支付季度款（优先抵扣预付款）。每期费用由乙方提出书面付款申请，经甲方审核确认后申请经费，经费下拨后支付。中标或者成交供应商提交的履约保证金，应当以金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险等非现金形式提交。
3. 投标货币：人民币
4. 报价要求
投标人根据附件4的要求，在投标文件中填写公开分项报价表，公开分项报价表的合价应与开标一览表总价相对应，单项报价超出单项最高限价的作无效投标处理。
四、其他部分
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	序号
	检测项目
	点位名称
	点位
	次数
	频次
	采样类型

	1
	色度
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水

	2
	全盐量
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水

	3
	悬浮物
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水

	4
	五日生化需氧量
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水

	5
	总汞
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水

	6
	镉
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水

	7
	总铬
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水

	8
	六价铬
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水

	9
	砷
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水

	10
	铅
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水

	11
	总氮
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水

	12
	总磷
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水

	13
	石油类
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水

	14
	粪大肠菌群
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水

	15
	臭气浓度
	厂界G1-G4
	4
	4
	1次/月度
	无组织

	16
	氨
	厂界G1-G4
	4
	4
	1次/月度
	无组织

	17
	硫化氢
	厂界G1-G4
	4
	4
	1次/月度
	无组织

	18
	甲硫醇
	厂界G1-G4
	4
	4
	1次/月度
	无组织

	19
	颗粒物（总悬浮颗粒物）
	厂界G1-G4
	4
	4
	1次/月度
	无组织

	20
	甲烷
	厂界G1-G4
	4
	4
	1次/月度
	无组织

	21
	排气温度
	废气排放口
	3
	4
	1次/季度
	有组织

	22
	烟气标干流量
	废气排放口
	3
	4
	1次/季度
	有组织

	23
	氨实测浓度
	废气排放口
	3
	4
	1次/季度
	有组织

	24
	氨排放速率
	废气排放口
	3
	4
	1次/季度
	有组织

	25
	硫化氢实测浓度
	废气排放口
	3
	4
	1次/季度
	有组织

	26
	硫化氢排放速率
	废气排放口
	3
	4
	1次/季度
	有组织

	27
	臭气浓度
	废气排放口
	3
	4
	1次/季度
	有组织

	28
	噪声
	场界
	4
	2
	1次/季度
	噪声

	29
	悬浮物
	DW002雨水排放口1-S2、DW003雨水排放口2-S3、DW004雨水排放口3-S4
	3
	3
	1次/月度
	废水

	30
	化学需氧量
	DW002雨水排放口1-S2、DW003雨水排放口2-S3、DW004雨水排放口3-S4
	3
	3
	1次/月度
	废水

	31
	pH值
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	监测井D1
1次/周

监测井D2-D5
1次/2周

监测井D6
1次/月
	地下水

	32
	溶解性总固体
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	33
	总硬度
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	34
	耗氧量（CODcr法）
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	35
	总大肠菌群
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	36
	总汞
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	37
	镉
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	38
	六价铬
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	39
	砷
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	40
	铅
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	41
	铜
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	42
	锌
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	43
	锰
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	44
	铁
	地下水监测井D1-D6 及2022年新增4口地 下水井
	10
	1
	
	地下水

	45
	氨氮
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	46
	亚硝酸盐
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	47
	硝酸盐
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	48
	氰化物
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	49
	氯化物
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	50
	硫酸盐
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	51
	挥发酚
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	52
	氟化物
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	53
	总铬
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	54
	镍
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	55
	铍
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水

	56
	PH
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水

	57
	色度
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水

	58
	溶解氧
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水

	59
	化学需氧量
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水

	60
	五日生化需氧量
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水

	61
	总氮
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水

	62
	氨氮
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水

	63
	总磷
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水

	64
	氯化物
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水

	65
	悬浮物
	填埋场内调节池
	1
	1
	1次/季度
	废水

	66
	氨氮
	填埋场内调节池
	1
	1
	1次/季度
	废水

	67
	五日生化需氧量
	填埋场内调节池
	1
	1
	1次/季度
	废水

	68
	化学需氧量
	填埋场内调节池
	1
	1
	1次/季度
	废水

	69
	电导率
	填埋场内调节池
	1
	1
	1次/季度
	废水

	70
	总氮
	填埋场内调节池
	1
	1
	1次/季度
	废水


附件 2（按泗港污泥塘工可报告的要求 ）




	序号
	检测项目
	点位名称
	点位
	次数
	频次
	采样类型

	1
	PH
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水

	2
	悬浮物
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水

	3
	五日生化需氧量
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水

	4
	化学需氧量
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水

	5
	氨氮
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水

	6
	硝酸盐
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水

	7
	亚硝酸盐
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水

	8
	总磷
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水

	9
	氯离子
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水

	10
	PH
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水

	11
	氨氮
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水

	12
	高锰酸盐指数
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水

	13
	耗氧量
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水

	14
	硝酸盐
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水

	15
	亚硝酸盐
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水

	16
	六价铬
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水

	17
	铜
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水

	18
	铅
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水

	19
	钾
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水

	20
	锌
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水

	21
	总硬度
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水

	22
	石油类
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水

	23
	PH
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	24
	氨氮
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	25
	五日生化需氧量
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	26
	化学需氧量
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	27
	硝酸盐
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	28
	亚硝酸盐
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	29
	氯离子
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	30
	总磷
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	31
	总氮
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	32
	六价铬
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	33
	铜
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	34
	铅
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	35
	钾
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	36
	锌
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	37
	汞
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	38
	总有机碳
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水

	39
	甲烷
	G1-G4
	4
	4
	2 次/月度
	无组织废气

	40
	硫化氢
	G1-G4
	4
	4
	2 次/月度
	无组织废气

	41
	氨气
	G1-G4
	4
	4
	2 次/月度
	无组织废气

	42
	臭气浓度
	G1-G4
	4
	4
	2 次/月度
	无组织废气


附件 3 张家港市旺家庄生活垃圾填埋场封场阶段监测
监测需求：

	序号
	监测类别
	点位名称
	检测项目
	点位
	次数
	频次

	1
	空气和废气
	G1-G4
	总悬浮颗粒物
	4
	4
	每月一次

	2
	空气和废气
	G1-G4
	臭气浓度
	4
	4
	

	3
	空气和废气
	G1-G4
	氨
	4
	4
	

	4
	空气和废气
	G1-G4
	硫化氢
	4
	4
	

	5
	空气和废气
	G1-G4
	甲硫醇
	4
	4
	

	6
	空气和废气
	G1-G4
	甲烷
	4
	4
	

	7
	水和废水
	W1-W6
	pH 值
	6
	1
	每季度一次

	8
	水和废水
	W1-W6
	色度
	6
	1
	

	9
	水和废水
	W1-W6
	溶解氧
	6
	1
	

	10
	水和废水
	W1-W6
	化学需氧量
	6
	1
	

	11
	水和废水
	W1-W6
	总氮
	6
	1
	

	12
	水和废水
	W1-W6
	氨氮
	6
	1
	

	13
	水和废水
	W1-W6
	总磷
	6
	1
	

	14
	水和废水
	W1-W6
	氯化物
	6
	1
	

	15
	水和废水
	D1-D4
	pH 值
	4
	1
	

	16
	水和废水
	D1-D4
	溶解性总固体
	4
	1
	

	17
	水和废水
	D1-D4
	氨氮
	4
	1
	

	18
	水和废水
	D1-D4
	硝酸盐
	4
	1
	

	19
	水和废水
	D1-D4
	亚硝酸盐
	4
	1
	

	20
	水和废水
	D1-D4
	氯化物
	4
	1
	

	21
	水和废水
	D1-D4
	挥发酚
	4
	1
	

	22
	水和废水
	D1-D4
	总汞
	4
	1
	

	23
	水和废水
	D1-D4
	铅
	4
	1
	

	24
	水和废水
	D1-D4
	镉
	4
	1
	

	25
	水和废水
	D1-D4
	铁
	4
	1
	

	26
	水和废水
	D1-D4
	铜
	4
	1
	

	27
	水和废水
	D1-D4
	粪大肠菌群
	4
	1
	

	28
	废水
	S1
	悬浮物
	1
	1
	每季度一次

	29
	废水
	S1
	氨氮
	1
	1
	

	30
	废水
	S1
	五日生化需氧量
	1
	1
	

	31
	废水
	S1
	化学需氧量
	1
	1
	

	32
	废水
	S1
	电导率
	1
	1
	

	33
	废水
	S1
	总氮
	1
	1
	



附件 4 市区生活垃圾中转站压滤液（每月监测）
监测需求：

	序号
	监测类别
	点位名称
	检测项目
	频次

	
	废水
	市区中转站（每月随机抽取一座）
	色度(稀释倍数）
化学需氣量
生化需氧量
悬浮物
总氮
氨氮
总磷
粪大肠菌群数
总汞
总镉
总铬
六价铬
总砷
总铅
	每月一次

	
	臭气
	市区中转站（每月随机抽取一座）
	臭气浓度
	每月一次




附件5：市容管理处张家港市城市管理局自行环保监测项目各项内容最高限价表

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	总价（元）
	备注

	1
	张家港市垃圾处理场排污许可证监测项目
	1
	项
	
	最高限价：135万元

	2
	张家港市杨舍镇泗港污泥塘修复场地延续性监测项目
	1
	项
	
	最高限价：84万元

	3
	张家港市旺家庄生活垃圾填埋场封场阶段监测
	1
	项
	
	最高限价：60万元

	
	总价：  （元）


注：投标人根据第四章项目需求填报公开分项报价表，此表的合价应与开标一览表总价相对应，如单项报价超出单项最高限价作无效投标处理。
第五章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc8905][bookmark: _Toc54615248][bookmark: _Toc35266030][bookmark: _Toc38368130]一、评标方法与定标原则
1.评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，抽签确定中标候选人。评标委员会在评标报告中将投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分前三位的供应商推荐为中标候选供应商，由采购人在收到评审报告后，根据评审报告推荐的候选供应商名单依法确定中标供应商。
[bookmark: _Toc54615249][bookmark: _Toc35266031][bookmark: _Toc13502][bookmark: _Toc38368131]二、评标标准
1 价格分 20.0 分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分 20.0 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 20.0% *100（保留二位小数）；
2 技术方案分 51.0 分
2.1.本项目的理解分析方案
根据投标人提供的本项目的理解分析方案综合评定。方案内容包含现状及问题分析，以及对本项目重点难点的分析，提出相应的解决方案等。方案完全包含上述内容且完全满足项目实际需求的得7分；方案内有部分内容缺少或小部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且大部分内容无实质性意义的得1分，未提供方案说明的不得分。
2.2.本项目的全年监测计划方案
根据投标人提供的项目全年监测计划方案综合评定。方案内容包含制定符合招标项目要求的工作重点和目标，制定符合需求的工作思路，制定符合需求的工作内容等。方案完全包含上述内容且完全满足项目实际需求的得7分；方案内有部分内容缺少或小部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且大部分内容无实质性意义的得1分，未提供方案说明的不得分。
2.3.本项目的监测方案及临时抽检方案
根据投标人提供的监测方案及临时抽检方案综合评定。方案内容包含监测质量保证体系、安全监测方案、取样方案等。方案完全包含上述内容且完全满足项目实际需求的得7分；方案内有部分内容缺少或小部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且大部分内容无实质性意义的得1分，未提供方案说明的不得分。
2.4.本项目的服务质量保证措施方案
根据投标人提供的本项目服务质量保证措施方案综合评定。方案内容包含①服务质量管理目标、控制标准、质量管控机构、流程设置； ②规章制度、人员管理、作业调度、安全运行作业保证等； ③设备运行的稳定性等。方案完全包含上述内容且完全满足项目实际需求的得7分；方案内有部分内容缺少或小部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且大部分内容无实质性意义的得1分，未提供方案说明的不得分。
2.5.本项目的环境监管考核办法
根据投标人提供的针对本项目的环境监管考核办法的综合评定。方案内容包含政策落实、监测内容与要求、监测方案的变更、组织保障等。方案完全包含上述内容且完全满足项目实际需求的得7分；方案内有部分内容缺少或小部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且大部分内容无实质性意义的得1分，未提供方案说明的不得分。
2.6.投标人的监测能力
投标人具备监测采购清单中监测因子的能力，包含采购需求中全部监测因子且自检率达到 100%的得 9 分；自检率达到 99%（含） 的得 7 分；自检率达到 95%（含）-99%（不含）的得 5分；自检率 95%（不含）以下的不得分，本项最多得 9 分（请在投标文件中提供自有监测能力的相关证明材料加盖公章并标注，相关证明材料须能体现采购需求中的监测因子，未标注视同缺项不得分）。
2.7.设施、设备等配置情况
投标人提供本项目设施、设备等配置情况，根据各硬件设备其种类、性能等情况满足需求的程度进行评审，能体现评审要点且设备情况完全满足使用需求的，得7分；能体现评审要点且设备情况基本满足使用需求的，得5分；能体现评审要点但设备数量或使用计划无法完全贴合需求的，得2分；未能体现评审要点(或无实质性内容)的，得0分。
3 针对本项目人员配置分 21.0 分
3.1.针对本项目拟投入的项目负责人
项目负责人（限评1人）具有环保工程类专业高级及以上职称的，得 4 分；具有环境影响评价工程师职业资格的，得 2 分。本项最高得 6分（请在投标文件中提供投标人为其缴纳的社保证明、职称证书及职业资格证书，不提供不得分）。
3.2.项目组成员
（1）项目组成员除项目负责人外具备监测上岗证或技术人员考核合格证，有1 人得2分，本项最多得10 分。
（2）项目组成员除项目负责人外具备环保工程类专业中级及以上职称的得0.5 分/人，本项最多得 5 分。
注：以上（1）至（2）项内容请在投标文件提供投标人为其上述所有人员缴纳的社保证明、职称证书及相关证书。项目负责人与项目组成员均不兼得。
4 履约能力分 8.0 分
4.1.相关业绩介绍
投标人提供 2023 年以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目介绍，每有一个得1分，本项最多得 5分（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。
4.2.体系认证(3分) 
投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一项得1分，最高3分。(投标文件中提供证书扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台上查询为有效状态的清晰页面截图并加盖投标人公章，否则不得分。) 
[bookmark: EBeb5e011c94484d45bc78085f792444b0]注:以上证明材料，不提供不得分。 
[bookmark: EB5eda7c9be7464788810dca94d24e634f][bookmark: _Toc8993][bookmark: _Toc15174][bookmark: _Toc28128][bookmark: _Toc15600][bookmark: _Toc35266032][bookmark: _Toc6358][bookmark: _Toc54615250][bookmark: _Toc38368132][bookmark: _Toc23475][bookmark: _Toc27212][bookmark: _Toc16172][bookmark: _Toc16796][bookmark: _Toc1231][bookmark: _Toc10842][bookmark: _Toc11094][bookmark: _Toc16915]第六章 投标文件格式
[bookmark: _Toc2969][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26955039]一、封面
﻿ 
投 标 文 件
 
 
 
项目名称：   
招标编号：   
 
 
投标人名称：   
日期：   
 
 
[bookmark: _Toc20314]二、投标函
﻿ 
投标函
致苏州日丰招投标代理有限公司：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1.我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。
2.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的人工、设备、保险、劳保、各种税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期间的一切费用。
3.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
4.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。
5.我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。
6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7.我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
8.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；
9.我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。 
10.与本投标有关的正式通讯地址为： 
邮编：       电话：    
电子邮箱：    
投标人代表姓名：    
投标人名称（盖章）：    
日期：   
[bookmark: _Toc1130] 三、开标一览表
﻿ 
开标一览表(按系统格式）
[bookmark: _Toc1596][bookmark: _Toc15160]投标人（章）：                                              单位：元
	项目名称
	

	报价
	

	服务期限
	








四、公开分项报价表

公开分项报价表
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	总价（元）
	备注

	1
	张家港市垃圾处理场排污许可证监测项目
	1
	项
	
	[bookmark: _GoBack]最高限价：135万元

	2
	张家港市杨舍镇泗港污泥塘修复场地延续性监测项目
	1
	项
	
	最高限价：84万元

	3
	张家港市旺家庄生活垃圾填埋场封场阶段监测
	1
	项
	
	最高限价：60万元

	
	总价：  （元）


注：投标人根据第四章项目需求填报公开分项报价表，此表的合价应与开标一览表总价相对应，如单项报价超出单项最高限价作无效投标处理。

清单报价明细表
	序号
	检测项目
	点位名称
	点位
	次数
	频次
	采样类型
	单价（元）

	1
	色度
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水
	

	2
	全盐量
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水
	

	3
	悬浮物
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水
	

	4
	五日生化需氧量
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水
	

	5
	总汞
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水
	

	6
	镉
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水
	

	7
	总铬
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水
	

	8
	六价铬
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水
	

	9
	砷
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水
	

	10
	铅
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水
	

	11
	总氮
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水
	

	12
	总磷
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水
	

	13
	石油类
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水
	

	14
	粪大肠菌群
	DW001-综合废水排放口--S1
	1
	3
	1次/月度
	废水
	

	15
	臭气浓度
	厂界G1-G4
	4
	4
	1次/月度
	无组织
	

	16
	氨
	厂界G1-G4
	4
	4
	1次/月度
	无组织
	

	17
	硫化氢
	厂界G1-G4
	4
	4
	1次/月度
	无组织
	

	18
	甲硫醇
	厂界G1-G4
	4
	4
	1次/月度
	无组织
	

	19
	颗粒物（总悬浮颗粒物）
	厂界G1-G4
	4
	4
	1次/月度
	无组织
	

	20
	甲烷
	厂界G1-G4
	4
	4
	1次/月度
	无组织
	

	21
	排气温度
	废气排放口
	3
	4
	1次/季度
	有组织
	

	22
	烟气标干流量
	废气排放口
	3
	4
	1次/季度
	有组织
	

	23
	氨实测浓度
	废气排放口
	3
	4
	1次/季度
	有组织
	

	24
	氨排放速率
	废气排放口
	3
	4
	1次/季度
	有组织
	

	25
	硫化氢实测浓度
	废气排放口
	3
	4
	1次/季度
	有组织
	

	26
	硫化氢排放速率
	废气排放口
	3
	4
	1次/季度
	有组织
	

	27
	臭气浓度
	废气排放口
	3
	4
	1次/季度
	有组织
	

	28
	噪声
	场界
	4
	2
	1次/季度
	噪声
	

	29
	悬浮物
	DW002雨水排放口1-S2、DW003雨水排放口2-S3、DW004雨水排放口3-S4
	3
	3
	1次/月度
	废水
	

	30
	化学需氧量
	DW002雨水排放口1-S2、DW003雨水排放口2-S3、DW004雨水排放口3-S4
	3
	3
	1次/月度
	废水
	

	31
	pH值
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	监测井D1
1次/周

监测井D2-D5
1次/2周

监测井D6
1次/月
	地下水
	

	32
	溶解性总固体
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	33
	总硬度
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	34
	耗氧量（CODcr法）
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	35
	总大肠菌群
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	36
	总汞
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	37
	镉
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	38
	六价铬
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	39
	砷
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	40
	铅
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	41
	铜
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	42
	锌
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	43
	锰
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	44
	铁
	地下水监测井D1-D6 及2022年新增4口地 下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	45
	氨氮
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	46
	亚硝酸盐
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	47
	硝酸盐
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	48
	氰化物
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	49
	氯化物
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	50
	硫酸盐
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	51
	挥发酚
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	52
	氟化物
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	53
	总铬
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	54
	镍
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	55
	铍
	地下水监测井D1-D6及2022年新增4口地下水井
	10
	1
	
	地下水
	

	56
	PH
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水
	

	57
	色度
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水
	

	58
	溶解氧
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水
	

	59
	化学需氧量
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水
	

	60
	五日生化需氧量
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水
	

	61
	总氮
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水
	

	62
	氨氮
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水
	

	63
	总磷
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水
	

	64
	氯化物
	场界外
	1
	1
	1次/季度
	地表水
	

	65
	悬浮物
	填埋场内调节池
	1
	1
	1次/季度
	废水
	

	66
	氨氮
	填埋场内调节池
	1
	1
	1次/季度
	废水
	

	67
	五日生化需氧量
	填埋场内调节池
	1
	1
	1次/季度
	废水
	

	68
	化学需氧量
	填埋场内调节池
	1
	1
	1次/季度
	废水
	

	69
	电导率
	填埋场内调节池
	1
	1
	1次/季度
	废水
	

	70
	总氮
	填埋场内调节池
	1
	1
	1次/季度
	废水
	






	序号
	检测项目
	点位名称
	点位
	次数
	频次
	采样类型
	单价（元）

	1
	PH
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水
	

	2
	悬浮物
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水
	

	3
	五日生化需氧量
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水
	

	4
	化学需氧量
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水
	

	5
	氨氮
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水
	

	6
	硝酸盐
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水
	

	7
	亚硝酸盐
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水
	

	8
	总磷
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水
	

	9
	氯离子
	W1-W4
	4
	1
	1 次/月度
	地表水
	

	10
	PH
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水
	

	11
	氨氮
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水
	

	12
	高锰酸盐指数
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水
	

	13
	耗氧量
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水
	

	14
	硝酸盐
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水
	

	15
	亚硝酸盐
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水
	

	16
	六价铬
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水
	

	17
	铜
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水
	

	18
	铅
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水
	

	19
	钾
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水
	

	20
	锌
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水
	

	21
	总硬度
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水
	

	22
	石油类
	DW1-DW7
	7
	1
	2 次/月度
	地下水
	

	23
	PH
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	24
	氨氮
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	25
	五日生化需氧量
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	26
	化学需氧量
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	27
	硝酸盐
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	28
	亚硝酸盐
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	29
	氯离子
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	30
	总磷
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	31
	总氮
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	32
	六价铬
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	33
	铜
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	34
	铅
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	35
	钾
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	36
	锌
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	37
	汞
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	38
	总有机碳
	S1
	1
	1
	1 次/季度
	废水
	

	39
	甲烷
	G1-G4
	4
	4
	2 次/月度
	无组织废气
	

	40
	硫化氢
	G1-G4
	4
	4
	2 次/月度
	无组织废气
	

	41
	氨气
	G1-G4
	4
	4
	2 次/月度
	无组织废气
	

	42
	臭气浓度
	G1-G4
	4
	4
	2 次/月度
	无组织废气
	



	序号
	监测类别
	点位名称
	检测项目
	点位
	次数
	频次
	单价（元）

	1
	空气和废气
	G1-G4
	总悬浮颗粒物
	4
	4
	每月一次
	

	2
	空气和废气
	G1-G4
	臭气浓度
	4
	4
	
	

	3
	空气和废气
	G1-G4
	氨
	4
	4
	
	

	4
	空气和废气
	G1-G4
	硫化氢
	4
	4
	
	

	5
	空气和废气
	G1-G4
	甲硫醇
	4
	4
	
	

	6
	空气和废气
	G1-G4
	甲烷
	4
	4
	
	

	7
	水和废水
	W1-W6
	pH 值
	6
	1
	每季度一次
	

	8
	水和废水
	W1-W6
	色度
	6
	1
	
	

	9
	水和废水
	W1-W6
	溶解氧
	6
	1
	
	

	10
	水和废水
	W1-W6
	化学需氧量
	6
	1
	
	

	11
	水和废水
	W1-W6
	总氮
	6
	1
	
	

	12
	水和废水
	W1-W6
	氨氮
	6
	1
	
	

	13
	水和废水
	W1-W6
	总磷
	6
	1
	
	

	14
	水和废水
	W1-W6
	氯化物
	6
	1
	
	

	15
	水和废水
	D1-D4
	pH 值
	4
	1
	
	

	16
	水和废水
	D1-D4
	溶解性总固体
	4
	1
	
	

	17
	水和废水
	D1-D4
	氨氮
	4
	1
	
	

	18
	水和废水
	D1-D4
	硝酸盐
	4
	1
	
	

	19
	水和废水
	D1-D4
	亚硝酸盐
	4
	1
	
	

	20
	水和废水
	D1-D4
	氯化物
	4
	1
	
	

	21
	水和废水
	D1-D4
	挥发酚
	4
	1
	
	

	22
	水和废水
	D1-D4
	总汞
	4
	1
	
	

	23
	水和废水
	D1-D4
	铅
	4
	1
	
	

	24
	水和废水
	D1-D4
	镉
	4
	1
	
	

	25
	水和废水
	D1-D4
	铁
	4
	1
	
	

	26
	水和废水
	D1-D4
	铜
	4
	1
	
	

	27
	水和废水
	D1-D4
	粪大肠菌群
	4
	1
	
	

	28
	废水
	S1
	悬浮物
	1
	1
	每季度一次
	

	29
	废水
	S1
	氨氮
	1
	1
	
	

	30
	废水
	S1
	五日生化需氧量
	1
	1
	
	

	31
	废水
	S1
	化学需氧量
	1
	1
	
	

	32
	废水
	S1
	电导率
	1
	1
	
	

	33
	废水
	S1
	总氮
	1
	1
	
	



[bookmark: _Toc9974]
	序号
	监测类别
	点位名称
	检测项目
	频次
	单价（元）

	
	废水
	市区中转站（每月随机抽取一座）
	色度(稀释倍数）
化学需氣量
生化需氧量
悬浮物
总氮
氨氮
总磷
粪大肠菌群数
总汞
总镉
总铬
六价铬
总砷
总铅
	每月一次
	

	
	臭气
	市区中转站（每月随机抽取一座）
	臭气浓度
	每月一次
	


注：如遇政策性原因或采购方要求而减少检测项目，结算时则需按清单报价明细表上的价格进行相应扣除。
五、资格证明文件

1.关于资格证明文件的书面承诺
关于资格证明文件的书面承诺
  
 
    我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 
 
 
 
 
 投标人（加盖公章）：   















2.具有独立承担民事责任的能力证明【提供投标人营业执照副本扫描件，投标人法定代表人身份证扫描件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证扫描件（如有授权）】﻿
  
注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。
  





















法定代表人身份证明书

致（采购代理机构名称）：
        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任        （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人签章：                                                 
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
邮        箱：                                
电　　　　话：                                














附：法定代表人的身份证正反面扫描件
	 
要求：真实、有效、清晰
 




3.授权委托书
﻿ 
授权委托书
 
本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。 
本授权书于       起生效，特此声明。  
 
被授权人身份证号码：   
被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：   
日期：   













附：法人代表、被授权代表的身份证正反面扫描件

	要求：真实、有效、清晰
 



[bookmark: OLE_LINK5]  4.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
﻿ 
近年财务状况表

  5.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料









































6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿ 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
 
 
    我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
 
 
 
 投标人（加盖公章）：   
  7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
 
声明
 
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
 
 
 
 
 投标人（加盖公章）：   








8.中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
 本公司（投标人名称）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                              供应商名称：（公章） 
 日    期：     年     月    日

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
   2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
3.本项目所属行业：其他未列明行业。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


﻿ 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2.若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 


监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2.若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 

 






























[bookmark: _Toc5189][bookmark: _Toc256000019][bookmark: _Toc23645]六、符合性条款响应及偏离表
符合性条款响应及偏离表 
1.报价要求
投标人根据附件4的要求，在投标文件中填写公开分项报价表，公开分项报价表的合价应与开标一览表总价相对应，单项报价超出单项最高限价的作无效投标处理。
2.技术要求的实质性格式 
	序号
	[bookmark: OLE_LINK16]技术要求的实质性要求
（招标文件第四章技术要求中的加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	


3.商务条款的实质性格式 
	序号
	[bookmark: OLE_LINK15]商务条款的实质性要求
（招标文件第四章商务条款中的加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。








七、技术方案
技术方案


（技术方案的内容编排等由投标人按招标文件需求自定，请按需提供）






























八、针对本项目提供的人员一览表
[bookmark: _Toc15809][bookmark: _Toc20890][bookmark: _Toc2986][bookmark: _Toc32526]针对本项目提供的人员一览表（参考格式）
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	具有的相关岗位证书或职业资格证书
	主要资历、经验
及承担过的管理项目

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	



注：
1、以上表格由投标人根据人员岗位自行调整；
2、请投标人根据现场情况自行考虑配备人员的岗位安排且满足招标文件要求。
3、各类人员的数量按人员配置要求及项目情况自行配置。
4、投标人中标后人员总数不得减少，且主要管理人员人事不作变动，如确需变动应征得采购单位书面同意。










九、类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：按评分标准要求提供证明材料。






（全文完）
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