
海州区新型农技推广体系“四情”智能监测站设备采购项目




询价文件
[bookmark: _Toc12657]
项目编号：JSZC-320706-ZBGC-X2026-0002








[bookmark: _Toc1885]采  购  人：连云港市海州区农业农村局
采购代理机构：江苏正邦工程造价咨询有限公司
2026年07月


目录
第一章 询价采购公告	1
第二章  供应商须知	5
第三章 合同条款及格式	18
第四章 项目需求	33
第五章 成交供应商确定办法（评审程序）	48
第六章  响应文件格式	55

[bookmark: _Toc31197]



第一章 询价采购公告
	项目概况
海州区新型农技推广体系“四情”智能监测站设备采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费获取采购文件，并于2026-07-17 09:00（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320706-ZBGC-X2026-0002
2.项目名称：海州区新型农技推广体系“四情”智能监测站设备采购项目
3.采购方式：询价
4.预算金额：180.00万元
5.最高限价（如有）：180万元，投标报价超过最高限价的按无效响应处理。
6.采购需求：海州区新型农技推广体系“四情”智能监测站设备采购项目，具体详见项目需求。
7.合同履行期限：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。
8.本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
[bookmark: OLE_LINK49]2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购,符合要求的供应商须提供<<中小企业声明函>>(详见第六章 响应文件格式)或<<残疾人福利性单位声明函>>(详见第六章 响应文件格式)或属于监狱企业的证明文件，否则按无效响应处理。
（三）本项目的特定资格要求：
未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
三、获取采购文件
1.时间：自询价采购文件公告发布之日起3个工作日 
2.地点：在“江苏政府采购网”（“苏采云系统”ttp://jszfcg.jsczt.cn自行免费下载询价采购文件 
3.方式：网上获取 
4.售价：0.00元 
四、响应文件提交
1.截止时间：2026-07-17 09:00 （北京时间）
2.地点：苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、开启
1.时间：2026-07-17 09:00（北京时间）
[bookmark: _GoBack]2.地点：连云港市公共资源交易中心市区二楼不见面开标舱3
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本次招标不收取询价保证金。
2.本询价采购文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人可以对已发出的询价采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为询价采购文件的重要组成部分，请各供应商关注“江苏省政府采购网”交易网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人联系方式
单位名称：连云港市海州区农业农村局本级
单位地址：连云港市海州区朝阳西路113号
联系人：吴主任
联系电话：0518-81581996
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏正邦工程造价咨询有限公司
单位地址：连云港市海州经济技术开发区玉兰高新创业园B座12楼
联系人：姜工
联系电话：18262791196
3.项目联系方式
项目联系人：姜工
电话：18262791196
八、电子招标说明
1.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照询价采购文件的给定的规定的格式编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注本项目代理公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因投标供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标供应商自行承担。


[bookmark: _Toc22516]第二章 供应商须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次采购采取询价采购方式，本询价文件仅适用于询价采购公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足询价采购公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2采购代理费用按成交价100万以下部分按成交价1%计取，100万以上部分按成交价0.5%计取，代理费由采购人支付。
5、询价文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价文件的规定和约束。
二、询价文件
6、询价文件构成
6.1 询价文件由以下部分组成：
（1）询价采购公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）响应文件格式
请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
6.2 供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、询价文件的澄清
7.1 任何要求对询价文件进行澄清的供应商，应在询价截止期3个工作日前按询价公告中的通讯地址，以书面形式通知。
8、询价文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对询价文件进行修改。
8.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 询价文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为询价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、响应文件的编制
9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的报价文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，报价文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、报价文件构成
10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、响应函、开标一览表等部分。
11、证明供应商及投标标的符合询价文件规定的文件
11.1 供应商应按照询价文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合询价文件规定。
11.2询价文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1 供应商应按照询价文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。报价文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对询价文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 供应商可在报价文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、响应函和开标一览表
14.1 供应商应按照询价文件中提供的格式完整、正确填写响应函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、询价有效期
15.1询价有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。询价有效期比规定短的将被视为非实质性响应询价文件而予以拒绝。
16、询价有效期的延长
16.1在特殊情况下，于原询价有效期满之前，可向供应商提出延长询价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以这一要求而放弃询价，同意延长询价有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受询价有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件的递交
17、电子报价文件的递交
17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2成交供应商在领取成交通知书之前，必须提供三份（一正二副）与电子文件一致的纸质文件并且加盖供应商公章。
18、提交响应文件截止时间
18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本询价文件第二章规定做无效响应处理。
18.2 采购人可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19、响应文件的拒收
19.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何报价文件。
20、响应文件的撤回和修改
20.1响应文件的撤回
20.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目询价活动。
20.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4 在提交响应文件截止时间至询价文件中规定的询价有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
五、响应文件的解密与评审
21、开标
21.1 采购人或采购代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对报价文件进行解密。
21.2开标仪式由采购人或者采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
21.3供应商在开标过程中涉及到的报价文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、询价小组
22.1开标后，采购人将立即组织询价小组进行评审。
22.2 询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3询价小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交候选人。
23．评审过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
23.2在询价过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其报价文件将被作为无效报价文件。
23.3 采购人、采购代理机构和询价小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24．报价文件的澄清
24.1评标期间，询价小组对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。
询价小组并非对每个供应商都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为报价文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到询价小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的审查
25.1报价文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和询价文件的规定，由询价小组进行审查。
采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据询价文件的规定，由询价小组从报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，询价小组将首先审查每份报价文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的投标应该是与询价文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过询价小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定报价文件的响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果报价文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4询价小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）报价文件中开标一览表内容与报价文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5询价小组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的响应报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及询价小组联系。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子报价文件的。
26.1.2 供应商未按照询价文件要求上传电子报价文件的。
26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4供应商不具备询价文件中规定资格要求的。
26.1.5供应商的报价超过了或者低于采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合询价文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8报价文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.9询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。
26.1.10 报价文件未按照询价文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.11投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.12其他法律、法规及本询价文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4询价小组认定询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 递交响应文件截止时间结束后递交有效响应文件的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现递交响应文件截止时间结束后递交有效响应文件的供应商或者在评标期间对询价文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、成交
27、确定成交单位
27.1成交候选人的选取原则和数量见询价文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据询价小组推荐的成交候选人确定成交供应商。
27.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交（中标）资格：
27.4.1提供虚假材料谋取成交的。
27.4.2向采购人或者其他与本项目相关人员行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被询价小组发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5. 有下列情形之一的，视为供应商人串通投标，响应无效：
27.5.1不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同供应商的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.6采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次询价采购活动将被终止：
27.6.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的。
27.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.6.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.6.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
27.7 成交供应商被取消成交资格情形
若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
27.7.1提供虚假材料谋取成交的。
27.7.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。
27.7.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
27.7.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
27.7.5不满足本询价文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被询价小组发现的。
27.7.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照询价文件确定的事项签订政府采购合同的。
27.7.7将政府采购合同转包的
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的询价文件的，可以对询价文件提出质疑。
28.2参加投标供应商认为询价文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的询价文件提出质疑的，为收到询价文件之日或者询价文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
28.3质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。
28.4未参加本项目询价采购活动的供应商或在本询价采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
28.5质疑函应当包括下列内容：
28.5.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
28.5.2具体的质疑事项及明确的请求；
28.5.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
28.5.4提起质疑的日期；
28.5.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购代理机构将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
28.6采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构将不予受理。
28.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
28.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.10 以下情形的质疑不予受理
28.10.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.10.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.10.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.10.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29、成交通知书
29.1成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30. 签订合同
30.l采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，成交供应商按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2询价文件、成交供应商的报价文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
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第三章 合同条款及格式
财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
















使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：
乙方（全称）：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1. 项目信息
（1）采购项目名称：
（2）采购项目编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：规格型号：
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购þ分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标¨邀请招标¨竞争性磋商¨竞争性谈判þ询价¨单一来源¨框架协议¨其他：
（6）中标（中标）采购标的制造商是否为中小企业：þ是¨否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是¨否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是¨否
中标（中标）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否
中标（中标）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否
（7）合同是否分包：¨是þ否
分包主要内容：
分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：
分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：
¨大型企业¨中型企业¨小微型企业
¨残疾人福利性单位¨监狱企业¨其他
（8）中标（中标）投标人是否为外商投资企业：¨是þ否
外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
国别：品牌：规格型号：
þ否
（10）是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购¨优先采购
þ否
是否涉及环境标志产品：
¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购¨优先采购
þ否
是否涉及绿色产品：
¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
¨强制采购¨优先采购
þ否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
þ是¨否¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（2）合同定价方式：
¨固定总价þ固定单价¨固定费率¨成本补偿¨绩效激励¨其他
（3）付款方式：
本采购项目无预付款，设备安装完毕并调试运转正常，经采购人组织验收合格后一次性付清（不计利息）。
3. 合同履行
（1）起始日期：年 月 日，完成日期：年 月 日。
（2）履约地点：
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是þ否
收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等非现金形式。
收取履约保证金金额：政府采购合同金额的10%。
履约担保期限：采购货物送至指定地点，且经验收合格
（4）分期履行要求：/
（5）风险处置措施和替代方案：/
4. 合同验收
（1）验收组织方式：þ自行组织¨委托第三方组织
验收主体：
是否邀请本项目的其他投标人参加验收：¨是þ否
是否邀请专家参加验收：¨是þ否
是否邀请服务对象参加验收：¨是þ否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是þ否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：þ否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）þ否
验收组织的其他事项：/
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起日内组织验收）
（3）履约验收方式：
¨一次性验收þ分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：¨是þ否
（8）履约验收其他事项：
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（中标）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自生效。
7. 合同份数
本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，代理机构执贰份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：年 月 日
合同订立地点：
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方
	乙方（投标人）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联系人
	
	联系人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
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	本采购项目无预付款，设备安装完毕并调试运转正常，经采购人组织验收合格后一次性付清（不计利息）。 
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	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为；
（2）向海州区人民法院起诉。
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第四章 项目需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
1、本项目需求成交注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），供应商必须作出满足要求和条件的响应，否则响应无效。
2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照询价文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，询价文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在询价文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
本项目核心产品为： 智慧性诱测报设备 
技术要求：设备技术参数
	序号
	产品名称
	规格参数
	单位
	数量
	所属行业

	1
	可视化苗情监控系统
	1、1600万像素180°鹰眼_400万40倍；采用4个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。全景通道最高分辨率不小于6072 x 2640，细节通道最高分辨率不小于2688 × 1520；
2、视场角：水平：不小于 180°，竖直：不小于110°；
3、最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR ；
4、旋转范围：水平:0°-360°连续旋转，垂直:-15°～+90°；
5、球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离300米；
6、主码流帧率分辨率：全景：50Hz: 25fps (6072x2640,5520×2400, 4096×1800,3840×1680, 2784×1200) 60Hz: 30fps (6072x2640，5520×2400,  4096×1800，3840×1680, 2784×1200)
细节：50Hz:25fps (2688x1520，2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps （2688x1520，2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720)；
7、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ；
8、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境；
9、供电方式：DC36V；整机平均功耗75w，最大功耗 90w；
10、工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90%；
11、除雾：支持；
12、卫星定位：支持北斗卫星定位；
13、陀螺仪：支持；
14、电子罗盘：支持； 
15、网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M/1000M网络数据；
16、光纤接口：FC接口；内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离；单模单纤；1000M网络数据；
17、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512G）；
18、防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 
19、支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心；
20、支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标，支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪；
21、支持GB35114A级安全加密；
22、立杆，高度9米，主杆板厚8mm；
23、立杆水泥地基，含地笼等预埋件，C25混凝土，5立方。
	台
	4
	工业

	2
	AI+智能虫情测报  灯
	1、 可远程设置工作模式，通过PC客户端、手机APP端、网页端能远程自动拍照和手动拍照，可分时段设置和控制;可通过PC客户端、手机 APP端、网页端，实现对系统的实时操控，对采集的虫情信息进行查看、管理、分析、展示。PC客户端、手机APP端、网页端三端数据实现共享互通；
2、整体结构采用不锈钢，采用光、电、数控技术，远程自动控制及识别计数。具漏电保护、避雷和防雨装置，雨虫分离技术，有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫，集虫器内不积水；
3、可以通过照片自动识别虫子数量自动调节拍照间隔时间，系统感应到虫子数量较多后，设备会自动调节拍照间隔时间，内设计数组件，可智能感应虫体并判断是否有虫体残存,从而调整拍照张数，准确统计虫情数量信息，节省网络资源；
★4、可对农林常见重大害虫进行自动识别计数，包含:稻纵卷叶螟、褐飞虱属、白背飞虱、灰飞虱、大螟、二化螟、稻螟蛉、粘虫、玉米螟、棉铃虫、蟋蟀、蛴螬、蝼蛄、豆野螟、斜纹夜蛾、银纹夜蛾、草地贪夜蛾、草地螟、草蛉、小地老虎、金龟子、甜菜夜蛾、二点委夜蛾，八点灰灯蛾、甘蓝夜蛾、朽木夜蛾、草螟蛾、水螟蛾、水龟虫、黄星步行虫、龙虱、小菜蛾、小绿叶蝉、茶尺蠖、烟青虫、竹大黄绒野螟、黑条灰灯蛾、竹螟类、绿刺蛾、黄毒蛾、大黑鳃金蛾等130余种常见害虫，识别准确率≥90%。对一二类农作物病虫害名录中趋光性害虫的单种类识别计数准确率≥95%；（提供具有检测资质的机构出具的带有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖公章）
5、 传送带结构，全新散虫方式，频率可调节，通过振动将大小虫体分开散落,使虫体均匀洒落平铺在传送带上，避免虫体堆叠，避免大虫子遮盖小虫子，传送带准确将虫体运输到拍照区域内，保证每一个虫子特征都可以被拍的清楚，分散率100%，无堆叠；
6、摄像头:≥2500W工业相机，显示屏:>7寸电容式触摸屏，系统:≥Android4.0；苗情球机监控：≥400W；
7、对拍完照的虫子，需要保留标本的留在储存仓内，可分天存储7天以上，人工定期去收集；对于不需要标本的，虫子直接排出机器外部，避免人工去现场维护；对于采集数据实现自动远程传输，并可按要求接入国家级、省级、市级、县级和当地相关农作物有害生物监控信息系统；
★8、实时查看现场设备的地理信息，实时查看现场设备的电量信息，远程设置现场设备的采集间隔，具备比例尺用以判断虫体大小，可以进行人工分析虫情数量及类型，具有害虫标记功能,不同虫害用不同的颜色区别标注，害虫种类与颜色一一对应，按时间段进行统计虫情数量及趋势分析等；（提供相关功能截图并加盖公章）
9、 虫体处理，仓温度 85士5℃，烘干时间≤5 分钟，虫体处理致死率100%，虫体完整率100%；
10、光源:20W黑光灯;波长:320~680nm，撞击屏长≥590mm，宽≥210mm，厚≥5mm，三块撞击屏角度为120°;
11、自动清洁：定期自动清理撞击屏上的蜘蛛网，可远程实现一键远程辅助清虫，减少人工维护频率；
12、实时监测是否堵虫，当设备检测到堵虫，会关闭诱虫灯管，并通过软件平台推送堵虫告警。当设备检测到堵虫，会关闭诱虫灯管,执行自动清虫,通过程序控制自动运行，清理堵虫故障，减少人工上门清理频率，降低设备故障率，检测到无堵虫时恢复正常工作模式并后台推送堵虫恢复告警；
13、产品的L/N到接地的金属外壳之间能经受1500V(交流有效值)，其电源频率50Hz,历时lmin的耐压试验，无飞弧击穿现象。
★14、支持通过网页端和移动端远程获取监控影像，支持对摄像头的远程控制。具备水稻等作物生育期识别、冠层图像分析、作物种类识别、定时抓图等功能（提供相关功能截图并加盖公章；含气象传感器，可监测空气温湿度传感器、雨量等指标，可提供虫情发生量与气象关系的比较分析，提供当前生育期重大虫害捕捉统计及预计暴发时间分析，针对该暴发提供防治要点参考，并提供水稻病虫害监测预警服务平台与水稻表型检测系统登记证书；
	台
	3
	工业

	3
	小虫体测报系统
	1、采用光、电、数控技术，远程自动控制。有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫；
★2、内置2000W高清工业摄像机，对小虫体进行活体拍照，针对飞虱类害虫进行自动识别计数，通过AI智能识别包含褐飞虱属、白背飞虱等20余种微小虫体。识别准确率≥90%；对飞虱、绿盲蝽等小虫体进行活体拍照，虫体完整率≥95%；（提供具有检测资质的机构出具的带有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖公章）
3、可远程设置工作模式，通过PC云端及手机APP端能远程自动拍照和手动拍照，工业彩色手触摸屏显示与操作，屏幕尺寸≥7寸，安卓系统智能控制。全中文液晶显示，可分时段设置和控制，自动拍照和手动拍照均可。    
4、设备可以远程手动控制诱虫灯开启、诱虫灯条开启、翻板旋转、风扇开启、相机拍照等功能；
5、图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量可满足虫体人工手动计数的识别需求。
6、内置GPS定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪。
7、光控控制：晚上自动开灯运行，白天自动关灯（待机），在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段。雨控装置：可按外界天气变化自动控制设备工作；
8、虫子收集储存技术：对拍完照的虫子，需要保留标本的留在储存袋内，人工定期去收集；对于不需要标本的，虫子直接排出机器外部；
9、电源：太阳能供电，直流12v；灯管启动时间：开机后小于5秒；绝缘电阻：大于2.5MΩ；
★10、虫害爆发分析模型：将捕获到的昆虫进行统计分析，绘制出虫害的发生趋势与发生轨迹，并确定其发生源头，以此为数据基础，结合相关作物生长因子、气象因子实现作物虫害的预测预警；（提供具有检测资质的机构出具的带有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖公章）
11、具备标准化数据输出接口，支持与国家级、省级、市级、县区级和当地相关信息调度管理平台实现无缝对接。
★12、作物产量评估模型：根据虫害、天气、土壤、作物、站点、农事等数据，实现作物整个生育期内各指标的模拟。（提供具有检测资质的机构出具的带有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖公章）
14、无需安装 App，关注微信公众号，即可接收设备诱虫信息推送:包括灯下成虫首现信息和每日诱虫数据。根据账号权限，省市县数据三级贯通，按权限隔离。
	台
	3
	工业

	4
	智慧性诱测报设备（核心产品）
	★1、设备符合《GB/T24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯》国家标准。设备运行功率≤1W，待机功率≤0.5W。（提供具有相关检测资质的国家权威机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）
2、设备应能识别包括但不限于稻纵卷叶螟、玉米螟、二化螟、大螟、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、草地贪夜蛾、粘虫、棉铃虫等主要害虫。设备实时监测数据可对接到电脑端数据分析平台。
3、害虫诱捕装置：诱捕器为PC材质，结构为反向三漏斗飞蛾类诱捕器。增加反向三漏斗蛾子防逃逸结构，整体横切面为梨形，纵切面似椅子形设计，增加害虫诱捕量。
4、电脑端数据分析平台具有，设备统计预览、设备分布、害虫预警设置、害虫监测、害虫趋势分析、多年同比分析等功能；能按害虫类别，地理区域筛选统计累计总数、平均数的趋势图。
★5.1、数据查询与分析：可查看、分析和统计各时间段的诱虫量；支持按地区、害虫类别筛选、统计累计总数、平均数趋势图及占比图；基于地理信息的害虫发生预警地图，实时展示各地区害虫发生程度，支持颜色分级标识；支持手动导出下载EXCEL数据表格和PNG格式趋势图。（提供具有相关检测资质的国家权威机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）
5.2、多维数据对比：支持不同诱捕器、不同区域、自定义分组及历史同期数据的对比分析。
5.3、卵、幼虫各龄期的短期预测：在全省、全市或自定义区域，依据未来15天气象数据的平均值和昆虫发育之间的关系，建立数学模型，预测下一代卵、幼虫各龄期的发生动态，并生成趋势图。
5.4、田间成虫量的预测：基于该设备诱捕的雄成虫数量数据以及性比，基于数学算法模型，自动推算、预测田间实际的成虫总数量及相应的雌成虫数量。
5.5、灯诱数据换算：基于数学算法模型，提供性诱数据与传统测报灯的灯下诱虫量换算功能。
5.6、成虫发生量的中、长期预测：基于3年以上历史虫情数据、温度数据和当前虫量数据进行大数据分析，构建数学算法模型，预测未来2个月成虫发生趋势。预测模型具备自我学习功能，能够随着数据量的增大自主训练更新。
5.7、自动生产植保虫情分析报告：支持客户自定义病虫情报模版，可生成并导出性诱虫情分析报告。
6、APP可查看时间段、每月、单日、每小时诱虫量数据。
7.APP功能：
7.1、APP支持Harmony鸿蒙、Android安卓等系统。
★7.2、APP支持卵、幼虫各龄期的短期预测：依据未来15天气象数据的平均值和昆虫发育之间的关系，建立数学模型，预测下一代卵和幼虫各龄期的发生动态，并指导释放天敌和施药。（提供具有相关检测资质的国家权威机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）
★7.3、APP支持田间成虫量的预测：基于该设备诱捕的雄成虫数量数据以及性比，自动推算、预测田间实际的成虫总数量及相应的雌成虫数量。（提供具有相关检测资质的国家权威机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）
7.4、具有灯诱数据换算：基于数学算法模型，提供性诱与传统测报灯（灯下诱虫量）的换算功能。
8、设备可查看预测未来2个月次代诱虫量，及发生动态，包括卵期、一二低龄龄幼虫期。
9、设备具有定位及导航、诱芯到期提醒等功能。
10、双计数系统：上下集虫器各带一个三层4对红外计数装置，自动计数进入集虫器的昆虫，计算总数后上传到服务器数据库。
11、自动计数功能：害虫经过红外感应器时，自动计数+1，间隔时间＜1S。
12、设备自动计数准确度不低于95%。
13、终端储存发送功能：实时记录和存储诱捕器监测数据，储存时间≥12月。定时定向发送监测数据，同时具有自检、纠错功能。
14、网关数据接收功能：1小时/次接收终端数据，并通过无线网络发送到服务器。
15、网关和终端配置：一个网关可以配置多个终端。
16、设备采用太阳能板供电，单晶硅材质；功率：≥55W，可在-40°C-80°C气温下工作。蓄电池为锂电池，规格：12V,≥60Ah。连续阴雨天，设备正常运行≥20天。设备立杆材质为喷塑铝管，整体高度≥300CM，配防电机箱，材质 304不锈钢材质，外标防电标识，具防尘、防水功能。
	台
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	5
	土壤墒情监测设备（带气象站一体式）
	1、主机可通过管理云平台远程设置数据采集时间、存储和发送时间间隔及IP地址。
2、模块化设计，传感器可管理云平台进行任意配置，总共可接16种类型传感器，每种传感器可接16路，超过16路的可通过菜单设置进行增加。
3、传感器采用低功耗设计，且内置一次性电池供电，可工作5年以上；
★4、可查看作物生长苗情图片，支持动态播放苗情生长过程；（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）
5、数据可以上传到自己指定的电脑也可以上传到总服务器，可切换，无影响。
6、系统可兼容RS485和Lora两种传感器通讯接口；超声波风速风向传感器，RS485接口+12V电源，管式墒情采用有线RS485+8V电源接口；
7、系统采用FREERTOS操作系统，提升了系统运行的可靠性、多数据采集任务的实时性、系统模块化、CPU的高效化应用；
★8、设备可自动获取安装点的海拔参数、GPS坐标信息等，可获取设备及数据采集点具体的地理位置，具有防盗功能；自带摄像头，≥2.7英寸图像传感器，不低于200W像素，可视场角大于等于90°，并通过摄像头图像采集自动识别所在监控范围内的作物种类；（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）
9、系统供电系统为太阳能+充电电池结合模式，内置一次磷酸铁锂15Ah电池，拆卸更换方便，可独立工作15天以上。
10、防护等级：IP65
11、系统采用抗震级设计，可支持抵抗11级台风等级,长效续航：内置大容量锂电池，可独立工作15天以上。外接太阳能电池板，可实现连续工作。
12、传感器参数：
空气温度测量范围：-40～+70℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.2℃；
空气湿度测量范围：0%～95%RH；分辨率：1%RH；精度：±3%RH（≤80%），±5%RH（≥80%）；4层土壤水分测量范围：0～100%VWC；分辨率：0.1%；精度：±3%（0～50%）；4层土壤温度测量范围：-40℃～80℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.5℃；风速测量范围：0～60m/s；分辨率：0.1m/s；精度：±0.5m/s；风向测量范围：0～360°；分辨率：1°；精度：±3°；雨量测量范围：0～4mm/min；分辨率：0.1mm；精度：±0.4mm（≤10mm)；光照强度测量范围：0～200000 lux；分辨率：1Lux；精度：±2%FS；                                                                      
	台
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	多光谱遥感植物表型分析系统及机库
	1、多光谱无人机裸机重量（带桨叶和RTK模块）≦951克。最大起飞重量≥1000 克。最大上升速度≥6米/秒。最大下降速度≥6米/秒。最大水平飞行速度≥15米/秒。最大抗风速度≥10.8米/秒 。最大起飞海拔高度：6000米（空载飞行）。最长飞行时间（无风环境）≥40分钟。最长悬停时间（无风环境）≥35分钟。最大续航里程≥30公里。无人机内置光强传感器。
2、云台相机性能：包含1个可见光相机和4个多光谱相机。可见光相机采用4/3 CMOS，有效像素≥2000 万；4个500万像素的多光谱相机（绿光、红光、红边和近红外），配合多光谱光强传感器，可获取准确的多光谱信息，实现高精度航测、作物生长监测、自然资源调查等应用。
3、图传性能：外置与内置共4根天线，在无干扰和无遮挡环境下，可达到最大15 km 通信距离与最高1080p 30fps高清图传；支持2.4 GHz和5.8 GHz双频段，并可智能切换。
4、智能飞行功能：高级辅助飞行能在用户保持打杆飞行的情况下主动绕开障碍物，全向避障使飞行更智能安全；实时仿地：面对起伏地形时，在航测作业时可通过视觉系统直接实现仿地飞行，使飞行器跟随地形变化调整飞行高度，无需提前导入外部数据，提升测绘效率。
★5、出苗识别：可自动分析采集图片中的幼苗，自动检测和统计农田中作物的出苗数据。生育期识别：可自动分析水稻所处生育期，包含；返青期、拔节期、分蘖期、抽穗扬花期、灌浆期等生育期的智能识别；（提供相关证明材料并加盖公章）
6、补苗指导：可在地块上标记缺苗位置和缺苗率，判断是否需要补苗，指导快速补苗。作物覆盖率识别：支持全作物种类冠层覆盖率识别；
7、长势分析：可基于时间、区域维度，对作物覆盖度进行对比分析，得出作物长势，还支持视频播放形式，展现作物覆盖度变化情况；
8、农事操作指导：可结合生育期和作物生长模型，指导相关农事操作，标准化生产过程；
★9、株高识别：支持通过无人机对作物株高进行分析，准确识别作物株高。倒伏分析：可自动分析采集图片中的作物倒伏情况，包含是否有倒伏、倒伏面积、倒伏位置、倒伏占比等信息。（提供相关证明材料并加盖公章）
10、作物长势分析：可结合不同地块与作物不同时间的株高变化，对长势进行对比分析，得出作物长势好坏；
11、机巢参数：重量不大于200kg，尺寸长宽高不超过1200mm。最大巡检范围（无干扰、无遮挡）FCC: 10km，CE/SRRC/MIC: 6km。电源220V市电，防护等级≥IP55，工作环境-10℃至40℃。支持无人机自动起降、自主充电、数据自动回传，支持7x24小时无人值守作业。应急使用时间30分钟。图传延时≦1秒。空调功率≦450W、待机功率≦50W、最大功率≦650W、最大充电功率≦150W。
12、配置无人机起降平台、充换电模块、环境检测模块、全波段数据交换中心和结构保护组件等，具备无人机自主起降、智能充电、数据自动回传等功能。配套操作系统实现巡田机场管理、巡田无人机飞控管理。巡田数据传输要求：支持可见光、多光谱（标定后）巡田图像远程传输。服务器端支持数据拼接形成正射影像数据结果。支持云端或本地化数据管理功能。支持线上/线下巡田影像数据共享。
★13、机场控制与数据管理需支持接入苏农云平台，配套操作系统实现巡田机场管理、巡田无人机飞控管理。巡田数据传输要求：支持可见光、多光谱（标定后）巡田图像远程传输。（提供承诺函）
	套
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	7
	基础、围栏、施工及辅材等
	1、木栈道大小为长*宽不低于5000mm*8000mm，设计基础为木桩基，桩长不低于700mm，基础埋深不低于400mm，露出地面或水面不低于300mm；
2、主龙骨采用不低于32*85方木，副龙骨采用不低于25*45方木，与主龙骨连接并涂刷防腐漆；
3、施工桩基时务必确保桩基顶为同一水平面；
4、木栈道安装完毕后，要确保平面光滑平整，不能出现坑洼和斜面现象；
5、木栈道基础宽1.5m，木栈板宽1.5m，两边各伸出100mm；
6、围栏采用塑钢材质，高度1200mm；
7、设备的运输、安装、施工及辅材物料；
8、包含监测站电源线、网线等材料和施工，电源线规格：rvv2*1.0国标铜芯。
	组
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	测绘无人机 
	1. 最大飞行速度：海平面运动挡 21m/s（前飞）、18m/s（侧飞）、19m/s（后飞）。
2.续航能力：常规桨叶最长飞行 49 分钟、悬停 42 分钟；静音桨叶最长飞行 46 分钟、悬停39 分钟。
3.最大航程：常规桨叶 35km，静音桨叶 32kmI。
4.工作海拔：最大起飞海拔 6000m，带配件 4000m。
5.抗风能力：可抗 7 级大风，复杂环境稳定飞行。
6.图像传感系统：广角相机：4/3 英寸 CMOS，2000 万像素，f/2.8-f/11 光圈，24mm 等效焦距，机械快门（最短 0.5s），正射 / 倾斜航测高速连拍。
7.中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，4800 万像素，f/2.8 光圈，70mm 等效焦距。
8.长焦相机：1/1.5 英寸 CMOS，4800 万像素，f/2.8 光圈，168mm 等效焦距，112 倍混合变焦，可捕捉 250 米外细节。
9.激光测距模块：测量范围 1800m（1Hz），精度 ±(0.2+0.0015×D) m，盲区 1m，支持实时标记与测量。
10.智能数据分析：作业后自动生成质量报告，含拍照点位、RTK 状态、照片参数，现场补拍避免返工。
11.O4 行业图传：8 天线自适应，传输距离 25km，下载带宽 20MB/s，复杂环境稳定传输。
12. 防护等级：IP55 防尘防水，适应雨、雾、沙尘等恶劣天气。
13.工作温度：-20℃至 50℃，极端环境稳定运行。
	台     
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	土壤养分速测仪
	1.7寸彩色触摸液晶显示屏，Android系统，所有参数可同一屏幕显示。并且在主机上可对数据进行删除、打印、排序及按日期筛选等功能。
2.检测要求：检测包括土壤及化肥中的速效氮、有效磷、速效钾、有机质，PH、盐分（非玻璃电极的固态传感器，可直接埋入土壤中测试直接出结果）。
3.暗盒部分采用16通道固态化模块、16个光路与接收、可同时测量也可单独测量。
4.内置数据存储器，测试数据自动存储，以及GPS卫星定位经度、纬度、海拔功能。
5.打印要求：内置微型热敏打印机（无需更换色带），测试结果可在本机上存储和打印，存储和打印内容包含：检测单位名称，检测日期，检测时间，检测项目，样品含量，作物品种，肥料品种，施肥数量，计量单位等相关信息。
6.参考配方要求：105种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量。
7.数据传输可通过WIFi或GPRS无线远程传输数据至计算机。
8.主机内置客户管理系统，不同用户选择自己的用户名以防已测数据丢失。
9.配置内置锂电池组，交直流两用，可户外测试，仪器具有低电压显示功能。
10.扩展要求：仪器一机多用，可接入多种传感器，测量空气温湿度、土壤温度、土壤水份、CO2，光合有效辐射及光照强度等参数（选配）。
11.养分测量技术参数：
(1)稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003
(2)重复性：A值（吸光度）小于0.005
(3)线性误差：小于3.0%
(4)波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm 
(5)灵敏度：红光≥4.5×10-5； 蓝光≥3.17×10-3。
12.Ph值（酸碱度）测量技术参数：
(1)测试范围：1～14
(2)误差：±0.1
13.盐量测量技术参数：
(1)范围：0～23.00ms/cm 
(2)精度：±2%
14.光合有效辐射传感器技术参数：
(1)量程范围：0～2,700μmol m-2 s-1（400～700nm）
(2)线性度：全量程±1%
(3)分辨率：1μmol m-2 s-1
15. 软件要求：
(1)应能够上传仪器云平台，手机APP系统，专家系统，可在线升级。
(2)应能够进行数据分析功能，可以根据选择的时间段展示数据，并且支持数据表格，线状图，柱形图，饼状图4种方式查看，平台内数据可下载，分析，打印。
(3)应能够对环境数据进行历史数据曲线查看，可以选择天、周、月、生长季、半小时平均、24小时平均进行历史数据曲线查询，可以自定义设置查询时间段可环比、同比统计该时间段最大、最小及平均值。
	台
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	谷物水分测量仪
	1.显示品种编号（1到35）和品种名称（英文名称的前四个字母）。
2.水分值容重交替显示，测量35种谷物样品的水分值。
3.约3分钟不进行操作，自动关机。 
4.在-9.9-+9.9%的范围内修正水分值。
主要技术参数要求：
1.测量方式:高频电容式(50MHz)
2.测量对象:谷物等35个品种(小麦、玉米、大豆、大麦、高粱、油菜籽、花生米、
籼/粳米、籼/粳稻、小米、小豆、咖啡豆、芝麻、葵花籽、茶叶等)
3.测量范围:水分0～40%(因样品种类而异)；容重0～999g/L(参考值)
4.样品容量:240mL
5.使用温度范围:0~40℃
6.精度:水分：干燥法的标准误差为0.5%以下(水分低于20%的全部样品)
7.校正功能:重量：内置电子天平；温度：热敏电阻；位移补正(偏差补正):-9.9~+9.9%
8.其他功能:平均、电源自动关闭
9.显示:数码显示(LCD)
10.电源:电池1.5V(5#碱性电池)×4
11.功率:240mW
12.尺寸、重量:125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3Kg
配置清单：漏斗、自动料斗、料斗基座、样品杯、刷子、电池1.5V（5#碱性电池）×4、使用说明书、产品合格证
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商务要求
二、辅材、配件
硬件设备中包含本项目设备集成所需的所有配品、配件和以及网线、电源线等，若在具体实施时，所需配品配件及网线、电源线缺损时，由成交人负责增加解决，因不同供应商的设备设计原理未必完全相同，可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求，此部分包含在响应报价中。
三、供货要求
★1.交货期：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。
2.交货方式：现场交货并安装完毕。
3.交货地点：具体地点甲方指定为准。由成交供应商负责办理运输、装卸和安装、调试等，费用由成交供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 
4.供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物质量并安全运达采购人指定地点。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
5.供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知采购人，以准备接货，货物在交付采购人前发生的风险均由供应商负责。
四、安装调试要求
1.本项目中实施过程中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，成交（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。成交方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。
2.提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由成交人负责。
3.所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由成交人负责。
4.采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由成交人负责。
5.施工安全要求：供方在施工过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在施工过程中发生安全事故，责任由供方自负。
五、人员配备要求
为保证项目实施，本项目需配备专业的项目实施团队，包含项目经理1名，及若干专业技术人员。拟派的项目负责人具体负责项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，能够及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。拟派的项目团队成员需为专业人员，且具有参与类似项目的经验。
六、培训要求
为保证项目建设质量，更好地满足采购人的需要，制定以下培训方案要求：
根据本项目实际建设详细内容及应用目标对采购人提供针对性的培训，通过培训使采购人系统管理员、技术人员及设备使用人员不仅对整个系统有足够的认识，且可以熟练掌握整体系统的管理与操作技能等，能够独立完成操作及简单故障处理；提供对核心管理员的培训，能够掌握并熟练运用相关工具进行系统各模块的配置、维护及故障分析处理。培训计划需明确培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训记录等，此部分包含在投标报价中。
1、培训目标：根据采购人要求，对采购人的管理人员、技术人员、操作人员、运维人员提供培训，以便对项目的实施和运营进行有效的管理。同时，工程验收移交后，能够胜任系统的大部分运行、操作、设备和线路维护、故障的分析处理、设备的保养和维修。
2、培训对象：培训对象包括但不限于以下人员：设备使用人员、系统运行维护管理人员等。
3、培训内容：内容包含但不限于系统总体情况进行介绍、应用操作、常见故障分析、系统运维工作等。
4、培训师资：原厂专业资深工程师、专业资格人员等。
七、履约验收要求
1.成交人应依照询价文件的要求和响应文件的承诺，将货物安装至正常使用的最佳状态，货物安装期间及离场前，须保护好场地及各类设置，做好场地的卫生保洁工作，如造成损坏，须恢复原样或进行赔偿。
2.成交人在供货及安装过程中，必须服从采购人的计划安排和整体协调。
3.成交人应设项目负责人，负责安装协调管理工作。成交人派出的服务于本项目的项目负责人及主要技术团队人员应具备相应的资质及相关专业知识及技术水平，熟悉本合同所述相关货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并达到本合同的要求。
4.货物在安装验收合格前的保险由成交人负责，成交人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
5.成交人负责本项目所有货物的安装以及所有必须的工具及备件等。
6.验收货物时供应商应提供货物的检测报告原件，如货物验收时发现货物的质量指标或功能上不符合询价文件和合同要求时，将被视为不合格，采购人有权拒收或要求赔偿。
7.验收由采购人及使用单位验收小组、成交人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由采购人及使用单位、成交人在验收报告上签名。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门（市场监督部门）鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。
8.硬件设备验收要求：相关硬件设备安装完成后，提交设备清单及说明书等资料，供应商可申请进行硬件设备验收。采购人收到完整的材料后一个月内完成验收，形成应收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，于整改完成后再重新进行验收，直至符合询价文件要求。
9.最终验收在所有货物安装调试完毕后进行。在此期间成交人须派人员参加，若成交人所供货物出现问题，则成交人应及时维修并做好记录，该记录将作为安装调试的原始资料和验收结论。
10.验收交付前的保管安全责任由成交人承担。
八、货物抽检
本项目成交后，成交人自收到采购人通知之日起5日内采购人随机抽取货物进行检验，成交人所投所有货物运送到场地后，采购人有权委托第三方法定检验机构进行抽检验收，并出具书面检验报告。若检测不合格，成交人应2天内进行整改，若成交人未按时完成整改或整改后仍不合格的，则采购人有权要求成交人支付合同价款10%的违约金（采购人有权在应付成交人的款项中直接扣除赔偿金和违约金，不足扣除部分，采购人有权向成交供应商追偿）；情节严重的造成的一切损失由成交供应商承担。如果双方对验收结果有异议，可委托权威机构进行检测，所产生的检测及验收费用由过失方承担。
九、售后服务要求
★项目整体质保期：5年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。供应商负责产品在使用期间内，提供五年免费保修，在产品保修期内，一旦产品发生质量问题，成交人保证在接到通知2小时内响应，1天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由成交人负责。如成交人在接到通知后12小时内没有答复，则视为成交人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由成交人负责。（供应商提供承诺，未提供响应无效）
十、投标报价要求
1.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、移动流量费用、伴随配套服务等所有含税费用，以及供应商认为需要的其他费用等；
2.供应商的任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；
3、供应商报价除包含询价文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
十一、付款方式与履约保证金
★1.付款方式
本采购项目无预付款，设备安装完毕并调试运转正常，经采购人组织验收合格后一次性付清（不计利息）。 
2.履约保证金
本项目不收取履约保证金。
十二、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。


[bookmark: _Toc15844]第五章 成交供应商确定办法（评审程序）
一、询价小组
1、由采购人依法组织技术专家和有关人员组成询价小组。
2、询价小组独立开展工作，负责审议所有参加询价（投标）的响应文件，并推荐中标（成交）候选供应商。
3、询价小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身，而不寻找外部证据。
4、评审过程接受纪检、检察、财政监管部门、招标投标管理、公证等有关部门的监察和监督。
5、评审过程保密
（1）开标后，直至向中标（成交）供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商及与评审无关的其他人员透露。
（2）在评审过程中，如果供应商试图向采购人或询价小组组成人员施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝或无效响应文件。
二、政府采购政策功能落实
1、政策功能
（1）本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。
 本项目专门面向中小企业采购，参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：
供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（详见文件格式）。
残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（详见文件格式）。
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3、本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按询价文件要求提供相关产品认证证书。
4、为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。
5、落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
6、本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
7、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终成交价格，政府采购合同仍按照成交供应商的报价签订。 
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照询价文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和询价文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（6）政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
三、响应文件初步评审（资格性审查和符合性审查）
本项目的资格审查采购人将委托询价小组进行审查。
1、资格性检查资料要求明细表
	序号
	资料名称
	提供方式
	备注

	1
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	

	3
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	

	4
	依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	

	5
	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	

	6
	中小企业声明函
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	


注：上述资料原件扫描件必须上传至响应文件制作工具中，否则视为资格审查不通过。
依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证件证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价（投标）资格。只有通过资格审查的供应商才能进入下一步评审。
2、 符合性审查内容明细表
	响应文件有 效性
	1.响应文件的语言：响应文件是否使用规定的语言编写？

	
	2.响应货币：所有响应价格是否都以人民币报价？

	
	3.响应文件有效期：响应文件的有效期是否符合《询价文件》第二章“ 15.询价有效期 ”的要求？

	
	4.响应文件的递交：是否存在递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中 对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效？

	
响应文件完整性
	1.响应文件的构成：响应文件是否按 照《询价文件》第六章“投标文件组成及相关格式 ”的要求和顺序编制？

	
	2.响应文件编制：响应文件是否符合《询价文件》第二章“ 三、响应文件的编制 ”的要求？

	






对响应文件的响应程度
	1、响应函和开标一览表：投标人是否按照《询价文件》第二章“ 14、响应函和开标一览表的要 求提交《响应函》和《开标一览表》？《报价明细表》（如有）和《开标一览表》能否核对相符？响应报价的内容是否符合《询价文件》第四章“项目需求 ”中规定的报价内容？

	
	2.交货期（或工期）：交货期（或工期）是否符合《询价文件》第四章“项目需求”中关于供货时间的要求？

	
	3.质量保证和售后服务：是否符合《询价文件》第四章“项目需求”中关于项目质保期限和售后服务方面的要求？

	
	4.技术参数响应：是否实质性响应《询价文件》第四章“项目需求”中实质性响应条款的参数要求？

	
	5.其他：响应文件是否提出了不能满足询价文件要求或采购人不能接受的验收、计量、价款结算支付办法？


依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定响应文件是否对询价文件的实质性要求作出响应。
询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
3、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的重要澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。不澄清者，按不利于供应商的原则处理。
响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中开标一览表（询价响应报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（询价响应报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（询价响应报价表）的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝。
4、本项目执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序:
（1）评审价低于全部通过符合性审查供应商评审价平均值65%的，即评审得价<全部通过符合性审查供应商评审价平均值×65%；
（2）评审价低于通过符合性审查的次低评审价供应商评审价65%的，即评审价<通过符合性审查的次低评审价供应商评审价×65%；
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价〈采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
采购人应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5、如果响应文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的响应文件。
询价小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
四、详细评审
1、询价小组仅对通过以上评审、确定为实质性响应询价文件要求的响应文件进行评价和比较。
2、成交供应商确定办法：按《政府采购法》规定的询价采购方式成交标准执行，即符合采购需求、质量和服务相等且货物报价最低的原则。
符合采购需求是指供应商的响应文件符合询价文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到询价文件规定的范围、质量和性能，或限制了买方的权力，或供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应文件的供应商的公平竞争地位。
质量和服务相等是指供应商提供的产品和服务均能满足询价文件规定的实质性要求。
五、中标（成交）供应商的确定
1、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。
2、询价小组应当从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
3、采用询价采购方式采购的，评审结果按响应（投标）报价由低到高顺序排列。响应（投标）报价相同的并列。符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商为排名第一的中标（成交）候选供应商。
3、中标（成交）候选供应商并列的，采购人委托询价小组采取随机抽取的方式确定中标（成交）供应商。
4、询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5、对未中标（成交）的供应商，采购人有权不作任何解释。
六、 其它
本办法未述及的事宜，由询价小组依据法律法规规定处理。
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响 应 文 件










项 目 名 称：                  
项 目 编 号：                  
     供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
     日   期 ：                  


响 应 函
致：【采购单位】
根据贵方     采购包（项目编号：     ）询价文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经研究上述询价文件的须知、合同条款、项目需求及其他条款后，正式授权     全权代表     参加贵方组织的采购活动，并按照询价文件要求提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按询价文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。
2.我方同意在本询价文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方根据询价文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
5.我方已详细审核询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。
7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。
8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。
9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商询价的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
 

供应商（盖章或签章）：
法定代表人（签字或盖章或签章）： 
日期： 


格式1、开标一览表
开标一览表
项目编号：                  
 项目名称：                   
	标题
	内容

	投标报价
	

	交货期限
	



供应商（盖章或签章）：
 法定代表人或授权代表(签字或盖章或签章）：
                                         日期：______年    月    日


格式2、报价明细表
报价明细表（格式自拟）
项目名称：
项目编号：
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	


备注：
1.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、移动流量费用、伴随配套服务等所有含税费用，以及供应商认为需要的其他费用等；
2.供应商的任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；
3、供应商报价除包含询价文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
供应商（盖章或签章）：
法定代表人或授权代表(签字或盖章或签章）：
日期：    年     月     日

格式3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


格式4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 
财务状况报告及税收、社会保障资金
缴纳情况承诺函 
致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（盖章或签章）：
 
法定代表人或授权代表(签字或盖章或签章）：

日期：    年     月     日


格式5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）


声明人（盖章或签章）：

日期：  年   月  日


附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


格式6、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


声   明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
如我公司在前3年内有重大违法记录，则视为我公司出具的声明为虚假材料，我单位愿意接收监管部门的相应处罚。



供应商（盖章或签章）：
法定代表人或授权代表(签字或盖章或签章）：

日期：    年     月     日


格式7、授权委托书与法定代表人(单位负责人)身份证明

授权委托书
致：【采购单位】
本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）询价文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。


供应商名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（盖章或签字）：________________
委托代理人（盖章或签字）：________________                          
日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若询价文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


法定代表人(单位负责人)身份证明

致：   采购人   

兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系(供应商名称)的法定代表人(单位负责人)。



附：法定代表人(单位负责人)有效期内的身份证正反面电子件。
	


	






供应商名称(盖章或签章)：________________


法定代表人(单位负责人)(签字或盖章或签章)：_______

日期：_____年______月______日


格式8、中小企业声明函
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
 1. （货物名称） ，属于（询价文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （货物名称） ，属于（询价文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章或签章）： 
日 期：   年   月   日
填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
3、“制造商企业类型”栏填写内容为“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。
[bookmark: _Toc21012]


格式9、残疾人福利性企业声明函
[bookmark: _Toc28383]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 
2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；
 …… 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称(盖章或签章)：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：   年   月   日


关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：         
                           日期：    年   月   日         
 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致(提供生产厂营业执照)。


[bookmark: _Toc22182]格式10、技术要求响应及偏离表（如有）
	序号
	询价文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Toc16591]格式11、商务要求响应及偏离表

	序号
	询价文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
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格式12、供应商认为需要提供的其他证明材料
68

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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