
银河路正力项目绿化搬迁工程清单编制说明

一、套用依据：

1、住房与城乡建设部发布的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

2、江苏省建设厅颁发的《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）。

3、江苏省建设厅颁发的《江苏省市政工程计价表》（2014年）。

4、江苏省建设厅颁发的《江苏省建设工程费用定额》（修改后）。

5、江苏省、苏州市现行相关造价文件规定。

6、建设单位提供的工程量。 

二、费用计算：

1、取费类别：园林绿化三类。

2、本工程计税方式采用增值税一般计税方法，本工程税金按9%计取。

3、不可竞争费规费、税金见清单计价表，现场安全文明施工措施费基本费为1.05%，增加费暂不计取，扬尘污染防治增加费为0.21%。

4、暂列金额：无。

5、材料暂估价：无。

6、专业工程暂估价无。

7、甲供材料：无。

8、风险费：不计，投标人投标报价时自行考虑风险系数。

9、赶工措施费：无。

10、根据苏工价（2019）5号文规定，“环境保护税”在工程造价中不再计列。

三、工程量、套用图集及其它：

1、工程量根据业主提供设计图计算；苗木特征表示方法：Φ=胸径，D=地径，H=高度，P=冠径；

2、清单树木数量等按实计量，有关数据须经现场监理及甲方代表签证、确认；

3、招标控制价中苗木运输距离按5KM内考虑（超出运距竣工结算时不另做结算），各投标单位自行踏勘现场，在投标报价中综合考虑。

4、招标控制价中绿化搬迁目的地的场地平整费用、垃圾清理费用均已综合考虑在各清单计价中，请各投标单位报价时自主报价，结算时不单独计量。

4、绿化工程苗木成活期养护费按三级养护一年计算，保证100%成活。

5、确保苗木生产成活所需营养土、肥料以考虑在内。

四、标底采用材料价格：

1、工程材料价格按照《苏州市2026年3月建设工程材料信息价》及市场价计取。

2、定额人工执行苏建函价〔2026〕27号文发布的人工工资指导价。


