工程量清单总说明

项目名称：2026年扬州市第一中学食堂改造项目		
1、 工程概况 
1. 项目名称：2026年扬州市第一中学食堂改造项目
2. 工程特征：本工程建设地点为扬州市第一中学，本次招标范围为2026年扬州市第一中学食堂改造项目。
3. 计划工期：详见招标文件。
2、 [bookmark: _Hlk104041832]清单编制依据 
1. [bookmark: _Hlk104039528]《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）及其9本工程量计算规范。
2. 扬州市现行的不可竞争费用内容及标准。
3. 扬州市安全生产、文明施工的相关规定。
4. 与本工程相关的标准、规范、技术资料等。
3、 编制说明
（1） 一般说明
1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准。
2. 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。
3. 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。
4. 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行。
5. 工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价。
6. 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是按照“工程量计算规范”或本项目清单总说明中的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。
7. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。
8. 组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。
9. 投标人可根据工程实际进行增补措施项目，但不得更改本清单中已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
10. 本说明中对内容进行的调整、补充和暂考虑的做法等仅为工程量清单和最高投标报价编制时暂定的内容，不构成设计变更。
（2） 分部分项说明
（1 .1） 总说明
1. 本工程砂浆按预拌砂浆，混凝土按商品砱计算。
2. 拆除按项包干，包含拆除原室内吊顶、墙砖、乳胶漆、护墙板、门窗、 灯具、管线等，包含垃圾外运及人工清运垃圾。
3. 地砖、墙砖考虑计算美缝。
4. 瓷砖考虑计算阳角不锈钢线条。
5. 按设计回复，热厨间、餐厅吊顶高度4.2m, 其他空间吊顶高度为 3.6m。
6. 厨房设备按贵单位提供的清单计入，综合单价包含安装、运输、检测、税金等费用。
7. 进线电缆按50米暂估，具体工程量以实际施工为准。
8. 原厨房照明配电箱不在本次改造范围内。
9. 厨房大屏、空调、监控系统需要保护性拆除并重新安装到位，配套管线等按项考虑。
（1 .2） 总价措施费
1. 安全生产措施费：按《江苏省建设工程费用参考》（2024年）规定相关要求计算。结算时按照扬州市安全生产管理相关规定执行。
2. 其他总价措施费由投标人自行考虑报价。
（1 .3） 单价措施费
1. 脚手架，详见各专业清单。
2. 垂直运输，详见各专业清单。
3. 其他单价措施，详见各专业清单。
（三）其他项目
1. 暂列金额：土建40000元。
2. 专业工程暂估价：安装燃气改造40000元。
3. 计日工：无。 
4. 总承包服务费：无。
5. 甲供材：无。
（四）税金
1. 增值税：按一般计税法（税率9%），为不可竞争费，必须按招标清单中列明的费率进行报价。
（五）主要材料推荐品牌及规格（如有）：主要材料品牌如下， 投标人应采用经贵单位确认的下列品牌之一或不低于下列品牌档次的材料：
扣板吊顶： 奥普、 友邦、法狮龙
阻燃板：莫于山、 兔宝宝、 千年舟
瓷砖： 马可波罗、 东鹏、 冠珠
轻钢龙骨： 龙牌、 北新、新岳
灯具： 西顿、 欧普、 雷士
管件：联塑、 伟星、 日丰
电缆、 电线： 江扬、 宝胜、 远东
开关插座： 鸿雁、 公牛、 西蒙

