


2026年省管水运工程交（竣）工核验（鉴定）检测




招 标 文 件


项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0261




江苏省设备成套股份有限公司
2026年7月




目  录

第一章  招标公告	1
第二章  投标人须知	5
第三章  评标标准	19
第四章  采购需求	23
第五章  合同主要条款及格式	37
第六章  投标文件格式及附件	56



1


[bookmark: _Toc481057143]
1

[bookmark: _Toc11981]第一章  招标公告
项目概况
2026年省管水运工程交（竣）工核验（鉴定）检测的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年8月6日14时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0261
1.2项目名称：2026年省管水运工程交（竣）工核验（鉴定）检测
1.3标段划分：
标段1：2026年省管水运工程交（竣）工核验（鉴定）检测项目（A标段）；
标段2：2026年省管水运工程交（竣）工核验（鉴定）检测项目（B标段）；
标段3：2026年省管水运工程交（竣）工核验（鉴定）检测项目（C标段）；
标段4：2026年省管水运工程交（竣）工核验（鉴定）检测项目（D标段）。
1.4预算金额：
标段1：人民币134万元；
标段2：人民币109万元；
标段3：人民币121万元；
标段4：人民币57万元。
[bookmark: _Hlk103009994]1.5最高限价：
标段1：人民币134万元；
标段2：人民币109万元；
标段3：人民币121万元；
标段4：人民币57万元。
1.6采购需求：
标段1：2026年省管水运工程交（竣）工核验（鉴定）检测（A标段）包含长湖申线（苏浙省界至京杭运河段）航道整治工程等9个项目（详见第四章采购需求）；
标段2：2026年省管水运工程交（竣）工核验（鉴定）检测（B标段）包含苏南运河常州段航道疏浚工程等4个项目（详见第四章采购需求）；
标段3：2026年省管水运工程交（竣）工核验（鉴定）检测（C标段）包含南通港小庙洪上延航道工程等6个项目（详见第四章采购需求）；
标段4：2026年省管水运工程交（竣）工核验（鉴定）检测（D标段）包含苏南运河常州天禧桥段航道整治工程等4个项目（详见第四章采购需求）。
在收到采购人的检测指令后提交质量检测工作方案，方案经过采购人组织审查通过后组织开展质量检测工作。严格按照工作方案规定的检测内容及工期要求进行检测，确保数据真实、可靠。在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安全问题时，应及时报告采购人。现场检测结束后及时提交相应检测报告。
1.7合同履行期限：1年。
1.8行业划分：其他未列明行业。
1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.10本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，或者自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供供应商2024年或2025年财务报告或近六个月中任意1个月的财务报表或其开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具，原件或复印件））；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3本项目的特定资格要求：
（1）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
3.2地点：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）。
3.3方式：网上下载
3.4售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月6日14时00分（北京时间）
4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网发布公告。
6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。投标人通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）进行操作。操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
6.3本次招标请按“标段”获取招标文件，编制、提交投标文件，并按“标段”开标、评标。
6.4投标人可以参加全部或部分标段的投标，但4个标段不能兼中，1个投标人最多可以中标1个标段。
6.5勘查现场或答疑：无。
6.6有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名称：江苏省交通运输综合行政执法监督局
地址：南京市石鼓路69号江苏交通大厦
联系人：何工
联系方式：025-84329352
7.2采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司
地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1007室
联系方式：025-83300827、18105186148
7.3项目联系方式
项目联系人：程细英、徐蕾、孙宁
电话：025-83300827、18105186148
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一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7本国产品支持政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。
4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（3）所述材料，如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权按无效投标处理）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；
（3）投标人资格证明文件：
1) 第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
4) 招标文件规定的其它实质性要求证明文件。
（4）商务条款偏离表；
（5）项目管理及技术人员一览表；
（6）投标人类似业绩情况表；
（7）开标一览表及分项报价表（格式见第六章）；
（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；
（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）《技术需求偏离表》；
（2）工作大纲；
（3）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.5本项目预算为：详见第一章，预算包含采购代理服务费。
12、投标文件的其他部分
12.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、投标保证金
无。
14、投标有效期
14.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2采购代理服务费：本项目采购代理服务费由中标人承担，该费用不单独计列，计入报价中。各标段中标人在收到中标通知书后7日内，分别向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。
采购代理服务费按照江苏省政府采购协会2024年11月20日印发的《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》明确的采购代理常规服务收费指导价以预算金额*（100%-中标优惠率）为基数计取，且一个采购项目收费不超过15万元，最低收费金额5000元。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件，技术方案页数提倡不超过400页。
18、投标文件的解密
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人、采购代理机构依法重新招标；
（2）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（3）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2评标程序
22.2.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1＋F2＋……＋Fn
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）评标价低于全部通过符合性审查投标人评标价平均值50%的，即评标价<全部通过符合性审查投标人评标价平均值×50%；
（2）评标价低于通过符合性审查的次低评标价投标人评标价50%的，即评标价<通过符合性审查的次低评标价投标人评标价×50%；
（3）评标价低于45%的，即评标价<45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人评标价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
上述评标价=100%-投标人开标一览表中报价。
22.4.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）（2）（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。属于22.4.1条第（3）项情形的，投标人应随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场不再接收证明材料。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按本招标文件第三章规定的顺序推荐。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照技术响应评分得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。
23.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、其它
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
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本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按优惠率报价由高到低顺序排列，得分且优惠率报价相同的，按技术响应得分顺序由高到低顺序排列，技术响应得分相同的，由评标委员会确定中标人。本次招标的4个标段不能兼中，1个投标人最多可以中标1个标段。按标段1→标段3→标段2→标段4的顺序进行评标，按先评先中的原则，投标人在先评的标段中获得第一中标候选人后，后续标段将自动失去参加评审资格。采购结果公告发布以后，如任一标段出现需要改变采购结果的情形时，均不再改变其他标段的采购结果；若出现某标段需要重新采购的情形时，其他任一标段的中标人均不能成为该重新采购标段的中标人。
	条款号
	条款内容
	编列内容

	1
	分值构成
（总分100分）
	投标报价评分标准：10分
技术响应评分标准：55分
商务响应评分标准：35分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.1
	投标报价评分标准（10分）
	价格
（10分）
	1）评标价=100%-投标人开标一览表中报价
2）评标基准价：所有通过资格性审查、符合性审查及异常低价投标审查（如有）的评标价的最低值为评标基准价。
3）投标报价得分＝（评标基准价/评标价）×10。
（注：保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”；对小型和微型企业产品的评标价给予10%的扣除，用扣除后的评标价参与评审。）

	2.2
	技术响应评分标准（55分）
	重难点分析及对策措施
（20分）
	对项目重难点分析透彻、对策措施科学精准且完全符合实际需求的，得20分；
对项目重难点分析准确、对策措施合理可行的，得18分；
对项目重难点分析较准确、对策措施较合理可行的，得15分；
对项目重难点分析基本准确、对策措施基本合理可行的，得12分；
不提供相关方案不得分。

	
	
	工作程序与方法（20分）
	根据检测工作的程序、内容、方法、检测频率、检测手段、关键环节等方面进行评分。
准确性、合理性、可行性、针对性和可靠性达到优秀水平的，得20分；
准确性、合理性、可行性、针对性和可靠性良好的，得18分；
准确性、合理性、可行性、针对性和可靠性较好的，得15分；
准确性、合理性、可行性、针对性和可靠性一般，基本满足要求的，得12分；
不提供相关方案不得分。

	
	
	目标及保证措施（15分）
	根据检测工作服务目标，质量与服务保证措施，安全生产管理措施，进度计划保障措施等方面进行评分。
措施科学合理、手段很丰富、内容很完善、保证措施优秀，得15分；
措施科学合理、手段丰富、内容完善，得13分；
措施较科学较合理、手段较丰富、内容较完善，得11分；
措施基本合理、手段基本满足要求、内容基本完善，得9分；不提供相关方案不得分。

	2.3
	商务响应评分标准（35分）
	项目负责人
（9分）
	拟投入的项目负责人2021年1月1日以来（以签订合同时间为准）具有水运中间过程质量检测项目或交（竣）工核验（鉴定）检测的项目负责人或项目技术负责人业绩的，提供一个得3分，本项最多得9分。
注：同一项目项目负责人和企业业绩不重复计分。提供项目合同复印件（如合同不能体现相关内容的须补充提供业主证明文件或中标通知书等），及其在职证明材料（投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，投标人成立不足1个月的提供劳动合同和书面承诺，退休返聘人员提供退休证及返聘合同），并加盖投标人单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。

	
	
	项目组成员
（14分）
	拟投入本项目各分包现场检测人员（不含项目负责人）：
（1） 在本项目各分包要求的3名现场检测人员基础上，每增加1名现场检测人员且具有公路水运工程试验检测师资格证书的得2分，本项最多得8分。
（2）现场检测人员具有1个研究员高级工程师技术职称证书的得2分，具有1个高级工程师技术职称证书的得1.5分，具有1个工程师技术职称证书的得1分，本项最多得6分。
注：提供人员的职业资格证书、职称证书复印件，及其在职证明材料（投标人为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明，投标人成立不足1个月的提供劳动合同和书面承诺，退休返聘人员提供退休证及返聘合同），并加盖投标人单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。

	
	
	业绩
（12分）
	投标人2021年1月1日以来（以签订合同时间为准）具有水运中间过程质量检测项目或交（竣）工核验（鉴定）检测项目业绩的，提供一个得3分，本项最多得12分。
注：提供项目合同复印件（如合同不能体现相关内容的须补充提供业主证明文件或中标通知书等），并加盖投标人单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。



说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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[bookmark: _Toc184635087][bookmark: _Toc68869079]一、商务需求
1.招标范围
	标段
	序号
	项目名称
	项目类型
	项目概况
	备注

	标段1
	1
	长湖申线（苏浙省界至京杭运河段）航道整治工程
	交工
	绿化工程
	/

	
	2
	苏申外港线（江苏段）航道整治工程
	竣工
	里程：0.68km，主要内容包括两个航道标、屯村大桥、标志标牌、信息化标。
	/

	
	3
	长湖申线（苏浙省界至京杭运河段）航道整治工程
	竣工
（不含绿化及信息化）
	里程：22.71km，主要内容包括工程水上方开挖、水下方疏浚、新建驳岸、老护岸加固、土方回填、停泊区改造、桥梁防护警示设施、航标工程附属工程施工等。
	/

	
	4
	申张线青阳港段航道整治工程
	竣工
（不含绿化及信息化）
	航道整治里程7.646公里，老驳岸加固2.53公里，新建护岸1.317公里、不达标航段疏浚7.646公里；新建中华园路桥1座，改建同丰路桥、金浦路桥等桥梁8座，同时布设航道标志标牌等配套工程。
	/

	
	5
	通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程
	交工（船闸工程、节制闸工程及配套工程）
	建设1座船闸、1座节制闸，同时配套建设导助航设施和相应的标志标牌，实施信息化、绿化等附属工程。
	/

	
	6
	杨林塘昆山段航道整治工程
	竣工（苏昆太高速公路桥）
	改建苏昆太高速公路桥。
	/

	
	7
	盐城港滨海港区北港池防波堤一期工程
	竣工
	建设4.44千米防波堤，采用抛石斜坡堤结构，用海面积约42.86公顷。
	/

	
	8
	通扬线南通市区段（通栟线～幸福竖河段）航道整治工程
	竣工
	航道（8K+925~16K+856）护岸采取重力式、灌注桩排桩、预制砼铰链排护坡等结构形式；新建亭平路桥、树北中心路桥两座桥梁；建设航道信息化、绿化、标志标牌等附属工程。
	/

	
	9
	江苏华电赣榆LNG接收站项目配套码头工程
	竣工
	1座液化天然气码头、1座工作船码头、火炬平台、港池及口门段航道拓宽疏浚等。
	/

	标段2
	1
	苏南运河常州段航道疏浚工程
	竣工
	航道疏浚工程、护岸工程、管线改迁工程以及配套工程，其中二级航道整治工程46.709km。
	/

	
	2
	苏南运河常州圩墩大桥至横林西桥段航道整治工程
	竣工
	二级航道整治工程2.044km。
	/

	
	3
	苏南运河苏州段航道疏浚工程
	竣工
	航道疏浚里程77.91km，建设标准为二级航道。
	/

	
	4
	苏南运河苏州何山桥段航道整治工程
	竣工
	航道里程3.62公里，按照二级航道标准，疏浚量24万立方，护岸6.7公里
	/

	标段3
	1
	南通港小庙洪上延航道工程
	交工
	本工程纳泥区布置在通州湾示范区B区、浩君和陈辉3个区域，总面积约为619.9万m2，纳泥区围埝总长约为21km。航道基建期疏浚量约2527.9万m3，试运行期维护疏浚量约352.8万m3。
	/

	
	2
	连云港港30万吨级航道改扩建工程
	竣工
	涉及5个施工标段，里程58.88km，连接水域疏浚面积0.5km2，锚位疏浚面积1.69km2，围堰全长6500m。
	/

	
	3
	宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程一期工程航道和陆运河船闸
	竣工
	宿连航道一期桥梁工程计11座桥、水利工程计9座水利设施，航道工程4个施工标段。
	/

	
	4
	苏南运河无锡段航道疏浚工程
	竣工
	航道疏浚工程39.278km，建设标准为二级航道。
	/

	
	5
	芜申线溧阳城区段航道整治工程
	竣工
	本工程整治航道里程9.518公里，改建桥梁11座，新建停泊锚地1处，并布设航道标志标牌、建设航道信息化、环保、水保、绿化等配套工程。
	/

	
	6
	申张线（张家港-江阴段）航道整治工程张家港段
	竣工
	竣工验收内容包括5座桥梁；绿化工程；信息化工程。
	/

	标段4
	1
	苏南运河常州天禧桥段航道整治工程
	交工
	航道整治里程0.101公里，改建桥梁1座。
	常州市

	
	2
	苏南运河镇江段航道疏浚工程
	交工
	新建二线引航道护岸工程1516米，疏浚量152962方。
	镇江市

	
	3
	苏南运河苏州何山桥改建工程
	交工
	改建桥梁1座。
	苏州市

	
	4
	苏南运河苏州长桥改建工程
	交工
	改建桥梁1座。
	苏州市


注：以上各标段对应的工程项目为预估项目，最终按照实际工程项目结算。根据《省交通运输厅关于进一步优化“拨改投”试点、项目质量监督、安全生产监管和建设市场行政执法监督工作的通知》（苏交执法〔2026〕10号）的要求，标段4对应的检测服务项目将由相应地级市交通工程质量监督机构作为买方代表履行采购人的职责和义务（除合同付款外）。苏南运河常州天禧桥段航道整治工程对应的买方代表为常州市交通运输综合行政执法支队，苏南运河镇江段航道疏浚工程对应的买方代表为镇江市交通运输综合行政执法支队，苏南运河苏州何山桥改建工程和苏南运河苏州长桥改建工程对应的买方代表为苏州市交通工程质量监督站。采购人、中标人、买方代表签署补充协议，明确各方职责和义务，并按照合同约定履行相应的义务。
2.服务内容
在收到采购人的检测指令后提交质量检测工作方案，方案经过采购人组织审查通过后组织开展质量检测工作。严格按照工作方案规定的检测内容及工期要求进行检测，确保数据真实、可靠。在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安全问题时，应及时报告采购人。现场检测结束后及时提交相应检测报告。
3.投标人及项目组成员要求
★投标人具有相关行政主管部门核发的水运工程结构（地基）甲级和水运工程材料甲级和公路工程试验检测综合甲级资质（或具有相关行政主管部门核发的水运工程结构（地基）甲级和水运工程材料甲级和公路工程桥梁隧道工程专项资质）（如投标人不具有以上资质、证书，其下属不具有独立法人资格的检测机构具有的，视为满足要求）。
★项目负责人：具备高级工程师及以上技术职称，且同时具有公路水运工程试验检测师资格证书（水运工程结构与地基或者水运材料专业）。
★其他检测人员：本项目至少投入3名现场检测人员且具有公路水运工程试验检测师资格证书（公路工程桥梁隧道工程专项、水运工程结构与地基或者水运材料专业）。
★为采购项目参建单位承担检测服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。各标段的中标人，须承诺不再承担对应标段所涉及的采购项目参建单位的检测服务。
★投标人应按招标文件规定的格式提供《规范招投标及履约行为提醒单》。
注：带“★”的作为实质性条款必须满足，否则作无效投标处理。
4.报价要求
4.1报价方式：本项目采用优惠率报价，且优惠率不得大于100%。本项目所称“优惠率”指招标文件明确的指导价格的下浮率，例A检测项目指导价为100元，投标人投标优惠率30%，则中标后A检测项目的核算价格为指导价×（100%-中标优惠率），即70元。后期合同执行期间，采用单价法计算服务费用，实际费用以中标人按照采购人指示要求完成的具体工作量核算，中标优惠率不得调整。核算总价不得超过预算金额。
4.2指导价格：本项目参照《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》(交质公〔2016〕8号)规定的试验检测参考价格标准。
4.3依据《交通建设工程质量监督第三方试验检测机构履约评价细则（试行）》，甲方将在合同期间对乙方的履约工作进行质量评价，以中标价的5%作为考核奖励金。该考核奖励金按合同段的履约考核结果进行支付：评价得分为95分及以上的，合同结束终期支付时，获得100%考核奖励金；评价得分大于等于85分且小于95分的，对存在问题整改并经甲方确认后，合同结束终期支付时获得50%考核奖励金；评价得分小于85分的，甲方对第三方试验检测机构项目负责人进行约谈，对存在问题整改并经甲方确认后，合同结束时无奖励。合同期间乙方对甲方的考评工作应当配合，并按《交通建设工程质量监督第三方试验检测机构履约评价细则（试行）》中有关规定对相关文书进行确认。乙方无正当理由拒不配合考评工作的，视同违约。
4.4投标人的投标报价，是指为优质完成本合同所有内容所涉及的全部费用，应当包括：检测及管理人员费用、检测报告费用、现场费用、安全生产费用（包括交通安全保障措施费、到交警、路政等部门办理相关手续等发生的所有费用）、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费及相关费用、检测方案（大纲）评审费、公司取费、投标及招标代理费、法定税金、利润等，本招标文件明示或暗示的所有风险、责任和义务等费用。
5.履约期限
本项目履约期限为：1年
6.项目付款方式
合同签订后15个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的50%；其余费用于2027年9月30日前按乙方实际进度工作量据实结算。
7.履约验收要求
（1）采购人依据采购文件相关要求以及中标人投标文件的承诺（不低于国家相关标准），对中标人提供的相关服务或交付的工作进行验收。
（2）经验收不合格的，中标人应当按照采购人要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或导致合同目的无法实现，采购人有权依据法律程序解除合同，并追究中标人违约责任。
（3）采购人成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。组建标准根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》执行。标段4的履约验收工作由相应地级市交通工程质量监督机构实施，并将考核结果报送采购人。
（4）履约验收程序根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》执行。
（5）依据《交通建设工程质量监督第三方试验检测机构履约评价细则（试行）》对中标人的履约工作进行质量评价。
（6）本项目涉及产权均归属于采购人所有，未经采购人同意，中标人不得擅自修改、使用、转让。
8.其他要求
（1）投标人应充分考虑在项目实施过程中，可能存在因政策变化或不可抗力因素影响等导致项目进度变化的，2026年对应标段所含项目跨年交（竣）工的，检测服务至实际交（竣）工时间，按照项目的增减予以综合核算，但不超过预算总价。
（2）为保证采购服务工作质量，采购人将结合工作需要，按照“抽检分离”的原则，邀请第三方检测机构对中标人现场所抽取的原材料、半成品等随机取样样品独立开展室内试验，中标人应做好配合工作。
“抽检分离”产生的经费由中标人承担，现场取样单价按取样单位投标所报单价的40%（检测项目指导价×（100%-中标优惠率））计量；室内试验单价按取样单位投标所报单价的60%（检测项目指导价×（100%-中标优惠率））计量。中标人还应无条件接受采购人按照“抽检分离”原则安排开展的其他标段的室内试验调配工作。
（3）中标后，不得分包、转包（提供承诺书）。
二、技术需求
（一）试验检测技术规范和要求
1、投标人应认真做好检测前期工作，投标人应编制详细的工作大纲、检测操作规程和评定标准，制定检测方案，经评审后才可实施；采购人有权在相关规范标准规定范围内提出任何检测要求。投标人在收到采购人的检测指令后，提交质量检测工作方案，方案经过采购人组织讨论通过后，开展质量检测工作。
2、在接到委托方要求现场检测的通知后，受托方必须在委托方指定时间前进场，并做好开展检测工作的一切准备工作。
3、现场检测结束后，按照实际情况及委托人要求及时提供检测报告（含电子版）。
4、检测报告须严格按照相关规范标准要求编制。检测报告中至少应包括以下内容：
一是检测概况，至少应包含检测内容、技术要求、检测量、检测频率、检测时间、所测部位、所用仪器、遵照规范等；
二是检测结果及结论：至少应包括主要指标统计合格率、质量等级等；
三是检测结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步结论及处理措施建议等。
在试验检测过程中，优先采用本行业的标准，如无本行业的相关标准或规范，允许采用国标及其他标准，采用的顺序：国标—其他标准；如果国家或有关部门颁布实施了新的技术标准或规范，则投标人应采用新的标准或规范进行试验检测，如不能采用新的标准或规范，应征得采购人的书面同意。
5、投标人具有无人机辅助检查的设备和能力（提供承诺书）。
6、检测单位在试验检测工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程、水运工程部分）和下述标准、规范（包括但不限于）：
（1）《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部2017年第28号令）；
（2）《航道工程建设管理规定》 （交通运输部令2019年第44号）  
（3）《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）；
（4）《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）（JTGF80/1-2017）；
（5）《关于印发公路工程竣（交）工验收办法实施细则的通知》（交公路发2010第65号）；
（6）《省交通综合执法局关于印发江苏省公路水运建设工程质量监督工作程序及标准的通知》（苏交执法质〔2020〕1号）；
（7）《江苏省水运工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕3号）；
（8）《江苏省公路工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕2号）；
（9）《省交通运输厅关于印发<江苏省内河干线航道建设管理办法>的通知》（苏交规〔2021〕3号）；
（10）江苏省交通运输厅关于印发《江苏省打造公路水运品质工程实施方案》（苏交质〔2017〕6号）的通知；
（11）《港口工程建设管理规定》（交通运输部令2019年第32号）；
（12）《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》（JTS 239-2015）；
（13）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；
（14）JGJ/T193《混凝土耐久性检验评定标准》 
（15）GB50204《混凝土结构施工质量验收规范》 
（16）GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》 
（17）JGJ/T23《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 
（18）CECS 02《超声回弹综合检测混凝土强度技术规程》 
（19）JT/T 695《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》 
（20）JTG F10《公路路基施工技术规范》 
（21）JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》 
（22）JTJ 034《公路路面基层施工技术规范》 
（23）JTG F30《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 
（24）JTG/T F50《公路桥涵施工技术规范》 
（25）JTG F71《公路交通安全设施施工技术规范》 
（26）JTG E60《公路路基路面现场测试规程》 
（27）其他相关现有国家及行业法规、标准、规程、工程设计及合同等有关文件等。
在试验检测过程中，优先采用本行业的标准，如无本行业的相关标准或规范，允许采用国标及其他标准，采用的顺序：国标—其他标准；如果国家或有关部门颁布实施了新的技术标准或规范，则受托方应采用新的标准或规范进行试验检测，如不能采用新的标准或规范，应征得采购人的书面同意。
[bookmark: _Toc68869067]（二）交工质量核验工作内容和实施方法
交工质量核验工作包括工程实体验证性检测、工程观感质量评价、工程内业资料审查和工程建设标准强制性条文符合性审查。
1、工程实体验证性检测应当按照《江苏省水运工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕3号）附录2中不同工程类别规定的抽查项目及频率开展，并计算工程实体得分。其中混凝土强度、钢筋保护层厚度、抗氯离子渗透性能、混凝土面层厚度等验证性检测应当按照规定的抽查项目以及频率开展，合格判定标准按照《水运工程质量检验标准》附录D执行。
跨航道桥梁工程实体验证性检测应当按照《江苏省公路工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕2号）附件十五中对应桥梁抽查项目及频率开展；对《江苏省公路工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕2号）中未列出的检测项目，可以根据工程实际情况增加检测项目，同时抽查项目及频率须结合现场条件和委托方的需求确定。各标段采购需求表中所列水运工程类型对应的工程实体检测项目见本篇附件。
2、水运工程及跨航道桥梁工程观感质量评价应当分别按照《江苏省水运工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕3号）附录3和《江苏省公路工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕2号）附件十六中规定的检查内容、方法及评分标准执行。
3、水运工程内业资料审查应当按照《江苏省水运工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕3号）附录4中不同工程类型的单位工程内业资料、单位工程安全和功能检验资料以及主要功能抽查记录进行抽查，并按《江苏省水运工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕3号）附录4中评分标准予以评分。
（三）竣工质量鉴定工作内容和实施方法
竣工质量鉴定工作包括交工质量核验、交工验收和质量回访提出的主要问题整改情况检查、试运行期质量缺陷及质量问题处理情况检查、竣工实体质量复测、工程观感质量检查、工程内业资料审查。
1、竣工实体质量复测应当按照《江苏省水运工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕3号）附录2和《江苏省公路工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕2号）附件十五中各类实体检测项目表中带“*”的抽查项目进行竣工复测检测，复测结果和其他抽查项目在交工核验时的检测结果，作为竣工质量鉴定的依据。《江苏省水运工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕3号）未列出的竣工验收复测项目，可以根据工程实际情况增加复测项目。对独立桥梁工程，批复的设计中有护岸工程要求的，护岸工程应作为检查项目进行检查。各标段采购需求表中所列水运工程类型对应的工程实体检测项目见本篇附件实体检测项目表中带“*”的抽查项目。
2、工程观感质量检查应当按照《江苏省水运工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕3号）附录3和《江苏省公路工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕2号）附件十六中不同工程类别规定的检查内容、方法执行。
3、工程内业资料审查按照《江苏省水运工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕3号）要求审查，主要为交工质量核验、交工验收和质量回访提出的主要问题整改情况、试运行期质量缺陷及质量问题处理情况、交工未完工程处理情况、试运行期间沉降位移变形监测等相关资料审查。
航道整治工程实体检测项目抽查评估内容、方法及频率
	工程类别
	工程
部位
	抽查项目
	抽查方法
	抽查频率
	权值
	合格率

	堤
坝
工
程
	坝体
	整体尺度*
	用全站仪或者GPS等测量
	每结构形式抽查20%且不少于1座
	3
	

	
	
	边坡坡度
	用全站仪等测量
	每结构形式抽查20%且不少于1座,每座不少于3个断面
	3
	

	
	
	坝顶宽度
	用钢尺测量
	
	1
	

	
	坝面
	实体（预制、现浇）强度
	回弹法
	10%且不少于10件
	3
	

	
	
	块石质量
	用钢尺等测量或者观察
	每结构形式抽查1座,每座不少于10处
	1
	

	
	
	坝面整理
	用钢尺等测量或者观察
	
	1
	

	护
岸
工
程
	护坡
	砼（预制、现浇）
面层强度、厚度
	回弹法或者取芯法
	10处/1000m且不少于10处
	3
	

	
	
	砼面层质量、缝宽、相邻板高差
	用2m靠尺和塞尺等测量
	10处/1000m且不少于10处
	1
	

	
	
	块石质量
	用钢尺等测量或者观察
	5处/1000m且不少于5处
	1
	

	
	
	石块面层
铺砌质量
	用2m靠尺和塞尺测量垂直两方向
	
	1
	

	
	
	边坡坡度
	用全站仪或者测深仪等测量
	
	1
	

	
	基础
	混凝土强度
	回弹法
	5%-10%且不少于5段
	3
	

	
	
	平面尺寸
	用钢尺测量
	1处/100m且不少于10处
	1
	

	
	岸壁
	混凝土强度
	回弹法或者取芯法
	每结构形式抽检5%-10%且不少于5段
	3
	

	
	
	墙顶轴线位置*
	用全站仪等测量两端和中部
	每结构形式抽检1%-2%且不少于10段
	2
	

	
	
	相邻段错台
	用钢尺测量迎水面和顶面
	每结构形式抽检10%且不少于10段
	1
	

	
	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺测量中部垂直两方向
	每结构形式抽检1处/100m且不少于10处
	1
	

	
	
	墙面倾斜
	吊线测量
	每结构形式抽检5处/1000m且不少于5处
	2
	

	
	
	顶面高程*
	用水准仪检查两端和中部
	每结构形式抽检10%且不少于10段
	2
	

	
	
	顶面宽度
	用钢尺检查三分点处
	
	1
	

	墙后工程
	回填土压实度
	用灌砂筒检测
	不少于10处/标段
	1
	


备注：围堰撤除前，护岸现浇底板及墙身混凝土强度、墙面倾斜、临水面平整度等指标抽查要求为建设单位按照上表要求进行检测，质监机构按照建设单位抽检频率的10%进行核验；核验结果符合要求的，质监机构可采纳其数据。表中指标仅为交工质量核验基本抽查指标，可根据工程实际情况及特点确定相应指标项。
港口道路堆场工程实体检测项目抽查评估内容、方法及频率
	工程部位
	抽查项目
	抽查方法
	抽查频率
	权值
	合格率

	桩基工程
	完整性
	低应变
	桩基总数的1%-3%且不少于5根
	3
	

	软基处理
	桩位
	用全站仪测量，或拉线结合钢尺测量
	5%且不少于5处
	2
	

	
	桩顶标高
	用水准仪测量
	5%且不少于5处
	1
	

	基层与垫层
	厚度
	用钢尺测量，必要时挖孔检验
	每条道路1处/500m且不少于3处；
每个堆场1处/5000m2且不少于5处
	2
	

	
	压实度
	用灌砂筒检测
	
	2
	

	面层
	水泥混凝土面层
	混凝土抗折强度、厚度
	取芯检测
	道路：长度不大于1000m检测1处，且不应当少于3处；
堆场：面积不大于5000m2检测1处，且不应当少于3处
	3
	

	
	
	平整度*
	用2m靠尺和塞尺测量中部垂直两方向
	每条道路1处/100m且不少于20处；
每个堆场1个断面/50 m2且不少于5个断面
	1
	

	
	
	道路宽度
	用钢尺测量
	
	1
	

	
	
	砼路面相邻板高差*
	用塞尺测量
	每处测膨胀缝位置相邻板高差不少于3点
	1
	

	
	沥青混凝土面层
	厚度
	取芯钢尺测量
	每条道路1处/1000m且不少于3处；每个堆场1处/5000m2且不少于3处
	3
	

	
	
	压实度
	取芯检测
	每条道路1处/1000m且不少于3处；每个堆场1处/5000m2且不少于3处
	2
	

	
	
	平整度*
	用2m靠尺和塞尺测量中部垂直两方向
	
	1
	

	
	预制混凝土板块面层、料石铺砌面层、泥结碎石面层
	平整度*
	用2m靠尺和塞尺测量中部垂直两方向
	每个堆场1处1000m2且不少于10处
每条道路1处/1000m且不少于10处
	1
	

	
	
	相邻块顶面高差
	钢尺量，取大值
	
	1
	

	
	
	砌缝顺直
	拉20m线，用钢尺量
	
	1
	

	构筑物
	现浇轨道梁及轨道
	混凝土强度
	回弹法或者超声回弹综合法
	1%-2%且不少于5件
	3
	

	
	
	顶面标高*
	水准仪检查两端的两边
	总段数的5%且不少于3段
	1
	

	
	
	同一截面
两轨高差*
	水准仪测量
	1处/20m且不少于10处
	1
	

	
	跑道梁、箱角梁
	顶面标高*
	水准仪检查两端的两边
	总段数的5%且不少于3段
	1
	

	
	
	顶面平整度
	用2m靠尺和塞尺测量
	总段数的5%且不少于3段
	1
	

	道路与堆场工程总体
	中线位置*
	全站仪测量
	道路：1处/100m且不少于5处
堆场：1处1000m2且不少于5处
	3
	

	
	顶面标高*
	水准仪测量
	
	1
	

	
	宽度
	测距仪或者钢卷尺测量
	
	3
	


[bookmark: _Toc27633]
疏浚和吹填工程实体检测项目抽查评估内容、方法及频率
	工程
类别
	抽查项目
	抽查方法
	抽查频率
	权值
	合格率

	疏浚
工程
	水深
	用单波束或者多波束测深仪测量
	1个断面/100m且不少于10个断面
	3
	

	围埝
	顶部宽度
	用全站仪、GPS和钢尺测量
	1个断面/100m且不少于10个断面
	2
	

	
	顶部高程
	用水准仪测量
	1个断面/100m且不少于10个断面
	1
	

	
	围埝轴线
	用全站仪或者GPS等测量
	1个点/100m且不少于10个点
	2
	

	吹填
	完工吹填平均高程
	用水准仪测量
	1个断面/100m且不少于10个断面
	2
	


备注：疏浚工程水深抽查要求为建设单位按照上表要求进行检测，质监机构按照建设单位抽检频率的30%进行核验，或者建设单位牵头实施，双方对检测结果共同使用。
[bookmark: _Toc8899]航道标志、标牌工程实体检测项目抽查评估内容、方法及频率
	工程部位
	抽查评估项目
	抽查评估方法
	抽查评估频率
	权值
	合格率

	里程牌和
界桩
	基础混凝土强度
	用超声回弹法或取芯法等检测
	1%-2%且不少于5处
	3
	

	
	基础平面尺寸
	用钢尺检查
	里程牌按总数的10%检查，界桩按总数抽查20%
	1
	

	
	牌、桩竖直度
	吊线用钢尺检查
	里程牌按总数的10%检查，界桩按总数抽查20%
	1
	

	标志和标牌
	基础混凝土强度
	每泊位用超声回弹法或取芯法等检测
	1%-2%且不少于5处
	3
	

	
	立柱竖直度
	吊线用钢尺检查
	逐座检查
	1
	

	
	标志板净高
	用钢尺检查
	取最不利点检
	2
	

	
	标志板尺寸
	用钢尺检查
	逐块检查
	1
	

	
	反光膜规格和数量
	观察检查
	5%且不少于3处
	1
	

	
	钢结构涂层厚度及效果
	用涂层测厚仪和观察
	5%且不少于3处
	1
	



跨航道桥梁工程抽查评估内容、方法及频率
	单位
工程
	分部工程
类别
	抽查评估项目
	权值
	备注
	权值

	路基
工程
	路基土石方
	路基土石方
	压实度
	3
	每处每车道不少于1点。
	3

	
	
	
	弯沉
	3
	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测。
	

	
	
	
	边坡坡度*
	1
	每处两侧各测不少于两个坡面。
	

	
	
	软土地基
	桩距
	1
	每个处理段落抽2处，每处纵横各连续测10个间距。
	

	
	
	
	桩径
	1
	每个处理段落抽2处，每处纵横向测2点。
	

	
	
	
	桩基完整性
（管桩）
	1
	每个处理段落抽10根。
	

	
	排水工程
	断面尺寸
	1
	每处抽不少于两个断面。
	1

	
	
	铺砌厚度
	3
	每处开挖检查不少于1个断面。
	

	
	小桥
	砼强度
	3
	每座用回弹仪或超声波测上、下部结构，不少于构件总数的1-5%且不少于3个，每个构件不少于10个测区。
	2

	
	
	主要结构尺寸
	1
	每座抽10-20个，包括桥长、桥宽、立柱直径等。 
	

	
	涵洞
	砼强度
	3
	每处用回弹仪或超声波测不少于10个测区。
	1

	
	
	结构尺寸
	2
	每道5-10个。
	

	
	支挡工程
	砼强度
	3
	每处用回弹仪或超声波测不少于10个测区。
	2

	
	
	断面尺寸
	3
	每处开挖检查不少于1个断面。
	

	
	
	表面平整度
	1
	每处测3尺。
	

	路面
工程
	路面面层
	沥青路面压实度
	3
	每处不少于1点。
	3

	
	
	沥青路面弯沉*
	3
	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测。在检测安全条件不满足时，可仅检测行车道。
	

	
	
	平整度*
	2
	高速、一级公路连续检测。
	

	
	
	抗滑*
	2
	高速、一级公路检测横向力系数、构造深度。
	

	
	
	沥青路面车辙*
	1
	允许偏差：≤10mm；每处每车道至少测1个断面。激光仪每车道连续检测。
	

	路面
工程
	路面面层
	沥青路面渗水系数
	2
	每处不少于1点。
	

	
	
	砼路面强度
	3
	每处不少于1点。
	

	
	
	砼路面相邻板高差*
	1
	每处测膨胀缝位置相邻板高差不少于3点。
	

	
	
	厚度
	3
	每处不少于1点。
	

	
	
	宽度、横坡
	1
	每处1-2个断面。
	

	路面
工程
	路面底基层、
基层
	压实度
（芯样成型情况）
	3
	双车道每处1点。
	2

	
	
	厚度
	3
	双车道每处1点。
	

	
	
	平整度
	2
	3m直尺：每200m测1处×10尺。
	

	
	
	宽度、横坡
	1
	每处1个断面。
	

	桥梁（不含小桥）
	下部
	墩台砼强度
	3
	每墩台用回弹法或超声回弹法测不少于10个测区。
	2

	
	
	主要结构尺寸
	1
	每个墩台测不少于2点。
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	1
	每墩台测2-4处，每处不少于5点。
	

	
	
	全高竖直度
	1
	每个墩台测两个方向。
	

	
	
	桩身完整性
	1
	抽查评估不少于桩基总数的3%，特大桥、大桥不少于5根，中、小桥不少于2根。
	

	
	上部
	砼强度
	3
	抽查主要承重构件，每孔用回弹法或超声回弹法测不少于10个测区。
	3

	
	
	主要结构尺寸
	2
	每座桥测10-20点，包括底板宽度、腹板高度、顶底板厚度等。
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	1
	每孔测2-4处，每处不少于10点。
	

	
	桥面系
	桥面铺装平整度*
	1
	每联＞100m时用连续式平整度仪分车道检测；不足100m时每联用三米直尺测3处，每处3尺，最大间隙h：高速、一级公路允许偏差3mm，其他公路允许偏差5mm。
	2

	
	
	桥面宽度、厚度、横坡
	1
	单幅每100m测不少于3个断面，每断面1点。
	

	
	
	桥面抗滑*
	2
	单幅每200m测不少于3处，每处1点。
	

	
	钢箱梁
	焊缝探伤
	2
	按设计要求，设计未要求时按5%抽查。
	2

	
	
	高强螺栓扭矩
	3
	检查5%，且不少于2个。
	

	桥梁（不含小桥）
	钢箱梁
	干膜总厚度
	1
	每座桥测10-20点，连续梁桥每跨测10-20点。
	

	
	
	主要结构尺寸
	2
	每座桥测10-20点。
	

	
	斜拉桥、悬索桥桥梁总体
	顺桥向塔顶偏位
	2
	每塔检测。
	2

	
	
	桥长
	1
	每桥测2点。
	

	
	
	桥面纵向线型
	2
	每20m检测1点。
	

	
	
	横桥向对称点
高差
	2
	每20m检测1点。
	

	
	
	索力误差
（斜拉索、主缆索股、吊索）
	2
	抽测不少于3%。
	

	声屏障工程
	声屏障工程
	高度
	2
	每处测2-3点。
	1

	
	
	屏体厚度
	1
	每处测2-3点。
	

	
	
	镀（涂）层厚度
	1
	每处测10-20点。
	

	交通安全设施
	标志
	立柱竖直度
	1
	每柱测两个方向。
	1

	
	
	标志板净空
	2
	取不利点。
	

	
	
	标志面反光膜逆反射系数
	2
	每块测不少于2点。
	

	
	标线
	逆反射亮度系数
	2
	每处测不少于5点。
	1

	
	
	标线厚度
	2
	每处测不少于5点。
	

	
	防护栏
	波形梁板基底金属厚度
	2
	每处不少于5点。
	2

	
	
	波形梁钢护栏立柱基底壁厚
	2
	每处不少于5点。
	

	交通安全设施
	防护栏
	波形梁钢护栏立柱埋置深度
	2
	每处不少于1根。
	

	
	
	波形梁钢护栏横梁中心高度
	1
	每处不少于5点。
	

	
	
	砼护栏强度
	2
	用回弹仪或超声波每处不少于2个测区，测区总数不少于10个。
	

	
	
	砼护栏断面尺寸
	2
	每处不少于5点。
	


[bookmark: _Toc32439]
房屋建筑工程实体检测项目抽查评估内容、方法及频率
	工程
部位
	抽查项目
	抽查方法
	抽查频率
	权值
	合格率

	基础
	混凝土强度
	回弹法或取芯法
	超声回弹综合法或取芯法，桩、梁、板构件总数的1%-2%且不少于5件
	3
	

	
	钢筋保护层厚度
	用钢筋保护层厚度测定仪检查
	非破损法，桩、梁、板总数的1%-2%且不少于3件
	2
	

	
	表面平整度
	用靠尺检查
	用靠尺检查，每构件表面一处
	1
	

	
	构件尺寸
	钢尺测量
	每个构件一处
	1
	

	主体结构
	混凝土强度
	回弹法或取芯法
	超声回弹综合法或取芯法，桩、梁、板构件总数的1%-2%且不少于5件
	3
	

	
	钢筋保护层厚度
	用钢筋保护层厚度测定仪检查
	非破损法，桩、梁、板构件总数的1%-2%且不少于3件
	2
	

	
	垂直度或坡度
	吊锤、坡度尺测量
	每个单体工程每层抽查10-20点
	1
	

	
	表面平整度
	靠尺测量
	每个单体工程每层抽查10-20点
	1
	

	
	楼板厚度
	超声波或钢尺测量
	每个单体工程每层抽查1-2处
	1
	

	建筑装饰装修
	楼地面平整度
	靠尺测量
	每个单体工程每层抽查10-20点
	1
	

	
	墙面平整度
	靠尺测量
	每个单体工程每层抽查10-20点
	1
	

	
	阴阳脚方正
	钢尺测量
	每个单体工程每层抽查10-20点
	1
	

	
	门槽口宽度、高度
	钢尺测量
	每个单体工程每层抽查10-20点
	1
	



[bookmark: _Toc23121]绿化工程实体检测项目抽查评估内容、方法及频率
	工程部位
	抽查项目
	抽查方法
	抽查频率
	权值
	合格率

	树木
	成活率
	点株
	抽查5%
	2
	

	
	规格数量
	点株及钢尺量
	抽查5%
	1
	

	花卉
	成活率
	点株
	抽查5%
	2
	

	
	规格数量
	点株及钢尺量
	抽查5%
	1
	

	草坪
	种植覆盖率
	钢尺量
	抽查5%
	1
	






[bookmark: _Toc29568]第五章  合同主要条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。



合同编号: 




[bookmark: _Toc67491106][bookmark: _Toc65840799]	省交通综合执法局政府采购合同
[bookmark: _Toc67491107][bookmark: _Toc65840800]（服务类示范文本）
[bookmark: _Toc67491108][bookmark: _Toc65840801]（封面）



项目名称：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：


甲、乙双方根据       （省政府采购中心/委托代理机构）             项目☐公开招标☐竞争性谈判☐竞争性磋商☐单一来源谈判☐询价采购的结果，签署本合同。
一、采购标的
1.1 服务名称
                                                    
1.2 服务范围、内容及服务要求
                                                                        
1.3 服务期限按照第     种方式明确
（1）本合同服务期限自     年   月   日起，至     年   月   日止。
（2）本合同服务期限自签订合同之日起，至     年   月   日止。
（3）本合同服务期限自     年   月   日起，至              止。
1.4服务地点（域）
本合同约定的服务地点（域）：                  。  
二、合同金额
2.1本合同金额按照第     种方式明确：
(1)本合同为固定总价合同，合同金额（含税）为人民币         整，（￥          整）。
(2)本合同为固定单价合同，本项目预算金额为人民币          整（￥          整），合同实施过程中单价不予调整，结算的服务费用以最终实际发生的服务数量为准。服务单价确定方式：                                
(3)本合同为其他非固定总价合同，本项目预算金额为人民币          整（￥          整），服务费用计算方式：                                   
                                                                         
本合同价款包含所有乙方提供合同约定相关服务的报酬及乙方提供合同中相关服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
2.2关于合同金额计算的补充约定事项：                                    
三、合同履行
3.1本合同范围内服务的提供参照本项目采购文件以及乙方响应文件承诺的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。
3.2补充条款：                                                  　    
四、服务成果内容和形式
4.1本合同应提交的成果内容、完成期限、成果形式及相关要求：
                                                    
五、履约验收
5.1 本合同履约验收要求为（包括但不限于：履约验收的实施主体、验收时间、验收方式、验收内容和标准）                     。
5.2 甲方依据以上验收要求对乙方提供的相关服务进行阶段性验收（如有）及总体验收。
5.3 经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合验收相关标准。逾期不予整改或整改后仍不能符合相关要求，或导致合同目的无法实现，甲方有权依据法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。
六、款项支付 
6.1 本合同款项采用以下第     种方式支付：
(1) 本合同款项分三期支付。支付条件（时间）及支付金额如下：
第一期:合同签订后  个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的    %,计人民币                     整（￥             整）。
第二期：当                         时支付第二期款项，付款比例为合同金额的    %,计人民币              整（￥           整）。
第三期：当乙方提供本合同所有服务成果并经甲方验收通过后    工作日内，支付剩余款项，计人民币                     整（￥             整）。
(2) 本合同款项分两期支付。支付条件（时间）及支付金额如下：
第一期:合同签订后  个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的    %,计人民币                     整（￥             整）。
第二期：当乙方提供本合同所有服务成果并经甲方验收通过后    工作日内，支付剩余款项，计人民币                     整（￥             整）。
(3) 乙方无预付款要求的，在            时按乙方实际完成的工作量据实结算。
(4)合同签订后  个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的   %，计人民币         整（￥       整），其余费用       按乙方实际进度工作量据实结算。
    6.2甲方在支付上述款项前，应收到乙方提供的与应付款项等额的税务发票。因乙方未能根据合同提交相应票据和资料，导致甲方未能如期付款的，甲方不承担延期付款责任。
七、争议与纠纷处理
7.1 本合同执行过程中发生争议或纠纷时，由甲乙双方协商解决，若协商不成，双方一致同意采用以下第   种方式处理：
（1）申请仲裁，约定向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。
（2）提起诉讼，约定向甲方所在地法院提起诉讼。
八、知识产权
8.1 乙方应保证为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。
九、产权归属
9.1 本项目的成果形成的知识产权归属约定如下：         。
如未约定，产权均归属于甲方。
十、权利和义务
10.1 甲方权利
10.1.1甲方有权对乙方依照合同提供的服务进行监督和检查。
10.1.2甲方有权对所发现的问题进行调查和处理，若发现乙方完成的服务内容与合同约定不符的，甲方有权要求乙方限期整改，若造成甲方损失，还应承担违约责任。
10.2 甲方义务
10.2.1 在能力范围内，配合乙方履行本合同，尽量为乙方的履约提供必要的支持。
10.2.2 按照合同约定向乙方支付款项。
10.2.3 合同履行完毕后，及时组织验收。
10.3 乙方权利
10.3.1 乙方有权依约收取费用。
10.3.2 乙方有权拒绝甲方提出的除合同约定和乙方承诺以外的其他要求。
10.3.3 乙方有权拒绝甲方在服务过程中的不正当要求和违规行为，并可以依法主张其合法权利。
10.4 乙方义务
10.4.1 严格执行国家的法律、法规，守法经营，按章办事，自觉维护甲方的利益。
10.4.2 接受甲方的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。
10.4.3按照响应文件的承诺以服务进程进行管理与控制，包括制定方案、合理配备工作人员、设施设备，按期组织实施，交付项目成果，保证服务项目质量。
10.4.4乙方应严格按照安全标准进行本项目服务，并采取必要的安全防护措施。若需上路作业应按规定办理相关手续，确保本项目服务人员、车辆及设备等的安全。乙方在服务过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方一律不承担任何责任和费用。
十一、违约责任
11.1如乙方未按合同约定，或未按照甲、乙双方最终商定的整改期限内完成本项目，每延期一日(或每发生一次)，甲方有权要求乙方向甲方支付合同总价   ‰的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的10％。如延期超过   日或者延误服务确认
   次，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
　　11.2如甲方未按合同约定的期限付款，每延期一日，乙方有权要求甲方支付合同总价   ‰的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的10％。如延期付款超过   日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
　　11.3因乙方工作失误而造成的破坏或损失，乙方需承担赔偿或修复完好的责任，由此而发生的相关费用由乙方承担。
　　11.4如因乙方服务工作不及时或者质量不能满足合同要求，造成影响的，甲方有权指定第三方进行服务，所发生费用全部由乙方承担。
　　11.5如发生违约事件，履约方要求违约方支付违约金时，应当以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等，违约方在收到上述通知后，应当于7日内答复对方，并支付违约金。
　　11.6其他违约责任约定：                                               
十二、保密条款
    12.1乙方在履行合同过程中对获知甲方信息资料均负有保密责任，未经许可不得向第三方泄露。如违反本条款规定，应当承担相应的法律责任，但法定或约定应向司法机关或仲裁机构提供的除外。
    12.2乙方对所获得甲方的保密信息负有保密义务的期限为永久，不受本合同解除的限制，直至保密信息已进入公共渠道或甲方以书面形式明确表示无须再负保密义务为止。
    12.3甲方有特殊保密要求的，应当另行签订保密协议，以保密协议的约定为准。
十三、转包或分包
13.1 本合同范围内的服务，应由乙方直接组织实施，不得转让他人。
13.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。
十四、履约担保
 14.1 本合同履约担保按照以下第    种方式提供：
(1) 乙方不提供履约担保。
(2) 乙方提供银行保函，保函金额为合同金额的   %，计人民币          整， （￥        整），到期日为_______。
(3) 乙方采用银行汇票、转账支票或电汇方式缴纳履约保证金，金额为人民币__________整，在合同签订前___个工作日内一次性缴纳。合同履行结束后___个工作日内，将履约保证金退还给乙方（无息退还）。如乙方违反合同约定，甲方有权根据合同条款从履约保证金中扣除相应的违约金额。
若根据合同约定或因其它任何原因使该项履约保证金被甲方扣除或经协商抵扣或用于赔偿甲方及/或第三方损失等情形减少而不足本合同履约保证金规定数目的，乙方应当在该情形出现之日起3个工作日内日内将其补足。
十五、其他条款
                         
十六、组成本合同的文件
　　16.1 合同及附件；
　　16.2成交通知书；
　　16.3采购文件和乙方的响应文件；
　　16.4采购过程中有关补充资料和澄清文件等（如有）；
　　16.5 甲乙双方商定的其他必要文件。
　　上述文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
　　十七、不可抗力
　　17.1当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并在事件结束后7个自然日内提供事实性证明。
　　17.2因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方
协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。
　　17.3因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本
合同。
十八、合同生效及其他
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照国家合同相关法律法规执行。
18. 3 本合同一式六份，具有同等法律效力，中文书写。甲乙双方各执三份。


甲方（单位盖章）：乙方（单位盖章）：
江苏省交通运输综合行政执法监督局                    
统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：
单位住所地：                          单位住所地：
法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：
联系电话：                            联系电话：          
签订日期：     年   月  日  　        签订日期：      年   月  日
1

3

2026年省管水运工程交（竣）工核验（鉴定）检测补充协议（工程项目①）

甲方（买方）：_______________________
乙方（卖方）：_______________________
丙方（买方代表②）：_______________________

甲方和乙方共同签署了《2026年省管水运工程交（竣）工核验（鉴定）检测项目合同》（以下简称“主合同”）。现根据主合同要求，订立如下补充协议：
1.甲方委托丙方代表甲方，向乙方下达工作指令，统筹协调检测实施过程中现场作业、外部单位对接、项目进度推进等相关事宜，对乙方履约情况进行考核，并将考核结果报送甲方，配合甲方完成项目履约验收、款项支付。
2.乙方全程接受丙方开展的日常管理、工作指令、现场检查与履约考核，严格按照丙方确定的技术标准、工作节点开展检测作业，所有工作资料统一报送丙方初审。
3.除本补充协议明确所作修改的条款之外，主合同的其余部分继续有效。
4.本协议一式玖份，合同各方各执叁份，自各方签字盖章之日起生效。

甲方（单位盖章）：江苏省交通运输综合行政执法监督局
统一社会信用代码：________________________ 
单位住所地：____________________________ 
法定代表人或授权代表：__________________ 
联系电话：______________________________ 
签订日期：______年____月____日

乙方（单位盖章）：________________________ 
统一社会信用代码：________________________ 
单位住所地：____________________________ 
法定代表人或授权代表：__________________ 
联系电话：______________________________ 
签订日期：______年____月____日

丙方（单位盖章）：________________________ 
统一社会信用代码：________________________ 
单位住所地：____________________________ 
法定代表人或授权代表：__________________ 
联系电话：______________________________
签订日期：______年____月____日


注：①苏南运河镇江段航道疏浚工程、苏南运河苏州何山桥改建工程、苏南运河苏州长桥改建工程、苏南运河常州天禧桥段航道整治工程；
②苏南运河镇江段航道疏浚工程对应的丙方为镇江市交通运输综合行政执法支队；苏南运河苏州何山桥改建工程和苏南运河苏州长桥改建工程对应的丙方为苏州市交通工程质量监督站；苏南运河常州天禧桥段航道整治工程对应的丙方为常州市交通运输综合行政执法支队。



合同协议书附件1：政府采购项目中标单位廉政承诺书

政府采购项目中标单位廉政承诺书

省交通运输综合行政执法监督局：
根据党中央全面从严治党战略部署、交通运输部“清廉交通”建设指导意见以及江苏省交通运输行政执法监督局（以下简称“省交通综合执法局”）有关党风廉政建设要求，我方作为**[项目名称]（项目编号：[项目编号]**）的中标单位，为规范本项目履约行为，强化廉政风险防控，坚守廉洁从业底线，自觉接受采购单位及相关部门的监督，切实维护政府采购活动的公开、公平、公正，保障国家利益、公共利益和采购单位合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《江苏省政府采购履约验收管理办法》等法律法规及相关规定，结合本项目实际，郑重作出如下廉政承诺，自愿接受采购单位及社会各界的监督，如有违反，自愿承担相应法律责任和违约责任。
一、严格遵守法律法规与政策规定
我方牢固树立“诚信履约、廉洁从业”理念，深刻认识政府采购工作的严肃性和重要性，严格遵守政府采购各项法律法规、行业准则和采购单位的相关规定，全面履行中标合同义务，恪守诚实信用原则，绝不违反合同实质性内容，助力营造风清气正的政府采购环境，配合采购单位推进“清廉交通”建设。
二、杜绝利益输送等违规行为
1．绝不向省交通综合执法局工作人员、采购代理机构、评审专家及其他相关关联人员赠送现金、礼品、有价证券、支付凭证、股权、回扣、好处费、其他财物等不正当利益，绝不安排宴请、旅游、健身、娱乐等可能影响公正履职的活动，绝不为工作人员本人或亲友提供任何形式的便利、帮助或优惠，绝不与工作人员发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关系；
2．绝不与省交通综合执法局工作人员私下协商、背离合同实质性内容签订补充协议；
3．绝不在履约中以次充好、偷工减料、拖延工期；
4． 绝不将中标项目违法转包、擅自分包，或擅自变更项目负责人、核心技术人员；
5． 绝不索取、收受省交通综合执法局工作人员、采购代理机构的任何不当利益，也不利用项目实施便利谋取个人或第三方私利；
6．严格遵守政府采购保密规定，绝不泄露本项目相关保密信息（包括但不限于采购文件、投标文件、技术参数、验收标准、履约细节等），绝不建立或加入与本项目相关的不正当联络群，杜绝通过不正当渠道传递涉密信息，切实履行保密义务。
三、规范履约与主动接受监督
1．严格按招标文件、投标文件及中标合同约定履约，严控项目质量、进度与成本，确保项目成果符合采购需求；
2．主动接受省交通综合执法局计划、财务、纪检部门及社会公众的监督检查，如实提供项目资料、财务凭证、沟通记录等相关材料，不拒绝、不阻挠、不隐匿；
3．建立项目廉政台账，加强内部人员廉政教育，对参与项目的团队成员严格管理，杜绝违规行为，若发生相关问题，我方承担全部责任。
四、违约责任承担
若我方违反上述任一承诺，自愿承担以下后果：
1．接受省交通综合执法局取消中标资格、没收履约保证金、终止合同、拒付工程款等处理；
2．承担由此给省交通综合执法局、采购代理机构造成的全部经济损失及相应法律责任（含民事、行政乃至刑事责任）。
本承诺书作为中标合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力，自我方签字盖章之日起生效，持续约束至项目完全履约完毕。

承诺单位（公章）：[中标单位全称]
法定代表人/授权代表（签字）：[签字]
统一社会信用代码：[代码]
日期：[YYYY年MM月DD日]





合同协议书附件2：政府采购项目中标单位廉政合同

政府采购项目中标单位廉政合同
合同编号：
项目名称：______________
项目编号：________________________
签订地点：江苏省南京市____区
签订时间：______年____月____日

甲方（采购人）
单位名称：________________________
统一社会信用代码：________________
地址：____________________________
联系人：____________ 联系电话：____________

乙方（中标供应商）
单位名称：________________________
统一社会信用代码：________________
地址：____________________________
法定代表人：______________________
项目负责人：______________________
联系电话：________________________
为规范江苏省交通运输综合行政执法监督局（以下简称“甲方”）政府采购项目履约行为，强化政府采购领域廉政风险防控，规范采购行为，维护国家利益、公共利益和甲乙双方合法权益，防范利益输送、围标串标、商业贿赂等违纪违法问题，保障采购项目公开、公平、公正、廉洁实施，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购需求管理办法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《江苏省政府采购履约验收管理办法》及江苏省交通运输厅关于政府采购廉政管控相关规定，结合甲方政府采购项目（以下简称“本项目”）实际情况，甲乙双方本着平等自愿、权责对等、诚实信用、廉洁自律的原则，经协商一致，订立本廉政合同。
本合同为上述项目主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力，主合同无效、被撤销或终止的，本合同关于廉政责任、违约责任、争议解决的条款依然有效。
第一条 适用范围与期限
1．本合同适用于本项目中标、签约、履约、供货、施工、服务、验收、付款、质保、售后服务全流程、全环节。
2．廉政责任期限：自合同签订之日起，至项目质保期满、款项结清、所有责任履行完毕之日止。
第二条 乙方（中标单位）廉政责任与禁止行为
乙方郑重承诺，在项目全过程中严格遵守国家法律法规及政府采购廉政规定，坚决杜绝以下行为：
1．不得以任何形式向甲方工作人员、评审专家、监理、验收人员及上述人员亲属、特定关系人赠送现金、礼金、礼品、有价证券、支付凭证、消费卡、电子红包、土特产、奢侈品等任何财物。
2．不得提供或接受宴请、旅游、健身、娱乐、高消费活动，不得报销任何应由个人支付的费用，不得提供住房装修、车辆使用、家政服务等任何不正当利益。
3．不得违法转包、擅自分包、挂靠经营，不得随意更换项目负责人、技术负责人、核心服务人员。
4．不得在合同约定之外，以任何名义向甲方或相关人员索要、收受回扣、好处费、中介费、感谢费、协调费等不正当利益。
5．不得通过打招呼、递条子、托关系、宴请等方式干预评审、干预验收、干预付款等。
6．不得以次充好、偷工减料、降低标准、拖延工期、虚假履约等方式损害甲方及公共利益。
7．不得拒绝、阻挠、逃避计划、财务、审计、纪检、采购人的监督检查，不得隐匿、伪造、篡改、销毁项目资料、财务凭证、合同文件、往来记录等。
8．不得泄露本项目相关保密信息（包括但不限于采购文件、投标文件、技术参数、验收标准、履约细节等），不得建立或加入与本项目相关的不正当联络群，杜绝通过不正当渠道传递涉密信息。
第三条 甲方（采购人）廉政责任与禁止行为
1．甲方严格执行政府采购内控制度，坚持集体研究、公开透明，严禁个人擅自决定参数、验收标准及付款事项。
2．甲方工作人员严禁索取、收受、变相收受乙方任何财物、礼品、宴请、消费及不正当利益，严禁利用职权指定品牌、指定供应商、干预中标结果。
3．甲方严禁违规变更合同实质性条款。
4． 甲方应按规定及时组织验收、按期支付资金，不得无故拖延、刁难、设置不合理门槛，不得利用验收、付款职权谋取私利。
5．甲方与乙方存在利害关系的人员，必须主动申请回避，不得参与项目评审、验收、付款等关键环节。
第四条 全过程留痕与档案管理
为落实政府采购全过程可追溯要求，双方严格执行以下留痕制度：
1．乙方须建立项目廉政台账，完整保存其自身履约过程中产生的文件资料，如：合同文件、投标资料、供货记录、施工日志、服务记录、验收单据、财务凭证、发票、往来函件等。
2． 所有关键环节（需求确认、变更、验收、付款）必须书面确认、签字盖章，严禁口头约定、私下变更。
3．项目档案保存期限不少于15年，随时接受计划、财务、审计、纪检等部门调阅核查。
4． 乙方须指定专人负责廉政联络与资料归档，如发生廉政风险线索，24小时内主动向甲方及纪检部门报告。
第五条 异议与举报处理
1．乙方如发现甲方或相关人员存在违纪违法、不廉洁行为，有权实名或匿名举报，甲方及监管部门必须严格保密、及时核查反馈。
2．廉政监督举报方式：
采购人监督电话：____________________
计划部门采购监督电话：______________
3．任何一方不得对举报人员打击报复、刁难设卡、中止履约、恶意扣款，违者承担全部法律责任。
第六条 违约责任（严格执行政府采购管控条款）
（一）乙方违约责任
乙方违反本合同第二条任何一项禁止行为，均视为严重违约，甲方有权立即采取以下一项或多项措施：
1．中止合同履行、暂停所有款项支付；
2．没收全部履约保证金；
3．单方解除主合同与廉政合同，拒付已发生款项，并追究经济损失；
4．追究乙方民事赔偿责任，包括但不限于损失赔偿、违约金、律师费、诉讼费、保全费等；
5．涉嫌违纪违法、商业贿赂、串通投标的，直接移交纪检监察机关、公安机关处理，依法追究刑事责任。
（二）甲方违约责任
甲方工作人员违反廉政规定，经查证属实的，由甲方依规依纪处理；给乙方造成损失的，依法予以赔偿。
第七条 监督管理
1．本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
2． 甲方定期对项目进行廉政回访与风险排查，乙方须无条件配合。
3． 本合同作为项目验收、付款、归档的必备文件，无廉政合同不得启动验收与支付流程。
第八条 其他约定
1．本合同未尽事宜，按照国家、江苏省关于政府采购廉政管理的最新规定执行。
2．因本合同产生争议，双方先行协商；协商不成的，提交项目所在地人民法院诉讼解决。
3．本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
（以下为签署页，无正文）

甲方（采购人）：（盖章）
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：______年____月____日

乙方（中标供应商）：（盖章）
法定代表人/授权代表（签字）：
项目负责人（签字）：
日期：______年____月____日
合同协议书附件3：安全生产合同
安全生产合同
为在（项目名称）（分包）合同的实施过程中创造安全、高效的检测环境，切实搞好本项目的安全管理工作，江苏省交通运输综合行政执法监督局（以下称甲方），与*****（以下称乙方），特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行检测合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“三管三必须”的原则，做好工程检测项目的安全生产管理工作。
3.协调工程建设指挥部，为试验检测提供必要的检测安全生产条件。
4.对试验检测人检测现场进行安全生产、疫情防控检查，监督试验检测人及时处理发现的各种安全隐患和疫情防控漏洞。
二、乙方职责
1.应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法、》《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等有关安全生产的规定，贯彻执行检测合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全安全生产的管理组织和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
3.建立健全全员安全生产责任制。制订项目实施的安全生产方案、应急预案，成立安全领导小组，项目负责人是安全生产的第一责任人，负责项目检测安全领导工作。设立专职安全负责人，协助项目负责人对项目检测安全工作履行监督、检查管理职责。
4.试验检测人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.试验检测人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。检测现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有检测人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；试验检测人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和专职安全负责人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.检测中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标志牌。
10.试验检测人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
11.试验检测人必须按照相关防疫要求，服从工程建设指挥部的统一管理，做好项目检测人员的防疫工作。
12.加强人员上岗管理，人员上岗前应组织从业人员的卫生防疫教育，并进行卫生防疫安全交底，防疫交底应当与安全技术交底同步进行。
13.加强疫情期间应急处理，对于检测过程中发现有发热、乏力、干咳等症状疑似病例，应及时送医，并做好该疑似病人的密切接触人员排查工作，同时立即报告所在地社区、街道(乡镇)、防疫部门，并及时上报行政主管部门。
四、违约责任
如因委托人、业主方或试验检测人违约造成安全事故，将依法追究责任。
五、本合同作为（项目名称）（分包）合同的附件，与检测服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。


[bookmark: _Toc15816]第六章  投标文件格式及附件







投标文件



项目名称：
标段名称：
招标编号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日期：


[bookmark: _GoBack]一、经济文件
（一）开标一览表

项目名称：
项目编号：
标段号：
	序号
	项目
	内容

	1
	投标总报价
	详见苏采云系统

	2
	服务期
	满足招标文件要求。

	3
	项目负责人
	

	4
	投标标的是否全部由小微企业提供
	（填写“是”或“否”）

	5
	备注
	



投标人（加盖电子公章）：               
说明：
1、 优惠率为在预算金额基础上进行下浮的比例。
2、 投标报价应为完成本项目要求的所有工作的费用。
3、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。
4、 “投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。


（二）分项报价表
项目名称：
项目编号：
标段号：
	序号
	服务名称
	服务内容
	分项单位
	数量/单位
	报价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（加盖电子公章）：
日期：    年   月    日

填写说明：
1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
2、投标人应将完成本项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中，相关食宿、差旅及其他所有费用由投标人自行计算填列；
3、如有需要说明的事项，请在备注中列明；
4、如（100%-优惠率报价）低于45%的，应在投标文件分项报价表后提供报价合理性相关书面说明及必要的证明材料。


二、技术文件
（一）技术需求偏离表
项目名称：          
项目编号：         
标段号：
	序号
	招标文件技术规格及要求
	投标文件技术指标情况
	具体说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人（加盖电子公章）：
日期： 年 月 日

注：1.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。
2.作为投标文件重要的组成部分，不能通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”、“满足”。
3.投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。


（二）工作大纲
具体但不限于以下内容：
一）项目概述；
二）对招标项目的理解；
三）本项目的重点和难点分析及对策措施；
四）检测工作程序与方法；（包括但不限于以下内容）
1、检测工作的依据、执行的有关技术标准和要求；
2、检测工作的程序；
3、检测的内容、方法、检测频率、检测手段；
4、关键环节；
五）检测工作服务目标及保证措施
1、检测工作服务目标；
2、质量与服务保证措施；
3、安全生产管理措施；
4、进度计划保障措施；
六）拟投入检测的主要设备（包括设备性能的评价）、人员计划（人员资质、数量及投入时间）。



三、商务文件

（一）投标函

 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方                   （项目名称）     （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的优惠率为：详见开标一览表。
3、本项目服务期为：满足招标文件要求。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地  址：           
电  话：           
传  真：           
开户银行：
银行账号：
投标人名称：           （盖章）
日  期：     年   月   日

（二）法定代表人授权委托书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：           （手机）
投标人名称：              （加盖电子公章）
单位地址：
日    期：



（三）商务条款偏离表
项目名称：          
项目编号：         
标段号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人（加盖电子公章）：
日期： 年 月 日


说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。




（四）项目管理及技术人员一览表

	序号
	姓名
	在本项目中担任的职务
	职称
	专业技术证书名及证书号
	主要资历、经验
及承担过的项目

	1
	
	项目负责人
	
	
	

	2
	
	……
	
	
	

	3
	
	……
	
	
	

	4
	
	……
	
	
	


注：1、上表中行数不够可自加；
2、招标文件要求的证明材料附后；
3、其他人员包括试验检测工程师、试验员等。

投标人（加盖电子公章）：               


[bookmark: _Hlk102044646]（五）投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目内容
	合同签订时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：招标文件要求的证明材料附后。


投标人（加盖电子公章）：               
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（六）其它

投标人认为有必要提供的声明和文件。
四、企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]
投标人（加盖电子公章）：
日期：  年  月  日
注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖电子公章）：
日  期：


属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

   公司（单位）名称（加盖电子公章）：
           日期：　     年　  月　  日      _____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物




[bookmark: _Toc489655335]五、资格证明文件
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，或者自然人的身份证明）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供供应商2024年或2025年财务报告或近六个月中任意1个月的财务报表或其开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具，原件或复印件））；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
[bookmark: _Hlk102047719]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。

投标人（加盖电子公章）：
日期：

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
[bookmark: _Hlk102047736]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标人（加盖电子公章）：
日期：

6、投标人资质证书
投标人具有相关行政主管部门核发的水运工程结构（地基）甲级和水运工程材料甲级和公路工程试验检测综合甲级资质（或具有相关行政主管部门核发的水运工程结构（地基）甲级和水运工程材料甲级和公路工程桥梁隧道工程专项资质）（如投标人不具有以上资质、证书，其下属不具有独立法人资格的检测机构具有的，视为满足要求）。

1

7、其它承诺
（1）为采购项目参建单位承担检测服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。各标段的中标人，须承诺不再承担对应标段所涉及的采购项目参建单位的检测服务（投标人需提供承诺）。
（2）中标后，不分包、转包的承诺（投标人需提供承诺）。
（3）具有无人机辅助检查的设备和能力的承诺（投标人需提供承诺）。
承诺书
我公司郑重承诺：
1、我公司未为所投标段对应项目的参建单位承担过检测服务。如本项目中标，承诺不再承担本次采购项目参建单位的检测服务。
2、我公司如中标，承诺不分包、不转包。
3、我公司具有无人机辅助检查的设备和能力。
投标人（加盖电子公章）：



8、规范招投标及履约行为提醒单

规范招投标及履约行为提醒单
为推进我局招投标及合同履行工作公开、透明、规范运行，现将相关党风廉政要求提醒如下：
1．严格遵守党和国家有关法律法规等相关规定开展招投标和履行合同工作，坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益。
2．严禁相互串通投标或者与招标人串通投标，不得约定抬高报价、轮流中标、分配中标项目等。严禁以诋毁、诽谤其他供应商，或散布虚假信息、恶意投诉等不正当手段妨碍、排挤竞争对手，干扰正常招标采购秩序，不得损害其他供应商合法权益及国家利益。
3．严禁私下接触评审专家、采购项目负责人及关键岗位人员，不得通过打探评审信息、泄露评审内容、私下沟通报价等方式干扰评审工作。严禁通过说情打招呼、递条子、托关系等方式，或利用职权关联、利益输送等手段干预采购流程，不得通过中介、代理人等间接渠道实施上述违规行为。
4.严禁弄虚作假，确保投标文件中提供的所有材料（包括资质证书、业绩证明、人员证书、财务报表等）真实、合法、有效，不存在任何伪造、变造、虚假内容；严禁擅自撤回、虚假响应；严禁他人名义投标，不出借、转让资质证书供他人投标；严禁低于成本的报价竞标。
5.严禁以任何理由向我局工作人员、代理机构、评审专家行贿或赠送现金、礼品、有价证券、支付凭证、电子红包等不正当利益；不得以任何名义为我局工作人员报销应由我局单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由提供宴请、旅游、娱乐、健身等可能影响公正评审的活动安排；不得为我局单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
6.若中标，严格按招标文件和投标文件的约定签订合同并履行，严禁无正当理由放弃中标或拒绝签订合同；严格按照合同约定条款履行义务，防止因不及时履约对我局带来的廉政风险。
请贵单位认真遵守相关法律法规开展工作，如发现我局在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒纠正，向局机关纪委反映。
我局对贵单位开展情况将进行全过程监督，一旦发现贵单位有违反党和国家有关法律法规的，将视情取消资格并移送相关部门处理。局机关纪委联系人：杭平，电话：025-84329738。


江苏省交通运输综合行政执法监督局
                   2026年7月16日

参与单位承诺：
我单位已阅知并接受上述提醒，并保证在本项目投标和履约过程中认真遵守相关法律法规和你单位廉政规定。

                         单位（签章）： 
                            年   月  日
