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[bookmark: _Toc16874]第一章 投标邀请
受[宿迁学院]的委托，[江苏经天纬地建设项目管理有限公司]就[宿迁学院智能建造专业建设项目]([JSZC-321300-JING-G2026-0023]）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
宿迁学院智能建造专业建设项目JSZC-321300-JING-G2026-0023招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年8月5日09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-JING-G2026-0023
2.项目名称：宿迁学院智能建造专业建设项目
3.预算金额：164.4万元（采购包1：17万元；采购包2：19万元；采购包3：41万元；采购包4：9万元；采购包5：26万元；采购包6：52.4万元）
4.本项目设定（设定/不设定）最高限价：146万元（采购包1：14.5万元；采购包2：16.5万元；采购包3：37万元；采购包4：6万元；采购包5：23.5万元；采购包6：48.5万元）
5.采购需求（简介）：宿迁学院智能建造专业建设项目共分为6个分包，分别是：采购包1：传感器学习套件与AIoT全场景智能实验箱、LoRa+5G异构网络智能建造与机器人开发平台等；采购包2：创新型检测及控制实验实训平台；采购包3：机械手再生混凝土3D打印机、建筑缩尺模型及构件3D打印机；采购包4：碳排放计量平台；采购包5：中型协同施工机械臂与智能建筑机器人开发套件；采购包6：建筑施工机器人（喷涂/抹灰）；详细内容见第四章采购需求。
本项目共分为6个采购包，每个采购包拟采购1名中标人。投标人可针对任意采购包进行投标，投标人选投多个采购包的，须针对所投采购包分别进行报名，且投标人最终最多只能在2个采购包中中标。本次项目将严格按照采购包号（采购包1至采购包6）的顺序依次开展开标、评标工作，中标顺序亦按此采购包号顺序确定；若投标人在前期编号靠前的采购包中已中标2个，则该投标人在后续所有编号靠后的采购包投标中，不再具备中标资格，仅参与评审，不纳入中标候选人范围，以此类推。
注：按采购包（采购包1至采购包6）的顺序依次开标、评标、定标。评审结束后，若其中一个采购包受到质疑投诉等原因，导致本采购包评审结果改变，但不影响其他采购包的评审。
6.合同履行期限：采购包3：60日历天；采购包6：90日历天；其余采购包：30日历天。
7.本项目不接受联合体投标（接受/不接受）。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或江苏政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分6个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月5日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：江苏政府采购网。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269]1.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
2.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
七、本次招标联系方式
1.招标人信息
名称：宿迁学院
地址：宿迁市宿城区黄河路399号
联系人：刘军
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：18205179908
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：江苏经天纬地建设项目管理有限公司
地址：宿迁市宿豫区珠江路金融财富广场C栋15楼1502
联系人：赵心妍
联系方式：19825705911
八、其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”等平台更正公告。
2.本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc4529][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc81575154][bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575191]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第 1 种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	按以下第1种方式确定中标人：
1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；
2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]代理服务费：按计价格〔2002〕1980号文件规定标准的40%计取，评委费据实结算。由采购人支付，可使用数字人民币支付。

	10
	其他
	1.本招标文件设置“□”的，以□内打√项内容为准。
2.踏勘现场：本项目不组织踏勘现场，各投标人自行踏勘，费用自理。因未踏勘或未仔细踏勘造成的损失自负。
3.信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。



1

1

[bookmark: _Toc28142][bookmark: _Toc764][bookmark: _Toc20956][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314]一、总 则
1.招标方式
本次招标采取公开招标方式。
2.合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律法规。
3.适用法律
本次招标及由本次招标产生的合同受到中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。
4.投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
5.相同品牌产品投标
5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: EB03f11de025af49a0b0680fbbffa2bc40]
6.政府采购政策
本项目落实的政府采购政策为应序号为6.1、6.3
6.1中小企业政策
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）
本项目按以下第（2）项政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
[bookmark: _GoBack]注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准）
6.2 政府采购节能产品、环境标志产品
6.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
6.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
6.2.3采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
6.3政府采购需求标准
6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四部分采购需求。
6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知，本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四部分采购需求。
[bookmark: _Toc4523][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc81575156][bookmark: _Toc24837]二、招标文件
7.招标文件构成
7.1招标文件由以下部分组成：
第一部分：投标邀请函；
第二部分：投标人须知； 
第三部分：资格审查及评分办法；
第四部分：采购需求；
第五部分：合同格式及条款；
第六部分：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
8.招标文件的澄清
任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。
9.招标文件的修改
9.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，并对投标人具有约束力。 
9.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。 
9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 
[bookmark: EBec71fc1696a240c4b620fe1e00b2ce58][bookmark: EB2154fb7cf02b4b0980c6759aa29ee4ed][bookmark: EB453bde7f4ddc418fae2aad9fbcd82554]
[bookmark: _Toc81575157][bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc2717][bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc5756]三、投标文件的编制
10.投标文件的编制要求
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
10.2投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
10.3中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。 
10.4投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 
10.5本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏省政府采购网”发布的采购文件为准。
1.6投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。
11.投标文件构成
11.1投标声明及承诺函。
11.2法人授权书；
11.3报价文件
11.3.1开标一览表；
11.3.2投标报价明细表。
11.4综合评审评分项相关技术文件
11.5商务文件
[bookmark: EBdc2c24f6358343e896cd43bd6621a619]11.5.1投标人承担的类似项目业绩一览表；
11.5.2其他商务文件。
11.6投标人认为有必要提供的其他材料。
如标书制作工具中的格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被苏采云系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人在开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
12.投标文件的加密
投标人应使用经苏采云系统认可的电子商务认证授权机构（CA认证中心）颁发的数字证书对其电子投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。
13.投标报价
13.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。
13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、包装、运输、装卸、保险、税金、售后等完成本项目所涉及的一切相关费用。
13.3报价注意事项：投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
14.投标保证金
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]本项目不收取投标保证金。
15.投标有效期
15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。
15.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc81575195][bookmark: _Toc2130][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc18329][bookmark: _Toc81575158]四、投标文件的提交
16.投标文件的提交
16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
投标人应将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标分包中，未及时上传的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
16.2除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
16.3网上投标文件的修改和撤回：在投标截止时间之前，投标人可以撤回或重新提交投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。
16.4采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
17.投标文件被拒绝接收的情形
17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。
[bookmark: _Toc26208][bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc212][bookmark: _Toc81575196]五、无效标、废标、串通投标认定条款
18.无效投标条款
[bookmark: EB94942e5430df4fb8a077f3cf7667f212]18.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；
18.2投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；
18.3未按招标文件要求提供电子投标文件，或者在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
18.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
18.5投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；
18.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18.7投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；
18.8其他评标委员会认为有必要取消的投标；
18.9法律法规规定的其他情况。
19.废标条款
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
19.3投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；
19.4因重大变故，采购任务取消的。
19.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
19.6因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
20.投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21.取消中标候选人资格条款
21.1提供虚假材料谋取中标的；
21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
21.6法律法规规定的其他情况。
22.串通投标的情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
22.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；
22.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
22.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
22.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
22.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、中标；
22.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、中标；
22.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
22.13不同投标人的投标文件相互混装；
[bookmark: _Toc24370][bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc81575160][bookmark: _Toc81575197]22.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: _Toc24905]六、开标、资格审查、评标程序
23.开标会议
23.1代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。
23.2开标会议由代理机构项目负责人主持。
23.3开标时投标人应使用CA证书参与投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。
23.3.1采用不见面开标的项目，投标人应登录“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏省政府采购网，点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”进入系统“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为其放弃投标。　　　　　
23.4苏采云系统将自动对项目进行开标，开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。
采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
24.开标流程
24.1不见面开标主要程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。
24.1.1开标主持；
24.1.2投标人对电子投标文件解密；
24.1.3唱标；
24.1.4开标会议结束。
投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。
25.资格审查
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]25.1开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
26.评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，独立履行相关职责并确定中标人候选人。
27.评标原则
“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。
28.评标程序
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、合同履行期限和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
28.2相同品牌产品投标
28.2.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
28.2.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK10]28.2.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
28.3澄清有关问题。
28.3.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）或通过系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或通过“苏采云”系统向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，通过投标人业务系统实施的澄清、说明应加盖电子印章。
28.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，
28.3.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.4.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值的50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
28.4.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
28.5比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
28.6推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc81575161][bookmark: _Toc8580][bookmark: _Toc5785]七、中标及合同签订
29.确定中标人
29.1中标投标人确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果，中标公告的公告期限为 1个工作日。
29.2在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。
29.3采购人不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。
29.4采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
30.中标通知书
30.1中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人不得放弃中标。中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。
30.2中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人应提供3份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。
30.3采用综合评分法评审的，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
30.4项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、中标结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、中标投标人的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、中标结果时应当同时公告中标、中标投标人的评审总得分。
31.签订和公告合同
31.1采购人与中标投标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
31.2中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。
31.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
32.履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。
（1）不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 %（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代缴履约保证金，按采购合同价的  %（以履约保证金原提交金额的6折））计取。除银行电汇、网上银行、数字人外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：
按合同约定完成节日提货凭证供货，经采购人确认无误后退还；
履约保证金退还时间：
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：
除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付逾期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
33.线上融资
中小微企业投标人可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com），凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。
[bookmark: EBb07a540bbba846748e1de4dbefab2ad1]34.合同履行
34.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
34.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

[bookmark: _Toc27103][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc14927][bookmark: _Toc81575199]八、验收及付款
35.验收（考核）
[bookmark: EBbbb2492ed6b84c9193a6bb6f72a512f3]采购人应当组成验收（考核）小组，验收（考核）人员应当按照约定的验收（考核）标准，对投标人的履约情况开展验收（考核）。验收（考核）结束后，验收（考核）人员应当出具验收（考核）报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。
36.付款
按照付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；
进度款：货物安装调试完成并经验收合格后付至合同价款的100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

[bookmark: EB859756b3800e4c948b9ef2cc4c48f3fa][bookmark: EB277cdb9ada634793b6698cebd3ac7144][bookmark: _Toc27933][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc25046][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc81575200]九、质疑与投诉
37.质疑与投诉
37.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。
[bookmark: EB56bd2a40e102476eadbb1fc6a9202461]本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
[bookmark: EB587bd491a3fd493c8e729d1eaa56203a]联系部门：宿迁学院、江苏经天纬地建设项目管理有限公司
[bookmark: EB5b41b423f63941cebdd46b3e34fcab34]联系电话：15951298790、19825705911
[bookmark: EB572fd27c0a4b41898944b1b4aad84cb2]通讯地址：江苏省宿迁市黄河南路399号、宿豫区金融财富广场C栋15楼1502
37.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。
37.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
37.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间。
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
37.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
37.6质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。










[bookmark: _Toc155086566][bookmark: _Toc104802328][bookmark: _Toc4889][bookmark: _Toc118461986][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]

第三章 合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc155086567]政府采购合同（货物）
项目名称：宿迁学院智能建造专业建设项目
项目编号：JSZC-321300-JING-G2026-0023
采购包号：        
甲方：（买方）宿迁学院
乙方：（卖方）                         
依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：
1、 乙方向甲方提供总价值为         元整（元）的标的货物和服务。
标的清单
标的清单另附。
二、交货时间、地点
（一）合同履行期限：采购包3：60日历天；采购包6：90日历天；其余采购包：30日历天。
（二）交货地点：甲方指定地点。
三、质量技术标准
乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
四、产品的包装、运输方式及费用
1.由乙方视情况自定运输方式，费用自负。
2.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
3.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
4.乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知甲方，以准备接货。
5.产品在交付甲方前发生的风险均由投标人负责。
6.产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。
五、验收
1.在货物进场安装调试完毕、检定/校准完成，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量，以及货物包装是否完好，质量是否合格，所提供货物的清单是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足负责，并承担由此引起的一切后果。
2.采购单位组建验收小组，验收时间由甲方确定，并出具验收报告。
六、付款方式
按照付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；
进度款：货物安装调试完成并经验收合格后付至合同价款的100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
七、售后服务要求
1.质保期：
采购包1：传感器学习套件与AIoT全场景智能实验箱、LoRa+5G异构网络智能建造与机器人开发平台等，提供设备的全部功能及技术参数，质保期3年；
采购包2：高性能电工电子技术及电拖综合实训装置整机质保不少于5年，可提供该装置能够开展的实验项目清单、配套学习软件等，其他3年；
采购包3：机械手再生混凝土3D打印机、建筑缩尺模型及构件3D打印机，质保3年；
采购包4：碳排放计量平台（永久授权）；
采购包5：中型协同施工机械臂与智能建筑机器人开发套件，供货商可提供配套物料，质保期3年；
采购包6：建筑施工机器人（喷涂/抹灰），硬件质保期≥2年，软件接口及二次开发技术支持服务期≥3年。
2.中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退（费用包含在本次报价中）。
3.中标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，中标人负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。
4.中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户。重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理。特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。
八、其他要求
1.设备安装完成并交付使用前非采购单位原因造成的设备损坏、遗失由中标单位承担责任。
2.中标单位所提供的产品须为原厂全新正品，品牌、型号、参数、功能须全部满足采购单位要求，否则视为无效标。
3.投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交投标人的报价让利行为，损失自负。
九、违约条款
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方应当按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率承担违约金。
2. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方未按照工期要求进行安装调试导致合同超期的，每超过1天乙方按合同总额每日6‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货（或未能按工期完工）的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。若甲方选择解除合同，乙方无条件将收取的全部货款全部退还甲方，且乙方应在甲方限制时间内将货物全部清场，逾期视为乙方自愿放弃，甲方有权对货物进行任意处置。乙方还应另行按合同总价10%标准向甲方支付违约金。
4.因一方违约，另一方为实现权益产生律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费等由违约方承担。
十、知识产权
乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
十一、合同生效及审核
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。
十二、合同的组成部分
本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。
十三、本合同壹式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。
十四、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
[bookmark: _Toc17969][bookmark: _Toc24658094][bookmark: _Toc394939153][bookmark: _Toc473126882][bookmark: _Toc19622844][bookmark: _Toc514426472][bookmark: _Toc24653762][bookmark: _Toc394939096]通用条款
十五、词语涵义
（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。
（三）服务：根据合同规定乙方承担与项目有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。
（五）甲方：采购单位，即宿迁学院。
（六）乙方：提供服务的公司或实体，即           。
（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。
十六、技术规格
乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。
十七、专利权
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。
十八、付款
（一）本合同以人民币付款。
（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。
十九、误期赔偿
除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的0.5%计收，直至提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。
二十、不可抗力
在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
二十一、税费
中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。
二十二、合同争议
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“《中华人民共和国政府采购法》”“《中华人民共和国民法典》”等规定提交调解和仲裁。
二十三、适用法律
本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	地址：
	地址：

	法定（授权）代表人（签字或盖章）：
	法定（授权）代表人（签字或盖章）：

	联系电话：
	联系电话：

	年  月  日
	年  月  日
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性：货物类项目
本项目不接受（接受/不接受）进口产品。
采购标的所属行业：
	采购包
	采购包内容
	所属行业

	采购包1
	传感器学习套件与AIoT全场景智能实验箱、LoRa+5G异构网络智能建造与机器人开发平台等
	工业

	采购包2
	创新型检测及控制实验实训平台
	工业

	采购包3
	机械手再生混凝土3D打印机、建筑缩尺模型及构件3D打印机
	工业

	采购包4
	碳排放计量平台
	工业

	采购包5
	中型协同施工机械臂与智能建筑机器人开发套件
	工业

	采购包6
	建筑施工机器人（喷涂/抹灰）
	工业


一、项目概况
1.本项目设定（设定/不设定）最高限价：采购包1：14.5万元；采购包2：16.5万元；采购包3：37万元；采购包4：6万元；采购包5：23.5万元；采购包6：48.5万元。超过限价将作无效标处理。
采购内容：采购包1：传感器学习套件与AIoT全场景智能实验箱、LoRa+5G异构网络智能建造与机器人开发平台等；采购包2：创新型检测及控制实验实训平台；采购包3：机械手再生混凝土3D打印机、建筑缩尺模型及构件3D打印机；采购包4：碳排放计量平台；采购包5：中型协同施工机械臂与智能建筑机器人开发套件；采购包6：建筑施工机器人（喷涂/抹灰）。
本项目共分为6个采购包，每个采购包拟采购1名中标人。投标人可针对任意采购包进行投标，投标人选投多个采购包的，须针对所投采购包分别进行报名，且投标人最终最多只能在2个采购包中中标。本次项目将严格按照采购包号（采购包1至采购包6）的顺序依次开展开标、评标工作，中标顺序亦按此采购包号顺序确定；若投标人在前期编号靠前的采购包中已中标2个，则该投标人在后续所有编号靠后的采购包投标中，不再具备中标资格，仅参与评审，不纳入中标候选人范围，以此类推。
注：按采购包（采购包1至采购包6）的顺序依次开标、评标、定标。评审结束后，若其中一个采购包受到质疑投诉等原因，导致本采购包评审结果改变，但不影响其他采购包的评审。
二、合同履行期限、地点及要求
1.合同履行期限：采购包3：60日历天；采购包6：90日历天；其余采购包：30日历天。
2.供货地点：招标人指定地点。
3.质量要求：合格；提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
三、付款方式
按照付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；
进度款：货物安装调试完成并经验收合格后付至合同价款的100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
四、采购清单及技术要求
采购包1：传感器学习套件与AIoT全场景智能实验箱、LoRa+5G异构网络智能建造与机器人开发平台等（核心产品：AIoT全场景智能实验箱）
	序号
	名称
	数量
	单位
	参数

	1
	传感器学习套件
	40
	套
	1、设备定位：面向嵌入式开发、传感器采集、显示控制、执行器驱动、机器视觉与人工智能教学，使用Python编程语言开展教学与实训。
2、支持以太网或Wi-Fi至少一种网络连接，可完成工地设备数据上传、远程监控实训。
3、模块化可插拔设计，实训模块总数不少于50种，包含以下类别模块（同等功能模块可等效替代）：
（1）显示提示类：≥7 英寸液晶显示单元，另外配套字符屏、点阵屏、多色指示灯、蜂鸣报警模块；
（2）环境传感类：烟雾、雨滴、温湿度、气压、倾角、振动、红外、超声波测距、循迹避障传感单元；
（3）数据采集类：六轴姿态传感器、旋转编码器、实时时钟、模数转换模块，实现设备姿态、运行计时、模拟量采集实训；
（4）执行驱动类：继电器、直流电机、舵机、电机驱动模块；
（5）人员监测拓展类：心率/血氧人体感知模块（选配，不作必配项，用于工地人员疲劳监测拓展实验）；
全部模块支持独立拆装、单独完成单项实验，支持多模块自由组合搭建综合场景实训。
4、配套AI视觉成像单元，可完成图像采集，支持施工现场人员识别、障碍物识别、文字数字读取类 AI 实训，配套完整Python开发示例代码。
5、主控单元应采用单板计算机、嵌入式开发板或边缘AI计算单元，处理器核心数≥4核，主频≥1.5 GHz，内存≥8 GB，能够运行Python开发环境、多传感器采集程序和本地小型AI推理示例；应配套容量≥32GB的存储介质、读卡器、视频/数据连接线和转接附件等。
6、配套实训辅材：通用面包板、杜邦排线、各类连接线、五金固定配件、电子元器件、便携收纳箱体，满足分组实操、设备收纳需求。

	2
	AIoT全场景智能实验箱
	2
	套
	1、设备定位：面向建筑工程物联感知、AI 识别教学实训的便携式综合实验平台；集成边缘计算主控、显示单元、传感、执行、通信模块及全套实验配件，可开展传感采集、本地AI推理、虚实仿真、教学管理全流程实训。
2、主控平台采用边缘计算架构，内存≥ 8GB，可运行操作系统、多线程Python程序、图像处理与本地AI推理，并能稳定完成多传感器采集与本地AI推理演示任务。
3、投标产品应提供AI推理能力证明，满足以下方式之一：①标称AI算力≥ 6 TOPS；②现场演示不少于2类本地图像识别/目标检测任务；③提供边缘AI应用案例或测试报告。
4、预装软件环境支持Python编程与调试；支持OpenCV，并支持TensorFlow、PyTorch、Paddle等AI框架中的不少于两类；支持ROS/ROS2、Node-RED、MQTT等物联中间件中的不少于一类。
5、接口：千兆以太网口、HDMI或DP视频输出口、USB 3.0；通过主控或扩展板提供GPIO、UART、PWM、I2C、SPI、ADC等扩展能力中的不少于四类。
6、传感器配置：覆盖温湿度、风速风向、噪声、颗粒物、倾角、压力称重、红外、烟雾、光照、激光位移、摄像头等环境监测传感不少于10类，满足工地环境全维度采集实训。
7、执行器配置：配套指示灯、蜂鸣器、显示单元、语音播报、继电器、直流电机 / 舵机等全套联动执行硬件，可实现设备自动控制实训。
8、无线通信：Wi-Fi为必备通信；4G、5G二选一，同时兼容蓝牙、ZigBee、LoRa至少一种远距离低功耗通信。
9、虚拟仿真系统：配套实验模拟软件，支持 Python 编程、传感器实时监控、实验流程回放、数据存储记录；可通过仪表盘、虚拟场景或等效方式模拟环境监测、危大工程、临边防护、隐患排查、节能管控等工地场景中的不少于3类。
10、IoT 综合实验：支持多传感 + 执行器联动，可完成接线、阈值配置、数据采集、自动报警、联动控制；可开设环境监测、危大工程监测、临边防护、隐患监测、节能控制等工地实验中的不少于3类，配套砝码、图卡等验证配件。
11、AI 识别实验：支持 Python 二次开发，具备图像采集、模型加载、识别输出、联动报警全链路；实现人员安全识别、烟火识别、字符数字识别、人脸/人体/安全帽等AI识别实训中的不少于3类，配套数据集素材与完整示例代码。
12、硬件与售后保障：全模块化可插拔、部件独立更换；提供故障自检诊断、备件供应、系统软件恢复、远程技术支持多项售后保障机制。
13、验收时核验主控平台、软件环境、接口、传感器、执行模块、无线通信、软件平台和指导手册；现场演示至少1项IoT监测实验、1项AI识别实验、1项报警反馈实验、1项教学管理功能。
14、投标文件应提供完整配置清单、主控型号与参数、传感器/执行模块清单、实验项目、售后服务等。

	3
	扬尘噪声监测设备
	2
	台
	1、集成PM2.5、PM10、噪声、温湿度、风速、风向、大气压监测功能，配备LED显示屏实时显示数据。
2、支持监测数据U盘导出。
3、支持有线传输和4G无线传输。
4、支持监测数据超标时自动触发声光报警。
5、防护等级≥IP54，可长期适应户外工地实训场景，防尘防水。
6、配套完整校准说明书、安装支架、电源适配器，出厂完成基础校准。

	4
	LoRa+5G异构网络智能建造与机器人开发平台
	1
	套
	1、工业LoRaWAN网关：支持多通道并行LoRa接收，符合LoRaWAN协议规范；支持以太网+4G回传；内置定位功能；具备户外防护能力。
2、室外5G CPE：支持5G通信；配备千兆网口；具备户外防护能力。
3、Wi-Fi路由器：支持Wi-Fi 6或以上协议；配备多个千兆网口。
4、LoRa传感器节点：单节点支持接入多个传感器（RS485、模拟量、I2C等接口）；支持电池或DC供电；具备防尘、防水能力。
5、工业防水机柜：具备户外防护能力。

	备注：提供设备的全部功能及技术参数；3年质保。


[bookmark: _Hlk229696297]采购包2：创新型检测及控制实验实训平台（核心产品：高性能电工电子技术及电拖综合实训装置）
	序号
	名称
	数量
	单位
	参数

	1
	高性能电工电子技术及电拖综合实训装置
	8
	台
	1、采用模块化挂箱结构。
2、整机输入电源：三相四线或三相五线供电。
3、安全保护模块工作电压范围：额定电压AC220V ±30%内可正常工作。
4、漏电保护动作时间≤0.1s；过压、过流保护动作时间≤5s。
5、短路保护动作时间≤0.1s（保护电流为额定电流的3倍）。
6、具有防雷击功能，L-N间高压脉冲测试2kV不产生误动作。
7、强弱电接口物理区分、不可互插；配套接线线缆充足，满足全部实验台同时开展实训使用。
8、交直流电压表：量程覆盖0～500V，精度≥0.2级，四位半数显。
9、交直流电流表：量程覆盖0～5A，精度≥0.2级，四位半数显。
10、交付时应提供交流电压表、直流电压表、交流电流表、直流电流表的校准或检定证明，证明应由法定计量检定机构或具备CMA/CNAS等资质的第三方检测/校准机构出具，并可核验证书真实性。
11、独立稳压输出≥2路，0～30V连续可调，每路输出电流≥1A。
12、独立恒流源≥1路，mA级可调，三位半数显。
13、函数信号发生器：输出波形包含正弦波、方波、三角波；频率范围覆盖10Hz～200kHz；正弦波失真度≤1%。
14、实验模块须包含但不限于以下单元：电路基础实验单元（含一阶/二阶动态电路、双口网络）；日光灯/互感器/变压器/三相组合负载实验模块；模拟电路实验模块（九孔板结构，透明元件盒封装，配套直流/交流电源）；数字电路实验模块（九孔板结构，含单脉冲、可调脉冲源、逻辑电平开关及指示灯、频率计、开放实验区）；电机拖动实训单元（三相异步电动机+接触器/继电器等控制元件）。
15、实验项目：电工技术实验≥ 30项、模拟电路实验≥ 15项、数字电路实验≥ 15项、电机拖动实验≥ 5项；响应文件中须提供各类别实验项目详细清单；满足电工电子、数电、模电实验教学需求。
16、配套测控软件可与采集卡稳定联动运行，支持数据采集、数据记录、参数显示、PID控制或等效控制实验、Python编程或脚本扩展，提供≥10个示例程序、源码或通信协议说明；软硬件不同品牌的，供货时应提供兼容性说明、测试记录或授权证明。
17、配套电路设计仿真软件与电子仿真软件各一套，可为同一软件或多软件组合；应支持电路搭建、仪器仪表仿真、现象观察、结果保存、电路图对照等功能，并覆盖电路基础、模拟电子技术、数字电子技术、电子工艺等教学内容。软件如由第三方提供，应提供授权证明、兼容性说明或测试记录。
18、智能单相多功能表：实时测量电压、电流、功率、功率因数、负载属性和功率四象限判别功能。

	2
	示波器
	8
	台
	1、双通道。
2、配备彩色液晶显示屏（≥ 7 英寸）。
3、带宽≥ 100MHz。
4、最高实时采样率≥ 1 Gsa/s。
5、最大存储深度≥ 20 Mpts。
6、垂直分辨率≥8位。
7、内置硬件频率计。
8、触发类型至少包含边沿、脉宽、视频、斜率等；标配总线触发与解码功能，支持I2C、SPI、RS232、CAN中的至少3类。
9、支持数学运算功能（FFT、加、减、乘、除等）。
10、支持电压、电流显示切换。

	3
	万用表
	15
	台
	1、具备交直流电压、交直流电流、电阻、电容、频率、二极管导通、三极管放大倍数测量，支持自动量程与真有效值测量；直流电压测量精度≤0.5% 。
2、具备全量程过载保护，CAT III 600V 安全防护、双重保险丝。
3、≥3 位半背光 LCD 显示屏，支持数据保持功能。

	4
	方凳
	25
	把
	1、尺寸：长≥30cm，宽≥24cm，高≥42cm（允许±2cm误差）。
2、材质：实木，无虫蛀、无开裂。
3、工艺：表面光滑无毛刺，四角稳固，接缝严密，漆面符合《家具中有害物质限量》（GB 18584—2024）标准。

	5
	铁皮柜
	4
	组
	1、尺寸：高≥850mm，宽≥390mm，深≥180mm。
2、钢板厚度：≥0.5mm。
3、抽屉数量：≥2。
4、柜门形式：对开门（透明或非透明），带锁。

	备注：高性能电工电子技术及电拖综合实训装置整机质保不少于5年。


采购包3：机械手再生混凝土3D打印机、建筑缩尺模型及构件3D打印机（核心产品：机械手再生混凝土3D打印机）
	序号
	名称
	数量
	单位
	参数

	1
	机械手再生混凝土3D打印机
	1
	台
	1. 设备定位：面向建筑材料、再生骨料混凝土及水泥基复合材料教学的构件和结构试制的机械手/机械臂式建筑3D打印系统，可完成水泥基材料连续挤出的成形设备，所制备的构件/结构应能满足界面强度等性能测试与工艺验证要求。
2. 系统组成：整套系统至少包含多轴机械臂或机械手本体、移动底盘或等效移动/转运机构、混凝土挤出打印头、远程泵送或连续供料系统、控制系统、切片/路径规划软件、喷嘴组件、安全保护、安装调试及培训服务。
3. 机械臂结构：采用机械臂式或多轴机械手复合结构，机械臂自由度不低于4轴；机械臂最大臂展、有效工作半径或等效打印覆盖范围≥2.8 m，并应提供产品彩页、技术说明或现场演示材料佐证。
4. 打印能力：打印运动精度或成形定位精度应≤±1mm；打印速度应覆盖低速稳定成形和较高速连续成形需求，调节范围应包含不高于10 mm/s的低速段和不低于200 mm/s的高速段。
5. 挤出能力：挤出流量应连续可调，调节范围应覆盖0 ~ 100L/h；应支持启停、回抽或防滴漏等基本控制，满足不同层高、线宽和材料稠度下的稳定挤出需求。
6. 喷嘴配置：应提供不少于3种规格的打印喷嘴，喷嘴适用直径或等效出料宽度范围应覆盖20mm-40mm；喷嘴宜采用模块化或快换设计，并能匹配不同层高、线宽和构件尺度的打印需求。
7. 材料适应性：设备应适用于水泥砂浆、水泥基复合材料、细骨料混凝土、再生骨料混凝土等常见建筑3D打印材料；投标文件应说明可打印材料类型、建议骨料粒径范围、材料稠度及配合比或试验样例。
8. 控制方式：控制系统应支持离线编程、在线示教、手动点动、参数调整和任务暂停/恢复；应具备本地操作终端或远程控制方式，并配置急停、限位、过载或碰撞/异常报警等安全保护功能。
9. 软件功能：软件系统应支持STL格式模型导入，宜兼容OBJ、STEP或BIM相关数据格式；应支持模型预处理、切片、路径规划、G代码或等效数控指令运行、打印参数设置、路径预览和任务文件管理。
10. 设备应具备层间增强、层间界面增强或条带中心增强的解决方案，可通过打印过程联动执行机构、自动或半自动增强模块、增强材料嵌入装置、预留标准扩展接口、工艺辅助装置或其他等效方式，实现布钉、植筋、嵌筋、加筋条、纤维增强、界面处理等至少一种增强工艺。投标人应在投标文件中说明增强方式、实现原理、适用材料、操作流程、与打印过程的配合方式及可验证方法。在满足功能目标和验收要求的前提下，允许采用等效技术路线。
11. 状态监测：应具备挤出状态实时监测与异常提示功能，监测参数应包含压力、扭矩、电流、流量、温度、转速或料位等不少于3类数据；应能够记录关键打印参数，用于判断材料挤出稳定性。
12. 移动与场地适应：设备应采用履带式移动平台（或具备同等通过能力的其他移动方式），具备远程遥控、手动移动或自主/半自主移动能力；应能适应实验室、非平整实训场地等场景下的转运、定位和打印作业需求。
13. 泵送与供料：应配备远程泵送系统、连续供料系统或等效材料输送装置，支持细骨料混凝土等材料的持续、稳定泵送；应具备泵送速度调节、管路连接、清洗维护和堵管风险降低措施。
14. 电气与接口：设备应提供满足机械臂、泵送、挤出和控制系统运行的电气配置，支持380V三相电或等效工业供电方案；应预留数据接口或通信协议，便于后续接入传感器、数据采集、数字孪生或教学平台。
15. 交付资料：交付时应提供设备清单、核心部件品牌/型号或技术规格、控制软件授权、操作说明书、维护手册、电气及安全说明、喷嘴与易损件清单、典型打印工艺参数、材料试配建议和不少于1个可运行的示例模型文件。
16. 验收时应完成设备安装调试，并演示模型导入、切片/路径生成、机械臂示教或离线运行、连续泵送挤出、不同喷嘴更换、挤出状态监测、移动定位和样件打印等核心功能；打印样件应能体现线宽、层高、转角和连续成形质量。对于投标文件中承诺的层间增强、层间界面增强或条带中心增强方案，应通过现场演示、样件制作、操作流程验证、检测报告、试验数据或其他可核验材料中的至少一种方式进行验收确认。

	2
	单卧轴混凝土搅拌机
	1
	台
	1.出料容量：≥30L。
2.电机功率：≥1.5kW。
3.电源：380V，三相。
4.安全：具备过载保护、接地保护。

	3
	建筑缩尺模型及构件3D打印机
	2
	台
	1. 设备类型：多材料工程级高速FDM/FFF 3D打印机，适用于教学实训、建筑模型、机械零件原型、工程样件、多色模型及多材料模型打印。
2. 设备结构：设备应为封闭式或具备等效安全防护结构，满足教学实训室安全使用、保温和连续打印。
3. 成型尺寸：最大成型空间应满足以下条件之一：不小于300mm × 300mm × 280mm；或有效成型体积≥ 25L。
4. 温度能力：喷嘴最高工作温度≥300℃，热床最高工作温度≥100℃，满足常用材料及工程材料打印需求。
5. 腔体能力：设备应具备封闭保温、腔体温度监测或腔体温度控制能力；具备主动腔体加热功能的设备可优先考虑。
6. 打印速度：最大标称打印速度不低于300mm/s，并具备振动补偿、流量校准、压力提前或等效高速打印质量控制功能。
7. 多材料系统：配置不少于4路耗材自动切换系统，支持多色或多材料连续打印。
8. 供料功能：多材料供料系统应支持自动进退料、断料检测、耗材异常提示或断料续打功能，满足多人教学场景连续使用需求。
9. 材料兼容：设备应支持PLA、PETG、TPU、ABS、ASA等常用材料，并至少支持PA、PC、碳纤维增强、玻纤增强材料中的两类。
10. 挤出与耐磨：设备应采用直驱或等效稳定挤出结构，并配备耐磨喷嘴或耐磨挤出组件，满足柔性材料及复合工程材料打印需求。
11. 喷嘴配置：设备应支持不少于两种喷嘴规格配置或更换，兼顾精细模型打印和快速样件制作。
12. 层厚范围：打印层厚调节范围应覆盖0.10 ~ 0.30 mm，优先支持0.05 mm或更精细层厚。
13. 自动校准：设备应具备自动调平、打印平台校准或首层检测功能，降低人工调试难度。
14. 耗材开放性：设备应支持第三方通用耗材，不得限定只能使用某一品牌专用耗材；如具备智能耗材识别功能，也应允许普通通用耗材正常打印。
15. 配套软件：配套切片软件应支持STL、OBJ、3MF等常见模型格式，并具备支撑生成、多色或多材料分配、参数配置和打印预览功能。
16. 供货配置：供货范围应包含主机、多材料自动供料/换料系统、打印平台板、常用维护工具、备用易损件、耐磨喷嘴或等效耐磨组件。
17. 测试耗材：供货时应配套提供基础测试耗材，且不得仅提供PLA，应至少包含普通材料和工程材料各一种；工程材料可为ASA、ABS、PA、PC、碳纤维增强或玻纤增强材料。

	备注：3年质保和技术服务。


采购包4：碳排放计量平台
	序号
	名称
	数量
	单位
	参数

	1
	碳排放计量平台
	1
	套
	1. 软件定位：适用于“绿色建筑与碳排放计算”等课程教学、案例实训和工程项目碳排放测算。
2. 授权与更新：提供不少于50个教学节点、账号或终端授权，满足课堂集中教学使用；授权应为正式版本，支持长期使用，并包含不少于3年的软件版本、标准模板及碳因子库更新维护服务，服务期满后应支持续期更新。
3. 标准依据：软件应支持现行建筑碳排放计算相关国家或行业标准，至少支持GB/T 51366-2019，并支持后续标准更新。
4. 计算范围：支持建筑全生命周期碳排放计算，至少覆盖建材生产与运输、建造或施工、运行阶段，能够计算隐含碳和运行碳。
5. 阶段应用：应适用于方案、初步设计、施工图设计、施工或竣工核算等阶段，支持估算、概算、预算或核算等不同深度应用。
6. 数据导入：应支持材料清单、工程量清单、概预算或计价文件等数据导入，并能读取材料名称、规格型号、数量、单位、单价等关键信息，提供可编辑导入模板。
7. 建材与施工计算：应支持建筑主体材料、保温材料、门窗、构件部品、设备管线等建材生产及运输碳排放计算，并支持机械台班、能源消耗、分部分项工程或措施工程等施工过程碳排放计算。
8. 运行阶段计算：应支持暖通空调、照明插座、动力或电梯系统、生活热水等运行阶段碳排放计算；宜支持可再生能源、绿化碳汇、制冷剂逸散等低碳分析内容。
9. 碳因子库：应内置可维护的碳排放因子库，数据来源应包含国家标准、行业标准、地方标准或权威公开数据，碳因子数据量不宜少于500条，并支持后续更新、补充和维护。
10. 因子匹配与编辑：建材、机械台班或能源数据导入后，应支持自动或手动匹配碳排放因子，并支持材料分类、匹配结果复核和计算条目批量修改。
11. 方案比选：应支持在已有项目基础上建立替代方案，对不同方案的碳排放量、碳排强度、主要构成或减碳效果进行对比分析。
12. 成果输出：应支持输出各阶段碳排放量及占比，并能按分部工程、材料类别、造价、重量或工程量等维度形成统计结果；应支持生成碳排放计算分析报告。
13. 教学协同：应支持多人分工协作、项目共享、数据汇总或成果合并，并提供操作教程、案例库、课程资源、技术文档或知识辅助等教学支持内容中的至少两类。
14. 验收与限制：验收时应演示≥50节点授权开通、数据导入、碳因子匹配、全生命周期计算、方案比选、报告导出和协同共享等核心功能；不得以单机低配版、短期试用版、仅报表生成工具、仅碳因子查询工具或无更新维护服务的版本响应。

	备注：无。


采购包5：中型协同施工机械臂与智能建筑机器人开发套件（核心产品：六轴协作机器人）
	序号
	名称
	数量
	单位
	参数

	1
	六轴协作机器人
	2
	台
	1. 设备定位：适用于协作机器人认知、机器人编程、机器视觉、末端执行器控制、建筑应用场景演示和综合实训教学。
2. 机械臂本体：工业级六轴协作机器人，额定负载≥10kg，最大工作半径≥1300mm，重复定位精度≤±0.05mm，支持任意角度或多角度安装。
3. 安全与防护：防护等级≥IP54，具备碰撞检测或力矩保护、急停或安全保护、拖动示教、点动示教、轨迹记录和在线示教编程，满足教学实训安全要求。
4. 控制与接口：控制系统应支持以太网、RS485、Modbus RTU/TCP、TCP/IP、USB、数字I/O等通信或扩展方式中的≥4类；控制系统或扩展模块应提供数字量输入和数字量输出接口各≥16路。
5. 编程开发：机器人系统应支持图形化编程、脚本编程、离线编程或在线示教编程中的≥2类，提供开放接口、SDK、API或二次开发资料，支持Python、C++、Lua、QT、ROS或ROS2等开发环境中的≥2类。
6. 配套物料：提供可重复使用的建筑应用实训物料或任务套件，支持钢筋作业、墙体砌筑、瓷砖铺贴、模拟焊接、模拟喷涂、视觉抓取、路径规划或等效建筑应用场景任务套件中的≥3类，并配套必要夹具、定位模块、固定盒、工装底板或收纳方案。
7. 实训支撑：应提供与机器人、视觉系统、末端工具和应用物料匹配的实训台架、安装底座、快速固定装置或模块化工装，满足课堂演示、分组实训、设备维护和物料保管需求。
8. 仿真或开发环境：应配套机器人仿真、离线编程、ROS开发、三维场景演示、数字化施工工艺模拟或等效环境中的≥2种，支持机器人模型展示、路径或轨迹调试、程序验证、任务演示或成果导出。
9. 开放扩展：平台应支持用户自建课程、导入教学资料、调整实训任务或扩展应用物料。
10. 供货与服务：应按完整综合实训平台配置提供，包含六轴协作机器人本体、控制系统、必要末端工具或接口、仿真或开发环境、建筑应用实训物料或任务套件，以及安装调试、现场培训。

	2
	2D视觉系统
	2
	套
	1、配备工业2D相机、匹配镜头、光源或补光装置、安装支架及必要连接线缆，可安装于机器人末端或固定工位，满足机器人视觉采集、定位、识别、视觉引导抓取或定位实训需求。
2、提供图形化或低代码编程环境，集成定位、测量、识别、标定、模板匹配、条码/二维码识别或等效算法工具中的不少于4类，并支持与机器人控制系统进行数据交互。

	3
	末端执行器
	2
	套
	1、配备电动夹爪，可安装于六轴协作机器人末端，支持开合控制、夹持状态反馈或位置/力控制中的至少一种功能；投标人应提供夹爪开口尺寸、夹持力、重复定位精度或适配负载等主要参数。
2、配备电动吸盘或真空吸附执行器，可安装于六轴协作机器人末端，满足平面或规则物体吸附、搬运、定位实训需求；投标人应提供吸盘规格、吸附负载能力、真空发生方式或气源/电源要求等主要参数。  
3、配备与机器人本体、夹爪、吸盘及实训台架匹配的安装底座、转接法兰、快换连接件或等效安装组件，满足末端执行器安装、更换和实训使用需求。

	备注：质保3年。


[bookmark: _Hlk229696440]采购包6：建筑施工机器人（喷涂/抹灰）（核心产品：建筑施工机器人（喷涂））
	序号
	名称
	数量
	单位
	参数

	1
	建筑施工机器人（喷涂）
	1
	台
	1、作业高度覆盖标准住宅楼层高（最小值0m，最大值≥3.0m）。
2、机械臂：自由度≥6，工作半径≥1.0m。
3、适用材料：内墙腻子、乳胶漆。
4、具备移动能力，可原地转向。
5、支撑上下升降，升降行程≥500mm。
6、料筒容积≥20L。
7、防护等级≥IP54。
8、具备急停、防撞、限位等安全保护功能。
9、内置锂电（含电池管理系统）+外接工频电源供电，单次充电后连续作业时间≥3h。
10、提供应用层编程控制接口、通信协议、SDK/API或二次开发资料，支持C++、Python或其他主流开发方式中的至少一种；提供接口调用说明、通信协议文档或示例代码，至少包含底盘移动、作业机构运动、喷涂启停或状态数据读取等功能的调用说明。
11、预留感知、导航、路径规划等扩展接口。
12、提供三维模型或外形结构模型，格式可为STEP、STL、OBJ等通用格式。
13、喷涂泵：采用高压无气柱塞泵，最大工作压力、输出流量满足工地施工要求。
14、喷嘴采用耐磨材质，支持快速更换。
15、供料系统具备自动搅拌功能，供料管路为高压防爆软管。
16、预留激光雷达、深度相机等感知设备的安装接口及数据通道。
17、喷涂效率不低于100 m2/h。

	2
	建筑施工机器人（抹灰）
	1
	台
	1、作业高度覆盖标准住宅楼层高（最小值0m，最大值≥3.0m）。
2、适用材料：水泥砂浆。
3、抹灰精度符合国家/行业相关标准。
4、机械臂：自由度≥4，工作半径≥1.0m，末端可安装抹板执行器。
5、抹灰厚度可调。
6、具备移动能力，可原地转向。
7、内置锂电（含电池管理系统）+外接工频电源供电，单次充电后连续作业时间≥3h。
8、防护等级≥IP54。
9、具备急停、防撞、限位等安全保护功能。
10、提供应用层编程控制接口、通信协议、SDK/API或二次开发资料，支持C++、Python或其他主流开发方式中的至少一种；提供接口调用说明、通信协议文档或示例代码，至少包含底盘移动、作业机构运动、喷涂启停或状态数据读取等功能的调用说明。
11、预留感知、导航、路径规划等扩展接口。
12、提供三维模型或外形结构模型，格式可为STEP、STL、OBJ等通用格式。
13、抹板采用耐磨材质，长度≥1.0m，支持快速更换。
14、预留激光雷达、深度相机等感知设备的安装接口及数据通道。
15、配备砂浆供料装置或预留外接供料接口。
16、抹灰效率不低于50 m2/h。

	备注：
1. 功能性技术参数：投标人须在投标文件中，逐条响应并明确填写本项目招标文件所列建筑施工机器人（喷涂）、建筑施工机器人（抹灰）的技术参数。
2. 外观与结构：投标人须提供所投产品的外观示意图（或产品实物照片），并标注机械臂、喷涂泵、控制柜、底盘等功能模块的位置。
3. 核心部件明细：投标人应在投标文件中提供所投产品核心组成部件的型号或性能等级说明，体现产品配置的完整性和合理性。以下为核心部件的参考范围：
（1）机械臂；
（2）喷涂泵/供料系统（仅喷涂）；
（3）喷嘴/枪嘴（仅喷涂）；
（4）抹板（仅抹灰）；
（5）底盘舵轮（含驱动及转向组件）；
（6）控制系统（PLC/工控机）；
（7）电机及减速器；
（8）除上述（1）—（7）项外，投标人可根据所投产品的技术特点自行增补。
4. 一致性要求：中标后所供设备的核心部件品牌/型号、主要结构、关键技术参数和功能配置应与投标文件承诺一致。
5. 质保与技术支持：硬件质保期≥2年，软件接口及二次开发技术支持服务期≥3年。质保期内，免费提供设备维修、零部件更换及软件升级服务。
6. 技术配合：配合采购人完成二次开发环境搭建、接口调试及技术培训，并提供必要的技术文档及现场支持。


五、供货要求
1.产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品。所有产品经采购人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。交货时必须提供主要产品生产厂家供货证明书。中标人所供货物若与投标文件上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，采购人将报经财政监管部门终止合同，中标人承担由此给采购人带来的损失。
2.在规定时间内按要求将货物运输至采购人指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损，由于运输造成的设备损坏、丢失均由中标人负责处理。未按进度供货的，责任中标人自负。
3.经采购人确认供货完成后，中标人应在规定时间内完成货物的安装、调试工作，对于安装、调试出现质量问题的，中标人应及时更换。
4.中标人应确保安全生产，并承担由此产生的安全问题。
六、检验
1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。
3.货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量，以及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。
4.乙方货物全部进场，并向甲方提供相关初步验收资料。甲方3个工作日内组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
5.采购人有权请检测机构相关专家和采购人单位代表在生产前随时到生产现场，查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证，中标投标人承担有可能产生的材料品牌检测费。
七、售后服务要求
1.质保期：
采购包1：传感器学习套件与AIoT全场景智能实验箱、LoRa+5G异构网络智能建造与机器人开发平台等，提供设备的全部功能及技术参数，质保期3年；
采购包2：高性能电工电子技术及电拖综合实训装置整机质保不少于5年，可提供该装置能够开展的实验项目清单、配套学习软件等，其他3年；
采购包3：机械手再生混凝土3D打印机、建筑缩尺模型及构件3D打印机，质保3年；
采购包4：碳排放计量平台（永久授权）；
采购包5：中型协同施工机械臂与智能建筑机器人开发套件，供货商可提供配套物料，质保期3年；
采购包6：建筑施工机器人（喷涂/抹灰），硬件质保期≥2年，软件接口及二次开发技术支持服务期≥3年。
2.中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退（费用包含在本次报价中）。
3.中标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，中标人负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。
4.中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户。重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理。特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。
八、验收要求
1.投标人货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。
2.若因中标人原因造成无法验收通过的，招标人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。
3.合同履行期满，中标人向招标人提交项目验收技术资料以及验收申请单，招标人收到验收申请后3个工作日内组织验收，验收合格后付清余款。
九、项目整体实施要求
投标人应在投标文件中提供完备的项目实施方案，包括实施方案、质量保证措施及售后服务方案等。
1.项目实施方案：投标人应根据本项目实施内容制定实施方案，包括但不限于①项目计划（含项目实施、供货、运输）、②项目保障措施、③工期进度保证措施、④项目安装、调试、验收方案等。
2.质量保障措施：投标人应在投标文件中提出详细的质量控制措施，对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效。
3.售后服务方案：售后服务方案至少包括：①培训计划、②技术服务方案、服务体系说明、③质量保证承诺、服务质量保证标准、④售后服务承诺及保修细则、⑤售后服务工具配备、售后服务人员配置等，方案应详细全面、科学合理、职责清晰，针对性及可操作性强。
十、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
十一、采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

[bookmark: _Toc120614281]
[bookmark: _Toc12800]第五章 评标方法与评标标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求


二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。综合评分保留至小数点后两位。
（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
采购包1评标办法：

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	30.00
	投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得30分。每有一项负偏离扣0.96分（一个句号的完整内容为一“项”）扣完为止。
注：供应商针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	12.00
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩的，每有一个业绩得4分，本项最高得12分。（注：需提供合同完整扫描件及中标（成交）通知书，时间以合同签订日期为准。以上证明材料缺一项不得分）

	
	环境标志认证
	1.00
	1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。
2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。

	项目实施方案
	实施方案
	9.00
	项目实施方案至少包括：①项目计划（含项目实施、供货、运输）、②项目保障措施、③工期进度保证措施、④项目安装、调试、验收方案等。实施方案详细全面、项目计划科学合理，整体针对性及可操作性强的得9分；实施方案较详细、项目计划较合理，整体针对性及可操作性较强的得7分；实施方案较简单、项目计划基本合理，整体针对性及可操作性一般的得5分；实施方案粗略、项目计划不合理，整体针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	
	质量保障措施
	9.00
	根据本项目提供质量保障措施。对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效且优于采购需求的得9分；分析归纳详细、质量保证措施完整、满足采购需求的得7分；分析归纳较详细、质量保证措施较完整、基本满足采购需求的得5分；措施有欠缺，承诺经过后期优化可基本满足招标文件要求的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	其他
	售后服务方案
	9.00
	售后服务方案至少包括：①培训计划、②技术服务方案、服务体系说明、③质量保证承诺、服务质量保证标准、④售后服务承诺及保修细则、⑤售后服务工具配备、售后服务人员配置等。
方案详细全面、科学合理、职责清晰，针对性及可操作性强的得9分；方案较详细、较为合理、职责较清晰，针对性及可操作性较强的得7分；方案较简单、基本合理、职责基本清晰，针对性及可操作性一般的得5分；方案粗略、偏离实际、职责不明确，针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。


采购包2评标办法：

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	30.00
	投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得30分。每有一项负偏离扣0.78分（一个句号的完整内容为一“项”）扣完为止。
注：供应商针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	12.00
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩的，每有一个业绩得4分，本项最高得12分。（注：需提供合同完整扫描件及中标（成交）通知书，时间以合同签订日期为准。以上证明材料缺一项不得分）

	
	环境标志认证
	1.00
	1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。
2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。

	项目实施方案
	实施方案
	9.00
	项目实施方案至少包括：①项目计划（含项目实施、供货、运输）、②项目保障措施、③工期进度保证措施、④项目安装、调试、验收方案等。实施方案详细全面、项目计划科学合理，整体针对性及可操作性强的得9分；实施方案较详细、项目计划较合理，整体针对性及可操作性较强的得7分；实施方案较简单、项目计划基本合理，整体针对性及可操作性一般的得5分；实施方案粗略、项目计划不合理，整体针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	
	质量保障措施
	9.00
	根据本项目提供质量保障措施。对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效且优于采购需求的得9分；分析归纳详细、质量保证措施完整、满足采购需求的得7分；分析归纳较详细、质量保证措施较完整、基本满足采购需求的得5分；措施有欠缺，承诺经过后期优化可基本满足招标文件要求的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	其他
	售后服务方案
	9.00
	售后服务方案至少包括：①培训计划、②技术服务方案、服务体系说明、③质量保证承诺、服务质量保证标准、④售后服务承诺及保修细则、⑤售后服务工具配备、售后服务人员配置等。
方案详细全面、科学合理、职责清晰，针对性及可操作性强的得9分；方案较详细、较为合理、职责较清晰，针对性及可操作性较强的得7分；方案较简单、基本合理、职责基本清晰，针对性及可操作性一般的得5分；方案粗略、偏离实际、职责不明确，针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。


采购包3评标办法：

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	30.00
	投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得30分。每有一项负偏离扣0.81分（一个句号的完整内容为一“项”）扣完为止。
注：供应商针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	12.00
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩的，每有一个业绩得4分，本项最高得12分。（注：需提供合同完整扫描件及中标（成交）通知书，时间以合同签订日期为准。以上证明材料缺一项不得分）

	
	环境标志认证
	1.00
	1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。
2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。

	项目实施方案
	实施方案
	9.00
	项目实施方案至少包括：①项目计划（含项目实施、供货、运输）、②项目保障措施、③工期进度保证措施、④项目安装、调试、验收方案等。实施方案详细全面、项目计划科学合理，整体针对性及可操作性强的得9分；实施方案较详细、项目计划较合理，整体针对性及可操作性较强的得7分；实施方案较简单、项目计划基本合理，整体针对性及可操作性一般的得5分；实施方案粗略、项目计划不合理，整体针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	
	质量保障措施
	9.00
	根据本项目提供质量保障措施。对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效且优于采购需求的得9分；分析归纳详细、质量保证措施完整、满足采购需求的得7分；分析归纳较详细、质量保证措施较完整、基本满足采购需求的得5分；措施有欠缺，承诺经过后期优化可基本满足招标文件要求的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	其他
	售后服务方案
	9.00
	售后服务方案至少包括：①培训计划、②技术服务方案、服务体系说明、③质量保证承诺、服务质量保证标准、④售后服务承诺及保修细则、⑤售后服务工具配备、售后服务人员配置等。
方案详细全面、科学合理、职责清晰，针对性及可操作性强的得9分；方案较详细、较为合理、职责较清晰，针对性及可操作性较强的得7分；方案较简单、基本合理、职责基本清晰，针对性及可操作性一般的得5分；方案粗略、偏离实际、职责不明确，针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。


采购包4评标办法：

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	30.00
	投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得30分。每有一项负偏离扣2.14分（一个句号的完整内容为一“项”）扣完为止。
注：供应商针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	12.00
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩的，每有一个业绩得4分，本项最高得12分。（注：需提供合同完整扫描件及中标（成交）通知书，时间以合同签订日期为准。以上证明材料缺一项不得分）

	
	环境标志认证
	1.00
	1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。
2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。

	项目实施方案
	实施方案
	9.00
	项目实施方案至少包括：①项目计划（含项目实施、供货、运输）、②项目保障措施、③工期进度保证措施、④项目安装、调试、验收方案等。实施方案详细全面、项目计划科学合理，整体针对性及可操作性强的得9分；实施方案较详细、项目计划较合理，整体针对性及可操作性较强的得7分；实施方案较简单、项目计划基本合理，整体针对性及可操作性一般的得5分；实施方案粗略、项目计划不合理，整体针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	
	质量保障措施
	9.00
	根据本项目提供质量保障措施。对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效且优于采购需求的得9分；分析归纳详细、质量保证措施完整、满足采购需求的得7分；分析归纳较详细、质量保证措施较完整、基本满足采购需求的得5分；措施有欠缺，承诺经过后期优化可基本满足招标文件要求的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	其他
	售后服务方案
	9.00
	售后服务方案至少包括：①培训计划、②技术服务方案、服务体系说明、③质量保证承诺、服务质量保证标准、④售后服务承诺及保修细则、⑤售后服务工具配备、售后服务人员配置等。
方案详细全面、科学合理、职责清晰，针对性及可操作性强的得9分；方案较详细、较为合理、职责较清晰，针对性及可操作性较强的得7分；方案较简单、基本合理、职责基本清晰，针对性及可操作性一般的得5分；方案粗略、偏离实际、职责不明确，针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。


采购包5评标办法：
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	30.00
	投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得30分。每有一项负偏离扣2分（一个句号的完整内容为一“项”）扣完为止。
注：供应商针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	12.00
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩的，每有一个业绩得4分，本项最高得12分。（注：需提供合同完整扫描件及中标（成交）通知书，时间以合同签订日期为准。以上证明材料缺一项不得分）

	
	环境标志认证
	1.00
	1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。
2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。

	项目实施方案
	实施方案
	9.00
	项目实施方案至少包括：①项目计划（含项目实施、供货、运输）、②项目保障措施、③工期进度保证措施、④项目安装、调试、验收方案等。实施方案详细全面、项目计划科学合理，整体针对性及可操作性强的得9分；实施方案较详细、项目计划较合理，整体针对性及可操作性较强的得7分；实施方案较简单、项目计划基本合理，整体针对性及可操作性一般的得5分；实施方案粗略、项目计划不合理，整体针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	
	质量保障措施
	9.00
	根据本项目提供质量保障措施。对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效且优于采购需求的得9分；分析归纳详细、质量保证措施完整、满足采购需求的得7分；分析归纳较详细、质量保证措施较完整、基本满足采购需求的得5分；措施有欠缺，承诺经过后期优化可基本满足招标文件要求的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	其他
	售后服务方案
	9.00
	售后服务方案至少包括：①培训计划、②技术服务方案、服务体系说明、③质量保证承诺、服务质量保证标准、④售后服务承诺及保修细则、⑤售后服务工具配备、售后服务人员配置等。
方案详细全面、科学合理、职责清晰，针对性及可操作性强的得9分；方案较详细、较为合理、职责较清晰，针对性及可操作性较强的得7分；方案较简单、基本合理、职责基本清晰，针对性及可操作性一般的得5分；方案粗略、偏离实际、职责不明确，针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。


采购包6评标办法：

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	30.00
	投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得30分。每有一项负偏离扣0.9分（一个句号的完整内容为一“项”）扣完为止。
注：供应商针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	12.00
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩的，每有一个业绩得4分，本项最高得12分。（注：需提供合同完整扫描件及中标（成交）通知书，时间以合同签订日期为准。以上证明材料缺一项不得分）

	
	环境标志认证
	1.00
	1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。
2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。

	项目实施方案
	实施方案
	9.00
	项目实施方案至少包括：①项目计划（含项目实施、供货、运输）、②项目保障措施、③工期进度保证措施、④项目安装、调试、验收方案等。实施方案详细全面、项目计划科学合理，整体针对性及可操作性强的得9分；实施方案较详细、项目计划较合理，整体针对性及可操作性较强的得7分；实施方案较简单、项目计划基本合理，整体针对性及可操作性一般的得5分；实施方案粗略、项目计划不合理，整体针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	
	质量保障措施
	9.00
	根据本项目提供质量保障措施。对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效且优于采购需求的得9分；分析归纳详细、质量保证措施完整、满足采购需求的得7分；分析归纳较详细、质量保证措施较完整、基本满足采购需求的得5分；措施有欠缺，承诺经过后期优化可基本满足招标文件要求的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	其他
	售后服务方案
	9.00
	售后服务方案至少包括：①培训计划、②技术服务方案、服务体系说明、③质量保证承诺、服务质量保证标准、④售后服务承诺及保修细则、⑤售后服务工具配备、售后服务人员配置等。
方案详细全面、科学合理、职责清晰，针对性及可操作性强的得9分；方案较详细、较为合理、职责较清晰，针对性及可操作性较强的得7分；方案较简单、基本合理、职责基本清晰，针对性及可操作性一般的得5分；方案粗略、偏离实际、职责不明确，针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。


（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4
1、 采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2、中小企业政策
本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”“采购需求”相关内容为准。）
3、政府采购节能产品、环境标志产品
（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
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（适用于所有采购包）

投标文件（采购包**）





项目名称：
项目编号：
投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：                       




投标文件目录

1、 投标声明及承诺函
2、 投标人基本信息
3、 法人授权书
4、 开标一览表
5、 投标报价明细表
6、 中小（微）企业声明函
7、 技术要求响应及偏离表
8、 项目组人员
9、 企业业绩
10、 投标所需其他材料






[bookmark: _Toc23838]



[bookmark: _Toc120614284]










一、投标声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为 JSZC-321300-JING-G2026-0023 的 宿迁学院智能建造专业建设项目 （采购包**）项目招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：   年   月   日

二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	
需提供营业执照等证明材料








三、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JING-G2026-0023号宿迁学院智能建造专业建设项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该_宿迁学院智能建造专业建设项目_采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（签字或盖章）：           
被授权代理人（签字或盖章）：           
单位地址：
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：

四、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：宿迁学院智能建造专业建设项目（采购包**）
招标编号：
	投标总报价

	小写：（人民币：元）



   年   月   日
















五、投标报价明细表
明细报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	



备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。



六、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加单位名称的宿迁学院智能建造专业建设项目（采购包**）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）
日期：___年___月___日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供货物。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                       投标人全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：


七、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。









八、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176]
九、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc28140]

十、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
招标人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。








