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第一章 招标公告
[bookmark: _Toc497133091]受扬州工业职业技术学院的委托，江苏唯诚建设咨询有限公司就高分子合成实训装置采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
高分子合成实训装置采购项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月18日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-JSWC-G2026-0024
2.项目名称：扬州工业职业技术学院高分子合成实训装置采购项目
3.预算金额：170万元
4.最高限价：170万元
5.采购需求：本项目拟拟采购高分子合成实训装置项目，核心涵盖 PET 半实物仿真装置、工业级DCS 系统、OTS 动态仿真软件及智慧中控室四大软硬件模块，以满足我院在实践教学、技能竞赛、职业培训及深化产教融合方面的建设需求。具体详见招标文件第四章
6.合同履行期限：2026年10月10日前完成到货安装调试并验收合格
[bookmark: _Toc38985264]7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年任意一月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.3 投标人近一年内任意一月依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
1.8供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无
4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http：//zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年8月18日9点30分（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc38985269]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：扬州工业职业技术学院
地 址：江苏省扬州市邗江区华扬西路199号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系人：孙一昕
联系方式：15861356001
2.代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名 称：江苏唯诚建设咨询有限公司
地　址：扬州市维扬路106-1#扬州商城国际大厦19F
联系人：王云
联系方式：0514-87880638-8010
8、 为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”
九、其他
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
4.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
5.本次招标不收取投标保证金。
6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。
7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc497133092]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-320000-JSWC-G2026-0024号项目。
2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次采购由中标单位在领取中标通知书前按照发改价格【2011】—534号货物类收费标准的35%向代理机构支付，不足2000元的按2000元收取，高于25000元时按25000元收取。
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。 
代理服务费开户银行：江苏银行扬州广陵支行
开户名称：江苏唯诚建设咨询有限公司
开户帐号：05000140900000685
4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行，由采购人支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10、投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.4投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]17、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2投标人不足3家的，不得开标。
21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.1.14 异常低价投标（响应）
投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、其他
31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式
项目名称：                       
编号：
甲方（采购人/买方）：       
乙方（供应商/卖方）：              
见证方：江苏唯诚建设咨询有限公司
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏唯诚建设咨询有限公司关于本项目招标结果签订本合同。
  1、合同标的
乙方根据甲方需求，提供：           。
标的内容等要求详见招标文件及响应文件。
2、合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：           元人民币（¥           元）。
2.2 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。
2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。
3、组成本合同的有关文件
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3 关于本项目政府采购的招标文件、响应文件以及与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
   （1）投标响应文件；               （2）报价文件；
   （3）项目组人员表                 （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；
   （5）服务承诺；                   （6）中标通知书；
   （7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方参加投标时提供的响应文件。
4、知识产权保证
乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
5、产权保证
乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。
6、履约保证金
6.1签订合同时，乙方应向甲方支付合同总价10%的履约保证金。
6.2约保证金允许乙方自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。
6.3履约保证金的退还：乙方凭甲方签署的验收报告，至甲方处办理履约保证金退还手续，乙方递交材料后10日内甲方无息退还履约保证金，甲方逾期未退还履约保证金，应当按照银行同期借款利息偿还。
6.4如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
6.5履约保证金不予退换的情形：（a）签订合同后，乙方不得将项目及其他服务进行转包，未经甲方同意，乙方也不得采用分包的形式履行合同，否则甲方有权终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，乙方应承担赔偿责任；(b)如乙方不能按时完成服务内容，给甲方造成损失的，履约保证金将不予退还。
7、转包或分包
7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。
7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。
8、工期
8.1 工期 ：
9、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：甲方指定的交付期
9.2 交货方式：甲方指定的交货方式
9.3 交货地点：甲方指定的交货地点
10、价款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 付款方式：合同签订，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付乙方合同总价30%的预付款；到货并完成安装调试经甲方初次验收合格后付至合同价的60%；余款2027年底前付清。（以上所有款项在满足时间节点后，甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内付款）
11、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
12、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.4 维修响应：遇到故障时，4小时内响应并提供解决方案，如遇设备故障短时间内无法解决提供备件服务。
12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.6上述的货物免费保修期为3年，保修期内，因非人为因素导致的采购标的损坏或故障，乙方应负责免费维修或更换。
12.7技术支持：供应商应提供长期的技术支持服务。
13、交货、调试和验收
13.1乙方应当在合同生效后    天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.2 货到甲方后，甲乙双方须在 30个工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。
13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。
14、货物包装、发运及运输
14.1包装要求：乙方应对采购标的进行妥善包装，确保在运输过程中不受损坏。包装材料应符合环保要求，且能够防潮、防震、防压。
14.2运输要求：乙方应选择经验丰富、信誉良好的运输公司进行运输，确保采购标的在运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，除非合同另有约定。
14.3 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.4 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.5 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。
14.6 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.7 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。
15、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。
15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。
15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价 30 %赔偿金。
16、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
17、争议解决
17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 1 ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；
（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。
18、合同其它
18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏唯诚建设咨询有限公司见证盖章后生效。
18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.4 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、见证方执一份。
  甲方：	                               乙方： 
  地址：				                   地址： 
  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
  联系电话：                               联系电话：

见证方：江苏唯诚建设咨询有限公司
[bookmark: _Hlt16619369]日期：     年   月   日




第四章 项目需求
注：本章内容中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。
一、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
二、项目属性:货物类项目
本项目所属行业：工业
核心产品：
	采购
包号
	核心产品

	1
	PET 聚酯生产全流程仿真工厂实训装置


进口产品投标：
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否



3、 技术参数
（一）采购标的清单
本项目为高分子合成实训装置采购项目，拟建设集 PET 聚酯生产工艺半实物仿真、DCS 控制、OTS 动态仿真培训、中控室教学与展示于一体的综合实训平台，用于满足高分子材料、化工工艺、化工自动化、过程控制等相关专业实践教学、技能竞赛、职业培训和产教融合需求。

	序号
	采购标的名称
	主要内容
	数量
	备注

	1
	PET 聚酯生产全流程仿真工厂实训装置
	聚酯 PET 仿真半实物运行装置，包含浆料配置系统、酯化系统、预缩聚系统、后缩聚系统、工艺设备、钢结构框架平台、自控仪表、工艺管道及管件等
	1套
	核心产品

	2
	DCS 控制系统硬件
	工业级DCS控制柜、控制器、电源、输入输出卡件模块、网络通信设备等
	1套
	需与半实物装置及仿真系统联动

	3
	DCS 控制系统软件
	组态管理软件、硬件组态软件、位号组态软件、控制方案组态软件、实时监控软件等
	1套
	含授权、安装、调试

	4
	聚酯PET OTS 动态仿真培训系统
	覆盖催化剂系统、浆料配置系统、酯化系统、预缩聚系统、后缩聚系统的工业级全流程动态仿真软件
	1套
	可与高分子生产装置互动操作

	5
	工程师及学员操作终端
	满足DCS操作、OTS仿真、教学管理及考核需求的操作终端
	20套
	含必要软件环境

	6
	中控室操作台及学员桌椅
	钢木结合操作台、座椅及相关配套设施
	20套
	支持中控室集中实训

	7
	中控展示屏系统
	3行4列拼接展示屏、支架、网络解码器、拼接控制软件及相关配套
	1套
	用于集中展示与教学演示

	8
	系统集成及配套服务
	运输、安装、布线、调试、联调、培训、验收、售后服务、资料移交等
	1套
	含项目整体实施



（二）技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分条款为实质性要求。
2.1 总体技术要求
1.本项目须建设高分子合成实训装置，系统应至少包括聚酯 PET半实物仿真装置、工业级DCS控制系统、OTS动态仿真培训系统、中控室及配套教学展示系统。
2.系统应能够支撑聚酯PET生产过程的全流程仿真实训，至少覆盖催化剂系统、浆料配置系统、酯化系统、预缩聚系统和后缩聚系统。
3.系统应实现半实物装置、仿真仪表、DCS控制系统、OTS动态仿真软件之间的数据交互和联动操作，能够模拟工业真实工艺参数运行。
4.半实物装置可不走真实物料，工艺数据由仿真系统模拟产生，操作者可完成装置开车、正常运行、停车、事故处理等实训操作。
5.装置整体规划应结合采购人现场条件进行深化设计，原则上装置框架参考尺寸为长×宽约12 m×3 m，综合规划占地约140 m2，具体以现场踏勘和最终深化设计为准。调研报告中明确该装置整体规划占地约140 m2，并包含中控区、机柜区、安全通道及操作空间。
6.系统设计应符合国家现行相关标准、行业规范及安全要求，设备、管道、仪表、电气、控制系统等应满足教学实训环境下长期稳定运行要求。
2.2 实训功能要求
1.系统应具备开车类训练功能，至少包括冷态开车、热态开车、分工段开车、异常开车等训练项目。
2.系统应具备停车类训练功能，至少包括正常停车、紧急停车、异常停车等训练项目。
3.系统应具备稳态生产类训练功能，至少包括生产调整、负荷调整、异常稳态生产等训练项目。
4.系统应具备事故处理类训练功能，至少包括特定事故、设备事故、仪表事故、阀门故障、物流异常、公用工程异常等事故模拟与处置训练。
5.系统应支持教师设置典型事故、设备故障、仪表故障、阀门故障和边界物流异常等干扰条件，用于训练学生对复杂工况的判断和处置能力。
6.系统应支持分工段训练、全流程综合训练、单人训练、多人协同训练和考核评价等教学组织方式。
2.3 聚酯 PET 半实物仿真装置要求
1.聚酯 PET 仿真半实物装置应以工业生产装置为基础进行设计，工艺流程应覆盖浆料配置、酯化、预缩聚、后缩聚等主干流程。
2.半实物装置中的设备结构形式应尽量与工业实际设备保持一致，可按比例缩小制作，在不影响主干工艺流程和教学功能的前提下进行合理简化。
3.装置应包含反应器、塔器、换热器、冷凝器、泵、槽罐、过滤器、液封槽等典型化工设备，便于学生认识 PET 生产过程中的主要设备结构及功能。
4.静设备材质应采用不低于 304 不锈钢材质，设备壁厚不低于 1.5 mm；不锈钢板材应符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 4237-2015《不锈钢热轧钢板和钢带》 等国家现行相关标准要求。所用材料应满足本项目教学实训、展示和长期稳定使用要求。投标人须在投标文件中提供材质符合性承诺。中标后，供应商应在设备到货及验收阶段提供主要设备材料质量证明书、材质证明、出厂检验记录或其他能够证明材料符合要求的文件。采购人有权在现场验收时对主要静设备材质、壁厚、外观质量等进行核验；必要时，可委托具备资质的第三方检测机构进行现场抽检，检测结果作为验收依据之一。
5.钢结构平台应作为工艺设备、管道、阀门、仪表等的安装载体，整体底框采用碳钢材质并进行除锈、防锈涂装处理。钢结构平台的制作、安装、焊接及验收应参照 GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》、GB 50661-2011《钢结构焊接规范》 等国家现行相关标准执行。钢材表面在涂装前应进行除锈和清洁处理，表面处理质量可参照 GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分》 执行。防锈涂装应均匀、完整，表面不得有明显漏涂、起皮、返锈、流挂、剥落等影响使用和外观质量的缺陷；如涉及涂层附着力评价，可参照 GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》 执行。焊缝外观应成形均匀，焊缝与母材应平滑过渡，不得存在裂纹、夹渣、明显咬边、焊瘤、烧穿、未焊透、漏焊等影响结构安全和外观质量的缺陷。中标后，供应商应在验收阶段提供钢结构材料证明、表面防锈处理记录、焊接施工记录或出厂检验记录等资料。采购人有权在现场验收时对钢结构平台防锈处理、焊接质量、整体稳定性和安装牢固性进行核验；必要时，可委托具备资质的第三方检测机构进行现场抽检。
6.平台底板宜采用碳钢花纹板，焊缝外观应成形美观、表面无明显缺陷，焊接质量应符合国家及行业相关标准要求。
7.装置中机泵应根据实训装置运行要求选型，所有机泵应配备标牌，标明设备位号、名称等信息。
8.半实物装置至少应包含以下主要设备：
	序号
	设备名称
	技术规格
	数量

	1
	催化剂配制槽
	不锈钢材质，Φ273 × 500 mm
	1 台

	2
	催化剂溶液过滤器
	不锈钢材质，Φ59 × 100 mm
	1 台

	3
	催化剂供料罐
	不锈钢材质，Φ325 × 800 mm
	1 台

	4
	催化剂供料泵
	碳钢材质，仿真离心泵
	1 台

	5
	浆料配制槽
	不锈钢材质，Φ325 × 1100 mm
	1 台

	6
	PTA 日料仓
	不锈钢材质，Φ426 × 1600 mm
	1 台

	7
	浆料输送泵
	碳钢材质，仿真螺杆泵
	1 台

	8
	分离器
	不锈钢材质，Φ219 × 600 mm
	1 台

	9
	粉尘过滤器
	不锈钢材质，Φ219 × 650 mm
	1 台

	10
	第一酯化反应器
	不锈钢材质，Φ530 × 1200 mm
	1 台

	11
	热媒蒸发器
	不锈钢材质，Φ325 × 1000 mm
	1 台

	12
	热媒循环泵
	碳钢材质，仿真离心泵
	2 台

	13
	第二酯化反应器
	不锈钢材质，Φ426 × 1000 mm
	1 台

	14
	工艺塔
	不锈钢材质，Φ273/300 × 3200 mm
	1 台

	15
	乙二醇收集槽
	不锈钢材质，Φ273 × 800 mm
	1 台

	16
	事故乙二醇收集槽
	不锈钢材质，Φ325 × 1200 mm
	1 台

	17
	塔釜出料泵
	碳钢材质，仿真离心泵
	1 台

	18
	热水换热器
	不锈钢材质，Φ219 × 800 mm
	1 台

	19
	塔顶冷凝器
	不锈钢材质，Φ219 × 800 mm
	1 台

	20
	凝液收集槽
	不锈钢材质，Φ273 × 700 mm
	1 台

	21
	工艺废水泵
	碳钢材质，仿真离心泵
	1 台

	22
	乙二醇输送泵
	碳钢材质，仿真离心泵
	1 台

	23
	第一预缩聚反应器
	不锈钢材质，Φ426 × 800 mm
	1 台

	24
	第二预缩聚反应器
	不锈钢材质，Φ530 × 1000 mm
	1 台

	25
	热媒循环泵
	碳钢材质，仿真离心泵
	1 台

	26
	刮板冷凝器
	不锈钢材质，喷淋段 Φ273 × 900 mm，刮板段 Φ325 × 1000 mm
	2 台

	27
	乙二醇液封槽
	不锈钢材质，Φ325 × 900 mm
	2 台

	28
	乙二醇冷却器
	不锈钢材质，Φ219 × 1000 mm
	2 台

	29
	乙二醇循环泵
	碳钢材质，仿真离心泵
	2 台

	30
	液环泵组
	碳钢材质，仿真泵组
	1 台

	31
	后缩聚反应器
	不锈钢材质，Φ530 × 1700 mm
	1 台

	32
	预聚物输送泵
	碳钢材质，仿真离心泵
	2 台

	33
	热媒循环泵
	碳钢材质，仿真离心泵
	2 台

	34
	刮板冷凝器
	不锈钢材质，喷淋段 Φ273 × 900 mm，刮板段 Φ325 × 1000 mm
	1 台

	35
	乙二醇液封槽
	不锈钢材质，Φ325 × 900 mm
	1 台

	36
	乙二醇冷却器
	不锈钢材质，Φ219 × 1000 mm
	1 台


2.4 自控仪表要求
1.系统应配置温度、压力、液位、差压、流量检测和现场显示、变送装置、手动操作阀、安全报警、联锁装置、通讯监控系统等仿真仪表及监控功能。 
2.仿真仪表外观和参数应尽量接近真实工业仪表，便于化工工艺、化工仪表及自动化相关专业学生开展实训。 
3.智能仪表应支持 Modbus和4-20 mA 信号，能够与现场阀门及控制系统通信。 
4.系统应能够模拟简单调节回路、串级调节回路、比值调节回路、选择回路控制等典型控制方法。 
5.智能仿真阀门形式应包含截止阀、球阀等，材质采用不低于304不锈钢，配置阀门反馈模块，能够实时显示阀门开度及开关状态。 
6.自控仪表至少应包含以下配置：
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	温度仪表
	仿真远传温度变送器
	25个

	2
	温度仪表
	仿真远传温度变送器，带数显
	8个

	3
	压力仪表
	仿真远传压力变送器
	6个

	4
	压力仪表
	仿真现场压力表
	10个

	5
	液位仪表
	现场 LED 液位计
	10个

	6
	液位仪表
	仿真远传液位计
	13个

	7
	流量仪表
	仿真远传流量计
	11个

	8
	流量仪表
	仿真远传流量计，带数显
	5个

	9
	调节阀
	仿真调节阀
	31个

	10
	电机
	仿真电机
	5个

	11
	开关阀
	切断阀
	6个

	12
	手阀
	开关量手阀
	8个

	13
	手阀
	模拟量手阀
	5个


2.5 DCS 控制系统要求
1.系统须配置工业级DCS控制系统，并能实现对半实物仿真装置的测量、控制、监控、趋势浏览、报表分析、报警查询等功能。
2.工程师站应支持控制系统离线功能配置、组态下载，并可在系统运行时实时监控网络各节点运行状态。
3.操作站应支持实时监控、参数调整、报警查看、趋势查看、报表查看等功能。
4.DCS控制系统硬件至少应包含工业标准控制柜、机架、控制器、控制器基座、电源模块、模拟量输入卡、模拟量输出卡、数字信号输出卡、I/O模块基座、网络交换设备等。
5.工业标准控制柜尺寸不低于宽×深×高800 mm × 800 mm × 2100 mm。
6.控制器应采用32位及以上嵌入式微处理器，扫描周期可组态，扫描周期不大于50 ms；控制网络应采用冗余工业以太网，支持控制器及控制网络冗余配置。
7.电源模块应支持 110 VAC/220 VAC输入，输出电压 24 VDC，配置不少于 2 块。
8.模拟量输入模块、模拟量输出模块、数字信号输出模块应满足系统点位接入、仿真控制和冗余扩展需求。
9.DCS软件应至少包括组态管理软件、硬件组态软件、位号组态软件、控制方案组态软件、实时监控软件。
10.实时监控软件应具备总貌画面、流程图、趋势图、报警图、报表、调度、自定义键、报警分区等功能。
11.实时监控软件界面应真实、直观、友好，能够反映现场硬件设备实时运行状态，各个位号应动态刷新。
★12.实时监控软件应支持流程图、趋势图、报警查询、报表输出、历史数据查询等功能，能够满足教学、实训、考核及系统维护需要。（投标人须提供 DCS 控制系统产品彩页或技术白皮书或软件功能截图或系统架构图或类似项目案例证明材料。）
2.6 OTS 动态仿真培训系统要求
1.OTS 动态仿真培训系统应覆盖聚酯 PET 生产全流程，能够与半实物装置和 DCS 控制系统实现数据交互、联动操作和一致性训练。
2.模型实时性应满足模型运行速度不低于 1:1 实时性要求。
3.系统在最大运行负荷时，CPU负荷应低于50%。
4.动态响应过程中，工艺参数变化应连续，无明显突变和跳跃。
5.系统应具备良好鲁棒性，在负荷接近或超出极限值条件下，不应发生溢出、停机等故障。
6.开车、停车、异常工况和设计态模型应采用统一模型，可从冷态经过不同中间状态到达运行状态。
7.模型稳态仿真结果与参照稳态设计数据相比，关键工艺测量参数标准偏差应控制在读数的 ±3% 范围内。
8.动态仿真模型在方向、幅度、响应顺序等方面应与实际装置一致；近似时间常数与实际响应时间常数误差应小于5%。
9.系统应保证 OTS 与 DCS 操作界面、常规控制及复杂控制策略、安全联锁逻辑、显示画面、报表、报警、历史数据等保持一致。
10.仿真平台应至少包含建模软件、教师站软件、学员站软件、操作评价软件、数据通信软件、控制系统软件、高级事故组态软件、理论考试平台等。
11.教师站应支持学员管理、权限配置、培训项目选择、考试管理、成绩查询、成绩导出、随机故障植入等功能。
12.学员站应支持学员登录、工程切换、工况保存与加载、评分查看、单步执行和模型控制等功能。
13.操作评价软件应支持过程记录、自动评分、步骤评分、质量评分、轨迹评分、分级评分和实时成绩查看。
14.数据通信软件应支持 OPC、Modbus TCP、Modbus RTU 等常用通信协议，并支持数据点表导入、导出和映射配置。
★15.仿真平台应支持开车、停车、稳态生产、负荷调整、异常工况处理、事故处置等教学训练项目，并可根据采购人教学需要进行课程化、任务化组织。（投标人须提供 OTS 动态仿真培训系统功能截图或软件授权证明或软件著作权证明或类似项目验收证明材料。）

2.7 中控室及操作终端要求
1.工程师及学员操作终端
1.1工程师及学员操作终端数量不少于20套，应满足DCS操作、OTS仿真、教学管理、考核评价等系统运行要求。（操作终端如属于国家强制认证或强制节能产品范围，应提供相应有效认证证书。）
1.2 操作终端配置不低于以下要求：

	项目
	技术要求

	芯片组
	Intel Q670 芯片组及以上或同等性能配置

	CPU
	不低于 Intel i5-12500 或同等性能处理器

	内存
	不低于 8 GB DDR5 5600 MHz，内存插槽不少于 2 个，最大支持不低于 64 GB

	硬盘
	不低于 256 GB M.2 SSD + 2 TB HDD，支持双硬盘

	显卡
	A 系列专业图卡或同等性能显卡，显存不低于 4 GB

	显示单元
	不低于 23.8 英寸

	数据接口
	配置必要的 USB Type-C、USB 3.2、USB 2.0、VGA、HDMI、RJ45、音频输入输出等接口

	扩展接口
	不低于 1 个 PCIe x16、2 个 PCIe x4 或同等扩展能力

	电源
	不低于 260 W

	机箱
	体积参考 13 L 或满足中控室布置要求



1.3 操作终端应预装满足本项目运行的软件环境及配套客户端。
1.4 涉及台式计算机等政府采购需求标准产品的，应符合国家及政府采购相关政策要求。
2. 中控室操作台及学员桌椅
2.1 中控室操作台及学员桌椅数量不少于 20 套。
2.2 单工位尺寸参考长×宽×高 800 mm × 950 mm × 750 mm，可根据现场条件和深化设计适当调整。
★2.3 操作台应采用钢木结合工艺，主体框架坚固耐用，表面处理平整，整体结构应满足教学实训长期使用要求。金属件加工、焊接及表面处理应符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 等相关标准要求。金属件焊接处应牢固可靠，不得有脱焊、虚焊、焊穿、错位、明显咬边、焊瘤、裂纹等影响结构安全和外观质量的缺陷；金属件边缘应无毛刺、锐棱。操作台应采用钢木结合工艺，主体框架坚固耐用，表面处理平整，具有良好的防腐、耐磨和安全性能。金属件表面涂层应附着牢固，附着力应按 GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》 检测，达到 0—1 级；金属件防腐性能应按 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 进行中性盐雾试验，试验时间不少于 48 h，试验后按 GB/T 6461-2002 进行评级，保护评级不低于 8 级。（提供第三方检测机构出具的有 CMA 标志检测报告原件扫描上传，加盖投标人公章）
★2.4 木质部分应采用不低于 25 mm 厚优质防火板或性能不低于该材料的板材，面板前端宜配橡胶压边手枕。台面材料应具备耐磨、耐腐蚀、耐高温、防火阻燃等性能，并满足以下要求：
	序号
	性能项目
	检测依据
	等级或指标要求

	1
	防火阻燃性能
	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》
	燃烧性能等级达到 B1 级及以上

	2
	耐磨性能
	GB/T 4893.8-2023《家具表面理化性能试验 第8部分：耐磨性测定法》
	达到 3 级及以上

	3
	耐高温/耐干热性能
	GB/T 4893.3-2020《家具表面漆膜理化性能试验 第3部分：耐干热测定法》
	达到 3 级及以上

	4
	耐湿热性能
	GB/T 4893.2-2020《家具表面漆膜理化性能试验 第2部分：耐湿热测定法》
	达到 3 级及以上

	5
	耐腐蚀/耐冷液性能
	GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》
	达到 3 级及以上


（提供第三方检测机构出具的有 CMA 标志检测报告原件扫描上传，加盖投标人公章，检测报告应至少覆盖上述防火阻燃、耐磨、耐干热、耐湿热、耐冷液等项目，检测结果应达到或优于上述等级要求。）
2.5 操作台应配套键盘托架、线缆管理结构及高级座椅；侧面板可根据采购人要求定制标识。
3. 中控展示屏
3.1中控展示屏应采用3行4列布局，含拼接屏、支架、网络解码器、拼接控制软件及相关线缆辅材。
★3.2单屏尺寸不低于 55 英寸，物理分辨率不低于 1920 × 1080，拼缝不大于 3.5 mm；屏幕亮度不低于 500 cd/m²，对比度不低于 4000:1，响应时间不大于 6 ms，视角不低于 178°/178°；屏幕比例为 16:9，显示色彩不低于16.7 M。（提供产品彩页或技术规格书或检测报告或第三方检测机构出具的有 CMA  标志检测报告原件扫描上传，加盖投标人公章）
3.3拼接控制软件应支持视频信号、RGB 信号等多种信号源管理、调用、切换显示、预案保存、预案修改、预案删除和预案自动执行。
3.4拼接控制软件应为中文界面，便于维护、备份和日常教学使用。
3.5网络解码器应支持网络、数字视频信号接入和切换输出，支持多屏拼接、叠加、开窗、漫游和场景切换。
3.6网络解码器应支持 HDMI 高清输出显示，支持多组屏幕统一调度管理，支持电视墙统一场景切换和快速场景切换。
3.7网络解码器应具备良好的系统稳定性，支持模块化扩展、热插拔、冗余供电或同等可靠性设计。
2.8 安全与质量要求
1. 所有设备、仪表、电气部件、控制柜、操作终端、显示屏及配套材料应为合格产品，符合国家相关质量、安全、环保及电气标准。涉及电气安全、绝缘性能、接地保护、漏电保护等内容。
2. 电气系统应具备接地、漏电保护、过载保护、短路保护等必要安全措施。
3. 设备布置应充分考虑教学安全、人员通行、检修维护和消防疏散要求。
4. 装置区应设必要的安全警示标识、设备位号标识、管线标识、阀门标识和操作提示标识。
5. 电气系统应具备接地、漏电保护、过载保护、短路保护等必要安全措施。
6. 对采购需求中已明确要求提供检测报告、认证证书、产品合格证明或出厂检验报告的技术指标，投标人应按对应条款要求提供相应证明材料。检测报告或证明材料应能体现所响应技术指标的检测项目、检测依据、检测结果或等级要求。采购人有权在验收阶段对关键技术指标进行复核；如现场验收结果与投标响应不一致，供应商应承担整改、更换及由此产生的相关费用。
7. 对采购需求中已明确列明检测依据、检测项目和等级要求的技术指标，投标人应按对应条款要求提供。采购人有权在验收阶段对关键技术指标进行现场核验或委托第三方检测。
（三）商务要求
3.1 交付时间
1. 合同签订并具备实施条件后，2026年10月10日前完成到货安装调试并验收合格。
[bookmark: _GoBack]2. 如因采购人场地改造、不可抗力或其他非供应商原因导致项目延期，双方可根据实际情况协商调整实施进度。
3.2 交付地点
交付地点为扬州工业职业技术学院采购人指定地点。供应商应负责将货物运输至指定地点并完成安装调试。
3.3 包装和运输
1.供应商应负责设备包装、运输、装卸、搬运、就位及安装过程中的安全管理。
2.包装应满足防潮、防震、防撞、防锈、防尘等要求，确保设备在运输和装卸过程中不受损坏。
3.运输、装卸、安装、调试过程中发生的设备损坏、遗失、安全事故等责任由供应商承担。
3.4 安装调试
1.供应商应完成本项目全部硬件设备、软件系统、网络通信、DCS 系统、OTS 系统、中控展示系统及相关配套设施的安装、调试和集成联调。
2.供应商应根据采购人现场条件进行深化设计，包括设备布置、线路走向、网络拓扑、控制点表、系统接口、操作台布局等。
3.系统联调完成后，应能够实现半实物装置、DCS 控制系统、OTS 动态仿真系统、中控展示屏及操作终端之间的正常通信和功能联动。
3.5 培训要求
1.供应商应为采购人提供不少于3次现场培训，培训对象包括管理人员、专业教师、实验实训人员及相关学生。
2.培训内容应包括设备结构与功能、DCS 操作、OTS 仿真系统使用、教师站管理、学员站操作、故障设置、评分系统使用、日常维护、安全注意事项等。
3.培训结束后，供应商应提供培训签到表、培训课件、操作手册及培训记录。
3.6 验收要求
1.项目验收依据包括招标文件、投标文件、合同文件、深化设计方案、产品说明书、国家及行业相关标准。
2.验收内容至少包括：
（1）设备数量及规格核验；
（2）半实物装置外观、结构、材质及标识检查；
（3）仪表、阀门、管线、控制柜及网络通信检查；
（4）DCS系统功能测试；
（5）OTS动态仿真系统功能测试；
（6）DCS与OTS联动测试；
（7）中控展示屏显示与切换测试；
（8）教师站、学员站、评分系统、事故设置功能测试；
（9）培训资料、技术资料、授权文件及验收资料检查。
3.系统应通过连续稳定运行测试，运行过程中不得出现影响教学实训使用的严重故障。
4.验收不合格的，供应商应在采购人规定期限内完成整改，直至验收合格。整改产生的费用由供应商承担。
3.7 售后服务
1.本项目整体免费质保期不少于3年，自最终验收合格之日起计算。（提供承诺函，格式自拟）
2.质保期内，供应商应免费提供硬件维修、软件维护、系统调试、故障排查、必要的软件升级及技术支持服务。
3.售后服务响应时间：接到采购人报修通知后，2小时内响应；需远程处理的，24小时内提出解决方案；需现场处理的，48小时内到达现场。
4.对影响正常教学使用的重大故障，供应商应优先处理，并提供临时解决措施，确保教学实训工作正常开展。
5.质保期满后，供应商应继续提供有偿维护、备品备件、系统升级和技术咨询服务。
3.8 知识产权和软件授权
1.供应商提供的软件系统应为合法正版软件，不得侵犯第三方知识产权。
2.供应商应提供满足本项目使用需求的软件授权、许可文件或相关证明材料。
3.因供应商提供产品或软件引起的知识产权纠纷，由供应商承担全部责任。
3.9 资料移交
项目验收前，供应商应向采购人提交完整项目资料，包括但不限于：
1.设备清单、合格证、说明书、保修卡；
2.系统操作手册、维护手册、教师使用手册、学员使用手册；
3.DCS 点表、控制方案、网络拓扑图、系统配置文件；
4.半实物装置流程图、设备位号表、仪表清单、阀门清单；
5.软件授权文件、安装介质或备份文件；
6.培训资料、培训记录、调试记录、验收报告。
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第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、采购本国产品的支持政策
1、 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3、 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4、 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5、 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准
	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	价格部分
	40
	1、 报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价其报价分为满分40分；
2、 其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价分=（评标基准价/投标报价）×40

	2
	技术部分
	20
	根据技术参数及要求的响应情况进行综合评分：
主要性能指标（带★号项）：每有一项不满足招标文件要求的扣4分；
未标注带★项的技术参数，有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。
注：1.投标人须编制《技术参数偏离表》，对照参数要求逐条列出并对比；
2.带有★号的须提供参数中规定的相关证明材料为依据，不满足或未按要求提供证明材料视为负偏离；如未作要求，须提供《技术参数偏离表》为依据，否则视为负偏离；
3.未有标★号的，如参数中规定需要提供相关证明材料为依据的，按要求提供；如未作要求，须提供《技术参数偏离表》为依据，否则视为负偏离；
4.技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标，追究相关责任；
5.中标后中标单位如不按照招标文件要求及投标文件承诺来执行，视为提供虚假材料谋取中标，甲方有权终止合同，造成的经济损失由中标单位承担。

	3
	演示
	6
	投标人提供演示视频需针对以下要求逐条响应，每条响应得1分，未提供演示视频或响应不完整此项不得分；
（1）PET 聚酯半实物仿真装置整体结构、工艺流程及主要设备展示；
（2）DCS 控制系统界面、流程图、趋势图、报警、报表及参数调整功能演示；
（3）OTS 动态仿真培训系统开车、停车、稳态调整、事故处理等功能演示；
（4）教师站、学员站、评分系统、故障设置和成绩导出功能演示；
（5）半实物装置、DCS 系统、OTS 系统之间的数据交互和联动操作演示；
（6）中控展示屏多信号接入、画面切换、拼接显示和教学展示功能演示。

	4
	质保期
	2
	免费质保期三年不得分，延长一年质保期加1分，最多得2分。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

	5
	企业业绩
	4
	投标人2023年1月1日至今具有类似项目业绩，每提供1份得1分，满分4分。（以合同签订时间为准，提供合同及验收合格证明材料，原件扫描上传，不提供不得分）

	6
	PET 半实物仿真装置实训方案
	9
	投标人提供PET半实物仿真装置实训方案：总体技术要求、系统流程、深化设计、主要设备配置、与工业仿真程序等。包含：①催化剂系统实训方案②浆料配置系统实训方案③质物料理酯化系统实训方案④预缩聚系统实训方案⑤后缩聚系统实训方案
评标委员会根据投标人提供的实训方案进行综合评价：
方案包含5项内容完整详实，进行比例化实景化设计的具备实操性，仪器布置合理，满足教学仿真要求的得9分； 
方案至少包含上述4项内容，整体方案较完整，有具体设计的，仪器布置基本合理，基本满足教学仿真要求的，得6分； 
方案至少包含上述3项内容，剩余内容描述简单笼统，基本满足项目实施最低需求，得3分； 
方案仅覆盖2项及以下内容，方案存在明显缺陷，可行性低，无法有效保障项目实施的，得1分； 
未提供完整实施方案不得分。

	7
	安装调试方案
	9
	安装调试方案包含：全部硬件设备、软件系统、网络通信、DCS 系统、OTS 系统、中控展示系统及相关配套设施的安装、调试和集成联调
评标委员会根据投标人提供的安装调试方案进行综合评价：
方案包含6项内容完整详实，调试覆盖范围全面，检测指标细化，分系统调试流程标准，满足招标要求的得9分； 
方案至少包含上述5项内容，整体方案较完整，调试覆盖范围较全面，检测指标较细化，分系统调试流程较标准的，得6分； 
方案至少包含上述4项内容，剩余内容描述简单笼统，基本满足项目实施需求，得3分； 
方案仅覆盖3项及以下内容，方案存在明显缺陷，可行性低，无法有效保障项目实施的，得1分； 
未提供完整实施方案不得分。

	8
	售后服务
	5
	售后服务体系。包含：①质保期内售后服务内容流程②质保期满后售后服务内容和备品备件③售后服务响应时间和质量④重大故障时服务流程。
方案内容优于招标文件要求的得5分，完全符合招标文件要求的得3分，基本符合招标文件要求的得1分，不符合招标文件或未提供的不得分。

	9
	培训方案
	5
	培训方案：包括培训内容、培训次数、培训对象、培训资料等内容。
方案内容优于招标文件要求的得5分，完全符合招标文件要求的得3分，基本符合招标文件要求的得1分，不符合招标文件或未提供的不得分。
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第六章 投标文件格式 

投  标  文  件








项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
投   标  人：         （电子签章）




投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表













一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)
	

	3
	投标人近一年内任意一月依法纳税的缴款凭证
	

	4
	上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	6
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	

	8
	供应商信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	无
	

	特定资格条件

	10
	无
	

	其他资格条件

	11
	投标函
	

	12
	法人授权书
	



具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。


















参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年    月    日







供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　                     承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日




投标函格式
致：江苏唯诚建设咨询有限公司
根据贵方的JSZC-320000-JSWC-G2026-0024号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日


法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：_______________________     
联系电话（手机）：                   
    单位名称：___________________________
单位地址：                           
日期：                                


被授权人身份证复印
二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	














三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	




























中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。
6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
日 期：
中小微企业划型标准
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。





残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                              日  期：
                              日  期：








关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。









四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号(如有)： /
	投标货物及服务名称
	                   投标总报价

	
	大写：
小写：                 （人民币：元）

	备注
	


                       


日期：       年   月   日




[bookmark: _Toc17891][bookmark: _Toc20323]五、投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


备注：
1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物制作（采购）、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

JSZC-320000-JSWC-G2026-0024号                                      江苏唯诚建设咨询有限公司
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六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。






7、 [bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc113352363]
商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	





[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146]
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八、主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：
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