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第一章  招标公告

项目概况
江苏航运职业技术学院智慧船舶网络安全实践中心的潜在投标人应在江苏政府采购网苏采云系统获取招标文件，并于2026年08月14日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320690-NTJC-G2026-0013
项目名称：江苏航运职业技术学院智慧船舶网络安全实践中心
[bookmark: _Toc387526365][bookmark: _Toc387526273][bookmark: _Toc20597][bookmark: _Toc387526169]项目类型：货物
预算金额：130万元
最高限价：130万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。
项目需求：江苏航运职业技术学院智慧船舶网络安全实践中心，具体详见招标文件第三章项目需求。
合同履行期限：详见第三部分项目需求。
本项目（是/否）接受联合体：否。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）；
2.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商为自然人的，提供其身份证明。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。      
注明：（1）中小企业应当按照财库（2020）46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》和“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。如实填写并提交《中小企业声明函》。
（2）残疾人福利性单位按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）有关规定执行。
（3）监狱企业按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）有关规定执行。
备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。
（三）项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
[bookmark: _GoBack]2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。
3.拒绝下述投标人参加本次采购活动：
3.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
3.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
注：以上所有资格要求条件必须在资格审查材料中逐条提供有效证明材料及相关承诺书并加盖公章，否则投标无效。
具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。
三、获取招标文件
1.时间：自本项目招标公告发布之日起5个工作日。
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
3.3 “CA数字证书”的获取：
供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5 采购人或招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
3.7 开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件提交截止时间：2026年08月14日09时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。
2.项目开标活动模式：不见面远程投标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：根据“第四章  评审方法和程序”要求提供演示视频，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，演示时长不超过15分钟。
4.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或招标代理提出。
[bookmark: OLE_LINK5]5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6.本次采购的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。
7.请各投标人充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约。
8.勘察现场或答疑：本次采购不组织集中勘察现场。投标人如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc363573854]1.采购人信息
名 称：江苏航运职业技术学院
地 址：江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号
联系人：周老师
联系方式：18100632543
2.采购代理机构信息
名 称：南通建辰工程咨询有限公司
地 址：南通市红星路1号太阳鑫城1幢东单元6楼
联系方式：0513-89010636
3.项目联系方式
采购文件制作人：陆语石
电 话：0513-89010636
4.软件技术支持：0519-86722801


附件：
1.公开招标文件
2.政府采购采购人信用承诺书
3.公平竞争审查二维码
4.办理政采贷和履约保函（保险）告知函
[bookmark: _Toc13543213]


第二章  投标人须知

一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 采购人不收取任何费用。
4.3 招标代理费：依据财政部《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条规定，约定由中标（成交）供应商向招标代理机构支付代理服务费。代理服务费计取金额按照《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》列明的定额或差额定率分档累进费率和项目中标或者成交金额计算（有分包的以一个项目计算）结果的70%计（不足3500元按3500元计），此项费用含在投标报价中，并不单独列项，由中标（成交）供应商在取得中标（成交）通知书前，向招标代理机构一次付清。
	中标或者成交金额
	费率

	50万元以下（含50万元）
	1.6%

	50-400万元（含400万元）
	1.5%


采购代理服务费收取账户信息如下：
收款单位：南通建辰工程咨询有限公司；
开户行：上海浦东发展银行南通分行；
账  号：88010154730000186。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1 招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由招标代理机构解释。
二、招标文件
1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）项目需求
（4）评审方法和程序
（5）合同签订与验收付款
（6）合同授予
（7）质疑与投诉
（8）投标文件组成及格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或招标代理机构联系解决。
1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或招标代理机构。采购人或招标代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
2.2 采购人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。
3.招标文件的修改
3.1 在投标文件提交截止时间前，采购人或招标代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
3.2 采购人或招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。
3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
4.在投标文件提交截止日期，采购人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
三、投标文件的编制
1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件组成及格式”要求编写投标文件。
2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4.投标分项报价表
4.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
4.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
5.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
5.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
6.投标函和开标一览表
6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
7.投标有效期
7.1 投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
8.投标有效期的延长
8.1 在特殊情况下，采购人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
9.电子投标文件其他要求
9.1 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
9.2 投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
9.3 投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
9.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
四、投标文件的提交
1.投标文件的提交
1.1 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
2.提交投标文件截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2 采购人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2 投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
3.3 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。
4.投标文件的拒收
4.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。
5.投标文件的撤回和修改
5.1 投标文件的撤回
5.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2 投标文件的修改
投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。
6.投标文件线上格式要求
6.1 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!
6.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
五、开标与评标
1.开标
1.1 开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。
因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2 开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。
1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
2.评标委员会
2.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。
2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3 评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评审过程的保密与公正
3.1 评标委员会、采购人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2 在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。
3.4 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.5 在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.6 采购人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
4.投标文件的澄清
4.1 项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2 需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由投标人自行承担。
5.对投标文件的审查
5.1 投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2 在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。
5.4 评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。
5.6 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
5.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
（一）根据财政部财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》文件精神，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.9 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或招标代理机构及评标委员会联系。
六、无效投标条款
1.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
2.投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件，或上传的文件打不开的；
3.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
4.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
5.投标人不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；
6.投标人的报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
8.未通过符合性审查的；
9.不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中实质性要求和条件包括但不限于加注“*”、“☆”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）；
10.投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
11.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评委一致认为得分畸低者（即投标人的投标文件商务技术部分得分低于本采购文件商务技术部分总分值的50%）有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；
12.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；
13.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。
14.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
15.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
凡是投标文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等扫描件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。
七、废标条款
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（含不同投标人提供的核心产品品牌不足三个的）。
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。
3.因重大变故，采购任务取消的。
4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
5.因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
6.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
八、定标
1.确定中标单位
1.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。
1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。
1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2 向采购人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3 恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。
1.4.5 与评审专家、采购人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。
1.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
1.4.7 中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。
1.4.8 将政府采购合同转包的。
1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：
1.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
1.5.5 不同投标人的投标文件相互混装。
2.质疑处理
2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.2 投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。
2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4 质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。
采购人或招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
2.5.4 投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、中标通知书
1.中标结果确定后，采购人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供3套加盖公章的系统内打印的纸质投标文件交给招标代理机构存档。
十、履约保证金
1.履约保证金是否收取：是
2.履约保证金的数额：本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%。
3.缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起15日内。
4.缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险等非现金形式。如选择担保机构出具的保函、履约保证金保险等形式，有效期须与履约时间一致。
采购人的账户：
单位名称：江苏航运职业技术学院；
开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行；
账号：32001642336052515609；
统一社会信用代码：123200004660042577。
5.退还履约保证金时间：中标供应商全部履约合同义务，维保期满后无质量、进度等问题的，采购人凭中标供应商提交的申请，在三十个工作日内一次性退还履约保证金（不计息）或者退还履约保证金保函，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。 
6.退还履约保证金方式：同缴纳方式。
7.退还履约保证金条件：中标供应商全部履约合同义务，维保期满后无质量、进度等问题的，采购人凭中标供应商提交的申请，在三十个工作日内一次性退还履约保证金（不计息）或者退还履约保证金保函。
8.不予退还履约保证金的情形：
a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。
9.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。
十一、授予合同
1.签订合同
1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
1.2 招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.标的物的追加
2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3. 政府采购合同信用融资扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
十二、验收
1.采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
十三、电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
十四、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
第三章  项目需求
[bookmark: _Toc182848996]
供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。
供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在进行必要的说明。
一、需求总则
1.关于优先采购：
（1）政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。
（2）本次招标采购涉及产品如列入节能产品、环境标志产品实施品目清单的，各公开招标响应供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
2.绿色采购
1.本次采购需切实履行绿色采购。
1.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
1.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
3.关于招标项目涉及产品：
（1）产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
（2）若竞标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过江苏省省级或南通市最新一期的政府采购协议供货价格。
（3）本项目采购不接受全套进口设备的投标。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
二、项目公开招标响应说明
公开招标响应供应商不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：
1.照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。
[bookmark: _Hlk69896050]2.公开招标响应供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。
3.项目需求产品的技术参数响应：
为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可以自行调整，但必须保证“正偏离”。公开招标响应供应商可对提供的竞标产品涉及的技术参数进行对比参照，并具体提供以下材料：
（1）指标排它性的证明材料；
（2）产品调整对比表；
（3）调整后产品的详细技术参数；
三、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
项目聚焦智慧船舶领域网络安全人才培养，通过软硬件结合与课程资源支撑，打造集教学、实践于一体的专业化的船舶网络安全教学与实践平台。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本采购标的需执行的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。


（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	☆智慧船舶网络安全实践系统
	一、网络安全教学一体机【提供产品说明，并加盖投标人公章。】
1.处理器：标准x86架构，Intel Xeon 内核不低于36，逻辑处理器线程数不低于72；基本频率≥2.20Ghz。【提供处理器型号及配置清单，并加盖投标人公章。】
2.网络接口：前置面板千兆网络接口≥4个；后置面板千兆网络接口≥2个；10G光纤SFP口≥1个，LC光纤接口≥2个。
3.显卡接口：独立显卡不低于2G，配置VGA接口≥2个，HDMI接口≥2个，DVI接口≥2个。
4.应用端口：满足多样化需求，前面板前置配备有：2.5英寸抽屉式硬盘笼≥4个，USB 3.0接口≥4个；后面板后置配备有：USB 2.0接口≥4个，串行通讯COM端口≥2个，散热风扇≥2个，满足一体机多样化应用需求。
5.支持提供≥31RS232接口，【提供截图证明，并加盖投标人公章。】；
6.内存容量：采用DDR4 ECC，4根≥128G。
7.固态硬盘：硬盘采用M2接口固态硬盘，容量≥1T，SSD≥2T。
8.配置智能服务器环境监测系统，显示风扇转速、温度等环境调节信息。
9.电源供电：配置双路≥500W供电电源，保证一体机高效稳定运行。
10.虚拟化能力：单台设备至少支持60个独立的虚拟系统的加载
11.系统能够兼容BT5、winxp、win2003、win2008、win2010、kali、win2012、win7、麒麟等镜像内容。
12.系统可通过智慧船舶网络安全实践系统的数字孪生主题环境与智慧船舶运维控制器联动实现对路由器、交换机等设备进行管理。（提供功能演示视频。）

二、网络安全系统基础模块
1.系统支持采用B/S架构，必须采用全中文管理界面，且集成数据库及应用管理系统；提供基于web方式的用户注册、访问、实训、管理、控制功能；
2.系统支持学员、教师、管理员三种角色类型；支持对学员进行分班级、组织管理。
3.支持对学生的账号信息进行批量管理，包括导入导出。
4.支持用户前台注册功能，包括登录名及显示姓名填写，手机号码及身份证号码填写；支持注册及访问控制，后台管理员及教师进行注册审核或无需审核直接通过。前台注册用户可以选择对应班级。
5.必须支持学生和教师的私有空间管理，学生私有空间里保存所有上过的课程、提交的实验报告、实验中产生的过程资科等；教师私有空间里包含创建的所有课程，每次课程学生提交的实验报告等。
6.支持信息修改，支持学生账户密码及个人信息修改。
7.支持学生对所学课程信息进行查看，能够查看课程名称、讲师、课程时间安排等。
8.要求支持学生实验报告管理，支持查看提交的实验报告以及相应状态、成绩及评语等。
9.提供渗透测试工程师和安全运维工程职业路径学习，管理员可以新增职业体系，选择平台内的多门课程和多个训练组成一个新的职业路径训练方向。
10.系统支持按照必修课、选修课定义课程，同时教师可以发送消息让学员进行学习。
11.系统支持创建角色，根据用户角色不同进行功能模块授权；系统支持按照以下信息新增菜单如：菜单名称、所属菜单、菜单路径、标识、分组名称、排序等对菜单进行定义；系统支持超级管理员在后台对功能模块进行隐藏和显示。
12.系统支持新增战队，战队元素包含战队序号、所属组织、分配学员、创建人、创建时间、操作等，系统支持管理员给战队分配用户。
13.系统支持新增实验，新增实验包含序号、实验名称、工具、实验环境、实验步骤、创建实验时间等内容，新增步骤支持对每个实验添加实验步骤，使是实验课件设置更有利于学员学习。
14.系统支持对实验过程中的截图进行集中管理，实验截屏信息能够显示序号、实验名称、截屏录屏类型、创建人、创建时间，同时能够对截屏录屏信息进行删除或播放或预览。
15.平台支持教学计划，新增教学计划能够按照班级、学年、学期、教学目标、难易程度、教学要求、描述等新增教学计划；系统支持按照学期分配教学课程、同时教学课程支持设置必修课和选修课分配给学生，达到对学生的定点培养，系统在设置必修课时支持按照课程或教学资源设置教学时间，系统支持管理员或教师用户分配完课程之后能够强制在学情中心发送教学任务信息，同时教学任务课程信息也会在前台用户参考到某个时间点分配的课程。
16.可查看日志类型、日志内容，日志内容时间等信息。
17.要求平台基于libvirt虚拟化管理架构和kubernetes容器管理架构，对平台的虚拟化进行统一管理，以满足学校网络安全技术科研需求。
18.系统支撑远程登录唤醒、远程登录关机。
19.支撑仿真虚拟机提供novnc、rdp等多种链接方式。
20.系统支持提供仿真主机部署时显示部署记录信息。
21.系统支持通过UUID查询虚拟机对应的ID号、镜像名称、基本信息、空间单元、状态同步等。

三、网络安全系统教学中心模块
1.课程中心课程支持设置三级目录，方便选课。
2.课程包含实验、视频、学习指导、考核标准、教学进度、教学指导、教学设计评价等内容。每个实验包含指导书、课程资料等内容。指导包含实验目的、实验原理、预备知识点、实验环境描述、实验步骤。
3.提供课程反馈功能，确保实验操作过程中教师及管理员对学生进行远程解答。
4.平台提供的虚拟机操作界面支持加载和销毁功能，课程中涉及到所有win7、win10、ubuntu、kali、server2008等环境环境剪切板（包含虚拟机的内容复制到外面，外面的内容复制到虚拟机里面）、文件上传、截图、录屏功能保证100%可用。
5.支持虚拟化模式：学习模式，实践模式。学习模式虚拟化资源运行在内存中，关机清除，系统自动回收虚拟资源。实践模式，虚拟化资源保存在硬盘中，退出登陆后，下次可继续实验。
6.支持剪切板功能，学生实验电脑和虚拟键之间支持通过剪切板自有复制和粘贴。
7.支持文件上传功能，支持学会学生端实验电脑与虚拟机之间进行文件传输，可以将完整文件上传至虚拟机。
8.选修与必修：课程支持必修课和选修课，管理员可自由对课程内容进行设计。
9.要求必须支持课程管理，课程管理支持课程体系、分类设置与管理。支持查看平台所有课程。支持对课程名称、上级分类、课程图片、课程介绍、课程标准、考核标准、教学进度、学习指导、教学指导、教学评价与设计等内容进行编辑、设置。
10.系统支持创建角色，根据用户角色不同进行功能模块授权；系统支持按照以下信息新增菜单如：菜单名称、所属菜单、菜单路径、标识、分组名称、排序等对菜单进行定义；系统支持超级管理员在后台对功能模块进行隐藏和显示。
11.系统支持新增战队，战队元素包含战队序号、所属组织、分配学员、创建人、创建时间、操作等，系统支持管理员给战队分配用户。
12.系统支持新增实验，新增实验包含序号、实验名称、工具、实验环境、实验步骤、创建实验时间等内容，新增步骤支持对每个实验添加实验步骤，使是实验课件设置更有利于学员学习。
13.系统支持对实验过程中的截图进行集中管理，实验截屏信息能够显示序号、实验名称、截屏录屏类型、创建人、创建时间，同时能够对截屏录屏信息进行删除或播放或预览。
14.平台支持教学计划，新增教学计划能够按照班级、学年、学期、教学目标、难易程度、教学要求、描述等新增教学计划；系统支持按照学期分配教学课程、同时教学课程支持设置必修课和选修课分配给学生，达到对学生的定点培养，系统在设置必修课时支持按照课程或教学资源设置教学时间，系统支持管理员或教师用户分配完课程之后能够强制在学情中心发送教学任务信息，同时教学任务课程信息也会在前台用户参考到某个时间点分配的课程。
15.系统状态监控：支持系统运行状态监控，至少包括：内存使用率、CPU使用率、硬盘读写负载等。
16.考虑到资源的稳定性、可用性，要求系统必须支持源镜像转换成增量镜像、增量镜像转成基础进行。

四、学员中心模块
1.实验手册：支持实验手册markdown形式展示，手册信息包括实验目的、实验环境、实验原理、实验步骤等环节。
2.实验报告：支持实验报告编辑，支持使用markdown进行实验操作记录，形成实验报告，支持多次保存草稿操作，一旦提交报告将无法再操作。
3.仿真环境：支持实验中对生成的环境进行切换，支持对实验环境进行一键开启、一键销毁、截屏录屏、文件上传、支持课时任务加载成功后进行倒计时。支持vnc显示仿真主机如：win7、win10、ubuntu、kali、server2008等环境等，教师可在后台对学员的操作环境进行后台干预，后台远程协助等。实验到期，支持实验延时操作。
4.终端控制台：支持终端控制台操作，可同时支持至少2个终端操作（操作机、靶机），支持B/S或SSH方式登录访问虚拟机终端，进行虚拟机相关操作，支持终端开启、销毁等操作。
5.学员学习中心模块基于B/S架构，为了适应学员学习，练习中心采用体系化、模块化方式进行设计，整个中心分为3个级别进行显示，方便学员进行学员。
6.学员练习中心采用多个级别进行显示，如体系、分类、课程；学员练习中心每个课程都以标签方式显示中级、高级、初级三个级别，方便学员学习。
7.支持学员演训中心仿真平台与外部实体设备做虚实结合，构建虚实结合通信环境，使其仿真虚拟机仿真环境能够与绿盟防火墙、IPS、IDS、漏洞扫描、上网行为管理、web防火墙等进行控制，天融信防火墙、IPS、IDS、漏洞扫描、上网行为管理、web防火墙等进行控制，奇安信防火墙、IPS、IDS、漏洞扫描、上网行为管理、web防火墙等进行控制。
8.学员联系中心模块中设计的仿真虚拟机主机如win7、win10、ubuntu、kali、server2008等环境等能够进行虚宿互传，可以把宿主机的代码复制到仿真主机中进行运行，也可将仿真主机的内容复制到宿主机中书写、保留、答应等。
9.学员训练中，能够对仿真主机工作栈进行加载和销毁操作，工作栈会自动在后台进行运行，适合教师和管理员对运行工作栈进行管理，可以在运行工作栈中对对虚拟机进行销毁、重启、文件上传等操作。
10.学员中心的的每个实验都需要分配实验步骤，学员如果想分步进行学习，那么学员必须进行步骤答题才能够看到完整的实验环境，通过此种方式来存进学员认真学习某些课程；同时每个实验中还需要设计随堂测试，能够对学员进行知识点复习，加深学员学习印象。
11.课程支持按照跑马灯方式进行安排的课时进行轮序播报，学员可进行信息捕获，学员可进行学员场景中进行学习。
12.学院中心模块支持提供仿真主机链接方式nonvc、RDP等多种链接方式。

五、实训学情分析模块
1.学员中学习记录模块能够显示人员学习哪些对应课程、最近学习时间、学习次数。
2.学习列表支持显示课程名称、支持显示课时名称、学习时长、学习开始开始时间、学习结束时间已经学习状态等。
3.模块支持展示学员所学课程名称、课时名称、课程学习截图、课程截屏时间、操作等。
4.模块支持展示学员所学课程名称、课时名称、课程录屏，录屏时间、是否播放等内容。
5.为了适应学员的学习，学习记录支持对岗位课程、专业课程、学习课程进行展示。
6.平台支持以网状图展示课程学习的内容防线，显示课程的考核以及学员的学习能力，学习通过数据分析技术、以及智能数据统计法等多种技术显示人员的岗位能力。
7.学情透视：支持以圆环状显示班级人员的统计百分比、支持以圆环状显示作业成绩的统计百分比、支持服务器占用、支持以柱状图方式显示待批改作业率、试卷占有率、培训完成率、支持以班级为单位显示平均学习课时、支持以长条状显示班级的学习时长以及人员活跃用户TOP5。
8.平台支持管理元安排学习计划，管理员可以将学员学习的课程资源进行编排，在课程表里面进行呈现，同时学员用户可以通过课程表的课程安排，直接点入进入课程学员空间。

六、课程管理模块
1.选修与必修：课程支持必修课和选修课，管理员可自由对课程内容进行设计。
2.课程管理：课程管理支持课程体系、分类设置与管理。支持查看平台所有课程；支持对课程名称、上级分类、课程图片、课程介绍、课程标准、考核标准、教学进度、学习指导、教学指导、教学评价与设计等内容进行编辑、设置。
3.实验管理：支持查看平台所有实验，包含实验名称、编号、讲师、管理员、用户数量、课件数量；支持对实验的知识点、课件等进行编辑；支持实验数据导出，虚拟镜像数据导出。平台支持实验设计，用户可以个性化编辑上传实验内容。
4.平台支持新建实验，可以设计实验名称、试验编号、课程封面、管理员、学分、学时、课程分类、权限、讲师等内容。支持课程设置实验环境隔离，可设置为无隔离、个人隔离、班级隔离三种模式，可选择是否对课程虚拟化资源进行延时操作。
5.调度查看：支持查看平台所有用户、课程、实验的调度信息。支持学员对课程进行评价和反馈，后台可对反馈进行查看和管理。
6.提供实验报告管理、知识点管理。支持对学生实验报告的查看、批改、评阅等操作，提供截屏管理、录屏管理功能，支持对截屏、录屏信息进行查看、删除等操作。
7.平台支持教学计划，新增教学计划能够按照班级、学年、学期、教学目标、难易程度、教学要求、描述等新增教学计划；系统支持按照学期分配教学课程、同时教学课程支持设置必修课和选修课分配给学生，达到对学生的定点培养，系统在设置必修课时支持按照课程或教学资源设置教学时间，系统支持管理员或教师用户分配完课程之后能够强制在学情中心发送教学任务信息，同时教学任务课程信息也会在前台用户参考到某个时间点分配的课程。

七、教学演训学期课程模块
1.课程支持教师按照教学要求进行规划，可按照不同学期对课程进行规划；支持管理员对每一个课时进行学习下发，支持下发学习信息，包含但不限于：课程、章节、课时。可定义下放时间如开始时间、结束时间，同时支持管理员或者教师编辑消息，学员可按照点击信息可直接进入环境进行学习。
2.支持按照班级、学年、学期规划学期内容，学期内容包含但不限于：描述、教学目标、难易程度、教学要求。
3.该模块提供接口，管理员可自行安排学习课程，同时可在后台上传新增课程资源。

八、能力考评模块
1.能力考评模块用于检验学员的安全理论基础知识和相关法律法规掌握能力，提供单选、多选、判断等题型，全面考察学员的网络安全综合知识，题目涉及法律法规、网络安全、主机安全、应用安全、密码学、移动安全、系统安全、安全运维、安全防护等方向，提供≥3000个题目。
2.能力考核支持管理员根据考核需求进行自定义考场，能够对考场的名称、绑定试卷、考场封面、考场难度、考核开始时间、考试结束时间等进行考场新建。系统支持自动排名，能够看到任意用户用户名、成绩、排名、状态等信息。提供试卷针对学员个人一键下发功能。
3.系统针对在线考核支持定时日志，定时日志支持按照序号、模块、定时信息、创建人、时间等自动推送定时信息，让管理员能够实时了解在线考核状态信息。
4.系统支持对人员考核的情况进行统计如试题数量按照单选题、多选题、判断题等以扇形图进行统计展示；系统支持对答题率进行分析以环形视图显示答题正确率、答题错误率、未答题率进行自动化统计；系统支持对每一道题的答错进行人员统计。
5.支持题库管理，管理员/教师可编辑系统习题库，包括题目标题、涉及知识点、难度、试题解析、答案、分数等。
6.支持测验自建，自定义测验名称、及格分数、起止时间，测验结束是否显示分数等。
7.测验支持单选题、多选题、判断题，可以从练题库中抽取，支持新建和Excel导入；支持全卷自动判分功能。

九、网络漏洞库模块
学习漏洞不少于10万条，每条漏洞包含漏洞类型、危害等级、漏洞名称、威胁类型等内容，同时点击漏洞可以看到漏洞详情包括但不限于：cnnvD和cnnve编号、漏洞简介、漏洞公示、参考网站、补丁等内容信息。

十、安全意识教育课程资源包
1.关键信息基础设施的运行安全意识视频不少于5个，需包含但不限于：关键信息基础设施保护战略、关键信息基础设施保护总纲、关键信息基础设施安全保护基础要求、关键信息基础设施网络产品和服务的采购限制、关键信息基础设施重要数据境内本地化存储政策、关键信息基础设施安全检测评估要求、网信部门对关键信息基础设施安全的监管措施。
2.网络安全意识科普视频不少于60个，需包含但不限于：恶意软件与比特币、个人信息保护、社交媒体安全、不良信息应对、地理位置信息、5G移动网络、移动设备与支付安全、微信钓鱼防范、北斗卫星通信相关安全知识、云计算、人脸识别、物联网、人工智能、登录他人账户的企图、文件中毒、软件更新、保密法学习、维护国家安全、上网文明公约、抵制不良信息、大数据与隐私、网络安全重要性、网络安全常识、网络安全基本知识、浏览器的安全使用、智能穿戴设备的安全使用、个人信息的处理、网上学习与网络安全、保护电子邮箱的安全。
3.国家网络安全法安全意识视频不少于15个，需包含但不限于：《网络安全法》的相关内容、国家层面的网络安全方针政策、《国家网络空间安全战略》的相关内容、网络安全国际合作政策、监管机构及行业组织的网络安全职责、网络运营者的一般性网络安全职责、网络使用者的权利和义务；提供整体资源证明文件及资源单据。

十一、船舶信息化安全课程资源包
     该课程适用于船舶信息化安全课程资源内容，适用于高职学生，课程按难易程度分为初级、中级、高级，详细课程如下示：
1.课程包含网络与信息安全课程模块具体PKI、应用系统安全、网络安全、防火墙、安全攻防分析、数据保密与安全、隐写软件安装及使用、恶意代码分析、逆向工程技术、病毒分析与防护（初级）、病毒分析与防护（中级）、病毒分析与防护（高级）、路由课程、交换课程课程形式包含实验和匹配的学习视频。
恶意代码分析不少于5个课时，包含但不限于：网络蠕虫病毒代码分析、VBS木马病毒实验、脚本病毒实验等，课时内容必须包含对应的课程ppt、实验和对应的视频。
2.渗透测试课程包含但不限于：网络安全法课程包含网络安全法、数据安全法、个人信息保护法；渗透测试基础课程包含渗透测试基础、工具使用课程（SQLmap、BurpSuite、AWVS、appscan、Nessus、Wireshark、Nmap、Metasploit等渗透工具使用的视频教程或实验）、信息收集课程和社会工程学课程形式包含ppt、讲解视频和对应实验。
3.密码学应用实验包含但不限于：DSA签名算法实验、利用对称密码对文件加密实验、基于SSH协议的安全通信实验、ELGamal签名实验、DES加解密实验包含对应视频、ppt以及实验。
古典密码学实验包含但不限于：凯撒密码编码实验、乘法密码编码实验、仿射密码编码实验、维吉尼亚密码编码实验、Playfair密码体系编码实验包含对应视频、ppt以及实验。
现代密码学实验包含但不限于：DES编码实验、AES编码实验、3DES编码实验、IDEA编码实验、SMS4编码实验、序列密码RC4编码实验、认识LFSR及流密码编码实验包含对应视频、ppt以及实验。
公开密钥密码实验包含但不限于：RSA编码实验、基于PGP的加密编码实验、大数运算编码实验、模幂编码实验、求逆编码实验、原根编码实验包含对应视频、ppt以及实验。
Hash函数及数字签名包含但不限MD5编码实验、SHA编码实验、HMAC编码实验、SHA2-224编码实验、SHA-256编码实验、ECC签名编码实验、数字签名-RSA编码实验包含对应视频、ppt以及实验。
4.语言类课程包含但不限于：hacking pthon不少于20个课时、汇编语言不少于10个课时、PHP基础课程不少于5个课时，课程形式包含ppt、匹配讲解视频、匹配实验环境。
5.web漏洞合集包含：逻辑漏洞与暴力破解不少于10个课时，课时内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容。
1　 XSS跨站脚本攻击不少于15课时，课时内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容；
2　 CSRF 跨站请求伪造不少于5课时，课时内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容；
3　 未授权访问与越权漏洞不少于5课时，课时内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容；
4　 ssrf漏洞原理及利用不少于5课时，课时内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容；
5　 sql注入漏洞原理及利用不少于20课时，课时内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容；
6　 文件包含漏洞原理及利用不少于5课时，课时内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容；
7　 xxe漏洞原理及利用不少于5课时，课时内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容；
8　 文件上传漏洞原理及利用不少于20课时，课时内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容；
9　 命令执行&amp;代码执行不少于10课时，课时内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容；
10　 反序列化漏洞不少于5课时，课时内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容；
11　 python-SSTI漏洞不少于5课时，课时内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容；
12　 常见web框架漏洞原理及利用（tomcat\weblogic\Shiro课时，具体包含：fastjson框架漏洞利用、log4j漏洞利用、redis未授权访问、shiro框架的漏洞利用、tinkphp框架命令执行、tomcat框架的漏洞利用、weblogic框架漏洞利用、战OA系统的漏洞利用，内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容；不少于10课时；
13　 命令执行不少于15课时，内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容；
14　 数据库提权不少于10课时，内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容；
15　 webshell不少于10课时，内容包含对应的课时ppt、讲解视频、实验等课程内容；
16　 所有教学视频和ppt。
6.数据提权、webshell、命令执行等课程其中数据库提权不少于10课时，包含一一对应的ppt、讲解视频和实操环境；webshell不少于10课时，包含一一对应的ppt、讲解视频和实操环境；命令执行不少于15课时，包含一一对应的ppt、讲解视频和实操环境。
7.web框架漏洞包含但不限于：cve-2017-12615、cve-2018-2894、cve-2020-1938、cve-2020-1957、weblogic扫描脚本利用等内容的课程，课程内容必须包含对应的课程视频、ppt、实验环境。

十二、工具利用课程
工具利用课程为永久授权课程，详细课程内容如下：
1.BT5工具使用课程：Back Track 5包含但不限于：backtrack简单介绍配置BackTrack、利用路由追踪工具收集路由信息、主机探测、主机系统识别、autoscan工具、netifera工具、Nmap工具、unicornscan工具、zenmap工具、Amap工具、开放漏洞评估系统openVAS、模糊分析和SMB分析、利用社会工程学工具发送恶意邮件、使用工具探测web服务器、应用评估之Grendel-scan、负载平衡检测器与web安全扫描、Cisco产品安全分析工具、WEB安全漏洞扫描及审计、通用密码分析器、离线攻击工具-john工具的使用、Web应用指纹识别器、测试特定ip在网络中的使用情况、生成字典工具-crunch、网络嗅探工具、在线攻击工具-hydra、在线猜解密码、Metaspolit之一利用nmap扫描端口、SNMP信息扫描、VNC扫描、网络嗅探；课程形式包含讲解视频和对应实验环境。
2.目标主机扫描包含但不限于：arping、fping、hping3、nping、netdiscovery主机发现、Amap扫描指定端口上的应用程序、nbtscan、masscan快速扫描
3.Nmap包含但不限于：Nmap之侦测版本和系统（ppt、教学视频、实验）、Nmap之主机发现（ppt、教学视频、实验）、Nmap之端口扫描（ppt、教学视频、实验）、nmap之规避防火墙/IDS（ppt、教学视频、实验）、Nmap之NSE脚本引擎（ppt、教学视频、实验）等。
4.kali课程不少于30课时包含但不限于如下模块：
4.1  kali基础课程：Kali网络环境设置-ppt、Kali主机探测命令与工具集-ppt、最强端口扫描器Nmap-ppt、强大的数据包处理程序-ppt、kali渗透之Java RMI SERVER 命令执行-ppt、kali渗透之Metasploitable2-Samba MS-RPC Shell 命令注入漏洞-ppt、Burp suite基本配置介绍-ppt、Burp spider扫描web-ppt、Burp intruder暴力攻击web口令-ppt、Sqlmap数据库注入攻击-ppt、RainbowCrack彩虹表破解密码hash-ppt等。
4.2  Kali网络环境设置-视频、Kali主机探测命令与工具集-视频、最强端口扫描器Nmap-视频、强大的数据包处理程序-视频、kali渗透之Java RMI SERVER 命令执行-视频、kali渗透之Metasploitable2-Samba MS-RPC Shell 命令注入漏洞-视频、Burp suite基本配置介绍-视频、Burp spider扫描web-视频、Burp intruder暴力攻击web口令-视频、Sqlmap数据库注入攻击-视频、RainbowCrack彩虹表破解密码hash-视频。
4.3  Kali网络环境设置-实验、Kali主机探测命令与工具集-实验、最强端口扫描器Nmap-实验、强大的数据包处理程序-实验、kali渗透之Java RMI SERVER 命令执行-实验、kali渗透之Metasploitable2-Samba MS-RPC Shell 命令注入漏洞-实验、Burp suite基本配置介绍-实验、Burp spider扫描web-实验、Burp intruder暴力攻击web口令-实验、Sqlmap数据库注入攻击-实验、RainbowCrack彩虹表破解密码hash-实验。
5.sqlmap课程：sqlmap全自动化和向导界面注入、获取sqlmap是如何尝试、判断以及读取数据、使用sqlmap绕过网站的waf防护、使用sqlmap实现http头注入、延时注入、请求优化使用读取_上传文件和执行系统命令和控制shell、使用sqlmap获取目标敏感信息实战详解等课程不少于10课时。

十三、综合渗透靶场课程
系统能够提供提供智慧船舶业务系统仿真安全演练训练场景，课程内容为永久授权课程，详细靶场课程如下：。
1.综合渗透靶场不少于2套，具体包含第一套：存在信息泄露，在登陆存存在sql注入漏洞，以及用户头像处存在文件上传漏洞，服务器中存在docker逃逸cve-2020-15257漏洞，第二套：官网存在备份文件泄露，数据库开启外联导致攻击者可以连接数据库获取信息，当前cms存在后台任意文件读取，获取到ssh登录用户名密码，服务器存在cve-2022-0847提权漏洞；涉及教学视频不能含第三方logo。
2.SQLilabs靶场实验、讲解视频、对应ppt，不少于90课时，资源需要成体系化，单个实验不少于30个、单个ppt不少于30个、单个视频不少于30个。

十四、网络运维课程
1.windows操作系统课程资源包
包含但不限于Windows操作系统安全实验、Windows用户管理实验、Windows网络与服务管理、Windows远程桌面安全配置、Windows安全策略与审计、Windows注册表的介绍、注册表的访问及操作、维护注册表安全、注册表设置举例、通过注册表修改菜单栏和任务栏、通过注册表修改桌面设置、通过注册表修改控制面板选项、修改注册表端口提高Windows系统安全、提高Window系统安全策略 、提高Windows抗攻击实验、操作系统安全评估与检测实验、了解注册表被修改的原因及解决办法等实验课程和实操视频一一对应。
一年内免费更新适用于Windows 2022操作系统相关课程资源。【提供承诺书，并加盖投标人公章。】
2.linux操作系统课程资源包
包含但不限于Linux基本命令使用实验、Linux用户管理、Linux网络与服务管理、Linux文件系统管理、Linux下ftp服务器配置实验、Linux提权后获取敏感信息的方法与途径、Linux系统缺省的存取控制权限、samba服务器配置和管理、WEB服务器配置与管理、NFS服务器配置与管理、DHCP服务器配置和管理、Iptables服务器配置与管理、Linux下修改OpenSSH服务端口号实验、Linux下MD5工具进行文件哈希签名实验、Linux系统日志清除课程实验。
3.容器类课程资源包
包含但不限于：Docker学习大纲、安装Docker、配置阿里云镜像加速、Run的流程和Docker原理、镜像的基本命令、容器的基本命令、日志元数据进程的查看、进入容器的命令和拷贝命令、常用命令小结、部署Nginx、部署tomcat、部署ES+Kibana、Porainer可视化面板安装、镜像原理之联合文件系统、镜像原理之分层理解、Commit镜像、容器数据卷使用、实战:MySQL同步数据、具名挂载和匿挂载、数据卷之Dockerfile、数据卷容器、DockerFile介绍、DockerFile指令说明、实战:构建自己的centos、CMD和ENRYPOIN 的区别、实战：Dockerfile制作tomcat镜像、发布镜像到DockerHub、发布镜像到阿里云容器服务、Docker所有流程小结、Docker网络详解、容器互联--link、自定义网络、网络连通、Redis集群部署实验、SpringBoot微服务打包Docker镜像。

十五、网络渗透工具库
支持环境工具管理，环境工具含工具库、IPE环境等，系统能够对工具库和IPE环境进行定义：
工具库定义支持包含但不限于：定义工具的名称、工具的类别，工具的封面，同时能够对工具进行描述，支持针对特定工具的点赞和查看，系统支持查看对工具的点赞数和工具下载数；支持查看按照工具类别进行工具筛选，具体包含：序号、功能名称、工具分类、点赞数量、下载数量、创建人、创建时间等；
IPE环境定义支持包含但不限于：定义IPE环境的名称、IPE环境的类别，IPE环境的封面，同时能够对IPE环境进行描述，支持针对特定IPE环境的点赞和查看，系统支持查看对IPE环境的点赞数和IPE环境下载数；支持查看按照IPE环境类别进行工具筛选，具体包含：序号、功能名称、工具分类、点赞数量、下载数量、创建人、创建时间等。
	1
	套

	2
	《网络设备配置与安全资源包》
	▲1.体系化教学课程资源，本课程不低于30课时，涵盖教学开展所需课程大纲、授课课件、实验手册。【提供课程大纲、授课课件、实验手册截图，并加盖投标人公章。】
2.课程内容包含：网络地址规划、路由器基本配置、路由协议配置、DHCP服务配置、ACL配置、VRRP配置、交换机带外管理、交换机CLI界面调试、交换机TELNET管理配置、二层交换机VLAN划分及相同VLAN通信、二层交换机跨交换机相同VLAN通信、三层交换机VLAN划分及VLAN间通信、三层交换机实现二层交换机VLAN间通信、交换机端口镜像配置、链路聚合、交换机生成树配置、交换机静态路由配、交换机RIP动态路由配置、交换机OSPF动态路由配置、交换机标准ACL配置等实验，课程具体包含实验环境和一一对应讲解视频。
3.配备路由器的带外管理、路由器CLI界面调试配置、路由器带内管理、路由器地址转换-端口地址转换配置、路由器端口静态映射、路由器静态路由配置、路由器策略路由（PBR）配置、路由器RIPv1配置、路由器RIPv2配置、RIP-2邻居认证配置、静态路由和直连路由引入配置、路由再发布的配置实验课程，具体包含实验环境和一一对应讲解视频。
4.配套微调后的视觉运维大模型，可实现视觉运维大模型微调过程，构建安全资源知识图谱过程；（提供功能演示视频。）
	1
	套

	3
	船舶安全综合实训平台
	一、整体描述
▲船舶安全综合实训平台所有设备定位于采用模块化、集散化、工业化的设计模式，每个模块都为独立工作单元；模块均接近实际应用系统，能够组建具有船联网行业特色的实验项目，确保学生可利用设备搭建真实的船舶网络项目；船舶安全综合实训平台与实际应用紧密结合；支持远程终端控制，平台可搭建出实际的云原生的边缘计算系统、船舶设备预测性维护系统、船舶设备远程运维管理系统、船舶能源管理系统等具有行业特色的船舶网络项目。【提供满足以上功能的承诺书，并加盖投标人公章。】

二、云原生的边缘计算系统
1.采用便捷开放的架构，可适应多种案场环境的数据采集和转发工作。
2.采集数据种类丰富，可以管理设备，采集不同类型设备的数据，除设备外也支持采集CRM，MES，ERP系统的数据，支持丰富的数据库，同样也能通过消息中间件采集其他网关或采集其他平台或服务的数据。
3.数据处理实时有效，数据采集到边缘计算模块后，经过边缘计算模块的实时流数据处理进行去重、降噪、聚合、过滤等清洗过滤动作后，再转发出去。
4.数据转发处理多样，边缘计算模块处理过的数据可以转发多种对象，边缘模块和通信模块可以协同运行，采集数据可转发给通信模块，由通信模块再做进一步的处理；
5.具有神经网络迁移学习可视化平台，能可视化多分类神经网络、迁移学习与神经网络结构,实现数据分类；（提供功能演示视频。）
6.边缘计算模块支持SimpleJSON，可以与可视化服务无缝对接，通过在可视化服务中导入边缘模块的数据源，即可客制化各种面板；可视化服务中导入边缘计算模块数据展示案例；边缘模块可以将数据转发给iFactory，Datahub，kafka或第三方云平台等；边缘模块数据也可以转发到数据库中。

三、船舶设备预测性维护系统
1.针对发动机振动、船桨转速测速、冷却系统、发电机的电流电压、压缩空气机和管道的压力部署相应的震动传感器，转速传感器，温度传感器、电压电流传感器、电流传感器，压力传感器。
▲2.建立相应的数据可视化平台，可以对设备运行状态进行实时监控，设备异常可以提供及时报警，并且可以统计设备报警信息，分析设备异常状态，为设备维修、维护提供数据支持，另外还可以对设备产出、设备效率进行分析，提升船舶设备运维的智能化水平，更提高了船舶设备运行的可靠性和安全性。【提供以上平台功能界面截图证明，并加盖投标人公章。】
3.支持基于矩形框和关键点的多形式目标定位，能够实现船舶复杂设备结构中的层级化、部件级精准定位，并以标准化JSON 格式输出检测结果，便于系统集成。（提供功能演示视频。）
4.配套船舶数据采集通信虚拟仿真软件，用计算机软件的方式来实现硬件设备的功能，在软件平台上可完成器件认知、硬件工程接线、通信协议配置、应用软件开发等实训。（提供功能演示视频。）

四、船舶设备远程运维管理系统
1.船舶设备云智联运维核心功能为利用各种模板，快速生成客户的解决方案，需包含设备模板和可视化模板。
2.需具有船舶位置和导航、动力系统等设备数据标识采集点，每一类设备模板内，需具有数据采集点的定义，同时可以依需求定制一个或多个设备模板。
3.可以使用VPN功能对网关上的设备进行远程运维管理，具有船舶设备报警服务、船舶设备工单处理配置、船舶设备报警群组通知功能；
▲4.通过报表的配置，可以周期性对船舶各个设备状态数据自动产生报表文件；智联看板框架，完成船舶设备接入、设备绑定、报警配置等所需基本配置后，打开该页面就能从各种角度对系统进行管理；【提供以上平台功能界面截图证明，并加盖投标人公章。】
▲5.具有运营驾驶舱、船舶各个设备总览、船舶上的设备状态监控、船舶上的视频监控、船舶设备状态历史曲线、船舶设备远程运维报表分析、船舶设备远程运维工单管理、船舶设备实时报警、历史报警、船舶设备台账等功能。【提供以上平台功能界面截图证明，并加盖投标人公章。】
6.具有图像分类和图像分割模型，使用深度学习模型，对图像进行分类，实现对图像中物体的实例分割、GAN网络图像生成，部署的模型需实现ONNX转化部署轻量模型运行在终端。（提供功能演示视频。）

五、船舶能源管理系统
1.船舶能源管理平台将平台的功能与船舶传感器技术相结合，能够实时监测和控制船舶能源的使用和浪费，从而优化船舶能源管理，提高能源利用效率，减少船舶能源消耗和排放。
2.平台具有实时监测功能，通过安装在船舶上的传感器，能够实时监测船舶能源使用情况，包括燃油、电力、水等能源的消耗情况，以及船舶的运行状态。
▲3.具有数据分析功能，通过对实时监测数据的分析，能够对船舶能源使用进行预测和优化，提高能源利用效率，降低船舶能源消耗和排放。【提供以上平台功能界面截图证明，并加盖投标人公章。】
4.通过控制船舶上的能源设备和系统，实现能源消耗的控制和优化，可控制燃油供应、调节发电机负载等。
5.通过生成能源报告，帮助船舶管理人员了解船舶能源使用情况，及时发现问题并采取相应措施。
6.支持远程控制船舶能源设备和系统，可以通过互联网进行远程监控和控制，提高船舶能源管理的效率和便捷性。
7.够帮助船舶管理人员实现对船舶能源的全面监测和控制，优化船舶能源使用，提高船舶的能源利用效率，同时减少船舶能源消耗和排放。
硬件参数
（1）边缘网关模块
通道参数: 路 RS422/485
接口形式: 压接式接线端子
串口参数
波特率: 1200-115200bps
工作方式: TCP  Server/TCP  Client/UDP
支持位数: 7、8位
停止位: 1位和2位
校验方式: 奇校验、偶校验、无校验
（2）边缘计算模块
▲核心算力配置双核处理器，主频≥2.4GHz，具备高效算力调度能力，满足AI用户画像聚类、销量时序预测等算法的本地轻量化运算需求，支持多任务并发。【提供承诺书，并加盖投标人公章。】
配置≥2GB 运行内存，支持内存扩展槽位设计，可根据实训场景升级扩容，保障AI数据缓存池高效运行，避免多维度运营数据处理、可视化图表生成时的卡顿。
内置≥16GB 高速存储模块，支持 SATA 接口或 M.2 插槽扩展，最大可拓展至512GB以上存储容量，快速加载智能运营软件及商品数据集，存储学生实训项目文件、AI生成的营销方案、文案素材，满足高频读写需求。
▲接口数量：3个USB不低于2.0接口，1个10/100Mbps以太网接口，1个显示接口，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个电源接口。【提供接口图片，并加盖投标人公章。】
支持32位真彩色,1920*1080高分辨率；24寸液晶屏；色彩还原度高，画面清晰细腻，适配数据可视化图表、大屏展示等实训场景的视觉需求。
支持主流云桌面客户端，兼容Python、Tableau、SPSS、Excel等软件。
支持本地与云端数据双向同步，单文件传输速度≥10MB/s。
支持USB接口透传功能，外接鼠标、键盘、移动硬盘等设备即插即用；配备HDMI视频接口，支持同时连接实训工位显示器与智慧黑板，实现双屏展示。
支持有线千兆以太网与无线网络双模式连接，局域网内数据传输丢包率≤0.1%；支持 WOL网络唤醒，教师端可远程启动所有学生端终端，提升实训准备效率。
（3）发动机振动传感器模块
电流：8mA
波特率：4800-230400bps可调（默认9600bps）
输出数据：三轴振动（速度+加速度+位移+频率）,芯片温度,片上时间
量程：振动速度:0~600mm/s，振动位移:0~60000um,振动频率:5-2000Hz
精度：<F.S+4%
采样速率：16KHz
（4）船桨转速测速模块
输出信号  高电平近似于电源电压;低电平<0.3V,稳定方波
响应频率  0.1HZ至500HZ
分辨膜数  >0.5
使用湿度  <95%RH
输出电流  <30mA
保护形式  有线性和短路保护
触发形式  反光条
绝缘电阻  >50M
应用距离  30mm~300mm  （最佳距离）
（5）冷却系统模块
电压：DC 12V
功耗：60W
类型：半导体制冷板
（6）冷却系统温度传感器模块
量程：A级，-50~400℃；
测量精度：A级，±（0.15+0.002|T|）， T为实测温度；
稳定性：R0漂移<0.04%（500℃,1000小时后）；
绝缘电阻：>100MΩ,20℃时, >2MΩ,500℃时；
响应时间：50ms；
输出信号：1-5V电压或RS485。
（7）管道温度传感器模块
支持Modbus  RTU协议读写寄存器
支持串口波特率1200bps~115200bps
支持NTC或DS18B20温度传感器
温度传感器防尘防水
温度传感器温度范围为-40~125℃
（8）电机电压传感器模块
精度等级  0.5级
辅助电源  24Vdc
输入量程  0-1000V
输出信号  4~20mA
负载能力  550Q
隔离耐压  DC  2500V
响应时间  ≤250ms
温漂洗漱  ≤100ppm/℃
（9）电机电流传感器模块
辅助电源:  DC24V
负载能力:  继电器输出:DC30V/2A
动作误差:  继电器输出体积小<所设界限值2%;晶体管和光桐输出0.5%
过载能力:  10倍标称输入
响应时间:  <250MS
隔离电压:  3KV/50HZ,  1MIN
频带宽度:  20~5KHZ特别使用工频信号
静态电流:  <10MA
动态电流:  <40MA
动作电流:  -10~+70℃
测量范围：0-5A
（10）管道压力传感器模块
量程大小：-100kpa~0~10Mpa；
压力类型：绝压、表压、真空压；
输出信号：4~20mA或0-5V或RS485；
精度等级：0.5级；
响应时间：8ms；
（11）数据采集控制器模块
电源：DC 12-24V；
输入：8路采集；AD：24Bit；
通信：RS232 RS485；
协议：Modbus；
数据采集与控制模块：工业级模块，可以接入组态软件中，模块之间可以相互通信；
支持USB2.0；便携式；总线供电；8通道模拟输入；14位分辨率AI；采样率达48kS/s；
8通道DI/8通道DO, 2通道AO,1个32位计数器；模块端子螺丝可拆卸；适于DIN导轨安装。
（12）模拟量数据采集控制器模块
电源：DC 12-24V；
输入：8路采集；AD：24Bit；
通信：RS232 RS485；
协议：Modbus；
（13）燃油/水流量计模块
测量介质:无杂质、低粘度、无强烈腐蚀性液体
测量精度:1.0级
公称压力:1.0MPa;1.6MPa;2.5MPa;4.0MPa;6.3MPa,可定制高压
介质温度:-20℃~80℃（高温可定制）
介质粘度  小于5x109㎡/s（大于5x109㎡/s的液体要对流量计进行
实液标定后使用）
供电电源:24VDC;
输出信号:4-20mA;
（14）电量计模块
精度：1级  
额定电压：220V/50Hz  
额定电流：5（80）A
功率：17600W
LCD显示总有功电能、单相电压、电流、有功功率、功率因数、频率
（15）视觉运维模块
sensor规格1/2.8 inch IMX335；
像素尺寸Pixel Size 2um*2um；
帧率: 30帧/秒，高通500万像素；
供电方式USB bus power，工作电流约110-190mA；
动态范围69dB，信噪比39dB；
输出格式MJPG（出厂默认格式：MJPEG格式） 支持YUY2 （YUV）；
手动对焦（可通过旋转镜头对准清晰度）；
支持免驱协议，USB接口免驱动 （USB2.0支持UVC通信协议）；
成像距离1.5M、2M、3M、5M 图像处理；
自动曝光/自动增益/自动白平衡；
图像控制饱和度和对比度控制/亮度控制/对比度控制/伽玛控制/白平衡；
	20
	套
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	互联接入交换机
	1.二层交换机，交换容量≥672Gbps，转发性能≥207Mpps。
2.固化10/100/1000M以太网端口≥48个，1G/10G SFP+光接口≥4个。
3.支持SNMP、CLI（Telnet/Console）、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。
	2
	台

	5
	《网络自动化运维技术》
	▲1.课程资源不少于64课时，课程资源需要包含以下章节内容（Python基础、使用Telnetlib下发配置、使用Paramiko实现网络自动化巡检、使用Netmiko发现网络拓扑、使用PySNMP获取网络设备数据、使用NETCONF协议配置网络设备、使用Telemetry实现实时监控、使用RESTCONF协议配置网络设备、使用Ansible实现自动化运维、使用Nornir收集网络日志、使用Zabbix获取网络设备数据、使用Nmap扫描网络等实训项目。）【提供包含以上课程内容程标准文档，并加盖投标人公章。】
2.课程相关资源配置1个课程标准、授课理论PDF  12个、实验手册 12个；配套每章节课后习题 10道，课后习题包含单选题、多选题、判断题等。
	1
	套
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	防火墙
	1.标配固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；最大整机吞吐≥2Gbps；
2.最大并发连接≥50万；最大新建连接≥1.2万；
3. 1U高度，内置电源，配置：专业版属性授权1个；
4.支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略；
5.支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息；
6.支持策略，配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤；
7.要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计；
8.应具备策略优化能力，支持对配置的策略进行梳理，能够识别策略问题，问题类型包括但不限于一般问题、严重问题、建议优化等。分析维度包括但不限于从未匹配、7天未匹配、30天未匹配、90天未匹配、冗余策略、冲突策略、组合策略、归纳策略、过期策略等。对问题策略支持列表展示，并提供优化建议；
9.应支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除等；支持策略项变更前后的对比展示；
10.设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能；支持创建IP地址对象、IP地址对象组，同时支持查看IP地址对象或IP地址对象组被策略引用的情况；
11.支持自定义设置登录端口、登录超时时间、登录错误允许次数、锁定时间；开启、关闭验证码功能，支持恢复默认配置；支持一键收集本机上所有信息，并提供打包下载，用于故障定位；
12.基于首页设备图示，实现鼠标移动到相应接口，即可显示接口的加电状态、接口类型、接口IP和上下行速率等；
13.支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题；
14.支持防火墙故障排查后可一键跳转到对应的功能配置界面进行问题处置；
15.支持在同一个页面完成常用策略项的配置，包括但不限于源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、生效时间段、动作设置、内容安全等；
16.支持自定义安全区域，支持支持自定义应用分组，方便用户基于不用的应用组配置安全策略，支持查看应用和应用组被策略引用的情况；基于安全区域的访问控制策略，同时支持查看安全区域被安全策略的引用情况；提供预定义服务端口、支持配置自定义服务端口，支持服务组，支持查看被策略引用的情况；
17.支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能。支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时；
18.支持新增、导入、删除、查看、下载SSL代理证书，支持设置一个全局SSL代理证书，支持导入、删除、查看、下载服务器证书；
19.支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御;支持对欺骗攻击、注入攻击、中间人攻击、跨站请求伪造、跨站脚本攻击、代码执行、释放重利用等多种类别的威胁进行检测和防御；
20.支持路由模式、透明模式、旁路模式；
21.支持系统日志、安全日志（攻击防护日志）、操作日志（登录、策略变更等）等不同分类日志的留存，可查询和导出日志；支持根据源地址、目的地址、源端口、目的端口、日志类型、严重性、动作等条件进行日志查询；
	5
	套



（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购标的的数量：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	智慧船舶网络安全实践系统
	1
	套
	智慧船舶网络安全实践系统需为软硬一体化设备，且需满足技术指标要求。

	2
	《网络设备配置与安全资源包》
	1
	套
	

	3
	船舶安全综合实训平台
	20
	套
	

	4
	互联接入交换机
	2
	台
	

	5
	《网络自动化运维技术》
	1
	套
	

	6
	防火墙
	5
	套
	


特别说明（适用于本项目整体）：
①所有产品设备供货时均须提供产品质量检验合格证明，属于国家强制性产品认证目录范围的，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志。
②为全面实现项目建设目标，投标人须充分理解项目需求，将实现项目建设目标所必须配套投入的软硬件设备纳入投标设备（或服务）清单，并标注说明。
2.采购项目交付时间：合同签订后60日内完成交付。
4.采购项目交付地点：江苏航运职业技术学院，具体按采购人指定地点。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1.本项目免费保修期为五年（自交货验收合格之日起计）。产品提供终生免费升级维护。其他按有关规定执行（国际标准、国家标准、行业标准或企业标准）。并承诺本项目五年维保期结束后，系统年度运维费用比例不超过中标价的5%。 【需提供承诺书，并加盖投标人公章。】
2.投标单位需具备远程网络支持服务及热线电话，产品使用中，中标人接到采购人电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如需要在12小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场提供技术支持服务直至问题和故障排除。 
3.安装、调试、培训要求：项目实施阶段中标人安排专业技术人员现场实施，中标人对采购人进行所有设备的免费使用培训。
五、采购标的包装、运输、交货、验收标准
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
2.运输：货物的运输及风险由中标人负责，运输费用及运输保险费用包含在合同价款中，采购人对此不负任何责任。
3.交货、安装：交货方式为中标人送货至采购人指定地点，除不可抗力因素外，中标人必须按合同规定的时间、地点安排交货并安装。
4.验收标准：平台、系统需全面实现招标文件要求的所有功能，特别是带“☆”、“▲”标记的关键技术指标；所投货物（含软件）的主要设备进场后需提供生产厂家产品检验合格证书、质量检测报告、质量保修单、进货（供货）清单和发票，确保所投产品是原装正品。验收时，硬件产品应提供铭牌，铭牌内容包括但不限于：产品名称、规格、型号、生产厂家、生产地址等内容。中标人按要求将货物（设备）送到指定交货地点，货物（设备）安装调试结束后采购人组织对设备（系统）进行最终验收。具体验收标准和要求详见合同附件。
六、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品
本项目核心产品为：智慧船舶网络安全实践系统
七、采购需求中必须满足的实质性要求和条件（请单独列出）
1.投标人拟投本项目所有标注“☆”的为设备技术参数须实质性响应本采购文件技术参数要求，不接受负偏离产品应标。提供《☆技术条款响应正负偏离表》，须根据清单中“☆”的技术参数要求逐条进行应答；未提供或有遗漏或有负偏离均视为未实质性响应，作废标处理。对本项目能够作为技术参数证明材料的文件如：演示视频，配置清单、功能界面截图、课程大纲、授课课件、实验手册截图、课程章节内容截图、承诺书等，并加盖投标人公章。
八、演示讲解
1.带“☆”标记的实质要求技术指标部分
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	☆智慧船舶网络安全实践系统
	一、网络安全教学一体机
12.系统可通过智慧船舶网络安全实践系统的数字孪生主题环境与智慧船舶运维控制器联动实现对路由器、交换机等设备进行管理。（提供功能演示视频。）


2.其他要求演示的技术指标部分
	序号
	设备名称
	功能技术参数条款

	2
	《网络设备配置与安全资源包》
	4.配套微调后的视觉运维大模型，可实现视觉运维大模型微调过程，构建安全资源知识图谱过程；（提供功能演示视频。）

	3
	船舶安全综合实训平台
	二、云原生的边缘计算系统
5.具有神经网络迁移学习可视化平台，能可视化多分类神经网络、迁移学习与神经网络结构,实现数据分类；（提供功能演示视频。）
三、船舶设备预测性维护系统
3.支持基于矩形框和关键点的多形式目标定位，能够实现船舶复杂设备结构中的层级化、部件级精准定位，并以标准化JSON 格式输出检测结果，便于系统集成。（提供功能演示视频。）
4.配套船舶数据采集通信虚拟仿真软件，用计算机软件的方式来实现硬件设备的功能，在软件平台上可完成器件认知、硬件工程接线、通信协议配置、应用软件开发等实训。（提供功能演示视频。）
四、船舶设备远程运维管理系统
6.具有图像分类和图像分割模型，使用深度学习模型，对图像进行分类，实现对图像中物体的实例分割、GAN网络图像生成，部署的模型需实现ONNX转化部署轻量模型运行在终端。（提供功能演示视频。）


3.供应商需按照以上要求的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
九、采购标的付款方式
1.付款方式
项目安装调试完毕后，经采购人根据合同条款正式验收，正式验收合格（以采购人正式验收报告为准)并审计，审计结束后10日内采购人付至审定价的100%。
2.中标人凭以下文件资料申请支付合同款 
（1）采购合同； 
（2）中标通知书复印件或扫描件； 
（3）中标人开具的国家税务机关监制的符合采购人要求的增值税专用发票；
（4）采购人已收讫货物的验收凭证；
（5）采购人签发的验收合格文件。 
3.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人是按期支付。
十、违约责任
1.采购人无正当理由未按合同规定的期限向中标人支付货款的，每逾期1天采购人向中标人支付该批次货款总额的0.04%滞纳金，批次累计滞纳金总额不超过批次欠款总额的0.6%。
2.中标人逾期交付货物的，每逾期1天，中标人向采购人偿付支付该批次货款总额的0.04%滞纳金，批次累计滞纳金总额不超过批次总额的0.6%。
3.中标人所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定，中标人需在收到书面通知15日内解决退换货问题，因退换货造成逾期交付的，中标人需交纳逾期滞纳金，逾期滞纳金按原收货截止日次日起计至合格货物收到之日止，每逾期1天，按本批次货款总额的0.04%计算。若中标人在15日退换货期限内不能完成供货，除每日按本批次货款总额的0.04%计算滞纳金外，还应支付每日1万元罚款，直至供货日止。若中标人在以上合计90天期限内仍不能完成供货，将被处以此批货款30%的罚款，同时处罚履约保证金的50%，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。
4.中标人未按合同规定的和“服务承诺”提供的售后服务的，应按合同总价款的8%向采购人承担违约责任。
十一、本项目不接受进口产品投标

第四章  评审方法和程序

一、采购人委托招标代理机构组织招标
1.成立评标委员会小组，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
二、开标
1.不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。
2.招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。
3.投标人不足3家的不得开标。
三、资格审查
1.开标后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。
2.资格审查合格的投标人进入评标。
3.合格投标人不足3家的，不得评标。
四、评标
1.评标时间：资格审查结束以后。
2.招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。
（2）宣布评标纪律。
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：
①分值汇总计算错误的；
②分项评分超出评分标准范围的；
③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
④经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
3.评标委员会负责具体评标事务：
（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。
（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。
（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标委员会成员独立履行以下职责与义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；
（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；
（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
（6）配合相关部门的投诉处理工作；
（7）配合采购人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。
5.除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
6.开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
7.评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。
8.在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。
五、评审原则
1.本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。
2.评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。
3.评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。
4.对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。
六、评审方法
1.评标程序：
资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。
本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。
2.评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。
3.本次项目的商务技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：
商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；
价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）； 
4.评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。
5.评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。
6.商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
7.开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。
8.投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
9.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
七、关于投标价格评审
1.针对投标价格实质响应的评审
评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效投标处理。 
2.针对投标价格合理性的评审
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
八、评审评分项 
（一）商务技术标评分：（70分）
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值
	主观分/客观分

	一、技术部分（48分）
	

	1
	技术条款
	投标产品完全响应“技术参数要求”的得30分。
1.每有一项重要参数（带“▲”号的参数，共9项，含子项）有负偏离的，扣2分，最多扣18分，本项分值扣完为止。
2.每有一项一般参数（非“▲”号的参数）有负偏离的，扣1分，最多扣12分，本项分值扣完为止。
注：
①带“☆”的为实质性参数要求不参与评分，任意1条（含子项）不满足即视为投标无效。
②招标文件中的“▲”号条款为重要技术参数，投标人应提供技术支持资料，投标人须除如实填写技术规格偏离表外，“▲”号的参数投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术要求偏离表应答，若采购需求中有证明材料要求的以采购需求要求为准【包括但不限于：课程大纲、授课课件、实验手册截图、承诺书、平台功能界面截图、证明图片等。不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料】。
③非“▲”号的参数以技术规格偏离表的响应为准。
	30
	客

	2
	实训课程方案
	投标人需在投标文件中列出详细的实训室配套的专业实训方案，方案中需有明确的课程名称、实训项目、课时分配、前导及后续课程等，评委根据方案内容横向比较打分：
（1）方案内容详细完整，能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的，得3分；
（2）方案内容基本完整，但表述一般，具有一定的合理性、可行性、针对性的，得2分；
（3）方案内容有缺失，或合理性、可行性、针对性差的，得1分；
（4）不提供不得分。
	3
	主

	3
	演示分
	投标人需提供计算机及各模块系统功能的演示视频，视频演示时间控制在15分钟内，如超过15分钟则仅根据前15分钟所演示内容评分。并提供承诺书，承诺演示的为真实软件。无演示视频及承诺书者该项不得分。
1.具有神经网络迁移学习可视化平台，能可视化多分类神经网络、迁移学习与神经网络结构,实现数据分类；完全满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分，本项最多得3分。
2.支持基于矩形框和关键点的多形式目标定位，能够实现船舶复杂设备结构中的层级化、部件级精准定位，并以标准化JSON 格式输出检测结果，便于系统集成，完全满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分，本项最多得3分。
3.配套船舶数据采集通信虚拟仿真软件，用计算机软件的方式来实现硬件设备的功能，在软件平台上可完成器件认知、硬件工程接线、通信协议配置、应用软件开发等实训，完全满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分，本项最多得3分。
4.配套微调后的视觉运维大模型，可实现视觉运维大模型微调过程，构建安全资源知识图谱过程，完全满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分，本项最多得3分。
5.具有图像分类和图像分割模型，使用深度学习模型，对图像进行分类，实现对图像中物体的实例分割、GAN网络图像生成，部署的模型需实现ONNX转化部署轻量模型运行在终端，完全满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分，本项最多得3分。
证明材料：投标人将演示视频上传到苏采云系统、盖有投标人公章的承诺书等。
注：因投标人原因，造成的视频不清晰、不能正常播放等，影响评委评审，后果由投标人自行承担。
	15
	主

	二、商务部分（22分）
	

	1
	投标人同类业绩
	投标人在2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有相关项目的成功应用案例，有1个得1分，最多得3分。
证明材料：提供合同关键页扫描件（关键页包括签订时间、项目名称、双方盖章、项目内容等）并加盖投标人公章，以合同签订时间为准，否则不得分。
	3
	客

	2
	企业实力
	投标人或所投产品制造商具备自主研发的低代码数字孪生开发设计平台、设备联网及运维系统、实验教学管理软件的，提供相关软件著作权证书，每提供一个得3分，最多得9分，没有或者未提的者不得分。
证明材料：相关证书扫描件并加盖公章。
	9
	客

	3
	服务承诺
	1.项目实施方案：提供有完善、详细的系统架构组建方案、后期运营方案以及系统设备功能扩展应用方案，且人员配备、分工、实施准备、进度安排、质量控制、检测及验收、项目移交等方面描述，评委根据方案内容横向比较打分：
（1）方案内容详细完整，能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的，得3分；
（2）方案内容基本完整，但表述一般，具有一定的合理性、可行性、针对性的，得2分；
（3）方案内容有缺失，或合理性、可行性、针对性差的，得1分；
（4）不提供不得分。
	3
	主

	
	
	2.投标人须承诺（总分4分）：本项目五年维保期结束后，系统年度运维费用比例不超过中标价的5%。承诺比例较5%每下浮1%得1分,最多得4分：
（1）承诺比例 5% （下浮0%），得0分；
（2）承诺比例 4% （下浮1%），得1分； 
（3）承诺比例 3% （下浮2%），得2分； 
（4）承诺比例 2% （下浮3%），得3分； 
（5）承诺比例 1% （下浮4%），得4分。
	4
	客

	
	
	3.培训方案：培训方案应包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等内容：
（1）方案内容详细完整，能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得3分；
（2）方案内容较为基本完整，但表述一般，具有一定的合理性、可行性、针对性的，得2分；
（3）方案内容有缺失，但能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1分；
（4）不提供不得分。
	3
	主


注：1.以上所提供材料必须真实可靠，伪造证书证件、伪造合同等一切弄虚作假行为，一经发现和查实（含在本项目合同履行期间被查实），采购方有权终止合同，没收履约保证金，并追究供应商经济和法律责任，同时上报有关部门列入诚信黑名单。
2.投标文件商务技术标得分低于本采购文件商务技术标评分分值（70分）的50%时，视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。
3.评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。
（二）价格标评分：（30分）
1.本次项目最高限价：130万元，响应报价超过限价作无效标处理。
2.满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分。
3.其他投标供应商的价格标得分按照下列公式计算：
价格标得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100
（三）政府采购政策功能落实 
本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。
[bookmark: _Toc363573857]（四）采购本国产品的支持政策
1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第八章  投标文件组成及格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（五）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。
采购人委托评标委员会直接确定中标人。
当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以重新招标，也可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
九、评标争议
评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
十、落标原因
评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

第五章  合同签订与验收付款
[bookmark: _Toc8219][bookmark: _Toc363573859]江苏省政府采购合同（货物）
（合同编号：         ）
项目名称：江苏航运职业技术学院智慧船舶网络安全实践中心
项目编号：
甲方（采购人）：江苏航运职业技术学院
乙方（中标人）：
甲、乙双方根据江苏航运职业技术学院智慧船舶网络安全实践中心（项目编号：            ）公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：江苏航运职业技术学院智慧船舶网络安全实践中心
1.2 标的质量：合格
1.3 标的数量（规模）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


1.4 设备交货期：合同签订后    个日历日内完成交货。
1.5 项目交付时间：                  完成交付。
1.6 履行地点：江苏航运职业技术学院，具体按甲方指定地点送货安装。
1.7 履行方式：同招标文件要求。
1.8 包装方式：同招标文件要求。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：人民币           元（¥：          元）。已包含但不限于本项目所有设备费、劳务费、管理费、材料费、机械费、包装费、运输费、装卸费（含上下力资费）、二次搬运费、安装费、成品保护费、设计及施工费、服务费（包括调试、安装完毕后对相关人员的技术指导、培训等）、措施费、风险费（政策性文件规定及本合同包含的所有风险）、售后服务费等利润和税金、维保期内的维护保养费等。
2.2 本合同价格形式为固定单价合同，该固定单价在合同履行过程中不因市场变化、政策调整等各种因素而变动。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。乙方在签订本合同前对本项目的全部技术要求及说明、质量标准、招标文件、合同条件、现场条件及周围环境、交通道路、现场管理要求等已详细研究并完全明确，在合同价款中已予以充分考虑。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权、著作权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。乙方应具有所交付软件的软件著作权证明材料或提供软件授权证明材料。
六、履约保证金
6.1 乙方提供的履约保证金额为合同价的10%，本合同履约保证金为：人民币 元     （¥     ）
6.2 缴纳履约保证金时间：乙方在中标通知书发出之日起15日内。
6.3 缴纳履约保证金形式：             。
甲方的账户：
单位名称：江苏航运职业技术学院
开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行；
账号：32001642336052515609；
统一社会信用代码：123200004660042577。
合同全部履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.4 退还履约保证金时间：乙方全部履约合同义务，维保期满后无质量、进度等问题的，甲方凭乙方提交的申请，在三十个工作日内一次性退还履约保证金（不计息）或者退还履约保证金保函，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。   
6.5 退还履约保证金方式：同缴纳方式。   
6.6 退还履约保证金条件：乙方全部履约合同义务，维保期满后无质量、进度等问题的，甲方凭乙方提交的申请，在三十个工作日内一次性退还履约保证金（不计息）或者退还履约保证金保函。
6.7 履约保证金不予退还的情形：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失或者应承担违约金的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款或要求担保人按照保函约定向甲方无条件付款，不足的部分乙方另外补齐。因乙方违约导致甲方解除本合同的，甲方有权没收全部履约保证金或要求担保人按照保函约定向甲方无条件付款。并且，乙方还应承担本合同其他条款约定的违约责任。
c.若乙方以保函形式提供担保的，乙方需将保函正本提交给甲方。乙方在履约过程中发生违约行为，甲方有权要求担保人按照保函约定向甲方无条件付款。满足本合同第6.6约定的条件时，甲方将保函正本退还给乙方。
七、合同转包等事项
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。乙方如有转包，甲方视为乙方根本违约，有权给予解除合同。
7.2 乙方保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
7.3 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
7.4 乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
7.5 乙方提供的所有货物必须满足招标文件要求，须与分项报价明细表注明规格型号、价格、数量等相符，否则乙方承担违约责任。货物到货后，需报甲方后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由乙方自行承担。
7.6 乙方提供详细的生产供货及安装计划，并标明主要时间节点。
发货前乙方均应通知甲方进行验收（但甲方的验收对于乙方应按本合同承担的质量担保责任不予任何减轻或免除）。
八、合同款项支付
8.1 付款方式：项目安装调试完毕后，经甲方根据合同条款正式验收，正式验收合格（以甲方正式验收报告为准)并审计，审计结束后10日内甲方付至审定价的100%。
8.2 乙方凭以下文件资料申请支付合同款
8.2.1 采购合同； 
8.2.2 中标通知书复印件或扫描件； 
8.2.3 乙方开具的国家税务机关监制的符合甲方要求的增值税专用发票；
8.2.4 甲方已收讫货物的验收凭证；
8.2.5 甲方签发的验收合格文件。  
8.3 因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方是按期支付。
九、税费
9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品，并不低于投标文件的质量、规格和参数的要求。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 售后服务要求：
10.3.1 本项目免费保修期为五年（自交货验收合格之日起计）。产品提供终生免费升级维护。其他按有关规定执行（国际标准、国家标准、行业标准或企业标准）。本项目五年维保期结束后，系统年度运维费用比例为中标价的      %。 
10.3.2 乙方需具备远程网络支持服务及热线电话，产品使用中，乙方接到甲方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如需要在12小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场提供技术支持服务直至问题和故障排除。 
10.3.3 安装、调试、培训要求：项目实施阶段乙方安排专业技术人员现场实施，乙方对甲方进行所有设备的免费使用培训。 
10.3.4 项目建设完毕以后，乙方免费为甲方提供设备搬迁服务1次，并安排工程师调试设备。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.3 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收报告，列明验收结果。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。
11.4 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
12.5 乙方提供的货物必须达到或优于招标文件“采购清单”技术需求中各项指标参数。
乙方交付的货物质量不得低于投标样品及投标响应文件中产品生产工艺方案要求，否则甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，同时甲方有权保留使用该产品直至乙方提供合格产品替换，并要求乙方支付因此造成的所有损失。
12.6 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
12.7 快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付该批次货款总额的0.04%滞纳金，批次累计滞纳金总额不超过批次欠款总额的0.6%。
13.2 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付支付该批次货款总额的0.04%滞纳金，批次累计滞纳金总额不超过批次总额的0.6%。
13.3 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定，乙方需在收到书面通知15日内解决退换货问题，因退换货造成逾期交付的，乙方需交纳逾期滞纳金，逾期滞纳金按原收货截止日次日起计至合格货物收到之日止，每逾期1天，按本批次货款总额的0.04%计算。若乙方在15日退换货期限内不能完成供货，除每日按本批次货款总额的0.04%计算滞纳金外，还应支付每日1万元罚款，直至供货日止。若乙方在以上合计90天期限内仍不能完成供货，将被处以此批货款30%的罚款，同时处罚履约保证金的50%，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。
13.4 乙方未按合同规定的和“服务承诺”提供的售后服务的，应按合同总价款的8%向甲方承担违约责任。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
16.3 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执肆份。
16.4 组成本合同的有关文件
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： 
（1）合同协议书； 
（2）中标通知书； 
（3）投标文件； 
（4）招标文件；
（5）相关服务计划；
（6）其他合同文件。

甲方：                           乙方： 

地址：                           地址： 

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

联系电话：                       联系电话：     

[bookmark: _Hlt16619369]签订日期：2026年月  日          签订日期：2026年月  日

采购人保留对合同修改和完善的权利。


第六章  合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”及履约缴纳凭证与采购人签订合同。合同一式捌份，采购人、中标人各肆份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。
二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请。
三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。
[bookmark: _Toc363573860]四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。
五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。



第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出
1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
5. 以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 未参加招投标活动的投标人。
5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
附件：
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
招标文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    



质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第八章  投标文件组成及格式

一、基本目录
1.目录。
2.开标一览表（格式参见附件1）。
3.分项报价明细表（格式参见附件2）。
4.供应商信用承诺书（格式参见附件3）。
5.供应商情况表（格式参见附件4）。
二、资格审查文件
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件5）。
2.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商为自然人的，提供其身份证明。
3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
4.如为法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件（格式参见附件6）；如为非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见附件7）。
5.拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供声明，格式参见附件8）：
5.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
6.其它需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）（格式参见附件9）：
6.1 中小企业声明函（货物）；
6.2 残疾人福利性单位声明函；
6.3 监狱企业的证明。
7.供应商认为需提供的其他材料。
注：以上所有资格要求条件必须在资格审查材料中逐条提供有效证明材料及相关承诺书并加盖公章，否则投标无效。
三、符合性审查文件
1.投标声明函（格式参见附件10）。
2.投标响应函（格式参见附件11）。
3.商务条款正负偏离表（格式参见附件12）。
4.采购需求中必须满足的实质性要求：
4.1 投标人拟投本项目所有标注“☆”的为设备技术参数须实质性响应本采购文件技术参数要求，不接受负偏离产品应标。提供《☆技术条款响应正负偏离表》（格式参见附件13），须根据清单中“☆”的技术参数要求逐条进行应答；未提供或有遗漏或有负偏离均视为未实质性响应，作废标处理。对本项目能够作为技术参数证明材料的文件如：演示视频，配置清单、功能界面截图、课程大纲、授课课件、实验手册截图、课程章节内容截图、承诺书等，并加盖投标人公章。
5.投标人认为需要提交的其他资料。
四、商务技术标文件
1.评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。
2.项目需求中涉及需要投标人提交的材料。
3.技术条款响应正负偏离表（格式参见附件14）。
4.招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。
注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。
五、价格折扣文件格式
1.关于符合本国产品标准的声明函（如有，格式参见附件15）。
         

附件1：
开标 一 览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：
	投标货物、服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：元（人民币）


日期：
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。


附件2：
分项报价明细表
项目名称：
项目编号：
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
（元）
	合价
（元）

	1
	智慧船舶网络安全实践系统
	
	1
	套
	
	

	2
	《网络设备配置与安全》
	
	1
	套
	
	

	3
	船舶安全综合实训平台
	
	20
	套
	
	

	4
	互联接入交换机
	
	2
	台
	
	

	5
	《网络自动化运维技术》
	
	1
	套
	
	

	6
	合计
	
	
	
	
	



注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。
投标人（加盖CA电子签章）： 
法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
时间：2026年  月   日
注：①如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。
②如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件。

附件3：
供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

 投标人（加盖CA电子签章）： 
                   法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
时间：2026年  月   日



附件4：
供应商情况表
	企业名称
	

	总部地址
	

	分支机构
	

	当地代表处地址
	

	电话
	
	联系人
	

	传真
	
	电子邮件
	

	注册地
	
	注册年份
	

	资质等级
	公司具备的相关资质等级及相应的证书号
（请附有关证书的复印件）

	质量管理体系
	公司   （是否通过，何种）   质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件）

	项目负责人
	
	年龄
	
	性别
	

	职务职称
	
	执业资格
	

	经营范围
	营业执照载明：
1.                                               
2.                                               
………………………

	从事类似相关项目的经历及年数
	

	其他认为有必要提供的内容，可自行添加
	



投标人（加盖CA电子签章）： 
法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
时间：2026年  月   日



附件5：
投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                   （项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

 投标人（加盖CA电子签章）： 
                   法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
时间：2026年  月   日



附件6：
法定代表人身份证明
（法定代表人参加投标时，须出示此证明）


        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人情况：
姓名：         性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                                         
手机：                  传真：                       

 注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章


投标人（加盖CA电子签章）：
法定代表人（签字或加盖CA电子签章）
时间：2026年  月   日
         


 





附件7：
授权委托书
（被授权人参加投标时，须出示此证明）

本人   （姓名）系      （授权单位名称）的法定代表人，现委托    （姓名）（身份证号：          ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目          （项目编号：           ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于2026年   月    日起生效。代理人无转委托权。
代理人（被授权人）：
授权单位名称（加盖CA电子签章）：
授权单位法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：2026年  月   日

注：法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件盖公章




附件8：
声 明

                       （采购人）：
我单位不存在以下情况：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。
特此声明。

     投标人（加盖CA电子签章）： 
                     法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
时间：2026年  月   日



附件9：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。
4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：
日 期：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                   供应商公章：
                         日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。  


监狱企业的证明
（格式自拟）
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。



附件10：
投标声明函

致：           （采购人）：   
[bookmark: _Toc396833717]我方承诺完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。
1.我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中华人民共和国最高人民法院网站（http：//www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站（http：//www.mem.gov.cn/）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站（http：//hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http：//www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。
2.我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。
3.我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。
4.我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。
5.我方投标文件有效期为自开标日起60天，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。
6.我方承诺接受招标文件规定的付款方式。
7.我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。
8.我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。
9.我方委托授权（姓名：       ，身份证号：_________，联系电话：________）作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。
10.我方承诺将严格遵守相关法律法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。


  投标人（加盖CA电子签章）： 
                    法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
时间：2026年  月   日


附件11：
投标响应函（格式不得变动）

                （采购人）：
依据贵单位         （招标项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1.我方同意并接受本项目招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2.我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3.我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。
4.我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5.我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。 

    投标人（加盖CA电子签章）： 
                     法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
时间：2026年  月   日



附件12：
商务条款正负偏离表
项目名称：
项目编号：
	序号
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



投标人（加盖CA电子签章）： 
法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
时间：2026年  月   日

注：1.供应商提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务部分的条款内容。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。
3.供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人招标活动的风险。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



附件13：
《☆技术条款响应正负偏离表》
1.供应商必须满足响应文件中“☆”针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《☆技术条款响应正负偏离表》；
《☆技术条款响应正负偏离表》
	序号
	项目名称
	品牌型号
	公开招标文件设备参数要求
	所投设备
技术响应参数
	偏离/响应
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：
①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。
②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示。
③本项目“☆”需求产品所有技术规格参数要求，须实质性响应不接受负偏离。
④该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。
⑤公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。
⑥所投品牌型号，必须确定、唯一。

投标人（加盖CA电子签章）： 
法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
时间：2026年  月   日


附件14：
《技术条款响应正负偏离表》
1.供应商必须满足响应文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；
2.供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。
《技术条款响应正负偏离表》
	序号
	项目名称
	品牌型号
	公开招标文件设备参数要求
	所投设备
技术响应参数
	偏离/响应
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：
①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。
②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示。
③该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。
④公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。
⑤所投品牌型号，必须确定、唯一。

投标人（加盖CA电子签章）： 
法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
时间：2026年  月   日



附件15：
关于符合本国产品标准的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 _________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
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