水桥花园地下车库通风管道实施维修
提疑二
1、 人防是否在本次范围内？
回复：在[image: ]
2、 这个防护通风金属管道是不是指口部里的风管？
[image: e0c750aa28a4ec83bf4828b980cc59be][image: a676d368278e26500c77415defef40ca]
回复：是的[image: ]
3、 人防区域的更换后的风管材质、厚度是否和“二期三区、三期一区”一致还是按原设计？
回复：一致
4、 人防区域的风口材质是否是钢制？
回复：与二期三区、三期一区一致
5、 红框内风管（详图15上方）是否在本次范围内？在的话，请明确风管规格。
[image: ]
回复：在[image: 32463cf0-27a2-4e71-a3bc-983bcab95202]
6、 干厕的红框内风管（详图15下方）是否在本次范围内？
[image: ]
回复：在
7、 单层百叶排风口（侧）规格是否是700*200带调节阀？
[image: ]
[image: ]
回复：是
8、 请明确图中红框内是否是280℃排烟防火阀？
[image: ]
回复：是
[bookmark: _GoBack] 苏州卓能工程造价咨询有限公司                       
                                           2025年11月17日
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