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第一章 招标公告
项目概况
盐城市公安局大丰分局智慧安防村居（2026年）建设项目—后端部分的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于 2026 年8月24日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359002]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320904-JZCG-G2026-0014
2.项目名称：盐城市公安局大丰分局智慧安防村居（2026年）建设项目—后端部分
[bookmark: _GoBack]3.采购方式：公开招标
4.预算金额：741.8653万元
5.最高限价：741.8653万元
6.采购需求（简介）：视频网硬件的采购、运输保险、安装、调试、验收，平台软件开发、系统集成实施等，质保期内的维保服务，还包括但不限于提供各项资料等伴随服务。
7.合同履行期限：自合同签订之日起100日历天完成全部工作内容并经采购人验收合格。
8.本项目不接受联合体参与投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]9.质保期：不少于5年，自项目竣工验收合格之日起计算。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。
2.地点：“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年8月24日9:00:00（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市大丰区公共资源交易中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：盐城市公安局大丰分局
地址：盐城市大丰区健康西路21号
联系人：胥继明
联系方式：18862035611
2.采购代理机构信息
名 称：盐城市大丰区公共资源交易中心
地 址：盐城市大丰区飞达东路100号（丰华国际大厦5楼）
联系人：朱亮峰
联系方式：15950328527、0515-83927229
3.项目联系方式
联系人：朱亮峰
电　话：15950328527
 
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市大丰区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或交易中心。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3投标配置和分项明细报价，应包括但不限于软件费用、硬件设备费、运输费、上下力资、安装调试费、备品备件费、专用器具费、设备升级费、运维服务费（含运维人员、设备全部费用）、软件升级费用、光纤网络使用费用、售后服务费、培训费、管理费、咨询服务费、验收服务费、利润及税金等全部费用，招标文件中另有规定的除外。投标所报单价为最终结算单价，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、技术方案、服务承诺、培训承诺及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]五、开标与评标
22、开标
22.1 采购人及交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的条款，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（二）采购人或采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 交易中心将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金政策
履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例（合同金额的5%）。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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政府采购货物买卖合同




项目名称：
甲    方：
乙    方：
签订时间：
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甲方（全称）：
乙方（全称）： 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，甲乙双方就 盐城市公安局大丰分局智慧安防村居（2026年）建设项目—后端部分（标段号：      ） 按照招标结果及中标通知书，经协商一致后签订本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方交纳本项目合同价的10%给甲方，作为本项目的履约保证金，乙方如提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。
6.2履约保证金的收取方式：银行转帐或电汇或保函或履约保函（保险），履约保证金的退还：项目验收合格后15日内无息退还。如未能按期交付验收合格的履约保证金不予退还。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期    年。免费质保运维期自项目竣工验收合格之日起计算，质保期内的设备等其他损害货物均由乙方在甲方要求时间内整修完毕，保证道路、设备安全，由第三方人为因素造成的损坏，由乙方自行处理索赔事务，与甲方无关。
九、合同履行期限、交货方式及交货地点
9.1 合同履行期限：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、货款支付
10.1 付款方式：合同签订后付30%预付款（合同签订并收到中标人发票后 10个工作日内），项目验收合格后付至合同价款的40%，验收合格满一年后付至审核价款的50%，验收合格满二年后付至审核价款的60%，验收合格满三年后付至审核价款的70%，验收合格满四年后付至审核价款的80%，验收合格满五年后付至审核价款的100%。
在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
10.3乙方付款时需提供合法有效的发票。
十一.税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到电话后须在 3 小时内响应， 24 小时内到达现场解决问题（如遇特殊情况不能在规定时间内解决的须向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长维修时间，否则按合同价的万分一/天作为逾期违约处罚，违约金直接从结算价款中扣除），如果需要更换货物或配件，需保证所换货物或配件不低于原配置。如在上述规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换，因此产生的费用由乙方承担，甲方自行维修后的设备仍享有乙方的质保承诺。如设备、配套设施、管线等出现意外（包括自然灾害等）或任何人为等因素造成损坏的，乙方需先无条件维修复原，维修完成后再由乙方（甲方配合）向人为因素造成损坏的责任人追偿。
12.4  在质保期内，乙方应每月定期对项目采购的服务器、云存储及软件进行维护，每月20号之前向甲方提供纸质巡检清单报告加盖乙方公章，并提供解决方案，未提供或未按要求提供的，均扣除合同总价款的千分之一，扣款每月进行累计。
12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方支付。
十四、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物的，或交付的货物达不到采购规定使用要求的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
18.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
  


甲方：                         乙方： 
地址：                         地址： 
法定代表人或授权代表：         法定代表人（或负责人）或授权代表：
联系电话：                     联系电话：

                                    签订日期：      年  月  日







政府采购合同履约验收书（参考格式）
根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：
	项目名称
	
	项目地点
	

	预算金额
	
	承接单位
	

	合同时间
	
	项目开始时间
	

	项目结束时间
	
	项目联系人
	

	验收情况和验收意见
（可另附）












	验收小组（签字）：

　
　　　　　                              年    月    日

	供应商确认意见（签章）：
　
　　
　　　                              年    月    日

	采购人确认意见（签章）：


　　　　　                              年    月    日



第四章 采购需求
（一）采购属性：货物类
（二）采购标的所属行业：属工业。本项目核心产品:抓图服务器。
（三）详细需求
1、视频网硬件
	序号
	产品类别
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	GPU服务器
	处理器：≥2颗处理器，单处理器核数≥64核，主频≥2.6GHz；
内存：≥ 384G DDR4；最大支持32根内存插槽；
存储方案：≥2块480G SSD；最多配置16个3.5英寸SAS/SATA硬盘
独显&GPU扩展：≥8张GPU算力卡，单卡内存≥48GB，单卡算力≥140 TOPS（INT8）；最大可支持8个半高半长单宽AI加速卡
网络控制器：≥2个千兆电口、2个万兆光口；支持2个板载网络插卡，每个插卡支持4*G电口或者2*10GE/25GE光口；或支持2个OCP3.0网卡
PCI&PCI E扩展槽：最大可支持11个标准PCIe槽位；或2个PCIe4.0 x16+5个PCIe 4.0 x8；或9个PCIe 4.0 x8标准插槽
散热系统：支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余
电源方案：配置≥2000W(1+1)冗余电源；2个热插拔900W或2000W交流电源模块；支持1+1冗余
其它端口：前面板提供≥2个USB3.0 、1个VGA、1个Type-C接口；
后面板提供≥2个USB3.0端口、1个DB15 VGA端口、1个3.5mm串口、1个RJ45系统管理端口
★所投设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时，提供证书复印件并加盖投标人公章
	台
	7
	　

	2
	抓图服务器
	CPU：≥2颗 C86架构处理器，单处理器核数≥16核，线程数≥32，频率≥2.5GHz，末级缓存容量≥32MB，支持内存的最高速率≥5200 MHz
内存：≥64G DDR5，16根内存插槽
硬盘：≥2块1.2T SAS盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
阵列卡：配置1块SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10)
PCIE扩展：支持6个PCIe 5.0扩展插槽
OCP：支持1个OCP3.0网卡
网口：≥2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口
2个VGA接口，1个位于机箱后部、1个位于机箱前部
4个USB接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部
1个Type-C Debug接口位于机箱前部
电源：配置≥800W（1+1）高效CRPS冗余白金电源
	台
	6
	　

	3
	向量数据库服务器
	CPU：≥2颗 C86架构处理器，单处理器核数≥24核，主频≥2.2GHz
内存：≥16根32G DDR4，16根内存插槽
硬盘：配置8盘位，系统盘≥2块480G SSD（RAID1)；数据盘≥6块1.92T SSD
阵列卡：配置一张RAID_4G卡，含电池（支持RAID 0/1/5/6/10/50/60）
PCIE扩展：处理器最大支持7个PCIe扩展插槽（2个PCIe4.0×16、5个PCIe4.0×8）;HG5000系列及HG7363处理器最大支持4个标准PCIE插槽（1个PCIe4.0×16、3个PCIe4.0×8）
网口：≥2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块）
其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，位于机箱后部，2个USB 3.0接口位于机箱前部，1个USB 3.0接口位于机箱内部；2个VGA接口，1个位于机箱前部，1个位于机箱后部
电源：配置≥800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	台
	9
	　

	4
	8T SATA盘
	1、8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
2、空气盘，CMR传统磁记录；
3、传输速率255MB/s，256MB高速缓存；
4、MTBF可达2,000,000小时。
5、服务器用，企业级
	块
	18
	　

	5
	960G SSD盘
	1、 接口类型：SATA；
2、容量：960G；
3、接口速率：6Gb/s
4、服务器用，企业级
	块
	48.00 
	　

	6
	SAS盘
	SAS 1.2TB 10K 共享存储专用
	块
	6.00 
	　

	7
	SAS盘
	SAS 1.2TB 10K 云计算专用
	块
	8.00 
	　

	8
	SATA盘
	SATA 6TB 7.2K 云计算专用
	块
	11.00 
	　

	9
	SAS盘
	NL SAS 6TB 7.2K 共享存储专用
	块
	4.00 
	　

	10
	SAS盘
	SAS 1.2TB 10K 共享存储专用
	块
	12.00 
	　

	11
	SAS盘
	SAS 1.2TB 10K 云计算专用
	块
	5.00 
	　

	12
	SAS硬盘
	8T SAS硬盘
	块
	1.00 
	　

	13
	电池
	磁盘阵列电池
	块
	2.00 
	　

	14
	SAS硬盘
	4T SAS硬盘
	块
	1.00 
	　

	15
	DDR4内存
	32G DDR4 2666MHz
	块
	1.00 
	　

	16
	服务器主板
	服务器主板
	块
	1.00 
	　

	17
	DDR4内存
	32G DDR4 2666MHz
	块
	1.00 
	　

	18
	原厂上门服务费
	原厂上门服务费
	项
	1.00 
	　


2、多模态大模型应用平台
	多模态大模型应用

	序号
	模块
	子系统
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	公安视频图像信息应用平台（要求底层操作系统、数据库、中间件均为国产化）
	基础应用及服务包
	基础应用及服务包模块提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。
一、全局性安全管理和实用工具
1、全局红名单服务，支持对红名单人员进行增、删、改、查、临时授权等功能，支持红名单人员的全局过滤和隐藏；
2、全局搜索记录，支持对全部搜索记录进行记录、整理、记录查询等功能；
3、全局页面的水印配置，支持用户名、IP的水印配置；
二、部门管理
1、支持用户所在部门基础信息的增删改查、导入和导出等功能。
三、用户信息管理
1、支持用户信息的增删改查、导入和导出；
2、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码。
四、设备信息管理
1、支持设备统一接入管理能力，包括：视频设备、卡口设备、报警设备、人证设备等。
	套
	1
	　

	2
	
	本级监控点接入通道数
	本级监控点所接入的点位路数，提供设备接入和管理和协议支持及扩展等功能。
	路
	25000
	　

	3
	
	级联监控点接入通道数
	下级推给本级的路数，下级推给本下级推给本级的视频监控点位路数。
	路
	20000
	　

	4
	
	视频级联管理
	基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T629-视频级联管理（NCG）模块提供平台域间视频联网功能。1、支持基于标准协议与外域平台互联互通；
2、支持视频通用标准协议（GB/T28181-2022,GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）、以及行业视频标准协议；
3、支持域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等功能。
	套
	1
	　

	5
	
	视频监控
	视频监控应用提供视频管理服务，包括视频预览、录像回放、视频上墙、截图搜索、浓缩播放、预案、收藏夹和播放历史等能力。
一、视频预览
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换和全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、画面旋转、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、视频增强、报警输出控制的能力；
3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式。
二、录像回放
1、支持录像回放能力，录像回放窗口布局切换和全屏切换；
2、支持多画面同步回放和异步回放切换、倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图、向前定位15秒、画面旋转、视频增强。
三、视频上墙
1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。
	套
	1
	　

	6
	
	电子地图
	电子地图应用提供了各类业务资源展示、地图操作、搜索过滤、空间查询、收藏夹管理及工具箱等功能，支持点位操作、轨迹查询、网格设置及兴趣标点添加。
1、支持监控点业务资源在地图上展示；
2、支持通过关键字和首字母搜索搜索设备、地名或标签；
3、支持按照不同类型过滤物联资源、移动资源和兴趣标点；
4、支持查看搜索历史；
5、支持对点位进行预览、回放、收藏、周边查询、打标签、修改可视域和上墙操作；
6、支持收藏夹功能，可对收藏夹进行编辑、新增删除点位、调整收藏夹目录顺序、导出收藏夹点位、分享收藏夹点位等操作；
	套
	1
	　

	7
	
	视频运维-设备在线管理
	视频运维-设备在线管理模块提供设备网络管理能力，支持对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备。
	路
	50000
	　

	8
	
	人脸-检索统计
	人脸-检索统计提供人脸查询、人脸数据统计功能。
一、人脸查询：
1、支持根据时间范围、地点范围、关联结果、年龄段、性别、是否戴口罩、是否戴眼镜、是否戴帽子等属性查询匹配的人脸采集数据；
2、支持展示人脸抓拍小图、抓拍点位及抓拍时间，支持针对每条结果进行身份确认、图片搜索、下载图片、一键布控等操作；
3、支持批量选择一些结果生成轨迹，支持排序方式的切换（按时间正序、按时间倒序），支持查询结果的导出，包括导出选中和导出全部；
4、支持抓拍详情的展示，展示抓拍场景图、前后脚通过、身份推荐、关联人体、抓拍位置和特征字段信息，其中场景图片支持下载、回放、图片搜索、一键布控等操作。
二、人脸数据统计：
1、支持展示监控点总数、累计抓拍人脸、今日抓拍人脸数；
	套
	1
	　

	9
	
	人体-检索统计
	人体-检索统计提供人体查询、人体统计功能。
一、人体查询：
1、支持根据时间范围、地点范围、关联结果、年龄段、性别、上衣颜色、下装颜色等属性查询匹配的人体采集数据；
2、支持展示人体抓拍图片、抓拍点位及抓拍时间，支持针对每条结果进行图片搜索、下载图片、一键布控等操作；
3、支持批量选择一些结果生成轨迹，支持排序方式的切换（按时间正序、按时间倒序），支持查询结果的导出，包括导出选中和导出全部；
4、支持抓拍详情的展示，显示抓拍场景图、前后脚通过、身份推荐、抓拍位置和特征字段信息，其中场景图片支持下载、回放、图片搜索、一键布控等操作。
二、人体数据统计：
1、支持展示系统内监控点总数、累计抓拍人体数、累计抓拍二轮车数、累计抓拍三轮车数、今日抓拍人体数、今日抓拍二轮车数、今日抓拍三轮车数；
	套
	1
	　

	10
	
	本级或级联卡口接入车道数
	对车辆应用中的车道数量进行管理，包括本级车道数与级联车道数。
	车道
	15000
	　

	11
	
	机动车检索统计
	机动车检索统计提供机动车属性查询、车辆数据统计功能。
一、机动车属性查询：
1、支持根据车牌号码、车牌类型、车牌颜色、时间范围、地点范围、关联结果、车牌状态、车身颜色等属性查询匹配的车辆采集数据，其中车牌号码支持模糊搜索；
2、支持选择更多车辆特征进行查询，搜索条件包括主遮阳板、副驾驶室、天窗、行李架、天窗站人、车身喷字、备胎等；
3、支持展示车辆抓拍图、车牌号码、抓拍点位及抓拍时间，支持针对每条结果进行图片搜索、一键布控、下载图片等操作；
4、支持批量选择一些结果生成轨迹，支持排序方式的切换（按时间正序、按时间倒序），支持查询结果的导出，包括导出选中和导出全部；
5、支持抓拍详情的展示，显示抓拍场景图、车牌号码、抓拍位置、特征字段等信息，其中场景图片支持下载、回放、图片搜索、图片搜脸、一键布控等操作。
二、车辆数据统计
1、支持展示卡口总数、监控点总数、累计过车总数、异常过车数、今日车牌车辆、布控库数量、车辆报警总数的统计；
	套
	1
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	非机动车检索统计
	非机动车检索统计提供非机动车查询、非机动车数据统计功能。
一、非机动车查询：
1、支持根据时间范围、地点范围、关联结果、车身颜色、是否带前框、是否带货箱等属性查询匹配的非机动车采集数据；
2、结果默认按卡片模式展示，支持切换到表格模式；
3、结果展示非机动车抓拍图片、抓拍点位及抓拍时间，支持针对每条结果进行图片搜索、下载图片、周边点位等操作；
4、支持批量选择一些结果生成轨迹，支持排序方式的切换（按时间正序、按时间倒序），支持查询结果的导出，包括导出选中和导出全部；
5、支持抓拍详情的展示，显示抓拍场景图、关联人体、抓拍位置和特征字段信息，其中场景图片支持下载、回放、图片搜人、非机动车搜图等操作。
二、非机动车数据统计
1、支持展示卡口总数、监控点总数、累计抓拍非机动车数、今日抓拍非机动车数的统计；
	套
	1
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	车辆布控预警
	车辆布控预警提供车辆布控、任务管理、预警中心、历史预警功能。
一、车辆布控：
1、支持按车辆图片、车牌号进行布控；
2、车辆临控库布控，支持对一批紧急的车辆名单进行布控，手动上传名单数据，并建立名单库；
3、车辆常控库布控，支持对当前车辆名单库进行布控，可同时对多个名单库发起布控；
二、预警中心：
1、支持实时预警的展示，并支持按场景、级别，类型、处理状态进行筛选；
2、支持预警处理，推送、预览、回放等操作；
	套
	1
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	车辆技战法-轨迹研判
	车辆技战法-轨迹研判提供车辆轨迹研判、轨迹查车
1、支持按车牌号码、地点范围、时间范围查询车辆的轨迹信息，支持多车辆查询，可分析一辆或多辆车在不同时空的轨迹信息，分析结果地图展示；
2、支持根据地点范围、时间范围、轨迹匹配度等条件建立分析任务，分析在一定时间段内，与指定轨迹相似度大于阈值的车辆列表，并且支持地图车辆轨迹展示；
3、支持按车牌号码、车牌颜色、过车时间分析车辆的行车规律，以卡口为单位展示过车次数，并同步在地图呈现；
4、支持按照车牌号码、车牌颜色、地点范围、时间范围、停留时长等分析出车辆可能的停留点（车辆停留在某个区域范围一定时间），并展示前后的抓拍详情。
	套
	1
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	车辆技战法-异常行为分析
	车辆技战法-异常行为分析提供车辆昼伏夜出、车辆频繁出现、隐匿车
1、支持按地点范围、时间范围、夜出天数、夜出时间范围、夜出比例等查找白天不出现、夜晚出现的车辆，展示车辆图片、车牌号码及昼伏夜出天数；
2、支持按地点范围、时间范围、夜间时段、面部遮阳选择、车辆特征等分析出在夜间出现且车上人员遮挡面部的车辆，展示车辆图片和车牌号码；
3、支持按地点范围、时间范围、范围时段、出现天数、出现次数等分析出频繁出现的车辆，结果以卡片方式展示，展示车辆抓拍图片，车辆号码、过车次数等；
	套
	1
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	车辆技战法-关系分析
	车辆技战法-关系分析提供时空碰撞同行车辆四个技战法。
1、支持在指定的多个时空范围内，找出在两个及以上区域范围内出现的目标车辆；
2、支持按人脸图片或身份证，地点范围、时间范围，人脸相似度查询这个人驾乘过的车辆，结果以卡片形式展示，展示车辆图片、车牌号码，人脸相似度等；
3、支持按车牌号码、车牌颜色、地点范围、时间范围、前后同行时间等分析与目标车辆同行的疑似车辆，结果展示车辆图片和车牌号码，并按同行次数降序排列。
	套
	1
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	车辆技战法-车辆核验与稽查
	车辆技战法-车辆核验与稽查提供相似车牌分析、套牌车分析、车辆初次入城
1、支持按车牌号码、地点范围、时间范围、车牌相差位数等分析与目标车牌相差几位的车辆，结果展示车辆抓拍图、车牌号码及抓拍地图点位；
2、支持按时间范围、套牌抓拍次数及车辆特征等对车辆过车数据进行核验，分析出套牌车，结果以卡片的形式展示，展示车辆抓拍图及车牌号码；
3、支持通过时间范围、初次进入特定区域、回溯天数、车辆特征等，分析出指定时空内具有初次入城或初次入区域特征的车辆；
	套
	1
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	AI视频调阅
	AI视频调阅提供搜索点位的智能模式和基础模式，以及编组和地图等应用。
一、智能模式
1、支持输入一段语句，通过语言大模型进行深度思考和推理进行点位检索；
2、支持展示搜索语句示例；
3、支持展示历史检索记录；
4、支持展示检索到的点位列表
★5、支持场景识别能力，通过简单描述图片内容检索点位；支持质量识别能力，通过描述点位画面问题检索点位；支持OCR识别能力，通过描述点位画面问题中的文字检索点位；支持静态目标识别能力，通过描述点位画面中的静态目标检索点位；（提供由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
6、支持单个或全选批量添加设备到收藏夹和编组操作；
7、支持查看选择点位的周边视频设备；
8、支持查看点位详情，详情包括设备类型、名称、所属组织、经纬度和标签；
9、支持单个设备的视频播放；
10、支持全选设备进行一键视频播放；
11、支持1分屏/4分屏/9分屏视频窗口模式和翻页操作；
12、支持单个或全选批量进行视频上墙操作，通过电视墙配对，选择窗口布局和窗口，完成视频上墙；
13、支持单击设备联动地图进行定位；
14、支持在全屏模式下的缩略图画面按4列或6列布局。
二、基础模式
1、支持输入关键字搜索设备、编组和地名；
2、支持展示推荐结果信息，包括设备、编组和地名；
3、支持展示设备对应的缩略图；
4、支持展示近10条不同的历史关键字搜索记录；
5、支持一键清除历史搜索记录；
6、支持单个或全选批量添加设备到收藏夹和编组操作；
7、支持查看周边视频点位；
8、支持查看周边地名；
9、支持查看设备详情操作，设备详情包括设备类型、名称、所属组织、经纬度、人工治理的场所标签、编组和AI标签；
10、支持单个设备视频播放；
11、支持全选设备进行一键视频播放；
12、支持1分屏/4分屏/9分屏视频窗口模式和翻页操作；
13、支持单个或全选批量进行视频上墙操作，通过电视墙配对，选择窗口布局和窗口，完成视频上墙；
14、支持单击设备联动地图进行定位；
15、支持根据特性条件、摄像机形态、在线状态和级联状态筛选设备；
16、支持在全屏模式下的缩略图画面按4列或6列布局；
17、支持展示编组列表，显示编组名称；
18、支持单个或全选批量添加设备到收藏夹和编组操作；
19、支持查看编组下某个设备的周边视频点位；
20、支持查看编组下某个设备的周边地名；
21、支持查看编组下设备详情，包括设备类型、名称、所属组织、经纬度、人工标签的基础标签、编组和AI标签；
22、支持在编组中对单个设备或多选设备一键播放视频；
23、支持通过特性条件、摄像机形态、在线状态和级联状态筛选编组中的设备；
24、支持展示地名列表，包括地名和地址信息；
25、支持单击地名联动地图定位；
26、支持查看关联的设备；
27、支持查看周边视频点位；
28、支持查看周边地名。
三、面板
1、支持通过输入关键字或拼音首字母搜索点位；
2、支持在视频目录树中逐级找点；
3、支持通过输入关键字搜索编组或设备；
4、支持在编组目录树中逐级找点；
5、支持通过输入关键字搜索收藏夹中的点位；
6、支持在收藏夹中逐级找点。
四、视频应用
1、支持对视频点位进行视频预览、视频抓拍、电子放大、紧急录像、连续抓拍操作。
五、地图应用
1、支持根据设备类型展示枪机、球机和高点类型的图标；
2、支持地图上框选、圈选、点选、多边形选、线选点位；
3、支持地图上两个选择区通过交集、并集和差集选点；
4、支持清除所选点位；
5、支持在地图进行测距离和测面积；
6、支持展示点位可视域。
	套
	1
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	AI以文搜图
	AI以文搜图提供通过语句搜索图片和研判功能。
一、自然语言检索 
1、支持加载页面时根据登录用户查询对应的热门搜索关键词，并在首页进行展示；
2、支持输入自然语言，系统自动提取自然语言特征，与抓拍图片特征进行比对，搜索匹配自然语言描述的目标结果；
3、支持开启语义解析，自动提取自然语言中的时间和空间信息作为查询条件，可对系统提取的时空信息进行修改；
4、支持选择时间范围或多个时间段进行查询；
5、支持地图选点，组织树目录选点的方式选择点位范围；
6、支持在输入框中输入文本时，实时模糊匹配文本历史搜索记录，可选择检索记录进行查询；
7、支持上传目标局部特征图片进行检索。
★8、支持自然语言输入，系统可自动提取语言特征并与图片特征比对实现目标搜索；支持开启语义解析功能，自动提取人车结构化特征或时空信息作为搜索条件，并可修改解析结果及跳转专业搜图；同时提供切换搜索类型（目标/万物/全部）、配置时间与点位范围、修改相似度范围及实时模糊匹配历史记录的功能。（提供由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
二、查询结果
1、支持展示搜索抓拍结果，包括目标图片、抓拍时间、抓拍地点等；
2、支持切换结果大小图模式；
3、支持查看目标详情，包括抓拍场景图、地理位置信息和特征信息，支持进行视频回放；
4、支持对抓拍结果进行导出，可导出选中结果、导出全部结果，导出全部时可选择导出格式、导出图片信息、导出字段，可按相似度导出；
5、支持页面搜索结果进行时间正序排序、时间倒序排序、匹配度倒序排序功能，默认匹配度倒序排序；
6、支持按目标类型对结果进行二次查询；
7、支持对结果生成轨迹或加入线索库，与其他研判结果形成融合轨迹；
8、支持对查询结果进行身份确认、以图搜图和局部特征检索。
三、训练微调
1、支持开启训练模式，可勾选正负样本；
2、支持提交微调训练任务，将原文本和正负样本发送给多模态模型微调组件用于模型训练；
3、支持用微调后的模型进行检索。
	套
	1
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	AI以图搜图
	AI以图搜图提供局部特征检索和研判功能。
一、局部特征检索
1、支持从本地上传、拖拽上传、从历史继续进行选择的方式选择图片进行检索；
2、支持从上传的图片中检测人车、万物目标，进行查询；支持手动框选目标进行查询；
3、支持修改查询相似度；
4、支持选择时间范围或多个时间段进行查询；
5、支持地图选点，组织树目录选点的方式选择点位范围。
6、★支持通过本地上传、拖拽上传或历史记录选择图片，系统自动提取特征并与抓拍图片比对实现目标搜索；支持手动框选万物目标搜图及自动识别人车非目标并跳转专业搜图，同时可切换搜索类型（目标/万物/全部）、配置时间与点位范围及修改相似度范围。（提供由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
二、查询结果
1、支持展示搜索抓拍结果，包括目标图片、抓拍时间、抓拍地点等；
2、支持对目标图和结果图进行对比，支持放大对比细节；
3、支持查看目标详情，包括抓拍场景图、地理位置信息和特征信息，支持进行视频回放；
4、支持对抓拍结果进行导出，可导出选中结果、导出全部结果，导出全部时可选择导出格式、导出图片信息、导出字段；
5、支持页面搜索结果进行时间正序排序、时间倒序排序、匹配度倒序排序功能，默认匹配度倒序排序；
6、支持对结果生成轨迹或加入线索库，与其他研判结果形成融合轨迹；
7、支持对查询结果进行以图搜图，进行递进式研判；
8、支持对查询结果进行再次局部特征检索，获取更多线索。
	套
	1
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	AI线索快筛
	AI线索快筛提供视频结构化分析、目标研判、人员分组和线索碰撞功能；
一、视频分析任务-任务管理
1、支持新建目录，删除目录后同步删除视频文件；
2、支持按关键字筛选目录；
3、支持展示本地视频上传进度；
4、支持按创建时间顺序、倒序排列解析任务；
5、支持按全部文件或者只显示视频过滤解析任务；
6、支持展示视频大小、创建人、视频解析进度、解析状态等分析任务信息；
7、支持查看单个视频或单个案件目录下所有视频的解析结果数；
8、支持边上传、边解析、边出结果、边查看；
9、支持显示剩余存储资源/总存储资源情况；
10、支持显示剩余解析资源/总解析资源情况；
11、系统管理员支持查看整个系统的资源使用详情，查看不同部门用户视频分析数（已完成、解析中和等待中）以及存储资源使用情况；
12、支持批量手动停止分析任务，批量开启分析任务。
二、视频分析任务-本地视频分析
1、支持单次最多可选择500个本地视频片段批量上传；
2、支持mp4、dav、ts、asf、nsf、sdv、avi、avx、dat、wmv等格式视频的上传解析；
3、支持批量上传文件夹，文件夹名称自动作为目录名称，且子文件及文件夹会同步创建。
三、视频分析任务-联网录像分析
1、支持选择多个联网点位后进行录像分析；选点方式包括地图选点（圈选、框选、多边形选）和目录树关键字搜点；
2、支持单次最多选择50个有录像计划的点位进行分析；
3、支持自动检测监控点位是否有录像计划，并在分析任务中自动过滤掉没有录像计划的监控；
四、图文搜索
1、基于视图大模型能力，支持通过输入关键字、短语或完整的句子来描述特征，快速搜索具有相似特征的图片；
2、基于视图大模型能力，支持上传图片后，框选图片中任意物品，查询具有相似特征物品的图片。
五、目标研判
1、支持从目录查看解析结果进行目标筛选；
2、支持从视频分析任务列表查看解析结果进行目标筛选；
3、支持快捷切换不同视频的解析结果进行目标筛选；
4、支持选择多个目录或多个视频进行目标筛选；
5、支持按时间顺序、倒序进行目标筛选；
6、支持切换小图、中图和大图方式进行目标筛选；
7、支持对已查看图片标记已读便于目标筛选；
8、支持点击刷新查看更多图片进行目标筛选；
9、支持通过类型（人脸，人体，机动车、非机动车、体态）结合时间段进行筛选，筛选结果默认按时间顺序排序；
10、支持通过特征属性（人脸特征，人体特征，机动车特征，非机动车特征）结合时间段进行筛选；
11、支持通过目标（人脸、人体、机动车、非机动车、体态）相似度，搜索更多相似的目标，支持最多30个目标批量搜索；
12、支持搜索结果按相似度由高到底排序；
13、支持对相似目标的形态视频比对
14、支持对相似目标图片进行大图比对、细节放大和快速切换；
15、支持查看图片关联前后10s录像；
16、支持对图片中目标进行身份确认；
17、支持对图片中目标进行以图搜图；
18、支持将目标图片加入线索栏或下载至本地；
19、支持批量选择导出已筛选的目标图片。
六、浓缩播放
1、支持视频中人、车目标的检测，有目标部分通过颜色区分；
2、支持进行浓缩播放，无目标的视频自动8倍速播放；
3、支持在视频播放过程中截图，并选择图片中的目标加入线索栏。
七、线索碰撞
1、支持选择最多4个目录进行线索碰撞；
2、支持选择单个目录内最多4段视频进行线索碰撞；
3、支持碰撞出所选目录或所选视频内均出现的目标人员的分组；
4、支持在碰撞结果中只看人脸碰撞结果或只看人体碰撞结果；
5、支持设置人脸\人体特征属性和相似度，重新进行碰撞分析；
6、支持碰撞进度条展示；
7、支持比对碰撞结果分组内的图片，通过图片细节放大、切换来辨认同一性；
8、支持将确定的嫌疑目标加入线索栏，进一步的筛选研判。
	套
	1
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	AI模型微调
	AI模型微调功能提供了在线微调的能力，支持对搜索结果进行快速标定和微调，提升后续搜索效果。AI模型微调功能主要提供模型广场、数据仓库、我的模型等功能。
模型广场：
支持对发布的微调模型进行统一管理，包括模型查询、模型展示、模型测评、模型上架/下架、模型复制、模型导出、模型删除等功能。支持有审批角色权限的用户访问模型广场；
★单个模型的测评页面支持按查询时间和范围检索，展示已标注样本及TOP100搜索结果（含相似度），同时提供上架的功能。（提供由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
数据仓库：
支持高效处理和维护模型微调所需的数据集，包括数据集创建、数据导入、数据集查询、数据集导出等功能；
★支持查看数据集列表，显示数据集名称、变更时间、创建时间、数据量及操作项，并可按数据集名称、变更时间或创建时间进行条件查询。（提供由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
我的模型：
支持面向以文搜图等应用效果优化的模型微调服务，可根据输入的文本内容，对图片进行正确/错误样本标注。支持对每条训练任务进行重新训练、测评、编辑、发布、复制、删除、导出等操作。
★支持查看训练模型列表，显示微调文本内容、变更时间、操作用户、正误标注数量、训练状态、搜索场景启用状态及发布审核状态等信息，并支持按文本内容、训练状态、变更时间及发布审核条件进行筛选。（提供由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
	套
	1
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	AI智能巡视
	AI智能巡视应用提供实时视图分析、历史视图分析、实时事件展示、事件检索和事件统计功能。
一、实时视图分析
1、支持新建实时视图分析，填写任务名称，分析有效期，分析优先级，用户推送，选择待分析算法和点位提交智能分析；
2、支持 实时视图分析编排，配置算法执行的参数，事件关注度，事件名称，人工核验配，并支持按照算法维度关联算法策略；
3、支持事件联动配置，对任务中算法关联的点位配置联动：抓图联动，录像联动，云台联动，视频上墙，报警联动；
4、支持对任务进行启动、停止、导出、删除、查看事件等操作；
5、支持对每个视图分析任务进行场景治理，为区域+能力定位的场景配置多条分析规则；
6、支持基于不同能力配置不同分析规则。
二、历史视图分析
1、支持新建历史视图分析，填写分析名称，分析类型，选择待分析算法和选择本地视频、在线录像或外部图片提交历史分析任务；
2、支持历史视图分析编排，如倍速分析、关联策略、事件关注度、过滤空事件等算法执行参数的配置；
3、支持对任务进行启动、停止、删除、查看事件等操作。
三、实时事件
1、支持展示各类事件列表，并按全部、实时、历史、前端切换；
2、支持展示事件时间、资源名称、事件关注度、事件抓拍/录像、事件位置、事件处置等；
3、支持在事件抓拍/录像中可进行事件图片查看、实时预览、事件回放操作。
四、事件检索
1、支持根据事件名称，算法类型，事件时间，核验状态等条件检索事件，结果按卡片或列表展示；
2、支持事件详情的展示，包括事件图片、基础信息（事件时间、资源名称、事件关注度等），位置信息和分析规则；
3、支持对事件进行实时预览、事件回放、图片下载、策略成效等操作；
4、支持对事件进行批量核验，确认是正报或误报。
	套
	1
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	AI场景快筛
	基于多模态大模型基或视觉大模型技术，支持叠加小模型各类策略，如人数、聚合等，实现对治安场景下的异常事件的智能识别和实时上报。
1、 支持专题信息的展示。已建专题中可以展示专题的名称、专题描述、当前AI识别语言、AI识别生效时间、预警处置的数量和已上报预警的数量，支持配置专题的搜索时间段。
2、 专题卡片可以呈现该专题是否启用的状态，可以通过专题卡片进入该专题的任务管理、预警处置、AI识别语言等功能。
3、 新建专题中包括专题名称、专题的场景以及专题描述，同时可以为专题创建专题应用图标。
4、 完成专题基本信息配置后，可以为专题配置场景点位。场景目录中可以添加节点和子节点。
5、 专题场景中，每个节点可以关联相应的视频点位，且点位可以多选。支持已选择的点位名称查看、删除和清空已选择的点位。
6、 每个专题中支持创建多个分析任务。
7、 分析任务可以支持创建实时视频分析任务、实时抓拍分析任务和本地图片分析任务三种类型。
8、 创建任务时可以设置任务名称，实时视频分析任务、实时抓拍分析任务支持选择任务相关的视频点位。
9、 实时视频分析任务的抓拍策略分为两类，第一类是通过人脸、人体、车辆识别算法进行视频解析获得对应的解析图片，第二类是设置定时抓拍策略，定时抓拍可以设置抓拍的时间范围、抓拍的时间间隔以及抓拍计划。
10、 实时抓拍分析任务，可选择点位进行配置。支持选择不同的数据来源，以过滤接收不同类型的数据。
11、 本地图片分析，支持直接对导入的图片进行自动标注正值/负值（通过文件名判断），支持调整导入图片的分辨率，OVD分析任务支持选择目标类型以及外扩比例，支持下载分析的指定目标类型按照外扩比例外扩后的图片以及全图目标的标注图片。
12、 创建分析任务后，可以通过列表的形式展示任务的状态、名称、类型、创建时间以及是否启用状态。
13、 任务列表中也支持对单条任务的编辑、删除及AI识别语言设置的能力。
14、 支持基于大模型的能力，实现以文搜图的功能。
15、 支持设置监控点列表范围，相似度等参数，并通过以文搜图筛选结果。
16、 支持展示以文搜图的结果数据，包含目标图片、点位名称、抓拍时间、相似度信息。目标图片可支持点击放大查看，并支持向前、向后翻阅大图。
17、 支持对以文搜图检出的目标图片进行正值、负值的标注，并可在标注库查看已标注的图片数据及标注状态。
18、 支持对搜索的试词进行收藏。
19、 支持对搜索过的试词及对应信息包括准确度评价、相似度、精准率、搜索时间进行记录，可在试词库中查看所有试词的历史记录信息。并且可以按照搜索时间、试词场景、是否收藏、精准率、准确度评价等参数对搜索记录进行筛选查看。
20、 支持对某个试词设置为AI识别语言，后续符合该试词描述及相似度的图片数据会作为预警在预警处置页面中进行展示。
21、 支持导出AI识别语言统计信息，包括试词、相似度、精准率、误报率、召回率、漏报率等信息。
22、 支持在预警处置独立页面中以卡片方式呈现预警信息，预警信息包括：预警时间、点位名称、点位所属组织名称、预警图片、确认预警及误报标签。
23、 支持查看预警详情，预警图片支持放大查看，同时支持查看预警时相关的录像回放和录像下载，支持点击该点位进行实时预览。支持查看该预警点位近一周、近一个月、近半年的历史预警。
24、 支持对预警进行正报和误报确认。
25、 支持通过全部预警、已处置、未处置、正报、误报、相似度、报警时间和报警来源等多种参数对预警进行筛选查看。
	个
	5
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	智能策略管理
	智能策略管理提供了策略编排、策略成效统计等功能。
一、策略编排
1、支持策略分组管理，包括策略分组新增、修改、删除；
2、支持策略管理，包括策略新增、修改、删除、检索、校验、导入、导出、复制、移动分组；
3、支持策略编排，支持策略编排、撤销、恢复、居中展示，以及通过编排画布拖拽；
4、支持策略调试，包括手动模拟报文调试策略、上传图片素材调试策略、对历史的事件重新模拟调试策略、对已研判的历史数据重新模拟调试策略、对已调优数据进行重新调优和针对研判数据进行数据分布展示；
5、支持策略调度，包括策略启动和停止、按计划模板配置，以及按照点位、所属区域、所属卡口进行策略调度。
二、策略成效统计
1、支持展示策略分组及已校验的策略名称信息；
2、支持展示该策略的拓扑图以及经过该策略的执行情况，如：事件数、策略过滤数、正确拦截率、策略成效等信息；
3、支持 统计当前总共平台内的策略情况，包括：策略分组总数、策略总数、策略运行状态等信息；
4、支持素材库总数、素材库图片数、排名前5的监控点数量统计。
	套
	1
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	感知数据服务软件
	感知数据基础服务
	感知数据基础服务提供名单管理、建表服务、感知数据概览等功能。
一、名单管理
1、名单库统计：支持库数目统计、库数据量统计。支持分库统计人员名单库中有模型人员、无模型人员、有照片人员、无照片人员、有高质量照片人员、无高质量照片人员数量。支持分库统计车辆名单中有照片车辆数量、无照片车辆数量。
2、名单管理；支持名单库分类管理、支持新建、修改、删除名单库。支持在名单库中自主添加名单。
二、建表服务
1、支持统一建表服务；
2、支持数据生命周期管理：支持用户自定义数据的存储周期，自动按照配置信息保留制定时间范围内的数据。
三、感知数据概览
1、感知数据服务总览：支持数据总量统计，支持查看数据接入趋势。
2、感知数据资产管理：支持统计原始库、资源库和主题库数量；支持数据表分类管理和数据表查询。
3、感知数据接入管理：支持按分类查看数据接入任务；支持数据接入任务管理，包括启动、停止、克隆等。支持查询感知数据接入任务。
4、感知分析模型管理：支持感知分析模型分类管理；支持模型任务管理，包括批量上线、批量下线；支持查看模型工作流；支持预览模型计算结果数据。
5、感知服务接口管理：支持接口分类管理；支持接口查询和接口联调。
	套
	1
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	感知数据量
	支持查看感知数据量和授权数据量功能。
1、支持查看数据类别总数、总数据量、近7天平均日增量、数据量趋势图，支持按照最近7天、最近30天切换查看数据量趋势。
2、支持查看每个数据类型的总数据量、昨日新增、近7天平均日增。
3、支持查看授权数据量和当前数据量，当授权数据量大于当前数据量时，系统可正常提供服务。
	亿
	160
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	大模型数据量
	1、支持查看大模型授权数据量和当前数据量，当授权数据量大于当前数据量时，系统可正常提供服务。
2、支持大模型数据接入，包括一对多数据转换、字段映射、生成因子解析、模型值不为空过滤、时间范围过滤等功能。
3、支持大模型-查询过滤条件、大模型-新增/修改过滤条件接口服务。
	亿
	27
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	人像数据基础服务
	人像数据基础服务包括人像数据接入和查询统计服务。
1、人像数据接入服务：支持人脸、人体、人证、人体局部特征等感知数据接入、存储和生命周期管理。
2、人像查询统计服务：支持人脸、人体、人证采集基础数据查询和统计接口服务。
3、人像数据查询：支持按照抓拍时间、地点范围、是否戴口罩、是否戴帽子、是否戴眼镜等属性信息查询人脸数据。支持按照抓拍时间、地点范围、是否戴口罩、是否戴帽子、是否戴眼镜等属性信息查询人体数据。
	套
	1
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	车辆数据基础服务
	车辆数据基础服务包括车辆数据接入和查询统计服务。
1、车辆数据接入服务：支持车辆抓拍、车辆违法数据接入、存储和生命周期管理。
2、车辆查询统计服务：支持修改过车数据的服务接口、支持指定车辆过车记录的服务接口、支持按卡口或车牌两种分组类型、支持查询车辆的驾乘人员情况统计的服务接口等。
3、车辆数据查询：支持按照抓拍时间、地点范围、车牌号码、车辆品牌、车辆类型、车辆颜色等属性信息查询车辆抓拍数据。支持按照抓拍时间、地点范围、车牌号码、车辆品牌、车辆违法类型、车辆类型、车辆颜色等属性信息查询车辆违法数据。
	套
	1
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	车辆分析模型服务
	车辆分析模型服务提供离线分析模型和即席分析模型服务。
1、车辆基础分析模型：能够基于车辆采集设备、视频结构化设备收集的车辆数据，对车辆的高频活动路线、行为（车辆活跃地点、车辆频繁夜出、车辆昼伏夜出）、关联关系（同行）等进行分析与提取。
2、即席分析模型，包括行车规律研判、车辆假套牌分析、区域隐匿车辆、车辆卡口路线预测、车辆同行关系、车辆区域流窜行为、活跃车辆、预设路线策略行驶车辆、车辆停留地点、车辆区域首现、车辆时空碰撞、车辆昼伏夜出。
	套
	1
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	非机动车数据基础服务
	非机动车数据基础服务包括非机动车数据接入和查询统计服务。
1、非机动车数据接入服务：支持非机动车、非机动车违法数据接入、存储和生命周期管理。
2、非机动车查询统计服务：支持查询非机动车记录、支持统计非机动车正常过车总数等接口服务；
3、非机动车数据查询：支持按照抓拍时间、地点范围、车牌号码、非机动车违法类型、非机动车车辆类型等属性信息查询非机动车数据。
	套
	1
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	感知大数据基础平台
	大数据基础平台
	大数据基础平台
1、基于Hadoop的大数据基础平台：提供消息发布订阅系统Kafka、分布式文件系统HDFS、资源调度Yarn、NoSQL数据库HBase、全文检索ElasticSearch、内存计算框架Spark、分布式协调Zookeeper、工作流Oozie、列式存储系统Kudu等大数据基础组件；
2、一站式大数据运维管理平台：具备自动安装部署、集群管理、服务管理、告警管理、系统监控、日志管理、备份管理、审计管理、租户管理、用户管理、系统配置等运维管理功能；
3、精细化监控：支持面向分布式服务的监控告警，提供高可靠、安全、易用的集群监控能力，集采集、存储、展示、分析于一体，支持大规模集群的节点、服务监控和告警；
4、大数据集群支持横向扩展：可同时扩展计算量和存储量，集群支持在线扩容、减容；
5、可视化的服务组件控制：服务启/停、平滑升级，支持升级失败服务回滚；
6、可视化管理界面：支持服务组件控制、权限管理、SQL执行；
7、数据存储支持多副本写入：支持多副本，具有分布式容错机制，支持自动副本重建；
8、支持HA（HighAvailability）高可用：NameNode、ResourcesManager、HMaster等系统核心组件均支持HA部署，保障系统可靠性；
9、OLAP引擎：支持SQL查询和多维查询，支持ANSI-SQL2003标准，SQL覆盖的综合查询场景包括全文检索（全索引、半索引）、精确查询、模糊查询、多维预统计查询。
10、提供自研组件：Hlink、Prophet、Onesql、HBM。Hlink提供可视化界面，提供脚本管理功能、应用管理功能和资源管理功能，用户可通过SQL、画布或者jar包提交流计算应用；Prophet提供分布式监控告警系统，对监控的指标进行采集、存储、展示和分析，对集群节点、服务、容器服务进行监控，提供异常告警功能；Onesql提供大数据SQL分析平台，提供统一的SQL支持，包括DDL、DML、DQL；HBM提供集群统一的运维和管理功能
11、★支持用户和服务的身份验证；支持用户密码的访问控制；支持数据权限控制支持多租户资源隔离功能，平台的资源包括计算资源和存储资源；（提供由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
12、★应提供数据以键值形式进行存储的功能；应提供多级索引功能；（提供由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
13、★提供大数据平台软件软件著作权复印件并加盖投标人公章。
	个
	8
	　

	34
	
	比对库和预分类库
	支持比对库和预分类库，针对比对算法和预分类算法
	台
	8
	　

	35
	向量数据库软件
	向量数据库软件授权
	向量数据库软件提供多样化的向量索引类型和标量类型、数据库库表管理、数据库服务管理、数据库服务监控、数据库库表状态管理、数据库服务日志管理等能力。
一、向量索引类型
支持 HNSW、HNSW_FLAT、HNSW_PQ、HNSW_SQ8、 IVF_FLAT、IVF_PQ、IVF_SQ8、IVF_RABITQ等。
二、标量类型
支持Date（日期）、Byte（字节）、Double（双精度浮点数）、Tinyint（微整型）、Integer（整型）、Float（单精度浮点数）、Nested（嵌套类型）、Long（长整型）、Geo_point（地理坐标点）、Boolean（布尔型）、Binary（二进制数据）、Short（短整型）、Text（文本）、Keyword（关键字）、Bigint（大整型）、Timestamp（时间戳）。
三、数据库库表管理
支持建库、建表，表类型包括普通表和文件表，可查看表名、字段信息、建表参数等信息。
四、数据库服务管理
1、支持服务列表展示和查询。服务列表包括服务名、状态、所在节点、所在端口信息；
2、支持对单个或多个服务启动、停止操作，支持服务名关键字查询。
五、数据库服务监控
1、支持图形化界面展示向量数据库集群Node的监控指标，集群Cluster监控包括部署节点数、磁盘可用空间分片数量、文档数量、索引/删除/合并文档的速度、索引时间、查询时间等指标；
2、支持图形化界面展示向量数据库集群Cluster监控指标，Node监控包括CPU使用率、heap内存使用量、分片数量/实例、网络、磁盘使用率、缓存、线程池使用、JVM的GC情况等指标。
六、数据库库表状态管理
支持库、表状态监控，可查看表信息，包括总段数、总分片数、在线分片数、离线分片数等，查看库信息，包括表数量、主分片数、总分片数、在线分片数、离线分片数。
七、数据库服务日志管理
支持按服务ID、实例ID、日志级别等查询数据库服务运行日志信息，查看日志详情，支持日志下载。
	节点
	9
	　

	36
	数据集成软件
	数据集成基础包
	数据集成基础包，提供仪表盘、任务中心、数据源中心、告警与监控、接口服务、实例与资源、系统设置、工具箱等功能授权。
一、仪表盘
1、支持数据量统计、异常任务监控、实例状态概览、任务与插件分布、 告警类型分析、数据量趋势分析图表、实例趋势分析图表等可视化功能。
二、任务中心
1、支持数据集成任务管理，包括查询、新建、修改等操作。支持按照关键字搜索和多条件组合查询任务列表，浏览任务信息。
2、支持任务名称、运行状态、增量激活状态、策略激活时间、节点数、创建人和创建时间等功能。
三.数据源中心
1、支持数据源的分类管理，支持新增、编辑、删除、批量删除、导入、导出数据源。支持定义数据源的名称、类型、用途、主机名、端口号、用户名、密码、Kerberos认证等属性、数据源寻址等功能。
四、告警信息
1、支持定义告警策略，包括数据集成任务运行异常、增量异常、数据断流、数据加载异常、插件运行异常、运行环境异常等，同时支持设置告警级别等功能。
五、全局配置
1、支持操作日志、模版管理、字典管理、服务器管理、实例管理、运行库配置、程序包管理、kerberos管理、属性管理、插件管理、fel函数管理、全局变量管理等功能。
六、接口服务
1、支持配置接口、接口协议、请求方式、选择实例、请求地址，并生成HTTP任务和对应的ETL任务。
七、系统配置
1、支持操作日志、模板管理、服务器管理、实例管理、插件管理、属性管理、全局变量管理。
八、工具箱
1、支持JSON格式化、字符串比对、时间戳转换、加密解密、正则表达式等小工具转换功能。
	套数
	1
	　

	37
	
	视图数据级联
	视图数据级联，提供上下级域管理、订阅配置、过滤考核配置、采集接口等功能
一、上下级域管理
1、支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况。
2、支持添加本级域信息。
3、支持新增、导入、导出直连设备信息，支持查看设备在线情况。
4、支持新增授权用户，包括用户名、授权码、授权系统类型、确认授权码、联系人、功能说明等信息，作为上下级通信的信令凭证。
二、订阅配置
1、支持基于GA/T 1400及其扩展协议，级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法及非机动车等数据。
2、提供FTP摆渡、跨网标准接口、同网标准接口及KAFKA摆渡四种数据订阅与推送方式。
3、支持创建订阅、取消订阅、暂停订阅和上报间隔时间等。
三、过滤考核配置
1.支持对人脸、人体、车辆、非机动车及违法过车等数据设置过滤与填充规则，下级视图库依据规则将数据级联至上级
四、采集接口
1.支持以采集接口方式接收下级推送的采集设备、人脸、车辆及人体采集数据。
2.支持以采集接口方式向上级推送采集设备、人脸、车辆及和人体采集数据。
	套数
	1
	　

	多模态大模型解析算法

	序号
	名称
	子系统
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	多模态大模型解析算法
	GPU服务器数量
	支持算法运行的GPU服务器设备数量；（如算法有容器化部署，找产品售前评估数量）
	个
	5
	　

	2
	
	国产GPU算力卡，内存≥48GB，单卡算力≥140 TOPS（INT8））_人车非GPU卡并发_图片
	人车非图片分析算法并发需要的卡的数量
	卡
	31
	　

	3
	
	文搜_图片_多模态大模型
	主要用于文搜场景，支持对输入的视频结构化、开放式目标检测等类型的图片进行特征提取。检索时，对目标文本进行建模，通过与图片特征库进行比对排序，实现以文搜目标、以文搜视频等多模态大模型应用。
	套
	1
	　

	4
	
	敏感词过滤
	作为多模态大模型以及语言模型内容生成场景下敏感性过滤的一道重要卡点，有效保障应用问答的安全合规性。目前搭配智能体问答助理或视图问答应用，提供公安行业、安全生产行业等业务线集成，属于PBG和EBG下重要的细分行业。
	套
	1
	　

	5
	
	图文检索微调
	对于多模态大模型图文检索进行线上微调训练
	套
	1
	　

	6
	
	国产GPU算力卡，内存≥48GB，单卡算力≥140 TOPS（INT8）_GPU卡并发_视频_图片
	除人车非以外的视频和图片分析并发需要的卡的数量
	卡
	1
	　

	7
	
	视频标签分析_图片_多模态大模型
	识别高速收费站、飞机场、汽车站、公交站、道路口、人行横道(斑马线)、高速服务区、高架等场景标签（多模态大模型）。配合AI视频调阅使用。
	套
	1
	　

	8
	
	智能场景文字检测
	基于抓拍的图片，检测识别图片中出现的单位门牌、广告牌、路牌等文字信息，从而提供基于点位内容信息的智能点位搜索能力。需配合“智能场景检测_图片_视觉大模型”算法一起使用。
	套
	1
	　

	9
	
	国产GPU算力卡，内存≥48GB，单卡算力≥140 TOPS（INT8）_人车非GPU卡并发_视频
	人车非视频分析算法并发需要的卡的数量
	卡
	2
	　

	10
	
	全目标视频抓拍_视频
	针对输入的视频进行结构化信息提取，输出脸、人体、二轮车、三轮车、车辆抓拍，并给出人脸人体关联关系。
标签：人脸、人体、二轮车、三轮车、车辆，人脸人体关联。
	套
	1
	　

	11
	
	国产GPU算力卡，内存≥48GB，单卡算力≥140 TOPS（INT8）_GPU卡并发_视频
	纯视频分析算法并发需要的卡的数量
	卡
	3
	　

	12
	
	街面行为视频分析
	包含10个算法，分别是：街面人员聚集检测_视频_视觉大模型,街面物品遗留检测_视频_视觉大模型,街面快速移动目标检测_视频_视觉大模型,街面人员倒地检测_视频_视觉大模型,街面人员聚集检测_视频_视觉大模型,街面肢体冲突检测_视频_视觉大模型,街面人员倒地检测_视频_视觉大模型,街面快速移动目标检测_视频_视觉大模型,街面肢体冲突检测_视频_视觉大模型,街面物品遗留检测_视频_视觉大模型
	套
	1
	　

	13
	
	国产GPU算力卡，内存≥48GB，单卡算力≥140 TOPS（INT8））_人车非GPU卡并发_图片
	人车非图片分析算法并发需要的卡的数量
	卡
	3
	　

	14
	
	人脸识别_图片
	对人脸图片进行检测、属性分析、建模，生成人脸特征值，并进行识别。
	套
	1
	　

	15
	
	图片结构化分析_图片
	对图像中的人和车进行结构化信息提取，输出人体、车辆相关属性信息及建模特征，其中提取的属性信息用于识别，建模特征用于智能检索。
标签： 
目标抓拍：人脸、人体、机动车、非机动车（二轮车、三轮车）的抓拍，以及人脸人体关联。
目标识别：人体属性、非机动车属性、机动车属性、智能检索（以图搜图）。
	套
	1
	　

	16
	
	平台对接
	与大丰分局情指行一体化实战平台进行对接，实现在上述平台调用视频网多模态大模型算法，集成多模态大模型语义检索能力，打造精准以文搜图、以图搜图等实战功能。
	项
	1
	



3、 软件测评及网络安全等保
	序号
	名称
	说明
	单位
	数量

	1
	软件测评
	多模态大模型应用平台软件测评费
	项
	1

	2
	等保测评
	二级等保测评费
	项
	1
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第五章  评标方法与评标标准
 
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
本项目评分总分值为100分。
	序号
	评审项目
	评分标准

	一
	投标报价
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。

	二
	技术响应
（40分）
	1、加★项参数负偏离（1-3）项得24分，负偏离（4-6）项得12分，负偏离（7-9）项得1分；全部负偏离的本项不得分；完全满足招标技术参数要求的本项得满分36分。
2、其它参数（不包含★）负偏离（1-10）项得3分，负偏离（11-20）项得2分，负偏离（21-30）项得1分，负偏离31项及以上的不得分，完全满足招标技术参数要求得4分。
技术参数不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，并提交财政监管部门处理，有可能面临被列入失信名单的法律风险。

	三
	软件功能演示
（6分）
	演示项共3项，按功能要求全部演示的得6分，未能提供演示或不符合演示功能或部分符合演示功能的均认定为该项功能演示内容不达标，每不达标一项扣2分。
具体演示视频内容如下：
1、AI以文搜图：自然语言输入，系统可自动提取语言特征并与图片特征比对实现目标搜索，搜索结果中的TOP20，特征准确率不低于80%（含），演示查询结果图片反馈正常，正确率达要求的2分，查询无结果或者准确率不达标不得分。
2、AI以图搜图：本地上传一张图片或在AI以文搜图的结果中选择一张图片以图搜图，搜索结果中的TOP20，特征准确率不低于80%（含），演示查询结果图片反馈正常，正确率达要求的2分，查询无结果或者准确率不达标的不得分。
3、AI模型微调：使用文搜功能查询图片数据，对查询结果中的图片数据不符合特征要求的进行负样本标注，开启模型微调训练，训练后再次使用文搜功能查询，查询反馈结果中的图片负样本图片去除，查询准确率提升，模型微调后查询结果中负样本图片数据剔除的得2分，查询结果中有负样本数据的不得分。
注：投标人在投标截止时间前提交演示视频，评标时播放，评标委员会根据演示项进行打分，演示只接受由真实运行环境及实际操作演示所制作成的演示播放视频，PPT、DEMO、系统静态截图、宣传视频等均视为无效演示。演示资料附件容量限制在 200M 内；演示时长不超过 10 分钟，超过 10 分钟不予计分，演示应全面细致、齐全。未提交演示视频或演示视频无内容或演示视频无法读取或演示视频内容完全无法演示的本项不得分，如仅有部分内容可以演示的按对应评分项评审，单项演示内容不完整的对应单项不得分。中标人在签订合同前必须提供系统软件功能现场演示，供采购人核查，无法提供的或与投标时提供的视频演示内容不一致的取消中标资格。

	四
	企业综合能力
（3分）
	1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，需提供原件扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，不提供不得分。
2.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分，需提供原件扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，不提供不得分。
3.投标人具有ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书的得1分，需提供原件扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，不提供不得分。
注：提供的上述证书必须在有效期范围内且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态。

	五
	履约能力
（9分）
	1、拟投入本项目项目负责人（1人）：具有信息系统项目管理师证书、系统分析师证书、网络工程师证书的，每提供一个证书得2分，最高得6分。
2、拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人）具有网络规划设计师证书、系统集成项目管理工程师、软件设计师的，每提供一个人员证书，得1分，本项最高得3分；同一人员多个证书不重复计分。
注：投标时需提供以上人员证书原件扫描件、投标人与以上人员签订的劳动合同原件扫描件，以及投标人已为以上人员缴纳养老保险的承诺书，未按要求提供和不提供的均不得分。

	六
	成功案例
（2分）
	投标人提供2023年1月1日以来类似项目业绩合同（以合同签订日期为准），每提供1份得1分，最高得2分，未提供的不得分。提供合同证明材料的扫描件上传至投标文件中，原件备查。

	七
	施工组织方案
（4分）
	根据项目工期、质量要求，投标人根据实际情况制定合理的施工组织方案，方案须包括但不限于如下内容：
1、人员安排（1分）：人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，大于等于5条的得1分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，3-4条的得0.5分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
2、施工进度安排（1分）：进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，不少于5条的得1分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，3-4条的得0.5分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
3、施工安全保证措施（1分）：安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，不少于5条的得1分；安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，3-4条的得0.5分，安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，1-2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
4、施工质量保证措施（1分）：质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，不少于5条的得1分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，3-4条的得0.5分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，1-2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。

	八
	售后服务方案
（4分）
	对投标人提供的售后技术服务方案进行打分，方案须包含但不限于以下内容：
1、 具体可行的售后服务体系（1分）
服务承诺、售后服务内容、质保期内（含设备发生故障后，按照不同故障类型所采取的处置方案）的售后服务方案、履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、售后服务响应时间、备品备件方案6个方面全部进行合理叙述承诺的得1分；3-5个方面进行合理叙述承诺的得0.5分；1-2个方面进行合理叙述承诺的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。
2、 出现问题应急方案（1分）
应急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议大于等于5条的得1分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议3-4条的得0.5分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。
3、 售后技术服务人员配备（2分）
投标人承诺在该项目质保期间至少提供1名专业驻场运维人员，全权配合招标方负责项目采购设备的日常故障巡检和维护，每月定期对项目采购的服务器、存储及软件进行维护，提供纸质巡检清单报告，提供上述承诺的得2分，不承诺或部分承诺的均不得分。投标时需提供承诺函加盖投标单位公章。
评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。

	九
	节能环保
（2分）
	1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。





第六章  投标文件格式 
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项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日   期 ：             









 
投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件 
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人（或负责人）授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、联合体协议
十三、投标分项报价表
十四、技术要求响应及偏离表
十五、商务要求响应及偏离表
十六、开标一览表
十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十八、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书
 
 
 
 
 
 



 
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6] 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件 
 
二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
 
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 


六、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]




七、法人（或负责人）授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：                                         
 

八、投标函
致：盐城市公安局大丰分局
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方                 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：



签字人（签字或盖章）：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日          期：      年        月       日
 
 
 
 

九、中小企业声明函（标段号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小企业制造（或承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商（或承接）为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商（或承接）为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。





 十、残疾人福利性单位声明函（标段号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（标段号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                       

                            供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 














十一、 关于符合本国产品标准的声明函（标段号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
        日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。


十二、联合体协议（如有，参考格式）（标段号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（标段号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                                                             日期：
 
 
 
 
 














十三、投标分项报价表（标段号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
2.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



十四、技术要求响应及偏离表（标段号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 
[bookmark: _Hlt26955054]十五、商务要求响应及偏离表（标段号：**）
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 



我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

注：行数不够，可自行添加。
 
 
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146] 
 
 
 
 
 








十六、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
标段号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 
                                              日期：       年   月   日
 
 
 
 
 
 





	十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等




















十八、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本单位参加政府招标采购项目：                                       
的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、苏采云交易平台中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。


法定代表人（或负责人）或授权委托人签名或盖章：                
单位名称（盖章）：

年    月    日



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑函应由法定代表人（或负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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