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[bookmark: _Toc206069728]第一章 投标邀请
[bookmark: _Hlk132976849]苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）受江苏昆山花桥经济开发区管理委员会的委托，为其拟采购的智慧消防四期建设项目进行国内公开招标，欢迎符合条件的投标人前来参与。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2026-0048；
2.项目名称：智慧消防四期建设项目；
3.项目类型：服务类；
[bookmark: _Hlk161388238][bookmark: _Hlk180678505][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]4.预算金额：人民币壹佰柒拾伍万元整（¥1,754,000.00）；
5.采购需求：详见第四章；
6.合同履行期限：实施方在本项目合同生效后3个工作日内向建设方提交研究开发计划，软硬件交付期为90日；
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（整体预留），残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；
3.本项目的特定资格条件：无；
4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。
三、获取招标文件
1.获取招标文件时间：截至提交投标文件截止时间；
2.获取招标文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目招标文件；
3.招标文件售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
本项目采用电子化招投标模式，投标人须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。
1.提交投标文件截止时间：2026年8月21日09:30（北京时间）；
2.远程开标时间：2026年8月21日09:30（北京时间）；
3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；
4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
五、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：13914088964。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。
5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。
6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。
7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。
8.投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。
9.本项目由苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）代理，不收取投标保证金及代理服务费用。
六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Hlk120087157]（一）采购人信息
[bookmark: _Hlk132976599][bookmark: _Hlk146194873]1.名称：江苏昆山花桥经济开发区管理委员会；
2.地址：江苏昆山花桥经济开发区商银路538号；
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK17]3.联系人：周工；
4.联系方式：0512-57608656；
（二）采购代理机构信息
[bookmark: _Toc477186550][bookmark: _Toc477186797]1.名称：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）；
2.地址：昆山市前进西路1801号A2栋6楼；
3.联系人：梁工；
4.联系方式：0512-57335378。
七、投标人中标后注意事项
1.投标人在中标后须在一个工作日内将《中标信息》与《报价分析表》（word档）以及小微企业声明函发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661。
2.中标公告公示期满后，中标人可在苏采云系统内完成合同下载和签订，具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》；
[bookmark: _Toc8652598][bookmark: _Toc8652802]3.采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的要求签订合同。
[bookmark: _Toc160626426]
[bookmark: _Toc206069697][bookmark: _Toc206069729]第二章 投标人须知
一、招投标说明
1.本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）组织的招标活动。
2.本次招标活动及因本次招标活动产生的合同受中国法律制约和保护。
3.本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）。
二、投标文件说明
（一）投标文件计量单位和使用文字
1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，采购代理机构概不负责。
（二）投标文件编制说明
投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应使用加盖公章及签字的电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（三）投标文件的有效期
自开标日起三个月内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（四）投标报价
1.投标人的报价应包含完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。
2.投标报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定或经采购人同意支付的，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的最高限价、项目预算。
3.投标人应按招标文件要求在投标文件中列明所投货物的单价明细和总价，并由法定代表人或代理人签字或盖章。
4.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，投标人可以选择其中部分或者全部标段进行投标，但各标段应分别计算填写单价和总价。
5.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
6.除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。
（五）投标文件的组成说明
1. 封面
1. 目录
1. 开标一览表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
1. 资格审查文件
投标人必须提交“4.1-4.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求或资格审查不合格。
4.1投标人情况表（格式见第三章）；
4.2投标承诺函（格式见第三章）；
[bookmark: _Hlk160023334]4.3投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
4.3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；
4.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.4投标人符合相关扶持政策的证明材料：
如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格。
4.4.1中小企业声明函（格式见第三章）；
4.4.2残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；
4.4.3监狱企业证明文件；
[bookmark: _Hlk160091709][bookmark: _Hlk160522763]4.5特定资格条件的证明材料：无。
4.6其它有关资格证明文件：无。
4.7法定代表人授权委托书、双方身份证；（如有授权，必须提供，格式见第三章）
1. 符合性审查文件
5.1报价分析表；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
5.2偏离表（商务、技术）；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
5.3人员配置表；（格式见第三章）
5.4项目相关的符合性审查证明材料。（如有实质性响应项要求提供的材料则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
1. 综合评审文件
6.1服务方案及相关材料；
6.2类似业绩证明材料（格式见第三章）；
6.3与本次招标相关材料；
1. 绿色采购
7.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
7.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
7.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
1. 注意事项 
8.1资格审查文件中要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。
8.2符合性审查文件要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
8.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则将认定相关材料无效。
8.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
9.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
三、招标文件的澄清和修改
1.投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。
2.在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
3.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以更正公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。
4.投标人应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的更正公告。
四、投标文件的提交、撤回和修改
1.投标文件应当在提交投标文件的截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Hlk155612446]2.在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
五、质疑
1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商。
2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。　　　　　　　
2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.2质疑项目名称、编号；
2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
2.4具体的事实依据及相关证据材料；
2.5必要的法律依据；
2.6提出质疑的日期；
2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）；
2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明的证明材料等；
2.9供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；
代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
六、开标和评标
（一）开标
1.采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标由采购代理机构主持。
2.投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
3.开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
4.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
5.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
6.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
（二）评标委员会、评标内容的保密
1.评标委员会的评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。
2.开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标结果的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。
（三）对投标文件的初审
1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。
2.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
4.1查询时间：进入评审环节前。
4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。
5.评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“（四）投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（四）投标的澄清、说明或者补正
1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）异常低价投标审查
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；
2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（六）无效投标条款
1.启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
2.投标人存在下列情况之一的，无效投标：
2.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
2.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
2.4投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
2.5投标文件不能满足招标文件的实质性要求的；
2.6供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；
2.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
（七）投标文件的比较和评价
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
七、废标
1.在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：
1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
1.4因重大变故，采购任务取消的。
1.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
1.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
1.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
1.7.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
八、中标结果
1.中标人的确认
1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。
1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标人。 
1.3采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。
2.中标通知书
2.1采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标人发送中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.2采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
3.中标信息
投标人中标后，请将下表完善信息，word电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。
中标信息
	序号
	信息
	具体内容

	1
	项目编号
	

	2
	中标人名称
	

	3
	中标人地址
	

	4
	中标金额
	大写人民币：      （小写¥      ）

	5
	代理人姓名及联系方式
	

	6
	合同履行期限
	

	7
	免费维保期限
	

	8
	履约保证金数额（若有）
	（取整到百元，无需四舍五入）

	9
	企业规模
	□大型     □中型     □小型     □微型


4.合同的签订
4.1 中标人应按中标通知书中规定的期限，与采购人签订合同。
4.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。
4.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
4.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc477186551][bookmark: _Toc477186798][bookmark: _Toc8652599][bookmark: _Toc8652803][bookmark: _Toc160626427]
[bookmark: _Toc206069698][bookmark: _Toc206069730]第三章 投标文件格式 
[bookmark: _Ref36193203][bookmark: 资格证明文件][bookmark: _Hlk79008528]说明：对本章所有的投标文件格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章投标人须知。









投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
供应商名称 ：（加盖公章）
日      期 ：

1. [bookmark: _Ref80087417]开标一览表
开标一览表（总报价）
[bookmark: TBR]投标人全称（加盖公章）：
[bookmark: XMBH]项目编号：  
[bookmark: FBH]分包号：
	项目名称
	投标总报价

	[bookmark: XMMC]
	[bookmark: JEXX]小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	[bookmark: JEDX]


[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]日期：    年   月   日
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
[bookmark: _Ref378337104][bookmark: _Toc503906751][bookmark: _Toc519609403][bookmark: _Toc521586594][bookmark: _Toc522624850][bookmark: _Toc8652603][bookmark: 报价分析表]
2. 报价分析表
[bookmark: _Ref382393081]   （项目名称）  报价分析表
	一、物联网接入部分

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	综合单价
	总价

	1
	水压传感器
	
	
	
	
	
	

	2
	液位传感器
	
	
	
	
	
	

	3
	防水盒
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]/
	/
	
	
	
	

	4
	防水箱
	/
	/
	
	
	
	

	5
	防水盒盖板
	/
	/
	
	
	
	

	6
	机械三通
	/
	/
	
	
	
	

	7
	阀门
	/
	/
	
	
	
	

	8
	供水配管
	/
	/
	
	
	
	

	9
	辅材2
	/
	/
	
	
	
	

	10
	4G物联网卡
	/
	/
	
	
	
	

	小计
	人民币：              元整（¥            ）

	二、数据融合部分

	序号
	内容（模块）
	报价

	1
	设备设施点位采集
	

	2
	建筑物室内外三维图纸采集制作
	

	3
	设备设施位置图纸制作
	

	4
	点位和图纸系统初始化
	

	5
	接入单位基本信息初始化
	

	小计
	人民币：              元整（¥            ）

	总计
	人民币：              元整（¥            ）



投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年  月  日

注：
1.投标人中标后，请将已中标的报价分析表word电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布；
2. 除水压传感器和液位传感器外，其余物联网接入部分无需报品牌及型号规格。
3. 投标人情况表
投标人情况表
单位名称（公章）：                       
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地办事处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	单位从业人员数量
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	7
	企业规模
	□大型     □中型     □小型     □微型

	8
	主营范围
1._____________________________________
2. ____________________________________
3.____________________________________ 

	9
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	10
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	11
	其他需要说明的情况


[bookmark: _Ref118117040]注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4. 投标承诺函
投标承诺函
致：（采购人名称）、苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：
经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：
1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；
2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；
6.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；
7.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；
8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。
9.除不可抗力外，我方如果在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。
投标人：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
  日期：    年  月  日

5. 投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

6. 投标人符合相关扶持政策的证明材料（如有）
6.1中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
        2.本次招标项目所属行业为软件和信息技术服务业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。
企业名称（盖章）： 
日期：    年  月  日

注：投标人中标后，如有申明的，务必将中小企业声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
[bookmark: _Hlk130376042]（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

[bookmark: _Ref76975289]6.2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）
日期：        年     月     日

注：投标人如为残疾人福利性单位，中标后，请将残疾人福利性单位声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。
[bookmark: _Ref79499316]
6.3监狱企业证明文件
若有监狱企业证明文件，请放置于此页。
7. 
8. 特定资格条件的证明材料
如有特定资格条件，则必须提供相应证明材料，否则将被认定为资格审查不合格。
[bookmark: _Ref65584695][bookmark: 法定代表人授权委托书][bookmark: _Ref79499332][bookmark: _Ref803173][bookmark: _Toc8652605][bookmark: _Ref477866519][bookmark: _Toc483385150][bookmark: _Toc519609407][bookmark: _Toc521586598][bookmark: _Toc522624854][bookmark: _Toc8652604][bookmark: 偏离表（技术、商务）]
9. 法定代表人授权委托书（如有）
法定代表人授权委托书
苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（企业名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名） 代表我公司参加贵中心组织实施的项目编号为           号的采购活动。代理人在开标、澄清、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：                                 职务：
身份证号码：                             联系电话：


代理人签字：                             法定代表人签字：
  


投标人：（加盖公章）
日期：    年  月  日

10. 偏离表（技术要求）
偏离表（技术要求）
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	例：采购清单
	详见招标文件相关需求
	符合招标文件相关需求
	无偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
       日期：     年  月  日
注：供应商须在偏离表中如实填写偏离情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标注。投标人可根据招标内容自行调整，所列条目为示例。

11. 偏离表（商务要求）
偏离表（商务要求）
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	例：商务要求
	详见招标文件相关需求
	符合招标文件相关需求
	无偏离

	
	
	
	

	
	
	
	



   投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
       日期：     年  月  日

注：供应商须在偏离表中如实填写偏离情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标注。投标人可根据招标内容自行调整，所列条目为示例。

12. 服务方案及相关材料
[bookmark: _Toc164435000]项目实施方案、售后服务方案等
[bookmark: _Ref65584702][bookmark: 人员配置表]
13. 人员配置表
[bookmark: _Ref477866521][bookmark: _Toc483385151][bookmark: _Toc519609408][bookmark: _Toc521586599][bookmark: _Toc522624855]人员配置表
	序号
	拟任职务（岗位）
	年龄
	性别
	学历情况
	工作年限
	专业素质（证书）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



注：投标人可根据招标内容自行调整
投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年  月  日
[bookmark: _Ref803185][bookmark: _Toc8652606][bookmark: 类似业绩证明材料][bookmark: _Ref79499337]
14. 类似业绩证明材料
类似业绩证明材料
	序号
	项目名称
	合同金额
	合同内容
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人应提供双方签订的服务合同扫描件。

15. [bookmark: _Toc477186552][bookmark: _Toc477186799][bookmark: _Toc8652608][bookmark: _Toc8652804][bookmark: _Hlk79065414]与本次招标相关材料
[bookmark: _Toc160626428]
[bookmark: _Toc206069699][bookmark: _Toc206069731][bookmark: _Toc477186553][bookmark: _Toc477186800][bookmark: _Toc8652610][bookmark: _Toc8652805]第四章 采购需求
[bookmark: _Hlk81407760][bookmark: _Hlk172894633]本章打★项为本项目实质性响应项，供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2026-0048；
2.项目名称：智慧消防四期建设项目；
3.项目背景
3.1项目概述：
花桥经济开发区经济高速发展，近年来辖区内高层建筑体量不断增大，给社区管理工作带来了严重挑战。为适应社区管理迫切需求，提高社区管理能力，借助现代科技手段，以形成常态化、信息化、规范化、市场化的社区管理创新模式，为国际安全社区建设提供有力支撑。
通过社区综合管理项目的应用，为花桥经济开发区社区管理提供科技手段和管理抓手，主要表现为以下几个方面：
（1）通过物联网技术全时段、全方位采集重点设施状态数据，及时发现并整改重点设施隐患，管理人员可以通过web端随时随地监管重点设施状况，解决重点设施状态难监测、设备故障隐患难发现等重点设施管理问题。
（2）建立全局地理信息图，显示全局重点设施信息数据；建立重点设施电子档案、分层平面图，同步显示重点设施；通过接入视频监控系统，将视频监控系统与社区综合管理平台联动，实现视频巡防，对重点设施异常信息予以视频确认，解决重点设施异常远程确认的视频巡防问题。
（3）对重点设施运行实况、日常运维管理、应急处理等多个维度实时评估，通过建立评估模型，收集重点设施、日常管理、存在隐患等情况，准确评估建筑管理风险度，解决现场重点设施状况难以准确掌握、评估缺乏科学依据等社区综合监管问题。
（4）项目建设完成后可通过系统平台下达日常巡查计划、维护计划，部署责任人员开展重点设施检查及维护，完成程度实时监测，保证巡查日清、维护月清，全程可控，不再事后追补；跟踪重点设施隐患整改，全流程闭环管理，解决现场重点设施管理不受控、隐患整改跟踪不到位等社区管理问题。
（5）创新安全监管模式，建立长效运营机制。通过线上物联网实时监测及24小时运营呼叫服务，实现警情的及时发现和及时处理，并结合线下设备维护及隐患整改服务，创新安全监管服务模式，建立社区安全长效运营服务机制，保障社区设备安全、稳定运行。
3.2建设规划：
花桥经济开发区社区综合管理项目，按照"总体规划、分期建设"的原则，计划依照"三年建设、五年服务"的步骤有序开展。社区综合管理物联网建设将覆盖花桥经济开发区管委会管理的动迁小区、学校医院等公共建筑、商业综合体。
项目总体规划分为以下关键步骤：
（1）平台搭建期：总体设计，统筹规划，搭建社区综合管理平台；
（2）运营中心建设期：与平台搭建同步实施；
（3）高层建筑接入期：将花桥经济开发区辖区内的所有高层建筑陆续全部纳入社区综合管理平台管理，动迁小区先行接入；
（4）公共建筑接入期：将花桥经济开发区辖区内公共建筑纳入社区综合管理平台管理；
（5）工业建筑接入期：将花桥经济开发区辖区内重点工业企业单位及其他社会单位全部纳入社区综合管理平台管理。
目前，项目已完成了一期、二期、三期内容的建设，包括平台的搭建、运营中心的建设，高层建筑的接入部分完成了10个动迁小区、65个商业小区、38个商业办公项目的物联网建设及联网。计划在2026年内，将花桥经济开发区辖区范围内的21个住宅及商业办公项目的消防物联网接入、数据融合，实现监管。
★二、采购清单：
	智慧消防四期物联网建设清单

	序号
	物品名称
	参数
	单位
	数量

	物联网接入

	1
	水压传感器
	远程配置参数：报警阈值、心跳周期、采样周期、波动周期。
	只
	283

	
	
	支持按键唤醒和清零功能。
	
	

	
	
	LED屏幕显示电池电量、信号强度、压力值、设备当前状态等 。
	
	

	
	
	可使用在户外环境，防水等级IP68。
	
	

	
	
	传感器和主机采用一体化的结构，安装方便。
	
	

	
	
	电池供电方式，安装便利，可正常工作3年。
	
	

	
	
	支持远程升级
	
	

	
	
	功耗：≤6μA
	
	

	
	
	零点温漂：1.5% FS
	
	

	
	
	灵敏度温漂：1.5% FS
	
	

	
	
	过载压力：200% FS
	
	

	
	
	爆破压力：500% FS
	
	

	
	
	测量范围： 0~2.5 MPa
	
	

	
	
	供电电压：3.0 V
	
	

	
	
	电池容量：3.0 V  7.2 AH
	
	

	
	
	通讯方式：4G
	
	

	
	
	电池设计寿命：正常工作3年
	
	

	
	
	执行标准：Q/HKD 002—2020
	
	

	
	
	安装方式：固定式
	
	

	
	
	工作温度：-20~70℃
	
	

	
	
	工作湿度：5%~95%RH（无凝露）
	
	

	2
	液位传感器
	远程配置参数：报警阈值、心跳周期、采样周期、波动周期。
	只
	40

	
	
	支持按键唤醒和清零功能。
	
	

	
	
	LED屏幕显示电池电量、信号强度、液位值、设备当前状态等。
	
	

	
	
	可使用在户外环境，防水等级IP68。
	
	

	
	
	传感器和主机采用一体化的结构，安装方便。
	
	

	
	
	电池供电方式，安装便利，可正常工作3年。
	
	

	
	
	支持远程升级
	
	

	
	
	低功耗：≤6uA
	
	

	
	
	零点温漂：1.5% FS
	
	

	
	
	灵敏度温漂：1.5% FS
	
	

	
	
	过载压力：200% FS
	
	

	
	
	爆破压力：500% FS
	
	

	
	
	测量范围： 0~5M
	
	

	
	
	供电电压：3.0V
	
	

	
	
	电池容量：3.0 V  7.2 AH
	
	

	
	
	通讯方式：4G
	
	

	
	
	电池设计寿命：正常工作3年
	
	

	
	
	执行标准：Q/HKD 002—2020
	
	

	
	
	安装方式：壁挂式
	
	

	
	
	工作温度：-20~70℃
	
	

	
	
	工作湿度：5%~95%RH（无凝露）
	
	

	3
	防水盒
	400*300。
	个
	283

	4
	防水箱
	400*300。
	个
	40

	5
	防水盒盖板
	亚克力板。
	个
	323

	6
	机械三通
	材质:合金钢，机械三通(螺纹式)，表面处理可以选用喷漆。50# 65# 110#。
	套
	283

	7
	阀门
	32球阀阀体材质为不锈钢。
	个
	283

	8
	供水配管
	镀锌管32。
	套
	283

	9
	辅材2
	卡扣、螺丝、扎带、胶带、管线接头、标签等。
	点位
	21

	10
	4G物联网卡
	每月30M流量费
	张/年
	323

	数据融合

	1
	设备设施点位采集
	消防设备设施点位采集
	平方米
	2389366

	2
	建筑物室内外三维图纸采集制作
	航飞正射影像
	平方米
	2389366

	
	
	外业调查
	
	

	
	
	室外点云扫描
	
	

	
	
	室外三维精细化建模（CIM3模型）
	
	

	
	
	室内内业测图
	
	

	
	
	室内点云扫描
	
	

	
	
	内业点云数据处理
	
	

	
	
	内业图纸生产
	
	

	
	
	建筑物室内三维建模制作
	
	

	
	
	建筑物室内三维建模配色
	
	

	
	
	建筑物室内三维建模主题制作
	
	

	3
	设备设施位置图纸制作
	设备设施位置图纸制作
	平方米
	2389366

	4
	点位和图纸系统初始化
	社区综合管理平台融合室外建模数据、社区综合管理平台融合室内建模数据
	平方米
	2389366

	5
	接入单位基本信息初始化
	单位消防电子档案
	套
	21



★三、建设方案
（一)项目前期建设情况
截止2023年9月，花桥经济开发区社区综合管理项目已完成一期、二期和三期的物联网建设工作，实现了对动迁小区、商业小区、商业办公项目的社区物联网建设，具体包括：10个动迁小区物联网建设、65个商业小区的物联网建设、38个商业办公项目物联网建设等。目前，项目平台已于2020年正式投入使用，总接入小区和商业办公113个，整体完成情况介绍如下：
1.一期10个动迁小区物联网建设
项目一期依照"三年建设、五年服务"具体实施计划，优先完成了10个高风险动迁小区的物联网建设工作，包括：视频智能监管、物联网设备的建设（含水压传感器、水位传感器、独立式烟感、火灾报警联动控制系统监管等）。
2.二期65个商业小区物联网建设
项目二期在一期的建设基础之上，完扩大监管防控区域，完成了65个商业小区的物联网建设，加强体系建设，提高社区综合管理水平。社区物联网建设内容包括：视频智能监管、物联网设备的建设（含水压传感器、水位传感器、火灾报警联动控制系统监管等）、梯控建设（含网络摄像机、梯控智能控制器、网桥等）。
3.三期38个商业办公项目物联网建设
项目三期完成了38个商业办公项目的物联网建设及数据融合服务，进一步扩大了智慧消防的覆盖范围。
（二）智慧消防四期建设需求
1.项目建设范围
在花桥经济开发区社区智慧消防项目一、二、三期的物联建设基础之上，完成21个住宅及商业办公项目（含小区、商业办公楼）的物联网建设，从而将花桥经济开发区21个住宅及商业办公项目纳入到社区综合管理平台之中，通过物联网设备的实时监测、视频智能监管服务及运营中心的24h值守服务，全面提高社区综合管理水平。
21个住宅及商业办公项目清单如下：
	序号
	小区名称
	地址

	1
	曼居酒店
	花安路515号

	2
	和润大厦
	桥廊路1号(廊桥花园对面)

	3
	都会晶彩园（商办）
	兆丰路51号

	4
	银桥大厦(原管委会）
	兆丰路8号

	5
	宏图国际花苑
	泗泾路218号

	6
	中茵商务花园
	徐公桥路2号

	7
	宏远商务大厦（宏远都汇国际）
	商银路608号

	8
	宁沪酒店
	商银路1449号

	9
	研祥国际金融中心
	光明路260号附近

	10
	璟禧云庭
	光辉路155号

	11
	花溪澜园
	花溪路3号

	12
	蓝天商务广场
	巷浦路1233号

	13
	明月璟辰苑
	金捷路69号

	14
	梦世界（商办楼）
	金捷路86号

	15
	象屿都城嘉园（西区）
	金中路188号

	16
	理想家园商办楼（大润发）
	西环路528号

	17
	米筛巷花园（二期）
	三新路8号

	18
	中城竹源居
	曹浦路198号

	19
	绿地生活广场
	香榭丽大道666号

	20
	香逸铂悦（南区）
	金变路166号

	21
	花忆江南
	花溪路花园路交叉口


2.现状分析
目前，我单位已经完成了对小区、商业办公楼共计21个住宅及商业办公项目的全面摸牌工作，提供各个商业办公项目的建筑面积、高层情况、楼栋数量、消防系统情况等信息如下：
	序号
	小区名称
	地址
	楼栋数
	单元/供水分区
	层数
	水位
	消火栓水压
	喷淋水压
	建筑面积

	1
	曼居酒店
	花安路515号
	1
	1
	8
	2
	2
	2
	6000

	2
	和润大厦
	桥廊路1号(廊桥花园对面)
	1
	4
	8
	2
	4
	2
	29000

	3
	都会晶彩园（商办）
	兆丰路51号
	1
	2
	18
	2
	4
	2
	26639

	4
	银桥大厦(原管委会）
	兆丰路8号
	1
	1
	12
	2
	2
	2
	15341

	5
	宏图国际花苑
	泗泾路218号
	6
	22
	11
	2
	22
	3
	193000

	6
	中茵商务花园
	徐公桥路2号
	1
	4
	7
	2
	8
	3
	89224

	7
	宏远商务大厦（宏远都汇国际）
	商银路608号
	1
	2
	21
	2
	4
	3
	79000

	8
	宁沪酒店
	商银路1449号
	1
	2
	21
	2
	4
	3
	65457

	9
	研祥国际金融中心
	光明路260号附近
	1
	4
	56
	4
	8
	8
	162000

	10
	璟禧云庭
	光辉路155号
	7
	14
	27
	2
	7
	3
	72000

	11
	花溪澜园
	花溪路3号
	9
	25
	25
	2
	25
	3
	123000

	12
	蓝天商务广场
	巷浦路1233号
	1
	1
	8
	2
	2
	2
	8000

	13
	明月璟辰苑
	金捷路69号
	10
	20
	28
	2
	20
	3
	190000

	14
	梦世界（商办楼）
	金捷路86号
	4
	8
	18
	2
	8
	8
	100000

	15
	象屿都城嘉园（西区）
	金中路188号
	13
	31
	33
	2
	26
	3
	358000

	16
	理想家园商办楼（大润发）
	西环路528号
	1
	4
	28
	2
	8
	8
	226100

	17
	米筛巷花园（二期）
	三新路8号
	2
	4
	18
	0
	8
	2
	28800

	18
	中城竹源居
	曹浦路198号
	6
	12
	33
	2
	12
	3
	172800

	19
	绿地生活广场
	香榭丽大道666号
	1
	4
	5
	2
	4
	2
	29505

	20
	香逸铂悦（南区）
	金变路166号
	9
	14
	33
	0
	14
	3
	271500

	21
	花忆江南
	花溪路花园路交叉口
	10
	20
	18
	2
	20
	3
	144000

	合计
	合计
	合计
	87
	199
	436
	40
	212
	71
	2389366


通过对以上项目的摸排，可以总结为以下几个特点：
（1）业态管理难度大：包括动迁小区和商业办公楼两种业态分布，以商业办公楼居多，具有面积规模大、人员密集、建筑功能复杂等特点，社区综合管理方式难以统一，消防监管难度加大。
（2）火势蔓延快：高层建筑的竖向井道如果防火分隔或防火处理不好，发生火灾时好像一座座高耸的烟囱，成为火势迅速蔓延的途径。
（3）疏散困难：商业高层建筑层数多，垂直距离长，人员集中，疏散到安全场所的时间长。
（4）扑救难度大：商业高层建筑发生火灾时从室外进行扑救相当困难，一般要立足于自救，即主要靠室内消防设施。
（5）设备设施安全隐患多：动迁小区均属于老旧社区，消防管网长期无压力、消防报警主机大量瘫痪、存在长期不维护、报警隐患多等现象。
3.项目建设需求
项目前期依据花桥经济开发区社区综合管理项目需求，已经在"昆山城市安全管控中心花桥经济开发区分中心"中建设社区管理运营中心，通过社区综合管理平台的建设为社区的消防管理工作提供科技手段和管理抓手。
项目平台是以物联网建设为基础的，利用技术手段来远程监控分布在各社区的消防管网情况、消防电子档案，及时发现、消除隐患。本次建设将以21个住宅及商业办公项目为服务对象，进一步完善监管体系，充分发挥物联网技术在社区综合治理中的作用，建设符合花桥经济开发区情况的物联网建设与服务，从而将花桥经济开发区的高层商业办公楼的综合监管工作纳入到管理平台中。具体需求如下：
3.1建设标准
需对花桥经济开发区21个住宅及商业办公项目进行全面摸排，包括各个项目的建筑面积、高层情况、楼栋数量、消防系统情况、基础信息、地理信息等。
确保建筑消防水系统设施的正常运行。系统启用后，每日24小时不间断运行，随时监测联网单位消防设施的运行信息，如果消防水系统欠压，系统立即作出反应，监控中心的管理人员立即采取相应的措施，及早处置，确保建筑消防设施的正常运行。
对花桥经济开发区各社区重点设备设施进行物联网监管，所有设备统一接入到"社区综合管理平台"中，通过平台的大屏客户端、浏览器端可实时查看各社区重点设备设施运行状况。
对该项目的相关设备提供3年的免费售后服务，包含但不限于定期巡查、设备维护、升级、更换、应急抢修、移机等。
各单位的消防物联设备、安防视频等全部接入到指挥中心"社区综合管理平台"中，做到"一个平台、全面管控"。接入过程中，须保障平台的正常使用、数据的完整性和准确性。
进一步完善数据融合服务，在花桥经济开发区数据融合服务一、二、三期的基础之上，为21个住宅及商业办公项目提供数据融合服务，包括：21个住宅及商业办公项目的三维地图制作、消防设施点位采集、点位图纸制作及初始化、21个住宅及商业办公项目的基本信息采集（详情、位置、联系人、建筑情况、维保单位信息、消防设施设备总览）及初始化服务。
3.2 服务要求
3.2.1设备接口：所提供的设备需满足需求清单中的技术指标，并且设备数据上传的格式需满足"社区综合管理平台"的协议标准规范。
3.2.2一致性要求：设备数据采集间隔应与"社区综合管理平台"已接入设备保持一致；设备数据上传间隔应与"社区综合管理平台"已接入设备保持一致；
3.2.3服务：提供本地化运维服务及定期巡检服务及工具，抽查率为每月不低于本项目安装总数的10%。
3.3 消防水系统监测
消防水池、消火栓管网、喷淋管网是消防水系统的组成部分，在控制前期火灾时，消防水系统是否有水、能否持续供水至关重要，利用物联网技术，实时监测消防水池的水位、消火栓管网和喷淋管网的水压，当监测数据低于阈值时实时上报报警信号。
3.4 数据融合服务
需对花桥经济开发区21个住宅及商业办公项目进行全面摸排，包括各个建筑面积、高层情况、电梯运行情况、楼栋数量、消防系统情况、基础信息、地理信息等。三维地图建模的风格、颜色、样式、数据结构需与"社区综合管理平台"保持一致。与已经接入的113个单位（含动迁小区、商业小区、商业办公项目）的建模风格保持一致。
3.5 数据共享
花桥经济开发区前三期已安装的3496台安防摄像机、3586台水压传感器、299台液位传感器、784只无线感烟探测器和本期计划建设的前端传感和感知设备开放共享给花桥经济开发区地图引擎底座；花桥经济开发区已建设10个动迁小区、65个商业小区、38个商业办公项目和本期计划建设21个住宅及商业办公项目的建筑室外三维建模和室内建模开放共享给花桥经济开发区地图引擎底座，实现数据和地图的融合复用。
（三）物联网和数据融合服务建设方案
1.总体建设方案
综合利用人工智能、物联网、云计算、大数据等技术，依托有线、无线、移动互联网等现代通信手段，整合已有的各方数据，扩大监控系统的联网用户数量，完善消防水系统监测、联网单位的消防数据融合等功能。
2. 消防水系统监测
消防水池安装4G的液位传感器实时采集水池的水位高低，设定水位报警的上下阈值，当水位触发报警阈值时实时上报报警信号和水位深度至社区综合管理平台，在未达到报警阈值时按周期上报消防水池水位数据至社区综合管理平台，上报周期可根据实际灵活调整。消火栓管网末端和喷淋管网末端安装4G的水压传感器采集管网的压力大小，设定水压报警的上下阈值，当水压触发报警阈值时实时上报报警信号和管网压力至社区综合管理平台，在未达到报警阈值时按周期上报消防管网压力数据至社区综合管理平台，上报周期可根据实际灵活调整。
3. 数据融合服务
需对花桥经济开发区21个住宅及商业办公项目进行全面摸排，包括各个建筑面积、高层情况、电梯运行情况、楼栋数量、消防系统情况、基础信息、地理信息等。
（1）对21个住宅及商业办公项目进行设备设施图纸的制作，并将各设施设备点位信息进行采集、编码、录入，实现设施设备的可视化管理，当发生异常时，地图、设备设施、关联视频等可多方联动，快速确定位置，对于关联安防视频的位置，可即时调取现场实时画面信息，进行现场的远程确认。
（2）数据融合服务，地图数据的制作需要满足平台接入需求、数据格式和风格要与先前保持一致。
（3）21个住宅及商业办公项目的消防物联设备、安防视频、基础数据、三维图纸等全部接入到指挥中心"社区综合管理平台"中，做到"一个平台、全面管控"。接入过程中，须保障平台的正常使用、数据的完整性和准确性。
在完成21个住宅及商业办公项目的消防物联网建设后，需要将物联网设备、消防设施设备、安防视频等数据信息录入到软件平台中，从而通过运营中心大屏端、PC端能实时查看联网单位状况、设备运行状况。平台通过对各单位设施设备的运行状况、巡查完成情况、隐患整改情况、建筑物年龄等多方面、多维度实时统计分析，并建立单位日常管理水平实时评估模型，根据监测分析结果，形成百分制的单位管理水平评估指数，便于管理人员实时查看各单位日常工作的管理情况。
因此，在21个住宅及商业办公项目物联网建设的同步，需将各个项目单位的电子档案数据纳入综合管理平台进行管理，包括安防视频的接入、建筑物三维图纸采集制作、消防设备设施点位采集、消防设备设施位置图纸制作、消防点位和消防图纸系统初始化、单位基本信息采集等。
花桥经济开发区已经完成地图引擎底座的制作，在本次数据融合服务中，复用花桥经济开发区已经建设的地图数据。提供现场勘察及数据的初始化服务，将高层建筑信息汇聚、联通，掌握21个住宅及商业办公项目的全景鸟瞰图、室内地图、电子化消防点位图纸、消防设施信息、物联网监测设备信息等，建立完善的电子化消防安全基础档案，为体系化服务提供数据支撑，同时直观展现21个住宅及商业办公项目消防安全管理现状。
4.主要设备参数
4.1 水压传感器
远程配置参数：报警阈值、心跳周期、采样周期、波动周期。
支持按键唤醒和清零功能。
LED屏幕显示电池电量、信号强度、压力值、设备当前状态等。
可使用在户外环境，防水等级IP68。
传感器和主机采用一体化的结构，安装方便。
电池供电方式，安装便利，可正常工作3年。
支持远程升级
功耗：≤6μA
零点温漂：1.5% FS
灵敏度温漂：1.5% FS
过载压力：200% FS
爆破压力：500% FS
测量范围：0~2.5 MPa
供电电压：3.0 V
电池容量：3.0 V 7.2 AH
通讯方式：4G
电池设计寿命：正常工作3年
执行标准：Q/HKD 002—2020
安装方式：固定式
工作温度：-20~70℃
工作湿度：5%~95%RH（无凝露）
4.2 水位传感器
远程配置参数：报警阈值、心跳周期、采样周期、波动周期。
支持按键唤醒和清零功能。
LED屏幕显示电池电量、信号强度、压力值、设备当前状态等。
可使用在户外环境，防水等级IP68。
传感器和主机采用一体化的结构，安装方便。
电池供电方式，安装便利，可正常工作3年。
支持远程升级
功耗：≤6μA
零点温漂：1.5% FS
灵敏度温漂：1.5% FS
过载压力：200% FS
爆破压力：500% FS
测量范围：0~2.5 MPa
供电电压：3.0 V
电池容量：3.0 V 7.2 AH
通讯方式：4G
电池设计寿命：正常工作3年
执行标准：Q/HKD 002—2020
安装方式：固定式
工作温度：-20~70℃
工作湿度：5%~95%RH（无凝露）
5. 21个住宅及商业办公项目建设清单
21个住宅及商业办公项目数据融合服务需求清单如下：
	序号
	工作内容
	工作清单
	分类
	数量
	单位

	1
	系统初始化
	系统初始化
	消防设备设施点位采集
	2389366
	㎡

	2
	基础数据采集
	1、航飞
	正射影像
	21
	个

	2
	基础数据采集
	2、实地调查
	实地勘察
	21
	个

	2
	基础数据采集
	3、内业测图
	测图（初）基于航飞成果绘制总平面图等
	21
	套

	2
	基础数据采集
	4、内业图纸生产
	制作采集图纸结合搜集的资料，在总平上标记采集重点
	21
	套

	2
	基础数据采集
	5、点云扫描
	室内公共区域点云扫描
	2,389,366
	㎡

	2
	基础数据采集
	5、点云扫描
	地下车库点云扫描
	2,389,366
	㎡

	2
	基础数据采集
	6、内业点云数据处理
	点云出图
	2389366
	㎡

	3
	高精度模型
	CIM3模型
	地形构造
	21
	个

	3
	高精度模型
	CIM3模型
	建筑构造
	21
	个

	3
	高精度模型
	CIM3模型
	效果构造
	21
	个

	4
	美工
	美工
	使用美工软件，对CIM3进行要素化设计，生产具有真实质感的CIM4模型及夜景科幻风格的CIM3级别模型
	21
	个

	5
	室内场景
	室内模型
	制图
	2389366
	㎡

	5
	室内场景
	室内模型
	配色
	2389366
	㎡

	5
	室内场景
	室内模型
	主题
	2389366
	㎡

	5
	室内场景
	室内模型
	地图权限
	21
	个

	6
	数据融合
	融合及整理
	室外场景
	1
	套

	6
	数据融合
	融合及整理
	室内场景
	1
	套

	6
	数据融合
	融合及整理
	其他过程数据
	1
	套

	6
	数据融合
	融合及整理
	社区综合管理平台融合室外建模数据
	21
	套

	6
	数据融合
	融合及整理
	社区综合管理平台融合室内建模数据
	2389366
	㎡

	7
	电子档案
	电子档案
	制作社区综合管理平台联网单位档案
	21
	套



（四）项目实施
1. 进度安排
21个住宅及商业办公项目物联网建设拟计划于合同签订后的90个日历天内完成。
21个住宅及商业办公项目物联网建设计划在项目合同签订后5日内开工，并按实际需求进行周期控制，在90个日历日完工。按以下步骤开展工作：
（1）设计部进入现场进行现场勘测，进一步熟悉现场环境，深化了解图纸。
（2）项目部在项目勘测完毕后组织施工人员进场施工，准备好详细的施工进度计划和项目施工图纸，以及一些项目准备工作。
（3）材料采购部按照施工计划进行材料采购，第一批材料应在合同签订后5日内进场，并进入临时库房。以后按项目实际进度制订采购计划。
（4）一旦进场后，需科学的安排施工进度，并积极与业主取得配合，避免人员安排和工序安排的不合理情况出现。
（5）施工过程中定期召开项目现场会，由总指挥主持，特殊情况下由项目经理主持，及时调整人员安排，合理化安排项目进度。
（6）项目施工完毕后，及时组织项目验收，做好项目结算工作。
	实施进度计划表
	实施进度计划表
	实施进度计划表
	实施进度计划表
	实施进度计划表

	序号
	工作事项
	进度计划
	交付时间
	备注

	1
	合同签订
	第1-5天
	总90个日历天
	合同签订后5日内开工

	2
	采购合同设备到货
	第6-15天
	总90个日历天
	项目建设

	3
	数据和基础信息采集
	第6-60天
	总90个日历天
	项目建设

	4
	设备到货业主签收
	第15天-20天
	总90个日历天
	项目建设

	5
	室内外三维建模和数据融合
	第15-80天
	总90个日历天
	项目建设

	6
	安装施工调试
	第20-80天
	总90个日历天
	项目建设

	7
	基础数据录入
	第80-85天
	总90个日历天
	项目建设

	8
	项目过程和验收材料
	第80-85天
	总90个日历天
	项目建设

	9
	用户使用培训
	第85-86天
	总90个日历天
	项目建设

	10
	项目验收
	第87-90天
	总90个日历天
	完成交付



2.项目管理机制的组建
我方高度重视本项目的建设，已把本项目建设列为重点项目，成立项目经理部，实行项目经理负责制。将"优质、高效、安全、文明"地建设好本项目。根据本项目的规模和特点，选派思想好、业务精、能力强、能融洽、合作好的具有丰富实践经验的年富力强、颇具开拓精神的管理人员进入项目管理班子。建立健全项目经理、执行经理、技术负责人、施工员、内业技术员、材料主管、质检工程师和安全主管等岗位责任制，确保预定目标的最终实践。
项目管理机构由两个层次组成：项目管理层和施工作业层。
2.1项目管理层
按照《建设工程项目管理规范GB/T50326-2001》组成的项目经理负责制，对项目进度、质量、安全、文明施工、合同履约全面负责，确保项目按照既定质量、进度目标交付使用。本项目经理部领导班子由项目经理、执行经理、项目技术负责人等组成，下设：施工员、内业技术员、质检工程师、安全主管、材料主管等具体实施项目部的职能。
2.2施工作业层
直接参与施工的作业班组，精选施工过多项优质项目并有过施工同类项目经验的各专业班组。
3.项目管理人员岗位职责
	职  务
	职  责

	项目经理
	负责与项目有关的一切总事务，有权奖罚。

	技术负责人
	负责项目技术工作，包括质量检查、新技术应用以及文件资料控制、检验试验、纠正预防质量审核等要素的具体实施。

	施工员
	对分管的施工产品质量负直接责任。

	质量员
	执行材料、设备、项目产品的质量检验工作，对检验产品负直接责任。

	安全员
	对安全施工负直接责任。

	资料员
	负责资料整理。



4. 质量管理
项目管理的成功与否是实现时间目标与质量目标的关键。参照国际ISO-9001标准管理模式展开以下管理工作。
（1）组织工作管理：成立专项管理组织、包括：项目组、技术组、外部协调组和项目办公室。
（2）进度控制管理：由项目经理领导项目组进行进度控制，包括设计、施工进度、材料设备供应、成本控制管理等。
（3）质量控制管理：依据相关技术规范进行质量控制，在关键位置设立严格的QC质量监控点。
（4）项目文档管理：用严格的国际文档管理体系对项目文档进行明细管理。
5. 保障措施
（1）质量保障措施：项目经理将严格遵照国家有关的工程质量法规、规范进行安装，认真按照国家规定的工程质量检测程序把好质量关，并提供全方位的维修服务。
（2）进度保障措施：确定施工项目总进度控制目标和各分项工程进度控制目标，在施工过程中不断比较进度计划与实际计划的偏差，并不断采取措施调整其偏差。
（3）安全生产保障措施：成立安全生产领导小组，由项目经理担任组长，技术负责人担任副组长。安全防范重点包括：高处坠落事故、触电事故、物体打击事故、设备机具伤害事故。
（4）文明施工保障措施：按照标准化工地的要求进行施工管理，施工人员必须带好安全帽，佩带工作卡，注意施工现场环境卫生。
[bookmark: _Toc160626429]★四、国产化要求
投标单位承诺本项目建设符合国产化建设要求。（投标文件中须提供相关内容承诺函，否则将被视为无效响应，可附在响应偏离表之后）
★五、商务要求
（一）合同履行期限
实施方在本项目合同生效后3个工作日内向建设方提交研究开发计划，软硬件交付期为90日。
（二）付款方式
双方签订合同并生效后，乙方交付发票后甲方支付合同金额10%作为预付款；项目安装调试并完成验收且乙方交付发票后，支付至合同价的70%，其余30%按每年年度考核情况支付。
（三）考核办法
考核总分设置为1000分，进行月度考核。每年月度考核得分出现三次750以下情况时或年度考核得分（F）＜750分，甲方有权单方解除合同，甲方通知到达乙方合同解除，中标单位需退还已收款项的15%，并扣除剩余质保金。年度考核得分（F）为月度考核得分的平均分，作为年度尾款结算依据，年度考核得分（F）≥950分为优秀，950分＞年度考核得分（F）≥750分为合格，年度考核得分（F）＜750分为不合格，结算方式如下：
	考核得分（F）
	第一年
	第二年
	第三年

	F≥950分
	支付合同总价的3%
	支付合同总价的3%
	支付合同总价的4%

	850≤F＜950
	支付合同总价的2.7%
	支付合同总价的2.7%
	支付合同总价的3.6%

	750≤F＜850
	支付合同总价的2.4%
	支付合同总价的2.4%
	支付合同总价的3.2%

	F＜750
	中标单位退还合同已收款的15%；
	中标单位退还合同已收款的10%；
	中标单位退还合同已收款的5%；


详细考核内容及标准如下：
	考核项目
	考核内容
	扣分值

	设备故障核实及处理
	故障包括平台监测到的设备故障以及人员报修故障，需及时对故障信息进行核实，并进行远程或现场解决故障，紧急故障，未按照响应时间（应在15分钟内响应、1小时内到场、2小时内处理完毕。）要求进行处理，扣30分；
	-30

	
	严重故障，未按照响应时间（应在30分钟内响应、2小时内到场、4小时内处理完毕）要求进行处理，扣10分；
	-10

	
	一般故障，未按照响应时间（应在60分钟内响应、24小时内恢复。）要求进行处理，扣5分；
	-5

	设备升级
	为设备提供必要的系统升级，保证各硬件的内部版本处于较新状态，并形成设备升级记录，如升级过程中导致设备瘫痪或者严重影响使用，每次扣10分；
	-10

	设备更换
	当设备出现不可维修及设备配置明显不满足项目需求时，提供设备更换服务，并形成设备更换记录，并在12小时内响应，5个工作日内完成更换，未按要求进行更换的，每次扣10分。
	-10

	备品备件
	出现一次设备故障，且在24小时内未提供备件备件进行替换情况，扣10分.
	-10

	网络维护
	提供视频网络维护服务，必要时及时联系网络运营商进行联合排查和处理，并形成网络维护记录，非运营商原因导致的网络问题需在12小时恢复，未按要求时间进行网络恢复的，每次扣10分。
	-10


根据现场实际情况进行考核，各条款扣分情况可重复累计，不设上限，扣完为止。
注：数据融合项目不在考核范围内。
（四）质保及售后服务
（1）质保期
本项目自项目验收合格后，乙方提供软件2年，硬件3年免费技术支持与服务；数据融合服务自验收合格之日起提供整体2年的免费维保服务，质保期内，乙方对本合同项下的项目进行免费更新，保证系统正常运行工作。
进入质保期后，保证功能完善系统运行稳定的情况下，项目硬件设备完好率需达到90%及以上，方可移交给甲方，否则乙方需整改达到90%及以上；质保期届满后，若继续由乙方进行维护服务，费用另行商议，甲乙双方另签协议。
（2）售后服务
为满足社区综合管理物联网设备的正常运行需求，如设备及网络稳定性、安全性等，在21个住宅及商业办公项目物联网建设完成并经过验收后，提供三年的免费售后质保服务，质保期从完成验收的第二日开始，服务内容包括：
1.服务内容
1.1故障核实及处理服务：设备故障包括平台监测到的故障以及人员报修故障，需即使对故障信息进行核实，并进行远程或现场解决故障，根据故障等级，优先处理紧急故障。
1.2设备升级服务：为社区综合管理物联网提供必要的系统升级，保证各硬件的内部版本处于较新状态，并形成设备升级记录。
1.3设备移机服务：为社区综合管理物联网设备提供必要的移机服务，并形成设备移机记录。
1.4设备更换服务：当社区综合管理物联网设备出现不可维修及设备配置明显不满足项目需求时，提供设备更换服务，并形成设备更换记录。
1.5设备应急抢修服务：当社区综合管理物联网设备出现紧急故障时，提供24小时应急抢修服务，保障项目各环节正常运行，并形成应急抢修记录。
1.6网络维护服务：为社区综合管理物联网提供网络维护服务，必要时及时联系网络运营商进行联合排查和处理，并形成网络维护记录。
1.7定期巡查服务：为社区综合管理物联网设备提供定期巡查服务，巡查周期原则上每月至少2次，也可根据项目实际需求进行增加巡查次数，并形成巡查记录。
1.8应急保障服务：为社区综合管理物联网提供应急保障服务，包括网络保障、抢修保障、备品备件保障、技术支持保障等内容。
2.运维服务体系
秉承专业、务实、认真、快速的工作态度，为本项目提供全方位的售后运维服务，保证项目安全、平稳的运行。
2.1响应时间
提供7×24小时的实时维护响应，在接到故障通知后，维护工程师需在规定的时间内，解决不同程度的故障，如不能及时修复，提供替代品，确保业务系统的正常运行。
紧急故障（核心设备无法正常运行）应在15分钟内响应，1小时之内赶赴现场，2小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行。因不可抗力致使未按时到达现场除外。
严重故障（一般设备无法正常运行）应在30分钟内响应，2小时之内赶赴现场，4小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行。因不可抗力致使未按时到达现场除外。
一般故障（非业务设备无法正常运行）应在60分钟内响应，24小时之内恢复。
跟踪故障处理结果，形成故障记录台账。
2.2应急预案
制定紧急预案，在紧急情况发生时启动紧急预案。同时将迅速派出高层管理人员赶赴现场，会同业主共同协商，调度指挥各方面有效资源完成维护工作。针对不同情况将单独或同时采取以下几种应急措施：
1、备机替换：当业务系统不能在约定时间内恢复正常时，将替代系统运往现场，替换故障系统来运行业务程序，保障社区综合管理物联网各系统在最短的时间内恢复运行。替代系统是同型号同档次机型，特殊情况下不排除起用相似机型，原则是首先保证业务系统的正常运行。当故障系统修复后再替换回替代系统。
2、紧急调用工程师：组建庞大的服务工程师及技术顾问队伍，如有需要可以快速调动后备工程师紧急赶赴现场完成维护工作。
3、紧急调用备件：当本地无法提供有效备件时，将从备件库或从其他备件渠道紧急调用备件，并在最短的时间内用最快的方式发至现场。
4、紧急调用第三方资源：与许多原厂商及业界同行建立有紧密的商务合作关系，紧急情况下可以调用第三方后备厂商资源，包括备件、技术资源、技术工程师等。
3.本地化服务机构配置
为保障本项目的正常、稳定运行，为社区安全提供持续、高效监管服务，设立本地化的维护服务机构，维护服务机构配置如下：
维护服务人员：不少1人；
维护车辆：不少于1辆；
备品备件库：不少于15平米备品备件仓库。
4.培训服务
为各个单位的物业人员、消防管理人员等提供培训服务，原则上不少于3次培训服务，另外可根据实际需求，增加培训次数。
苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）                                                             项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2026-0048
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[bookmark: _Toc8652611][bookmark: _Toc8652806]甲方：
地址：

乙方：
地址：

本项目依据采购结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和供应商（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》之规定及本项目采购文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同文件
下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.采购文件及相关函件
2.乙方的投标文件
3.乙方在采购活动中的书面承诺及澄清
4.中标通知书
5.合同补充条款
6.相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同标的
1.项目名称：智慧消防四期建设项目。
2.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2026-0048。
[bookmark: _GoBack]3.合同履行期限：乙方在本项目合同生效后3个工作日内向甲方提交研究开发计划，软硬件交付期为90日。
4.质保期：本项目自项目验收合格后，乙方提供软件2年，硬件3年免费技术支持与服务；数据融合服务自验收合格之日起提供整体2年的免费维保服务，质保期内，乙方对本合同项下的项目进行免费更新，保证系统正常运行工作。
5.服务标准：详见采购文件中采购需求。除此以外，乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准和企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
6.人员配置
详见采购文件需求及中标文件。
7.采购内容：

第三条 合同总价款
合同总价款：人民币                元整，¥               。
合同总价款按此次中标价格执行，包括完成本合同的全部内容所需的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第四条 付款方式
双方签订合同并生效后，乙方交付发票后甲方支付合同金额10%作为预付款；项目安装调试并完成验收且乙方交付发票后，支付至合同价的70%，其余30%按每年年度考核情况支付。

第五条 考核办法（如有）
甲方按照本项目采购文件中的考核办法对乙方进行考核。

第六条 权利和义务
（一）甲方的权利和义务：
1.向乙方提供履行合同所需的项目资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
2.应尊重乙方的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。
3.按照合同的约定，及时考核乙方的履约工作，并按照考核结果及时支付合同价款。
（二）乙方的权利和义务：
1.建立各类管理规章制度和工作计划等管理档案资料，按照采购文件及中标的投标文件的内容认真履约，定期向甲方书面报告履约情况。
2.接受并积极配合甲方组织考核、满意度调查等工作，并按甲方提出的意见及时进行整改。
3.不得向履约无关的其他人透露采购项目的信息，应指定专人负责本项目管理、协调工作。
4.乙方保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。
5.乙方在履约工作中应当做到文明工作、安全生产，加强对员工进行岗位职责和安全教育，工作中采取必要的安全防范措施。合同期内若发生因乙方管理不当、违规操作导致的安全责任事故，由乙方承担全部责任。如对甲方造成一定经济损失的，乙方需承担相应的经济赔偿责任。 
6.认真执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育，凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿。
7.如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）执行。

第七条 违约责任及合同终止
1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。在合同服务期限内一方不得擅自变更或终止合同，合同需终止或续签，应在合同服务期限内提前一个月以书面形式通知对方。
2.乙方提供的履约工作无法达到合同规定的服务质量标准的或者乙方延误履约，甲方可向乙方提出限期整改，整改期内，乙方应按每日合同总价款的万分之四向甲方支付赔偿金，另外甲方有权邀请第三方提供服务，费用由乙方承担或从乙方合同款中扣除。乙方整改后仍无法达到合同相应要求的，甲方有权停止支付合同款并终止合同，并向乙方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
3.甲方无正当理由不配合或者阻挠乙方正常履约的，乙方积极沟通仍无效的，乙方有权终止合同并向甲方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。甲方如给乙方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分甲方应予以赔偿。
4.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第五日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠六十日后，乙方有权终止合同，并向甲方索赔。
5.双方提出索赔通知后十五日内或双方允许的更长时间内未能予以答复，该索赔应视为已经被对方接受。甲方有权从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

第八条 分包
除甲方同意，本项目内容不允许分包。

第九条 不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。 
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。 
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十条 争端的解决
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向同级政府采购监管部门提请调解。 
2.调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
3.诉讼费、律师费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十一条 合同生效
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表，签字并加盖公章后生效。
2.本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，各份具有同等法律效力。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充条款，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。


甲方：                                   乙方：
法定代表人（授权代表）：                  法定代表人（授权代表）：
签约日期：                               签约日期：
					                     开户行：
						                 帐户：
苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）   项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2026-0048
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第六章 评标方法、评标标准
一、评标方法：
本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。
评审因素的设定与投标人所投服务货物的质量相关，包括投标价格、服务水平、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。
评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价相同的，则以抽签决定中标人。
二、采购政策
（一）中、小企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
（二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为符合条件的残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
（四）绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供产品有效期内的节能产品认证证书扫描件，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）执行。
（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
三、评标标准
（一）价格（10分）
1.投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。
2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。
[bookmark: _Hlk119508441]（二）复审评审指标
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值（分）

	价格部分
	评审指标
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。
	10

	技术及商务部分
	项目理解分析
	投标人针对花桥经济开发区智慧消防四期建设项目的项目理解与需求分析方案，要求每项内容符合采购人需求且详细完善，包括以下2项内容：
1.前期建设情况理解，准确阐述花桥智慧消防一至三期建设概况（含覆盖范围及建设内容）及四期项目定位的得4分；
2.四期建设需求分析，精准识别四期21个住宅及商业办公项目物联网及数据融合服务核心需求与技术要求的得4分。
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰对应得分；叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。
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	项目实施与管理制度
	投标人针对本项目制定的项目实施与管理制度方案，要求每项内容符合采购人需求且详细完善，包括以下3项内容：
1.组织架构与人员管理制度，项目组织架构完整合理、人员配置明确，制定完善人员管理制度并全面可落地得3分；
2.组织架构与人员管理制度，项目组织架构完整合理、人员配置明确，制定完善人员管理制度并全面可落地得3分；
3.运维考核管理制度，建立科学的运维质量考核指标体系（含巡查频次、设备完好率、响应速度、客户满意度等），考核标准明确、可量化的得3分。
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰对应得分；叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。
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	技术服务与运维质量保证措施
	投标人针对本项目的技术服务与运维质量保证措施，要求每项内容符合采购人需求且详细完善，至少包括以下4项内容： 1.物联网设备安装服务标准，明确各类物联网设备（用传、水压、液位、烟感、可燃气体、网络摄像机、梯控、边缘AI等）安装技术规范，标准具体、可落地得2分； 2.平台与指挥中心运维保障，提供社区综合管理平台维护及指挥中心硬件维护方案（含服务器、网络设备、数据库日常维护），措施完善、可行得2分； 3.数据融合服务保障，明确三维建模（含室外CIM3及室内精细化建模）、设备点位采集及图纸制作的质量标准与交付要求，保障数据融合服务质量得2分； 4.运维考核监督措施，建立定期巡查制度（每月不少于2次）、设备完好率考核及客户满意度考核机制，监督机制完善、可执行得2分。上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰对应得分；叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。
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	安全与保密保证措施
	投标人针对本项目的安全与保密保证措施，要求每项内容符合采购人需求且详细完善，至少包括以下3项内容： 1.信息与数据安全保障，制定完善的消防数据安全管理制度，涵盖数据加密、访问控制及安全审计，符合信息共享及隐私保护要求得2分； 2.施工现场与设施设备安全保障，明确物联网设备安装施工安全防范重点（高空坠落、触电、物体打击、设备伤害等），保障施工安全及设备正常运行得2分； 3.安全隐患管控与应急处置保障，建立危险源识别方法及安全隐患上报处置流程，制定突发事件应急处置预案，流程闭环、可快速有效响应得2分；上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰对应得分；叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。
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	售后服务方案
	投标人针对本项目的售后服务方案，要求每项内容符合采购人需求且详细完善，至少包括以下3项内容： 1.售后响应时间承诺，明确故障分级响应时限：紧急故障15分钟响应、1小时到场、2小时处理；严重故障30分钟响应、2小时到场、4小时处理；一般故障60分钟响应、24小时恢复，时限明确可达得2分； 2.售后质保保障措施，提供备机替换、备品备件保障、紧急调用工程师及第三方资源调用等保障措施，3年质保期内保障措施完善可靠得2分； 3.本地化应急保障人员方案，人员及设施配置到位得2分。上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰对应得分；叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。
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	培训方案
	投标人提供培训计划方案（须承诺不少于3次培训），要求每项内容符合采购人需求且详细完善，至少包括以下3项内容： 1. 培训计划安排，制定详细的分阶段培训计划（含集中培训、项目上线培训、售后运维培训），不少于3次培训会议，每次不少于1天，计划安排合理得2分； 2. 培训内容，制作针对项目开展的培训内容，涵盖平台运行维护管理培训、用户操作使用培训、物联网设备维护培训等，培训内容完整得2分； 3. 培训考核与保障，对培训对象进行考核并评估培训效果，培训覆盖平台运营中心不少于10人次，提供完整培训教材（含产品说明书、使用说明、移动端操作说明等），考核及保障措施完善得2分。上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰对应得分；叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。
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	应急预案
	投标人针对花桥经济开发区智慧消防四期建设项目实际提出应急保障预案措施，要求涵盖1.突发事件分级（P1至P4）、2.应急组织架构、3.应急处理流程、4.数据备份与系统恢复策略、5.应急演练与结果评估内容。
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰得2分，最高得10分；叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。
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	▲技术参数
	一、无线数显压力表
★设备能定时向管理平台上报数据，上报周期和采集周期可通过管理平台配置。上报的数据包括：电量修正值、屏蔽状态、传感器配置参数、采样周期、心跳周期等参数。
★设备能定时向管理平台发送心跳包，当每次断网或断电恢复后，设备应能立即向平台发送心跳包。
★可通过平台配置屏蔽状态（屏蔽或解除屏蔽），设备屏蔽后不进行报警和故障检测，只发送心跳包，心跳不携带报警和故障状态；并在屏幕上显示屏蔽状态；设备解除屏蔽后恢复正常工作状态。
★设备液晶屏可显示IMEI和QCCID的图标和号码，可显示软件版本的图标和版本号。
★可通过设备调试串口查询设备运行状态、数据传输状态、信号参数、设备日志等信息。
★设备支持远程或本地固件升级，升级前后配置参数保持不变。
二、无线数显液位表
★可通过平台配置屏蔽状态（屏蔽或解除屏蔽），设备屏蔽后不进行报警和故障检测，只发送心跳包，心跳不携带报警和故障状态；并在屏幕上显示屏蔽状态；设备解除屏蔽后恢复正常工作状态。
★设备液晶屏可显示IMEI和QCCID的图标和号码，可显示软件版本的图标和版本号。
★可通过设备调试串口查询设备运行状态、数据传输状态、信号参数、设备日志等信息。
★设备支持远程或本地固件升级，升级前后配置参数保持不变。
★设备休眠状态电流＜12μA，信号发射状态电流≤300mA。
★设备外壳防护等级为IP68。
以上满足或优于打★项得1分，最高得12分。
注：须提供有效的CMA检验报告扫描件加盖公章作为证明材料，未提供不得分。注：须按要求提供相应证明材料，否则不得分。
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	▲项目负责人
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]投标人拟派项目负责人（专人专岗）具有电子信息化专业高级工程师职称证书的得4分。
注：投标文件内提供有效的人员身份证、人员证书及社保证明电子件，否则不得分。
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	▲项目技术负责人
	拟选派项目技术负责人（专人专岗）具有：
1.中级及以上电子信息工程师职称证书的得2分；
2.网络工程师证书的得2分。
注：投标文件内提供有效的人员身份证、人员证书及社保证明电子件，否则不得分。
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	▲项目组成员
	投标人拟选派的项目组成员（与项目负责人、技术负责人不重复）具有工程师职称证书的，每人次得1分，最高得5分。
注：投标文件内提供有效的人员身份证、人员证书及社保证明电子件，否则不得分。
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	[bookmark: OLE_LINK21]▲体系认证
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，得3分。
注：投标文件内须提供有效证书电子件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图，否则不得分。
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	▲类似业绩
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK14]投标人2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）已完成的类似项目业绩，每提供一份得3分，最高得9分。                                                      注：投标文件内须提供有效合同、部分发票的电子件并加盖公章，否则不得分。
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备注：
1.为确保货物、服务质量，除价格分外的分值低于该部分总分值75%的视为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK2]2.涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。电子件形式为有效原件的扫描件、复印件、电子证照等数字化版本件。
3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。
4.本项目不接受分支机构投标，但允许总公司使用其分支机构的人员、证书、业绩、荣誉等参与投标。
5.打“▲”项目为客观分。
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