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项目名称：行知分校紫杨校区办公教学及辅助用房木器设备采购
项目编号：JSZC-320104-NJJN-C2026-0004

（专门面向中小企业）







采购人：南京市行知实验中学
[bookmark: _Toc503948054][bookmark: _Toc503948560]采购代理：南京建宁工程造价咨询有限公司
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第1章 [bookmark: _Toc10629][bookmark: _Toc85525782]磋商邀请
项目概况
[bookmark: _Toc503948056][bookmark: _Toc503948563][bookmark: _Toc503948562]行知分校紫杨校区办公教学及辅助用房木器设备采购JSZC-320104-NJJN-C2026-0004的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载获取磋商文件，并于2026年7月27日14时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320104-NJJN-C2026-0004
项目名称：行知分校紫杨校区办公教学及辅助用房木器设备采购
采购方式：竞争性磋商
预算金额：150万元
最高限价：120.8244万元
采购需求：本项目为行知分校紫杨校区办公教学及辅助用房木器设备采购，具体详见采购文件。
合同履行期限：20个工作日
本项目（是/否）接受联合体：否。
二、申请人资格条件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。
2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，其中不适用信用承诺的情形：①供应商被列入严重失信主体名单；②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，提供《中小企业声明函》，（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。
（二）本项目的特定资格条件：
    无
三、获取磋商文件：
时间：自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Hlk62814426]地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载
方式：网站下载。
磋商文件费用：0元
四、响应文件的提交
截止时间：2026年07月27日14：30（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
5、 开启
时间：2026年07月27日14：30（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
6、 公告期限
自本公告发布之日起3个工作日内
7、 其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK106]7.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: OLE_LINK11]7.2本项目在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”网站发布公告。有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”更正公告。
[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK127]7.3勘察现场：采购人不组织，供应商自行踏勘。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35]7.4本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）
7.5政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https：//njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http：//180.101.238.212：8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK12]供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
[bookmark: OLE_LINK16]（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
八、凡对本次磋商提出疑问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：南京市行知实验中学
地址：江苏省南京市秦淮区紫杨路2号
联系人：白老师
联系电话：18351452276
2.采购代理机构信息
名称：南京建宁工程造价咨询有限公司
地址：江苏省南京市江宁区湖山路799号9栋2楼
联系方式：左扬娟
联系电话：025-52167181
3.项目联系方式
项目联系人：左扬娟
联系电话：025-52167181

[bookmark: _Toc3588][bookmark: _Toc85525783]
第二章  磋商供应商须知
	序号
	项目
	内容

	1
	项目编号
	JSZC-320104-NJJN-C2026-0004

	2
	项目名称
	行知分校紫杨校区办公教学及辅助用房木器设备采购

	3
	采购代理机构
	南京建宁工程造价咨询有限公司

	4
	代理机构地址
	江苏省南京市江宁区湖山路799号9栋2楼（南京建宁工程造价咨询有限公司）

	5
	磋商文件获取方法
	“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

	6
	项目最高限价
	最高限价：120.8244万元，超过最高限价作无效标处理。

	7
	合同履行期限
	20个工作日

	8
	磋商有效期
	磋商之日起90天

	10
	响应性文件提交信息
	时间
	2026年07月27日14：30（北京时间）

	
	
	地点
	江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

	12
	磋商 信息
	时间
	2026年07月27日14：30（北京时间）

	
	
	地点
	江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

	13
	联系 事项
	采购单位
	联系人
	白老师

	
	
	
	联系电话
	18351452276

	
	
	采购代理机构
	联系人
	左扬娟

	
	
	
	联系电话
	025-52167181




[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc5396][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc85525789][bookmark: _Toc503948575][bookmark: _Toc402966376][bookmark: _Toc503948068][bookmark: _Toc400722722]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.合格的供应商
2.1满足采购公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523]4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2招标代理服务费收费标准：以中标金额为基数，按照计价格〔2002〕1980号文件规定标准的27.6%计算收取，由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理机构，请供应商将招标代理费用予以关注并计入总报价中，本项费用无需在投标报价表中单独列项。
招标代理费账户如下：
户名：南京建宁工程造价咨询有限公司
开户银行：中国农业银行南京竹山路支行
账号：10130401040012323
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc3371]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7.磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8.磋商文件的修改
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
8.2供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3采购人（或采购代理）有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。
[bookmark: _Toc15427]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9.响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10.响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。
（1）★磋商申请及声明；
（2）★法定代表人授权委托书；
（3）★磋商报价表及分项报价表；
（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》注：本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交响应文件截止日前。
（5）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）
（6）★商务要求响应及偏离表；
（7）★中小企业声明函；
（8）无重大违法记录声明；
（9）残疾人福利性单位声明函（如有）
（10）属于监狱企业的证明文件（如有）
（11）节能产品认证文件（如有）
（12）环境标志产品认证文件（如有）
（13）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有）
（14）磋商供应商认为需提供的其他资料。
（15）技术要求响应及偏离表；
（16）服务方案；
（17）供应商实施本项目拟投入的专业人员一览表；
（18）供应商认为需要提供的其他技术资料。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.分项报价表（如有）
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]13.响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.磋商响应函
14.1供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.磋商有效期
15.1磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。
16.磋商有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc27473][bookmark: _Toc120614217]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]17.响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。
17.3采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]18.响应文件的拒收
18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]19.响应文件的撤回和修改
19.1响应文件的撤回
19.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
19.2响应文件的修改
19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc25046][bookmark: _Toc513029229]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]20.响应文件解密
20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]21.磋商
21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。
21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人。
22.评审过程的保密与公正
22.1 磋商小组、采购人和采购代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
22.3 采购人（或采购代理）和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]23.评审过程中的澄清
23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]24.响应文件的审查
24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。
24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 未实质性响应磋商文件的情形
24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。
24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。
24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。
24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。
24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。
24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。
24.3.9 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。
24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。
24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及磋商小组联系。
25.磋商程序及评审方法与评审标准
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]25.1 磋商程序
25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
25.2 评审方法与评审标准
25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。
25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。
25.3 采购活动终止
出现下列情形之一的，本次采购活动终止：
25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。
25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。
25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。
25.3.5法律法规规定的其他应当终止情形。
25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
[bookmark: _Toc2352]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26.确定成交单位
26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。
26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
26.3 采购代理将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取成交。
26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理工作人员恶意串通。
26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]27.成交通知书
27.1 成交结果确定后，将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc28820]七、授予合同
28.签订合同
28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.标的物的追加
29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
[bookmark: _Toc26496]八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购人（或采购代理）不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.以下情形的质疑不予受理：
35.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
35.2超出政府采购法定期限的质疑。
35.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
35.4未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
35.5供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。
35.6 法律法规规定的其他不予受理情形。
36.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
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37.促进中小企业发展
37.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：
37.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
37.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
37.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
37.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc28129][bookmark: _Toc9570][bookmark: _Toc85525793][bookmark: _Toc503948078][bookmark: _Toc503948585]37.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
38、其他政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8 绿色包装规定 
（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 
（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。 
3.9 实施本国产品标准及相关政策
3.9.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
3.9.2本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合上述第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.9.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.9.4对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.9.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见后附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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合同编号 ：
项目名称 ：
使用单位 ：
供货单位 ：
签订日期 ：


南京市政府采购合同
合同（项目）编号：
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：



经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：
第一条、合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。
第二条、合同总价款：本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。
本合同总价款包含以下内容：货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料；验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；供应商认为需要的其他费用。
第三条、合同期限
自合同签订之日起至维保期结束。
第四条、组成本合同的有关文件  下列关于号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标（响应）文件和报价表；   （2）供货一览表；
（3）交货一览表；                         （4）技术规格响应表；
（5）投标（响应）承诺；                     （6）服务承诺；
（7）中标（成交）通知书；               （8）甲乙双方商定的其他文件等。
第五条、权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条、质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。
第七条、包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第八条 交货和验收
1、乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第九条、付款条件
本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：
1合同签订后，供应商提供中标金额3%的银行保函作为履约保证金，自验收之日起一年后，根据项目学校出具的服务反馈情况无息退回；
2合同签订后，供应商开具正规发票后10日内，采购人支付合同总额30%作为预付款；
3采购人验收合格后，供应商开具符合财务规定的全款正式发票，自采购人收到发票后10日内，向供应商支付剩余全部款项。
第十条、履约保证金
乙方在签订本合同时，递交履约保证金：合同金额的3%，有效期1年。
第十一条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为：/年。
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2 所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行。
3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
第十二条、违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3、甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
4、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
5、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
6、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
9、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10、乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。
第十三条、合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。
第十四条、合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十五条、争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：
  （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第（2）种方式解决争议。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十六条、诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
	第十七条、合同生效及其他
1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。
2、本合同一式份，甲乙双方各执份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：             							乙方（盖章）：             
 			
代表签字：                 							代表签字：                  
 
   年  月  日                						年  月  日  
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[bookmark: _Toc497829346][bookmark: _Toc503948071][bookmark: _Toc479949480][bookmark: _Toc503948578]第四章采购需求
一、项目概况
1.项目背景
本项目为行知分校紫杨校区办公教学及辅助用房木器设备采购
2.项目建设遵循标准
（1）本项目标的的所属行业：工业；
（2）符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
（3）采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行响应，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。
（4）如供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供对应有效的节能产品认证证书。
二、产品清单（不低于以下配置）
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	所属行业
	属性
	备注

	教学楼二楼三楼普通教室木器

	[bookmark: OLE_LINK1]1
	升降灵巧台
	18
	张
	  1550.00 
	
	工业
	货物
	

	2
	教师边台
	18
	张
	  1060.00 
	
	工业
	货物
	

	3
	图书柜
	18
	张
	  1255.00 
	
	工业
	货物
	

	4
	教室办公椅
	18
	张
	   340.00 
	
	工业
	货物
	

	5
	学生课桌椅
	810
	套
	   385.00 
	核心产品
	工业
	货物
	

	6
	书包柜
	102
	米
	  1740.00 
	
	工业
	货物
	

	7
	后墙软扎板
	18
	块
	  1060.00 
	
	工业
	货物
	

	教学楼二楼三楼教研教室木器

	8
	升降灵巧台
	2
	张
	  1550.00 
	
	工业
	货物
	

	9
	教师边台
	2
	张
	  1060.00 
	
	工业
	货物
	

	10
	图书柜
	2
	张
	    965.00 
	
	工业
	货物
	

	11
	教室办公椅
	2
	张
	   340.00 
	
	工业
	货物
	

	12
	后墙软扎板
	2
	块
	  1060.00 
	
	工业
	货物
	

	教学楼四楼个别辅导教室木器

	13
	升降灵巧台
	4
	张
	  1545.00 
	
	工业
	货物
	

	14
	后墙软扎板
	4
	块
	  1060.00 
	
	工业
	货物
	

	教师办公室木器

	15
	教师办公桌
	56
	台
	  1490.00 
	
	工业
	货物
	

	16
	教师文件柜
	56
	台
	 965.00 
	
	
	
	

	17
	教师办公椅
	56
	张
	    300.00 
	
	
	
	

	18
	办公室茶水柜
	6
	张
	    770.00 
	
	
	
	

	德育办公室木器

	19
	教师办公桌
	4
	台
	  1490.00 
	
	工业
	货物
	

	20
	教师文件柜
	4
	台
	    965.00 
	
	工业
	货物
	

	21
	教师办公椅
	4
	张
	    300.00 
	
	工业
	货物
	

	22
	办公室茶水柜
	1
	张
	    770.00 
	
	工业
	货物
	

	23
	德育文件柜
	2
	组
	    965.00 
	
	工业
	货物
	

	24
	德育洽谈桌
	2
	张
	    695.00 
	
	工业
	货物
	

	25
	德育洽谈椅
	8
	张
	   310.00 
	
	工业
	货物
	

	中层办公室木器

	26
	科室办公桌
	12
	套
	  1740.00 
	
	工业
	货物
	

	27
	行政办公椅
	12
	张
	   480.00 
	
	工业
	货物
	

	28
	科室文件柜
	12
	组
	    965.00 
	
	工业
	货物
	

	29
	科室茶水柜
	3
	组
	    770.00 
	
	工业
	货物
	

	30
	档案资料柜
	6
	组
	    770.00 
	
	工业
	货物
	

	家校交流室

	31
	交流室办公桌
	2
	 台 
	1490.00 
	
	工业
	货物
	

	32
	交流室文件柜
	2
	台
	    965.00 
	
	工业
	货物
	

	33
	办公室茶水柜
	2
	张
	    770.00 
	
	工业
	货物
	

	34
	交流室沙发
	2
	张
	  2320.00 
	
	工业
	货物
	

	35
	交流室茶几
	2
	张
	   770.00 
	
	工业
	货物
	

	36
	教师办公椅
	2
	张
	    300.00 
	
	工业
	货物
	

	行政接待室

	37
	接待室办公桌
	4
	套
	  1737.00 
	
	工业
	货物
	

	38
	配套矮柜
	4
	套
	  1930.00 
	
	工业
	货物
	

	39
	接待室办公椅
	4
	张
	   480.00 
	
	工业
	货物
	

	40
	接待室文件柜
	4
	组
	    965.00 
	
	工业
	货物
	

	41
	接待室茶水柜
	2
	组
	   772.00 
	
	工业
	货物
	

	42
	接待沙发
	2
	组
	3230.00 
	
	工业
	货物
	

	43
	接待室茶几
	2
	张
	    770.00 
	
	工业
	货物
	

	行政值班室

	44
	行政值班室办公桌
	2
	套
	  1740.00 
	
	工业
	货物
	

	45
	行政值班室办公椅
	2
	张
	   480.00 
	
	工业
	货物
	

	46
	行政值班室茶水柜
	1
	组
	    770.00 
	
	工业
	货物
	

	47
	行政值班室文件柜
	2
	组
	    965.00 
	
	工业
	货物
	

	卫生保健办公室

	48
	接诊桌
	1
	台
	  1480.00 
	
	工业
	货物
	

	49
	卫保办教师柜
	1
	台
	    965.00 
	
	工业
	货物
	

	50
	接诊椅
	1
	张
	    300.00 
	
	工业
	货物
	

	51
	卫保办文件柜
	2
	组
	    965.00 
	
	工业
	货物
	

	52
	卫保办茶水柜
	1
	组
	    770.00 
	
	工业
	货物
	

	53
	PP药品柜
	1
	个
	  2548.00 
	
	工业
	货物
	

	报告厅木器

	54
	不带写字板礼堂椅
	24
	套
	    685.00 
	
	工业
	货物
	

	55
	带写字板礼堂椅
	288
	套
	    685.00 
	主要产品
	工业
	货物
	

	56
	前排
双人位
	12
	套
	   772.00 
	
	工业
	货物
	

	57
	主席台
两人位
	4
	套
	  1435.00 
	
	工业
	货物
	

	58
	主席台
三人位
	1
	套
	  2170.00 
	
	工业
	货物
	

	59
	主席台座椅
	11
	套
	   480.00 
	
	工业
	货物
	

	60
	演讲台
	1
	套
	  1910.00 
	
	工业
	货物
	

	大小会议室木器

	61
	大会议桌
	1
	套
	 14670.00 
	
	工业
	货物
	

	62
	会议椅
	14
	张
	   410.00 
	
	工业
	货物
	

	63
	会议室茶水柜
	2
	张
	    770.00 
	
	工业
	货物
	

	64
	旁听椅
	12
	张
	   410.00 
	
	工业
	货物
	

	65
	会议条桌
	4
	套
	   770.00 
	
	工业
	货物
	

	66
	小会议桌
	1
	套
	1740.00 
	
	工业
	货物
	

	67
	小会议椅
	8
	张
	    290.00 
	
	工业
	货物
	

	68
	会议室茶水柜
	1
	张
	    770.00 
	
	工业
	货物
	

	辅助用房木器

	69
	诊疗床
	1
	张
	1930.00 
	
	工业
	货物
	

	70
	观察室边柜
	1
	件
	  2,140.00 
	
	工业
	货物
	

	71
	观察室水柜
	1
	张
	1760.00 
	
	工业
	货物
	

	72
	室内地上给排水安装
	1
	室
	1060.00 
	
	工业
	货物
	

	73
	广播工作台
	1
	张
	   930.00 
	
	工业
	货物
	

	74
	广播工作椅
	2
	张
	    300.00 
	
	工业
	货物
	

	75
	广播资料文件柜
	1
	张
	    965.00 
	
	工业
	货物
	

	76
	社团储物架
	3
	件
	    925.00 
	
	工业
	货物
	

	77
	社团物品存放柜
	3
	件
	  1670.00 
	
	工业
	货物
	

	78
	总务储物架
	12
	件
	    930.00 
	
	工业
	货物
	

	79
	总务物品存放柜
	4
	件
	  1690.00 
	
	工业
	货物
	

	80
	仓管办公桌
	1
	套
	  1390.00 
	
	工业
	货物
	

	81
	仓管办公椅
	1
	张
	    300.00 
	
	工业
	货物
	

	82
	仓库资料文件柜
	1
	张
	    965.00 
	
	工业
	货物
	

	83
	仓管办茶水柜
	1
	组
	    770.00 
	
	工业
	货物
	

	84
	装订工作台
	2
	张
	  2700.00 
	
	工业
	货物
	

	85
	文印办公桌
	1
	套
	  1390.00 
	
	工业
	货物
	

	86
	文印办公椅
	1
	张
	    300.00 
	
	工业
	货物
	

	87
	文印文件柜
	2
	张
	   965.00 
	
	工业
	货物
	

	88
	实验人员桌
	2
	套
	  1390.00 
	
	工业
	货物
	

	89
	实验人员椅
	2
	张
	    300.00 
	
	工业
	货物
	




三、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	品名
	规格及参数要求

	教学楼二楼三楼普通教室木器

	1
	升降灵巧台
	1、规格：1200*600*720-1080，升降范围: 720-1080mm，气压无极变速调节，无极升降；
2、台面采用18mm厚ENF级刨花板浸渍胶膜纸饰面。2mm厚ABS封边条全自动封边机封边。四周做圆角处理。靠胸前内弧造型。桌面加设挡板及PP注塑成型置物槽。钢制桌架外覆塑料保护罩，铝合金压铸底脚，表面抛光处理，整体设计符合人体工程学。

	2
	教师边台
	1、规格：延米*600*750mm；
2、台面采用25mm厚ENF级刨花板浸渍胶膜纸饰面。2mm厚ABS全自动封边机封边。四周做圆角处理。外侧圆弧造型；
3、柜体板材均为ENF级刨花板浸渍胶膜纸饰面，18mm。2mm厚ABS全自动封边机封边。联通五金连接件。四周做圆角处理；
4、主桌钢架部分为60*30*1.5mm扁管支架，1.2mm冲孔钢制前挡板。表面经抛丸处理，经全自动喷涂流水线；
5、主桌下设双开门，内带活层板。C型拉手；
6、板材颜色可选。

	3
	图书柜
	1、规格：延米*400*2000mm；
2、基材：所有板材均采用18mm厚刨花板浸渍胶膜纸饰面， 环保等级ENF级；
2、封边：所有可视截面采用同色2.0mm厚ABS封边条，环保热熔胶机械封边；
3、配件： 优质锌合金偏心件，安装牢固，不易松动；阻尼铰链；
4、上半体三层开放收纳空间，底部对开门设计，柜门内带一活动层板。
5、板材颜色可选。

	4
	教室办公椅
	规格：455*560*865mm
1、椅背：PP+玻纤背框，椅背经102kg的推力测试，符合BIFMA测试标准，高弹性透气加密网布，提供舒适支撑；
2、扶手：PP玻纤+喷涂管固定扶手；
3、椅座：采用一次成型高弹力定型海绵，高弹力优质透气座布，座板为12厘多层弯曲板；
4、椅架：直径25mm圆管2.0厚四脚架，表面黑色喷涂烤漆工艺，配PP玻纤扶手。

	5
	学生课桌椅
	（一）课桌：整体尺寸618（±5）mm×425（±5）mm×Hmm；
1、桌面板：采用环保ABS塑料通过改性后一体注塑成型，桌面厚度22mm， 桌面底部设有承重钢管，规格30mm*15mm*壁厚1.2mm并与桌面底部平齐，由螺丝锁付于面板底部，桌面靠胸部位置为内弧形造型，表面无反光现象，面板前端设置一冂字型防滑落凸条并与笔槽连成一体，笔槽设有排水孔，四周及底部没有毛边、倒圆角、不刮手；
▲提供具备资质的第三方检测机构出具的ABS桌面板检测报告，检验检测依据至少符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB/T 12000-2017《塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》；检测内容至少包含：①外观颜色变色评级≥3级；②冲击强度≥10J/㎡；③邻苯二甲酸酯未检出；④抗菌性能≥99%；⑤耐霉菌性能0级；⑥燃烧性能（1级）⑦盐雾试验360小时外观银纹/裂纹未出现，尺寸变化率符合，质量变化率符合。
2、▲课桌为单斗结构。采用PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。
桌斗内径尺寸：445*350*115-140mm±2mm，外径尺寸：540*365*125-145mm±2mm,书箱靠胸前笔槽呈浅V型设计，深度5mm,长440mm宽10mm，笔槽两边有圆形通孔设计方便清理，书箱边缘有5*10mm钢条与书箱一体注塑成型，增强抗扭曲性，预防长期使用变形。书箱后端设有14条40*4mm长条缝设计，防止书本等受潮，书箱后方面上设计有置放名片位置尺寸，具有抗扭曲，抗潮且兼顾安全等优点。（提供技术白皮书）。
3、桌体钢架：管材采用厚度不小于1.2mm的椭圆管，管材焊接采用满焊工艺，焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；桌腿之间采用不小于20*50*1.2mm椭圆钢管加焊以保证其横向稳定。桌腿和着地管不小于30mm×60mm×厚1.2mm椭圆管，着地管和桌腿焊接夹角为竖直80°（±2°），使进出座位腿下空间更加充分自如；桌脚上部升降管钢管尺寸为不小于25mm×50mm×壁厚1.2mm，桌面托起支架采用冷轧钢板折弯成型厚度不小于2.0mm；
4、可调节课桌高度要求：桌调节高度规格至少为6个档位，桌高档差30mm，椅高档差除8-9号档差为10mm,其余为20mm符合国标X-X号高度；升降方式采用手摇升降，升降管外侧根据实际高度印刷升降刻度，可实时观测升降高度情况；
5、金属桌腿的脚套须使用聚乙烯或聚丙烯材料等环保塑料，厚度不小于3mm；
6、书斗左右两侧各配有一个不小于φ6mm实心铁线冲压成型挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于500N，钩端不超过桌侧缘之外；
（二）课椅：整体尺寸420（±5）mm×430（±5）mm×Hmm；
1、椅座板、椅靠背板采用一级工程塑料PP，确保久坐不累，符合人体工学，坐垫尺寸：420（±5）mm×430（±5）mm，靠背尺寸：420（±5）mm×380（±5）mm。一次性注塑成型，达到环保要求，靠背中间有内凹式曲线弧度设计，坐垫中间有内凹式设计，坐垫前端设计有波浪形设计；靠背上部设有提手孔洞，便于搬运更方便；
2、椅体钢架：钢架管材采用厚度不小于1.2mm的椭圆管，管材焊接采用满焊工艺，焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；椅腿管和着地管尺寸为不小于30mm×60mm×壁厚1.2mm.椅腿连接钢管尺寸为不小于20mm×40mm×壁厚1.2mm椭圆管，椅腿上部升降管钢管尺寸为不小于25mm×50mm×壁厚1.2mm，椅靠背管采用不小于20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管，椅座板下方有两根尺寸为不小于15mm×30mm×1.2mm方管横拉支撑；
3、可调节课椅高度要求：手摇调节升降功能，桌椅高规格均是6个档位，桌高每个档30mm，椅高每档20mm,均符合国标高度要求，采用尼龙合金、铸铝、钢制耐用复合材料组合设计，升降管外侧根据实际高度印刷升降刻度，可实时观测升降高度情况；
4、椅面板后倾0-2度，靠背点以上应向后倾斜，与垂直面之间呈6-12度；
5、脚套使用全新尼龙塑料，厚度不小于3mm，并用铆钉或自攻螺丝加固防止脱落；
6、安装要求：桌面、桌斗隐形安装，表面不得有铆钉或自攻螺丝等；
7、桌椅的所有结构不得留有棱角和锋利边缝及不合规的洞孔。

	6
	书包柜
	规格：延米*500*1200mm
1、基材：台面采用25mm厚刨花板浸渍胶膜纸饰面，其余均为18mm厚，环保等级达到ENF级标准。
2、封边：所有可视截面采用同色2.0mm厚ABS封边条，环保热熔胶机械封边。
3、配件：三节走珠导轨，静音，表面电镀层耐磨损率高；优质锌合金偏心件，安装牢固，不易松动；阻尼铰链；铣洞拉手设计。
4、每组49人位书包柜+1格收纳，一共16组。
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	后墙软扎板
	1、板面：台湾颐达麻绒面料。颜色可选。耐污，易打理；
2、夹层材料：5mm高密度软木卷，握钉力强。内芯厚度≥10mm，聚乙烯泡沫板，容重为25kg/m³，面层平整，无折痕，不变形；
3、背板：优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm；镀层牢固、钢性好，不变形，整板无拼接；
4、板面、衬板、背板粘贴：使用黑板环保专用多元醇胶，机械化流水线制作，高温一次成型.粘合牢固、板面平整经久耐用、永不脱壳；
5、边框：整体采用豪华高强度工业电泳铝合金；颜色为香槟色；
6、包角材料：采用抗老化、抗疲劳ABS工程塑料，四周包角不小于R40mm的圆角，抗冲击力强，结构牢固、耐磨、抗拉、不变形，造型美观、经久耐用；
7、安装：隐形安装、没有外露的挂接件，符合安全要求。

	教学楼二楼三楼教研教室木器
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	升降灵巧台
	1、规格：1200*600*720-1080，升降范围: 700-1100mm，气压无极变速调节，无极升降；
2、台面采用18mm厚ENF级刨花板浸渍胶膜纸饰面。2mm厚ABS全自动封边机封边。四周做圆角处理。靠胸前内弧造型。桌面加设挡板及PP注塑成型置物槽。符合人体工程学。
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	教师边台
	1、规格：延米*600*750mm；
2、台面采用25mm厚ENF级刨花板浸渍胶膜纸饰面。2mm厚ABS全自动封边机封边。四周做圆角处理。外侧圆弧造型；
3、柜体板材均为ENF级刨花板浸渍胶膜纸饰面，18mm。2mm厚ABS全自动封边机封边。联通五金连接件。四周做圆角处理；
4、主桌钢架部分为60*30*1.5mm扁管支架，1.2mm冲孔钢制前挡板。表面经抛丸处理，经全自动喷涂流水线；
5、主桌下设双开门，内带活层板。C型拉手；
6、板材颜色可选。
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	图书柜
	1、规格：延米*400*2000mm；
2、基材：所有板材均采用18mm厚刨花板浸渍胶膜纸饰面， 环保等级ENF级；
2、封边：所有可视截面采用同色2.0mm厚ABS封边条，环保热熔胶机械封边；
3、配件： 优质锌合金偏心件，安装牢固，不易松动；阻尼铰链；
4、上半体三层开放收纳空间，底部对开门设计，柜门内带一活动层板。
5、板材颜色可选。
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	教室办公椅
	规格：455*560*865mm
1、椅背：PP+玻纤背框，椅背经102kg的推力测试，符合BIFMA测试标准，高弹性透气加密网布，提供舒适支撑；
2、扶手：PP玻纤+喷涂管固定扶手；
3、椅座：采用一次成型高弹力定型海绵，高弹力优质透气座布，座板为12厘多层弯曲板；
4、椅架：直径25mm圆管2.0厚四脚架，表面黑色喷涂烤漆工艺，配PP玻纤扶手。
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	后墙软扎板
	1、板面：台湾颐达麻绒面料。颜色可选。耐污，易打理；
2、夹层材料：5mm高密度软木卷，握钉力强。内芯厚度≥10mm，聚乙烯泡沫板，容重为25kg/m³，面层平整，无折痕，不变形；
3、背板：优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm；镀层牢固、钢性好，不变形，整板无拼接；
4、板面、衬板、背板粘贴：使用黑板环保专用多元醇胶，机械化流水线制作，高温一次成型.粘合牢固、板面平整经久耐用、永不脱壳；
5、边框：整体采用豪华高强度工业电泳铝合金；颜色为香槟色；
6、包角材料：采用抗老化、抗疲劳ABS工程塑料，四周包角不小于R40mm的圆角，抗冲击力强，结构牢固、耐磨、抗拉、不变形，造型美观、经久耐用；
7、安装：隐形安装、没有外露的挂接件，符合安全要求。

	教学楼四楼个别辅导教室木器
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	升降灵巧台
	1、规格：1200*600*720-1080，升降范围: 700-1100mm，气压无极变速调节，无极升降；
2、台面采用18mm厚ENF级刨花板浸渍胶膜纸饰面。2mm厚ABS全自动封边机封边。四周做圆角处理。靠胸前内弧造型。桌面加设挡板及PP注塑成型置物槽。符合人体工程学。
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	后墙软扎板
	1、板面：台湾颐达麻绒面料。颜色可选。耐污，易打理；
2、夹层材料：5mm高密度软木卷，握钉力强。内芯厚度≥10mm，聚乙烯泡沫板，容重为25kg/m³，面层平整，无折痕，不变形；
3、背板：优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm；镀层牢固、钢性好，不变形，整板无拼接；
4、板面、衬板、背板粘贴：使用黑板环保专用多元醇胶，机械化流水线制作，高温一次成型.粘合牢固、板面平整经久耐用、永不脱壳；
5、边框：整体采用豪华高强度工业电泳铝合金；颜色为香槟色；
6、包角材料：采用抗老化、抗疲劳ABS工程塑料，四周包角不小于R40mm的圆角，抗冲击力强，结构牢固、耐磨、抗拉、不变形，造型美观、经久耐用；
7、安装：隐形安装、没有外露的挂接件，符合安全要求。

	教师办公室木器
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	教师办公桌
	规格：主台：1600*700*750mm
1、产品结构：钢木结构；
2、台面参数：台面采用25mm厚ENF级三聚氰胺板，四面封边；
3、台身参数：台身采用静电喷涂钢架方管框架带底脚，下设前挡板，上设桌面屏风。
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	教师文件柜
	规格：1500*400*1600mm
文件柜采用16mm厚ENF级三聚氰胺板，副台预留主机箱位置，配备散热孔，设两幅白色5孔插座，设两组抽屉和一组对开门；五金件：阻尼铰链、三节静音滑轨。(配备柜门锁一个)。
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	教师办公椅
	规格：570*650*1010mm
背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA拉背测试102KG。
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	办公室茶水柜
	规格：800*400*850mm
1、板材均采用16mm厚ENF级三聚氰胺板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；
2、下设铝框玻璃门，白框白玻收纳空间；上设两组收纳抽屉。

	德育办公室木器
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	教师办公桌
	规格：主台：1600*700*750mm
1、产品结构：钢木结构；
2、台面参数：台面采用25mm厚ENF级三聚氰胺板，四面封边；
3、台身参数：台身采用静电喷涂钢架方管框架带底脚，下设前挡板，上设桌面屏风。

	20
	教师文件柜
	规格：1500*400*1600mm
文件柜采用16mm厚ENF级三聚氰胺板，副台预留主机箱位置，配备散热孔，设两幅白色5孔插座，设两组抽屉和一组对开门；五金件：阻尼铰链、三节静音滑轨。(配备柜门锁一个)。
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	教师办公椅
	规格：570*650*1010mm
背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA拉背测试102KG。
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	办公室茶水柜
	规格：800*400*850mm
1、板材均采用16mm厚ENF级三聚氰胺板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；
2、下设铝框玻璃门，白框白玻收纳空间；上设两组收纳抽屉。
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	德育文件柜
	规格：800*400*2000mm
1、板材均采用16mm厚ENF级三聚氰胺板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；
2、下设对开门收纳空间，配备柜门锁一个；上设铝框玻璃门，白框白玻收纳空间。
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	德育洽谈桌
	规格：Φ840*725mm±10mm
1、底脚：3.0mm镁合金压铸；
2、托架：2.0mm镁合金压铸；
3、立管：1.8mm6063拉铝；
4、脚垫：ADC12压铸铝+TPE。
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	德育洽谈椅
	规格：540*490*840mm
1、椅身PP材质一体成型；
2、40密度高弹力海绵；
3、座布四种颜色可选（黑，灰，橙，黄）；
4、细砂白色烤漆四角架  16X2.0mm圆管；
5、可以上下叠加4-6张。·

	中层办公室木器
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	科室办公桌
	规格：1600*700*750mm
1、基材：ENF级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品；
2、贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色；
3、封边：ABS封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康；
4、粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强；
5、五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电；
6、吸塑：采用一种无定型、无臭、无毒、无色热塑性工程塑料，无缝ABS膜复压成型工艺，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。
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	行政办公椅
	1、面料：采用优质尼龙网布，符合国家标准，无异味；
2、海绵：采用高弹阻燃定型海绵，符合国家标准；
3、底盘：带原位锁定，金属件的电镀层未见缺陷，符合国家标准；
4、气压棒：优质气压棒，金属件的电镀层未见缺陷，符合国家标准；
5、脚架：采用优质五星脚。
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	科室文件柜
	规格：800*450*1800mm
1.基材：ENF级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品；
2.贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色；
3.封边：ABS封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康；
4.粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强；
5.五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电；
6.吸塑：采用一种无定型、无臭、无毒、无色热塑性工程塑料，无缝ABS膜复压成型工艺，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。
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	科室茶水柜
	规格：800*450*750mm
1.基材：ENF级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品；
2.贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色；
3.封边：ABS封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康；
4.粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强；
5.五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电；
6.吸塑：采用一种无定型、无臭、无毒、无色热塑性工程塑料，无缝ABS膜复压成型工艺，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。
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	档案资料柜
	900×390×1800mm	
1、产品结构：钢制；
2、产品尺寸：900×390×1800mm；
3、凳体参数：整体优质冷轧钢板0.8mm厚，优质加厚浮法玻璃，内置多层可调节层板，进口锁具。

	家校交流室
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	交流室办公桌
	规格：1600*700*750mm
1、产品结构：钢木结构；
2、台面参数：台面采用25mm厚ENF级三聚氰胺板，四面封边；
3、台身参数：台身采用静电喷涂钢架方管框架带底脚，下设前挡板，上设桌面屏风。

	32
	交流室文件柜
	规格：1500*400*1600mm
文件柜采用16mm厚ENF级三聚氰胺板，副台预留主机箱位置，配备散热孔，设两幅白色5孔插座，设两组抽屉和一组对开门；五金件：阻尼铰链、三节静音滑轨。(配备柜门锁一个)。
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	办公室茶水柜
	规格：800*400*850mm
1、板材均采用16mm厚ENF级三聚氰胺板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；
2、下设铝框玻璃门，白框白玻收纳空间；上设两组收纳抽屉
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	交流室沙发
	布面，木架内架，高密度海绵配置，塑料脚。
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	交流室茶几
	规格：1200*600*450mm
板材均采用16mm厚ENF级三聚氰胺板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边，下设钢制腿。
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	教师办公椅
	规格：570*650*1010mm
背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA拉背测试102KG。

	行政接待室
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	接待室办公桌
	规格：2400*900*750mm
1、基材：ENF级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品；
2、贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色；
3、封边：ABS封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康；
4、粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强；
5、五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电；
6、吸塑：采用一种无定型、无臭、无毒、无色热塑性工程塑料，无缝ABS膜复压成型工艺，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。
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	配套矮柜
	规划：1800*600*550mm
1、基材：ENF级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品；
2、贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色；
3、封边：ABS封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康；
4、粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强；
5、五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电；
6、吸塑：采用一种无定型、无臭、无毒、无色热塑性工程塑料，无缝ABS膜复压成型工艺，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。
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	接待室办公椅
	1、面料：采用优质尼龙网布，符合国家标准，无异味；
2、海绵：采用高弹阻燃定型海绵；
3、底盘：带原位锁定，金属件的电镀层未见缺陷，符合国家标准；
4、气压棒：优质气压棒，金属件的电镀层未见缺陷，符合国家标准；
5、脚架：采用优质五星脚。
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	接待室文件柜
	规格：800*450*1800mm
1、基材：ENF级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品；
2、贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色；
3、封边：ABS封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康；
4、粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强；
5、五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电；
6、吸塑：采用一种无定型、无臭、无毒、无色热塑性工程塑料，无缝ABS膜复压成型工艺，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。
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	接待室茶水柜
	规格：800*450*750mm
1、基材：ENF级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品；
2、贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色；
3、封边：ABS封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康；
4、粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强；
5、五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电；
6、吸塑：采用一种无定型、无臭、无毒、无色热塑性工程塑料，无缝ABS膜复压成型工艺，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。
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	接待沙发
	规格：单人位
1、面料：采用优质西皮，符合国家标准；
2、海绵：采用高弹阻燃定型海绵，符合国家标准；
3、框架：采用优质实木，符合国家标准；
4、脚架：优质钢管，金属件的电镀层未见缺陷，符合国家标准。
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	接待室茶几
	规格：1000*500*450mm
1、基材：ENF级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品；
2、贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色；
3、封边：ABS封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康；
4、粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强；
5、五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电；
6、吸塑：采用一种无定型、无臭、无毒、无色热塑性工程塑料，无缝ABS膜复压成型工艺，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。

	行政值班室
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	行政值班室办公桌
	规格：1800*700*750mm
1、基材：ENF级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品；
2、贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色；
3、封边：ABS封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康；
4、粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强；
5、五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电；
6、吸塑：采用一种无定型、无臭、无毒、无色热塑性工程塑料，无缝ABS膜复压成型工艺，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。

	45
	行政值班室办公椅
	1、面料：采用优质尼龙网布，符合国家标准，无异味；
2、海绵：采用高弹阻燃定型海绵；
3、底盘：带原位锁定，金属件的电镀层未见缺陷，符合国家标准；
4、气压棒：优质气压棒，金属件的电镀层未见缺陷，符合国家标准；
5、脚架：采用优质五星脚。
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	行政值班室茶水柜
	规格：800*450*750mm
1、基材：ENF级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品；
2、贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色；
3、封边：ABS封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康；
4、粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强；
15、五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电；
6、吸塑：采用一种无定型、无臭、无毒、无色热塑性工程塑料，无缝ABS膜复压成型工艺，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。
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	行政值班室文件柜
	规格：800*450*1800mm
1、基材：ENF级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品；
2、贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色；
3、封边：ABS封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康；
4、粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强；
5、五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电；
6、吸塑：采用一种无定型、无臭、无毒、无色热塑性工程塑料，无缝ABS膜复压成型工艺，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。

	卫生保健室
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	接诊桌
	规格：1200*700*750mm
1、产品结构：钢木结构；
2、台面参数：台面采用25mm厚ENF级三聚氰胺板，四面封边；
3、台身参数：台身采用静电喷涂钢架方管框架带底脚，下设前挡板，上设桌面屏风。
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	卫保办教师柜
	规格：1500*400*1600mm
采用16mm厚ENF级三聚氰胺板，副台预留主机箱位置，配备散热孔，设两幅白色5孔插座，设两组抽屉和一组对开门；五金件：阻尼铰链、三节静音滑轨。(配备柜门锁一个)。
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	接诊椅
	规格：570*650*1010mm
1、背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA拉背测试102KG；
2、扶手：T型扶手（带电镀装饰条）；
3、坐垫：42密度中软高弹切割海绵；
4、底盘：2.5加厚单功能回力底盘；
5、气杆：80黑色拉深5CM气杆；
6、椅脚：∮320PP脚过1000KG静压测试；
7、椅轮：50mm黑色尼龙轮。
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	卫保办文件柜
	规格：800*450*1800mm
1、基材：ENF级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品；
2、贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色；
3、封边：ABS封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康；
4、粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强；
5、五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电；
6、吸塑：采用一种无定型、无臭、无毒、无色热塑性工程塑料，无缝ABS膜复压成型工艺，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。

	52
	卫保办茶水柜
	规格：800*400*850mm
板材均采用16mm厚ENF级三聚氰胺板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边，下设铝框玻璃门，白框白玻收纳空间；上设两组收纳抽屉。
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	PP药品柜
	规格：1000*500*2000mm±10mm
1、材质：PP材质；
2、柜体：侧板、顶底板采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强；
3、上柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配；
4、下柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型。上下拉手及三角对称五点固定。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配；
5、层板：上柜两层阶梯式药架，层板为PP材质一次注塑成型。下柜一层层板；
6、拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好；
8、药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性；
9、螺丝：不锈钢304材质；
10、上下柜门带锁。

	报告厅木器
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	不带写字板礼堂椅
	1、背：聚氨脂冷发泡高回弹定型海绵,密度为40±5Kgs/m3，外覆专业座椅面料，内衬精压胶合板，外板为优质多层板双面贴榉木夹板，背壳为多层板表面贴榉木皮厚度为1.6-1.7CM。可根据客户提供的色板油漆不同的颜色；
2、垫：聚氨脂冷发泡高回弹定型海绵，密度为45±5Kgs/m3，外覆专业座椅面料，使座椅在长时间使用下不变形并且舒适感更好，底板为优质多层板单面贴榉木夹板厚度为1.1-1.2CM，采用独特的吸音设计，具有完美的全场吸音效果；
3、面料：采用专业座椅麻绒面料；
4、坐垫翻起采用双扭簧加阻尼器缓冲回弹设计，复位准确，无噪音；
5、扶手：采用橡胶木或榉木，扶手框上装有嵌入式消音垫，使扶手翻下与铁框接触时无噪音；
6、▲扶手框与脚采用优质A级冷扎板模压成型，扶手框铁皮厚不低于1.6mm，模具冲压焊接成型，下部站脚采用整体铝合金压铸成型，与上部扶手框链接部分尺寸约为65*160mm，高度240mm，与地面固定脚面尺寸为60*378mm，固定孔距离为330mm，一体成型铝合金站脚左右两侧带有6根斜向加强筋。产品中对中的尺寸为570mm，扶手的宽度为80mm，一般排距为900—950mm；（提供技术白皮书）
7、本产品安装时根据场地要求可以用膨胀螺丝或自攻螺丝固定；
8、配夜光排号座位号；
9、尺寸：总高1010mm，坐高：450mm，后前深度（靠背到坐垫翻下最前端）：690-700mm，靠背到扶手最前端深度：530mm，中对中570mm，扶手宽度：80mm，长度：420mm，厚度24mm，以上尺寸±10mm。6、本产品安装时根据场地要求可以用膨胀螺丝或自攻螺丝固定；
7、配夜光排号座位号；
8、尺寸：总高1010mm，坐高：450mm，后前深度（靠背到坐垫翻下最前端）：690-700mm，靠背到扶手最前端深度：530mm，中对中570mm，扶手宽度：80mm，长度：420mm，厚度24mm，尺寸±10mm。8、尺寸：总高1010mm，坐高：450mm，后前深度（靠背到坐垫翻下最前端）：690-700mm，靠背到扶手最前端深度：530mm，中对中570mm，扶手宽度：80mm，长度：420mm，厚度24mm。以上尺寸±10mm。
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	带写字板礼堂椅
	1、背：聚氨脂冷发泡高回弹定型海绵,密度为40±5Kgs/m3，外覆专业座椅面料，内衬精压胶合板，外板为优质多层板双面贴榉木夹板，背壳为多层板表面贴榉木皮厚度为1.6-1.7CM。可根据客户提供的色板油漆不同的颜色；
2、垫：聚氨脂冷发泡高回弹定型海绵，密度为45±5Kgs/m3，外覆专业座椅面料，使座椅在长时间使用下不变形并且舒适感更好，底板为优质多层板单面贴榉木夹板厚度为1.1-1.2CM，采用独特的吸音设计，具有完美的全场吸音效果；
3、面料：采用专业座椅麻绒面料；
4、坐垫翻起采用双扭簧加阻尼器缓冲回弹设计，复位准确，无噪音；
5、扶手：采用橡胶木或榉木，扶手框上装有嵌入式消音垫，使扶手翻下与铁框接触时无噪音，写字板支架：采用直径15的圆钢，书写板下面采用铁质托盘，尺寸为：100*110*3mm。书写板采用高强度三聚氰胺板并且四周使用高强度塑料外壳包裹，表面带有笔槽和水杯槽（也可挂饮料瓶）；
6、扶手框与脚采用优质A级冷扎板模压成型，扶手框铁皮厚1.6mm，模具冲压焊接成型，下部站脚采用整体铝合金压铸成型，与上部扶手框链接部分尺寸为65*160mm，高度240mm，与地面固定脚面尺寸为60*378mm，固定孔距离为330mm，一体成型铝合金站脚左右两侧带有6根斜向加强筋。产品中对中的尺寸为570mm，扶手的宽度为80mm，一般排距为900—950mm；
7、本产品安装时根据场地要求可以用膨胀螺丝或自攻螺丝固定；
8、配夜光排号座位号；
9、尺寸：总高1010mm，坐高：450mm，后前深度（靠背到坐垫翻下最前端）：690-700mm，靠背到扶手最前端深度：530mm，中对中570mm，扶手宽度：80mm，长度：420mm，厚度24mm，尺寸±10mm。
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	前排
双人位
	规格：延米*400*760mm
1、面材：采用0.6mm胡桃木木皮贴面，表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差；
2、板材：选用ENF级中密度纤维板；
3、油漆：采用环保油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，清晰体现实木质感；
4、五金配件：采用三合一连接件；五金件外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角和毛刺。
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	主席台
两人位
	规格：延米*600*760mm
1、面材：采用0.6mm胡桃木木皮贴面，表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差；
2、板材：选用环保中密度纤维板，使用醛释放量达到ENF级标准；
3、油漆：采用环保油漆，符合GB18584-2001标准，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，清晰体现实木质感；
4、五金配件：三节消音导轨，液压阻尼铰链，锁具，三合一连接件。
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	主席台
三人位
	规格：延米*600*760mm
1、面材：采用0.6mm胡桃木木皮贴面，表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差；
2、板材：选用环保中密度纤维板，使用醛释放量达到ENF级标准；
3、油漆：采用环保油漆，符合GB18584-2001标准，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，清晰体现实木质感；
4、五金配件：三节消音导轨，液压阻尼铰链，锁具，三合一连接件。
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	主席台座椅
	规格：620*590*1020mm
1、面料：采用优质西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理；
2、海绵：优质高密度高弹性阻燃泡棉，具有硬度适中，不变形，达到国家阻燃标准；
3、框架：实木框架，采用环保油漆，无色无味，符合国家标准，四道底漆，三道面漆，七道工序喷漆，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高；无气泡、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷；具体颜色供货前由使用方确认。
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	演讲台
	规格：500*500*1150mm
1、面材：采用0.6mm胡桃木木皮贴面，表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差；
2、板材：选用ENF级中密度纤维板；
3、油漆：采用环保油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，清晰体现实木质感；
4、五金配件：采用三合一连接件；五金件外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角和毛刺。

	大小会议室木器
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	大会议桌
	规格：延米*2000*750mm
1、基材：ENF级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品；
2、贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色；
3、封边：ABS封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康；
4、粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强；
5、五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电；
6、吸塑：采用一种无定型、无臭、无毒、无色热塑性工程塑料，无缝ABS膜复压成型工艺，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。

	62
	会议椅
	1、圆管1.8厚双套管
2、精抛电镀架配PP加硬料胶扶手面
3、背铝合金连接件
4、优质黑色PP玻纤背框
5、固定腰垫
6、12厘米加厚多层座板
7、高密度一次性发泡定型棉
8、弹力座布，优质透气背网饰面
9、脚架：优质钢管，金属件的电镀层未见缺陷，符合国家标准。
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	会议室茶水柜
	规格：延米*450*750mm
1、基材：ENF级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品；
2、贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色；
3、封边：ABS封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康；
4、粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强；
5、五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电；
6、吸塑：采用一种无定型、无臭、无毒、无色热塑性工程塑料，无缝ABS膜复压成型工艺，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。
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	旁听椅
	椅背：背框全新PP+30%玻纤材质，耐磨透气网布，提供背部舒适支撑。
椅座：高弹力舒适海绵，弹力透气网布，搭配PP工程塑料防尘底壳可翻转。
扶手：PA+15%玻纤，前后滑动扶手，有效减轻手臂疲劳感；
椅架：32.5*20.5*T1.5mmQ235碳素钢管脚架，高速打砂除锈，表面喷涂烤漆处理，具有防腐，抗老化等性能。
功能：椅架可折叠收纳，节省摆放空间，尼龙材质防滑脚垫。/
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	会议条桌
	规格：延米*400*760mm
1、面材：采用0.6mm胡桃木木皮贴面，表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差；
2、板材：选用ENF级中密度纤维板；
3、油漆：采用环保油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，清晰体现实木质感；
4、五金配件：采用三合一连接件；五金件外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角和毛刺。
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	小会议桌
	规格：延米*1200*750mm
1、采用ENF级三聚氰胺板，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形；
2、选用优质品牌ABS封边条，未检出多溴联苯和多溴联苯醚；
3、选用国家环保标准白乳胶；
4、采用优质五金钢制脚架支撑,金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾150小时，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级。
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	小会议椅
	1、圆管1.8厚双套管
2、精抛电镀架配PP加硬料胶扶手面
3、背铝合金连接件
4、优质黑色PP玻纤背框
5、固定腰垫
6、12厘米加厚多层座板
7、高密度一次性发泡定型棉
8、弹力座布，优质透气背网饰面
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	会议室茶水柜
	规格：800*450*750mm
1、基材：ENF级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品；
2、贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色；
3、封边：ABS封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康；
4、粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强；
5、五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电；
6、吸塑：采用一种无定型、无臭、无毒、无色热塑性工程塑料，无缝ABS膜复压成型工艺，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高。

	辅助用房木器
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	诊疗床
	规格：2050*900*500±10mm。钢制，可移动,带手摇功能。（含床单、床垫）
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	观察室边柜
	1、规格：2000*500*800mm；
2、产品结构：钢木结构；
3、柜体参数：柜体采用16mm厚ENF级三聚氰胺环保饰面板加工制作。≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边，柜体部分配板式工具车。
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	观察室水柜
	规格：800*480*480mm±10mm
主柜外层不锈钢板材搭载蜂窝铝内芯表面覆膜，全封闭背板，下部双开门，隐形斜坡拉手、低噪音缓冲铰链、圆润式防磕边角、一体化陶瓷盆，单联水嘴，悬空柜底设计，防水防潮、承重力强。
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	室内地上给排水安装
	给水采用优质金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用优质ABS管，连接处密封。
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	广播工作台
	规格：1400*600*760mm
1、产品结构：钢木结构；
2、台面参数：台面采用18mm三聚氰胺板；
3、台身参数：全钢钢架，采用门字形钢架方管（30*60*1.5mm），连接杆尺寸为20*40*1.5mm，后衬挡板，钢架整体采用静电粉末喷涂处理。
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	广播工作椅
	规格：570*650*1010mm
1、背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA拉背测试102KG；
2、扶手：T型扶手（带电镀装饰条）；
3、坐垫：42密度中软高弹切割海绵；
4、底盘：2.5加厚单功能回力底盘；
5、气杆：80黑色拉深5CM气杆；
6、椅脚：∮320PP脚过1000KG静压测试；
7、椅轮：50mm黑色尼龙轮。
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	广播资料文件柜
	1、规格：800*400*2000mm；
2、板材均采用16mm厚ENF级三聚氰胺板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边，下设对开门收纳空间，配备柜门锁一个；上设铝框玻璃门，白框白玻收纳空间。
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	社团储物架
	规格：1000*500*2000mm
全金属结构4～5层，立柱1.0mm、层板0.8 mm的冷轧钢板，表面喷塑处理，层数间距自由调整。
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	社团物品存放柜
	规格：1000*500*2000mm
1、产品结构：铝木结构；
2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25*35*1.2mm，后侧腿≥35*35*1.2mm，基材采用16mm厚ENF级三聚氰胺板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，为避免铝角刮伤师生，塑料连接件顶部要略高于铝合金。上部为铝合金边框对开门边框规格不小于40*16*1.5mm，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设25mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设25mm厚隔板一层。
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	总务储物架
	规格：延米*500*2000mm
全金属结构4～5层，立柱1.0mm、层板0.8 mm的冷轧钢板，表面喷塑处理，层数间距自由调整。
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	总务物品存放柜
	规格：延米*500*2000mm±10mm
1、产品结构：铝木结构；
2、铝合金框架规格：前侧腿≥25*35*1.2mm，后侧腿≥35*35*1.2mm，基材采用16mm厚ENF级三聚氰胺板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，为避免铝角刮伤师生，塑料连接件顶部要略高于铝合金。上部为铝合金边框对开门边框规格不小于40*16*1.5mm，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设25mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设25mm厚隔板一层。
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	仓管办公桌
	规格：800*400*850mm
1、产品结构：钢木结构；
2、台面参数：台面采用18mm三聚氰胺板；
3、台身参数：全钢钢架，采用门字形钢架方管（30*60*1.5mm），连接杆尺寸为20*40*1.5mm，后衬挡板，钢架整体采用静电粉末喷涂处理；
4、台下设有柜体：550*500*630mm。
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	仓管办公椅
	规格：570*650*1010mm
1、背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA拉背测试102KG；
2、扶手：T型扶手（带电镀装饰条）；
3、坐垫：42密度中软高弹切割海绵；
4、底盘：2.5加厚单功能回力底盘；
5、气杆：80黑色拉深5CM气杆；
6、椅脚：∮320PP脚过1000KG静压测试；
7、椅轮：50mm黑色尼龙轮。
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	仓库资料文件柜
	1、规格：800*400*2000mm；
2、板材均采用16mm厚ENF级三聚氰胺板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边，下设对开门收纳空间，配备柜门锁一个；上设铝框玻璃门，白框白玻收纳空间。
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	仓管办茶水柜
	规格：800*400*850mm
1、板材均采用16mm厚ENF级三聚氰胺板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；
2、下设铝框玻璃门，白框白玻收纳空间；上设两组收纳抽屉。
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	装订工作台
	规格：1800*1000*760mm
1、产品结构：钢木结构；
2、产品尺寸：1800*1000*760mm；
3、台面参数：25mm优质AA级橡胶木实木指拼板，实木漆膜硬度达到2H—3H之间，用先进的油漆技术工艺达到“五底三面”。内衬18mm三聚氰胺板；
4、台身参数：采用钢架50*50*1.5mm，连接杆尺寸为20*40*1.5mm，带底脚，经酸洗磷化处理，表面喷黑/白色漆。
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	文印办公桌
	规格：1400*600*760mm
1、产品结构：钢木结构；
2、台面参数：台面采用18mm三聚氰胺板；
3、台身参数：全钢钢架，采用门字形钢架方管（30*60*1.5mm），连接杆尺寸为20*40*1.5mm，后衬挡板，钢架整体采用静电粉末喷涂处理；
4、台下设有柜体：550*500*630mm。

	86
	文印办公椅
	规格：570*650*1010mm
1、背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA拉背测试102KG；
2、扶手：T型扶手（带电镀装饰条）；
3、坐垫：42密度中软高弹切割海绵；
4、底盘：2.5加厚单功能回力底盘；
5、气杆：80黑色拉深5CM气杆；
6、椅脚：∮320PP脚过1000KG静压测试；
7、椅轮：50mm黑色尼龙轮。

	87
	文印文件柜
	1、规格：800*400*2000mm；
2、板材均采用16mm厚ENF级三聚氰胺板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边，下设对开门收纳空间，配备柜门锁一个；上设铝框玻璃门，白框白玻收纳空间。

	88
	实验人员桌
	规格：1400*600*760mm
1、产品结构：钢木结构；
2、台面参数：台面采用18mm三聚氰胺板；
3、台身参数：全钢钢架，采用门字形钢架方管（30*60*1.5mm），连接杆尺寸为20*40*1.5mm，后衬挡板，钢架整体采用静电粉末喷涂处理；
4、台下设有柜体：550*500*630mm。

	89
	实验人员椅
	规格：570*650*1010mm
1、背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA拉背测试102KG；
2、扶手：T型扶手（带电镀装饰条）；
3、坐垫：42密度中软高弹切割海；
4、底盘：2.5加厚单功能回力底盘；
5、气杆：80黑色拉深5CM气杆；
6、椅脚：∮320PP脚过1000KG静压测试；
7、椅轮：50mm黑色尼龙轮


注：对加“★”和“▲”项必须在响应文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），且在响应文件评分索引表中逐项列明对应页码及条目。未提供技术支持资料的，评审时不予认可。所有相关设备投标单价不得超过《南京市市级行政事业单位资产配置标准（2016 年修订版）》、《南京市中小学教学设备配置标准（试行）2019》所规定的相应级别的配置资产价格限额标准，否则将作为无效报价。
★四、实施要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）
1.供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在采购文件中明示的附配件，供应商应在响应时予以补充，本项目为“交钥匙”项目，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，成交供应商须免费提供。
2.供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。
3.签订合同后20个工作日内完成本项目，将所有设备送到学校，安装、调试到位，通过验收并交付使用，严格按照响应文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。
4.供应商应为其项目实施人员办理各项保险，保险费由供应商承担，加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由供应商承担。
五、服务要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）
1.交货地点：成交供应商中标后应及时与学校就相关细节问题进行沟通，达成一致方可生产。供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。
★2.质保要求：供应商应为本项目所有产品提供不少于五年的整体质保，从验收合格之日起计算，响应时提供承诺函加盖供应商公章。
5.验收标准与要求
（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理，并配合采购人完成区级采购平台电子文档收集工作，同时纸质竣工文档是验收的必要条件。
（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
（3）供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在采购文件中明示的设备及附配件，供应商应在投标时予以补充，如项目实施过程中因采购人使用需求变更而产生的设备及材料的增补，须在采购人确认的条件下办理相应手续，验收时一并结算。
六、其他要求
（1）供应商所报价格包含满足用户需求和实现系统功能的所有软硬件、辅材及设备安装、功能对接与调试、人员培训、意外保险、相关质保等费用。
（2）供应商所有现场管理与施工人员均持证上岗，并为其工程施工人员办理各项保险，施工人员意外伤害保险由成交供应商负责。
（3）供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。
（4）供应商应对本采购文件需求清单中的内容逐项合理报价。
（5）成交供应商现场施工过程中各施工管理人员必须严格按照国家相关工程管理规定常驻现场。
七、付款方式
1合同签订后，供应商提供中标金额3%的银行保函作为履约保证金，自验收之日起一年后，根据项目学校出具的服务反馈情况无息退回；
2合同签订后，供应商开具正规发票后10日内，采购人支付合同总额30%作为预付款；
3采购人验收合格后，供应商开具符合财务规定的全款正式发票，自采购人收到发票后10日内，向供应商支付剩余全部款项。



[bookmark: _Toc30373][bookmark: _Toc503948067][bookmark: _Toc503948574][bookmark: _Toc85525790]第五章 磋商评审标准
一、评标办法
采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按服务方案得分高低顺序排列。
二、小微企业价格扣除
本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
本项目行业类别：工业。
三、异常低价程序：
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4、 政策功能
1、本国产品的价格扣除
（1）本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）本国产品标准请参照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2、节能产品、环境标志产品规定
（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。 
（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。 
（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。 
（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。
3、绿色采购要求 
（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。
（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。






五、综合评分法评审评分细则
	
序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）
	30
	自动计算

	2.技术

	2.1
	深化设计方案
	投标人需提供以下产品的深化设计方案：①学生课桌椅(教学楼二楼三楼:普通教室木器)、②书包柜(教学楼二楼三楼普通教室木器)、③教师办公桌（含教师文件柜）（教师办公室木器序号01、02）的产品三视图、产品效果图、产品装配结构图。
评委按以下内容评审：
（1）上述每个产品提供的材料完整、规范、准确，设计科学合理，外形先进，构造合理，符合采购参数需求，得2分；
（2）上述每个产品提供的材料贴合项目实际情况一般，有瑕疵和轻微偏差，有实际可操作性的，得1.5分；
（3）上述每个产品提供的材料贴合项目实际情况较差，有瑕疵和轻微偏差，有实际可操作性的，得1分；
（4）上述每个产品提供的材料未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和偏差，有实际可操作性的，得0.5分；
（5）上述每个产品提供的材料不完整、不规范、不准确，设计能力、理念及外形不能满足采购需求，结构不合理的或未提供的不得分。
本项共3个产品，每个产品最高2分，本项最高6分。
	6
	主观分

	2.2
	项目实施方案
	评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）：
包括但不限于：1.实施目标及实施组织架构；2.供货进度保证措施；3.协调配合措施；4.文明施工；5.安全施工。
(1)上述每项内容要素齐全、体系完整、科学性强、合理性突出、操作性极强的，得1分；
(2)上述每项内容整体完整、基本科学性较好，合理性良好、具备完善可操作性的，得0.8分；
(3)上述每项内容基本完整、科学性一般，合理性尚可、具备部分可操作性的，得0.6分；
（4）上述每项存在较多缺失，科学性不足；合理性较差；可操作性薄弱，得0.4分。
（5）上述每项严重缺失、存在明显科学性错误，逻辑混乱、不符合项目实施要求；内容脱离实际、完全不合理，不具备任何可实施操作性，不得分。
	5
	主观分

	2.3
	质量控制方案
	评委根据投标人提供的质量控制方案综合评分（每项内容逐条阐述）：
包括但不限于：1.家具生产工艺；2.家具生产流程；3.家具生产过程环保检测；4.家具质量检测；5.验收方案。
(1)上述每项内容要素齐全、体系完整、科学性强、合理性突出、操作性极强的，得1分；
(2)上述每项内容整体完整、基本科学性较好，合理性良好、具备完善可操作性的，得0.8分；
(3)上述每项内容基本完整、科学性一般，合理性尚可、具备部分可操作性的，得0.6分；
（4）上述每项存在较多缺失，科学性不足；合理性较差；可操作性薄弱，得0.4分。
（5）上述每项严重缺失、存在明显科学性错误，逻辑混乱、不符合项目实施要求；内容脱离实际、完全不合理，不具备任何可实施操作性，不得分。
	5
	主观分

	2.4
	应急处理方案
	评委根据投标人提供的应急处理方案综合评分，包含(每项内容逐条阐述)：1、退/换符合要求且检测合格产品的到位时间；2、应对措施的方案。
（1）上述每项内容齐全、内容针对性强、应对措施有力、科学可行的，得6分；
（2）上述每项内容齐全、针对性较强、应对措施较有力、较科学可行的，得4分； 
（3）上述每项内容齐全、针对性一般得2分；
（4）上述每项目内容较多缺失、针对性不合理得1分；
（5）上述每项内容不可行或缺项或未提供方案的不得分。
	6
	主观分

	2.5
	售后服务方案
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）：
包括但不限于：1.服务内容；2.故障解决方案；3.响应时间；4.培训方案；5.技术人员保障服务电话。
(1)上述每项内容要素齐全、体系完整、科学性强、合理性突出、操作性极强的，得1分；
(2)上述每项内容整体完整、基本科学性较好，合理性良好、具备完善可操作性的，得0.8分；
(3)上述每项内容基本完整、科学性一般，合理性尚可、具备部分可操作性的，得0.6分；
（4）上述每项存在较多缺失，科学性不足；合理性较差；可操作性薄弱，得0.4分。
（5）上述每项严重缺失、存在明显科学性错误，逻辑混乱、不符合项目实施要求；内容脱离实际、完全不合理，不具备任何可实施操作性，不得分。
	5
	主观分

	3
	商务

	3.1
	原材料检测报告
	投标人提供具备资质的第三方检测机构出具的检测结果符合相应要求和标准的检测报告原件扫描件。（检测标准若有更新，执行现行最新有效标准）	
1、刨花板（浸渍胶膜纸饰面）
检验检测依据至少符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；
检验至少包含：表面耐干热 4 级（含）以上；表面耐磨划痕符合要求；甲醛释放量 ENF≤0.025mg/m³ 检验结果未检出；燃烧性能（B1级）。
2、水性油漆
检验检测依据至少符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、JC/T1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》；
检验至少包含：VOC含量、总铅含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)、甲醛含量、苯系物总和含量、可溶性重金属、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出；硬度（擦伤）4H；室内空气净化功能涂覆材料净化性能≥90%。
以上每个检测报告内容提供齐全的得1分，本项最高得2分，其他不得分。（上传报告扫描件至投标系统）
备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。
	2
	客观分

	3.2
	产品性能、配置响应
	根据投标人对第四章采购项目的内容和相关技术参数要求的响应情况进行评分，投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项回复，打▲指标为重要参数，有一项负偏离扣2分；其余指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。
（投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项响应，如出现负偏离或未响应或未提供相应材料的，扣除相应分值）
	26
	客观分

	3.3
	成品检测报告
	投标人提供具备资质的第三方检测机构出具的检测结果符合相应要求和标准的检测报告原件扫描件。（检测标准若有更新，执行现行最新有效标准）
1、课桌椅
所投“课桌椅”检验检测依据至少符合QB/T4071-2021《课桌椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；
检验至少包含：①金属件喷涂层表面理化性能（抗盐雾至少500h、抗冲击、附着力），塑料桌/椅面理化性能【耐污染、耐老化性（经至少500h试验后，拉伸强度、断裂伸长率保持率应不小于60%，外观颜色变化色评级应不小于3级）】；②安全要求：课桌力学性能，课椅力学性能，以上判定结果为符合或合格；③产品有害物质限量（甲醛释放量、家具涂层可迁移元素）符合或合格；④塑料件有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）符合或合格；⑤抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）符合或合格；⑥耐霉菌性能（黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉）符合或合格。
2、文件柜
所投“文件柜”检验检测依据至少符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；
检测内容至少包含：①形状和位置公差：平整度≤0.1mm，位差度门与门≤1.0mm，所有分缝(非设计要求时)≤1.0mm，底脚平稳性≤0.6mm；②表面理化性能：耐污染性不低于3级、耐湿热不低于1级、耐干热不低于1级、耐磨性不低于1级、抗冲击不低于1级、耐光色牢度不低于4级、耐冷热循环无起皱、无鼓泡、裂缝和无开裂；③力学性能：柜架类强度和耐久性、柜架类稳定性；④甲醛释放量≤0.02mg/m3；⑤苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均符合或合格。
以上每个检测报告内容提供齐全的得2分，本项最高得4分，其他不得分。（上传报告扫描件至投标系统）
备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。
	4
	客观分

	3.4
	产品认证证书
	1、投标人或所投主要产品（或核心产品）生产商具有有效期内的中国环保产品认证证书（认证范围至少包含金属教学家具、金属办公家具），得1分。 
2、投标人或所投主要产品（或核心产品）生产商具有有效期内的人类工效学认证证书（认证范围至少包含桌台类、椅凳类），得1分。 
3、投标人或所投主要产品（或核心产品）生产商具有有效期内的家具产品总挥发性有机化合物限量产品认证证书（认证范围至少包含金属家具 桌台类、金属家具 椅凳类），得1分。
4、投标人或所投主要产品（或核心产品）生产商具有有效期内的中国绿色产品认证证书（认证范围至少包含金属家具、木家具（人造板家具）），得1分。
本项最多4分，提供证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台证书有效的查询截图，未提供不得分。 
注：(1)以上证书及范围应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。(2)允许提供的证书认证范围产品名称与评分标准给定名称有差别，但不能改变产品实质性内容(功能)，如提供的产品名称不一致，须提供产品内容(功能)说明及包含的关键信息，相应内容(功能)应符合采购需求，否则不得分。
	4
	客观分

	4.履约能力

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含课桌椅或书包柜或办公桌椅，同一项目合同仅计一次分），时间以合同签订时间为准，提供完整合同（须有采购人公章）、完整验收材料，每提供1个得1分，最多得3分。
	3
	客观分

	4.2
	履约能力
	投标人或所投主要产品（或核心产品）生产商具有有效期内的绿色供应链认证证书，认证范围至少包含所投产品：办公桌、办公椅、书包柜、课桌、课椅、礼堂椅，得2分。（上传报告扫描件至投标系统）
	2
	客观分

	5.节能环保

	5.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分
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响应文件


















项 目 编号：
项 目 名称：
      供应商名称：（加盖电子公章）
      日      期：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、磋商响应函
五、磋商报价表
六、分项报价表（如有）
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、无重大违法记录声明；
十二、服务方案
十三、供应商认为需要提供的其他资料







一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
南京市行知实验中学：
我公司（供应商名称）郑重承诺：
我公司符合下列要求：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：
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《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》
注：本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交响应文件截止日前。


南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
  年  月  日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称(盖章)：
法定代表人(签字) ：
二〇  年月日












二、特定资格要求的证明文件
  本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。








三、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）作为我方就编号为的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：












四、磋商响应函
磋商响应函
致：南京市行知实验中学
根据贵方编号为的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：大型企业中型企业小型企业 微型企业（在对应内打“√”）
8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：







五、磋商报价表
磋商报价表
本次为首次报价货币单位：人民币元
项目编号：
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	行知分校紫杨校区办公教学及辅助用房木器设备采购
	详见响应文件
	

	总价（大写）：
	



供应商（电子签章）：
报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。



六、分项报价表
分项报价表
	序
号
	名称
	规格
型号
	数
量
	单
位
	 单价
（元） 
	 总价
（元） 

	教学楼二楼三楼普通教室木器

	1
	升降灵巧台
	1200*600*720-1080mm
	18
	张
	
	

	2
	教师边台
	1400*600*750mm
	18
	张
	
	

	3
	图书柜
	800*400*2000mm
	18
	张
	
	

	4
	教室办公椅
	455*560*865mm
	18
	张
	
	

	5
	学生课桌椅
	钢塑手摇升降
	810
	套
	
	

	6
	书包柜
	1000*500*1200mm
	102
	米
	
	

	7
	后墙软扎板
	4000*1250mm
	18
	块
	
	

	教学楼二楼三楼教研教室木器

	8
	升降灵巧台
	1200*600*720-1080mm
	2
	张
	
	

	9
	教师边台
	1400*600*750mm
	2
	张
	
	

	10
	图书柜
	800*400*2000mm
	2
	张
	
	

	11
	教室办公椅
	630*620*880mm
	2
	张
	
	

	12
	后墙软扎板
	4000*1250mm
	2
	块
	
	

	教学楼四楼个别辅导教室木器

	13
	升降灵巧台
	1200*600*720-1080mm
	4
	张
	
	

	14
	后墙软扎板
	4000*1250mm
	4
	块
	
	

	教师办公室木器

	15
	教师办公桌
	主台：1600*700*750mm
	56
	台
	
	

	16
	教师文件柜
	1500*400*1800mm
	56
	台
	
	

	17
	教师办公椅
	570*650*1010mm
	56
	张
	
	

	18
	办公室茶水柜
	800*400*850mm
	6
	张
	
	

	德育办公室木器

	19
	教师办公桌
	主台：1600*700*750mm
	4
	台
	
	

	20
	教师文件柜
	1500*400*1800mm
	4
	台
	
	

	21
	教师办公椅
	570*650*1010
	4
	张
	
	

	22
	办公室茶水柜
	800*400*850mm
	1
	张
	
	

	23
	德育文件柜
	800*400*2000mm
	2
	组
	
	

	24
	德育洽谈桌
	Φ840*725mm±10mm
	2
	张
	
	

	25
	德育洽谈椅
	540*490*840mm
	8
	张
	
	

	中层办公室木器

	26
	科室办公桌
	1600*700*750mm
	12
	套
	
	

	27
	行政办公椅
	/
	12
	张
	
	

	28
	科室文件柜
	800*450*1800mm
	12
	组
	
	

	29
	科室茶水柜
	800*450*750mm
	3
	组
	
	

	30
	档案资料柜
	/
	6
	组
	
	

	家校交流室

	31
	交流室办公桌
	1600*700*750mm
	2
	 台 
	
	

	32
	交流室文件柜
	1500*400*1800mm
	2
	台
	
	

	33
	办公室茶水柜
	800*400*850mm
	2
	张
	
	

	34
	交流室沙发
	/
	2
	张
	
	

	35
	交流室茶几
	1200*600*450mm
	2
	张
	
	

	36
	教师办公椅
	570*650*1010mm
	2
	张
	
	

	行政接待室

	37
	接待室办公桌
	2400*900*750mm
	4
	套
	
	

	38
	配套矮柜
	1800*600*550mm
	4
	套
	
	

	39
	接待室办公椅
	/
	4
	张
	
	

	40
	接待室文件柜
	800*450*1800mm
	4
	组
	
	

	41
	接待室茶水柜
	800*450*750mm
	2
	组
	
	

	42
	接待沙发
	单双
	2
	组
	
	

	43
	接待室茶几
	1000*500*450mm
	2
	张
	
	

	行政值班室

	44
	行政值班室办公桌
	2400*900*750
	2
	套
	
	

	45
	行政值班室办公椅
	/
	2
	张
	
	

	46
	行政值班室茶水柜
	800*450*750mm
	1
	组
	
	

	47
	行政值班室文件柜
	800*450*1800mm
	2
	组
	
	

	卫生保健办公室

	48
	接诊桌
	主台：1200*700*750mm
	1
	台
	
	

	49
	卫保办教师柜
	1500*400*1600mm
	1
	台
	
	

	50
	接诊椅
	570*650*1010
	1
	张
	
	

	51
	卫保办文件柜
	800*450*1800mm
	2
	组
	
	

	52
	卫保办茶水柜
	800*400*850mm
	1
	组
	
	

	53
	PP药品柜
	1000*500*2000mm±10mm
	1
	个
	
	

	报告厅木器

	54
	不带写字板礼堂椅
	/
	24
	套
	
	

	55
	带写字板礼堂椅
	/
	288
	套
	
	

	56
	前排
双人位
	1220*400*760mm
	12
	套
	
	

	57
	主席台
两人位
	1600*600*760mm
	4
	套
	
	

	58
	主席台
三人位
	2400*600*760mm
	1
	套
	
	

	59
	主席台座椅
	620*590*1020mm
	11
	套
	
	

	60
	演讲台
	500*500*1150mm
	1
	套
	
	

	大小会议室木器

	61
	大会议桌
	6000*2000*750mm
	1
	套
	
	

	62
	会议椅
	/
	14
	张
	
	

	63
	会议室茶水柜
	800*450*750mm
	2
	张
	
	

	64
	旁听椅
	/
	12
	张
	
	

	65
	会议条桌
	1220*400*760mm
	4
	套
	
	

	66
	小会议桌
	2400*1200*750mm
	1
	套
	
	

	67
	小会议椅
	/
	8
	张
	
	

	68
	会议室茶水柜
	800*450*750mm
	1
	张
	
	

	辅助用房木器

	69
	诊疗床
	/
	1
	张
	
	

	70
	观察室边柜
	/
	1
	件
	
	

	71
	观察室水柜
	800*480*480mm±10mm
	1
	张
	
	

	72
	室内地上给排水安装
	/
	1
	室
	
	

	73
	广播工作台
	1400*600*760mm
	1
	张
	
	

	74
	广播工作椅
	570*650*1010mm
	2
	张
	
	

	75
	广播资料文件柜
	/
	1
	张
	
	

	76
	社团储物架
	1000*500*2000mm
	3
	件
	
	

	77
	社团物品存放柜
	1000*500*2000mm±10mm
	3
	件
	
	

	78
	总务储物架
	1000*500*2000mm
	12
	件
	
	

	79
	总务物品存放柜
	1000*500*2000mm±10mm
	4
	件
	
	

	80
	仓管办公桌
	1400*600*760mm
	1
	套
	
	

	81
	仓管办公椅
	570*650*1010mm
	1
	张
	
	

	82
	仓库资料文件柜
	/
	1
	张
	
	

	83
	仓管办茶水柜
	800*400*850mm
	1
	组
	
	

	84
	装订工作台
	1800*1000*760mm
	2
	张
	
	

	85
	文印办公桌
	1400*600*760mm
	1
	套
	
	

	86
	文印办公椅
	570*650*1010mm
	1
	张
	
	

	87
	文印文件柜
	/
	2
	张
	
	

	88
	实验人员桌
	1400*600*760mm
	2
	套
	
	

	89
	实验人员椅
	570*650*1010mm
	2
	张
	
	

	总计（元）
	



投标人名称：（加盖电子公章）

说明：
1、磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，磋商文件另有规定的除外。
2、《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。
3、供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效响应。
4、行数不够，可自行添加。



七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时成交供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。成交供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。
3.行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26955054]





八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。
2.行数不够，可自行添加。









九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）采购编号为           项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                      企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。



十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为条件（在下划线上如实填写：符合或不符合）的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：（加盖电子公章）
日  期：

备注：
1.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。













十一、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十二、无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
南京市行知实验中学：

我单位（供应商名称）郑重声明：
参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

年      月      日




十三、方案文件(格式自拟)

十四、磋商供应商认为需提供的其他资料


[bookmark: _Toc6841]


第七章供应商成交后需要提交核验的资料
一、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）；

注：
1.以上资料如电子响应文件中已提供的无需再提供
2.响应文件（纸质份数）：成交供应商在中标后提供肆份通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并加盖单位公章。
