
徐州高新区交通安全设施提升改造工程最高投标限价编制说明

工程概况：

徐州高新区交通安全设施提升改造工程，项目位于高新区，主要为长安路（珠江东路-太康路）、闽江路（银山路-北京南路）、闽江路与规划路交叉口、漓江路与规划路交叉口、毕庄、二堡及滕寨安置房基础设施配套工程建设项目-二堡安置房基础设施配套工程、康平路交通及道路进行改造提升，主要设计内容为道路工程、交通工程。

二、编制范围：

江苏众承市政设计有限公司设计的徐州高新区交通安全设施提升改造工程施工图纸，包括道路工程、交通工程。

三、编制依据： 

1、本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；

2、《江苏省市政工程消耗量》（2026版）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007)；

3、2026年《江苏省建设工程费用参考》《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》、《建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）、苏建函价（2019）178号省住房与城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知及[2018]第 24号文件；

4、人工参考2026年费用人工单价及台班人工单价-苏建价[2026]76号文件；

5、材料价格参照 2026年第5期《徐州市建设工程造价信息》，投标人根据市场行情考虑风险后自主报价；

6、徐州市现行取费文件和政策性调整文件。

四、费率计取方法：

（一）措施项目费

 (1)安全生产：按（分部分项合计-除税工程设备费）×（各专业取费：市政工程：1.9%）计取；

 (2)文明施工：按（分部分项合计-除税工程设备费）×（各专业取费：市政工程：1.05%）计取；

 (3)环境保护：按（分部分项合计-除税工程设备费）×（各专业取费：市政工程：1.2%）计取；

 (4)临时设施：按（分部分项合计-除税工程设备费）×（各专业取费：市政工程：1.1%）计取；

 (5)建筑工人实名制：按（分部分项合计-除税工程设备费）×（各专业取费：市政工程：0.0315%）计取；

 (6)其他大型机械进出场及安拆：最高限价按市场价计取，投标人自主报价；

（二）其他项目费

（1) 暂列金额：无；     

（2）专业暂估价：无。

（三）增值税：按（分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费）×9%计取。
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