采购需求
一、工程概况
[bookmark: _GoBack]1、本工程为丹徒区检察院“未成年人司法办案专区建设项目”（三次），包含装修工程、安装工程、智能化设备工程，属于检察机关基础设施建设的一部分，以确保检察院正常履行法律监督职能，提供必要的工作环境和条件。
2、项目建设单位：镇江市丹徒区人民检察院。
3、主要工作内容：拆除部分房间墙体等结构及装修，并清运拆除垃圾；块料楼地面、金属踢脚线、内墙涂料及吊顶等装修工程；强、弱电及智能化工程；未考虑空调设备费用，连廊防水施工费用已计在专业工程暂估价内。
二、工程量清单编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2016年营改增后调整），截止2025年10月底以前镇江市相关工程造价计价文件。
2、人工执行苏建函价（2025）273号文件；税改文件苏建函价2019_178号文。
3、本清单以镇江市丹徒区人民检察院局部改造、装修、安装施工内容编制。
4、工程类别及取费标准分别按修缮建筑工程、单独装饰工程、安装三类工程计取，管理费和利润由投标人结合工程具体情况、企业管理水平自主确定。
5、工程不可竞争费费率如下表（%）：
	工程项目
	社会保险费
	住房公积金
	环境保护税
	税金
	现场安全文明施工

	
	
	
	
	
	基本费
	增加费
	扬尘污染防治增加费

	装修工程
	2.4
	0.42
	0.1
	9
	1.7
	/
	0.22

	安装工程
	2.4
	0.42
	0.1
	9
	1.5
	/
	0.21

	智能化设备工程
	2.4
	0.42
	0.1
	9
	1.5
	/
	0.21


不计安全文明施工费增加费、不计环境保护税。
三、材料价格取定
材料价格参见2025年第10期镇江市工程造价信息，信息价上没有的材料价格结合市场价与市场波动因素综合考虑；智能化设备价格通过市场询价确定，请投标方自行报价。
四、措施项目费
各投标单位应结合工程实际、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见和不可见因素，相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整和增加相关费用。
五、其他
1、说明与设计图纸有矛盾的，暂以清单描述为准，但应满足施工规范的相关要求。本工程的工程量为暂估量，竣工结算时按实调整。
2、连廊及拆除改造维修、修补暂估6万；连廊柱与原有墙体处理等修补暂估2万；安装利旧维修 、翻新1.5万。
六、工程作品：
具体详见图纸和清单特征说明。 
七、服务要求
1、供应商可以在响应磋商文件前联系采购人进行现场踏勘。
2、本工程质量应达到最新国家质量评定合格标准。所供的项目服务必须遵守国家颁布标准和有关规定。
3、成交供应商的项目经理必须每天要在现场全面负责本项目的施工。
4、在免费质保期内，供应商须对由于工程本身质量原因造成的任何缺损进行免费修补或更换。
5、双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。采购人不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，成交供应商可自行验收，采购人应予承认。若采购人要求复验，成交供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由成交供应商承担，但工期也予顺延。须按采购人要求项目的所有工作内容在规定的时间内实施完毕。
6、由于成交供应商原因造成质量事故，其返工费用由成交供应商承担，工期不顺延。
7、工程竣工后，成交供应商应通知采购人验收，采购人自接到验收通知 15 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知成交供应商，另定验收日期。但采购人应承认成交供应商竣工日期。提交项目验收的所需的全部技术资料。
8、本工程应符合国家环保质量要求,否则应承担违约责任并赔偿采购人损失。
9、对采购人发现的问题及时补充修改。工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，成交供应商在接到采购人书面通知后三天内组织整改。逾期采购人将组织整改，一切费用由成交供应商承担。
10、成交供应商在履行合同过程中，一切事故的责任由成交供应商自行承担。
11、供应商对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，提供免费质保三年（请具体注明子项质保年限），从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题 24 小时内到位维修。
12、通过验收后5个工作日内成交供应商必须将施工队伍、施工机具、周转材料等全部撤清，所有建筑垃圾等必须清运，保持施工现场平整、整洁，塔吊、井架基础等清理完成，如不清运，采购人委托清运，费用由成交供应商承担在决算中扣除；采购人提供的现场设施应完好，损坏需赔偿。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]13、本次采购的办案区监控设备及同步录音录像主机必须无缝接入现有办案区系统，要求投标供应商出具书面承诺函且制造商针对此项目出具原厂质保承诺函（须注明本次项目名称和项目编号）。
14、采购人有权要求成交供应商在中标后3天内提供设备进行测试。测试不通过的，中标结果作废。
八、安全施工要求
1、工程开工前应做好施工方案，严格遵守国家现行的有关安全技术规程、文件，针对本工 程特点，制定专项安全防护管理制度和措施，消除事故隐患。
2、施工现场要采用全封闭施工，现场应有防止闲人进入的围栏，属于危险作业的地带应加上明显的标志，必要时派专人看管。
3、同一现场有多单位配合施工时，应由总包单位与各有关单位共同议定安全工作制度，共同遵照执行。
4、现场内的沟、坑、池、井和及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防护栏或防护挡板，并设危险标志，在可能范围内加以封闭。
5、一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等，一经架设后，不得擅自拆动。如需拆动时，必须经现场施工负责人同意。
6、不应在拆落的模板上行走，以防钉伤和模板失稳坠落伤人。
7、在施工过程中，主要材料的技术参数及性能等不得低于编标依据，供货前主要材料设备须经采购人认可并书面确认，否则，采购人有权拒收且保留甲供材的权利。
8、质量要求：符合国家、江苏省相关规范、标准，满足采购人使用需求，达到本项目甲方各项要求及工程质量达到国家规范标准要求。
9、供应商对该工程所使用的全部材料及工程质量负责，工程的质量保修期应按《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，请具体注明子项质保年限。从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题 48 小时内到位维修。
九、施工环境保护
1、严格遵守国家环境保护法律、法规，在合同规定施工区外的生态环境绿色植物、树木等，尽量维护原状，尽力保护施工区内林木、植被，同时注意保护地下文物。
2、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。工程项目文明施 工总的原则和要求是：文明施工，人人有责；分工负责，逐级监督；场地整洁，存放有序；创造安全、整洁、有序的施工环境与条件，以适应现代管理的需要。
3、施工期间要定期清扫、洒水， 以减少尘土飞扬。水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料露天堆放时应下垫上盖，防止飞扬和流失污染。
4、施工范围四周应设置样式统一的围挡，全面推行现场施工标准化作业。
5、对产生噪声、振动的施工机械，采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。在施工作业时，除抢险、抢修外，有较大噪声、振动较大的设备不应安排在夜间（22  时～次日 6 时）施工。
十、实施方案要求
1、投标供应商中标后需充分了解现状和业务需求，与采购人等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对项目计划与进度、项目质量、风险等进行总体管控与协调，经用户认可后方可开始实施。投标供应商需针对本项目成立专门的项目团队，积极主动与用户单位进行协调沟通，在规定的时间内，保质保量的完成投标所提供应用系统的研发、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。
2、投标供应商应选用具有一定的项目管理能力、计算机技术技能及安全保密意识的人员担任项目经理，项目组成员也应具有相应的能力、技能及安全保密意识，通过组织协调与本项目相适应的人员对本项目系统进行联调实施，确保项目的顺利完成。系统部署安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由投标供应商自行解决。
3、中标单位须签订保密协议，承诺在项目实施中凡涉及档案数据管理、保存、迁移等相关工作时须严格遵守档案数据安全保密相关规定。
十一、售后服务方案要求
1、投标供应商中标后需充分了解项目培训需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的培训方案，培训方案包括但不限于培训方式、培训人员安排、培训内容、培训计划安排等方面内容。其中培训内容需涵盖本次项目所建设的系统的操作、运维管理等方面内容，通过培训确保本项目所建设的应用系统用户方相关人员能够熟练操作使用系统，并对系统进行日常维护。
2、服务期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由成交供应商负责恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为8小时，小型故障恢复时间为12个小时，严重故障恢复时间为48小时内，并及时有效的提供解决方案。
3、服务期内，对采购单位提出的合理服务要求，成交供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，如以上方式无法解决问题，乙方需在8小时内到场服务。如不到场，采购单位有权自行处理，相关费用由投标供应商负责。
投标供应商需提供定期回访服务。
4、本项目免费维保期3年，自验收合格之日起计。
5、升级保障方案要求
投标供应商中标后需充分了解现状和业务需求，与采购人等相关方充分沟通后，制定切实可行的升级保障方案，确保升级过程的顺利进行，并最大程度地减少对业务或系统的潜在影响，包括制定相应的升级保障管理措施，以及制定项目各阶段升级保障与控制措施等，对本项目的升级建设工作进行总体管控与保障。
十二、售后服务及质保
1、质保期限（自交货并验收合格之日起计）：项目要求整体质保三年，根据供应商实际承诺的质保年限提供上门服务及全免费质保等售后服务。
2、售后服务要求：在免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商在24小时内予以更换或维修完毕，确保不影响用户单位实际使用。未及时修复的，采购人有权另行安排其他队伍进行维修，所产生的维修费用从合同价款中直接扣除。成交供应商超时或未在规定的时间内及时维修，每次罚2000元扣款。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商无条件给予全套更新或退货。
十三、工期及服务地点
1、工期：90日历天（根据采购人最终定稿时间计算），采购人签订合同后90日历天内完成交货、安装、调试并具备验收条件。若成交供应商未按照合同约定时间交货、安装、调试的，每推迟一天罚1000元。
2、服务地点：镇江市丹徒区人民检察院，具体由采购人指定。
十四、项目验收
1、采购人依法组织履约验收工作。
2、采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
3、对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。
4、如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
5、采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
6、验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门。
十五、报价费用说明：
本项目固定总价报价，投标报价应包括磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容，供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目的设计与实施及由此引起所需的各项应有费用、税金等，以及为完成上述内容所必须的附属设施、临时设施、材料、劳务及所需的全部费用。
十六、付款方式
1、合同签订后采购人自收到发票后10个工作日内预付合同价的30%（如成交供应商不需支付此项费用的，采购人可不支付，本项费用连同后期一并支付）；
2、项目完毕并经验收合格后自收到发票后10个工作日内付至合同价的70%；
3、项目完毕并经验收合格且向采购人提供完整的验收资料后收到发票后10个工作日内付至审计价的90%；
4、一年后，采购人应当自收到发票后10个工作日内付清合同尾款。
十七、其他要求
在本项目实施过程中，成交供应商需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，并就安全生产和职业道德加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。
十八、附件：工程量清单、图纸、效果图
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丹徒区检察院“未成年人司法办案专区建设”


江苏渤展文化创意产业有限公司
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丹徒检察院未成年人司法办案专区建设项目


一、项目概况
1. 项目名称：丹徒区检察院未成年人司法办案专区建设。
2. 设计单位：江苏渤展文化创意产业有限公司。
3. 设计范围：未成年人办案区、展厅和连廊所对应的墙面、顶面、地面装饰等设计。
4. 设计阶段：初步设计。


二、评审专家
王工、许工、戴工


三、专家建议：
1. 完善展厅与连廊式建筑设计平面图，依据防火设计规范逐条核对；
2. 增加疏散标志及出口标志灯，明确主要场所的照度及功率密度值；
3. 进一步核对建设内容，完善工程概算。


四、签字确认：
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1.未成年人司法办案区


该空间原本是作为未成年人讯问、询问使用，现在通过翻新改造成心理咨询室、宣告训诫室、询问室和询问室。随着客户的实际需求，这个场所经过全面的翻新和改造后，被赋予了更多元化的用途。


如今，它不仅被打造成了一个温馨且专业的心理咨询室，用于为未成年人提供心理疏导和支持，同时还被改造成了宣告训诫室，用以开展教育和警示工作。此外，这里还保留并优化了原有的询问室功能。


能够更全面地服务于未成年人相关的工作。


2.展厅


该空间原本是工作人员办公室、会议室和休息室，现在改造成一个未成年人的普法教育的展厅，同时还预留出二期的展示空间。通过打通原有的格局，已经焕然一新，成为了一个专门为未成年人提供普法教育的展厅。


在这个普法教育展厅里，布置了各种与法律知识相关的展览内容，以生动有趣、易于理解的方式向未成年人普及法律知识，提高他们的法律意识和自我保护能力。


而且，在进行一期展厅改造建设的同时，还充分考虑到了未来的发展需求，特意预留出了二期的展示空间，以便在后续能够进一步丰富和完善展览内容，为未成年人提供更加全面和深入的普法教育体验。


3.连廊


为了实现与展厅更加便捷、紧密的连接，因此在两栋建筑物的中间位置特别设计并建造了一条连廊。这条连廊不仅起到了连接两栋楼的作用，还进一步优化了整体的空间布局，使人们在两栋楼之间的通行变得更加方便和高效。


与此同时，连廊的内部还精心设置了长椅，这些长椅为前来参观的人员提供了休息的场所，让他们在参观过程中能够随时停下来稍作休整，从而提升了整个参观体验的舒适度和人性化程度。


空间功能介绍







图纸目录


001


002


003


004


005


006


007


008


009


010


011


012


013


014


015


016


017


018


019


图幅
SHEET


修正
REVISION


修正日期
REVISION DATES


序号 图名图号 备注
NO. DESCRIPTIONSHEET NO. REMARK


图幅
SHEET


修正
REVISION


修正日期
REVISION DATES


序号 图名图号 备注
NO. DESCRIPTIONSHEET NO. REMARK


DRAWING CONTENTS


020


021


022


023


024


025


026


027


028


029


030


031


032


033


034


目录00-01 A2


A2


001


002


003


004


005


006


007


008


009


010


011


012


013


014


015


016


017


018


019


020


021


022


023


024


025


026


027


028


029


030


031


032


033


034


A2


A2


BA-PL-04


BA-PL-02


BA-PL-01


办案区天花灯具定位图


办案区地材铺设图


BA-PL-06


BA-PL-05


办案区立面索引图


A2


A2


A2


A2


A2


A2


办案区平面布置图


BA-PL-03 办案区天花造型定位图


BA-01


BA-02


心理咨询、家庭教育立面图(一)


XLZX-EL-02


XLZX-EL-01


心理咨询、家庭教育立面图（二）


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


BA-03 A2


办案区天花布置图


REVISION
修  改


负责人出图原因日期版本号


CheckReason For  IssueDateRev.


�汇签


NOTE


说明


通用注释  General Notes


1. 请勿测量图纸,所有数值以标注尺寸为准


2. 除非另有说明所有尺寸毫米为单位


3. 施工前,所有尺寸均应核实定位


4. 如有任何变更,均应书面通知公司


5. 现场施工图纸皆应以最新版本为准，旧版图纸即告失效。


本图仅为承建商提供资料作为室内情况的一般安排之用。


本图是根据可获取的资料而产生的，尺寸仍需在施工现场进行确认。


本图在最终细节和制作前必须进行校核与审批。


公司的图纸仅为表达设计意图，及为配合建筑师的施工文件和说明而用。


本图是公司的财产，


不得对全图或局部进行复印或复制。


本图仅供在此处阐明的工程和地点使用，不得用于任何其他工程。


如有要求，本图必须退还公司。


验证签字


设计签字


DRAWN NO.


TITLE


PHASE


DATE


SCALE


PROJECT NO.


PROJECT NAME


APPROVED BY


REVIEWED BY 


SIGNATURE


VERIFICATION


DIVISION CHIEF


DRAWN BY


初步设计


2025年11月


TECHNILIGY


制图人


项目负责人


校对人


审 定 人


审 核 人


工程名称


图名


工程编号


专   业


设计阶段 比例


 见图


出图日期


图号


CHECKED BY 


MANAGER
PROJECT


工程主持人


设计人


DESIGNED BY


装 饰


丹徒区检察院“未成年人司法办案专区建设”


00-01


图纸目录


办案区原始平面图


办案区新砌墙体图


办案区墙体拆除图


宣告训诫立面图(一)


XGXJ-EL-02


XGXJ-EL-01


宣告训诫立面图（二）


讯问调查区（一）立面图(一)


讯问调查区（一）立面图（二）


讯问调查区（二）立面图(一)


讯问调查区（二）立面图（二）XWDCQ(二)-EL-02


XWDCQ(二)-EL-02


XWDCQ(一)-EL-02


XWDCQ(一)-EL-02


过道立面图GD-EL-01


ZT-01


ZT-02


ZT-03


展厅原始平面图


展厅区新砌墙体图


展厅区墙体拆除图


ZT-PL-04


ZT-PL-02


ZT-PL-01


展厅天花灯具尺寸定位图


展厅天花造型定位图


ZT-PL-07


ZT-PL-06


ZT-PL-05


展厅地材铺设图


展厅墙体定位图


展厅平面布置图


ZT-PL-03 展厅天花布置图


ZT-PL-08 展厅立面索引图


展厅多媒体点位图


ZT-EL-04 展厅立面图（四）


展厅立面图（五）


ZT-EL-06


ZT-EL-05


展厅立面图（六）


展厅立面图（一）


ZT-EL-03


ZT-EL-02


ZT-EL-01


展厅立面图（二）


展厅立面图（三）


ZT-EL-07 展厅立面图（七）


LL-PL-04


LL-PL-02


LL-PL-01


展厅天花灯具尺寸定位图


连廊立面索引图


LL-PL-01


LL-PL-05


连廊立面图（一）


连廊平面布置图


LL-PL-03


连廊地材铺设图


连廊立面图（二）


连廊天花布置图


LL-PL-02


ZT-DE-01 展厅地面分色网格图


施工说明（一）00-02


施工说明（二）00-03


施工说明（三）00-04


A2


A2


A2


BA-04 办案区拆除图 A2


A2办案区节点图（一）BA-JE-01


A2展厅节点图（一）ZT-JE-01


A2展厅节点图（二）ZT-JE-02


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


A2


ZT-04 展厅拆除图 A2


ZT-00 总平面图







3、本施工图最终制作为AutoCAD 2007格式文件版本。


4、除个别与室内设计有矛盾需调整位置，火灾自动报警探测系统、常规消防系统、自喷淋系统及排烟系统基本上保留原消防设


3、为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能，原设计中消防栓门全部采用醒目易于识别的标志，疏散指示标志设于易于辨认


7、施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准。施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工，并应对


施工全过程实行质量控制。 由于违反设计文件和现行国家标准的规定施工造成的质量问题应由施工单位负责。


8、室内外装饰工程施工的环境条件应满足施工工艺的需求。施工环境温度不应低于5°C，当必须在低于5°C气温下施工时，应


6、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周


5、本装饰工程的电气安装应符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁不经穿管直接埋设电线。


层材料调整基层厚度后完成的地面标高）。


年）要求，在本装饰工程设计中积极采用不燃性材料和难燃性材料。所有隐蔽木结构部分表面必须涂刷一级饰面型防火涂料


。易燃表面、室内装饰织物须进行阻燃处理使其达到B1级。隐蔽工程须经有关部门验收合格后方可封闭，并应形成验收文件。


2、根据现行国家标准《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005年版）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014


1、本建筑装饰工程所用材料的品种，规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定，进场材料应有中文质量合格证明文件、


国家现行行业标准《天然石材产品放射防护分类控制标准》JC518的规定，胶粘剂、沥青胶结料和涂料等材料应符合现行国


2、本建筑装饰工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定，大理石、花岗岩等天然石材必须符合


1、施工中严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁 未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、


3、本装饰工程中室内配置部分：活动家具、艺术品、重要灯饰等的选型由厂家二次深化设计，设计确认


1、本装饰工程设计相对标高±0.00为建筑装饰完成后地面标高（相对与原建筑标高为建筑各层楼、地面标高，根据不同地面面


计，在二次设计中，必须遵循建筑及室内设计构思方案，并经相关设计人员同意后方可施工。


2 、本装饰工程设计包括建筑顶棚、墙面、地面装饰设计。


计。本装饰工程不得影响管道、设备等的使用和维修。


六、防潮、防锈、隔声处理：


围环境造成的污染和危害。


采取保证工程质量的有效措施。


位置。


规格、型号及性能检测报告，对重要材料应有复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。


家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。 


3、本建筑装饰工程所使用的材料应按设计要求进行防火防腐和防虫处理。


2、本设计所注尺寸以毫米为单位，标高以米为单位。


五、安全质量要求：


暖、电、燃气、通讯等配套设施。


四、材料要求


设计说明（一）


1、本装饰工程范围为：丹徒区检察院“未成年人司法办案专区建设”


三、设计标高和定位及其它：


3、建设单位对我公司提出的初步设计方案的调整意见。


4、国家有关建筑及建筑装饰工程设计相关专业规程、规范。


1、建设单位提供的建筑设计及相关资料。


二、设计规模及范围：


2、我公司提供的初步设计方案。


一、设计依据：


A、提交石料样品，说明出产地、质量范围、色彩范围及纹理，以设计师提供的或承建商推荐且建设单位及设计师认可作为本工


B、石材本身不得有明显的隐伤、风化等缺陷，符合国家有关规定。清洗石料不得使用钢丝刷或其它工具，而破坏其外露表面或


翘曲、爆裂及其他因为处理不当而引起的缺点。胶合板应符合国家有关规定，达到优质等级，承建商应在开工之前提供材料


材料必须经过烘干后或自然干燥后才能使用，自然生长的木料，没有虫蛀、松散或腐节或其他缺点，锯成方条形，并且不会


A、所用木材用于有可能接触火灾或邻近可能发生火灾危险之处，均要涂上三层当地政府批准的防火漆。


将石料加工成所需要的样板尺寸、厚度和形状，准确切割，保证尺寸符合设计要求。


A、准确塑造特殊造型、镶边和外露边缘，并且进行修饰以与相邻表面相配。


B、提供的砂应是干净、坚硬的硅质材料，至少含5%的湿度。


D、所用胶结材料的品种，掺合比例应符合设计要求，并且有建设单位及设计师认可的产品合格证。


A、在完成勾缝和填缝以及在这些材料施放和硬化之后，应清洁石材的表面，所用的溶液不得有损于石料，接缝材料或相邻表面。


H、用密封胶或勾缝灰浆填缝，填空隙，用工具将表面加工成平头接合。


F、按要求确保接缝保持同一直线，平面和宽度（按实际情况保留1MM~10MM的接缝）。


C、遇到复杂图案时，应进行试拼，宜先拼图案，后拼其它部位且拼缝应协调。


B、确定线条、水产图案，并加以保护，防止石料混乱存放。


2、防火处理


和终饰样板经建设单位和设计师的批准。


C、拌制砂浆应用不含有害物质的洁净水。


(二）木工


1、材料：


1、材料


程的标准。


B、在清洁过程中应使用非金属工具。


4、石料加工


3、清洁


G、石灰浆至少养护24小时方可施工加填缝料。


E、用浮漂法安放石料并将之压入均匀平面固定。


D、在底、垫层达到其初始状态前施放石料。


A、检查底层或垫层安施妥当，并修饰好。


2、安装


在上面留下痕迹。


验收规范》（GB50207-2012）的有关规定。隔离层与其下二层粘结牢固，不得有空鼓，防水涂层应平整、均匀，无脱皮、起


节点之间进行密封处理， 防水隔离层严禁渗漏，坡向应正确，排水通畅，应符合设计要求和现 行国家标准《屋面工程质量


1、有防水要求的建筑地面工程面层，与相连接各类面层的标高差应符合设计要求，面层铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板


4、隔墙龙骨、木格栅空腔处根据部位及需要填塞吸音玻璃棉，以保证吸音、保温效果。


3、装饰工程施工中作好与设备工种协调配合工作，在保证装饰效果前提下，灯具、烟感器、篦子、消防喷淋头、开关插座面板


等位置做到均衡布置。个别设备影响整体效果时在不影响使用功能前提下作适当调整。


2、轻型灯具等可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上，但必须作加固处理。


1、重型灯具、水管及有震动的电器、风道等，须另行吊挂在结构顶板上，不得与本吊顶工程的龙骨相连。


3、钢结构表面须刷红丹防锈漆作防锈处理，螺栓、螺母、垫圈等宜选用不锈钢件，预埋铁件表面须作热浸镀锌防腐处理。


2、为防止潮气侵入引起木结构变形、腐蚀，建筑内墙、地面层须做防潮层，内墙面抹1：3水泥砂浆，刷热沥青做防潮处理，地


壳、裂缝、鼓泡等缺陷。卫生间采用聚氨酯等涂膜防水涂料，墙面的防水层高度不得低于1800mm。


面层采用冷底子油、热沥青一道或一毡二油做法。


八、工程施工要求：


（一）石料部分


七、设备安装：
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属板、螺丝、铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的木工工作所需要的装配件。另外框架、外壳等建造工作的相关的


B、所有铁钉等打进去并加上油灰，胶合表面结合的地方用胶水结合，接触的表面必须用锯和刨进行终饰。实板的表面需要用胶


D、胶合地方必须给予足够的压力以保持粘牢，胶水凝固条件均按照胶水制造商的说明进行。


所有踢脚板、框缘、平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合。


A、木工制品须严格按照图样的说明制作，在没在特别指示的地方接合，应按该处接合的公认形式完成。胶水接合法使用于不必


d）轻型吊灯应吊在主龙骨或副龙骨上，重型吊灯或其它装饰件不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钩。


c）次龙骨应紧贴主龙骨安装，当用自攻螺钉安装板材时，必须安装在宽度不小于40MM的次龙骨上。


d）全面校正主、次龙骨的位置及水平度，连接件应错位安装，明龙骨应目测无明显弯曲，通常次龙骨连接处的对接错位偏差不


b）主龙骨的吊点间距，应按设计推荐系列选择，中间部分应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200，主龙骨


b）自攻螺钉与纸面石膏板的距离：面纸包封的板边以10~15MM为宜，切割的板边以15~20MM为宜。


a）在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆。


b）吊顶内的通风、水电管道等隐蔽工程应安装完毕，消防系统安装并试压完毕。


A、准备：面板安装前的准备工作应符合下列规定：


a、装龙骨的基本质量,应符合国家标准GB/T 11981-2008的规定。


c）吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置。


得超过2MM。校正后应将龙骨的所有吊挂件，连接件拧紧。


a）纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设。


C、板材安装


安装后应及时校正其位置和标高。


纸面石膏板的安装：


8、镶嵌细木工工作：


B、龙骨安装


支架及固定建筑物上的工作等项目也由承建商完成。


预防收缩和移位及需要紧密接合的地方。所有胶水应用交叉舌榫或其他加固方法。


水结合的地方，必须用砂纸轻打磨光。


C、有待接合的表面必须保持清洁，不肮脏，没有灰尘，锯灰，油渍和其他污染。


6、接合


7、划线


上油漆，使其同周边物料相同。倘有外露的螺丝帽和五金器具要用橡胶和塑料垫圈，以便不会磨损任何接触表面。


所有镜子的边要光滑，在安装前用砂纸擦过，室内安装玻璃要用毯制条子，颜色要与周围材质相配，厚度按图纸所示。


e）保温材料的品种，堆积密度应符合规范要求，并应填塞饱满，不留空隙。


d）板材安装时严禁采用对接，搭接长度应符合设计要求，不得有透缝现象。


b）所有覆盖板的空间需要适当的透气，以防止任何水气或潮气的积聚，避免金属的腐蚀及霉菌的滋生。


c）金属覆面板安装已采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶垫圈，抽芯铝铆钉间距以控制在100~150MM为宜。


a）所有铁质或钢质材料的规格、形状应符合规格要求，并应进行除锈、防锈损处理。


A、承建商可以较2MM更厚的材料去满足规格和要求，平板可折叠、挤压或以其它办法达到设计要求。


B、金属板必须可以承受本身的荷载，而不会产生任何损害性或永久性的变形。所有金属覆盖板及其配件需符合以下要求：


所有材料均要求符合国家规范，并且安装清洁、挺直、无卷曲。


提供金属饰面板的样板，指明其品种、质量、颜色、花型、线条、产地、并具有产品合格证。


（五）金属覆盖板工程


提供样板并在安装切割之前送交建设单位及设计师同意。


1、材料：


（六）玻璃工程


玻璃及镜子均要符合国家优质等级标准。


2、安装：


1、材料：


拼合用螺丝组装好。所有柜、层板等应用砂纸擦好，油漆使其光滑。


提供和安装所有五金器具，这包括托架、窗插锁、螺帽、垫圈、螺丝钉、铁钉、铰链、锁、门铰、磁碰、闭门器、门框角撑架、


木纹免漆板由建设单位及设计师认可的品牌。木纹免漆板的粘着剂应遵从制造商或供应商的指示说明使用。


所有五金器具必须防止生锈和污染，任何偏差都必须征得建设单位及设计师同意。


在完成工作所有五金器具都应擦油、清洗、磨光和可以操作，所有钥匙必须清楚地贴上标签。承建商应负责安装所有的毛巾架、


皂液盒、托架、卫生纸托架等等。所有安装要用适当的材料，按照供应商的说明进行。所有沉头螺丝都要用油灰填塞并染色，


1、材料：


（三）装饰木纹免漆板


（四）五金器具


路轨、活动层板和支撑钢件等等。


2、完成：


a）当采用自然终饰或者采用指定为染色、打白漆、喷清漆或油漆被指定为终饰时，相连木板在形式、颜色和纹理上要相配合。


承建商应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽，配合做接榫嵌入、榫舌接合和其他的正确接合的必要工作。还应提供所用的金


所有木工制品的安排，接合和安装时做在任何部分的收缩度不会损害其强度和装饰品的外观，不应引起相邻材料和结构的破坏。


20X30、40X50两种规格，20X30木方用于大面积墙面找平龙骨，40X50木方用于做造型的龙骨。


b）所有尺寸必须在工地核实，若图样或规格与实际工地有任何偏差，应立即通知室内设计师。(其中，墙面木龙骨断面尺寸为


4、收缩度


5、装配


B、承建商要在实际施工前呈送防火涂料给建设单位及设计师认可批准方可开始油漆。


a）所用装饰的木材都要经过锯纹、钻或其它加工工序做成规格里规定的恰当尺寸和形状。


a）所有完工时在外的木作工艺表面，除特殊注明处，都应该按设计做装饰。


3、制作工艺及安装


A、尺寸


B、装饰


C、终饰


c）采用搁置法安装，应留有板材安装缝，每边缝隙不宜大于1MM。在细木工制品规定要镶嵌的地方，应跟随其周边的工作完成


A、一般木材成架安装于天花板上时，应确保所有部件牢固及拉紧，更容许其它管线（风管、喷淋管等）通过，依照设计图纸固


定于天花。全部木作天花涂上三层当地政府批准的防火漆。


所有木工制品都要嵌好，并槽、剖榫、打舌榫、粘胶、拼合并且组装成高质量的家私。


依据图纸说明做好框架并且嵌入所有柜，可调整的层板，板和固定家私。所有木工制品都要嵌好，并槽、剖榫、打舌榫、粘胶、


c）钉距以150~170MM为宜，螺钉应与板面垂直且略埋于板面，并不使纸面破损，钉眼应作除锈处理并用石膏腻子抹平。


B、活动家私：


所有家私上油漆前都应打磨光滑。


C、固定家私：


b）安装时，板上不得安置其它材料，防止板材受压变形。


a）施工现场湿度过大时不宜安装。


 9、清洁


之后嵌入加工。


硅酸钙板的安装，应符合下列规定：


d）拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。
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金属制品：洗净、擦，并且用金属丝刷除去已上油漆的铁和钢上所有秽垢的锈，应用防锈剂和底漆涂最底层。


木制品：洗净、擦净、除去节，上底层刮腻子填补表面空洞，然后涂底层，擦去腊或真漆表面，填充空隙，擦净以形成光滑之


按油漆的类型和颜色样板进行，任何与样板之颜色偏差都必须征得筹建处和设计师的同意。


C、每一道油漆都要涂好，使每一部分（包括连接处、接合点和角等）都适合的涂上漆，但要注意避免过多油漆或油漆厚度不均


B、保证所有表面之洞、裂缝和其它不是之处已预先修整好，才进行油漆。


D、待其它原先之油漆涂层结硬后才可再涂二层（并要清洗已经干了的表面，在涂上另二层之前要用好的玻璃砂纸擦光滑）。


油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家的标准的规定。


H、在有特别指示时，在油漆之前拆开所有的五金器具，并且在油漆后安回相配的、尺寸合适的螺丝和插头，保持一切清洁和完


G、在需要的地方，在固定其表面使其不能剥落之前要先打底色和上油漆。


I、材料应是新期最好的，并且用制造商之密封容器装饰运往工地，开启或应用均应严格按制造商之说明进行。


砼天花板：刮擦洗净、填洞，然后上底涂料。


在指示的地方按供应商说明进行最终油漆工作。


清除所有灰尘、秽物、白花、油脂。


木制天花板或天花造型要在安装前油三层已经同意的防火漆。


A、没有完全干透或空中有尘埃时，不能平面上进行工作。


F、用大小适当的毛刷涂油漆，用胶质材料打底色并上油漆固定其表面。


E、连续油漆涂层要有轻微的色差。


安装玻璃隔断时，隔断上框的顶面应留有适量的缝隙，以防止结构变形，破坏玻璃。


准确地把所有玻璃切割成适当的尺寸，安装槽要清洁，没有任何灰尘和其他有害物质。所有螺丝或其他固定部件都不能在槽中


玻璃工程应在框、扇校正和五金件安装完毕后，以及框、扇最后一遍涂料前进行。


突出来。所有框架的调整将在安装玻璃之前进行。所有密封胶在完工时要清洁、平滑。


完成后的玻璃工程，表面应洁净，不得留有油灰、浆水、密封胶、涂料等斑污并不得有刮痕，更换在室内装修和实际完工之前


A、落地屏风的厚度最小为10MM-12MM，它们必须能够抵受预定2.51FA风压或吸力。


E、当受到当地的天气影响，玻璃必须不会产生过大的温差应力及引起破裂。


损坏、打碎的玻璃和其他装配材料。


C、用做玻璃门和栏杆之透明强化玻璃必须符合GB4871规格的产品质量。


B、玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲效果。


D、玻璃必须结构完整，无破坏性伤痕、针孔、尖角或不平直的边缘。


表面以便再上油漆。


（八） 天花吊顶工作


1、概述：


3、上油漆：


C、油漆


2、准备、打底色和嵌填上油漆：


匀，特别是边缘、角上和接合处。


全没有一切斑点等等。


A、准备


B、底色


1、材料和品质：


（七）油漆工程


安装磨砂玻璃时磨砂面应向室内。


2、制作工艺及安装：


4、玻璃的基本要求：


3、 清洗及修整：


2、图纸中未标注的油漆颜色、面板种类由设计师根据需要另行选择。


碰撞。龙骨应平放，防止变形。各类面板不应有气泡，起皮、裂纹、缺角、污垢和图案不完整等缺陷，表面应平整，边缘应整


a) 天花板悬挂部分，包括支撑照明和音响设备所需要的支撑物，框架或其他装置。


b) 悬挂该系统所需要的吊钩和其他附件。


吊顶工程所选用材料的品种、规格、颜色以及基层构造，固定方法应符合规范及设计要求。吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔、


A、施工前，应将机体或基层表面的污垢、尘土清除干净，突出表面的活动设备附件卸下，钉帽进入表面，并涂防锈涂料，钉眼


B、基层的含水率：砼和抹灰不大于8%，木材制品不得大于12%。


A、材质必须粘贴牢固，表面色泽一致，不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑污、斜视上无胶痕。


C、各幅拼接横平竖直，拚接处花纹、图案吻合，不离缝、不搭接，距墙角15m处正视，不显接缝。


1、根据民用建筑防火规范需在每个防火分区设安全疏散标志，所有隐蔽工程涂有消防部门及监理许可的防火涂料。所有布料、


D、阴阳转角垂直，棱角分明，阴角处无接缝。


图中钢材均为型钢，钢结构未注明部位均为满焊，焊缝高度不小于6mm。钢结构部位须刷防火漆两度，施工中可根据现场调整不


墙纸、地毯等均达到国家消防部门规定的防火阻燃要求。


B、小心处理材料，储藏于有盖干燥、水密封套中。


提供完全的天花材料组件，这些组件应达到政府法规所规定的防火定额。


A、提交与样板同款包装好的材料到施工现场，保持制造厂的未开封的包装以及品名和型号标牌。


提交与图纸提示和工程清单相符合的材料样板，以设计师提供的或承建商推荐筹建处及设计师认可的作为本工程的标准。


同基层厚度。


B、表面平整，无波折起伏。


E、不得有漏贴、补贴和脱层等缺陷。


（十） 其它


2、工艺


用油性腻子填平。


（九）裱糊工程


1、准备：


4、防火处理


3、运输和储存


齐，色泽应统一。


2、材料


h) 防火系统


c) 边缘修饰，夹和隔。


f) 中央空气调节处理装置


e) 照明装置


g) 音响系统


d) 天花板材


工作范围：
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“未成年人司法办案专区建设” 智 能 化 初 步 设 计


丹 徒 检 察 院


江苏渤展文化创意产业有限公司







二．设计范围


1．本工程设计包括以下弱电系统:


    1) 未检办案区审讯系统; 2) 门禁系统；


2. 国家现行的有关规范、规程及相关行业标准：


《建筑防火通用规范》GB55037-2022


《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019


《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013


《智能建筑设计标准》GB50314-2015


《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200-2018 


《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016


《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011 


《数据中心设计规范》GB50174-2017


《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007


一．设计依据


1．建筑概况：


本工程为丹徒区检察院未成年人司法办案专区建设，位于镇江市丹徒区。当前所


使用的安防及办案系统始建于2014年，在长时间的运行过程中，逐渐暴露出诸多


亟待解决的问题，严重影响了系统的正常功能发挥以及工作效率，对安全保障和


办案流程造成了较大阻碍，系统升级迫在眉睫。


三．系统设计说明


   （一）、未检办案区审讯系统系统


   本次未检办案区改造严格遵循实用性、安全性、兼容性和可靠性原则。实用性方


面，所有设备的选型和安装都以满足实际办案需求为首要目标，确保设备能够切实


提高案件办理的效率和质量。安全性上，选用高品质、高安全性的设备，加强门禁


管理和监控覆盖，保障办案区人员和档案的安全。兼容性方面，由于要求接入省院


系统，所有设备均采用与省院同品牌型号的产品，确保系统之间能够无缝对接，实


现数据的高效传输和共享。可靠性上，选择性能稳定、故障率低的设备，减少后期


维护成本，保证系统的长期稳定运行。


前端设备


特写摄像机：选用与省院同品牌型号的高清特写摄像机，分辨率不低于 500万像


素，具备低照度、宽动态等功能，确保在不同光线条件下都能清晰拍摄被讯问人的


面部表情和细微动作。安装在讯问室调查区上方偏左位置，镜头正对被讯问人，通


过支架固定，可进行多角度调节，以达到最佳拍摄效果。


全景摄像机：采用与省院同品牌型号的高清全景摄像机，视角范围不小于 180度，


能够全面覆盖整个讯问室调查区。安装在调查区的角落顶部，通过吊装方式固定，


确保拍摄画面无死角，完整记录讯问过程中的人员活动和场景情况。


温湿度屏：选用高精度的温湿度屏，具备实时监测、数据显示和历史记录查询功


能，测量精度为温度 ±0.5℃，湿度 ±3% RH。安装在讯问室入口处显眼位置，便


于工作人员和被讯问人查看室内温湿度情况，同时温湿度数据将实时传输至后端系


统进行存储和分析。


   门禁系统：采用与省院同品牌型号的门禁系统，包括读卡器、控制器、电锁等设


备。读卡器安装在门外右侧墙壁上，距离地面1.4米左右，便于人员刷卡进出；控制


器安装在室内弱电箱内，负责接收和处理读卡器的信号，并控制电锁的开关；电锁


采用磁力锁，安装在门框上，具有较强的抗拉力，确保门的牢固锁闭。门禁系统可


实现人员进出权限管理、进出记录查询等功能，与后端管理系统相连，提高人员管


理的安全性和便捷性。


后端设备


  SVR同录主机：选用与省院同品牌型号的 SVR同录主机，性能参数与讯问室的主机


相同，安装在询问室附近的机房或设备间内，通过网络与前端设备相连，实现音视


频信号和温湿度数据的同步录制、存储和回放。


   办案区过道


   半球摄像机：在过道合适位置安装 2 台与省院同品牌型号的高清半球摄像机，


采用吸顶安装方式，确保能够全面覆盖整个过道，消除监控死角。摄像机具备宽动


态、强光抑制等功能，适应过道内不同光线条件的变化，保证监控画面的清晰稳定。


编   制    说    明
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3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：土建工程										标段：										第1页 共4页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						 拆除工程										

		1		011601001005		砖砌体拆除				砖砌体拆除				m3		17.51

		2		011610001001		木门窗拆除				原建筑门拆除				樘		2

		3		011605001001		平面块料拆除				地面地砖拆除				m2		179.76

		4		01B018		地毯拆除				地毯拆除				m2		103.25

		5		011606003001		天棚面龙骨及饰面拆除				天棚面龙骨及饰面拆除				m2		179.76

		6		011606002001		墙柱面龙骨及饰面拆除				墙面硬包拆除、基础墙面拆除、橱柜				m2		345.79

		7		010103002005		强弱电布线线管、空调机、洁具拆除				强弱电布线线管、空调机拆除				m2		179.76

		8		010103002001		垃圾外运				1.拆除建筑垃圾外运				m2		179.76

		9		01B019		家具搬运				家具搬运至甲方指定位置				m2		179.76

						分部小计										

						 新建墙体										

		10		010401003001		实心砖墙				1、砖品种、规格、强度等级：轻质砖砌体				m3		5.43

		11		011201001001		墙面一般抹灰				1、墙体类型：内墙
2、面层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆抹灰				m2		54.32

						分部小计										

						 拆除工程										

		12		011601001006		砖砌体拆除				砖砌体拆除				m3		40.39

		13		011610001002		木门窗拆除				原建筑门拆除				樘		10

		14		011605001002		平面块料拆除				地面地砖拆除				m2		308.41

		15		011606003002		天棚面龙骨及饰面拆除				天棚面龙骨及饰面拆除				m2		308.41

		16		011606002002		墙柱面龙骨及饰面拆除				墙面硬包拆除、基础墙面拆除				m2		604.8

		17		010103002004		垃圾外运				1.拆除建筑垃圾外运				m2		308.41

		18		01B021		家具搬运				家具搬运至甲方指定位置				m2		308.41

						分部小计										

						 新建墙体										

		19		010401003002		实心砖墙				1、砖品种、规格、强度等级：轻质砖砌体				m3		2.25
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		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：土建工程										标段：										第2页 共4页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		20		011201001002		墙面一般抹灰				1、墙体类型：内墙
2、面层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆抹灰				m2		22.5

						分部小计										

						 地面工程										

		21		011103002002		PVC卷材楼地面				1、水泥砂浆（掺建筑胶）一道
2、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平
3、粘结层厚度、材料种类：5mm厚水泥基自流平 涂布胶黏剂
4、面层材料品种、规格、颜色：PVC地板				m2		41.2



						分部小计										

						 土建工程										

		22		041001001001		拆除路面				混凝土地面拆除				m2		42.84

		23		010101002001		挖一般土方				土方开挖				m3		64.26

		24		010103001001		回填方				土方回填				m3		52

		25		010501001001		垫层				1、混凝土种类：垫层
2、混凝土强度等级：C15				m3		2.86

		26		010501002001		带形基础				1、混凝土种类：条形基础
2、混凝土强度等级：C30				m3		11.44

		27		010502001001		矩形柱				1、混凝土种类：柱
2、混凝土强度等级：C30				m3		3.24

		28		010503002001		矩形梁				1、混凝土种类：梁
2、混凝土强度等级：C30				m3		6.13

		29		010505001001		有梁板				1、混凝土种类：板
2、混凝土强度等级：C30				m3		10.74

		30		010515001001		现浇构件钢筋								t		0.963

		31		010401003003		实心砖墙				1、砖品种、规格、强度等级：水泥砖
2、墙体类型：外墙				m3		0.53

		32		011201001003		水泥砂浆抹灰				1、面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆抹灰				m2		95.15

		33		011406001006		抹灰面油漆				外墙涂料				m2		95.15



		本页小计
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		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：土建工程										标段：										第3页 共4页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		34		040203007001		水泥混凝土				1、混凝土强度等级：C30
2、厚度：20CM				m2		42.84

		35		040203006001		沥青混凝土				1、沥青品种：中粒式沥青
2、厚度：6cm				m2		42.84

		36		011601001004		砖砌体拆除				1、砌体名称：门洞拆除				m3		2.98

		37		01B017		门洞修补				门洞水泥砂浆修补				项		1

		38		01B016		垃圾外运				垃圾外运				项		1

		39		010401004001		多孔砖墙				1、砌块品种、规格、强度等级：M5 页岩模数多孔砖
2、墙体类型：外墙
3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆				m3		1.37

		40		011201001004		墙面一般抹灰				1、墙体类型：地下一层外墙
2、保护层加设�1X10X10钢丝网
3、高聚物改性沥青防水卷材
4、20厚1:3水泥砂浆保护层
5、120厚砖砌保护墙				m2		12.07



		41		010902002001		屋面涂膜防水  (不上人屋面)				

屋面做法: 平屋面(不上人屋面)
1. 25厚1:2.5抗裂砂浆保护层,内设16#钢丝网,孔径25*25。
2. 40厚挤塑聚苯乙烯保温板。
3. 2mm厚PET湿铺聚酯复合防水卷材。
4. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层。
5. C20粉煤灰陶粒砼找坡层,最薄处30mm。
6. 120厚钢筋混凝土屋面板。				m2		29.38









		42		010902004001		屋面排水管				PVC水落管 φ110				m		16
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		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：土建工程										标段：										第4页 共4页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						分部小计										

						分部分项合计										

		1		011702001001		基础				1、基础类型：垫层				m2		2.06

		2		011702001002		基础				1、基础类型：条形基础				m2		18.91

		3		011702002001		矩形柱								m2		36.96

		4		011702006001		矩形梁								m2		71.1

		5		011702014001		有梁板								m2		107.37

						单价措施合计										
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3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：土建工程														标段：										第1页 共3页

		序号		项目编码		项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）				调整
费率（%）		调整后
金额（元）				备注

		1		011707001001		安全文明施工费								

		1.1				基本费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		3.100

		1.2				增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		1.3				扬尘污染防治增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		0.310

		2		011707002001		夜间施工						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		3		011707003001		非夜间施工照明						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取







		4		011707004001		二次搬运						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		5		011707005001		冬雨季施工						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		
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		编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：土建工程														标段：										第2页 共3页

		序号		项目编码		项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）				调整
费率（%）		调整后
金额（元）				备注

		6		011707006001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		7		011707007001		已完工程及设备保护						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		8		011707008001		临时设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		9		011707009001		赶工措施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		10		011707010001		工程按质论价						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		11		011707011001		住宅分户验收						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础



		12		011707012001		建筑工人实名制费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取





		13		011707091001		特殊条件下施工增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		
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		编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：土建工程														标段：										第3页 共3页

		序号		项目编码		项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）				调整
费率（%）		调整后
金额（元）				备注

		14		011707015001		智慧工地费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
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		编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：





3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：土建工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称				金额(元)				结算金额(元)		备注

		1		暂列金额				

		2		暂估价				60000.00

		2.1		材料暂估价				

		2.2		专业工程暂估价				60000.00

		3		计日工				

		4		总承包服务费				

































































		合  计						60000.00
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3.4 表-12-1 暂列金额明细表

		暂列金额明细表

		工程名称：土建工程								标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称				计量单位				暂定金额(元)		备注
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3.5 表-13 规费、税金项目计价表

		规费、税金项目计价表

		工程名称：土建工程										标段：								第1页 共1页

		序号		项目名称				计算基础						计算基数(元)				计算费率(％)				金额(元)

		1		规费				环境保护税+社会保险费+住房公积金										100.000

		1.1		社会保险费				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费										2.400

		1.2		住房公积金				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费										0.420

		1.3		环境保护税				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费										

		2		税金				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01										9.000
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		编制人（造价人员）：														复核人（造价工程师）：





3.6 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）

		承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

		工程名称：土建工程												标段：								第1页 共1页

		序号		材料编码		名称、规格、型号				单位		数量				风险系数
(%)		基准单价
(元)		投标单价
(元)				发承包人
确认单价
(元)		备注
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4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：装修工程										标段：										第1页 共25页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						 地面工程										

		1		011102003001		块料楼地面				1、找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3水泥砂浆找平层
2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层
3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖				m2		47.52



		2		011104002001		实木多层复合地板				1、找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3水泥砂浆找平层
2、结合层厚度、砂浆配合比：5mm厚水泥基自流平
3、地板专用地垫宝
4、面层材料品种、规格、颜色：实木多层复合地板				m2		132.24



		3		011102001001		门槛石楼地面				1、找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3水泥砂浆找平层
2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层
3、面层材料品种、规格、颜色：中国黑门槛石				m2		1.14



						分部小计										

						 顶面工程										

		4		011302001001		吊顶天棚				1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8吊筋
2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨
3、基层材料种类、规格：9.5mm双层纸面石膏板				m2		147.76



		5		011304001001		灯带（槽）				1、灯带型式、尺寸：定制反光灯槽				m		77.62

		6		011304001002		窗帘盒				定制窗帘盒				m		9.8
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		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：装修工程										标段：										第2页 共25页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		7		011302001002		圆形巴力软膜吊顶天棚				1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8吊筋
2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨
3、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
4、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板批灰
5、软膜专用“H”码型材
6、内藏LED区块链灯
7、巴力软膜表面UV处理（含深化设计）				套		6







		8		011406001001		抹灰面油漆				1、油漆品种、刷漆遍数：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		195.23

						分部小计										

						 墙面工程										

		9		011406001002		抹灰面油漆				1、油漆品种、刷漆遍数：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		70.04

		10		011105004001		PVC踢脚线				PVC踢脚线（颜色同地板）				m		27.2

		11		01B001		制亚克力异形造型置物架				1、制亚克力异形造型置物架
2、具体详见平面布置设计				m		3.6

		12		020911001001		图文展板				1.定制造型图文展板
2.资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		1



		13		020911001002		定制组合哈哈镜				1.定制成品组合哈哈镜（含字体）
2.资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		1
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		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：装修工程										标段：										第3页 共25页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		14		010810001001		窗帘				定制布艺窗帘（一布一纱）				m2		16.56

		15		010801001001		木质门				定制单扇成品木门（含五金）				樘		1

		16		011406001003		抹灰面油漆				1、油漆品种、刷漆遍数：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		63.53

		17		011105004002		PVC踢脚线				PVC踢脚线（颜色同地板）				m		22.8

		18		020911001003		成品制度标牌				1.成品制度标牌
2.资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		4



		19		020911001004		定制检察院LOGO				1.定制检察院LOGO
2.资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		1



		20		010810001002		窗帘				定制布艺窗帘（一布一纱）				m2		12.3

		21		010801001002		木质门				定制单扇成品木门（含五金）				樘		1

		22		011207001001		墙面装饰板				1、龙骨材料种类、规格、中距：卡式龙骨（20*5*0.6）
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：成品软包饰面干挂件
4、压条材料种类、规格：皮革软包(颜色另选)				m2		64.25



		23		011105004003		PVC踢脚线				PVC踢脚线（颜色同地板）				m		22.8

		24		010801001003		木质门				定制单扇成品木门（含五金）				樘		1

		25		010801001004		软包暗门				定制软包暗门（含五金）				樘		1







		本页小计



								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		26		020911001005		成品制度标牌				1.成品制度标牌
2.资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		8



		27		011207001002		墙面装饰板				1、龙骨材料种类、规格、中距：卡式龙骨（20*5*0.6）
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：成品软包饰面干挂件
4、压条材料种类、规格：皮革软包(颜色另选)				m2		63.21



		28		011105004004		PVC踢脚线				PVC踢脚线（颜色同地板）				m		21.4

		29		010801001005		木质门				定制单扇成品木门（含五金）				樘		1

		30		010801001006		软包暗门				定制软包暗门（含五金）				樘		1

		31		020911001006		成品制度标牌				1.成品制度标牌
2.资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		8



		32		011406001004		抹灰面油漆				1、油漆品种、刷漆遍数：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		119.16

		33		011105004005		PVC踢脚线				PVC踢脚线（颜色同地板）				m		31.9

		34		020911001007		成品门牌标识				1.成品门牌标识
2.资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		6



						分部小计										

						 其它工程										

		本页小计



								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		35		01B002		保洁				保洁				m2		188.45

						分部小计										

						 地面工程										

		36		011103002001		PVC卷材楼地面				1、水泥砂浆（掺建筑胶）一道
2、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平
3、粘结层厚度、材料种类：5mm厚水泥基自流平 涂布胶黏剂
4、面层材料品种、规格、颜色：PVC地板				m2		153.04



		37		011102001002		门槛石楼地面				1、找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3水泥砂浆找平层
2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层
3、面层材料品种、规格、颜色：中国黑门槛石				m2		2.43



		38		01B015		定制地贴				1、定制地贴
2、具体详见平面布置设计				项		1

						分部小计										

						 顶面工程										

		39		011302001003		吊顶天棚				1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8吊筋
2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨
3、基层材料种类、规格：9.5mm双层纸面石膏板				m2		162.78



		40		011304001003		灯带（槽）				1、灯带型式、尺寸：定制反光灯槽				m		37.05
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		41		011302001004		圆形巴力软膜吊顶天棚				1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8吊筋
2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨
3、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
4、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板批灰
5、软膜专用“H”码型材
6、内藏LED区块链灯
7、巴力软膜表面UV处理				m2		8.79





		42		011406001005		抹灰面油漆				1、油漆品种、刷漆遍数：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		162.78

						分部小计										

						 墙面工程										

		43		011207001003		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		6.32



		44		011207001004		烤漆玻璃墙面饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：烤漆玻璃				m2		6.32



		45		011207001005		格栅墙面饰面				1、面层材料品种、规格、颜色：定制成品烤漆方通（颜色另选60*120*1）				m2		6.32







		本页小计



								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
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		工程名称：装修工程										标段：										第7页 共25页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		46		011105006001		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		5.13



		47		011508004001		金属立体字背发光				1、镌字材料品种、颜色：金属立体字背发光
2、字体高度：180
3.资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				个		18



		48		020911001008		定制检察院LOGO				1.定制检察院LOGO
2.资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		1



		49		011207001006		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		1.46



		50		011105006002		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		0.57
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																								暂估价

		51		011207001007		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		4.88



		52		011105006003		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		1.94



		53		100704001001		全玻自由门				1、门代号及洞口尺寸2100*2960
2、1.2mm黑色不锈钢边框
3、12mm阻燃板基层
4、12mm厚双开玻璃门
5、定制长杆拉手
6、不锈钢地锁				m2		6.22





		54		011207001008		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		1.46



		55		011105006004		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		0.57
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		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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																								暂估价

		56		011207001009		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		3.01



		57		011105006005		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		1.05



		58		011207001010		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		8.7



		59		011105006006		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		3.8



		60		020911001009		组合造型图版				1.异形造型立体雕刻组合造型图版
2.资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		1











		本页小计



								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
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																								暂估价

		61		020911001010		雪弗板剪影				1.5mm厚雪弗板剪影
2.资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		1



		62		011207001012		烤漆玻璃墙面饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：烤漆玻璃				m2		16.37



		63		011105006007		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		7.15



		64		011508004002		亚克力立体字				1、镌字材料品种、颜色：亚克力立体字
2、字体高度：200
3、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
4、具体详见平面布置设计				个		16



		65		011508004003		亚克力立体字				1、镌字材料品种、颜色：亚克力立体字
2、字体高度：120
3、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
4、具体详见平面布置设计				个		75
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																								暂估价

		66		020911001011		定制检察院LOGO				1、定制检察院LOGO
2、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		1



		67		01B003		定制成品20mm宽LED线性灯								m		4.6

		68		011207001013		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		13.21



		69		011207001014		墙面红色氟碳漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：5mm厚奥松板批原子灰
4、涂料：氟碳漆				m2		1.65



		70		011105006008		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		6.49



		71		020911001012		组合造型图版				1、组合造型图版
2、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		4
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																								暂估价

		72		020911001013		雪弗板剪影				1、5mm厚雪弗板剪影
2、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		1



		73		011508004005		亚克力立体字				1、镌字材料品种、颜色：亚克力立体字
2、字体高度：100
3、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
4、具体详见平面布置设计				个		9



		74		020911001014		定制检察院LOGO				1、定制检察院LOGO
2、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		1



		75		011207001015		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		5.71



		76		011105006009		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		2.5
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单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		77		011207001016		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		7.66



		78		011105006010		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		2.97



		79		011508004018		亚克力立体字				1、镌字材料品种、颜色：亚克力立体字
2、字体高度：200
3、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
4、具体详见平面布置设计				个		8



		80		020911001025		定制检察院LOGO				1、定制检察院LOGO
2、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		1



		81		011207001017		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		5.2
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																								暂估价

		82		011105006011		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		1.45



		83		011207001018		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		1.07



		84		011105006012		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		0.08



		85		011207001019		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		5.33



		86		011105006013		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		1.5
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		87		011207001020		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		5.13



		88		011105006014		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		2.55



		89		020911001015		组合造型图版				1、组合造型图版
2、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		3



		90		011508004006		亚克力立体字				1、镌字材料品种、颜色：亚克力立体字
2、字体高度：50
3、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
4、具体详见平面布置设计				个		64



		91		011207001021		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		17.85
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																								暂估价

		92		011207001022		墙面宣绒布饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铁板表面防锈处理、基膜处理
4、涂料：宣绒布
5、UV打印（设计、排版、布置）				m2		15.07





		93		011105006015		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		12.2



		94		020911001016		磁吸图版				1、磁吸图版
2、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				项		1



		95		020911001017		定制一级看板				1、定制一级看板
2、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				项		1



		96		011304001004		灯带（槽）				1、灯带型式、尺寸：定制反光灯槽				m		25.8

		97		011508004007		亚克力立体字				1、镌字材料品种、颜色：亚克力立体字
2、字体高度：160
3、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
4、具体详见平面布置设计				个		12
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		98		011207001023		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		4.16



		99		011304001005		灯带（槽）				1、灯带型式、尺寸：定制反光灯槽				m		6.1

		100		020911001018		定制组合造型图版				1、定制组合造型图版
2、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				项		1



		101		011207001024		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		27.17



		102		011207001025		墙面宣绒布饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铁板表面防锈处理、基膜处理
4、涂料：宣绒布
5、UV打印（设计、排版、布置）				m2		15.75
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		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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		103		011105006016		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		15.33



		104		020911001019		磁吸图版				1、磁吸图版
2、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				项		1



		105		020911001021		定制组合造型图版				1、定制组合造型图版
2、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				项		1



		106		011304001006		灯带（槽）				1、灯带型式、尺寸：定制反光灯槽				m		32.09

		107		011508004008		亚克力立体字				1、镌字材料品种、颜色：亚克力立体字
2、字体高度：160
3、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
4、具体详见平面布置设计				个		20



		108		020911001022		定制一级看板				1、定制一级看板
2、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				项		1
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		109		011207001026		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		4.54



		110		011508004009		亚克力立体字				1、镌字材料品种、颜色：亚克力立体字
2、字体高度：180
3、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
4、具体详见平面布置设计				个		5



		111		011207001027		格栅墙面饰面				1、面层材料品种、规格、颜色：定制成品烤漆方通（颜色另选60*120*1）				m2		1.26

		112		011508004010		定制成品翻转装置				1、定制成品翻转装置
2、具体详见平面布置设计				个		20

		113		011105006018		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		1.96



		114		011207001028		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		4.54
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		115		011207001030		墙面宣绒布饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铁板表面防锈处理、基膜处理
4、涂料：宣绒布
5、UV打印（设计、排版、布置）				m2		1.58





		116		011508004011		磁吸图版				1、磁吸图版
2、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				套		1



		117		011207001029		格栅墙面饰面				1、面层材料品种、规格、颜色：定制成品烤漆方通（颜色另选60*120*1）				m2		1.26

		118		01B004		定制成品20mm宽LED线性灯				定制成品20mm宽LED线性灯				m		5.1

		119		011105006017		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		1.96



		120		011207001031		烤漆玻璃墙面饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：烤漆玻璃				m2		5.08
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		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：装修工程										标段：										第21页 共25页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		121		011105006019		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		2.02



		122		011508004012		亚克力立体字				1、镌字材料品种、颜色：亚克力立体字
2、字体高度：240
3、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
4、具体详见平面布置设计				个		8



		123		011207001032		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		4.77



		124		011207001033		墙面宣绒布饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铁板表面防锈处理、基膜处理
4、涂料：宣绒布
5、UV打印（设计、排版、布置）				m2		14.75





		125		011105006020		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		8.24
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		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：装修工程										标段：										第22页 共25页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		126		01B005		定制成品20mm宽LED线性灯				定制成品20mm宽LED线性灯				m		10.25

		127		011508004013		亚克力立体字				1、镌字材料品种、颜色：亚克力立体字
2、字体高度：160
3、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
4、具体详见平面布置设计				个		4



		128		011207001034		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		7.4



		129		011207001037		墙面宣绒布饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铁板表面防锈处理、基膜处理
4、涂料：宣绒布
5、UV打印（设计、排版、布置）				m2		8.43





		130		011105006021		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		6.93



		131		011304001007		灯带（槽）				1、灯带型式、尺寸：定制反光灯槽				m		14
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		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：装修工程										标段：										第23页 共25页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		132		011508004015		亚克力立体字				1、镌字材料品种、颜色：亚克力立体字
2、字体高度：110
3、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
4、具体详见平面布置设计				个		4



		133		01B009		定制成品20mm宽LED线性灯				定制成品20mm宽LED线性灯				项		1

		134		011207001036		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		7.83



		135		011105006023		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		3.43



		136		011508004016		亚克力立体字				1、镌字材料品种、颜色：亚克力立体字
2、字体高度：85
3、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
4、具体详见平面布置设计				个		52
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		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：装修工程										标段：										第24页 共25页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		137		011508004017		亚克力立体字				1、镌字材料品种、颜色：亚克力立体字
2、字体高度：110
3、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
4、具体详见平面布置设计				个		52



		138		01B008		定制成品20mm宽LED线性灯				定制成品20mm宽LED线性灯				m		6.44

		139		020911001024		定制一级看板				1、定制一级看板
2、资料收集，照片图片筛选、整理，电分、修补，排版、校对、修正，运输，照片分类、定位，上墙
3、具体详见平面布置设计				项		1



		140		011207001035		墙面乳胶漆饰面				1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@300
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板
4、涂料：腻子三遍乳胶漆三遍				m2		2.65



		141		011105006022		金属踢脚线				1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线				m		1.1



						分部小计										

						 其它工程										

		142		01B010		保洁				保洁				m2		153.04

		143		01B013		二次搬运				二次搬运				m2		153.04

						分部小计										

						 顶面工程										
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		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：装修工程										标段：										第25页 共25页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		144		011302001005		吊顶天棚				1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8吊筋
2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨
3、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃版基层
4、面层材料品种、规格、：8mm厚碳晶板饰面				m2		25.69



						分部小计										

						 其他工程										

		145		01B011		定制木制休息椅				定制木制休息椅				m		4.8

		146		010807001001		金属（塑钢、断桥）窗								m2		25.46

		147		010808004001		金属门窗套				1、基层材料种类：12mm厚阻燃版基层
2、面层材料品种、规格：1.2mm厚黑色不锈钢边框				m		7.16

		148		01B012		保洁				保洁				m2		25.69

		149		01B014		二次搬运				二次搬运				m2		25.69

						分部小计										

						分部分项合计										

		1		011701001001		综合脚手架								m2		388.43

						单价措施合计										
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4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：装修工程														标段：										第1页 共3页

		序号		项目编码		项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）				调整
费率（%）		调整后
金额（元）				备注

		1		011707001001		安全文明施工费								

		1.1				基本费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		1.700

		1.2				增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		1.3				扬尘污染防治增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		0.220

		2		011707002001		夜间施工						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		3		011707003001		非夜间施工照明						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取







		4		011707004001		二次搬运						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		5		011707005001		冬雨季施工						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		
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		编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：装修工程														标段：										第2页 共3页

		序号		项目编码		项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）				调整
费率（%）		调整后
金额（元）				备注

		6		011707006001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		7		011707007001		已完工程及设备保护						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		8		011707008001		临时设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		9		011707009001		赶工措施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		10		011707010001		工程按质论价						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		11		011707011001		住宅分户验收						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础



		12		011707012001		建筑工人实名制费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取





		13		011707091001		特殊条件下施工增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		
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		编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：装修工程														标段：										第3页 共3页

		序号		项目编码		项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）				调整
费率（%）		调整后
金额（元）				备注

		14		011707015001		智慧工地费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
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		编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：





4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：装修工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称				金额(元)				结算金额(元)		备注

		1		暂列金额				

		2		暂估价				20000.00

		2.1		材料暂估价				

		2.2		专业工程暂估价				20000.00

		3		计日工				

		4		总承包服务费				

































































		合  计						20000.00



						【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】





4.4 表-12-1 暂列金额明细表

		暂列金额明细表

		工程名称：装修工程								标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称				计量单位				暂定金额(元)		备注

		1										
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4.5 表-13 规费、税金项目计价表

		规费、税金项目计价表

		工程名称：装修工程										标段：								第1页 共1页

		序号		项目名称				计算基础						计算基数(元)				计算费率(％)				金额(元)

		1		规费				环境保护税+社会保险费+住房公积金										100.000

		1.1		社会保险费				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费										2.400

		1.2		住房公积金				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费										0.420

		1.3		环境保护税				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费										

		2		税金				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01										9.000
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		编制人（造价人员）：														复核人（造价工程师）：





4.6 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）

		承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

		工程名称：装修工程												标段：								第1页 共1页

		序号		材料编码		名称、规格、型号				单位		数量				风险系数
(%)		基准单价
(元)		投标单价
(元)				发承包人
确认单价
(元)		备注
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5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：安装工程										标段：										第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		1		030408001001		电力电缆				WDZB-YJV-5*10				m		30

		2		030411001001		配管				JDG20				m		437

		3		030411004001		配线				WDZBYJ-2.5				m		675

		4		030411004002		配线				WDZBYJ-4				m		636

		5		030412004001		装饰灯				600*600胶片灯				套		8

		6		030412004002		装饰灯				1500*300条形灯				套		6

		7		030412004003		装饰灯				3寸圆形嵌入式调角筒灯				套		27

		8		030412004004		装饰灯				LED灯带				m		79.9

		9		030404034001		照明开关				三联单控				个		4

		10		030404035001		插座				五孔插座				个		12

		11		030404035003		插座				空调插座				个		4

		12		030404035002		插座				地面插座				个		5

		13		030411006001		接线盒				接线盒				个		60

		14		030701003001		空调器				1、名称：壁挂空调				台(组)		4

		15		030404017001		配电箱				AL1				台		1

		16		030408001002		电力电缆				WDZB-YJV-5*16				m		30

		17		030411001002		配管				JDG20				m		1235.02

		18		030411004003		配线				WDZBYJ-2.5				m		2734.11

		19		030411004004		配线				WDZBYJ-4				m		970.95

		20		030412004005		装饰灯				LOGO灯				套		2

		21		030412004011		装饰灯				轨道射灯				套		48

		22		01B001		定制轨道				定制轨道				m		52.62

		23		030412004010		装饰灯				600*600胶片灯				套		2

		24		030412004006		装饰灯				双头斗胆灯				套		19

		25		030412004007		装饰灯				3寸圆形嵌入式调角筒灯				套		26

		26		030412004009		装饰灯				3寸应急筒灯				套		11

		27		030412004008		装饰灯				LED灯带				m		118.27

		28		030404034002		照明开关				单联单控				个		1

		29		030404035004		插座				五孔插座				个		16

		30		030411006002		接线盒				接线盒				个		75

		31		030411001003		配管				JDG20				m		50

		32		030411004005		配线				WDZBYJ-2.5				m		150

		33		030412004012		装饰灯				2000*100条形灯				套		6

						分部分项合计										

		本页小计

		合    计
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5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：安装工程														标段：										第1页 共2页

		序号		项目编码		项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）				调整
费率（%）		调整后
金额（元）				备注

		1		031302001001		安全文明施工费								

		1.1				基本费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		1.500

		1.2				增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		1.3				扬尘污染防治增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		0.210

		2		031302002001		夜间施工增加						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		3		031302003001		非夜间施工增加						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		4		031302004001		二次搬运						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		5		031302005001		冬雨季施工增加						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		6		031302006001		已完工程及设备保护						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		7		031302008001		临时设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		8		031302009001		赶工措施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		
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		编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：安装工程														标段：										第2页 共2页

		序号		项目编码		项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）				调整
费率（%）		调整后
金额（元）				备注

		9		031302010001		工程按质论价						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		10		031302011001		住宅分户验收						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础



		11		031302012001		建筑工人实名制费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取





		12		031302090001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		13		031302091001		特殊条件下施工增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		14		031302015001		智慧工地费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
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5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：安装工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称				金额(元)				结算金额(元)		备注

		1		暂列金额				

		2		暂估价				15000.00

		2.1		材料暂估价				

		2.2		专业工程暂估价				15000.00

		3		计日工				

		4		总承包服务费				

































































		合  计						15000.00
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5.4 表-12-1 暂列金额明细表

		暂列金额明细表

		工程名称：安装工程								标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称				计量单位				暂定金额(元)		备注













































































		合  计										
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5.5 表-13 规费、税金项目计价表

		规费、税金项目计价表

		工程名称：安装工程										标段：								第1页 共1页

		序号		项目名称				计算基础						计算基数(元)				计算费率(％)				金额(元)

		1		规费				环境保护税+社会保险费+住房公积金										100.000

		1.1		社会保险费				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费										2.400

		1.2		住房公积金				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费										0.420

		1.3		环境保护税				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费										

		2		税金				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01										9.000



























































		合  计
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5.6 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）

		承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

		工程名称：安装工程												标段：								第1页 共1页

		序号		材料编码		名称、规格、型号				单位		数量				风险系数
(%)		基准单价
(元)		投标单价
(元)				发承包人
确认单价
(元)		备注
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6.1智能化分部分项

								分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		序号		名称				参数				单位		数量		备注

		1		防爆特写网络摄像机				1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728
2、传感器尺寸≥1/2.8英寸，2.8-12mm变焦镜头,最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)
3、支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码
4、设备最大支持分辨率为3072×1728，帧率在1~30fps可调
5、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps；
6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置
7、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级
8、▲设备支持AEC回声消除、混音录像功能。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
9、设备红外补光距离100米，支持SmartIR
10、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能;
11、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选
12、▲设备支持文字转语音功能（投标人需提供权威机构检测报告证明）
13、设备应具备20%抗丢包能力
14、内置Speaker，内置mic
15、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°				台		1

		2		防爆全景网络摄像机				1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728
2、传感器尺寸≥1/2.8英寸，2.0mm定焦镜头,最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)
3、支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码
4、设备最大支持分辨率为3072×1728，帧率在1~30fps可调
5、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps；
6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置
7、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级
8、设备支持AEC回声消除、混音录像功能。
9、设备红外补光距离100米，支持SmartIR
10、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能;
11、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选
12、设备支持文字转语音功能
13、设备应具备20%抗丢包能力
14、内置Speaker，内置mic
15、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°				台		1

		3		同步录音录像主机				1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理剂远程提讯等功能；
2、支持2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；支持1路USB3.0、1路USB2.0；
3、支持2路100M/1000M自适应网口，支持网络多址，网络容错模式；
4、支持2路Mic In幻象输入、2路Line In、1路D-Mic In；支持2路Line Out；
5、支持1路RS485控制接口，1路RS232控制接口；支持4路告警输入，4路告警输出接口；
6、内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘。
7、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放
8、内置不低于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等；
9、支持在触控屏上查询案件信息及设备控制，完成一键开始/停止刻录、重点标记、画面合成风格、刻录参数、网络参数、音频参数及系统时间等系统配置操作。
10、内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。
11、音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。
12、支持4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持4路4K接入；支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面；
14、支持对PTZ摄像机进行PTZ操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持）。
15、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录；
16、支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。
17、支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看。
18、支持3组独立输出通道，通过HDMI和VGA接口输出主机任意通道画面；HDMI输出分辨率支持4K、2K、1080P，带音频；VGA输出分辨率支持1080P。
19、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘；录制的录像文件为标准的MP4文件，支持MP4录像文件下载；支持单独存储音频文件和获取音频文件；录像存储超出存储总容量时，支持循环覆盖、停止录像；支持硬盘实时自动存储功能，可根据需要配置刻录完成后在硬盘中是否留存录像；
20、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；
21、支持标准MP4文件同步实时刻录，直刻和补刻均为标准MP4文件，且数据完全一致；
22、支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像等功能；
23、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；
24、支持客户端/光盘录像重点标记检索功能和时间进度显示功能；支持手动录像、周期定时录像、报警联动录像等多种录像策略；支持按通道、日期和案件信息检索录像并回放；
25、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加法庭名称、案号、案由、开庭时间、庭次、碟片序号等；
26、▲支持SNMP协议，支持接入运维平台；（投标人需提供权威机构检测报告证明）
27、支持限制指定MAC地址或IP地址的机器登录客户端。
28、支持对多种视频智能分析（区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督、留置监督）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域；
29、在视频图像中设定检测区域，当有人员站立、静坐、起身、异常倒地、打瞌睡行为均会产生告警信息，站立、静坐、起身、异常倒地、打瞌睡检测可自定义是否开启；
30、支持在国产操作系统上登录WEB客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。
31、▲支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323；（投标人需提供权威机构检测报告证明）
32、▲支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流（投标人需提供权威机构检测报告证明）				台		1

		4

		5		温湿度屏				1、采用高精度时钟解决方案，年误差小于30秒，时间显示精确到秒；
2、采用进口高精度温湿度传感器，性能稳定可靠，适用于需精确检测温湿度信息的使用场景；
3、采用静态显示温湿度及时间，表面防白光处理，防止录像图像闪烁，专为同步录音录像场景设计；
4、支持将采集的温湿度信息和时间数据通过RS485接口上传至计算机，便于计算机对环境的温湿度信息进行集中显示和时间同步；
5、支持温湿度信息按键校准功能；支持温湿度和紧急情况报警设定及处理功能。				台		1



		6		读卡器				带密码键盘,感应距离4-10CM，带声光控制，防错接保护，抗干扰，抗衰减设计				台		2

		7		磁力锁				国产优质锁体				个(套)		1

		8		双门双向控制器				可管理2个门、支持2万用户数据、10万笔事件记录、提供1组7A门锁继电器输出、1组门磁、1组出门开关、4组WG26、34读卡器接口、1组TCP/IP通信口。电压电流DC12V <300mA。				台		1

		9		门禁电源				12伏电压，5A电流，直接控制电锁，设NO/NC输出，0—10秒延时可调，不含电池				套		1

		10		防爆特写网络摄像机				1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728
2、传感器尺寸≥1/2.8英寸，2.8-12mm变焦镜头,最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)
3、支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码
4、设备最大支持分辨率为3072×1728，帧率在1~30fps可调
5、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps；
6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置
7、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级
8、▲设备支持AEC回声消除、混音录像功能。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
9、设备红外补光距离100米，支持SmartIR
10、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能;
11、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选
12、设备支持文字转语音功能
13、设备应具备20%抗丢包能力
14、内置Speaker，内置mic
15、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°				台		1

		11		防爆全景网络摄像机				1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728
2、传感器尺寸≥1/2.8英寸，2.0mm定焦镜头,最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)
3、支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码
4、设备最大支持分辨率为3072×1728，帧率在1~30fps可调
5、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps；
6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置
7、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级
8、▲设备支持AEC回声消除、混音录像功能。
9、设备红外补光距离100米，支持SmartIR
10、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能;
11、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选
12、▲设备支持文字转语音功能
13、设备应具备20%抗丢包能力
14、内置Speaker，内置mic
15、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°				台		1

		12		同步录音录像主机				1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理剂远程提讯等功能；
2、支持2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；支持1路USB3.0、1路USB2.0；
3、支持2路100M/1000M自适应网口，支持网络多址，网络容错模式；
4、支持2路Mic In幻象输入、2路Line In、1路D-Mic In；支持2路Line Out；
5、支持1路RS485控制接口，1路RS232控制接口；支持4路告警输入，4路告警输出接口；
6、内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘。
7、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放
8、内置不低于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等；
9、支持在触控屏上查询案件信息及设备控制，完成一键开始/停止刻录、重点标记、画面合成风格、刻录参数、网络参数、音频参数及系统时间等系统配置操作。
10、内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。
11、音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。
12、支持4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持4路4K接入；支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面；
14、支持对PTZ摄像机进行PTZ操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持）。
15、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录；
16、支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。
17、支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看。
18、支持3组独立输出通道，通过HDMI和VGA接口输出主机任意通道画面；HDMI输出分辨率支持4K、2K、1080P，带音频；VGA输出分辨率支持1080P。
19、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘；录制的录像文件为标准的MP4文件，支持MP4录像文件下载；支持单独存储音频文件和获取音频文件；录像存储超出存储总容量时，支持循环覆盖、停止录像；支持硬盘实时自动存储功能，可根据需要配置刻录完成后在硬盘中是否留存录像；
20、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；
21、支持标准MP4文件同步实时刻录，直刻和补刻均为标准MP4文件，且数据完全一致；
22、支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像等功能；
23、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；
24、支持客户端/光盘录像重点标记检索功能和时间进度显示功能；支持手动录像、周期定时录像、报警联动录像等多种录像策略；支持按通道、日期和案件信息检索录像并回放；
25、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加法庭名称、案号、案由、开庭时间、庭次、碟片序号等；
26、▲支持SNMP协议，支持接入运维平台；
27、支持限制指定MAC地址或IP地址的机器登录客户端。
28、支持对多种视频智能分析（区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督、留置监督）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域；
29、在视频图像中设定检测区域，当有人员站立、静坐、起身、异常倒地、打瞌睡行为均会产生告警信息，站立、静坐、起身、异常倒地、打瞌睡检测可自定义是否开启；
30、支持在国产操作系统上登录WEB客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。
31、▲支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323；
32、▲支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流（投标人需提供权威机构检测报告证明）				台		1

		13

		14		温湿度屏				1、采用高精度时钟解决方案，年误差小于30秒，时间显示精确到秒；
2、采用进口高精度温湿度传感器，性能稳定可靠，适用于需精确检测温湿度信息的使用场景；
3、采用静态显示温湿度及时间，表面防白光处理，防止录像图像闪烁，专为同步录音录像场景设计；
4、支持将采集的温湿度信息和时间数据通过RS485接口上传至计算机，便于计算机对环境的温湿度信息进行集中显示和时间同步；
5、支持温湿度信息按键校准功能；支持温湿度和紧急情况报警设定及处理功能。				台		1

		15

		16		读卡器				带密码键盘,感应距离4-10CM，带声光控制，防错接保护，抗干扰，抗衰减设计				台		2

		17		磁力锁				国产优质锁体				个(套)		1

		18		双门双向控制器				可管理2个门、支持2万用户数据、10万笔事件记录、提供1组7A门锁继电器输出、1组门磁、1组出门开关、4组WG26、34读卡器接口、1组TCP/IP通信口。电压电流DC12V <300mA。				台		1

		19		门禁电源				12伏电压，5A电流，直接控制电锁，设NO/NC输出，0—10秒延时可调，不含电池				套		1

		20		网络半球摄像机				400万海螺型网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境				台		2

		21		网线				网线六类				m		300

		22		电源线				RVV 2x1.0				m		900

		23		辅材				摄像机电源、连接跳线、PVC管材等				项		1

		24		技术服务费				技术服务费				项		1

		25		系统集成费				系统集成费				项		1

		26		65寸电视机				65寸电视机、16:9				台		1

		27		视频播放终端				硬件设备
1.具备图片、视频、音频、文件素材资源播放，支持通过信息发布系统自定义编辑节目内容。
2.支持设置节目播放方式和日程功能，支持周期播放、连续播放、插播、空闲播放，支持设定节目有效期，节目过期后自动停止播放、清除节目素材。
3.具备插播字幕显示功能，支持通过信息发布系统自定义设置文本文字大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。
4.配备≥六核处理器，≥4GB运行内存，≥32GB存储内存，运行等同或优于Android 7版本系统。
5.配备≥3840×2160分辨率视频信号输出，支持兼容1080P全高清解码，具有WiFi和蓝牙功能。
6.具有≥1个RJ45网络接口，≥1个HDMI接口，≥2个天线接口，≥1个3.5mm接口，≥1个TYPE-C接口，≥1个TF接口，≥4个USB接口。
软件
1.具备≥4种播放模式，支持连续播放、周期播放、空闲播放、插播，支持未结束节目撤回功能。
2.具备查看设备硬件信息，查看设备存储使用率，支持清除设备缓存，刷新/下载设备当前播放画面截屏，具备设备当前播放任务日期形式查看，设备当前定时任务日期形式查看。
3.具备图片、视频、文件、音频素材资源发布，支持文件上传管理，支持png、jpg、jpeg、gif、bmp、tiff图片格式，支持mp4视频格式，支持mp3音频格式，支持pdf文件格式。
▲4.内嵌H5编辑器，支持多图层分层编辑，具备主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置，支持背景、模板、尺寸、底色设置。（提供截图佐证）
5.具备文件批量上传图片、文件快速定位搜索、文件详情查看、具备列表/宫格形式查看、具备文件分组管理。
6.具备插播字幕，自定义设置文本大小、背景颜色、字体颜色、滚动速度、显示位置，实时编辑实时预览。
▲7.具备文件上传审核、文件发布审核、资源发布审核，支持设置≥5级审核人，每级≥1人；支持节目审核成功或拒绝后通知提交人，节目待审核时通知审核人。（提供截图佐证）
8.具备管理员创建多个角色，每个角色拥有不同的管理权限，设备管理权限可单独分配。
9.支持通过安卓手机或iOS手机专属APP对信息发布系统进行访问和远程操作，具备在移动端上传本地图片、文档、视频、音频素材，具备创建和编辑节目，具备素材上传审核和节目发布审核，具备远程监控设备的运行状态和设备控制管理。
▲由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“信息发布平台管理软件”或相近的软件。
▲制造商针对此项目出具原厂质保承诺函（须注明本次项目名称和项目编号），并加盖制造商公章。				台		2

		28		100寸电视机				100寸电视机，16:9				台		1

		29		65寸触摸一体机				显示属性
整机屏幕采用65英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕显示分辨率3840*2160，刷新频率60Hz，256级灰阶显示，色彩度1.07B（10bit），可视角度178°，动态对比度：5000：1，亮度≥350cd/m2，显示响应时间≤8ms。
▲色域≥90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；提供≥3种图像模式，提供≥6种色彩空间模式（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告并加盖投标人公章）
系统属性
CPU：四核，1.8GHz以上；RAM：≥4GB；ROM：≥32GB；
触摸书写系统
▲采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触摸书写，触控分辨率：32768（W）*32768（D），触摸精度±1mm，最小识别物2mm，响应时间≤2.5ms，书写高度≤1mm（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告并加盖投标人公章）
▲支持USB接口禁用，禁用后无法再使用整机USB接口（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告并加盖投标人公章）
▲设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线传屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常传屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告并加盖投标人公章）
提供3C认证证书及节能产品认证证书
▲制造商针对此项目出具原厂质保承诺函（须注明本次项目名称和项目编号），并加盖制造商公章。				台		1







6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：智能化设备工程														标段：										第1页 共2页

		序号		项目编码		项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）				调整
费率（%）		调整后
金额（元）				备注

		1		031302001001		安全文明施工费								

		1.1				基本费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		1.500

		1.2				增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		1.3				扬尘污染防治增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		0.210

		2		031302002001		夜间施工增加						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		3		031302003001		非夜间施工增加						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		4		031302004001		二次搬运						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		5		031302005001		冬雨季施工增加						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		6		031302006001		已完工程及设备保护						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		7		031302008001		临时设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		8		031302009001		赶工措施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		
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		编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：智能化设备工程														标段：										第2页 共2页

		序号		项目编码		项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）				调整
费率（%）		调整后
金额（元）				备注

		9		031302010001		工程按质论价						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		10		031302011001		住宅分户验收						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础



		11		031302012001		建筑工人实名制费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取





		12		031302090001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		13		031302091001		特殊条件下施工增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		

		14		031302015001		智慧工地费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
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6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：智能化设备工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称				金额(元)				结算金额(元)		备注

		1		暂列金额				

		2		暂估价				

		2.1		材料暂估价				

		2.2		专业工程暂估价				

		3		计日工				

		4		总承包服务费				
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6.4 表-12-1 暂列金额明细表

		暂列金额明细表

		工程名称：智能化设备工程								标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称				计量单位				暂定金额(元)		备注
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6.5 表-13 规费、税金项目计价表

		规费、税金项目计价表

		工程名称：智能化设备工程										标段：								第1页 共1页

		序号		项目名称				计算基础						计算基数(元)				计算费率(％)				金额(元)

		1		规费				环境保护税+社会保险费+住房公积金										100.000

		1.1		社会保险费				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费										2.400

		1.2		住房公积金				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费										0.420

		1.3		环境保护税				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费										

		2		税金				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01										9.000
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6.6 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）

		承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

		工程名称：智能化设备工程												标段：								第1页 共1页

		序号		材料编码		名称、规格、型号				单位		数量				风险系数
(%)		基准单价
(元)		投标单价
(元)				发承包人
确认单价
(元)		备注
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