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一、 投标邀请
江苏建威建设管理有限公司受无锡市惠山区钱桥街道办事处委托就钱桥街道消防站两室一站设备采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	采购项目名称：钱桥街道消防站两室一站设备采购项目
采购项目编号：JSZC-320206-JSJW-G2026-0035
采购方式：公开招标

	2
	采 购 人：无锡市惠山区钱桥街道办事处
采购人地址：无锡市惠山区钱桥大街141号 
采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司
采购代理机构地址：无锡市江海西路990号智慧568大厦十楼1008室

	3
	项目概况、要求：
（1）采购内容：本项目为钱桥街道消防站两室一站设备采购项目，采购内容为清单范围内的设备、设施及配套维修工具等的供货、安装、调试、验收、售后质保期内的维修、保养等；具体内容及要求详见招标文件“三、采购需求”；
（2）供货周期：合同签订生效后40日历天内完成供货、安装、调试并经验收合格等工作（具体以采购人通知时间为准），误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%；
（3）质量标准：符合国家及行业标准及采购人需求，一次性验收合格。质量违约金：合同价款的5%；
（4）预算价：136万元；
（5）最高限价：104.9054万元；
（6）采购方式：公开招标；
（7）本项目是否专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：是；
（8）本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）中的“工业（制造业）”。工业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	4
	（一）供应商的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：所投全部货物的制造商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。
3、 本项目的特定资格要求：
（1）授权代表及项目负责人应为投标供应商的在职职工；
（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
[bookmark: _Toc28359081]（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
注：①按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
②重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
（二）本项目不接受联合体参与投标。
注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。

	5
	获取招标文件的方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
获取招标文件的时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日。
获取招标文件地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。

	6
	提疑截止时间：2026年8月5日11:00时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送至采购代理机构。
答疑时间：2026年8月5日17:00时前。

	7
	投标保证金：响应苏财购〔2020〕52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。

	8
	投标有效期：投标截止日期之日起90天

	9
	投标文件接收信息：
投标截止时间：2026年8月21日14:00时，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”（本项目为线上不见面采购，投标单位无需到开标现场无需递交纸质文件）。

	10
	开标时间：2026年8月21日14:00时
开标地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼3楼开标7室

	11
	确定中标单位时间：2026年8月21日
确定中标单位地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室

	12
	投标文件制作：
1.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。
2.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。
3.本项目为线上不见面采购，投标单位无需到开标现场无需递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。

	13
	潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。
（3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

	14
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。
采购人：无锡市惠山区钱桥街道办事处
统一社会信用代码：11320206014035474R
联系地址：无锡市惠山区钱桥大街141号
联系人：殷科   
联系电话：0510-83201079  
采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司
统一社会信用代码：91320000466009736D
联系地址：无锡市江海西路990号智慧568大厦十楼1008室
联系人：吴莹、孙毓含、杜晶晶
联系电话：0510-68107190、13812296852
邮箱：303858724@qq.com
邮政编码：214000
有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函或电话联系。

	15
	采购项目需要落实的政府采购政策情况：
1.支持中小企业发展：关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例
本项目专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。
2.落实政府采购本国产品的支持政策：
1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“5、附件 投标文件格式”的“（六）报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
3.支持节能环保：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分，最高加2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。
4.支持绿色发展：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用地VOCs 含量的有效证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。

	16
	本项目不要求履约保证金。
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二、投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2．招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3．投标供应商应在系统内获取文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。
4.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。
5．本招标文件且仅作为本次采购招标使用。
（三）招标文件的解释：
1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏建威建设管理有限公司，联系方式详见投标邀请第14项。
2．采购人、江苏建威建设管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3．本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正：
1．投标截止时间15日前江苏建威建设管理有限公司可对招标文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。
2．如需对招标文件进行补充或修正，江苏建威建设管理有限公司将在江苏省政府采购网上发布更正公告，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件不符合采购要求而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
投标文件由证明文件、商务文件、报价文件、技术文件四部分组成。
1.证明文件：
1.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传）；
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件）；
（3）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外）；
（4）供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；
（5）授权代表和项目负责人与企业签订的劳动合同（原件扫描件）；
（6）授权代表和项目负责人的由社保机构出具的供应商为其缴纳的近三个月任意一个月份（不含投标当月）的社保证明材料（如供应商成立时间为2026年5月以后的，则可不提供社保证明材料；如法定代表人亲自参加投标或担任项目负责人的，则可不提供社保证明材料）（原件扫描件）；
（7）供应商的2025年度财务审计报告或者近三个月任意一个月份（不含投标当月）财务报表（资产负债表和利润表）（原件扫描件）；
（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；
（9）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；
（10）承诺书（格式见附件）；
（11）所投全部货物制造商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。
注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。其中（7）、（8）、（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如供应商成立时间为2026年5月以后确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
2.商务文件：
（1）投标函（格式见附件）；
（2）投标供应商情况表（格式见附件）；
（3）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式见附件）；
（4）供应商类似业绩一览表（格式见附件）；
（5）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表（格式见附件）；
（6）服务承诺（格式见附件）；
（7）质保期满后备品备件、易损件报价表（格式见附件）；
（8）节能环保产品清单及证明材料（如有则提供，格式见附件）；
（9）关于符合本国产品标准的声明函（如符合则提供，格式见附件）；
（10）其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）。
3.报价文件：
（1）开标一览表（格式见附件）；
（2）报价明细表（格式见附件）。
4.技术文件：（根据招标文件及评标标准要求，自行拟定）。
（六）投标报价说明：
1.投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。
2.投标供应商的投标报价应包括但不限于全部货物、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵采购人指定地点）、保险费、安装费、调试费、运输装卸费、检测费、采购人操作维护人员培训费及售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定的各项规费等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用。一旦中标，除合同另行约定外，合同单价后期不作调整，数量按实结算。
3.投标供应商应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真测算成本，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。
4.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性地投标报价。
5.投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
6.经评标委员会评审，在评标过程中启动异常低价投标（响应）审查程序的投标（响应）供应商须在30分钟内提供书面说明、证明材料证明其报价合理性，否则将作为无效投标文件。
（七）投标文件的要求：
1. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2. 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3. 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4. 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5. 投标费用自理。
（八）网上投标：
1. 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2. 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3. 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4. 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5. 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6. 投标供应商进行网上投标请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。
（九）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1. 电子投标文件未在规定期限内提交的；
2. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3. 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；
4. 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
5. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
6. 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
7. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
8. 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
9. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；
10. 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
11. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
12. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
13. 投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
14. 评标过程中启动异常低价投标（响应）审查程序的投标（响应）供应商，不能在30分钟内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
15. 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
16. 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
17. 不同投标供应商投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
18. 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
19. 投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的；
20. 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
21. 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
22. 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
23. 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
24. 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
25. 不同投标供应商的投标文件相互混装的；
26. 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
27. 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
28. 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
29. 投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的（评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外），其投标无效；
30. 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
31. 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；
32. 投标文件内容不全、未响应采购需求相关要求或不符合法律法规和招标文件中规定的其他无效情形的；
33. 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（十）开标、评标：
1.开标工作程序
1.1所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
1.2投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
2.资格性审查：
2.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。
2.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
2.3信用信息查询
采购人或采购代理机构于开标当日资格审查阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
3.评标工作程序：
3.1依法组建评标委员会，并实行回避制度。
3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商通过政府采购交易管理一体化系统进行澄清、说明或者补正，由其授权的代表应答并加盖电子公章后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
3.3 投标文件符合性检查。
3.3.1投标文件的符合性检查由评标委员会负责。评审小组对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
3.3.2评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.4比较与评价
3.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
3.4.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。
3.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
4.评标方法
投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3家中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
本项目核心产品为智能型呼吸空气充气管理装置，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
5.评分标准
5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。
5.2评分项目及分值：
（一）价格分           30分
（二）商务资信分       25分
（三）技术分           45分
5.3各项评分标准：
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	（一）价格分（30分）

	1
	价格分
	30分
	1、投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超过采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
2、价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。
说明：
一、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
二、落实政府采购本国产品的支持政策
1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“5、附件 投标文件格式”的“（六）报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

	（二）商务资信分（25分）

	1
	企业业绩
	4分
	投标供应商近三年（自本项目公告发布之日起往前顺推，以合同签订日期为准）承担过类似项目的，每提供一个得2分，最高得4分。
（投标文件中提供合同原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。

	2
	综合实力
	3分
	投标供应商或所投产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分。
（投标文件中提供以上证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会http://www.cnca.gov.cn/ 官网截图并签章，并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。

	3
	产品性能
	15分
	在满足招标文件采购需求基础上，以下功能满足一条的得1分，最高得15分。投标文件中提供由第三方检测机构出具的产品检测报告佐证下述参数（检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效），检测报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分。
（1）智能型呼吸空气充气管理装置（7分）
①配备智能型模块化充气管理软件，具有人员管理、充气管理、气瓶管理、压缩空气质量管理、压缩机管理、输出管理六大功能性管理模块。
②人员管理模块功能：登录操作界面通过打卡、刷脸、指纹或者密码等方式确权登录。
③充气管理模块功能：实现软件判定不合格气瓶及违规充气操作数据化记录。
④气瓶管理模块功能：实现气瓶数字化管理，气瓶配置EPC，信息通过RFID扫描，软件自动逻辑判断气瓶充气的合格性。
⑤压缩空气质量管理模块功能：对压缩空气中的CO/O₂/CO₂/露点/油雾及颗粒物五种组分实时在线计量数据化监测。
⑥输出管理模块功能要求：具备每只气瓶充气完毕后具有充气人员信息、充气时间、压缩空气质量和水压试验周期信息标签打印功能。
⑦远传功能要求（手机APP或PC端）：由物联网关进行数据采集，通过5G/4G/以太网远传到云端，可通过手机（电脑）操作、实现显示界面与触控屏操作同步进行远程操控。
（2）呼吸器综合检测仪（4分）
①具备检测到期提示功能。
②具备检索和统计功能。
③按照产品型号使用单位查询测试结果， 输出相应的电子表单。
④测试结果可以传到云端实现数据共享。
（3）多功能清洗消毒烘干一体机（2分）
①喷淋面：≥3面
②主洗臂：≥3只
（4）水压检测装置（2分）
①不锈钢高压阀工作压力：≥245MPa
②免维护加压泵工作压力：≥85MPa

	4
	加分因素
	3分
	（1）支持节能环保：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分，最高加2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。
（2）支持绿色发展：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用地VOCs 含量的有效证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。

	（三）技术分（45分）

	1
	项目实施方案
	12分
	供应商根据项目需求提供对项目实施方案的表述，内容包括但不限于：①实施规划；②进度计划；③设备运输；④现场安装；⑤提供两室一站布局图、3D效果图等内容。
以上内容不存在瑕疵：12分；
以上内容存在1处瑕疵：9分；
以上内容存在2处瑕疵：6分；
未提供或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

	2
	质量管理方案
	5分
	供应商根据项目需求提供对质量管理方案的表述，内容包括但不限于：①质量管理制度；②质量保证机制等内容。
以上内容不存在瑕疵：5分；
以上内容存在1处瑕疵：3分；
未提供或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分。

	3
	项目验收方案
	5分
	供应商根据项目需求提供对项目验收方案的表述，内容包括但不限于：①交货措施安排；②检验、测试及验收措施安排等内容。
以上内容不存在瑕疵：5分；
以上内容存在1处瑕疵：3分；
未提供或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分。

	4
	安全文明安装及环境保护方案
	9分
	供应商根据项目需求提供对安全文明安装及环境保护方案的表述，内容包括但不限于：①安全培训计划；②安全承诺、安全应急预案；③环境保护措施。
以上内容不存在瑕疵：9分；
以上内容存在1处瑕疵：6分；
以上内容存在2处瑕疵：3分；
未提供或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

	5
	培训方案
	5分
	供应商根据项目需求提供对培训方案的表述，内容包括但不限于：①技术培训概况；②培训措施及要求等内容。
以上内容不存在瑕疵：5分；
以上内容存在1处瑕疵：3分；
未提供或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分。

	6
	售后服务方案
	9分
	供应商根据项目需求提供对售后服务方案的表述，内容包括但不限于：①售后服务承诺；②巡检服务措施；③售后服务响应模式等内容。
以上内容不存在瑕疵：9分；
以上内容存在1处瑕疵：6分；
以上内容存在2处瑕疵：3分；
未提供或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。


注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术文件”。
（1）以上证明材料原件扫描件应附入投标文件中。
（2）每项评分由评委独立评分。各分项的平均分为该供应商各分项的得分，各分项得分合计即为该供应商的总得分。 最终总得分最高者将被推荐第一中标候选人。
（3）技术标评分中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现在技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（4）评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十一）定标：
1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏建威建设管理有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以一次性书面形式送达江苏建威建设管理有限公司。江苏建威建设管理有限公司在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建威建设管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2.采购人或者采购代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。
3.在发布中标公告的同时，江苏建威建设管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。
（十二）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付；
4.因重大变故，采购任务取消的。
（十三）围标与串标的确认：
1.供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为：
（1）由同一人或分别由几个有利害关系人代表两个以上（含两个）供应商获取招标资料、开标的；
（2）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目经理（建造师）等人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
（3）递交投标文件截止时间开始至评标结束，供应商撤回投标文件的；
（4）不同供应商的投标文件中项目组成员出现同一人的；
（5）不同供应商的投标文件内容存在非正常一致的；
（6）在资格审查或开标时不同供应商的投标资料相互混装的；
（7）中标公示的中标候选人无正当理由放弃中标或不按规定与采购人签订合同的；
（8）参加投标活动的人员不能提供其属于投标企业正式在职人员的有效证明的（如：社保缴纳情况证明等资料）；
（9）法律法规规定的其他围标、串标行为。
2.在评标过程中评标委员会发现供应商除（九）无效投标文件的确认规定的围标、串标行为外，另有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为，否决其投标：
（1）不同供应商的投标总报价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
（2）评标委员会依法认定的有其他明显违规行为情形的。
如出现上述围标、串标的行为，将及时上报财政部门，进行相应的处罚。
（十四）投标保证金：
1.响应苏财购〔2020〕52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。 
（十五）中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
（7）投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额万分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十六）签订、履行合同：
采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
江苏建威建设管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十七）代理服务费：
1.本项目代理服务费以成交金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理服务费费率：100万元以下为1.5%，100万元-500万元为1.1%，并在此基础上按70%计取。本项目代理服务费由采购人支付。
（十八）政府采购合同融资：
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在“苏采云”系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。如需要政府采购合同融资，请按《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购 〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（ 锡财购〔2022〕7号）文件执行。
附：无锡市政府采购合同融资政策告知函：
中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为成交供应商的融资行为提供担保。


无锡市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。




三、采购需求
[bookmark: _Hlk37959418][bookmark: _Toc231463948]（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1、采购标的需实现的功能或者目标：本项目为钱桥街道消防站两室一站设备采购项目，采购内容为清单范围内的设备、设施及配套维修工具等的供货、安装、调试、验收、售后质保期内的维修、保养等。
2、本项目是否专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：是。
3、本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）中的“工业（制造业）”。工业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
4、落实政府采购本国产品的支持政策：1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“5、附件 投标文件格式”的“（六）报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
5、支持节能环保：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分，最高加2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。
6、支持绿色发展：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用地VOCs 含量的有效证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。
（二）本项目采购标的概况、采购项目交付或者实施的时间、地点、内容及要求：
1、项目编号：JSZC-320206-JSJW-G2026-0035
2、项目名称：钱桥街道消防站两室一站设备采购项目
3、采购内容：本项目为钱桥街道消防站两室一站设备采购项目，采购内容为清单范围内的设备、设施及配套维修工具等的供货、安装、调试、验收、售后质保期内的维修、保养等。
4、供货周期：合同签订生效后40日历天内完成供货、安装、调试并经验收合格等工作（具体以采购人通知时间为准），误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。
5、质量标准：符合国家及行业标准及采购人需求，一次性验收合格。质量违约金：合同价款的5%。
6、实施地点：无锡市惠山区。
7、本项目核心产品为：智能型呼吸空气充气管理装置
8、付款方式：合同签订后，货物全部到达现场并安装完毕经验收合格后，支付合同总价款的80%，余款待验收合格满一年后一次性付清。以上价款均不计利息，每次付款时中标供应商须出具相应、足额合规的增值税发票。合同履行过程中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，单价按中标单价计，数量按实结算，但所有追加的采购金额不得超过原合同价款的10%。
9、预算价：136万元；
10、最高限价：104.9054万元。
（三）本项目采购标的要求：
[bookmark: _Toc38197191]1.采购清单及要求：
	序号
	名称
	数量
	单位
	参数

	1
	智能型呼吸空气充气管理装置
	1
	套
	1、本装置配置压缩机、防爆充气箱、储气系统及智能型模块化充气管理软件等，可安全快速对多只气瓶进行充气或补气。 
2、采用一体化设计，采用PLC控制和人机界面显示及操作，中文操作界面。
3、压缩机组充气量：≥745L/min，电机功率：≥18kW，配置四级安全阀，压缩空气质量满足国标GB/T31975-2015。
4、防爆充气箱工位数：≥4，具备开门联锁、关门自锁装置，每只带有充气接头（充气阀、放空阀、开关集中于一个本体）的充气管标注最大工作压力：≥ 415BAR，充气管要求采用柔性树脂纤维橡胶软管弯曲半径：≤15mm。 
5、四只储气钢瓶具有独立的压力显示及控制开关，单只储气钢瓶容量：≥35L，工作压力：≥35Mpa。
6、压缩机管理模块功能要求：采用PLC控制功能，具备压缩机运行状态显示模块、运行数据设定模块和压缩机运行保护模块。 
7、远传功能要求（手机APP或PC端）：由物联网关进行数据采集，通过5G/4G/以太网远传到云端，可通过手机（电脑）操作、实现显示界面与触控屏操作同步进行远程操控。
8、工业级语音交互操作系统：采用摄像采集设备进行远程视频监控功能，可在手机APP或云平台实时视频查看现场设备运行情况，可远程技术指导。

	2
	气密水槽
	1
	台
	1、用于检查充气后呼吸气瓶的气密性。
2、采用优质不锈钢板及不锈钢方管焊接而成。
3、底部安装4个平板脚轮，便于移动。
4、尺寸：≤1010mm×490mm×910mm。

	3
	气瓶储存架
	4
	台
	1、分别用于存放待测气瓶和已测气瓶。
2、要求采用不锈钢制造，采用喷塑处理，美观、强度高、使用寿命长。
3、可存放气瓶：≥46只。
4、6.8L/9L气瓶通用。
5、尺寸：≤1650mm×610mm×1810mm。

	4
	信息登记工作台
	1
	台
	1、用于充气室信息登记，桌面上铺有橡胶桌垫。
2、框架采用碳钢材质，喷塑处理。
3、要求台面采用高密度板和三聚氰胺板制造。
4、配置加厚橡胶桌垫，防滑，防磨损。
5、尺寸：≤1210mm×610mm×810mm。

	5
	操作流程板
	1
	张
	1、用于明示气瓶充气室的工作范围、工作程序，配有文字及照片。
2、高清晰度，固定于充气室墙上，直观明了。
3、LED及亚克力材质，尺寸：≥1100mm*800mm。

	6
	充气室管路及附件
	1
	套
	1、连通充气室的所有气路。
2、含减压器、压力表、阀件和连接管道等。

	7
	呼吸器综合检测仪
	1
	台
	1、性能满足标准EN 137-2006自给正压式呼吸器标准和消防XF-124-2013标准要求。
2、支持操作者通过选择计算机中的指令和变动试验参数，自动进行检测，并自动判断是否合格。
3、主机：箱体采用铝型材框架，铝板喷塑工艺，坚固耐用。风箱采用夹布橡胶通过模具压制成型。
4、头模：采用模具整体浇注成型，表面过渡平滑，没有凹坑，面部无分型线，保证密封性好。
5、测试程序：要求中文界面，压力单位采用MPa和Pa，每个检测项目独立检测界面，参数设置符合《XF-124-2013 正压式消防空气呼吸器》标准要求。
6、压力测试精度：≤±2%。
7、呼吸气量精度：≤±10%。 
8、呼吸频率精度：≤±0.5次/min。
9、测试项目：呼吸器的整机气密性、面罩泄漏、供气阀开启压力和静态压力、呼气阀开启阻力、高压部分泄漏、呼吸器动态呼吸阻力、报警器报警压力、压力表精度、压力平视装置检测、减压器输出压力及输出压力变化\安全阀开启压力、关闭压力和全排气压力。

	8
	气瓶夹具
	2
	台
	1、气瓶夹具是装卸气瓶阀时，用于夹持气瓶的工具。
2、工作气源压力：（0.7~1.0）MPa。
3、可夹持瓶径：100mm～300mm。
4、外形尺寸：≤560mm×370mm×860mm。
5、重 量：≤50KG。

	9
	多功能清洗消毒烘干一体机
	1
	台
	1、将空气呼吸器的面罩、背架总成、供气阀的清洗、消毒和烘干功能集中为一体，PLC控制。
2、下沉式水箱设计。
3、有预清洗，清洗消毒烘干，清洗消毒，清洗烘干和单烘干五种不同模式供选择。
4、单滚筒滚架横式设计，专用的面罩、供气阀和背架安装支架设计，可清洗各种面罩、供气阀和背架。
5、具有纯净水处理功能，保证清洗后的面窗上不留水迹。
6、一次清洗数量：≥15只全面罩。
7、一次清洗数量：≥15只供气阀。
8、一次清洗数量：≥3支背架整体。
9、清洗或漂洗一次用水：<20L。
10、滚筒转速：≥10转/分。
11、滚架直径：≤150mm。
12、总额定功率：≤7kW。
13、工作电压：220V  50HZ。
14、玻璃门尺寸：≥750mm×640mm。
15、参考尺寸： ≤1400mm×800mm×1450mm。

	10
	瓶阀检测装置
	1
	台
	1、测试路数：≥3路。
2、压力表等级：≤2.0级。
3、工作压力：≥28MPa。
4、自动控制进排水。
5、容器容积：≥1.45L。

	11
	工作台
	1
	台
	1、用于空呼检测维修室的信息登记。
2、框架采用碳钢材质，喷塑处理。
3、要求台面采用高密度板和三聚氰胺板制造，承重大，坚固耐用。
4、要求配置加厚橡胶桌垫，防滑，防磨损。
5、尺寸：≤1210mm×610mm×810mm。

	12
	检测装配工作台
	1
	台
	1、用于空呼器检测、清洁和装配。
2、框架采用碳钢材质，喷塑处理。
3、要求台面采用高密度板和三聚氰胺板制造。
4、尺寸：≥1750mm×590mm×790mm。

	13
	钳工维修工作台
	1
	台
	1、用于空呼器维修、拆卸和装配。 
2、框架采用碳钢制造。
3、要求台面采用高密度板和三聚氰胺板制造。
4、加厚橡胶桌垫，防滑，防磨损。
5、尺寸：≥1750mm×590mm×790mm。

	14
	专用维修工具箱
	1
	套
	1、配备多种工具，满足空气呼吸器维护保养需要，共计不少于110件工具。
2、特制活络扳、梅花/开口扳、活络/呆扳一字/十字螺丝刀等常用工具，钳子，手锤，量具，钩子等专用工具。

	15
	物料装具架
	2
	台
	1、用于存放待检测维修、已检测维修的装具。
2、要求采用不锈钢方管制作， 耐腐蚀性强。
3、装具存放板面光滑，确保装具表面不受损伤。
4、存放装具数量：≥35具。
5、尺寸：≤1650mm×610mm×1810mm。

	16
	减压管路及管道阀件
	1
	套
	1、连通检测维修室的所有气路。
2、含减压器、压力表、阀件和连接管道等。

	17
	操作流程板
	1
	张
	1、记录整个维修室的工作范围和程序，指导维修检测操作。
2、要求图文并茂，高清晰度写真，固定于墙上，直观明了。
3、LED及亚克力材质，尺寸：≥1100mm×800mm。

	18
	水压检测装置
	1
	台
	1、水压机性能满足国家标准《GB9251-2022气瓶水压试验方法》和《GB24161-2009呼吸器用复合气瓶定期检验与评定》等标准规定的要求。
2、要求采用自动控制。
3、检测方法：外测法。
4、最大工作压力：≥67MPa。
5、空气供气压力：（0.6～1）MPa。
6、供气流量：≥280L/min。
7、气瓶检测范围直径 ：≤330mm。
8、气瓶检测范围长度 ：≤860mm。
9、系统精度：≤±2%。
10、校验压力表精度： ≤0.5级。
11、压力传感器精度：≤1.0级。
12、电子天平精度：≤1.0g。
13.水套数量：≥1。

	19
	水过滤装置
	1
	台
	1、用于除去自来水中的杂质。
2、要求全不锈钢制造，外观光滑鲜亮，坚实耐用。
3、内胆装有特制过滤材料，确保进水的纯洁度，可更换。
4、尺寸：≥Φ18*70cm。

	20
	气瓶烘干机
	1
	台
	1、 由风机、加热器，气体导流管等组成，实现气瓶的自动烘干。
2、要求双风机设计，双加热，高低速选择，温度控制可自行设置。
3、要求采用风道环流式设计，同时烘干不少于6只气瓶。
4、电动机功率：≤2 ×0.17kW。
5、电动机电流：≤2×1.1A。
6、电加热功率：≤2×2.1kW。
7、电加热电流：≤2×10A。
8、电机转速：≥3000r/min。
9、电机风量：≥1250(m3/h)。

	21
	电动葫芦
	1
	台
	该产品用于吊起水套盖、校验瓶和被测气瓶，起吊重量≥500kg，起吊高度≥6米。同时配置工字运行钢梁。

	22
	气瓶注水/倒水推车
	1
	台
	1、用于气瓶的注水清洗或倒水。
2、要求全部采用不锈钢材质制造。
3、底部安装4个平板脚轮，方便移动。
4、底部装排水龙头，方便排水。
5、内部配备8只Φ200PVC筒，适用所有呼吸器气瓶。
6、尺寸（约）：≤1010mm×490mm×910mm。

	23
	电子内窥镜
	1
	套
	1、气瓶内窥镜用于各种气瓶、压力容器等日常维护检查。
2、摄像系统：视场角≥60°，对焦距离（3～80 ）mm，分辨率：≥90万像素。
3、屏幕：显示方式：≥5寸屏，录像分辨率：≥1250×700 ，拍照分辨率：≥ 1900×1050。

	24
	气瓶检测工作台
	1
	台
	1、用于水压检测站信息登记。
2、框架要求采用碳钢材质，喷塑处理。
3、要求台面采用高密度板制造。
4、加厚橡胶桌垫，防滑，防磨损。
5、尺寸：≥1100mm×590mm×790mm。

	25
	力矩扳手
	1
	套
	收紧气瓶阀专用，N40.200，随配螺纹转换接头。

	26
	
气瓶检修工具
	1
	套
	1、用于检查、修复瓶体表面损伤；对瓶口、瓶阀螺纹进行检查和维修。
2、配置要求：测深表、卷尺、丝锥、板牙、环规、环氧树脂、硅脂、检测标签、检测专用O型圈、放大镜等。

	27
	
气瓶转运车
	1
	台
	1、采用不锈钢框架，带把手，用于气瓶的转运。
2、每次转运气瓶数量：≥10支气瓶。
3、底部安装4个平板脚轮，方便移动，配备刹车制动功能。
4、上下两层固定板层，具有橡胶防护条防滑。
5、气瓶垂直放置，6.8/9L气瓶通用设计。

	28
	水压检测站管路及附件
	1
	套
	1、连通水压检测站的所有气路、冷热水路。
2、含减压器、压力表、阀件和连接管道等。

	29
	操作流程板
	1
	张
	1、详细记录气瓶检测站工作范围、工作程序，指导水压检测操作。
2、固定于气瓶水压检测站的墙上，直观明了。
3、LED及亚克力材质，尺寸：≥1100mm×700mm。

	30
	防化服清洗烘干器
	1
	台
	电源：220V 50Hz。
可连续工作时间：≥8小时。
水加热功率：2000W，热风功率：＞500W/只（小档）。
PLLC控制：清洗、烘干和清洗烘干三种不同模式选择，清洗水温可设，清洗时间可设，烘干温度可设，烘干时间可设。   
温控仪设定范围：0℃～100℃。
烘干温控仪额定范围：0℃～40℃。
洗泵功率：370W。。
热烘干功率：1500W。
清洗、烘干定时器控时范围：0～30分钟（可自行设定）。
洗泵压力：（8～10）bar。
整机底部安装4只万向轮，方便移动，同时具有定位和锁死功能。
外形尺寸：≤1850mm×900mm×2400mm。

	31
	防化服气密性检测仪
	1
	台
	用于检测防化 服是否由于损坏影响其密封性能，由机箱、显示及控制系统、充气管、压力采样管和转换接头组成。
外形尺寸：≤500mm×450mm×260mm。
整机重量：≤17KG。
环境温度： 5℃～40℃。
相对湿度： ﹤ 85%RH。
电源电压： 220V  50Hz  < 10A。

	32
	维修工作台1
	1
	张
	规格：≥1.8*0.7*1.8米带3个抽屉，绝缘脚垫和升降底脚设计，金属材质。

	33
	维修工作台2
	1
	张
	规格≥1.2*0.75*0.8米，台面采用≥18mm加厚冷轧钢板，最大承重≥5吨。

	34
	挂板
	4
	块
	规格≥1.5*0.45米，金属材质。

	35
	台虎钳
	1
	台
	开口≥150mm，夹紧力≥3000kg，重量≥29kg。

	36
	机油回收器
	1
	套
	储油量≥70L，量杯≥10L，接油半径≥294mm，整机高度≥1390mm。

	37
	双极无油高效空压机
	1
	套
	额定功率≥1100W，容量≥8L，排气量≥70L/min，重量≤14.2kg。

	38
	吹尘枪
	2
	把
	规格≥100mm。

	39
	螺旋气管
	2
	根
	气管外径≥12mm，总长≥6m。

	40
	喷枪（壶）
	1
	把
	容量≥400毫升。

	41
	搬运车
	1
	台
	额定负载≥2500kg，货叉最低高度≥85mm，货叉最高高度≥205mm。

	42
	托盘
	2
	块
	规格120*100*14出门，静载≥2吨。

	43
	台钻
	1
	台
	最大钻孔直径≥16mm，立柱直径70mm，主轴最大行程≥100mm，工作台尺寸≥250*265mm，总高度1037mm，电动机功率≥750W，重量≤100kg。

	44
	往复锯
	1
	台
	最大输出功率≥900W，冲程32mm，最大切割室内高度金属20mm，木材255mm重量≤4kg。

	45
	角磨机
	1
	台
	最大输出功率≥600W，重量≤2.8kg。

	46
	电磨
	1
	把
	额定电压220v，额定转速26000r/min，重量≤1.2kg，磨头最大直径25mm

	47
	高压清洗机
	1
	台
	1、出水管长度：≥10m（含）。
2、商用洗车机电压：380V。
3、电源线线芯：2.5mm²。
4、额定压力范围：≥2.5MPa且≤25MPa。
5、电机类型：感应电机。
6、配有漏电保护器。
7、款式：推车式。
8、功率：≥5500W。
9、高压泵传动装置输入功率：≥3.5kW（含）。
10、额定流量：≥10L/min。

	48
	平板车
	2
	台
	规格≥60*90。

	49
	千斤顶
	1
	台
	卧式起重力≥3T，举升范围80-508mm。

	50
	充电扳手
	1
	台
	最大输出功率380V，空载转速2000r/min。

	51
	套筒组套
	1
	套
	≥17件套六角套筒工具。

	52
	卷尺
	1
	把
	≥5米。

	53
	管子钳
	1
	把
	≥24寸。

	54
	一字螺丝刀
	3
	把
	规格3.2*100mm。

	55
	一字螺丝刀
	3
	把
	6*100mm.

	56
	十字螺丝刀
	3
	把
	#0*100mm.

	57
	十字螺丝刀
	3
	把
	#2*100mm.

	58
	钢丝钳
	2
	把
	≥8〞

	59
	尖嘴钳
	2
	把
	≥8〞

	60
	斜嘴钳
	2
	把
	≥6〞

	61
	鲤鱼钳
	2
	把
	≥8〞

	62
	万用剥线钳
	2
	把
	剥线范围：截面积0.5-6.0mm²。

	63
	薄型水泵钳
	2
	把
	≥12〞

	64
	圆头锤
	1
	把
	重量≥2.0磅，长度：≥350mm。

	65
	安装锤
	1
	把
	锤头直径≥35mm，长度：≥320mm。

	66
	两用扳手组套
	1
	套
	≥14件套。

	67
	棘轮扳手
	1
	套
	规格8-24MM 

	68
	6角套筒
	1
	套
	规格8-24MM 

	69
	锯弓
	1
	把
	≥12〞

	70
	火花塞套筒组套
	1
	套
	包含10mm系列转向接杆*1。
10mm系列锁定接杆*1。
10mm系列快速脱落角度棘轮扳手*1。
10mm系列火花塞套筒（16密码，21mm）*110mm系列转向接杆*2。

	71
	两用滤芯扳手
	1
	把
	适用范围63-102mm。

	72
	专用钣金工具
	1
	套
	1件墩形钣金衬铁。
1件弯形钣金衬铁。
1件扁形钣金衬铁。
1件锌形钣金衬铁。
1件轻式缩减钣金锤。
1件鹤嘴精整钣金锤。

	73
	拆卸专用钳
	1
	把
	特殊设计的铆钉钳应用于将汽车门面板与其他部分如车轮盖板固定铆钉的拔取。适用于汽车车身和工业应用上的塑料铆钉的拔取有很多生产商选择性。使用塑料铆钉紧固系统拔取特殊设计的扁嘴钳可拔取铆钉。

	74
	牙丝锥板牙组套
	1
	套
	适用范围：一般用于碳素钢、合金钢及铸铁等螺纹。
32件高速钢粗牙丝锥板牙组套。
21件头锥/二锥/尾锥 :M3x0.5、M4x0.7、M5x0.8.M6x1.0、M8x1.25、M10x1.5、M12x1.75。
7件板牙：M3x0.5、M4x0.7、M5x0.8、M6x1.0、M8x1.25、M10x1.5、M12x1.75。
5件断丝取出器。
1件棘轮丝锥板牙扳手。
2件丝锥转接头 M3-M4、M5-M12e。
1件圆板牙转接头 M3-M12。
1件操作杆。
1件铬钒钢内六角扳手 4MM。
1套螺纹规。
棘轮丝锥板牙扳手组套，扭力输出较传统扳。
手提高，操作便捷，长寿耐用。
HSS高速钢材料，全磨制工艺加工。
表面蒸汽氧化处理，攻丝更加顺畅，不黏结。
较常规丝锥，增加使用寿命。

	75
	棘轮切管器
	1
	套
	自动进刀功能，刀片通过自动进刀棘轮，机构保持恒定的进刀量，无需手动进刀棘轮操作角度仅为7.5°，无需环绕切割，可在狭窄的角落操作。
主体为铝合金材质，表面镀铬处理，耐磨防腐蚀。棘轮释放钮可防止棘轮头锁死，包含切割管径∅16-35mm 1个；包含切割管径∅35-66mm 1个。

	76
	日常检修组套
	1
	套
	适合电工日常检修使用，工具精简、实用；满足电工日常布线、接线、测电、安装、照明、测量等功能。特制加厚防水尼龙材料的拉链包，配有易清洗的皮革材料，经久耐用。
1件掌上型万用表
1件活动扳手 6"
1件尖嘴钳 6"
1件斜嘴钳 6"
1件钢丝钳 6"
7件球头内六角扳手组套。
2件A系列一字形螺丝批 3.2x75MM，6x100MM。
2件A系列十字形螺丝批 #0x75MM，#2x100MM。
1件18MM 塑柄推钮美工刀。
1件1级精度卷尺 3M。
1件普通测电笔。
1件铝合金手电筒。
1件绝缘胶带。

	77
	带式滤清器扳手
	1
	个
	适用 1/2" DR.驱动工具或 13/16"的旋柄，可拆卸直径在 120MM 之内的滤清器。

	78
	粗齿平锉
	1
	把
	≥10〞

	79
	中齿三角锉
	1
	把
	≥10〞

	80
	电烙铁
	1
	把
	≥130W

	81
	重型套筒组套
	1
	套
	17件19mm系列12角套筒及全套扳手。

	82
	螺丝批组套
	1
	套
	≥13件套。

	83
	梅花扳手组套
	1
	套
	≥10件套。

	84
	两用扳手及内六角组套
	1
	套
	≥30件套。

	85
	铝合金铲刀
	1
	把
	可外接延长杆。

	86
	热风枪
	1
	把
	额定电压220V，额定输入功率2000W，重量≤0.7kg。

	87
	充电式黄油枪
	1
	套
	电机最大功率260W，最大工作压力≥10000PSI，重量≤3.2kg。

	88
	搭电宝
	1
	套
	额定电压12V，额定容量≥11000mAh，待机功耗30uA。

	89
	铆钉枪
	1
	把
	最大输出功率150w，行程≥20mm，最大拉力10000N，重量1.6kg。

	90
	货架
	1
	个
	规格约1150*60*200cm，单层承载≥330kg。

	91
	移动工具架
	1
	个
	规格约1960*610*1560，能放置各类工具。

	92
	拖线卷盘
	2
	套
	规格约13*2.5*50米，220V10A国标五孔插座3只，220V16A国标三扁插座1只，220V16A插头1个，儿童安全防护门，快速接线盒，漏电保护器，过热保护器，LED电源指示灯。


注：（1）中标供应商须确保所投产品规格完全满足现场实际要求，保证采购人正常使用；如不符合要求，由中标供应商整改到位，所产生的费用由中标供应商自行承担。
（2）中标后，中标供应商须提供上述产品的相关检测报告（或相关认证）备查，如发现参数不符、虚假响应等情形的，采购人有权取消其中标资格。
（3）中标供应商须负责其所提供设备的运输、装卸、安装、调试、培训以及与之相关的一切必要的配套工作。
（4）投标供应商所投货物技术参数应达到技术参数要求，若有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，投标供应商在投标时可选用替代品牌型号产品，并在《报价明细表》中列明所投品牌。但替代品须实质上相当于或优于招标技术性能参数要求（如有偏离，投标供应商应在投标文件的有关表格中做出详细说明，因表述含糊导致的评标风险将由投标供应商自行承担）。
2.设备（材料）要求：
（1）中标供应商所投产品必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准，如不符合要求，由中标供应商整改到位，所产生的费用由中标供应商自行承担。
（2）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。
（3）设备外观清洁，标记编号字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示。
（4）中标供应商须负责其所提供设备的运输、装卸、安装、调试、培训以及与之相关的一切必要配套工作。
3.安装及调试、验收
中标供应商应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责安装工作，在设备安装期间应充分了解安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。
（1）中标供应商负责设备的安装、调试。
（2）调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
（3）安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。
4.售后服务要求
（1）伴随服务：免费质量保证期不少于一年，质保期满后，提供产品最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标供应商自行投报）。
（2）投标供应商需在投标文件中列出：随货物一起免费提供的配件、易损易耗件等清单；免费的质量保证期限以及质量保证期内的服务内容等要求；质量保证期满后，主要配件、易损易耗件的报价；维修服务的响应时间和解决维修的时间要求；技术培训的内容。
（3）故障处理：在货物保修期内，一旦发生质量问题，中标供应商应在接到通知2小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后48小时内没有处理好问题，则视为中标供应商承认质量问题并承担由此发生的一切费用。 质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“质保期满后备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“质保期满后备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。
（4）质保期：整体质保期不少于一年，自所有货物最终验收合格之日起算。在收到采购人通知后须在规定时间内到现场进行免费维修。在质保期内，如果货物发生故障，中标供应商需免费修复直至满足货物性能要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件或材料。如货物经过维修更换部件，则该部件质量保证期自维修后正常工作之日起计算。投标供应商应承诺质保期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用；维修工时费终身全免。
5.验收要求
（1）中标供应商提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中具体配置、技术条件及功能要求和中标供应商承诺的其他指标。
（2）验收的相关要求：
1）验收地点：货物验收地点即为交货地点即采购人指定地点。
2）验收时间：货到采购人指定地点的当天工作时间内进行验收，若当天不具备验收条件时，最迟不超过货到后的15天，期间采购人须为货物提供必要的存储条件，并对货物的完整性负责（中标供应商应先用书面、电话等方式通告采购人到货时间，以便采购人安排接货及验收工作）。采购人逾期未验收的，中标供应商应书面告知采购人在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。
3）货物验收包括：数量、外观、质量、性能、备品备件、装箱单、说明资料及包装。供应商应保证向采购人提供的商品为全新、未使用的原装正品，并保证所提供的货物的开箱率为100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，中标供应商负责“三包”，费用由中标供应商负责。
中标供应商所投产品到达采购人目的地后，由采购人随机抽验，如果双方对验收结果有异议，可将产品委托无锡市质量技术监督局进行检测，检测产品厚度、成分及其他重要指标，形成验收报告，所产生的检测及验收费用由中标供应商承担。如出现不符合采购文件参数的产品采购人将该批次货物全数退回更换合格产品，如三次送检出现仍为不达标产品，采购人有权终止合同，由此造成的损失由中标供应商承担。
4）验收标准：中标供应商提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、配置、技术条件及功能要求和中标供应商承诺的其他指标，不接受与所列型号参数不符的产品。
5）交货验收时，中标供应商须向采购人提供以下材料：
①产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购人有权拒绝验收；
②验收时中标供应商须出具原厂质保证明（如有），否则采购人有权拒付货款；
③符合设备本身的规格、技术条件及中标供应商承诺的其他指标。
6）设施设备安装完成后，中标供应商应向采购人提供切实可行的验收方案。
6.培训要求
中标供应商需派经验丰富的专业技术人员提供技术培训，对采购人主要技术人员提供使用及维护培训；培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障、掌握应急处理。保证所有使用人员能熟练掌握货物各种功能的技术操作。
（4） 报价要求：
1、投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。
2、投标供应商的投标报价应包括但不限于全部货物、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵采购人指定地点）、保险费、安装费、调试费、运输装卸费、检测费、采购人操作维护人员培训费及售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定的各项规费等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用。一旦中标，除合同另行约定外，合同单价后期不作调整，数量按实结算。
3、投标供应商应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真测算成本，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。
4、投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
（五）综合说明及其他要求：
1、中标供应商成交后有下列情形之一的，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选人顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿：
（1）放弃中标项目；
（2）无正当理由不与采购人签订合同或者不缴纳履约保证金的；
（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
2、采购文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。
3、中标供应商工作人员在项目实施期间因正常工作开展或采购人派遣的委托项目任务内或由于提供货物质量和安装存在问题和缺陷造成的任何经济损失、人员伤亡事故，均由中标供应商承担相关责任，采购人不承担任何责任。 项目实施期间，中标供应商的工作人员由中标供应商全权管理，所有的劳务关系、经济关系、安全责任等问题全部由中标供应商承担。
4、中标供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织作业，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。
5、中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员，应在接到书面通知之日起10天内予以调换合格人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。
6、中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷均由中标供应商负责处理，由中标供应商承担一切责任及经济赔偿、损失，采购人不承担任何责任及经济赔偿、损失。
7、投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的响应文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
8、通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
9、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
10、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
11、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
12、验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和考核标准进行验收，验收情况作为支付服务费用的依据。
13、知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Hlk62691437]14、根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目中标供应商，如需要政府采购合同融资，请按《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购 〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（ 锡财购〔2022〕7号）文件执行。
15、中标供应商所投产品的制造商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，其《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
16、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
17、中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
18、履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
19、根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
20、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏建威建设管理有限公司书面通知为准。

































四、合同书（格式文本）



钱桥街道消防站两室一站设备采购项目
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需方（采购人）：无锡市惠山区钱桥街道办事处
供方（中标供应商）：                          
合同签订时间：2026年     月   日 
钱桥街道消防站两室一站设备采购项目                                JSZC-320206-JSJW-G2026-0035

合同书（格式文本）
[bookmark: 五．合同条款]需方（采购人）：无锡市惠山区钱桥街道办事处	
供方（中标供应商）：                              
一、采购内容：本项目为钱桥街道消防站两室一站设备采购项目，采购内容为清单范围内的设备、设施及配套维修工具等的供货、安装、调试、验收、售后质保期内的维修、保养等。
二、合同价格形式及合同价款：
1、合同价格形式：固定单价，单价详见合同附件《报价明细表》。
2、合同总金额：人民币（大写）              ；人民币（小写）             。
三、质量标准：符合国家及行业标准及甲方需求，一次性验收合格。质量违约金：合同价款的5%。
四、交货期：合同签订生效后40日历天内完成供货、安装、调试并经验收合格等工作（具体以甲方通知时间为准），误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。
五、交货地点和方式：本项目合同履行地点按需方指定，供方必须按需方要求将本项目中标货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并完成安装。
六、质量和包装要求及验收标准： 需方根据国家有关规定、招标文件、供方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。 
七、货款支付步骤和办法：合同签订后，货物全部到达现场并安装完毕经验收合格后，支付合同总价款的80%，余款待验收合格满一年后一次性付清。以上价款均不计利息，每次付款时供方须出具相应、足额合规的增值税发票。合同履行过程中，需方如需追加与合同标的相同的货物，单价按中标单价计，数量按实结算，但所有追加的采购金额不得超过原合同价款的10%。
八、售后服务： 1、需方报修后，供方需在2小时到达现场，当天解决。2、质保期：   年，（厂家质保标准高于    年的，以厂家质保为准）自项目全面验收合格之日起，提供长期技术支持和维修服务。质保期内如果出现非人为损坏现象，由供方及时全力配合需方前往货物所在地解决，排除所发生问题，对损坏产品进行免费维修或更换；如遭人为原因或不可抗力原因造成损坏，应按需方要求修复或者重新更换、安装，所涉及费用经需方认可后由需方支付。 
九、违约责任：   详见合同条款                                           
十、解决争议的方式：    详见合同条款                                          
十一、合同不可分割部分：投标文件、合同条款及中标通知书，供方在评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十二、本合同双方签字盖章并见证即生效，一式 八 份，甲方 四 份，乙方 三 份，见证人一份。
十三、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

需方（采购人）：             （盖章）  供方（中标供应商）：           （盖章）
法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：                 
        年      月       日                     年      月       日


见证人：             （公章）
日    期：　　年　月　日　


合同附件：《采购需求》《开标一览表》《报价明细表》













合同条款
根据钱桥街道消防站两室一站设备采购项目招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就本项目相关问题，同意按下列条款规定执行。
（一）合同内容：需方向供方购买消防站两室一站设备一批，详见清单。 
（二）价格及支付： 
1. 合同总标的额                 元。
2.付款方式：合同签订后，货物全部到达现场并安装完毕经验收合格后，支付合同总价款的80%，余款待验收合格满一年后一次性付清。以上价款均不计利息，每次付款时供方须出具相应、足额合规的增值税发票。合同履行过程中，需方如需追加与合同标的相同的货物，单价按中标单价计，数量按实结算，但所有追加的采购金额不得超过原合同价款的10%。
（3） 知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（4） 质量与检验：
1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。
2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，同时供方应向需方支付合同价款5%的违约金，且不得影响需方正常工作，更换货物或者重新提供服务过程中产生的一切多余费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4. 由供方自行负责设备保管直至货物安装调试验收完毕并移交需方使用为止。供方应采取相应的防淋、防潮、防窃和防强光的保管措施。设备保管期间，货物的灭失、受损等风险均由供方承担，由供方及时予以更换，所需费用均由供方承担。如因未及时补齐而导致货物无法按照本合同约定的时间完成安装调试验收的，由此造成的责任由供方承担。
5．货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
6. 需方与有关部门根据国家有关规定、招标文件、供方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如产品没有达到标书技术参数，需方有权拒绝验收，一切损失由供方负责。如有质量技术质疑，以无锡质量技术监督局检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（五）交货条件：
1.交货期：合同签订生效后    日历天内完成供货、安装、调试并经验收合格等工作（具体以需方通知时间为准），误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。
2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。
5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。
（六）安装调试及售后服务：
    1.供方负责本项目的安装，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
    2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
    3.安全责任：供方应对安装过程中安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因供方原因造成安全、质量事故或成品损坏，供方承担一切法律责任。在安装、搬运过程中由于供方原因所造成的空间设施和地面破损应由供方负责修复完整，恢复原样，费用由其自行承担。无论安装调试期间或质保过程中，供方负责及时清理垃圾。由供方负责运输、安装及售后服务中的安全责任，运输、安装及售后服务期间发生安全责任事故均由供方负全责。除自行承担相关经济责任外，需方保留对供方的追诉权。
    4.质保期后的货物维护由双方协商再定。
    5.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
    6.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。
（七）违约责任：
    1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
    2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照2000元/天的标准累计计算向需方支付违约金，上限为合同价款的5%。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
    3.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
    4.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的所有责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
5.如供方提供的货物质量未达到合同约定的质量合格标准，供方应按照合同总价的5%向需方支付违约金，并调整供货产品直至合格。
6.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
    7.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。
    8.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
（八）合同生效及其他：
    1.合同经供需双方代表签字并盖章后生效。
    2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由主管部门协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡市仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。
    3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
    4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
    5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。














五、 附件（投标文件格式）
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政府采购编号：
采购项目名称：
供应商：




二〇二六年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函
致：无锡市惠山区钱桥街道办事处
我方收到贵方编号         招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次钱桥街道消防站两室一站设备采购项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
我方愿意提供江苏建威建设管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）
（相应内容上传至投标客户端）：
投标文件由证明文件、商务文件、报价文件、技术文件四部分组成。
1.证明文件：
1.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传）；
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件）；
（3）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外）；
（4）供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；
（5）授权代表和项目负责人与企业签订的劳动合同（原件扫描件）；
（6）授权代表和项目负责人的由社保机构出具的供应商为其缴纳的近三个月任意一个月份（不含投标当月）的社保证明材料（如供应商成立时间为2026年5月以后的，则可不提供社保证明材料；如法定代表人亲自参加投标或担任项目负责人的，则可不提供社保证明材料）（原件扫描件）；
（7）供应商的2025年度财务审计报告或者近三个月任意一个月份（不含投标当月）财务报表（资产负债表和利润表）（原件扫描件）；
（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；
（9）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；
（10）承诺书（格式见附件）；
（11）所投全部货物制造商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。
注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。其中（7）、（8）、（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如供应商成立时间为2026年5月以后确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
2.商务文件：
（1）投标函（格式见附件）；
（2）投标供应商情况表（格式见附件）；
（3）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式见附件）；
（4）供应商类似业绩一览表（格式见附件）；
（5）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表（格式见附件）；
（6）服务承诺（格式见附件）；
（7）质保期满后备品备件、易损件报价表（格式见附件）；
（8）节能环保产品清单及证明材料（如有则提供，格式见附件）；
（9）关于符合本国产品标准的声明函（如符合则提供，格式见附件）；
（10）其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）。
3.报价文件：
（1）开标一览表（格式见附件）；
（2）报价明细表（格式见附件）。
4.技术文件：（根据招标文件及评标标准要求，自行拟定）。
2、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。
3、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
4、 我方认为贵方有权决定中标者。
5、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
6、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
7、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，我方愿接受相关处罚。
8、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
9、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：







（二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

                                            政府采购编号： 
                                                     日期：

致：无锡市惠山区钱桥街道办事处

我公司（单位）愿针对本次项目                       进行投标。
我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。




                                  供应商（盖章）：
                        法定代表人（签字或盖章）：






（三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书
                           政府采购编号： 
                                          日期：


致：无锡市惠山区钱桥街道办事处
                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
授权代表情况：
姓名：         性别：  
身份证件号码：                电话：
授权代表（签字或盖章）：               

单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：

供应商法定代表人身份证扫描件：
        
法定代表人身份证
（正面）


法定代表人身份证
（反面）




法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）
 
授权代表身份证
（正面）


授权代表身份证
（反面）



（四）承诺书（格式）：

 承诺书（格式）

致：无锡市惠山区钱桥街道办事处

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。



                           供应商：（盖章）          
                                      法定代表人签名或盖章：            
钱桥街道消防站两室一站设备采购项目                              JSZC-320206-JSJW-G2026-0035

年    月    日
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（五）开标一览表（格式）：

开标一览表 

项目名称：钱桥街道消防站两室一站设备采购项目
政府采购编号：   
	 项目总报价
（单位：元）
	人民币含税（大写）：            　
人民币含税（小写）： 　　　        元

	供货周期
	        	

	质量标准
	         	

	项目负责人
	姓名：            	
身份证号：          	

	质保期
	         	年


供应商（盖章）： 
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：  年    月    日








（六）报价明细表（格式）：
报价明细表
项目名称：钱桥街道消防站两室一站设备采购项目
政府采购编号：
	序号
	名称
	品牌
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。


供应商（盖章）： 
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：  年    月    日
注：
（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写。
（2）“报价明细表”中“合计”数额应当与“开标一览表”中“总价”数额一致。
（3）本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）表格不够可自行延长。










（七）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表
    （内容写不完的栏目可相应扩展）
投标供应商情况表1
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2025年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2025年12月股东权益
	       万元
	2025年业务收入
	         万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	



供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：



[bookmark: _Hlk32950122]（八）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式）：

（1）项目管理机构配备情况表
项目名称：钱桥街道消防站两室一站设备采购项目
政府采购编号：
供应商名称（盖章）             
	拟在本项目担任职务
	姓名
	职称
	证书及证书号

	项目负责人
	
	
	

	[bookmark: _Toc76417679]……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


注：1.上表如需要自行延长。
2.上表内容须提供人员证书原件扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。





（2）项目负责人简历表
项目名称：钱桥街道消防站两室一站设备采购项目
政府采购编号：
供应商名称（盖章） 
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	证书号
	
	身份证号
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	在建和已完项目情况

	业主
	项目名称
	合同金额
	完成时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


注：1.上表如需要自行延长。
2. 上表内容须提供人员身份证及证书原件扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。














（九）供应商类似业绩一览表（格式）：

供应商类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同签订时间
	合同金额
（人民币）
	采购单位
	备注

	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	 
	 
	 
	 
	 

	… 
	 
	 
	 
	 
	 



注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。





                                   供应商（盖章）： 
                                  法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章： 
                                   日 期 ：  年  月  日 













（十）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表 （格式）：

（1）商务条款偏离表（格式）

项目名称：钱桥街道消防站两室一站设备采购项目     
政府采购编号：JSZC-320206-JSJW-G2026-0035 
	序号
	招标文件
条款号
	招标文件的
商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。






供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：    年  月   日





（2）技术要求条款偏离表

项目名称：钱桥街道消防站两室一站设备采购项目      
政府采购编号：JSZC-320206-JSJW-G2026-0035 
	序号
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：    年  月   日


（十一）服务保障承诺（格式）：


服务承诺


供应商（盖章）                                政府采购编号：  

内容要求：

供应商须针对本招标文件作出实质性响应（内容由供应商自行拟定）
1、
2、
3、
...







法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日












（十二）质保期满后备品备件、易损件报价表（格式）：

质保期满后备品备件、易损件报价表
供应商名称（盖章） ：        
政府采购编号：JSZC-320206-JSJW-G2026-0035
	序号
	备品备件名称
	型号及规格
	数量
	单价（元）
	备注
（如外购请注明产地、制造商）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：（签字或盖章）
日期：  年  月  日




（十三）（供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 智能型呼吸空气充气管理装置，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.气密水槽，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
3.气瓶储存架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
4.信息登记工作台，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
5.操作流程板，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
6.充气室管路及附件，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
7.呼吸器综合检测仪，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
8.气瓶夹具，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
9.多功能清洗消毒烘干一体机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
10.瓶阀检测装置，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
11.工作台，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
12.检测装配工作台，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
13.钳工维修工作台，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
14.专用维修工具箱，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
15.物料装具架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
16.减压管路及管道阀件，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
17.操作流程板，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
18.水压检测装置，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
19.水过滤装置，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
20.气瓶烘干机，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
21.电动葫芦，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
22.气瓶注水/倒水推车，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
23.电子内窥镜，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
24.气瓶检测工作台，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
25.力矩扳手，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
26.气瓶检修工具，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
27.气瓶转运车，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
28.水压检测站管路及附件，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
29.操作流程板，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
30.防化服清洗烘干器，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
31.防化服气密性检测仪，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
32.维修工作台1，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
33.维修工作台2，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
34.挂板，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
35.台虎钳，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
36.机油回收器，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
37.双极无油高效空压机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
38.吹尘枪，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
39.螺旋气管，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
40.喷枪（壶），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
41.搬运车，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
42.托盘，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
43.台钻，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
44.往复锯，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
45.角磨机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
46.电磨，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
47.高压清洗机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
48.平板车，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
49.千斤顶，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
50.充电扳手，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
51.套筒组套，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
52.卷尺，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
53.管子钳，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
54.一字螺丝刀，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
55.一字螺丝刀，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
56.十字螺丝刀，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
57.十字螺丝刀，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
58.钢丝钳，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
59.尖嘴钳，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
60.斜嘴钳，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
61.鲤鱼钳，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
62.万用剥线钳，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
63.薄型水泵钳，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
64.圆头锤，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
65.安装锤，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
66.两用扳手组套，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
67.棘轮扳手，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
68.6角套筒，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
69.锯弓，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
70.火花塞套筒组套，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
71.两用滤芯扳手，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）
72.专用钣金工具，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
73.拆卸专用钳，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
74.牙丝锥板牙组套，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
75.棘轮切管器，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
76.日常检修组套，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
77.带式滤清器扳手，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
78.粗齿平锉，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
79.中齿三角锉，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
80.电烙铁，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
81.重型套筒组套，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
82.螺丝批组套，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
83.梅花扳手组套，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
84.两用扳手及内六角组套，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
85.铝合金铲刀，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
86.热风枪，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
87.充电式黄油枪，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
88.搭电宝，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
89.铆钉枪，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
90.货架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
91.移动工具架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
92.拖线卷盘，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：


注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。




[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]（十四）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。  
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（盖章）：
日  期：
















（十五）节能环保产品清单及证明材料（格式）：

节能环保产品清单及证明材料
[bookmark: _Hlk176262331]（没有则无需填写此表）

项目编号：                   项目名称：                   供应商（公章）：

1）节能产品
	序号
	标的名称
	制造商名称
	品牌
	型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：证明资料附后。

2）环保产品
	序号
	标的名称
	制造商名称
	品牌
	型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：证明资料附后。

























（十六）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。   /   的中国境内生产的组件成本占比≥   /  3 。   /   的   /  4在中国境内生产。   /   的   /   5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。   /   的中国境内生产的组件成本占比≥   /   。   /   的   /   在中国境内生产。   /   的   /   在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：
日期： 年 月 日

_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。
7.投标供应商应将该声明函放置于“苏采云”系统中的“折扣报价证明文件”中。




（十七）技术文件：





（根据招标文件及评标标准要求，自行拟定）
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