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[bookmark: _Toc67494806][bookmark: _Toc176878659][bookmark: _Hlk43897905]
第一章 竞争性磋商公告
项目概况
南京城墙本体全线精细测绘项目 JSZC-320100-JSGC-C2026-0034 采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年8月3日14:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况   
项目编号：JSZC-320100-JSGC-C2026-0034 
项目名称：南京城墙本体全线精细测绘项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：320万元
最高限价（如有）：285 万元
采购需求：对南京城墙本体全线及周边环境开展精细测绘工作，包括但不限于城墙全段总体平面图的编制，城墙、城门及水关的平、立、剖面图，年代、材质等专题图册的编制，城墙坐标系统建设，为保证测绘质量在采购人指导下完成清理城墙表面植物工作等内容。 具体要求详见采购文件第四章。
合同履行期限： 自合同签订之日起5个月之内完成并通过验收。
[bookmark: _Hlk77845455][bookmark: _Hlk128055931][bookmark: _Hlk84582886]本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
[bookmark: _Hlk163569255][bookmark: _Hlk226017059]2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告或上一年度财务审计报告或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立未满六个月若无上述证明材料的可不提供）；
[bookmark: _Hlk128041996]3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
[bookmark: _Hlk169006514][bookmark: _Hlk168994408]4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
6.法律、行政法规规定的其他条件：无。
[bookmark: _Hlk128042064]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
[bookmark: _Hlk67996638][bookmark: _Hlk67648547]（三）本项目特定资格要求：
供应商具有国家测绘行政主管部门颁发的有效期内的甲级测绘资质证书，专业类别须同时包括大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、地图编制专业甲级。（提供证书复印件并加盖公章）。
[bookmark: _Hlk77845490][bookmark: _Hlk77846375]三、获取采购文件
[bookmark: _Hlk167288387]时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Hlk77845475]地点： 江苏政府采购网“苏采云”系统
[bookmark: _Hlk168491228][bookmark: _Hlk168491149][bookmark: _Hlk75168366]方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载
[bookmark: _Hlk95487722][bookmark: _Hlk128043211]售价：0元
[bookmark: _Hlk44579106]四、响应文件提交
[bookmark: _Hlk44575721]截止时间：2026年8月3日14:30 （北京时间）
[bookmark: OLE_LINK21]地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
五、开启
时间：2026年8月3日14:30  （北京时间）
地点：“苏采云”系统开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1. 公告发布媒体：本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。
2. 本项目根据中小企业划型标准属于：其他未列明行业。
3. 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见竞争性磋商文件第二章政策功能。
4. 勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。
5. 拒绝下述供应商参加本次采购活动
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 
（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。
6. 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
7. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
8. 政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面
（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在成交后，应按竞争性磋商文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
单位名称：南京城墙保护管理中心
单位地址：南京市秦淮区边营1号  
联系人：  赵凤   周萌  
联系电话： 025-84328227  025-84328017
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏国采工程咨询有限公司
单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室
邮箱：jsgczb@sina.com
联系人：濮钰铃 陈丹
[bookmark: _Hlk45181377]联系电话：025-83690579
3.项目联系方式
联系人：濮钰铃 陈丹
联系电话：025-83690579

[bookmark: _Toc7511][bookmark: _Toc67494807][bookmark: _Toc176878660]

[bookmark: _Toc452625218]第二章 竞争性磋商须知
一、总    则
1.适用法律
1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等有关法律、规章和规定等。
2.定义
[bookmark: _Hlk44576213][bookmark: _Hlk44579770]2.1“采购人”是指南京城墙保护管理中心。
2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合竞争性磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。
2.4“货物和服务”指本竞争性磋商文件中所述产品及相关服务。
3.政策功能
[bookmark: _Hlk75345706]3.1 中小企业政策
[bookmark: _Hlk77845870][bookmark: _Hlk84580649]（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。
（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。
     以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Hlk66802840]3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策
（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
[bookmark: _Hlk77845906]（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3促进残疾人就业政策
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk77845921]（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
[bookmark: _Hlk84584268]二、竞争性磋商文件构成
4.竞争性磋商文件组成
4.1竞争性磋商文件由以下部分组成：
[bookmark: OLE_LINK22]（1）竞争性磋商公告
（2）竞争性磋商须知
（3）评标标准
（4）采购项目的内容和相关技术要求等
（5）合同主要条款及格式
（6）响应文件格式
供应商应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。
4.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: OLE_LINK3]4.3 采购代理机构如果要求供应商按照竞争性磋商文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；竞争性磋商文件中未明确规定允许提交备选方案的，供应商不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。
5.竞争性磋商文件的澄清和修改
[bookmark: _Hlk176450419][bookmark: OLE_LINK15]5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件、竞争性磋商公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为竞争性磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
5.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。
5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、响应文件编制
6.响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
6.3 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。竞争性磋商文件中另有规定的按规定执行。
6.4 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合竞争性磋商文件规定。
[bookmark: OLE_LINK17]6.5 竞争性磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlk175667315][bookmark: OLE_LINK25]6.6磋商报价表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以磋商环节最终报价价格为准。
7.响应文件的组成
7.1 供应商编写的响应文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、磋商报价表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。
7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486]7.3响应及偏离表
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]（1）供应商须对竞争性磋商文件中的技术要求与商务要求的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK52]（2）竞争性磋商文件中除了实质性要求外的技术要求与商务要求，供应商未明确列明的，则视为全部响应、无偏离。
（3）供应商可以在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
8. 磋商保证金
本项目不收取磋商保证金。
9.磋商有效期
9.1 磋商有效期为60天，从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。
9.2 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长磋商有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、响应文件的提交
10.响应文件的提交
10.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
10.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本竞争性磋商文件第二章第18.3.4条规定做无效响应处理。
[bookmark: _Hlk44579810]10.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。
11.响应文件的拒收
11.1 采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
12.响应文件的撤回和修改
[bookmark: OLE_LINK4]12.1 响应文件的撤回
（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
12.2 响应文件的修改
（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
12.3 在提交响应文件截止时间至竞争性磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
13.诚实信用
13.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
13.2 在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
13.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
五、磋商
14.响应文件解密
14.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
15.磋商组织
15.1 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
16.评审过程的保密与公正
16.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
16.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
16.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Hlk176530553]17.评审过程中的澄清
17.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
17.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
17.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
17.4响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价；
（3） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
18. 响应文件的资格审查
[bookmark: OLE_LINK40]18.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
18.2资格审查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
[bookmark: OLE_LINK28]18.2.1响应文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：
（1） [bookmark: _Hlk81314966]不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；
（2） [bookmark: _Hlk77845984]未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（3） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
18.3 响应文件的符合性检查
18.3.1磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。
18.3.2实质性要求是指本竞争性磋商文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。
18.3.3如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
18.3.4响应文件属下列情形之一的，在符合性审查时按照无效响应处理：
（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；
[bookmark: OLE_LINK9]（2）供应商未按照竞争性磋商文件要求上传电子响应文件；
（3）响应文件未按照竞争性磋商文件要求加盖电子公章；
（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。
（5）不具备竞争性磋商文件中规定实质性要求的；
（6）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；
（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
[bookmark: OLE_LINK7]（9）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（10）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（12）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；
（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（14）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。
18.4出现下列情形之一的磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
[bookmark: OLE_LINK10]（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
[bookmark: OLE_LINK12]（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；
（4）除本竞争性磋商文件第二章第19.3条规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家；
（5）因苏采云系统故障造成开标不成功。
（6）法律法规规定的其他应当终止情形。
[bookmark: OLE_LINK39]18.5 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。
18.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
19.磋商程序
[bookmark: OLE_LINK41]19.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对竞争性磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
19.2 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
19.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家，其中政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本)只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
[bookmark: _Hlk80023568][bookmark: _Hlk77847403][bookmark: _Hlk77847492]19.4 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
19.5磋商小组启动异常低价投标审查的情形和具体要求
19.5.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序： 
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低响应供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低响应供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价50%的，即响应报价<采购项目最高限价×50%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
19.5.2 磋商小组启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Hlk176875986]19.6相同品牌产品的投标（本项目不适应）
单一产品采购项目，使用综合评分法的提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
非单一产品采购项目，核心产品在采购文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
20.评分方法和标准
20.1 本次采购采用综合评分法。评标方法和标准，详见本竞争性磋商文件第三章。
20.2 综合评分法，是指在响应文件满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
21.确定成交供应商
[bookmark: _Hlk128059633][bookmark: _Hlk44576618]21.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商，经采购人授权，磋商小组将综合排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。
21.2 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
22.成交通知书
22.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
22.2 成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
22.3 成交供应商在领取成交通知书时，需向采购代理机构提供纸质版响应文件一式叁份（盖章版本），响应文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。
六、签订合同
23. 签订合同
[bookmark: OLE_LINK42]23.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。
23.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
23.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
23.4 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人书面同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
23.5 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展政府采购活动。
23.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
七、质疑与投诉
24. 质疑
24.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
24.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。
24.3供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
[bookmark: OLE_LINK8]供应商应知其权益受到损害之日，是指：对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
24.4 供应商提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　  （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
24.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
24.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
24.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
25.投诉
25.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
25.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
25.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
25.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
25.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
八、磋商费用
[bookmark: OLE_LINK18]26. 磋商费用
[bookmark: _Hlk228971856][bookmark: _Hlk228959703][bookmark: _Hlk228972183]26.1 代理服务费
[bookmark: _Toc176878661][bookmark: _Toc67494808][bookmark: _Toc2754][bookmark: _Toc481057145][bookmark: _Hlk168995390][bookmark: _Hlk66377575]本次采购预算中已包含代理服务费，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格（2002）1980号】的80%计费，成交供应商在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。
代理服务费汇款信息：
单位名称：江苏国采工程咨询有限公司
银行账户：3205 0159 5536 0000 1231
开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行
注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。
[bookmark: OLE_LINK23]26.2 专家评审费
本项目专家评审费参照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》，由采购人支付。


第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。
	[bookmark: _Hlk44577066][bookmark: _Hlk44580142]序号
	评分因素
	评审标准
	分值
	类型

	[bookmark: OLE_LINK30]一、价格 15分

	1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15（小数点后保留两位小数）
	15
	价格分

	二、商务30分

	1
	业绩
	供应商自2021年7月1日（含，以合同签订时间为准）以来，具有类似文物测绘服务项目业绩（服务内容至少包含：大地测量、工程测量、地图编制、测绘航空摄影、摄影测量、精细化建模中任意一项）的，每提供1个业绩得3分，满分9分。
（同一甲方不同时间段的业绩只按一个业绩计算，同一合同不重复计分。需提供合同及验收证明材料，二者缺一不可，提供的材料需能反映服务内容相关信息，未提供或未按要求提供的不得分。）
	9
	[bookmark: OLE_LINK35]客观分

	[bookmark: OLE_LINK34]2
	团队人员
	供应商拟投入的团队人员：
（1）项目负责人1名：
项目负责人具备测绘类专业正高级工程师职称的得4分，测绘类专业副高级工程师职称的得2分；具备注册测绘师证书的得1分；本项最高得5分。
（2）技术负责人1名（与项目负责人不得为同一人）：
技术负责人具备测绘类专业副高级工程师及以上职称的得2分，测绘类专业工程师职称的得1分；具备注册测绘师证书的得1分；本项最高得3分。
（3）团队成员（除项目负责人、技术负责人外）：
具备测绘类专业工程师及以上职称的，每提供1人得2分，本项最高得6分。
（4）团队成员（包含项目负责人、技术负责人）：
具有有效期内的中国民用航空局颁发的CAAC民用无人驾驶航空器操作员执照的，3人及以上得1分，人数不足3人或未提供不得分。
（需提供上述人员清晰有效的证书及供应商为其缴纳投标前近三个月内任意一个月的社会保险的证明文件复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供的不得分）
	15
	客观分

	3
	设备要求
	[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65]（1）无人机飞行平台：相机数不低于4个/套，总有效像素不低于9600万，2套及以上的，得3分，不符合要求或未提供不得分。
（2） [bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK69]在满足3台激光扫描仪的基础上，其中包含：1台架站扫描仪（精度不低于1.2 mm + 10 ppm），1台背包扫描仪，1台手持扫描仪（可提供空地融合高斯建模需求），每提供1种扫描仪得1分，本项最高得3分，不符合要求或未提供不得分。
（同一设备不重复得分。如自有设备：需提供设备购买发票并加盖公章。如租赁设备：需提供租赁合同并加盖公章。需提供如白皮书、彩页、手册、官网截图等材料，提供的材料需能反映相关信息。未提供或未按要求提供的不得分。）
	6
	客观分

	三、技术55分

	1
	总体需求分析
	评委依据供应商提供的总体需求分析综合评分，包括：1.项目理解；2.需求分析；3.重难点分析。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得4分/项； 
（2）上述每项内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，但有实际可操作性的，得2分/项； 
（3）上述每项内容偏离项目特点和要求，缺乏实际可操作性的，得1分/项；
（4）未提供的对应项不得分。
	12
	主观分

	2
	总体技术方案
	评委根据供应商提供的项目总体技术方案综合评分，包括：1.城墙全段总体平面图编制；2.城墙实景三维数据测量与建模方案；3.城墙专题图册编制方案；4.城门及水关专题图册编制方案；5.城墙坐标系统建设方案。
以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得5分/项； 
（2）上述每项内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，但有实际可操作性的，得3分/项； 
（3）上述每项内容偏离项目特点和要求，缺乏实际可操作性的，得1分/项；
（4）未提供的对应项不得分。
	25
	主观分

	3
	质量保证方案
	评委根据供应商提供的质量保证方案综合评分，包括：1.组织保障与拟投入人员；2.进度计划与控制措施；3.成果质量保证方案。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得3分/项； 
（2）上述每项内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，但有实际可操作性的，得2分/项； 
（3）上述每项内容偏离项目特点和要求，缺乏实际可操作性的，得1分/项；
（4）未提供的对应项不得分。
	9
	主观分

	4
	安全保障方案
	评委根据供应商提供的项目安全保障方案综合评分，包括：1.安全制度与管理方案；2.数据安全与保障方案；3.城墙墙体保护方案。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得3分/项； 
（2）上述每项内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，但有实际可操作性的，得2分/项； 
（3）上述每项内容偏离项目特点和要求，缺乏实际可操作性的，得1分/项；
（4）未提供的对应项不得分。
	9
	主观分



[bookmark: _Toc14826][bookmark: _Toc176878662][bookmark: _Toc67494809]

[bookmark: _Toc8808][bookmark: _Toc481057147]第四章 采购项目的内容和相关技术要求等
[bookmark: _Hlk176529481]一、项目概况
1.项目背景
南京城墙是世界上现存最长、规模最大的古代城垣，1988年1月被国务院公布为第三批全国重点文物保护单位，2004、2016、2024年三次作为牵头城市城墙被列入《中国世界文化遗产预备名单》。
为进一步切实推进南京城墙申遗工作，南京城墙计划按照申报世界文化遗产的标准和要求，开展城墙全线“真实性”评估工作。真实性评估工作需要以完整、真实，准确反映当下城墙本体情况的精细扫描测绘结果作为基础材料，依托城墙本体各段修缮年代、墙体建材，以及城墙周边环境等情况开展多维度研判。因此亟须对城墙本体进行精细化扫描，真实反映墙体及周边环境等，作为真实性评估的科学依据。
[bookmark: _Toc7146][bookmark: _Toc27895][bookmark: _Toc30410][bookmark: _Toc13361][bookmark: _Toc31133][bookmark: _Toc21620]2.作业范围
作业范围为南京城墙本体全线35.267公里（含附属设施，如水关、城门等，以实际作业范围为准），其中地面遗存为25.091公里（以实际作业范围为准），遗迹、遗址部分10.176公里（以实际作业范围为准）。城墙平面示意图如下。

图1  南京城墙全线示意图（实线为地面遗存部分，虚线为遗迹、遗址部分）
3. 工作内容
本项目通过摄影测量、实景建模和数字化制图等技术，对南京城墙本体及周边环境开展精细化测绘工作，为后期真实性评估及南京城墙基础研究工作提供技术支撑。具体包括：对城墙本体和周边地物的精细位置数据和纹理数据采集；南京城墙全线总平面图编制；南京城墙地面遗存段落精细化测绘及三维模型建立；南京城墙地面遗存段落城墙（含城门及水关）总平面图、详细平立剖图、专题图以及局部重点位置节点大样图编制；南京城墙全线坐标系统建立等。成交供应商需提供项目涉及的城墙保护区及建设控制地带范围内的测绘和专题图编制、研究报告编制等技术服务内容，确保项目成果通过南京城墙保护管理中心组织的专家评审论证。具体内容为：
（1）城墙全线总体平面图编制：包括
 基础地理信息数据收集和整理
 1：2000总平面图编制
 1：500分段平面图编制
（2）城墙地面遗存段落精细化测绘及三维模型建立：包括
 对地面遗存段落进行像控点布设、倾斜摄影测量（扫描）及纹理采集；
 对地面遗存段落在倾斜摄影测量的基础上，对城墙立面补充近景摄影测量，建立高精度三维模型；
（3）城墙城墙地面遗存段落专题图册编制：包括
 城墙平、立、剖面图编制（正射影像图、轮廓图）
 典型雉堞、排水设施等节点大样图编制（正射影像图、轮廓图）
 城墙材质图、年代图编制
（4）明代城门及水关（神策门、中华门、汉西门、东水关等）专题图册编制：包括
 城门及水关的平、立、剖面图编制（正射影像图、轮廓图）
 城门及水关的材质图、年代图编制
（5）城墙坐标系统建设：包括
 城墙全段里程点的设计和编号（确定里程起始点，绘制城墙本体中线、沿线里程和坐标控制网）
 编制配套示意图
 ★二、拟采购标的需要满足的技术要求
[bookmark: _Toc10440][bookmark: _Toc15610][bookmark: _Toc7406][bookmark: _Toc32194][bookmark: _Toc2107][bookmark: _Toc4630]（一）项目总体要求
1.应遵守《中华人民共和国文物保护法》及国家、地方相关法律法规，符合行业相关技术规范和标准。
2.成交供应商按照采购人确定的计划进度，按时提交项目成果，并根据专家论证意见及采购人建议进行修改直至通过专家论证与采购人验收。
（二）主要技术指标和规格
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[bookmark: _Toc29576][bookmark: _Toc20775][bookmark: _Toc11834][bookmark: _Toc4539][bookmark: _Toc18095][bookmark: _Toc4380]1.1空间基准
平面坐标系统：CGCS2000国家大地坐标系，中央子午线120°。
高程基准：1985国家高程基准。
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日期采用公历纪元，时间采用北京时间。
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[bookmark: _Toc2261][bookmark: _Toc14241][bookmark: _Toc3315][bookmark: _Toc20357][bookmark: _Toc30276][bookmark: _Toc15402]成图规格与技术要求
	序号
	建设内容
	成图规格与技术要求
	单位
	数量

	1
	城墙全段总体平面图编制
	基础地理信息数据收集和整理
	1、收集城墙全线35.267km（以实际作业范围为准）范围的基础测绘数据，包含各级比例尺地形图、各年代影像图等；
2、对基础测绘数据进行坐标转换、格式转换、拼接、纠正及脱密脱敏等技术处理；
3、矢量成果以dwg、pdf格式交付，影像成果以tif格式交付。
	公里
	35.267

	
	
	1:2000总平面图编制
	1、编制1：2000比例尺的城墙总平面图，范围涵盖城墙保护范围及建设控制地带。表达城墙周边山林水势及整体走向，突出城墙总体布局以及与玄武湖、紫金山等重要地形地貌之间的空间关系；
2、制图要求参考《GB/T 50103-2010 总图制图标准》、《CH/T 6005-2018 古建筑测绘规范》，图名、图例、注记、符号应规范、统一；
3、矢量成果以dwg、pdf格式交付，纸质成果按装订要求以带状图（或A3幅面）打印。
	套
	1

	
	
	1：500分段平面图编制
	1.编制1：500比例尺城墙分段平面图，范围涵盖城墙保护区。详细表达各区段城墙与周边护城河、山体、道路、居住区等自然、人文地物之间的空间位置和距离；
2、制图要求参考《GB/T 50103-2010 总图制图标准》、《CH/T 6005-2018 古建筑测绘规范》，图名、图例、注记、符号应规范、统一；
3、矢量成果以dwg、pdf格式交付，纸质成果按装订要求以带状图（或A3幅面）打印。
	
	

	2
	城墙实景三维数据测量与建模
	倾斜摄影测量及建模
	1、对地面遗存25.091km（以实际作业范围为准）段落进行像控点布设、倾斜摄影测量（扫描）及纹理采集；
2、模型纹理分辨率优于5cm、精度优于10cm；模型应完整包含城墙顶面、内外两侧（包山墙含山体侧）；
3、三维模型成果以osgb（或3dtile）格式交付。
	公里
	25.091

	
	
	近景摄影测量及建模
	1、对地面遗存25.091km（以实际作业范围为准）段落在倾斜摄影测量的基础上，对城墙立面补充近景摄影测量，加密采集城墙立面几何凹凸结构和纹理，建立高精度三维模型；
2、高精度模型纹理分辨率优于1cm、精度优于5cm；各段模型衔接处应平滑过渡、无明显错位；
3、对高精度模型的破面、蜡融等自动建模缺陷进行人工修整，对城墙本体、周边绿化进行分层、标注，建立三维模型数据库；完整还原城墙肌理与实景真实状态。
4、三维模型成果以osgb（或3dtile）格式交付。
	公里
	25.091

	3
	城墙专题图册编制
	城墙平、立、剖面图编制（正射影像图、轮廓图）
	1、对城墙本体地面遗存的25.091km（以实际作业范围为准）段落基于测绘建模数据进行平面图、立面图、剖面图编制；
2、按100m间隔设计断面位置和编号（约224个断面），分段分幅绘制平面图和立面图，以及断面剖面图，总计224套。平面图及立面图应以正射影像映射及线化轮廓两种方式表达；剖面图应表达外部轮廓及内部人防通道（如有）；平立剖图均应按标准完整标注高程、高度等信息；
3、平面图、立面图、剖面图可采用1:100 比例尺编制；
4、制图要求参考《GB/T 50103-2010 总图制图标准》、《CH/T 6005-2018 古建筑测绘规范》，图名、图例、注记、符号应规范、统一；
5、矢量成果以dwg、pdf格式交付，纸质成果按装订要求以A3幅面打印。
	公里
	25.091

	
	
	典型雉堞、排水设施等节点大样图编制
	1、对城墙本体典型的雉堞、排水设施（排水沟、吐水槽）绘制节点大样图；
2、节点大样图可采用1:10、1:20、1:50比例尺编制；
3、制图要求参考《GB/T 50103-2010总图制图标准》、《CH/T 6005-2018 古建筑测绘规范》，图名、图例、注记、符号应规范、统一；
4、矢量成果以dwg、pdf格式交付，纸质成果按装订要求以A3幅面打印。
	套
	4

	
	
	城墙材质图、年代图编制
	1、对城墙本体地面遗存的25.091km（以实际作业范围为准）段落基于立面图进行材质和年代专题图编制；
2、按城墙表面砖、石、山体、夯土等材质分布范围进行材质立面图的绘制；按明代、清代、现代修缮等年代分布范围进行年代立面图的绘制；按制图规范设计图例、符号、标注，编制专题图册；
3、制图要求参考《GB/T 50103-2010 总图制图标准》、《CH/T 6005-2018 古建筑测绘规范》，图名、图例、注记、符号应规范、统一；
4、矢量成果以dwg、pdf格式交付，纸质成果按装订要求以A3幅面打印。
	公里
	25.091

	4
	城门及水关专题图册编制
	城门及水关专题图
（中华门瓮城、神策门、汉西门、东水关）
	1、对中华门、神策门、汉西门、东水关共计4处城门、水关及周边5米范围进行测绘和纹理补采，并编制平面图、立面图、剖面图、材质图、年代图及节点大样图；
2、神策门、汉西门、东水关每处应不少于1幅平面图、1幅立面图及1幅剖面图；中华门瓮城每个券洞应不少于1幅平面图、1幅立面图及1幅剖面图；材质图及年代图依据立面图位置和数量进行编制；
3、平面图、立面图、剖面图可采用1:100 比例尺编制；
4、制图要求参考《GB/T 50103-2010 总图制图标准》、《CH/T 6005-2018 古建筑测绘规范》，图名、图例、注记、符号应规范、统一；
5、矢量成果以dwg、pdf格式交付，纸质成果按装订要求以A3幅面打印。
	套
	1

	5
	城墙坐标系统建设
	城墙里程系统设计方案及示意图编制
	1、对城墙全段35.267km（以实际作业范围为准）范围进行里程点的设计和编号，编制示意图，绘制城墙本体中线、沿线里程和坐标控制网；
2、测量精度：平面坐标较差≤±20mm，高程坐标较差≤±30mm；
3、示意图矢量成果以dwg、pdf格式交付，纸质成果按装订要求以A3幅面打印。
	套
	1



图2 南京城墙保护规划-保护范围与建设控制地带示意图

3.城墙立面杂树杂草清理
南京城墙本体植物茂盛，而南京城墙文物保护的清树、清草工作具有季节性，为保证在项目服务期内，测绘成果能够真实展现城墙本体表面情况，在测绘工作中存在需要清理城墙表面植物的情况。
成交供应商应在采购人指导下完成清理城墙表面植物工作，包含但不限于藤本及草本植物清除、乔木伐除、树根挖除及挖除后的空洞砖砌修补，乔灌木、藤本及草本植物清除后的垃圾处理及外运等工作。
供应商需完成不低于2万平方米城墙立面杂树、杂草清理工作。本项服务费用合计为15万元（分项报价表中此项金额不得修改，否则按照无效投标处理），包括但不限于人员工资、绩效、社保、设备及相关辅材使用费、空洞砖砌修补费、垃圾处理及外运费、安全文明措施费、税费、管理费等应该产生或可能产生所有费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。
清树、清草工作需按照《中华人民共和国文物保护法》《文物保护工程管理办法》相关要求，经采购人同意委托符合相应文物保护工程资质的单位实施。涉及高空作业的，作业人员应持有有效的特种高处作业证书。项目实施过程中，供应商应严格遵守相关法律法规及行业操作规范等要求，加强文明作业和安全生产管理，承担因违反作业操作规范或管理不善造成事故的一切经济损失和法律责任。
4.其他要求
4.1测绘过程中可能存在约3.5公里涉军、涉秘段落，成交供应商须配合采购人做出相应段落的测绘方案。
4.2相关段落工作进度不纳入服务期考核范围内，但成交供应商须配合采购人直至完成该项段落相关工作。
4.3如最终无法完成该段落相关工作，经双方协商，在支付尾款前，根据无法完成段落长度占地面遗存段落的比例，扣除所涉工作（城墙实景三维数据测量与建模、城墙专题图册编制）相应资金。
（三）设备要求
1.供应商提供所有满足调查所需的施工人员和机械、工器具及其管理等费用；
2.设备配置应不低于下表的要求。
设备清单
	序号
	设备名称
	用途
	关键技术参数要求
	最低数量

	1
	无人机飞行平台
	倾斜摄影数据采集
	相机数不低于2个/套，总有效像素不低于4800万
	2套

	2
	激光扫描仪
	数据采集与建模
	激光测程 0.5–300m，64 万点 / s采集速率，点密度100 万点 /㎡以上，毫米至厘米级精度
	3台

	3
	全站仪
	像控点/检查点测量
	测角精度≤2″，测距精度≤(2mm+2ppm)，免棱镜测距≥1000m，带激光导向功能
	2台

	4
	GNSS接收机
	像控点测量、检查点测量
	平面精度：静态±(2.5mm+0.5ppm)；支持多星多频
	2台

	5
	单反相机
	细部纹理加密采集
	有效像素≥4500万，配14-24mm及24-70mm镜头
	2台

	6
	图形工作站
	三维模型处理与生成
	CPU≥8核；内存≥32GB；独立显卡显存≥8GB
	1台

	7
	台式电脑
	数字化图纸绘制
	CPU≥8核；内存≥16GB；独立显卡显存≥4GB
	4台

	8
	数据存储设备
	数据存储与备份
	总容量≥20TB
	2套


（四）人员要求
在本项目执行期间，成交供应商应委派：
1. 项目负责人1名：具有测绘类专业工程师及以上资质、类似文物测绘服务项目经验，服务期间须专职本项目，未得到采购人同意不得擅自更换。
2. 技术负责人1名：具有测绘类专业工程师及以上资质、类似文物测绘服务项目经验，服务期间须专职本项目，未得到采购人同意不得擅自更换。
3. 团队成员：应包括测绘工程、地图学与地理信息系统等专业人员；无人机操作员，需具备中国民用航空局颁发的CAAC 民用无人驾驶航空器操控员执照。团队核心人员不得少于8人（含项目负责人和技术负责人）。
4. 技术负责人和项目负责人不得兼任。
（五）成果要求
成交供应商应在合同签订之日起5个月之内完成全部工作，并按要求提交如下成果：
（1） 实景三维模型：模型精度整体要求优于5cm，纹理精度优于1cm。
（2） 纸质及电子格式的总平面图、平立剖图、各类专题图等，其中纸质成果按装订要求以A3等幅面打印。
（3） 建模及各类图纸需清晰展现城墙本体表面情况，无植被遮挡。
（4） 电子格式的城墙全线里程坐标控制点示意图。
（5） 过程性文件，包括但不限于:技术路线说明（包含控制网布设、测绘方法等）、源数据及其采集、保存标准（包含测绘原点、模型制作的具体标准与方法，如扫描点分布、无人机航线、拍摄精度、重叠率设置等）。
（6） 项目总结报告。
成果提交内容
	序号
	成果内容
	资料形式
	数量
	备注

	1
	城墙全段总体平面图
	电子
	2套
	提交方式为硬盘

	
	
	纸质
	3套
	以带状图（或A3幅面）打印

	2
	城墙实景三维模型
	电子
	2套
	提交方式为硬盘

	3
	城墙专题图册编制
	电子
	2套
	

	
	
	纸质
	3套
	A3纸图文彩色打印、胶装

	4
	城门及水关专题图册
	电子
	2套
	提交方式为硬盘

	
	
	纸质图册
	3套
	A3纸图文彩色打印、胶装

	5
	城墙坐标系统
	电子点位图等
	2套
	提交方式为硬盘
以Word或PDF格式提交

	6
	成果文档等技术文件
	电子
	2套
	

	
	
	纸质
	3套
	A4\A3\A0等格式打印胶装


★三、拟采购标的需要满足的商务要求
（一）服务时间
自合同签订之日起5个月之内完成并通过验收。
（二）付款方式
（1）本项目合同签订之日起20个工作日内，采购人支付本合同总金额的15%作为预付款；
（2）成交供应商完成整个项目工作量的40%并通过阶段性专家审核后20个工作日内，采购人支付本合同总金额的30%；
（3）成交供应商完成整个项目工作量的100%并提交项目成果后20个工作日内，采购人支付本合同总金额的30%；
（4）成交供应商完成所有项目内容并通过结项评审会后20个工作日内，采购人支付本合同总金额的25%。
（三）其他注意事项
1.成交供应商应承担所有与准备和参加本项目有关的费用，包含但不限于项目服务期间的人员、设备、配套服务等应该产生或可能产生所有费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。成交供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
2.成交供应商应具备完成本项目的能力，未经采购人书面同意，不允许分包、转包。如发现成交供应商在本项目中存在资质挂靠、分包、不委派投标文件中指定的技术人员及其他违规现象，视为违约，一切不利后果由成交供应商负责。
3.因成交供应商工作不当而造成采购人经济损失的，成交供应商要负责赔偿造成的全部经济损失；采购人保留对成交供应商提交原始成果质量的无限期追责的权利。
4.成交供应商在从事服务工作中应当采取必要的安全防范措施，合同期内，成交供应商服务工作人员发生的一切安全问题包括由于成交供应商提供的服务导致的安全事故的责任，均由成交供应商自行负责，与采购人无关。
5.在本项目执行期间，成交供应商应积极与采购人沟通工作进度，保持有效沟通。
6.采购人有权对成交供应商人员进行审查，并享有对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求成交供应商更换。
7.服务过程中，采购人有权随时监督检查成交供应商工作进度。成交供应商不得隐瞒、谎报。成交供应商的工作进度不得迟于采购人的招标文件、成交供应商投标文件中的要求。因供应商原因导致项目进度推迟的，须按合同约定支付违约金。
8.本项目中成交供应商履行本合同义务所产生的一切成果，其所有权及知识产权归采购人所有，成交供应商未经采购人书面允许，不得以将上述成果应用于其他媒体或机构、擅自发表、申请知识产权等任何方式实施任何损害另一方所有权及知识产权的行为。
9.成交供应商为履行本项目而使用的，由采购人提供的所有资料的权属及知识产权均归采购人所有，成交供应商对前述资料和本合同成果文件负有保密义务，未经采购人同意，成交供应商不得泄露给任何第三方。成交供应商的保密义务期限为永久，不因合同终止而免除，若成交供应商违约，赔偿采购人因此遭受的全部损失，并且采购人有权解除合同。
10.成交供应商保证在履行合同过程中所使用的技术、数据、资料等不侵犯第三方的知识产权。成交供应商在合同履行过程中若使用第三方数据、资料侵犯他人知识产权所引起的责任，由成交供应商承担，因此导致采购人遭受损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
11.采购人承诺其提供给成交供应商所需基础资料、文件等不存在任何纠纷，不会侵害任何第三方权利，若发生纠纷的，由采购人解决。

[bookmark: _Toc67494810][bookmark: _Toc176878663]

第五章 合同主要条款及格式




[bookmark: _Toc12929]政府采购合同
 


合同编号 ：          
项目名称 ：          
[bookmark: _Hlk164774502]采购人（甲方） ：       
供应商（乙方）：       
签订日期 ：          
         
 
[bookmark: _Hlk44666747]

合同编号：
政府采购计划号：
 
	采购人（以下称甲方）：
	供应商（以下称乙方）：

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。
第一条合同标的 
乙方根据甲方要求提供下列服务：                 
服务内容详见竞争性磋商文件及乙方响应性文件等。
第二条合同总价款 
本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。
甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。 
第三条 组成本合同的有关文件
竞争性磋商文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第四条 权利保证
乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
乙方提供的服务必须全部达到竞争性磋商文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。
第六条 交付使用和验收
1.乙方应当在甲方规定的时间内完成竞争性磋商文件规定的项目并交付甲方使用，不得影响项目的进度计划。竞争性磋商文件有约定的，从其约定。
2.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合竞争性磋商文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。
3.合同履行期限：
第七条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3.付款方式：
（1）本项目合同签订之日起20个工作日内甲方支付本合同总金额的15%作为预付款；
（2）乙方完成整个项目工作量的40%并通过阶段性专家审核后20个工作日内，甲方支付本合同总金额的30%；
（3）乙方完成整个项目工作量的100%并提交项目成果后20个工作日内，甲方支付本合同总金额的30%；
（4）乙方完成所有项目内容并通过结项评审会后20个工作日内，甲方支付本合同总金额的25%。
第八条 违约责任  
1.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的2‱滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
2.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同并扣留全部履约保证金(如有)，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金并赔偿全部损失。解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。
3.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
4.乙方虚假承诺，或服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方履约保证金（如有）不予退还外，还应向甲方支付合同总价30%赔偿金并赔偿全部损失。
第九条 合同的变更和终止
1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十一条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2.在诉讼期间，本合同应继续履行。
第十二条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十三条 合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份，扫描件发采购代理机构存档。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
（以下无正文）

	甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	法定代表人或委托代理人：
	法定代表人或委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	日期： 年 月 日
	日期： 年 月 日











[bookmark: _Toc67494811][bookmark: _Toc176878664]

[bookmark: _Hlk176528087]第六章 响应文件格式








响应文件





[bookmark: _Hlk176528118]项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
[bookmark: OLE_LINK1]       供应商名称 ：（加盖电子公章）   
       日      期 ：                   


[bookmark: _Toc43917771][bookmark: _Toc43994934]附件一、竞争性磋商响应函
[bookmark: OLE_LINK11]竞争性磋商响应函
致：南京城墙保护管理中心
江苏国采工程咨询有限公司
根据贵方                （项目名称）          （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。
据此函，我公司兹宣布同意如下内容：
1.按竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物或服务。
2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。
6.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7.我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
8.我方正式开户银行和账号为：
开户银行：                       
账    号：                       
9.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。
营业执照扫描件：











供应商名称（加盖电子公章）：                      
日    期：       年    月    日


[bookmark: _Toc43917772][bookmark: _Toc43994935]附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京城墙保护管理中心
江苏国采工程咨询有限公司
本授权书声明：注册于              （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。
 


供应商（加盖电子公章）：                   
日     期：        年    月    日
       
[bookmark: _Hlk45292522]法定代表人身份证的复印件：




委托代理人身份证的复印件：





[bookmark: _Toc43917782][bookmark: _Toc43994945][bookmark: _Hlk68084163]附件三、资格证明文件
[bookmark: _Hlk168583619]1. 第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）； 
2. 第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；
3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；
4. 第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》2—5条规定的资格证明文件；
5. 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。
注：上述“4和5”项，供应商可以在响应文件中一次性提交资格证明材料，也可以在响应文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。
供应商仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在成交后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。




[bookmark: _Toc43994936][bookmark: _Toc26810][bookmark: _Toc43917773]附件四、磋商报价表
磋商报价表
[bookmark: OLE_LINK36]项目编号：                                        货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见响应文件
	

	总价（大写）：
	


[bookmark: _Hlk176531797]
说明:
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。


供应商（加盖电子公章）:            
[bookmark: _Hlk176528660]日    期：   年    月    日












[bookmark: _Toc12264][bookmark: _Toc43994937][bookmark: _Toc43917774][bookmark: _Hlk44577839][bookmark: _Hlk44580887]附件五、分项报价表格式
[bookmark: _Hlk68083992]
分项报价表
项目名称：	项目编号：
	序号
	名称
	报价（万元）
	备注

	1
	城墙全段总体平面图编制
	
	

	2
	城墙实景三维数据测量与建模
	
	

	3
	城墙专题图册编制
	
	

	4
	城门及水关专题图册编制
	
	

	5
	城墙坐标系统建设
	
	

	6
	城墙立面杂树杂草清理
	15万元
	此项金额不得修改，否则按照无效投标处理。

	7
	其他费用
	
	

	8
	合计
	




说明：
[bookmark: _Hlk176531826]1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，竞争性磋商文件另有规定的除外。
[bookmark: OLE_LINK32]2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《磋商报价表》中“投标总价”一致。
3.分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。
4.城墙立面杂树杂草清理项金额不得修改，否则按照无效投标处理。

供应商（加盖电子公章）：                   



[bookmark: _Toc43994938][bookmark: _Toc43917775]附件六、技术要求响应及偏离表
 
[bookmark: _Hlk66806518]技术要求响应及偏离表
项目名称：	项目编号：
	序号
	竞争性磋商文件的技术要求
	投标响应
[bookmark: OLE_LINK54](响应或不响应)
	偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	 1
	 （一）项目总体要求
1.应遵守《中华人民共和国文物保护法》及国家、地方相关法律法规，符合行业相关技术规范和标准。
2.成交供应商按照采购人确定的计划进度，按时提交项目成果，并根据专家论证意见及采购人建议进行修改直至通过专家论证与采购人验收。
[bookmark: _GoBack]（二）主要技术指标和规格
1.空间框架
1.1空间基准
平面坐标系统：CGCS2000国家大地坐标系，中央子午线120°。
高程基准：1985国家高程基准。
1.2时间基准
日期采用公历纪元，时间采用北京时间。
2.成图规格与技术指标
成图规格与技术要求
	序号
	建设内容
	成图规格与技术要求
	单位
	数量

	1
	城墙全段总体平面图编制
	基础地理信息数据收集和整理
	1、收集城墙全线35.267km（以实际作业范围为准）范围的基础测绘数据，包含各级比例尺地形图、各年代影像图等；
2、对基础测绘数据进行坐标转换、格式转换、拼接、纠正及脱密脱敏等技术处理；
3、矢量成果以dwg、pdf格式交付，影像成果以tif格式交付。
	公里
	35.267

	
	
	1:2000总平面图编制
	1、编制1：2000比例尺的城墙总平面图，范围涵盖城墙保护范围及建设控制地带。表达城墙周边山林水势及整体走向，突出城墙总体布局以及与玄武湖、紫金山等重要地形地貌之间的空间关系；
2、制图要求参考《GB/T 50103-2010 总图制图标准》、《CH/T 6005-2018 古建筑测绘规范》，图名、图例、注记、符号应规范、统一；
3、矢量成果以dwg、pdf格式交付，纸质成果按装订要求以带状图（或A3幅面）打印。
	套
	1

	
	
	1：500分段平面图编制
	1.编制1：500比例尺城墙分段平面图，范围涵盖城墙保护区。详细表达各区段城墙与周边护城河、山体、道路、居住区等自然、人文地物之间的空间位置和距离；
2、制图要求参考《GB/T 50103-2010 总图制图标准》、《CH/T 6005-2018 古建筑测绘规范》，图名、图例、注记、符号应规范、统一；
3、矢量成果以dwg、pdf格式交付，纸质成果按装订要求以带状图（或A3幅面）打印。
	
	

	2
	城墙实景三维数据测量与建模
	倾斜摄影测量及建模
	1、对地面遗存25.091km（以实际作业范围为准）段落进行像控点布设、倾斜摄影测量（扫描）及纹理采集；
2、模型纹理分辨率优于5cm、精度优于10cm；模型应完整包含城墙顶面、内外两侧（包山墙含山体侧）；
3、三维模型成果以osgb（或3dtile）格式交付。
	公里
	25.091

	
	
	近景摄影测量及建模
	1、对地面遗存25.091km（以实际作业范围为准）段落在倾斜摄影测量的基础上，对城墙立面补充近景摄影测量，加密采集城墙立面几何凹凸结构和纹理，建立高精度三维模型；
2、高精度模型纹理分辨率优于1cm、精度优于5cm；各段模型衔接处应平滑过渡、无明显错位；
3、对高精度模型的破面、蜡融等自动建模缺陷进行人工修整，对城墙本体、周边绿化进行分层、标注，建立三维模型数据库；完整还原城墙肌理与实景真实状态。
4、三维模型成果以osgb（或3dtile）格式交付。
	公里
	25.091

	3
	城墙专题图册编制
	城墙平、立、剖面图编制（正射影像图、轮廓图）
	1、对城墙本体地面遗存的25.091km（以实际作业范围为准）段落基于测绘建模数据进行平面图、立面图、剖面图编制；
2、按100m间隔设计断面位置和编号（约224个断面），分段分幅绘制平面图和立面图，以及断面剖面图，总计224套。平面图及立面图应以正射影像映射及线化轮廓两种方式表达；剖面图应表达外部轮廓及内部人防通道（如有）；平立剖图均应按标准完整标注高程、高度等信息；
3、平面图、立面图、剖面图可采用1:100 比例尺编制；
4、制图要求参考《GB/T 50103-2010 总图制图标准》、《CH/T 6005-2018 古建筑测绘规范》，图名、图例、注记、符号应规范、统一；
5、矢量成果以dwg、pdf格式交付，纸质成果按装订要求以A3幅面打印。
	公里
	25.091

	
	
	典型雉堞、排水设施等节点大样图编制
	1、对城墙本体典型的雉堞、排水设施（排水沟、吐水槽）绘制节点大样图；
2、节点大样图可采用1:10、1:20、1:50比例尺编制；
3、制图要求参考《GB/T 50103-2010总图制图标准》、《CH/T 6005-2018 古建筑测绘规范》，图名、图例、注记、符号应规范、统一；
4、矢量成果以dwg、pdf格式交付，纸质成果按装订要求以A3幅面打印。
	套
	4

	
	
	城墙材质图、年代图编制
	1、对城墙本体地面遗存的25.091km（以实际作业范围为准）段落基于立面图进行材质和年代专题图编制；
2、按城墙表面砖、石、山体、夯土等材质分布范围进行材质立面图的绘制；按明代、清代、现代修缮等年代分布范围进行年代立面图的绘制；按制图规范设计图例、符号、标注，编制专题图册；
3、制图要求参考《GB/T 50103-2010 总图制图标准》、《CH/T 6005-2018 古建筑测绘规范》，图名、图例、注记、符号应规范、统一；
4、矢量成果以dwg、pdf格式交付，纸质成果按装订要求以A3幅面打印。
	公里
	25.091

	4
	城门及水关专题图册编制
	城门及水关专题图
（中华门瓮城、神策门、汉西门、东水关）
	1、对中华门、神策门、汉西门、东水关共计4处城门、水关及周边5米范围进行测绘和纹理补采，并编制平面图、立面图、剖面图、材质图、年代图及节点大样图；
2、神策门、汉西门、东水关每处应不少于1幅平面图、1幅立面图及1幅剖面图；中华门瓮城每个券洞应不少于1幅平面图、1幅立面图及1幅剖面图；材质图及年代图依据立面图位置和数量进行编制；
3、平面图、立面图、剖面图可采用1:100 比例尺编制；
4、制图要求参考《GB/T 50103-2010 总图制图标准》、《CH/T 6005-2018 古建筑测绘规范》，图名、图例、注记、符号应规范、统一；
5、矢量成果以dwg、pdf格式交付，纸质成果按装订要求以A3幅面打印。
	套
	1

	5
	城墙坐标系统建设
	城墙里程系统设计方案及示意图编制
	1、对城墙全段35.267km（以实际作业范围为准）范围进行里程点的设计和编号，编制示意图，绘制城墙本体中线、沿线里程和坐标控制网；
2、测量精度：平面坐标较差≤±20mm，高程坐标较差≤±30mm；
3、示意图矢量成果以dwg、pdf格式交付，纸质成果按装订要求以A3幅面打印。
	套
	1



图2 南京城墙保护规划-保护范围与建设控制地带示意图

3.城墙立面杂树杂草清理
南京城墙本体植物茂盛，而南京城墙文物保护的清树、清草工作具有季节性，为保证在项目服务期内，测绘成果能够真实展现城墙本体表面情况，在测绘工作中存在需要清理城墙表面植物的情况。
成交供应商应在采购人指导下完成清理城墙表面植物工作，包含但不限于藤本及草本植物清除、乔木伐除、树根挖除及挖除后的空洞砖砌修补，乔灌木、藤本及草本植物清除后的垃圾处理及外运等工作。
供应商需完成不低于2万平方米城墙立面杂树、杂草清理工作。本项服务费用合计为15万元（分项报价表中此项金额不得修改，否则按照无效投标处理），包括但不限于人员工资、绩效、社保、设备及相关辅材使用费、空洞砖砌修补费、垃圾处理及外运费、安全文明措施费、税费、管理费等应该产生或可能产生所有费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。
清树、清草工作需按照《中华人民共和国文物保护法》《文物保护工程管理办法》相关要求，经采购人同意委托符合相应文物保护工程资质的单位实施。涉及高空作业的，作业人员应持有有效的特种高处作业证书。项目实施过程中，供应商应严格遵守相关法律法规及行业操作规范等要求，加强文明作业和安全生产管理，承担因违反作业操作规范或管理不善造成事故的一切经济损失和法律责任。
4.其他要求
4.1测绘过程中可能存在约3.5公里涉军、涉秘段落，成交供应商须配合采购人做出相应段落的测绘方案。
4.2相关段落工作进度不纳入服务期考核范围内，但成交供应商须配合采购人直至完成该项段落相关工作。
4.3如最终无法完成该段落相关工作，经双方协商，在支付尾款前，根据无法完成段落长度占地面遗存段落的比例，扣除所涉工作（城墙实景三维数据测量与建模、城墙专题图册编制）相应资金。
（三）设备要求
1.供应商提供所有满足调查所需的施工人员和机械、工器具及其管理等费用；
2.设备配置应不低于下表的要求。
设备清单
	序号
	设备名称
	用途
	关键技术参数要求
	最低数量

	1
	无人机飞行平台
	倾斜摄影数据采集
	相机数不低于2个/套，总有效像素不低于4800万
	2套

	2
	激光扫描仪
	数据采集与建模
	激光测程 0.5–300m，64 万点 / s采集速率，点密度100 万点 /㎡以上，毫米至厘米级精度
	3台

	3
	全站仪
	像控点/检查点测量
	测角精度≤2″，测距精度≤(2mm+2ppm)，免棱镜测距≥1000m，带激光导向功能
	2台

	4
	GNSS接收机
	像控点测量、检查点测量
	平面精度：静态±(2.5mm+0.5ppm)；支持多星多频
	2台

	5
	单反相机
	细部纹理加密采集
	有效像素≥4500万，配14-24mm及24-70mm镜头
	2台

	6
	图形工作站
	三维模型处理与生成
	CPU≥8核；内存≥32GB；独立显卡显存≥8GB
	1台

	7
	台式电脑
	数字化图纸绘制
	CPU≥8核；内存≥16GB；独立显卡显存≥4GB
	4台

	8
	数据存储设备
	数据存储与备份
	总容量≥20TB
	2套


（四）人员要求
在本项目执行期间，成交供应商应委派：
项目负责人1名：具有测绘类专业工程师及以上资质、类似文物测绘服务项目经验，服务期间须专职本项目，未得到采购人同意不得擅自更换。
技术负责人1名：具有测绘类专业工程师及以上资质、类似文物测绘服务项目经验，服务期间须专职本项目，未得到采购人同意不得擅自更换。
团队成员：应包括测绘工程、地图学与地理信息系统等专业人员；无人机操作员，需具备中国民用航空局颁发的CAAC 民用无人驾驶航空器操控员执照。团队核心人员不得少于8人（含项目负责人和技术负责人）。
技术负责人和项目负责人不得兼任。
（五）成果要求
成交供应商应在合同签订之日起5个月之内完成全部工作，并按要求提交如下成果：
实景三维模型：模型精度整体要求优于5cm，纹理精度优于1cm。
纸质及电子格式的总平面图、平立剖图、各类专题图等，其中纸质成果按装订要求以A3等幅面打印。
建模及各类图纸需清晰展现城墙本体表面情况，无植被遮挡。
电子格式的城墙全线里程坐标控制点示意图。
过程性文件，包括但不限于:技术路线说明（包含控制网布设、测绘方法等）、源数据及其采集、保存标准（包含测绘原点、模型制作的具体标准与方法，如扫描点分布、无人机航线、拍摄精度、重叠率设置等）。
项目总结报告。
成果提交内容
	序号
	成果内容
	资料形式
	数量
	备注

	1
	城墙全段总体平面图
	电子
	2套
	提交方式为硬盘

	
	
	纸质
	3套
	以带状图（或A3幅面）打印

	2
	城墙实景三维模型
	电子
	2套
	提交方式为硬盘

	3
	城墙专题图册编制
	电子
	2套
	

	
	
	纸质
	3套
	A3纸图文彩色打印、胶装

	4
	城门及水关专题图册
	电子
	2套
	提交方式为硬盘

	
	
	纸质图册
	3套
	A3纸图文彩色打印、胶装

	5
	城墙坐标系统
	电子点位图等
	2套
	提交方式为硬盘
以Word或PDF格式提交

	6
	成果文档等技术文件
	电子
	2套
	

	
	
	纸质
	3套
	A4\A3\A0等格式打印胶装
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[bookmark: OLE_LINK24]说明：
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK55]1.供应商须对竞争性磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。


供应商（加盖电子公章）：                      
 
 
 
 
 

[bookmark: _Toc43994939][bookmark: _Toc43917776]附件七、商务要求响应及偏离表
 
[bookmark: _Hlk66806534]
商务要求响应及偏离表
项目名称：	项目编号：         
	[bookmark: _Hlk66784541]序号
	竞争性磋商文件的商务要求
	投标响应
(响应或不响应)
	偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	1 
	（一）服务时间
自合同签订之日起5个月之内完成并通过验收。
（二）付款方式
（1）本项目合同签订之日起20个工作日内，采购人支付本合同总金额的15%作为预付款；
（2）成交供应商完成整个项目工作量的40%并通过阶段性专家审核后20个工作日内，采购人支付本合同总金额的30%；
（3）成交供应商完成整个项目工作量的100%并提交项目成果后20个工作日内，采购人支付本合同总金额的30%；
（4）成交供应商完成所有项目内容并通过结项评审会后20个工作日内，采购人支付本合同总金额的25%。
（三）其他注意事项
1.成交供应商应承担所有与准备和参加本项目有关的费用，包含但不限于项目服务期间的人员、设备、配套服务等应该产生或可能产生所有费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。成交供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
2.成交供应商应具备完成本项目的能力，未经采购人书面同意，不允许分包、转包。如发现成交供应商在本项目中存在资质挂靠、分包、不委派投标文件中指定的技术人员及其他违规现象，视为违约，一切不利后果由成交供应商负责。
3.因成交供应商工作不当而造成采购人经济损失的，成交供应商要负责赔偿造成的全部经济损失；采购人保留对成交供应商提交原始成果质量的无限期追责的权利。
4.成交供应商在从事服务工作中应当采取必要的安全防范措施，合同期内，成交供应商服务工作人员发生的一切安全问题包括由于成交供应商提供的服务导致的安全事故的责任，均由成交供应商自行负责，与采购人无关。
5.在本项目执行期间，成交供应商应积极与采购人沟通工作进度，保持有效沟通。
6.采购人有权对成交供应商人员进行审查，并享有对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求成交供应商更换。
7.服务过程中，采购人有权随时监督检查成交供应商工作进度。成交供应商不得隐瞒、谎报。成交供应商的工作进度不得迟于采购人的招标文件、成交供应商投标文件中的要求。因供应商原因导致项目进度推迟的，须按合同约定支付违约金。
8.本项目中成交供应商履行本合同义务所产生的一切成果，其所有权及知识产权归采购人所有，成交供应商未经采购人书面允许，不得以将上述成果应用于其他媒体或机构、擅自发表、申请知识产权等任何方式实施任何损害另一方所有权及知识产权的行为。
9.成交供应商为履行本项目而使用的，由采购人提供的所有资料的权属及知识产权均归采购人所有，成交供应商对前述资料和本合同成果文件负有保密义务，未经采购人同意，成交供应商不得泄露给任何第三方。成交供应商的保密义务期限为永久，不因合同终止而免除，若成交供应商违约，赔偿采购人因此遭受的全部损失，并且采购人有权解除合同。
10.成交供应商保证在履行合同过程中所使用的技术、数据、资料等不侵犯第三方的知识产权。成交供应商在合同履行过程中若使用第三方数据、资料侵犯他人知识产权所引起的责任，由成交供应商承担，因此导致采购人遭受损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
11.采购人承诺其提供给成交供应商所需基础资料、文件等不存在任何纠纷，不会侵害任何第三方权利，若发生纠纷的，由采购人解决。 
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说明：
1.供应商须对竞争性磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。




供应商（加盖电子公章）：                                
 
 
[bookmark: _Toc43994941][bookmark: _Toc43917778]附件八、拟参与本项目服务人员一览表
[bookmark: _Hlk68084060]
[bookmark: _Hlk67995747][bookmark: _Hlk66378104]拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk66784308]项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



说明：如果行数不够，请自行增加。


供应商（加盖电子公章）：                          



[bookmark: _Toc43994942][bookmark: _Toc43917779]附件九、供应商类似业绩情况表

[bookmark: _Hlk68084071]供应商类似业绩情况表
项目名称：	项目编号：   
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同
金额
	合同签订
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk66806548]
说明：供应商如实填写业绩情况表，并根据竞争性磋商文件要求附业绩证明材料。



供应商（加盖电子公章）：                         



[bookmark: _Toc43917780][bookmark: _Toc43994943]附件十、企业声明函格式
[bookmark: _Hlk83376788][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
[bookmark: _Hlk223532627]1.（标的名称）,属于其他未列明行业, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；
2.（标的名称）,属于其他未列明行业, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；	
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：（加盖电子公章）
日期：

[bookmark: _Hlk223532636]备注：1.供应商在所属企业类型前的¨内打“√”。
[bookmark: OLE_LINK59]2.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）





残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：（加盖电子公章）
                               日  期：


属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）





[bookmark: _Toc43917781][bookmark: _Toc43994944]附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京城墙保护管理中心
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中         （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人： （加盖电子公章）
日  期：    年   月  日













[bookmark: _Hlk164774608][bookmark: _Toc1487][bookmark: _Hlk163404435]附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
[bookmark: _Hlk164774601]
致：南京城墙保护管理中心
    江苏国采工程咨询有限公司
我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：     。

声明人（加盖电子公章）：
日  期：  年  月  日
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