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采购人：江苏大学附属医院
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
日期：2026年7月
江苏海外集团国际工程咨询有限公司
江苏海外集团国际工程咨询有限公司
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[bookmark: _Toc174468362][bookmark: _Toc120614211]第一章  招标公告
项目概况
江苏大学附属医院中心机房基础网络建设项目JSZC-320000-HWZX-G2026-0374招标项目的潜在投标人应在苏采云系统内免费下载获取招标文件，并于2026年8月3日14时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc174468363][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc174468320][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc31329][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0374
2、项目名称：中心机房基础网络建设
3、预算金额：人民币290.00万元
4、最高限价：同预算金额（投标人投标报价不得超过最高限价金额，否则将作无效投标处理）
5、采购需求：具体详见招标文件第四章 项目需求
	包号
	项目名称
	数量
	是否接受进口产品

	1
	中心机房基础网络建设
	1批（详见需求清单）
	不接受


合同履行期限：见项目需求
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc174468364][bookmark: _Toc174468321]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk142317588]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2026年2月-2026年7月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或2026年2月-2026年7月内其银行出具的资信证书（复印件），或2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章；
[bookmark: _Hlk129265616]3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（即2026年2月-2026年7月期间）任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
6、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）；
7、本项目 不接受 联合体投标；
8、本项目 不接受 进口产品投标。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1、本项目为非专门面向中小微企业项目。
2、本项目属于 货物类 采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目的小型、微型企业享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））。
3、中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本采购包采购标的对应的行业主要为 工业 。
4、本项目实施本国产品标准及相关政策：
4.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法及评标标准”；
4.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；
4.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（三）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc174468322][bookmark: _Toc174468365]三、获取招标文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2、地点：苏采云系统内免费下载
3、获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc174468323][bookmark: _Toc174468366][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、2026年8月3日14时00分（北京时间）
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc174468367][bookmark: _Toc174468324][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc174468368][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc174468325]六、其他补充事宜
（一）潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
1、“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3、“CA数字证书”的获取：响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
4、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
5、采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6、请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
7、注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
（二）投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
（三）其它补充事宜
1、本项目不收取投标保证金。
[bookmark: _Hlk142317669]2、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。
3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
[bookmark: _Hlk135869643]4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
（四）本项目获取招标文件时间明确为：2026年7月10日9:00至2026年7月17日17:00（北京时间）
（五）采购代理编号：0675-266JOC003606
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc174468369][bookmark: _Toc174468326]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：　江苏大学附属医院　
地址：　江苏镇江市解放路438号　
联系方式：
采购咨询：张老师，电话：0511-80820337
技术咨询：李老师，电话：0511-85023285
2、采购代理机构信息
名称：　江苏海外集团国际工程咨询有限公司　
地址：　南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼　
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：　025-84795989、84795467　
3、项目联系方式
项目联系人：熊文宇、姜博闻
电话：　 025-84795989、84795467 　
邮箱：　 jbw@jocite.com 　


[bookmark: _Toc174468370][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc174468371][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc12175][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc174468328]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]2、投标人
2.1本采购文件中“投标人”，是指参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
（1）满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
（2）满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc174468329][bookmark: _Toc174468372]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。
7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。
8.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc174468330][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc22457][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc174468373]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；
10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
*10.3 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
证明投标人所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：
① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。 
②根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；
③对上述②条的说明，请投标人注意：
招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、开标一览表和分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
12.2 标的物
采购人需求的货物、服务等。
12.3有关费用处理
（1） 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。
（2） 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
（3） 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
（4） 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482]13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；
13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；
13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍
14.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
*投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写完整投标函、开标一览表。
16、投标保证金
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]本项目无需递交投标保证金。
17、投标有效期
17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc49090512][bookmark: _Toc14577361]18、投标文件签署
18.1 *投标人需按照文件要求签字或盖章。
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc22743][bookmark: _Toc174468331][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc174468374][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
19、投标文件的递交
19.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
19.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
19.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
19.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
19.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
19.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]20、投标截止日期
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21、迟交的投标文件
*21.1苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标文件的撤回
22.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc21082][bookmark: _Toc174468332][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc174468375][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]23、开标
23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23.4 *投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]24、评标委员会
24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。
24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25．评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2 *在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。
25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]26．投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。
*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	符合性审查因素
	审查标准

	非选择性报价且不超过最高限价
	符合招标文件要求

	法定代表人身份证明或授权委托书
	1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。
2、需提供被授权人近三个月内（即2026年5月-2026年7月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。（若授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料）

	投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	投标有效期
	符合招标文件要求

	项目需求中的实质性要求
	符合招标文件要求

	其他实质性要求
	符合招标文件要求


27.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过苏采云系统现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
*27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
27.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目核心产品：内网数据中心交换机）
27.6评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内（自澄清发布后30分钟，投标人应关注苏采云系统，及时在规定时间内作出回复。回复超出时间视为未提供有效书面说明、证明材料），在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员将会参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中进行记录。
*28、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]28.1无效投标条款
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）在报价时采用选择性报价；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）未通过符合性审查的。
（7）投标人未成功解密电子投标文件的。
（8） 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。
（9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中实质性要求和条件包括但不限于加注“*”、“★”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）；
（10）经查询，投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；
（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；
（12）投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的；
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
*28.2废标条款：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。
[bookmark: _Toc174468376][bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc174468333]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，按照量化指标评审因素对满足招标文件全部实质性要求的投标文件进行评审。评标结果按评审得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分与投标报价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评审得分、投标报价与技术得分均相同的，由评委会现场投票决定排序。
评委会根据最终评审排名的排序向项目采购人推荐3名中标候选人。采购人根据评委会推荐的中标候选人排序，按规定确定中标人。
29.2 若中标人未能按照规定或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人排序，确定下一候选人为中标人，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。
29.3若中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，且该项目仍在投标有效期内的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。
29.4评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。
*29.5若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正
当利益的；
（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc200451960]（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30、质疑处理
30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。
30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址或邮件发至邮箱：
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系人：熊文宇
联系电话：025-84795467
邮箱：xwy@jocite.com
地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼
30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
注：书面形式指纸质质疑函邮寄或送至规定地址，或者质疑函邮件发至规定邮箱，质疑函均需加盖公章。
31、中标通知书
31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc174468334][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc9952][bookmark: _Toc174468377][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]32. 签订合同
32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物、服务的追加、减少和添购。
33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Hlk142335146]34、政府采购履约资金扶持政策
对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
35、电子投标文件要求
35.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
35.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
35.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
35.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册等）扫描上传至投标系统。
36、中标服务费
领取中标通知书前，中标人按国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定的招标代理货物收费标准的45%（如单个项目服务费超过人民币25000元，按人民币25000元收取），向招标代理机构一次性缴纳中标服务费。
银行信息：
户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
开户银行：交行江苏省分行营业部
账号：320006607010141124109

[bookmark: _Toc174468378]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏大学附属医院
硬件采购合同
                          合同编号：                                               
                             招标编号：            
甲    方：江苏大学附属医院  
乙    方：                
[bookmark: _Hlk182592799]住   所  地：                          
联 系 电 话：                      
法定 代表人：                         职务：             。


项目名称：   中心机房基础网络建设项目   

甲乙双方本着真诚、互惠互利的原则，在平等自愿的基础上，经充分认真协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，达成如下条款：
1、 标的(物)
乙方根据甲方招标要求及乙方中标承诺，向甲方提供标的物，设备详细配置清单、服务要求及付款方式见采购合同附件。
2、 价款及支付
1. 设备总价（大写）：人民币               （小写）￥               。其中：固定资产：（大写）：人民币               （小写）￥               ；无形资产：（大写）：人民币               （小写）￥               ；服务费：（大写）：人民币               （小写）￥               。该总价已包括设备本身价款、全部服务、税收、运费等所有款项或费用，乙方不得以任何理由或借口要求甲方增加任何款项或费用。
2. 价款支付方式及时限：货到安装、全面验收合格及提供发票供甲方入库后，凭甲方出具的全面验收报告，从入库之日起  3  个月内付款 80% 即（大写）人民币            （小写）￥        ；在设备能够保证正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来递交付款申请，甲方付18%货款；，即（大写）人民币                   （小写）￥        ，合同有效期满乙方递交付款申请后付清2%尾款，即（大写）人民币                   （小写）￥        。在设备能够在临床正常使用且乙方履行完毕本合同约定义务(包括质保义务)的情况下，在乙方填写付款申请之日起  3个月内付清。如因乙方发票不能及时提供或存在其他违约而影响设备入库手续，则付款按实际入库日期相应顺延。
3. 在免费维保期间，若因乙方维保工作不到位，导致设备或系统出现单次故障，经甲方确认后，乙方需承担相应责任，甲方将从合同尾款款中扣除200元作为违约金 。此扣款旨在督促乙方提升维保质量，确保设备或系统稳定运行。若同一故障在一个月内重复出现，除按单次故障扣除合同款外，乙方还需对故障原因进行深入排查并提交详细报告，同时甲方有权视情况进一步扣除合同款1000-2000元，直至故障彻底解决。甲方支付前述款项的前提至少还包括乙方无任何存量的违约行为。
3、 交付与验收
1. 交付期：合同签订之日起        天内货物运抵甲方指定地点，运费、运输方式及卸货由乙方负责，对应的费用和风险以及责任，均由乙方自行承担。
2. 对于国产设备，乙方需提供营业执照、生产及经营许可证、产品注册证、计量合格证等相关资质证书。对于进口设备办理内贸合同，乙方还须提供本设备进口商检证明及海关报关单等相关资料。
3. 乙方保证提供设备是全新的、非返修或翻新设备，是正式投入市场的非研制期设备，否则造成的一切相关损失由乙方负全部责任。
4. 乙方所供设备如验收不合格，甲方有权要求乙方无条件换货或退货或解除合同，由此引起的一切损失由乙方承担。在换货或退货期间，乙方必须根据甲方要求，将甲方已付款返还甲方或提供相应担保。
5. 乙方所提供的设备应满足安全等级保护三级以上标准及甲方的相关信息安全要求。
4、 双方权利和义务
1. 乙方在本合同签订后7日内免费向甲方提供设备安装方案，并充分协助甲方做好机房的准备工作。
2. 设备到货前，乙方须提前一周通知书面甲方做好准备工作（收货人：  邱越  ；电话： 85023285 ）；设备到货时，乙方须派员到达现场，负责运输及卸货；设备安装时，乙方须事先与甲方信息科联系，并与信息科共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。 
3. 设备安装、调试结束后，甲方对设备试用一周后进行全面验收（具体时间由甲、乙双方商定），乙方派工程师到达现场免费配合验收工作。保修期自甲方验收合格并开始实际使用之日算起。  
4. 本设备免费保修期为：      ，乙方确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率【(一年中出现故障的总天数+因维修或非甲方原因导致的不能正常运行的总天数)/一年总天数】超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周，且甲方还有权据此解除本合同。甲方支付前述款项的前提至少还包括乙方无任何存量的违约行为。
5. 如设备发生故障，乙方须在接到甲方报修电话     小时内派员到场修理，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话告知甲方不能派员的原因，在获得甲方同意后，方可推迟派员时间。
6. 无论在保修期内还是在保修期外，乙方工程师来甲方维修设备，必须事先与甲方信息处取得联系，并做相应登记；在维修过程中将相关情况向甲方工程师通报。否则由此引起的一切责任由乙方承担。
7. 如设备软件升级，乙方须负责免费软件升级（无论是否超过保修期。）
8. 乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。
9. 相关培训：
① 现场技术培训:在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答甲方人员提出的问题。
② 院外培训：双方另行商议。
10. 乙方提供设备有维修密码，乙方必须根据甲方要求无条件交甲方信息科专人保存。
5、 开票约定
1. 甲方每次付款前乙方须向甲方出具等额的中华人民共和国法定发票，甲方根据乙方提供的合格发票支付相应款项，如乙方提交的发票不正确，甲方可延迟付款，但不承担违约责任。
2. 根据税法规定，发票必须在真实的业务交易下方能开具，故发票名称必须与合同签订单位一致。乙方开票信息为：名称：                   ；开户名称：                       ；纳税人识别号：                    ，地址：                  ；开户行：                  ；账号：                 。
3. 发票种类：增值税普通发票。
6、 保密条款
4. 双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他表明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的信息向任何第三方泄露。
5. 乙方从甲方获得所有保密信息，乙方仅对保密信息具有使用权，而没有所有权、知识产权及解释权。 
6. 甲方所披露的保密信息只能被乙方用于本项目的实施工作，不得将甲方所披露的保密信息用于其它任何目的。 
7. 乙方有义务妥善保管保密信息。乙方承诺采取合理的措施以保证保密信息不被泄露，此种措施应至少与甲方对自己的保密信息所采取的措施相当。 
7、 知识产权
1. 乙方履行本合同形成的所有技术服务成果，包括但不限于著作权、专利权、商标权等知识产权和其他合法权利，归甲方所有。
2. 甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果包括但不限于著作权、专利权、商标权等知识产权和其他合法权利，归甲方所有。
3. 乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果包括但不限于著作权、专利权、商标权等知识产权和其他合法权利，归甲方所有。
4. 甲方有权以任何方式行使上述权利。
5. 若发生知识产权纠纷，由乙方负责处理并承担相应责任。
8、 违约与赔偿
1. 本合同生效后，如因乙方责任造成违约，须向甲方承担设备总价10%的违约金。
2. 乙方存在明显违约且对甲方利益造成影响，或者存在其他违约行为且未能按照甲方要求全部整改完毕，甲方均有权解除本合同。
3. 如甲方基于乙方违约而解除合同的，甲方除无需再向乙方支付任何款项之外，乙方还必须立即无条件退回从甲方处收到的全部所有款项，并向甲方承担违约金、赔偿损失。
4. 如甲方逾期付款且经乙方催要后，仍违约逾期支付，则从收到乙方书面催要通知之次日起，按同期LPR的标准向对方承担对应的银行利息损失。
9、 争议解决
1. 就合同条款的解释和执行等发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，则由甲方所在地人民法院处理。
2. 因一方违约致使对方采取诉讼方式实现债权的，违约方应当承担对方为此支付的诉讼费、律师费、差旅费等实现债权的费用。
10、 其他事项
1. 本合同未尽事宜，双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 乙方随合同应提供营业执照的复印件（复印件仅供与甲方签订和履行本合同使用，他用无效）并加盖公章。
3. [bookmark: _Hlk182595978]投标文件、配置清单及承诺书可作为本合同的附件，为本合同的有效组成部分，具有与合同同等的法律效力。甲方的相关制度亦对乙方具备对应的约束力，构成乙方在本合同项下的义务来源并应得到乙方的全面遵守。
4. 乙方因签订和履行本合同而涉及的所有安全义务以及对应的费用，均由乙方自行承担，由此产生的所有法律责任(包括民事\行政\甚至刑事)均由乙方承担。
5. 本合同载明的乙方住所地以及联系方式，既可作为甲方向乙方送达使用，亦可作为法院向乙方送达使用，且据此所作的前述送达均为有效。
6. 本合同所述的各项义务，乙方均应切实履行，即使双方存在付款、开票等争议，乙方亦无权以任何借口或理由拒绝履行。
7. [bookmark: _Hlk182594528][bookmark: _Hlk182596016]本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章(包括在骑缝处)后生效。
8. 最终用户：江苏大学附属医院       
甲方：江苏大学附属医院             乙方：
甲方代表：                              乙方代表：
日期：                                  日期：
附件：
附本合同的具体实施条例及售后服务等内容。


[bookmark: _Toc174468379]第四章  项目需求
一、技术需求
[bookmark: _Toc5953][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]★（一）需求清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	核心产品（是/否）

	1
	内网数据中心交换机
	台
	2
	是

	2
	外网核心交换机
	台
	2
	否

	3
	外网数据中心交换机
	台
	2
	否

	4
	服务器接入交换机
	台
	8
	否

	5
	25G云计算交换机
	台
	2
	否

	6
	万兆云计算交换机
	台
	4
	否

	7
	边界接入交换机
	台
	4
	否

	8
	设备管理交换机
	台
	6
	否

	9
	流量镜像交换机
	台
	1
	否

	10
	核心交换机扩容
	块
	2
	否

	11
	网管软件扩容
	套
	1
	否

	12
	数据中心防火墙
	台
	2
	否



（二）技术参数要求
2.1内网数据中心交换机（2台）
	序号
	功能项
	指标要求

	1. 
	★基础硬件
	正交CLOS无中板交换架构，业务板卡与交换网板完全正交；支持主控引擎插槽≥2个，交换网板插槽≥5个，业务板插槽≥8个；交换容量≥1900 Tbps，包转发率≥460000 Mpps。（提供官网截图以及链接证明，以官网最小值为准）

	2. 
	路由性能
	支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由。

	3. 
	端口能力
	考虑未来业务扩展，要求设备支持单槽位25G端口密度≥48；同时支持40G/100G端口切换，切换后流量正常转发，不丢包。

	4. 
	聚合DLB
	支持聚合DLB，可根据端口负载状态进行流量的负载均衡。

	5. 
	数据加密
	交换机支持MACsec加密技术，并支持与接入设备对接,实现链路加密互通。

	6. 
	虚拟化
	支持设备先“多虚一”再“一虚多”的功能联动，彻底实现资源池化。

	7. 
	▲可视化
	支持Telemetry、INT流量可视化功能，可对业务流实现端到端路径可视化、实时延迟测量、微秒级流量监控与快速故障定位，保障诊疗业务稳定运行。（提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章）

	8. 
	可靠性
	支持IPv4/IPv6 BFD功能，支持BFD与OSPFv2联动、BFD与VRRP联动、BFD与OSPFv3联动、BFD与BGP4+联动，支持BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能≤10ms ；支持sflow、Netstream流量1:1统计和分析功能。

	9. 
	镜像功能
	支持端口镜像(SPAN/ERSPAN/RSPAN)和流镜像功能。

	10. 
	环网协议
	支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短。

	11. 
	访问控制策略
	支持基于第二层、第三层的ACL；支持MAC认证、802.1x认证、portal认证。

	12. 
	VXLAN
	支持VXLAN 二层交换；支持VXLAN 路由交换；支持VXLAN 网关；支持VXLAN、BGP EVPN特性。

	13. 
	★配置要求
	单台配置双主控、双电源，满配交换网板（以官网所示槽位数为准），整机提供≥52端口万兆以太网光接口，提供≥24端口千兆以太网电接口（为保证接口可靠性，不允许采用光转电模块），提供≥48端口40G以太网光接口；配置万兆单模模块≥26个，万兆多模模块≥26个，40G多模模块≥24个，40G单模模块（10km）≥24个。（提供承诺函并加盖投标人公章）



2.2外网核心交换机（2台）
	序号
	功能项
	指标要求

	1. 
	★基础硬件
	支持主控引擎插槽≥2个，业务板插槽≥3个；交换容量≥60Tbps，包转发率≥51200Mpps。（提供官网截图以及链接证明，以官网最小值为准）

	2. 
	路由性能
	支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由。

	3. 
	▲安全
	支持防火墙独立插卡，实现安全访问控制策略（提供CMA或CNAS认证的权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章）。

	4. 
	可视化
	支持Telemetry流量可视化功能。

	5. 
	▲扫描阻断
	支持识别IPC等终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络。（提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章）

	6. 
	镜像功能
	支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）。

	7. 
	环网协议
	支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短。

	8. 
	数据加密
	交换机全端口支持256bits MACsec加密。

	9. 
	▲电源高可靠
	支持电源黑匣子功能，从而实现输入过/欠压、输出过/欠压，输出过流，过温，风扇fault等原因导致电源损坏信息被记录，便于分析。（提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章）

	10. 
	★配置要求
	单台配置双主控、双电源，整机提供≥24端口千兆以太网电接口，提供≥44端口千兆以太网光接口，提供≥20端口万兆以太网光接口；配置万兆单模模块≥10个，万兆多模模块≥10个。（提供承诺函并加盖投标人公章）



2.3外网数据中心交换机（2台）
	序号
	功能项
	指标要求

	1. 
	★基础硬件
	支持主控引擎插槽≥2个，业务板插槽≥6个；交换容量≥100Tbps，包转发率≥75000Mpps。（提供官网截图以及链接证明，以官网最小值为准）

	2. 
	路由性能
	支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由。

	3. 
	安全
	支持防火墙独立插卡，实现安全访问控制策略。

	4. 
	虚拟化
	支持设备先“多虚一”再“一虚多”的功能联动，彻底实现资源池化。

	5. 
	可视化
	支持Telemetry流量可视化功能。 

	6. 
	▲数据加密
	交换机全端口支持256bits MACsec加密，基于硬件级实现数据链路加密，保护数据完整性。（提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章）

	7. 
	管理
	支持内置智能图形化管理平台，支持对下联设备统一管理，并可通过图形化界面创建配置组，实现配置文件一键下发、拓扑内设备批量版本升级、配置命令一键下发。

	8. 
	镜像功能
	支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）。

	9. 
	环网协议
	支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短。

	10. 
	▲预配置及回滚
	支持命令行预配置和配置回滚功能，通过配置命令行，配置命令行成单条或多条的配置回退点，可灵活执行多次，实现命令行预配置、配置回滚点保存和配置回滚的功能。（提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章） 

	11. 
	▲TAP功能
	TAP支持基于端口的 M:N 模型功能，支持基于普通IPv4、IPV6报文五元组流分类功能。（提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章）

	12. 
	★配置要求
	单台配置双主控、双电源，整机提供≥48端口千兆以太网电接口，≥24端口千兆以太网光接口，≥16端口万兆以太网光接口，≥8端口40G以太网光接口(QSFP+)，≥8端口100G以太网光接口模块(QSFP28)；配置万兆单模模块≥10个，万兆多模模块≥10个。（提供承诺函并加盖投标人公章）



2.4服务器接入交换机（8台）
	序号
	功能项
	指标要求

	1. 
	★基础硬件
	交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥650Mpps，以官网最小值为准，千兆电口≥28个，万兆以太网光口≥4个，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个。（提供官网截图以及链接证明，以官网最小值为准）

	2. 
	虚拟化
	支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备。

	3. 
	管理
	内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理。

	4. 
	▲可靠性
	支持硬件BFD，实现毫秒级故障检测；OSPF能够与BFD联动，检测到链路断能够立刻通知OSPF切换路由，最小检21测时间间隔不大于3ms。（提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章）

	5. 
	镜像功能
	支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）。

	6. 
	环网协议
	支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短。

	7. 
	★配置
	配置双电源，双风扇。（提供承诺函并加盖投标人公章）



2.5 25G云计算交换机（2台）
	序号
	功能项
	指标要求

	1. 
	★基础硬件
	交换容量≥8Tbps，包转发率≥2800Mpps，25G光口端口数量≥48个，40G/100G 光接口≥8个。（提供官网截图以及链接证明，以官网最小值为准）

	2. 
	虚拟化
	支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；支持虚拟化本地负载分担功能：流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路上。

	3. 
	链路聚合
	支持链路聚合基本功能及聚合零丢包。

	4. 
	▲数据中心特性
	支持PFC、ECN、ETS、DCB、iNOF功能，实现数据中心级流量控制机制，可以满足以太网流量传输的无丢包要求，防止丢包对业务造成影响。（提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章）

	5. 
	镜像功能
	支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能。

	6. 
	环网协议
	支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短。

	7. 
	▲扩展性
	≥1个扩展插槽，可支持防火墙插卡集成多种安全模块，保障网络信息安全。（提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章）

	8. 
	★配置
	配置双电源，风扇模块≥4个；配置25G多模模块≥40个，25G单模模块（10km）≥16个。（提供承诺函并加盖投标人公章）



2.6万兆云计算交换机（4台）
	序号
	功能项
	指标要求

	1. 
	★基础硬件
	交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，万兆以太网光口≥32个，40/100G以太网光口≥4个，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥2个。（提供官网截图以及链接证明，以官网最小值为准）

	2. 
	虚拟化
	支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备。

	3. 
	网络质量分析
	支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量。

	4. 
	管理
	内置智能管理平台，可通过Web页面图形化设置管理设备，加入成员设备，实现拓扑查看，及所有成员设备信息查看；支持通过图形化界面创建配置组，并对组内设备进行配置文件、配置命令一键下发。

	5. 
	镜像功能
	支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）。

	6. 
	环网协议
	支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短。

	7. 
	访问控制策略
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持MAC认证、802.1x认证、portal认证。

	8. 
	★配置
	配置双电源，双风扇；配置万兆单模模块≥15个，万兆多模模块≥15个。（提供承诺函并加盖投标人公章）



2.7边界接入交换机（4台）
	序号
	功能项
	指标要求

	1. 
	★基础硬件
	交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥650Mpps，以官网最小值为准，千兆电口≥28个，万兆以太网光口≥4个，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个。（提供官网截图以及链接证明，以官网最小值为准）

	2. 
	虚拟化
	支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备。

	3. 
	管理
	内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理。 

	4. 
	可靠性
	支持硬件BFD，OSPF能够与BFD联动，最小时间间隔不大于3ms。

	5. 
	镜像功能
	支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）。

	6. 
	访问控制策略
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持MAC认证、802.1x认证、portal认证。

	7. 
	★配置
	配置双电源，双风扇。（提供承诺函并加盖投标人公章）



2.8设备管理交换机（6台）
	序号
	功能项
	指标要求

	1. 
	★基础硬件
	交换容量≥600Gbps，包转发率≥170Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个万兆以太网光口。（提供官网截图以及链接证明，以官网最小值为准）

	2. 
	路由性能
	支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF。

	3. 
	虚拟化
	支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备。

	4. 
	管理运维
	内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理。支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台。

	5. 
	▲防雷
	端口防雷≥10KV。（提供官网截图并加盖投标人公章）

	6. 
	镜像功能
	支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）。

	7. 
	访问控制策略
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL。



2.9流量镜像交换机（1台）
	序号
	功能项
	指标要求

	1. 
	★网络接口
	≥48个SFP+插槽；支持10GE/GE；≥2个QSFP插槽，支持40GE；实配≥10个万兆多模模块。（提供承诺函并加盖投标人公章）

	2. 
	部署模式
	分光采集/镜像采集：支持接收交换机镜像端口或分光器的10GE/1GE接口输出的克隆数据，对接收的数据进行复制、汇聚、过滤、分流、报文精确处理并从万兆/千兆端口输出给后端分析设备。

	3. 
	组网能力
	设备支持基于Openflow/Netconf协议的控制面接口与流量数据集中采集管控平台通信。

	4. 
	流量复制/汇聚/分流
	支持流量复制/汇聚/分流功能，支持一对多，多对一，多对多的流量复制汇聚分流。

	5. 
	▲非明文转化
	支持对专业加密的密文报文进行明文化转译处理，送给审计设备可识别的明文报文。（提供功能截图并加盖投标人公章），采购人保留中标后测试的权利。

	6. 
	▲应用识别与脱敏
	设备支持通过正则表达式匹配字符串方式对全包自定义的特定信息灵活调整替换，达到改变特定信息目的，确保特定信息按需调换。（提供功能截图并加盖投标人公章），采购人保留中标后测试的权利。

	7. 
	▲端口健康检查
	支持实时检测后端监控分析设备的服务进程健康状况，当服务进程出现故障时，自动移除故障设备，以保证多端口负载均衡时的可靠性，需支持对后端设备目的IP、目的端口、检测周期及重试次数的灵活配置。（提供功能截图并加盖投标人公章），采购人保留中标后测试的权利。

	8. 
	▲智能去重
	支持多维度、细粒度对多个数据源来的数据进行精准比分分析，在有效时间内对收到到的同类化数据包（“同类化”自定义）进行压缩优化，精确保留唯一所需送给后端分析系统。（提供功能截图并加盖投标人公章），采购人保留中标后测试的权利。

	9. 
	系统运行信息
	设备支持系统信息展示功能，支持设备温度、风扇转速、CPU使用率、内存使用率、系统时间、运行时间、软件版本信息等设备运行状态信息的展示；说明：提供设备系统信息展示功能截图，截图需体现“设备系统信息、温度状态、风扇转速、内存使用率、CPU使用率、已运行时间、设备序列号、设备型号、软件版本信息”关键字。

	10. 
	历史流量查询
	支持端口/策略级的历史流量统计查询，支持基于日、时、分、秒不同时间颗粒度以及基于报文数/字节数/速率等多种维度且分级的流量趋势图查询功能，并支持查询结果导出保存为文件（HTML/PDF）。

	11. 
	管理方式
	支持Web、SSH、TELNET、CONSOLE、SNMP的管理操作方式。

	12. 
	系统升级
	支持基于web、命令行方式的本地、远程在线升级。



2.10核心交换机扩容（2块）
	序号
	功能项
	指标要求

	1. 
	★板卡要求
	单块板块接口数量≥24口；接口传输速率≥40 Gbit/s；支持MPO、LC接口连接器；支持QSFP+模块、QSFP+电缆、QSFP+ to SFP+电缆可插拔接口模块；单板静态功耗≤210W，动态功耗≤370W。（提供承诺并加盖投标人公章）

	2. 
	跨设备链路聚合
	支持跨设备链路聚合技术，保持控制层面互相独立，从而将单板级可靠性提升至设备级可靠性。

	3. 
	单板隔离功能
	支持将单板从转发平面中隔离出来，不再参与转发平面的转发，但被隔离单板仍在控制平面中，可对其进行管理操作。

	4. 
	★扩容要求
	每台核心交换机扩容1块板卡，要求扩容板卡须无缝兼容现有的H3C S12508X-AF核心交换机。（提供承诺函并加盖投标人公章），同时需提供详细的云桌面网络系统割接方案，并保障目前的网络不能够中断且平滑割接。



2.11网管软件扩容（1套） 
	序号
	功能项
	指标要求

	1. 
	拓扑功能
	支持自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开)、业务拓扑、STP 拓扑、MSTP拓扑等多种拓扑类型。

	2. 
	分布式部署
	要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。

	3. 
	▲设备面板管理
	支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口、指示灯、电源、风扇的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能，及基于端口的实时性能监控、端口管理、VLAN管理功能。（提供功能截图并加盖投标人公章），采购人保留中标后测试的权利。

	4. 
	用户分权管理
	可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。

	5. 
	自定义用户主页
	支持定制首页功能，支持管理员可以首页中通过拖拽方式，能够添加设备状态、CPU/内存使用率，接口输入/输出带宽利用率等多种自定义元素。

	6. 
	▲配置集中管理
	支持设备配置集中管理，配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置。（提供功能截图并加盖投标人公章），采购人保留中标后测试的权利。

	7. 
	视图定制、切换
	支持视图定制、切换，平台提供有网络基础管理视图、分级管理视图、快捷业务视图、桌面视图。视图切换方便。极大提高菜单易用性。创建操作员时可以指定有权限的视图和默认登录视图。

	8. 
	VLAN管理
	支持在全网范围内增加、修改、删除VLAN，并能够对VLAN内的设备进行管理，对Access端口、Trunk端口、Hybird端口和VLAN进行批量配部署。

	9. 
	超长离线删除
	支持超长离线设备自动删除，可设置离线删除时间。

	10. 
	★配置要求
	（1）提供网络设备管理授权≥50。 

	11. 
	
	（2）要求扩容授权与医院现有网络管理平台无缝兼容，可以被现有网管平台纳管，实现对医院网络设备的统一管理。本项所有要求提供承诺函并加盖投标人公章。



2.12数据中心防火墙（2台） 
	序号
	功能项
	指标要求

	1. 
	系统结构
	产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性。

	2. 
	操作系统
	安全操作系统采用冗余设计，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。

	3. 
	系统软件
	系统具有良好的扩展性，可扩展IPSEC VPN、SSL VPN、三权分立模块、IPS入侵防御、WAF、URL过滤、AV防病毒、僵木蠕、AIS（DGA\恶意加密流量\隐蔽信道)高级威胁防护功能。

	4. 
	★硬件配置和系统性能
	2U机架式，≥1个MGMT口，≥1个HA口，≥4个千兆电口，≥4个SFP插槽，≥2个40GE光口，≥2个扩展槽位，冗余电源；防火墙吞吐≥40G，并发连接≥1000万，每秒新建连接≥30万，应用层吞吐量≥30G。（提供承诺函并加盖投标人公章）

	5. 
	工作模式
	支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式。 

	6. 
	路由交换
	支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ、PIM-SM、PIM-DM。

	7. 
	
	支持策略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由。

	8. 
	链路聚合
	支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。

	9. 
	IP/MAC绑定
	支持IP/MAC绑定，支持跨三层绑定，支持IP/MAC绑定表导入导出，以便对IP/MAC绑定关系进行批量操作。

	10. 
	地址转换
	支持多种地址转换，支持源/目的NAT、双向NAT、NoNAT转换方式；支持源IP转换同一性；支持端口块地址转换和EIM地址转换。

	11. 
	访问控制
	支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理。 

	12. 
	
	支持域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符。

	13. 
	
	访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户Web认证的门户地址。

	14. 
	
	提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果。

	15. 
	
	提供策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度检索。

	16. 
	安全防护
	支持对IPv6报文进行病毒防御、入侵防御、URL过滤、抗DDOS、WAF防护、僵木蠕、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤等。

	17. 
	连接控制
	支持对指定的源/目的地址对象、源/目的地理对象、应用制定连接限制策略，可控制所有或单IP会话总数及单IP新建连接数；支持监控功能，显示被拦截的IP、地址对象、应用的限制条件、被拒次数、最近被拒时间等信息。

	18. 
	黑名单
	内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、源MAC、地址范围、应用、用户，实现对特定报文进行快速过滤；内置动态黑名单功能，可与URL过滤、病毒过滤、防代理、WAF功能实现联动封锁；支持静态和动态黑名单命中统计和监控。

	19. 
	资产管理
	支持资产管理，可查看资产详情、安全防护策略，并对资产进行分组和防护优化。

	20. 
	智能防护
	支持对网络资产进行一键检查，获取网络中资产信息、分析资产安全状态，一键完成风险资产安全防护。 

	21. 
	威胁统计
	支持对病毒防御、入侵防御、WAF、僵木蠕防御、DDOS攻击、APT/DGA/隐蔽通道等按照威胁类型/攻击主机/受攻击主机三种维度结合威胁等级和时间周期进行统计、排名。



★（三）服务要求
3.1投标人在供货时，必须提交货物生产厂商出具的最终用户为“江苏大学附属医院的”书面质保证明材料，保证该设备为原厂全新产品且由原厂提供不低于投标人响应质保年限时长的免费维保服务，包括但不限于设备免费硬件维保服务、软件升级服务、电话技术支持服务以及定期上门巡检服务等。 
3.2投标人应在中标后提供所投流量镜像交换机和网管软件产品到用户现场环境测试，对招标参数的每项指标均进行功能有效性验证，以确保产品实际质量及交付功能满足需求，以上招标要求的各项指标验证测试，经确认无误后签订合同。若测试结果与投标文件中提供的技术偏离表不一致，用户方有权追究其责任。
3.3投标人在项目实施过程中不得影响全院正常工作，更改医院现有网络架构，必须在保证医院业务不受影响的前提下完成本项目的事实。
3.4投标人必须为本项目中所有的设备提供全年7×24小时驻场服务，明确到人，晚班值班人员不得无故离岗、脱岗。
3.5投标人按要求提供完整的项目建设档案，包括施工方案、竣工和技术文档、使用说明等；必须按医院三级等保整改报告相关要求部署安装本项目里相关设备，并配合医院完成本次等保测评工作，否则不予验收。
3.6投标人提供的设备必须为全新生产，设备到货后，用户方将与投标人及生产厂商代表三方共同对设备进行非破坏性拆解验收，如发现设备内部有长时间使用、维修痕迹以及主要零部件生产日期过久等异常现象而投标人对此不能做出合理解释的话，则用户方将终止合同、并报政府采购监督管理相关部门进行处理， 投标人应承担相应违约法律责任。
3.7在重大活动时，根据采购人要求，投标人派出资深工程师做好现场技术保障。
3.8项目集成要求
（1）负责完成产品免费到货、安装到指定地点和位置，并完成具体的系统安装调试至全部系统投入上线稳定运行。
（2）提供项目实施所需的线缆等辅材。
（3）负责完成项目相关的数据中心容灾网络与数据中心现有网络环境和相关设备的梳理、整合、对接部署、系统调试、网络与安全策略调整、联调优化等服务。
（4）负责完成相关安全设备的安装部署、操作系统的安装、配合应用的部署、有关服务器的配置调整与联调部署服务。
（5）负责完成有关设备迁移、系统迁移、应用迁移、数据迁移、数据备份与恢复、业务部署等技术服务。

*注: 以上技术需求中所有“★”指标必须全部响应，任意一项“★”指标不满足将判定为无效投标。



★二、商务需求
	序号
	商务和服务项目
	商务和服务要求

	1
	交货期
	合同签订后15日完成交货

	2
	项目整体完成期限
	合同签订后60日完成全部项目验收

	3
	质保期
	所有货物及服务免费质保5年，自验收合格之日起计算 

	4
	售后
服务承诺
	（1）投标人提供 7×24 小时售后服务，须确定专人接受采购人故障申告。接到申告，0.5小时内到达现场，并在到达现场后4小时内将故障修复。4小时内不能修复的，启动备品备件的调用，设备修复后予以恢复。
（2）投标人提供本项目的相关设备的巡检服务，次数不低于每月一次例行巡检，并出具一份设备巡检报告。配合用户根据运行环境和要求调整性能参数，并根据用户系统变化情况及时调整优化，投标人必须配合采购人完成内外网接入整改工作。对重大的技术问题，投标人应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行。
（3）在保修期期满前一个月，投标人必须指派专业人员上门检测仪器，确保设备的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（5）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
（6）本项目为交钥匙工程，采购人不再承担任何配套费用。对本次采购的所有软硬件、配件、辅件在到货检查及质保期内应确保货物的正常使用，出现故障等情形必须按同型号无偿更换，提供免费上门维修。免费质保期内，不能修复时投标人必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。
（7）免费质保期后产品实行终身有偿维修，并且保证在设备的设计使用寿命周期内，能够及时提供原厂正宗的零备件，投标人只收取材料费，以确保设备的正常运行。

	5
	培训
	负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准。

	6
	验收标准
	（1）货物到货后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、采购文件、投标文件及采购过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格。货物以及配件的验收，应在货物到达现场30日内完成；
（2）验收时发现不符合质量要求，投标人须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由投标人自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于投标人违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定处理。

	7
	交货地点
	江苏大学附属医院院内指定地点（由医院技术人员指定的交货地点，投标人可自行查看现场情况，可联系：张老师，联系方式：0511-80820337了解详细交货地点信息）

	8
	设备安装调试
	按照采购人指定时间、地点现场交货，并派人调试直到可正常使用，其所有费用（包括设备的搬运、安装调试等）包含在投标人报价总价中，投标人在交付验收时应随货同步提供详细的相关操作说明及技术资料。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物原制造厂派员前来调试，投标人不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。

	9
	付款方式
	合同签订货到安装、全面验收合格及提供发票供采购人入库后，凭采购人出具的全面验收报告，从入库之日起3个月内支付合同金额的80%，在设备能够保证正常稳定使用，且投标人已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内凭投标人递交的付款申请，采购人支付合同金额18%，合同期满投标人递交付款申请后采购人付清2%尾款。 


[bookmark: _Toc174468391]*注: 商务需求中所有指标必须全部响应，任意一项不满足将判定为无效投标.

三、项目其它要求
1、投标文件整体编制：投标文件应编制规范，内容齐全，所有招标文件要求内容无缺漏，条理清晰、编制有详细的总目录、章节目录和细目等便于评委查询。
2、产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足招标文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。
3、常用零配件保障措施：投标人应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障投标人在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。
4、增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，鼓励投标人提供与采购项目相关的配套设施，具体由投标人自行考虑）。
四、现场踏勘时间、地点
本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况（可联系采购人联系人：张老师，联系方式：0511-80820337），遵守采购人相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。


[bookmark: _Toc174468392]第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc26554095][bookmark: _Toc120614283][bookmark: _Toc23828478][bookmark: _Toc49090577][bookmark: _Toc22356580][bookmark: _Toc460901585][bookmark: _Toc513029276]一、评标方法
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。
二、评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	评审因素
	评审标准

	价格部分
（50分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50。

	技术响应
（25分）
	评委根据投标人对招标文件中所明确的项目需求中的技术需求响应情况进行打分。技术需求中标注“★”的为关键参数，有一项负偏离即判定为无效投标；技术需求中标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣1分；技术需求中未标注“★”和“▲”的为一般参数，每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。
注：
①所有技术需求均需逐条响应；
②注：投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中，“★”、“▲”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：公开发行的产品彩页、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件及经评标委员会评议后具有同等效力的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应在所提供材料的对应证明指标处作出中文翻译注释。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。

	投标人资质
（3分）
	投标人具有以下证书的，每提供一个得0.5分，本项最多得3分：
（1）ISO9001质量管理体系认证证书，且证书在有效期内；
（2）ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，且证书在有效期内；
（3）ISO27001信息安全管理体系认证证书，且证书在有效期内；
（4）信息技术服务标准（ITSS）符合性证书运行维护二级及以上，且证书在有效期内；
（5）数据安全服务能力评定资格证书（数据安全建设二级及以上），且证书在有效期内；
（6）数据安全能力成熟度等级证书三级及以上，且证书在有效期内。
注：提供相关有效证书复印件加盖公章，未提供不得分。

	投标人能力资质
（2分）
	（1）投标人具备信息系统建设和服务能力评估五级证书（CS5）的得1分，具有信息系统建设和服务能力评估证书五级以下证书的得0.5分，未提供不得分。
（2）投标人具备CCRC信息安全服务资质认证证书一级（信息系统安全集成）的得1分，具有CCRC信息安全服务资质认证证书二级（信息系统安全集成）的得0.5分，其他或者未提供不得分。

	项目团队（5分）
	（1）投标人拟派项目团队中项目负责人同时具有系统规划与管理师、信息系统项目管理师、高级工程师的，提供证书复印件得1.5分，每缺少一项证书扣0.5分。
（2）投标人拟派项目团队成员中（除项目负责人外）具有：系统分析师证书、网络规划师、系统集成项目管理工程师、网络工程师、中级工程师（通信工程师/通信专业技术人员职业资格（中级））、数据库系统工程师证书、网络与信息安全管理员的，提供证书复印件，每提供一个证书得0.5分，本项最高得3.5分。
注：项目团队成员（除项目负责人外）中一人同时具有多种证书时，仅计算一次；不同人员具有同一种证书时，仅计算一次。提供拟派项目团队人员清单及证书复印件及投标人为团队人员缴纳的近半年内任意一个月的社保证明材料加盖公章，未提供或提供的材料不全的不得分。

	业绩
（3分）
	提供自2023年01月01日至今投标人执行过的与本项目类似的项目业绩合同，每提供一份得1分，本项最高得3分。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分）

	服务方案
（12分）
	1、项目实施方案：4分
投标人应提供项目实施方案，方案应至少包含项目管理流程、风险分析与控制、范围管理、进度管理、变更管理、沟通管理、文档管理、质量管理等方面。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
（1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得2分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得1分，完整性有缺陷或未提供不得分；
（2）经评审，方案具备较强合理性的得1分，方案具备一定合理性的得0.5分，方案合理性有缺陷或未提供不得分；
（3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得1分，方案具备一定针对性及可行性的得0.5分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。
2、项目技术方案：4分
投标人应提供项目技术方案，方案应至少包含总体架构设计，对医院网络平台技术架构的理解与实施等方面。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
（1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得2分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得1分，完整性有缺陷或未提供不得分；
（2）经评审，方案具备较强合理性的得1分，方案具备一定合理性的得0.5分，方案合理性有缺陷或未提供不得分；
（3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得1分，方案具备一定针对性及可行性的得0.5分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。
3、售后服务方案：4分
投标人应提供售后服务方案，方案应至少包含①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、维护保养要点、备品配件价格等）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
（1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得2分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得1分，完整性有缺陷或未提供不得分；
（2）经评审，方案具备较强合理性的得1分，方案具备一定合理性的得0.5分，方案合理性有缺陷或未提供不得分；
（3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得1分，方案具备一定针对性及可行性的得0.5分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。

	
	注：上述各方案中所述：“合理性”是指内容符合项目特点，同时不存在逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形；“针对性”是指针对本项目采购需求结合实际情况所提出的具体措施及方案，且具备可行性；“缺陷”是指涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺项、表述不完整等情形。



说明：
1、促进中小企业发展政策
①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。
在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：
（1） 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
（2） 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、采购本国产品的支持政策
2.1本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
2.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.5投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.6投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.7评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
4、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。


[bookmark: _Toc174468393]第六章  投标文件参考格式
一、投标格式
评分索引表
格式一：投标函
格式二：开标一览表
格式三：分项报价表
格式四：技术参数偏离表
格式五：商务条款偏离表
格式六：投标人资质
格式七：投标人能力资质
格式八：项目团队
格式九：业绩表
格式十：技术/服务方案及承诺
格式十一：中小企业声明函
格式十二：其他声明函
格式十三：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料
格式十四：法定代表人授权书
二、资格证明文件




评分索引表

投标人名称（加盖公章）：
	详细评分办法中的各个打分项目
	在投标文件中的页码位置
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



注：行数应根据实际内容自行增减





格式一    
投 标 函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：采购代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：
1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。
5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。
6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。
8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。
10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。
11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
13、其他说明：
14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真                             
电话                       电子函件                         




投标人代表（签字）                            
投标人名称（盖章）                                
日期                 


格式二：                    开标一览表
项目名称：
项目编号：
采购代理编号：                  包号：        
	序号
	内容
	价格
	备注

	
	
	小写（人民币：万元）
	

	投标总价：大写（人民币：元）

	所投产品制造商/服务承接企业是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业：（是/否）

	交货期：

	项目整体完成期限：

	优惠条件：（如果有的话）



投标人名称（盖章）：                 
投标人代表（签字）：               
                                               	日期：     

注：此表的投标总价应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

格式三：                    分项报价表
项目名称：
项目编号：
采购代理编号：                  包号：          金额单位：人民币万元
	序号
	货物名称
	品牌及型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商/产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。




投标人代表（签字）：
	                               日期：     
注：
1.“投标总价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）/服务费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“合计”数额为各“分项总价”之和。
2.“分项报价表”中“合计”数额应当与“开标一览表”中“投标总价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明

格式四：技术参数偏离表
项目编号：
采购代理编号：  包号：

	序号
	招标文件的技术条款
	投标文件的技术条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人代表（签字）：
                                        日期：

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外，特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。
2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

格式五：商务条款偏离表   

项目编号：
采购代理编号：包号：

	序号
	招标文件的
商务条款
	投标文件的
商务条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人代表（签字）：
日期：
注：1、投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列商务需求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。
2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。
[bookmark: _Hlk174550037]
格式六：投标人资质 


格式七：投标人能力资质


格式八：项目团队


格式九：业绩表


	序号
	项目名称
	项目内容
	数量
	签约
日期
	同类或相似货物合同价
	业主名称
	地址/电话/传真

	1
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　









格式十：技术/服务方案及承诺













投标人代表（签字）：             
                                           	日期：     


格式十一：中小企业声明函
（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：
日期：



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（盖章）：
日期：



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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[bookmark: _Toc476153619]中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式十二：其他声明函

[bookmark: _Toc174468394]（一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：
日	期：







[bookmark: _Toc174468395]（二）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

[bookmark: _Toc174468396]（三）节能产品认证文件
提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

[bookmark: _Toc174468397]（四）环境标志产品认证文件
提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料


（五）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                          投标人名称（盖章）：
                              日  期：
   
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



格式十三：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料










格式十四：
[bookmark: _Hlk142312257]法定代表人授权书（原件）

      本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。


投标单位（盖章）：                        

法定代表人（签字或盖法人章）：                        

投标人代表（签字）：                        
 
日期：           年   月   日


注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。
2、需提供被授权人近三个月内（即2026年5月-2026年7月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。（若授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料）。

2、 
资格证明文件
（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）　　　
  格式一：资格性检查响应对照表
格式二：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
格式三：财务状况报告
格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
格式七：其它材料

　　注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。
        2、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。


资格性检查响应对照表
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	资格性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	招标文件中的其他实质性要求
	
	



 





格式二
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明














格式三
提供2026年2月-2026年7月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或2026年2月-2026年7月内其银行出具的资信证书（复印件），或2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章   


格式四
依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料
提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（即2026年2月-2026年7月期间）任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；























格式五

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                                          
                                               投标人名称（公章）：
                                             日期： __年   月   日

















格式六

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 


声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                      投标人名称（公章）：
                                      日期：___年   月   日













格式七                 其他材料
              

