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[bookmark: _Toc481057143][bookmark: _Toc29007][bookmark: _Hlk43897905][bookmark: _Toc176529667]
 招标公告
项目概况
南京市公安局交通管理局2026年铁骑装备新招首配与换发、警用电动摩托车、警用电动自行车采购项目 JSZC-320100-JSGC-G2026-0032 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年8月10日09:30（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况   
项目编号：JSZC-320100-JSGC-G2026-0032
项目名称：南京市公安局交通管理局2026年铁骑装备新招首配与换发、警用电动摩托车、警用电动自行车采购项目
预算金额：309.3万元（采购包1：192万元；采购包2：50万元；采购包3：67.3万元）
[bookmark: _Hlk175666274]最高限价（如有）：307.4845万元（采购包1南京市公安局交通管理局2026年警用电动摩托车采购项目：192万元；采购包2南京市公安局交通管理局 2026年警用电动自行车采购项目：48.19万元；采购包3南京市公安局交通管理局 2026年铁骑装备新招首配与换发采购项目：67.2945万元）
采购需求：本项目拟采购一批铁骑装备（包含换发与新招首配），60辆警用电动摩托车，100辆电动自行车用于执法勤务工作，具体要求详见招标文件第四章。
采购包1：南京市公安局交通管理局2026年警用电动摩托车采购项目
采购包2：南京市公安局交通管理局 2026年警用电动自行车采购项目
采购包3：南京市公安局交通管理局 2026年铁骑装备新招首配与换发采购项目
投标人可以参与一个或多个采购包的投标，兼投兼中，本项目按照采购包1至采购包3的顺序进行评标。
[bookmark: _Hlk77845455][bookmark: _Hlk128055931]合同履行期限：
采购包1：自合同签订之日起40日历日内完成供货、安装、调试、验收等工作。
采购包2：自合同签订之日起50日历日内完成供货、安装、调试、验收等工作。
采购包3：首配与换发工作在接到采购人通知后40个日历日内供货、验收等工作，首配装备在人员实际到岗后40个日历日内完成调换。
[bookmark: _Hlk84582886]本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告或上一年度财务审计报告或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立未满六个月若无上述证明材料的可不提供）；
[bookmark: _Hlk128041996]3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
[bookmark: _Hlk169006514][bookmark: _Hlk168994408]4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
6.法律、行政法规规定的其他条件：无。
[bookmark: _Hlk128042064]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
[bookmark: _Hlk67996638][bookmark: _Hlk67648547]（三）本项目特定资格要求：
采购包1：无；
采购包2：无；
采购包3：第四章 采购项目的内容和相关技术要求等中采购包3的十、采购包3产品清单的1-6项（夏季骑行服、冬季骑行服、夏季骑行靴、冬季骑行靴、夏季骑行手套、冬季骑行手套）的生产厂家须入围公安部《人民警察服装生产企业目录(2025版)》中对应的品目供应商。（提供生产厂家目录入围证明截图并加盖投标人公章）
[bookmark: _Hlk77845490][bookmark: _Hlk77846375]三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk165968429]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Hlk77845475][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
[bookmark: _Hlk75168366][bookmark: _Hlk168491228][bookmark: _Hlk168491149][bookmark: _Hlk164960028][bookmark: _Hlk163662034][bookmark: _Hlk168492824][bookmark: _Hlk95487722]方式：投标人登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载
[bookmark: _Hlk128043211]售价：0元
[bookmark: _Hlk44579106]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Hlk44575721]2026年8月10日 09:30  （北京时间）
[bookmark: _Hlk176530129]地点：“苏采云”系统开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 公告发布媒体：本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。
2. 本项目根据中小企业划型标准属于：工业。
3. 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。
4. 集中答疑：本项目组织集中答疑，投标人代表携带加盖单位公章的法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年7月27日9时30分至10时00分，地址：南京市建邺区庐山路58号南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）五楼512会议室，联系人：张警官，联系电话：025-84429716。
[bookmark: _Hlk163569423]5. 拒绝下述投标人参加本次采购活动
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。
（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（4）投标人未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK2]6. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
[bookmark: _Hlk167286560]8. 政府采购信用承诺
[bookmark: _Hlk167286571]根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面
（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
单位名称：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
单位地址：南京市建邺区庐山路58号
联系人：张警官
联系电话：025-84429716
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏国采工程咨询有限公司
单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室
邮箱:jsgczb@sina.com
联系人：宋玮 高捷 顾诗洁
联系电话：025-83690579
3.项目联系方式
项目联系人：宋玮 高捷 顾诗洁 
电话：025-83690579  

[bookmark: _Toc7511][bookmark: _Toc176529668][bookmark: _Toc452625218]
第二章 投标人须知
一、总 则
1.适用法律
1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2.定义
[bookmark: _Hlk44576213]2.1“采购人”是指南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）。
2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
[bookmark: _Hlk44576222]2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。
[bookmark: _Hlk225955430][bookmark: _Hlk118723819][bookmark: _Hlk84583107]2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及配套服务。
3.政策功能
[bookmark: _Hlk75345706]3.1 中小企业政策
[bookmark: _Hlk77845870][bookmark: _Hlk84580649][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK49]（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。
（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Hlk66802840]3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策
（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
[bookmark: _Hlk77845906][bookmark: _Hlk163033106]（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3促进残疾人就业政策
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk77845921]（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4节能产品、环境标志产品政策 
[bookmark: _Hlk176359127]（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK12]（2）采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
（3）采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书实行优先采购，分别给予投标价2%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.5	进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.6绿色采购政策
（1）拟采购产品涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
（2）拟采购产品涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，投标人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
（3）拟采购产品涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。拟采购产品涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
（4）拟采购产品涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
3.7 本国产品支持政策
（1）本国产品应当符合以下条件：本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]（2）本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章附件，下同），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
（3）对本国产品的支持政策：本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: _Hlk223360973][bookmark: OLE_LINK45]采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时(投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）政策执行要求：投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK46]评标过程中，如发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Hlk223514161]对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策可叠加使用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
二、招标文件构成 
4.招标文件组成
4.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）评标标准
（4）采购项目的内容和相关技术要求等
（5）合同主要条款及格式
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。
4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。
4.4如招标文件中明确有核心产品，需提供核心产品品牌一览表，核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
5.招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: OLE_LINK47]5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
6.投标文件的语言、计量单位
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
7.投标文件的组成
7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。
7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Hlk176530273]8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]8.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
8.3内容包含“必须”或者“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求同样为实质性要求。
[bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670486]9. 投标货币
[bookmark: OLE_LINK63]9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: OLE_LINK60]10.响应及偏离表
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]10.1投标人须对招标文件中的技术要求与商务要求的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK52]10.2 招标文件中除了实质性要求外的技术要求与商务要求，投标人未明确列明的，则视为全部响应、无偏离。
[bookmark: _Hlk225775771]10.3 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510][bookmark: OLE_LINK27]11.投标函和开标一览表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。
[bookmark: _Hlk176879442][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: _Hlk175667315]11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
12.投标保证金
[bookmark: _Hlk68014334]12.1本项目不收取投标保证金。
[bookmark: _Hlk176182487]13.投标有效期
13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlk228970682][bookmark: _Hlk228959467]14.公开招标费用
[bookmark: _Hlk75346033][bookmark: _Hlk75346060]14.1 采购代理服务费
[bookmark: _Hlk77845966]本次采购采购代理服务费已包含在项目预算中，各采购包中标人参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率的31%计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。
[bookmark: OLE_LINK24] 代理服务费汇款信息：单位名称：江苏国采工程咨询有限公司
  银行账户：3205 0159 5536 0000 1231
  开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行
注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。
[bookmark: OLE_LINK22]14.2 专家评审费
本项目专家评审费参照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》，由采购人支付。
四、投标文件的提交
15.投标文件的提交
[bookmark: OLE_LINK1]15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定做无效投标处理。
15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的拒收
16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
17.投标文件的撤回和修改
17.1 投标文件的撤回
17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
17.2 投标文件的修改
17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
18.诚实信用
18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
19.开标
19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
[bookmark: _Hlk44576482]19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
20.评标 
20.1 评标委员会 
20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
20.2  评标程序
20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
20.2.2投标文件的资格审查
[bookmark: _Hlk81573923][bookmark: _Hlk84583325][bookmark: OLE_LINK6]资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。
20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1） [bookmark: _Hlk81314966][bookmark: _Hlk81573945]不具备招标文件中规定资格条件的；
（2） [bookmark: _Hlk77845984]未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》;
（3） [bookmark: _Hlk226017433]投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
[bookmark: OLE_LINK18]20.2.3投标文件的符合性检查
（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: _Hlk176530503][bookmark: OLE_LINK36]（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。
[bookmark: OLE_LINK7]（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：	
（1） 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
（2） 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；
（3） 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；
（4） 不具备招标文件中规定实质性要求的；
（5） 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；
（6） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
（7） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（8） [bookmark: _Hlk176185278]不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（9） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（10） 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（11） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
（12） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（13） 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内;
（14） 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
20.2.4有下列情形之一的予以废标：
（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。
20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
20.3 评标过程中的澄清
20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
[bookmark: OLE_LINK4]投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
[bookmark: _Hlk225777398]（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
[bookmark: _Hlk176184375]评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: OLE_LINK25]20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
20.4比较与评价
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
[bookmark: OLE_LINK8]20.5 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
20.5.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK33]20.5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Hlk176875986]20.6相同品牌产品的投标
单一产品采购项目，使用综合评分法的提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK11]非单一产品采购项目，核心产品在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
21.评标方法和标准
21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
22.确定中标人
[bookmark: _Hlk44576646][bookmark: _Hlk128053036]22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按车辆情况；售后服务方案；培训、指导方案三项合计优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。
投标人可以参与一个或多个采购包的投标，兼投兼中，本项目按照采购包1至采购包3的顺序进行评标。
22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23. 中标通知书
23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
23.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。
24.评标过程的保密性
24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Hlk176188663]六、签订合同
25.签订合同
25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同，采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
[bookmark: _Hlk128053131][bookmark: _Hlk134712780]25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
26.质疑
[bookmark: _Hlk135041925]26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。
26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　  （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
27.投诉
27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
[bookmark: _Toc176529669][bookmark: _Toc481057145][bookmark: _Toc2754]
第三章 评标标准
[bookmark: _Hlk44577066]采购包1评标标准
[bookmark: _Hlk176529455]本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按车辆情况；售后服务方案；培训、指导方案三项合计优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	[bookmark: _Toc14826][bookmark: _Toc176529670]序号
	评分因素
	评审标准
	分值
	类型

	[bookmark: OLE_LINK30]一、价格 30分

	1
	报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低价为评标基准价，其价格分得满分30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人价格得分=（评标基准价／该投标人报价）×30（小数点后保留两位）。
	30
	价格分

	二、商务 18分

	1
	业绩
	自2021年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准），投标人具有类似电动摩托车或电动自行车或燃油摩托车供应业绩的，每有一个业绩得3分，最多得6分。
（提供合同证明材料包含合同标的内容所在页及签字盖章页的复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供的不得分。）
	6
	客观分

	[bookmark: OLE_LINK34]2
	质保期
	投标人在本项目要求的免费质保期的基础上，承诺额外对电池、控制器、电机三个部分承诺在正常使用（电池非闲置周期超20天以上，造成电池过放），且在非人为损坏情况下，三个部分均增加免费质保服务的，每额外增加半年得2分，本项最高得6分。
（提供承诺书并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。投标人应对其承诺书的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。） 
	6
	客观分

	3
	检查与技术交流服务
	投标人承诺本项目所采购的60辆电动摩托车在向采购人交付并通过验收的6个月内，安排售后及技术人员免费到采购人指定的各车辆配发使用单位，对车辆使用情况进行检查与技术交流服务的得3分。检查与技术交流服务产生的相关人员及材料费由投标人承担，采购人不再额外支付相关费用。
（提供承诺书并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。投标人应对其承诺书的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。）
	3
	客观分

	4
	供货期
	投标人在本项目要求的在40日历日内完成供货、安装、调试、验收等工作的基础上，每减少3日历天完成供货、安装、调试、验收等工作的得1分，本项最高得3分。
（提供承诺书并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。投标人应对其承诺书的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。）
	3
	客观分

	三、技术52分

	1
	技术参数响应
	根据投标人对“第四章-四、采购包1的技术要求-（三）技术参数及配置要求”的响应情况进行评分，投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项回复，全部满足技术参数要求的得27分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标处理；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣1.5分。如有十项及以上重要指标为负偏离的影响设备性能的，本项得0分。
（技术参数条款需在《技术条款偏离表》中体现响应情况及偏离情况，要求提供证明材料的需按照参数要求提供相应的证明材料并加盖投标人公章，如不提供或不按要求提供或虚假应答则扣除相应分值。投标人应对提供的相关材料真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。）
	27
	客观分

	2
	车辆情况
	投标人对以下内容进行视频演示，评委根据投标人提供的拟投本项目的样车外观、设计、配备等方面进行综合打分。
投标人提供的警用摩托车样车设计成熟，完全符合警用车辆要求（电动摩托车前大灯及其外罩件、仪表盘及其外覆盖件需形成一体，并与车身外覆盖件自然过渡且须形成一体。整车除前后避震器系统、传动系统、刹车系统、转向车把以外，要求无裸露车架、无外露机械部件。）；整体装备已按最终供货情况进行配备齐整，边箱、尾箱、警具配置均已安装在样车，警用涂装已完成喷涂的，表显及各项功能齐备，得10分；
投标人提供的警用摩托车样车设计完善，基本符合警用车辆要求（电动摩托车前大灯及其外罩件、仪表盘及其外覆盖件需形成一体，并与车身外覆盖件自然过渡且须形成一体。整车除前后避震器系统、传动系统、刹车系统、转向车把以外，要求无裸露车架、无外露机械部件。）或样车的部分装备未能按最终供货情况进行配备，边箱、尾箱、警具配置未完全安装在样车，警用涂装未完全完成喷涂的，表显及各项功能基本齐备，得7分；
投标人提供的警用摩托车样车与外观要求稍有偏差（电动摩托车前大灯及其外罩件、仪表盘及其外覆盖件需形成一体，并与车身外覆盖件自然过渡且须形成一体。整车除前后避震器系统、传动系统、刹车系统、转向车把以外，要求无裸露车架、无外露机械部件。）或样车仅为裸车，未安装相关边箱、尾箱、警具配置，得4分；
投标人提供的警用摩托车样车外观偏差过大、各项功能配备欠缺，得1分；
未提供相关样车视频的不得分。
（视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》。未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不得超过3分钟。）
	10
	主观分

	3
	售后服务方案
	评标委员会根据投标人提供的售后服务方案、故障响应方案以及针对本项目制定的应急预案（例：紧急出勤车辆无法正常工作、车辆在执勤中突然无法正常工作等）等方面进行综合打分。
投标人网点易损消耗件齐备，故障响应迅速，故障解决方案有效且具有针对性，应急预案内容全面合理，售后人员配备齐全合理，得8分；
投标人网点常易损消耗件基本齐备，故障响应较迅速，故障解决方案基本可行但针对性不强，应急预案内容较合理，售后人员配备基本能够满足项目需求，得5分；
投标人网点易损消耗件不齐备，售后服务、故障响应、故障解决方案以及应急预案内容不全面、条理不清晰、没有针对性，售后人员配备欠缺，得2分；
未提供相关方案的不得分。
	8
	主观分

	4
	培训、指导方案
	评标委员会根据投标人提供的培训、指导方案（包括但不限于车辆使用、比赛、常态车辆检修等）进行综合打分。
培训、指导方案非常全面、合理有效且具有针对性、可行性高，得7分；
培训、指导方案内容基本能够满足项目需要，具有实际可操作性，针对性不强，得4分；
培训、指导方案内容不够全面详细、条理不清晰、没有针对性、可行性不高，得1分；
未提供相关方案的不得分。
	7
	主观分



采购包2评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按车辆情况；售后服务方案；培训、指导方案三项合计优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值
	类型

	一、价格 30分

	1
	报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低价为评标基准价，其价格分得满分30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人价格得分=（评标基准价／该投标人报价）×30（小数点后保留两位）。
	30
	价格分

	二、商务 22分

	1
	业绩
	自2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准），投标人具有电动自行车供应业绩的，每有一个业绩得2分，最多得6分。
（提供合同证明材料包含合同标的内容所在页及签字盖章页的复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供的不得分。）
	6
	客观分

	2
	质保期1
	投标人在本项目要求的免费质保期（基础质保期：电机、车架：二年）的基础上，承诺额外对本项目所有电动自行车的电机与车架每增加1年的免费质保服务的得1分，本项最高得3分。
（提供承诺书并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。投标人应对其承诺书的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。）
	3
	客观分

	3
	质保期2
	投标人在本项目要求的免费质保期（基础质保期：前叉、车圈、控制器、充电器：一年）的基础上，承诺额外对本项目所有电动自行车的前叉、车圈、控制器与充电器四项每增加1年的免费质保服务的得1分，本项最高得3分。
（提供承诺书并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。投标人应对其承诺书的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。）
	3
	客观分

	4
	整车功能检修
	投标人承诺本项目所采购的100辆电动自行车交付后30日历天或车辆行驶达到500km（以两者先到者为准）后，安排技术人员免费到采购人指定的各车辆配发使用单位，进行免费的全车螺丝紧固、刹车调试、胎压检测、线路电气排查、整车功能检修的，得2分。检查服务产生的相关人员服务费及材料费由投标人承担，采购人不再额外支付相关费用。
（提供承诺书并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。投标人应对其承诺书的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。）
	2
	客观分

	5
	故障报修
	投标人承诺在质保期内电动自行车故障报修后1小时以内响应并在24小时内提供上门维修服务的，得3分。
（提供承诺书或相关证明材料并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。投标人应对其承诺书的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。）
	3
	客观分

	6
	供货期
	投标人在本项目要求的在50日历日内完成供货、安装、调试、验收等工作的基础上，每减少3日历天完成供货、安装、调试、验收等工作的得1分，本项最高得3分。
（提供承诺书并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。投标人应对其承诺书的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。）
	3
	客观分

	7
	售后维修点
	投标人承诺中标后在车辆服务区域(玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、雨花台区)各区有不少于1家合作售后维修点的得2分。
（提供承诺书或相关证明材料并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。投标人应对其承诺书内容的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。相关证明材料包含但不限于售后维修点与投标人的合作协议或售后维修点授权书或同品牌的经营销售门店；合作售后维修点现场实际照片及合作售后维修点的营业执照并加盖投标人公章，合作售后维修点位置以营业执照地址为准。）
	2
	客观分

	三、技术48分

	1
	技术参数响应
	根据投标人对“第四章-八、采购包2的技术要求-（三）产品技术指标”的响应情况进行评分，投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项回复，全部满足技术参数要求的得20分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标处理；其他参数，有一项负偏离扣2分，扣完为止。如有五项及以上其他参数为负偏离的影响设备性能的，本项得0分。
（技术参数条款需在《技术条款偏离表》中体现响应情况及偏离情况，要求提供证明材料的需按照参数要求提供相应的证明材料并加盖投标人公章，如不提供或不按要求提供或虚假应答则扣除相应分值。投标人应对提供的相关材料真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。）
	20
	客观分

	2
	车辆情况
	投标人对以下内容进行视频演示，评委根据投标人提供的拟投本项目的样车外观、设计、配备等方面进行综合打分。
投标人提供的警用电动自行车样车设计成熟，巡逻实用性强；整体装备已按最终供货情况进行配备齐整，尾箱、警具配置均已安装在样车，警用涂装已完成喷涂的，表显及各项功能齐备，得10分；
投标人提供的警用电动自行车样车设计完善，具有切实巡逻实用性；样车的部分装备未能按最终供货情况进行配备，尾箱、警具配置未完全安装在样车，警用涂装未完全完成喷涂的，表显及各项功能基本齐备，得7分；
投标人提供的警用电动自行车样车设计、巡逻实用性有欠缺；样车仅为裸车，未安装相关尾箱、警具配置，得4分；
投标人提供的警用电动自行车样车外观偏差过大、各项功能配备欠缺，得1分；
未提供相关样车视频的不得分。
（视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》。未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不得超过3分钟。）
	10
	主观分

	3
	售后服务方案
	评标委员会根据投标人提供的售后服务方案、故障响应方案以及针对本项目制定的应急预案（例：紧急出勤车辆无法正常工作、车辆在执勤中突然无法正常工作等）等方面进行综合打分。
投标人网点易损消耗件齐备，故障响应迅速，故障解决方案有效且具有针对性，应急预案内容全面合理，售后人员配备齐全合理，得9分；
投标人网点常易损消耗件基本齐备，故障响应较迅速，故障解决方案基本可行但针对性不强，应急预案内容较合理，售后人员配备基本能够满足项目需求，得6分；
投标人网点易损消耗件不齐备，售后服务、故障响应、故障解决方案以及应急预案内容不全面、条理不清晰、没有针对性，售后人员配备欠缺，得3分；
未提供相关方案的不得分。
	9
	主观分

	4
	培训、指导方案
	评标委员会根据投标人提供的培训、指导方案（包括但不限于车辆使用、常态车辆检修等）进行综合打分。
培训、指导方案非常全面、合理有效且具有针对性、可行性高，得9分；
培训、指导方案内容基本能够满足项目需要，具有实际可操作性，针对性不强，得6分；
培训、指导方案内容不够全面详细、条理不清晰、没有针对性、可行性不高，得3分；
未提供相关方案的不得分。
	9
	主观分





采购包3评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按上门量体方案；供货方案；售后服务方案三项合计优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值
	类型

	一、价格 30分

	1
	报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低价为评标基准价，其价格分得满分30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人价格得分=（评标基准价／该投标人报价）×30（小数点后保留两位）。
	30
	价格分

	二、商务 21分

	1
	业绩
	自2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准），投标人具有类似警用装备供应业绩的，每有一个业绩得2分，最多得6分。
（提供合同证明材料及合同服务期内对应的任意一期付款发票或转账凭证的复印件，合同证明材料包含合同标的内容所在页及签字盖章页的复印件并加盖投标人公章，合同标的内容需包含骑行服及骑行靴。如合同标的内容名称与本项要求不一致的，需额外提供所供标的内容的实际照片及相关检测报告。发票中购买方信息应与合同中甲方名称一致。同一个甲方单位的多个合同不重复计分。未提供或未按要求提供的不得分。）
	6
	客观分

	2
	检测报告
	投标人提供本次采购包3的六项装备（夏季骑行服、夏季骑行靴、夏季骑行手套、冬季骑行服、冬季骑行靴、冬季骑行手套）由第三方检测机构出具的检测报告，每提供一个装备的检测报告得2分，本项最高得12分。检测报告中检测项应按照“2025式警服系列品种技术标准（草案）”中型式检验要求进行全项检测，如必检项目有遗漏或不符合/未通过，该装备的检测报告不得分。
（提供检测报告复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供的不得分。）
	12
	客观分




	3
	供货期
	投标人在本项目要求的在首配与换发工作在接到采购人通知后40个日历日内供货、验收等工作，首配装备在人员实际到岗后40个日历日内完成调换
的基础上，每减少3日历天完成首配与换发工作、首配装备调换工作等工作的得1分，本项最高得3分。
（本采购包的供货期为首配与换发工作在接到采购人通知后40个日历日内供货、验收等工作，首配装备在人员实际到岗后40个日历日内完成调换。首配与换发的供货期与调换首配装备的时间需保持一致。时间不一致的，本项不得分。）
（提供承诺书并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。投标人应对其承诺书的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。）
	3
	客观分

	三、技术49分

	1
	技术参数响应
	根据投标人对“第四章-十二、采购包3的技术要求-（二）夏季头盔、（五）春秋骑行服-上衣、（六）春秋骑行服-裤子、（八）冬季头盔”的响应情况进行评分，投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项回复，全部满足技术参数要求的得21分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标处理；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣1.5分；其他参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。如有十项及以上指标或参数为负偏离的影响设备性能的，本项得0分。
（技术参数条款需在《技术条款偏离表》中体现响应情况及偏离情况，要求提供证明材料的需按照参数要求提供相应的证明材料并加盖投标人公章，如不提供或不按要求提供或虚假应答则扣除相应分值。投标人应对提供的相关材料真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。）
	21
	客观分

	2
	冬季骑行服样品
	投标人对以下内容进行视频演示，评委根据投标人提供的拟投本项目的冬季骑行服的款式、材质、做工及性能等方面进行综合打分。
样品款式端庄大气，抗变形能力高，整体结实耐用、舒适性高，整体配备齐整，各项功能齐备、操作方便的得6分；
样品款式端庄，抗变形能力有限，整体结实、有一定的耐磨损性，整体配备基本满足需求，各项功能基本齐备，有基本的可操作性，的得4分；
样品款式简单，结构偏软，整体舒适性有限，实用性较差的得2分；
未提供相关冬季骑行服样品视频的不得分。
（视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》。未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不得超过3分钟。）
	6
	主观分

	3
	冬季骑行靴样品
	投标人对以下内容进行视频演示，评委根据投标人提供的拟投本项目的冬季骑行靴的款式、材质、做工及性能等方面进行综合打分。
样品款式端庄大气，整体结实耐用、舒适性高，整体配备齐整，各项功能齐备、操作方便的得6分；
样品款式端庄，整体结实、有一定的耐磨损性，整体配备基本满足需求，各项功能基本齐备，有基本的可操作性，的得4分；
样品款式简单，整体舒适性有限，实用性较差的得2分；
未提供相关冬季骑行靴样品视频的不得分。
（视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》。未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不得超过3分钟。）
	6
	主观分

	4
	上门量体方案
	评标委员会根据投标人提供的上门量体方案进行综合打分。
方案科学合理、切实可行且针对性强，上门量体响应迅速，量体数据全面细致的得6分；
方案合理，具有实际可行性及针对性，能够及时上门量体，量体数据基本齐全的得4分；
方案有欠缺，上门量体响应迟缓，量体数据残缺较多，需要多次复核，项目实施效果有欠缺的得2分；
未提供方案的不得分。
	6
	主观分

	5
	供货方案
	评标委员会根据投标人提供的供货方案进行综合打分。
供货方案合理可行，供货措施全面细致，货源调配、运输时效、应急保障等环节考虑充分，内容针对性、可行性强，能把握重点、难点的得5分；
供货方案安排合理，满足项目开展需要，供货措施虽有不足，但具有实际可行性的，得3分；
供货方案内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差的得1分；
未提供方案不得分。
	5
	主观分

	6
	售后服务方案
	评标委员会根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于供应服装调换的响应时间、售后服务收费、免费质保时间、响应反馈时间等内容）进行综合打分。
保障措施内容完整、思路清晰，能把握重点、难点，应急处理方案响应及时、措施有效，能快速解决突发问题的得5分；
保障措施内容片面，有瑕疵和轻微偏差，应急处理方案可有效解决突发问题，响应机制具有实际可操作性的得3分；
保障措施偏离项目特点和要求，有明显的缺陷和错误，应急处理方案响应延迟明显，响应机制内容笼统没有针对性的得1分；
未提供方案的不得分。
	5
	主观分





[bookmark: _Toc8808][bookmark: _Toc481057147]第四章 采购项目的内容和相关技术要求等
[bookmark: _Hlk66377641][bookmark: _Hlk176529481][bookmark: _Toc176529671]一、项目名称
南京市公安局交通管理局2026年铁骑装备新招首配与换发、警用电动摩托车、警用电动自行车采购项目
二、采购包1产品清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	警用电动摩托车
	60
	辆
	


注：采购人仅接受各投标人提供一种型号的电动两轮摩托车，不接受多种型号、价格的投标方案。
三、采购包1的供货期
自合同签订之日起40日历日内完成供货、安装、调试、验收等工作。
四、采购包1的技术要求
★（一）质量要求
所投货物应符合中华人民共和国GB/T 24157-2017、GB/T 36672-2018、GB/T 24158-2018、GB/T 24156-2018、GB/T 37338-2019、GB 24155-2020、GB/T 44852-2024等有关规范和安全要求。
所投警用摩托车必须是工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》中列明的电动两轮摩托车。（提供工信部网站查询截图或《道路机动车辆生产企业及产品公告》名单中截图并加盖投标人公章，截图中车辆型号应与本项目拟投产品型号一致。未提供或未按要求提供的按无效投标处理。）
（二）整体要求
为满足长时间警用巡逻执勤使用场景及展示人民警察形象，以及符合警用车辆端庄大气之要求，电动摩托车前大灯及其外罩件、仪表盘及其外覆盖件需形成一体，并与车身外覆盖件自然过渡且须形成一体。整车除前后避震器系统、传动系统、刹车系统、转向车把以外，要求无裸露车架、无外露机械部件。不接受越野车款式、坐姿前趴的公路赛车款式、简易裸架车款式。
边箱与尾箱要求美观，与整车造型协调，具有一定承载能力。
车辆警用涂装由投标人根据警用摩托车特点设计，设计合理，美观大方，包含警白底色及反光标识及文字。中标后，采购人可根据实际情况进行适当调整。最终供货的涂装样式以采购人实际要求为准。
（三）技术参数及配置要求 
	序  号
	名  称
	参  数  要  求

	1
	▲电机额定功率
	≥6500W

	2
	▲最高时速
	≥110km/h

	3
	▲续航里程
	工况续航≥130km

	4
	★电池类型
	锂电池

	5
	▲电池规格
	单组电池≥72V 60AH

	6
	▲整备质量（不含警灯警具及加装设备）
	≤175kg

	7
	▲尺寸参数
	≥长1950mm*≥宽750mm*≥高1150mm

	8
	▲离地间隙
	≥135mm

	9
	★刹车系统
	前轮盘式制动，后轮盘式制动

	10
	▲ABS系统
	前后双通道ABS防抱死系统

	11
	▲后轮胎规格
	10英寸及以上

	12
	▲充电方式
	同时满足220V市电及国标交流充电桩

	13
	▲轮胎配置
	前轮后轮均为真空胎

	14
	▲动力模式
	至少两种动力输出模式选择

	15
	▲倒车助力
	具有倒车功能

	16
	▲胎压监测
	实现胎压监测功能

	17
	▲前后避震装置
	前后液压式避震器

	18
	▲蓝牙音响
	实现蓝牙音响扩放功能

	19
	▲边撑感应
	边撑落下，车辆无法通过电子油门加速

	20
	▲边箱配置
	配置双侧边箱一对，主体材质为ABS或铝合金。单只容量≥23L。

	21
	▲尾箱配置
	配置后尾箱一只，主体材质为ABS或铝合金。容量≥39L。

	22
	▲警具配置
	车辆前部需加装LED高亮红蓝警灯一组，大功率警用喇叭一对（带有线麦克风）；车辆后部尾箱下端左右两侧需加装LED高亮红蓝警灯一组；牌照框上部LED条式警灯一组；尾箱右侧需安装伸缩警灯一只。

	23
	▲警用涂装
	涂装采用3M高强度反光晶格贴膜制作


本项1-10项需提供国家工信部公告页或车辆检测报告等相关材料并加盖投标人公章，证明材料需能体现相关参数。11-23项需提供承诺书或实际照片并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟。第12项还需额外提供电动摩托车在各种充电模式下的充电时长的说明并加盖投标人公章，说明格式自拟。
（四）参照图片


以上图片为燃油摩托车，仅供投标人参考车辆外观等内容。
★五、采购包1的商务要求
（一）实施要求
1.投标人应提供全新的、符合采购人提出的有关质量标准的货物，电池、电机、车架、前叉、车圈、控制器、充电器等零配件均应为厂商原装。
2.投标人提供货物的运输、拆卸、现场安装、调试、上牌等服务，相关费用均已包含在投标报价中，采购人不再额外支付。
3.投标人就货物的安装、启动、运行及维护等对采购人的相关工作人员进行免费培训，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
（二）上牌要求
采购人依照相关政策法规提供上牌所需材料，投标人全面配合并协助采购人办理登记上牌。
（三）验收要求
货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件不符，采购人有权限根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
（四）质保要求
1.质保期
提供不低于2年整车的质保期，在质保期不限行驶里程免费按原厂商标准提供维护。质保期自标的物验收合格并交付使用之日算起。
所购货物按中标人投标承诺提供免费维护和质量保证，相关费用均已包含在投标报价中，采购人不再额外支付。
2.售后服务
质保期内产品的一切质量问题，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。质保期外的货物维修和维护应由采购人负责。
3.故障报修响应时间
投标人应提供7×24小时维修与救援抢修服务，保证随时有人接听电话。质保期内提供项目所在地救援抢修30分钟内予以响应，2小时内到达现场。
（五）报价要求
投标人的投标单价及总价应包含所需货物的价格、包装费、运杂费（运抵采购人指定地点）、运输保险费、检验费、利润、税金、及投标人认为需要的其他费用（不含保险费）等，直至交付采购人所需要的各种费用。无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，结算时不予调整。
六、采购包2产品清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	警用电动自行车
	100
	辆
	


注：采购人仅接受各投标人提供一种型号的两轮电动自行车，不接受多种型号、价格的投标方案。
七、采购包2的供货期
自合同签订之日起50日历日内完成供货、安装、调试、验收等工作。
八、采购包2的技术要求
★（一）质量要求
所投货物应符合GB 17761-2024《电动自行车安全技术规范》、GB 42295-2022《电动自行车电气安全要求》及第1号修改单、GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》及第1号修改单等有关规范和安全要求。
所投警用电动自行车需通过CCC认证。（提供《强制性产品认证证书》（CCC证书）复印件并加盖投标人公章。未提供或未按要求提供的按无效投标处理。）
（二）整体要求
为满足长时间警用巡逻执勤使用场景及展示人民警察形象，以及符合警用车辆端庄大气之要求。
尾箱要求美观，与整车造型协调，具有一定承载能力。
车辆及头盔警用涂装由投标人根据警用电动车特点设计，设计合理，美观大方，包含警白底色及反光标识及文字。中标后，采购人可根据实际情况进行适当调整。最终供货的涂装样式以采购人实际要求为准。
（三）产品技术指标
	配置/参数名称
	配置/参数要求

	整车主要技术参数

	★整车高度（除后视镜及后视镜连接杆外）
	≤1100mm

	★车体宽度（除车把、脚蹬、后视镜及后视镜连接杆外）
	≤400mm

	★前后轮中心距
	≤1250mm

	★鞍座高度
	≥635mm

	★鞍座长度
	≤350mm

	★最高设计车速
	≤25km/h

	其他要求

	续行里程
	≥80km

	蓄电池容量
	≥24AH

	百公里电耗
	≤1.4kWh/100km

	标称电压
	≤48V

	电动机主要技术参数
	标称功率≤400W

	充电器
	配备原厂专用充电器，具备过压、过流、充满自停、防漏电多重保护等功能，适配原车蓄电池使用。

	刹车
	前后刹车装置采用前后分体独立制动结构，刹车联动尾灯点亮。

	减震
	车辆前后全部配置套筒油阻尼式液压减震器，内置弹簧油压双重缓冲结构。

	灯光系统
	LED全套灯光高位转向、集成一体式尾灯、尾转向灯、刹车制动灯，防水防尘。

	红蓝警用爆闪警示灯
	有

	车载蓝牙智能控制系统
	有

	防盗系统
	有

	带护杠
	有

	尾箱
	配置后尾箱一只，主体材质为PP材质。容量≥20L。

	警用涂装
	涂装采用3M高强度反光晶格贴膜制作


本项整车主要技术参数需提供国家工信部公告页或车辆检测报告或产品合格证等相关材料并加盖投标人公章，证明材料需能体现相关参数。其他要求中续行里程需提供承诺书并加盖投标人公章，其余参数需提供承诺书或实际照片或车辆检测报告并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟。
★九、采购包2的商务要求
（一）实施要求
1.投标人应提供全新的、符合采购人提出的有关质量标准的货物，电池、电机、车架、前叉、车圈、控制器、充电器等零配件均应为厂商原装，头盔应符合相关质量标准。
2.投标人提供货物的运输、拆卸、现场安装、调试、上牌等服务，相关费用均已包含在投标报价中，采购人不再额外支付。
3.投标人就货物的安装、启动、运行及维护等对采购人的相关工作人员进行免费培训，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
（二）上牌要求
采购人全面配合，按相关政策法规需要提供所需材料，由投标人协助办理登记上牌。
（三）验收要求
货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件不符，采购人有权限根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
（四）质保要求
1.基础质保期
基础质保期：1、电机：二年；2、车架：二年；3、前叉：一年；4、车圈：一年；5、控制器：一年；6、充电器：一年；7、电池：一年。所购货物按中标人投标承诺提供免费维护和质量保证，相关费用均已包含在投标报价中，采购人不再额外支付。
在质保期不限行驶里程免费按原厂商标准提供维护。质保期自标的物验收合格并交付使用之日算起。
（上述基础质保期的要求需提供承诺书并加盖采购人公章，承诺书内容式自拟。未提供或未按要求提供的按无效投标处理。）
2.售后服务
质保期内产品的一切质量问题，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。质保期外的货物维修和维护应由采购人负责。
3.故障报修响应时间
投标人应提供7×24小时维修与救援抢修服务，保证随时有人接听电话。
4.车辆服务区域
玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、雨花台区。
（五）报价要求
投标人的投标单价及总价应包含所需货物的价格、包装费、运杂费（运抵采购人指定地点）、运输保险费、检验费、利润、税金、及投标人认为需要的其他费用等（和保险费），直至交付采购人所需要的各种费用。无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，结算时不予调整。
十、采购包3产品清单
	序号
	装备名称
	单位
	数量
	其中
	单价最高限价（元）
	备注

	
	
	
	
	男
	女
	
	

	1
	夏季骑行服
	套
	70
	69
	1
	1005.9
	

	2
	冬季骑行服
	套
	25
	24
	1
	1890
	核心产品、
主要产品

	3
	夏季骑行靴
	双
	305
	297
	8
	525
	

	4
	冬季骑行靴
	双
	74
	74
	0
	630
	

	5
	夏季骑行手套
	套
	70
	69
	1
	92.4
	

	6
	冬季骑行手套
	套
	70
	69
	1
	123.9
	

	7
	春秋骑行服
	套
	74
	74
	0
	1522.5
	

	8
	夏季头盔
	顶
	26
	26
	0
	315
	

	9
	冬季头盔
	顶
	26
	26
	0
	525
	

	10
	2026年拟新招录首配
	套
	30
	30
	0
	6629.7
	


注：
1.2026年拟新招录首配包含本清单中1-9项所有装备。
2.产品清单中数量为预计数量，实际供货数量以采购人通知为准。
3.投标人所投产品的单价，不得超过该品目的单价限价，否则按无效投标处理。
十一、采购包3的供货期
首配与换发工作在接到采购人通知后40个日历日内供货、验收等工作，首配装备在人员实际到岗后40个日历日内完成调换。
十二、采购包3的技术要求
（一）夏季骑行服
1.款式图片：

2.技术需求（执行技术标准）：中华人民共和国公安部发布的《警服 摩托车夏骑行服》（草案）
（二）夏季头盔
1.示意图及设计图如下（图片仅供参考）：



2.技术要求及标准：
（1）头盔式样：头盔由壳体、缓冲层、佩戴装置、护目镜等组成，头盔式样为半盔，适合夏季使用。
▲（2）头盔外壳材料：材料使用ABS，厚度为3.3±1mm。（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
（3）缓冲层为可发性聚苯乙烯泡沫塑料（简称EPS），厚度为8mm～50mm。
（4）防护衬垫材质为PU-FOAM（发泡海绵）、绦纶。
▲（5）头盔吸收碰撞能量性能：在高温、低温和水浸条件下，加速度峰值不超过300g；加速度超过150g的作用时间应小于4ms。在检验中壳体应保持完整无损，不得出现裂口。（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
（6）头盔镜片材料：满足透光性能和冲击强度性能的聚碳酸酯（简称PC）材料制成，护目镜的可见光透过率＞85%。
（7）头盔镜片视野指标：水平能见度≥105°,上部能见度≥7°，下部能见度≥45°。
（8）头盔内部的通风：头盔前部、顶部有进气口，后部有排气口。可在头盔内部形成空气流通。
（9）盔内胆材料：使用透气排汗面料缝制，内胆能够拆卸清洗，具有抗菌除异味功能。
（10）防护衬垫上预留耳机凹槽，以便安装警用通讯系统。
▲（11）头盔需通过GA 295-2001《警用摩托车头盔》。（提供由第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
★（12）头盔需通过CCC认证。（提供《强制性产品认证证书》（CCC证书）复印件并加盖投标人公章。未提供或未按要求提供的按无效投标处理。）
（三）夏季骑行靴
1.款式图片：


2.技术需求（执行技术标准）：中华人民共和国公安部发布的《警鞋 摩托车骑行靴》（草案）
（四）夏季骑行手套
1.款式图片：

2.技术需求（执行技术标准）：中华人民共和国公安部发布的《警用服饰 摩托车夏骑行手套》（草案）
（五）春秋骑行服-上衣
1.示意图及设计图如下（图片仅供参考）：











2.技术要求及标准：
（1）上衣主面料：荧光黄色尼龙牛津布，局部镶拼摩托车专用考杜拉黑色尼龙牛津布。
（2）上衣荧光黄色主面料质量标准如下：
①甲醛含量（执行标准GB/T2912.1-2009）实测值：未检出；
②pH值（执行标准GB/T7573-2009）4.0≤实测值≤9.0；
③异味（执行标准GB18401-2010），实测值：无异味；
④可分解致癌芳香胺染料(24种)（执行标准GB/T17592-2024，GB/T23344-2009），实测值：无上述成分检出；
▲⑤耐水色牢度（执行标准GB/T5713-2013），变色级别≥4级；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
▲⑥耐酸汗渍色牢度（执行标准GB/T3922-2013），变色级别≥4级；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
▲⑦耐碱汗渍色牢度（执行标准GB/T3922-2013），变色级别≥4级；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
⑧耐干摩擦色牢度（执行标准GB/T3920-2008），沾色级别≥4级；
⑨面料单位面积调湿质量（执行标准GB/T4669-2008方法5），单位面积调湿质量为235g/m²±5g；
⑩断裂强力（执行标准GB/T3923.1-2013），经向≥1800牛顿（N），纬向≥1200牛顿（N）；
▲⑪耐光色牢度≥5级（执行标准GB/T8427-2019方法3，5级蓝标）；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
▲⑫撕破强力（执行标准GB/T3917.1-2009），经向≥100牛顿（N），纬向≥70牛顿（N）；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
⑬拒水性（执行标准GB/T4745-2012），拒水性≥4级；
⑭透湿性（执行标准GB/T12704.1-2009）透湿性≥900g/(m²•24h)。
（3）上衣反光晶格带：服装的前胸、后背、袖口位置各平行放置两条银色反光晶格带，上方晶格带宽度为5cm，下方晶格带宽度为2.5cm。
▲（4）上衣护具：服装的肩部、肘部及背部需要安置护具，护具需要具有吸能作用，护具需要能够拆卸，护具质量标准如下。
①护肩、护肘符合GB/T 24278-2019性能标准；
②护背符合GB/T 24278-2019性能标准。
（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
（5）魔术贴要求：扣合强力（离合5000次）（N/c㎡）≥15（FZ/T66315-1995），揭开强力（离合5000次）（N/cm）≥0.6（FZ/T66315-1995）。
（6）上衣双侧腰部需开叉，在下摆处用魔术贴固定。
（六）春秋骑行服-裤子
1.示意图及设计图如下（图片仅供参考）：

2.技术要求及标准：
（1）裤子主体面料：加厚型弹力面料。面料颜色为藏青色。
（2）裤子主面料质量标准如下：
①甲醛含量（执行标准GB/T2912.1-2009），实测值：未检出；
②pH值（执行标准GB/T7573-2009），4.0≤实测值≤9.0；
③异味（执行标准GB18401-2010），实测值：无异味；
④可分解致癌芳香胺染料(24种)（执行标准GB/T17592-2024，GB/T23344-2009），实测值：无上述成分检出；
▲⑤耐水色牢度（执行标准GB/T5713-2013），变色级别≥4级；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
⑥耐酸汗渍色牢度（执行标准GB/T3922-2013），变色级别≥4级；
⑦耐碱汗渍色牢度（执行标准GB/T3922-2013），变色级别≥4级；
▲⑧耐干摩擦色牢度（执行标准GB/T3920-2008），沾色级别≥4级；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
⑨面料单位面积调湿质量（执行标准GB/T4669-2008方法5），单位面积调湿质量为385g/m²±5g；
⑩断裂强力（执行标准GB/T3923.1-2013），经向≥1800牛顿（N），纬向≥1300牛顿（N）；
▲⑪耐光色牢度≥5级（执行标准GB/T8427-2019方法3，5级蓝标）；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
⑫撕破强力（执行标准GB/T3917.1-2009），经向≥100牛顿（N），纬向≥100牛顿（N）；
⑬拒水性（执行标准GB/T4745-2012），沾水等级≥3级；
⑭透湿量（洗后）（执行标准GB/T12704.1-2009洗干方式：5×5A，F），透湿量≥9800g/(m²•24h)；
⑮吸水率（洗后）（执行标准GB/T21655.1-2023条款8.1洗干方式：5×5A，F），吸水率≥150%；
⑯芯吸高度（洗后）（执行标准FZ/T01071-2008洗干方式：5×5A，F），芯吸高度≥170mm；
⑰蒸发速率（洗后）（GB/T21655.1-2023条款8.3洗干方式：5×5A，F），蒸发速率≥0.16g/h；
⑱防紫外线性能（执行标准GB/T18830-2009），紫外线防护系数（UPF）≥50。
（3）裤子膝部，胯部，臀部需要使用凯夫拉纤维混合弹力纤维织成的弹力耐磨布进行加固；
弹力耐磨布的要求如下：
①克重：380g±10%g/m²；
②断裂强力（执行标准GB/T3923.1-2013条样法），经向≥2700牛顿（N），纬向≥1700牛顿（N）；
③撕破强力（执行标准GB/T 3917.3-2025撕裂法），经向≥600牛顿（N），纬向≥500牛顿（N）；
④耐磨性测试（执行标准GB/T21196.2-2007马丁代尔法）耐磨性≥110000转。
（4）裤子的版型：小脚口马裤式样，脚口开叉，装有拉链。
▲（5）裤子护具：裤子的膝盖与臀部双侧需要安置护具，护具需要具有吸能作用，护具需要能够拆卸，护具质量标准如下：
护膝需符合GB/T 24278-2019性能标准；
护臀需符合GB/T 24278-2019性能标准；
（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
（6）裤子的腰部需要有能够调节腰围松紧的装置。
（7）腰节内部两侧各安装一段防滑带，防滑带尺寸为13cm×2.5cm。
（8）裤子的脚口处需要安装橡筋圈踏脚。
（七）冬季骑行服
1.款式图片：

2.技术需求（执行技术标准）：中华人民共和国公安部发布的《警服 摩托车冬骑行服》（草案）

（八）冬季头盔
1.示意图及设计图如下（图片仅供参考）：




2.技术要求及标准：
（1）头盔式样：头盔需为全罩式头盔，并具有可揭面设计，揭面后使头盔成为半罩式头盔。
▲（2）头盔外壳材料：材料使用ABS，防护衬垫材料是聚苯乙烯泡沫塑料。（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
（3）头盔镜片防雾功能：头盔镜片具有防雾功能。
▲（4）头盔内置墨镜片系统。墨镜片能够由头盔盔体上的开关操作打开。（提供彩页证明或相关照片并加盖投标人公章。）
（5）镜片透过率＞85%。
（6）头盔内部的通风：头盔在前部有进风口，在盔体后部有出风口。可在头盔内部形成空气流通。
（7）头盔内胆材料：头盔内胆使用透气排汗面料缝制，内胆能够拆卸清洗。
（8）头盔防护衬垫上预留耳机凹槽，以便安装警用通讯系统。
▲（9）头盔需通过GA 295-2001《警用摩托车头盔》。（提供由第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
★（10）头盔需通过CCC认证。（提供《强制性产品认证证书》（CCC证书）复印件并加盖投标人公章。未提供或未按要求提供的按无效投标处理。）
（九）冬季骑行靴
1.款式图片：

2.技术需求（执行技术标准）：中华人民共和国公安部发布的《警鞋 摩托车骑行靴》（草案）
（十）冬季骑行手套
1.款式图片：

2.技术需求（执行技术标准）：中华人民共和国公安部发布的《警用服饰 摩托车冬骑行手套》（草案）
★十三、采购包3的商务要求
（一）售后服务要求
1.量体服务要求：在采购人约定的时间里，免费负责为采购人提供上门一对一量衣服务，为警员量体裁衣和统计型号，按实际量取的尺寸制作。如警员因特殊原因未能在指定时间内及时到场参加量体，则采购人有权为其另行安排量体时间。上门量体覆盖率为100%，量体需提前两到三天告知采购人联系人。
2.质量保证：免费质保期3年，自验收合格之日起计算。
3.提供 7×24 小时的应急服务受理。
4.投标人供货时，免费送货上门，免费调换或修改直至每个警员获得合身的尺码（包含特大、特小等特殊身型）。
5.本项目因2026年拟新招人员尚未到位，中标人在供货时按照10套男士175cm身高尺寸、10套男士180cm身高尺寸、10套男士185cm身高尺寸随换发装备一并供货，首配装备在人员实际到岗后40个日历日内完成调换。
6.发货：服装制作完毕后中标人应将2025式警服系列品种技术标准（草案）要求包装配送，如2025式警服系列品种技术标准（草案）未提出相关要求的，中标人应确保分发方便、无误，并负责及时将服装成品送达采购人指定地点，运输费用和运输过程中发生的损耗全部由中标人承担。
7.返修：服装到货后如发现有不合适的服装、材料或加工质量问题，中标人应负责5日内安排量体师进行回访，对不满意的服装当即免费安排保修、包换，返修合格率保证达到100%。
8.后续补单：采购人如已制作服装因污损、丢失、变形、变色等原因需要重新制作的，中标人在中标后须在接到采购人通知一周内完成上门量体，量体后30天内完成服装制作、并送货到指定地址，并确保新做服装与原先服装颜色、品质保持一致。
9.质检报告：签合同之前，中标人须向采购人提供权威检测机构出具的所投所有产品的合格质检报告。采购人在质保期间有权随机抽查，如抽查中发现产品质检不合格，中标人需无条件更换相关产品，情节严重者采购人有权取消其中标资格。质保期内如出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。
（二）报价要求
投标人的投标单价及总价应包含所需货物的价格、包装费、运杂费（运抵采购人指定地点）、运输保险费、检验费、利润、税金、及投标人认为需要的其他费用等，直至交付采购人所需要的各种费用。无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，结算时不予调整。
（三）其他要求
投标人应承诺实际供应的产品清单1-6项（夏季骑行服、冬季骑行服、夏季骑行靴、冬季骑行靴、夏季骑行手套、冬季骑行手套）的生产厂家与投标文件中提供的生产厂家一致。
（提供承诺书并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟，未提供或未按要求提供的按无效投标处理。投标人应对其提供的承诺书真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。）
十四、付款方式（适用于采购包1、2、3）
1.本项目按实结算。
2.合同签订后 10 天内，采购人向中标人支付合同总价30%的预付款；
3.中标人按采购人要求交货验收合格后，采购人向中标人支付合同价的40%。
4.经结算审计后，在审计结束后60 天内，按审计金额付清尾款；
5.经采购人审核后，根据审定的结算报告，如果核减金额超出送审金额5%（含）时，则审计费用（依据采购人与审定单位签订的合同为准）全部由中标人承担，并在货款中扣减；核减率5%以下的由采购人承担。
6.本项目如需政府审计或备案，则最终结算价以审计机关结论为准，采购人将根据最终结算价调整付款基数，中标人应无条件配合。
十五、履约保证金（适用于采购包1、2、3）
双方约定履约保证金金额为各采购包合同金额的10%，签订合同前以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金。保函有效期至审计结束，该履约保函作为中标人严格履行本合同的担保。在规定时间内，中标人无法提交履约保函或履约保函内容不符合招标文件约定的，视为中标人拒绝与采购人签订合同。至审计结束期间，中标人没有出现招标文件及合同规定的违约情形，履约保函至有效期满后自动失效。


本章节加“★”内容为实质性要求，需在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》中明确响应，要求提供证明材料的需按照相关要求提供相应的证明材料复印件并加盖投标人公章，投标人未对实质性要求明确响应或有负偏离或未按照相关要求提供相应的证明材料的，按无效响应处理。



第五章 合同主要条款及格式





[bookmark: _Toc12929]政府采购合同
 




合同编号 ：          
项目名称 ：          
采购人（甲方） ：       
中标人（乙方） ：       
签订日期 ：          
         
 


[bookmark: _Hlk66377681][bookmark: _Toc176529672]合同编号：
政府采购计划号：

	采购人（以下称甲方）：
	中标人（以下称乙方）：

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。
第一条 项目说明
受甲方委托，采购代理机构于X年X月X日组织了            （采购单位）所需         （项目名称）的采购，经评委认真严格地评审，确定由乙方中标。
第二条 合同条款
合同由买卖双方签订，并依据项目编号：            招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意卖出下列设备及服务。
1.设备名称、型号规格、数量及服务内容                              
详见文件技术规格、参数及其他要求。
2.合同总价（大写）：                        。
2.1 合同总价包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）及乙方认为需要的其他费用等。
2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
3.交付使用时间：                       。 
4.收货人：                       。 
5.交货地点：甲方指定地点。
6.设备的制造应符合国家标准或规范并达到甲方采购要求和乙方投标承诺的标准，据此验收。
7.包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
8.甲方付款方式及期限：
（1）本项目按实结算。
（2）合同签订后 10 天内，甲方向乙方支付合同总价30%的预付款；
（3）乙方按甲方要求交货验收合格后，甲方向乙方支付合同价的40%。
（4）经结算审计后，在审计结束后60天内，按审计金额付清尾款；
（5）经甲方审核后，根据审定的结算报告，如果核减金额超出送审金额5%（含）时，则审计费用（依据甲方与审定单位签订的合同为准）全部由乙方承担，并在货款中扣减；核减率5%以下的由甲方承担。
（6）本项目如需政府审计或备案，则最终结算价以审计机关结论为准，甲方将根据最终结算价调整付款基数，乙方应无条件配合。
9.验收
甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的产品和服务不符合文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。
10.质保期及售后服务
10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期至少为   年，自验收合格起计算。
10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，   小时内响应，并在    小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
11.技术资料
按第四章采购需求中的要求提供相关资料。
12.乙方的违约责任
12.1 乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿。
12.2 乙方逾期交付（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。逾期超过 30 日历天的，甲方有权解除合同。
12.3 乙方不能交付或不能完成合同，乙方双倍返还甲方已支付的货款。
12.4 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交付或不能完成合同处理。
12.5 乙方未按合同约定提供相关售后服务的，按合同总价的1%偿付违约金/次。
13.甲方的违约责任：甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件等，乙方交付时间顺延。
14.乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。
15.乙方在设备安装、调试过程中，甲方提供必要的条件和配合。
16.甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由乙方负责。
第三条 合同的变更和终止
1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第四条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第五条 履约保证金
双方约定履约保证金金额为合同金额的10%，签订合同前以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金。保函有效期至审计结束，该履约保函作为乙方严格履行本合同的担保。在规定时间内，乙方无法提交履约保函或履约保函内容不符合招标文件约定的，视为乙方拒绝与甲方签订合同。至审计结束期间，乙方没有出现招标文件及合同规定的违约情形，履约保函至有效期满后自动失效。
第六条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2.在诉讼期间，本合同应继续履行。
第七条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第八条 合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
（以下无正文）
	甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	法定代表人或委托代理人：
	法定代表人或委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	日期： 年 月 日
	日期： 年 月 日







第六章 投标文件格式








投标文件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   


[bookmark: _Toc66375424][bookmark: _Toc43917771]附件一、投标函
投标函
致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
江苏国采工程咨询有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件并宣布同意如下内容： 
1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物或服务。
2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。
6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7.与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
开户银行：                                               
银行账号：                                               
8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。
营业执照扫描件：









[bookmark: _Hlk176254267]投标人名称：                           （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日



[bookmark: _Toc66375425][bookmark: _Toc43917772]附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
江苏国采工程咨询有限公司
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
[bookmark: _Hlk176528397]    本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。



[bookmark: _Hlk176254280][bookmark: OLE_LINK3]投标人（加盖电子公章）：                  
日     期：        年    月    日

[bookmark: _Hlk45291991]法定代表人身份证的复印件:





委托代理人身份证的复印件:




[bookmark: _Toc43917782][bookmark: _Toc66375435]附件三、资格证明文件
[bookmark: _Hlk168584506]1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；
2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；
3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；
[bookmark: _Hlk81574079]4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》2--5条规定的资格证明文件；
5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。
注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。
投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）投标人被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。
 
 


[bookmark: _Toc66375426][bookmark: _Toc43917773][bookmark: _Toc26810][bookmark: OLE_LINK38]附件四、开标一览表
开标一览表
项目编号：                                        货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	采购包1：南京市公安局交通管理局2026年警用电动摩托车采购项目
	详见投标文件
	

	采购包2：南京市公安局交通管理局 2026年警用电动自行车采购项目
	详见投标文件
	

	采购包3：南京市公安局交通管理局 2026年铁骑装备新招首配与换发采购项目
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	




[bookmark: _Hlk44577819]说明:
1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。


[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Hlk175836563][bookmark: _Hlk176254322]投标人（加盖电子公章）：                                      
日    期：   年    月    日








[bookmark: _Toc12264][bookmark: _Toc43917774][bookmark: _Toc66375427]附件五、分项报价表
[bookmark: OLE_LINK39]分项报价表
项目名称：	项目编号：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌、规格或型号
	是否为本国产品（是或否）
	交付期
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK28]投标总价（人民币：元）
	



[bookmark: OLE_LINK31]说明：
[bookmark: OLE_LINK29]1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
[bookmark: OLE_LINK32]2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。
3.如果行数不够，请自行增加。


[bookmark: OLE_LINK62]投标人（加盖电子公章）：                               




 
[bookmark: _Toc43917775][bookmark: _Toc66375428][bookmark: _Hlk176528721]
附件六、技术要求响应及偏离表
 
[bookmark: _Hlk176528733]技术要求响应及偏离表（采购包1）
项目名称：	项目编号：
	[bookmark: _Hlk66784099]序号
	招标文件的技术要求
	投标响应
[bookmark: OLE_LINK54](响应或不响应)
	偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	1
	★（一）质量要求
所投货物应符合中华人民共和国GB/T 24157-2017、GB/T 36672-2018、GB/T 24158-2018、GB/T 24156-2018、GB/T 37338-2019、GB 24155-2020、GB/T 44852-2024等有关规范和安全要求。
所投警用摩托车必须是工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》中列明的电动两轮摩托车。（提供工信部网站查询截图或《道路机动车辆生产企业及产品公告》名单中截图并加盖投标人公章，截图中车辆型号应与本项目拟投产品型号一致。未提供或未按要求提供的按无效投标处理。）
（二）整体要求
为满足长时间警用巡逻执勤使用场景及展示人民警察形象，以及符合警用车辆端庄大气之要求，电动摩托车前大灯及其外罩件、仪表盘及其外覆盖件需形成一体，并与车身外覆盖件自然过渡且须形成一体。整车除前后避震器系统、传动系统、刹车系统、转向车把以外，要求无裸露车架、无外露机械部件。不接受越野车款式、坐姿前趴的公路赛车款式、简易裸架车款式。
边箱与尾箱要求美观，与整车造型协调，具有一定承载能力。
车辆警用涂装由投标人根据警用摩托车特点设计，设计合理，美观大方，包含警白底色及反光标识及文字。中标后，采购人可根据实际情况进行适当调整。最终供货的涂装样式以采购人实际要求为准。
（三）技术参数及配置要求 
	序  号
	名  称
	参  数  要  求

	1
	▲电机额定功率
	≥6500W

	2
	▲最高时速
	≥110km/h

	3
	▲续航里程
	工况续航≥130km

	4
	★电池类型
	锂电池

	5
	▲电池规格
	单组电池≥72V 60AH

	6
	▲整备质量（不含警灯警具及加装设备）
	≤175kg

	7
	▲尺寸参数
	≥长1950mm*≥宽750mm*≥高1150mm

	8
	▲离地间隙
	≥135mm

	9
	★刹车系统
	前轮盘式制动，后轮盘式制动

	10
	▲ABS系统
	前后双通道ABS防抱死系统

	11
	▲后轮胎规格
	10英寸及以上

	12
	▲充电方式
	同时满足220V市电及国标交流充电桩

	13
	▲轮胎配置
	前轮后轮均为真空胎

	14
	▲动力模式
	至少两种动力输出模式选择

	15
	▲倒车助力
	具有倒车功能

	16
	▲胎压监测
	实现胎压监测功能

	17
	▲前后避震装置
	前后液压式避震器

	18
	▲蓝牙音响
	实现蓝牙音响扩放功能

	19
	▲边撑感应
	边撑落下，车辆无法通过电子油门加速

	20
	▲边箱配置
	配置双侧边箱一对，主体材质为ABS或铝合金。单只容量≥23L。

	21
	▲尾箱配置
	配置后尾箱一只，主体材质为ABS或铝合金。容量≥39L。

	22
	▲警具配置
	车辆前部需加装LED高亮红蓝警灯一组，大功率警用喇叭一对（带有线麦克风）；车辆后部尾箱下端左右两侧需加装LED高亮红蓝警灯一组；牌照框上部LED条式警灯一组；尾箱右侧需安装伸缩警灯一只。

	23
	▲警用涂装
	涂装采用3M高强度反光晶格贴膜制作


本项1-10项需提供国家工信部公告页或车辆检测报告等相关材料并加盖投标人公章，证明材料需能体现相关参数。11-23项需提供承诺书或实际照片并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟。第12项还需额外提供电动摩托车在各种充电模式下的充电时长的说明并加盖投标人公章，说明格式自拟。
（四）参照图片


以上图片为燃油摩托车，仅供投标人参考车辆外观等内容。
	 
	 

	 
	招标文件中其他技术要求 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



[bookmark: OLE_LINK26]说明：
[bookmark: _Hlk223513283][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK55]1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离或未按照相关要求提供相应的证明材料的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：                               

 
[bookmark: _Toc66375429][bookmark: _Toc43917776]技术要求响应及偏离表（采购包2）
项目名称：	项目编号：
	序号
	招标文件的技术要求
	投标响应
(响应或不响应)
	偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	1
	八、采购包2的技术要求
★（一）质量要求
所投货物应符合GB 17761-2024《电动自行车安全技术规范》、GB 42295-2022《电动自行车电气安全要求》及第1号修改单、GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》及第1号修改单等有关规范和安全要求。
所投警用电动自行车需通过CCC认证。（提供《强制性产品认证证书》（CCC证书）复印件并加盖投标人公章。未提供或未按要求提供的按无效投标处理。）
（二）整体要求
为满足长时间警用巡逻执勤使用场景及展示人民警察形象，以及符合警用车辆端庄大气之要求。
尾箱要求美观，与整车造型协调，具有一定承载能力。
车辆及头盔警用涂装由投标人根据警用电动车特点设计，设计合理，美观大方，包含警白底色及反光标识及文字。中标后，采购人可根据实际情况进行适当调整。最终供货的涂装样式以采购人实际要求为准。
（三）产品技术指标
	配置/参数名称
	配置/参数要求

	整车主要技术参数

	★整车高度（除后视镜及后视镜连接杆外）
	≤1100mm

	★车体宽度（除车把、脚蹬、后视镜及后视镜连接杆外）
	≤400mm

	★前后轮中心距
	≤1250mm

	★鞍座高度
	≥635mm

	★鞍座长度
	≤350mm

	★最高设计车速
	≤25km/h

	其他要求

	续行里程
	≥80km

	蓄电池容量
	≥24AH

	百公里电耗
	≤1.4kWh/100km

	标称电压
	≤48V

	电动机主要技术参数
	标称功率≤400W

	充电器
	配备原厂专用充电器，具备过压、过流、充满自停、防漏电多重保护等功能，适配原车蓄电池使用。

	刹车
	前后刹车装置采用前后分体独立制动结构，刹车联动尾灯点亮。

	减震
	车辆前后全部配置套筒油阻尼式液压减震器，内置弹簧油压双重缓冲结构。

	灯光系统
	LED全套灯光高位转向、集成一体式尾灯、尾转向灯、刹车制动灯，防水防尘。

	红蓝警用爆闪警示灯
	有

	车载蓝牙智能控制系统
	有

	防盗系统
	有

	带护杠
	有

	尾箱
	配置后尾箱一只，主体材质为PP材质。容量≥20L。

	警用涂装
	涂装采用3M高强度反光晶格贴膜制作


本项整车主要技术参数需提供国家工信部公告页或车辆检测报告或产品合格证等相关材料并加盖投标人公章，证明材料需能体现相关参数。其他要求中续行里程需提供承诺书并加盖投标人公章，其余参数需提供承诺书或实际照片或车辆检测报告并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟。
	 
	 

	 
	招标文件中其他技术要求
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



说明：
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离或未按照相关要求提供相应的证明材料的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。



投标人（加盖电子公章）：                               


技术要求响应及偏离表（采购包3）
项目名称：	项目编号：
	序号
	招标文件的技术要求
	投标响应
(响应或不响应)
	偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	1
	十二、采购包3的技术要求
（一）夏季骑行服
1.款式图片：

2.技术需求（执行技术标准）：中华人民共和国公安部发布的《警服 摩托车夏骑行服》（草案）
（二）夏季头盔
1.示意图及设计图如下（图片仅供参考）：



2.技术要求及标准：
（1）头盔式样：头盔由壳体、缓冲层、佩戴装置、护目镜等组成，头盔式样为半盔，适合夏季使用。
▲（2）头盔外壳材料：材料使用ABS，厚度为3.3±1mm。（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
（3）缓冲层为可发性聚苯乙烯泡沫塑料（简称EPS），厚度为8mm～50mm。
（4）防护衬垫材质为PU-FOAM（发泡海绵）、绦纶。
▲（5）头盔吸收碰撞能量性能：在高温、低温和水浸条件下，加速度峰值不超过300g；加速度超过150g的作用时间应小于4ms。在检验中壳体应保持完整无损，不得出现裂口。（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
（6）头盔镜片材料：满足透光性能和冲击强度性能的聚碳酸酯（简称PC）材料制成，护目镜的可见光透过率＞85%。
（7）头盔镜片视野指标：水平能见度≥105°,上部能见度≥7°，下部能见度≥45°。
（8）头盔内部的通风：头盔前部、顶部有进气口，后部有排气口。可在头盔内部形成空气流通。
（9）盔内胆材料：使用透气排汗面料缝制，内胆能够拆卸清洗，具有抗菌除异味功能。
（10）防护衬垫上预留耳机凹槽，以便安装警用通讯系统。
▲（11）头盔需通过GA 295-2001《警用摩托车头盔》。（提供由第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
★（12）头盔需通过CCC认证。（提供《强制性产品认证证书》（CCC证书）复印件并加盖投标人公章。未提供或未按要求提供的按无效投标处理。）
（三）夏季骑行靴
1.款式图片：


2.技术需求（执行技术标准）：中华人民共和国公安部发布的《警鞋 摩托车骑行靴》（草案）
（四）夏季骑行手套
1.款式图片：

2.技术需求（执行技术标准）：中华人民共和国公安部发布的《警用服饰 摩托车夏骑行手套》（草案）
（五）春秋骑行服-上衣
1.示意图及设计图如下（图片仅供参考）：











2.技术要求及标准：
（1）上衣主面料：荧光黄色尼龙牛津布，局部镶拼摩托车专用考杜拉黑色尼龙牛津布。
（2）上衣荧光黄色主面料质量标准如下：
①甲醛含量（执行标准GB/T2912.1-2009）实测值：未检出；
②pH值（执行标准GB/T7573-2009）4.0≤实测值≤9.0；
③异味（执行标准GB18401-2010），实测值：无异味；
④可分解致癌芳香胺染料(24种)（执行标准GB/T17592-2024，GB/T23344-2009），实测值：无上述成分检出；
▲⑤耐水色牢度（执行标准GB/T5713-2013），变色级别≥4级；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
▲⑥耐酸汗渍色牢度（执行标准GB/T3922-2013），变色级别≥4级；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
▲⑦耐碱汗渍色牢度（执行标准GB/T3922-2013），变色级别≥4级；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
⑧耐干摩擦色牢度（执行标准GB/T3920-2008），沾色级别≥4级；
⑨面料单位面积调湿质量（执行标准GB/T4669-2008方法5），单位面积调湿质量为235g/m²±5g；
⑩断裂强力（执行标准GB/T3923.1-2013），经向≥1800牛顿（N），纬向≥1200牛顿（N）；
▲⑪耐光色牢度≥5级（执行标准GB/T8427-2019方法3，5级蓝标）；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
▲⑫撕破强力（执行标准GB/T3917.1-2009），经向≥100牛顿（N），纬向≥70牛顿（N）；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
⑬拒水性（执行标准GB/T4745-2012），拒水性≥4级；
⑭透湿性（执行标准GB/T12704.1-2009）透湿性≥900g/(m²•24h)。
（3）上衣反光晶格带：服装的前胸、后背、袖口位置各平行放置两条银色反光晶格带，上方晶格带宽度为5cm，下方晶格带宽度为2.5cm。
▲（4）上衣护具：服装的肩部、肘部及背部需要安置护具，护具需要具有吸能作用，护具需要能够拆卸，护具质量标准如下。
①护肩、护肘符合GB/T 24278-2019性能标准；
②护背符合GB/T 24278-2019性能标准。
（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
（5）魔术贴要求：扣合强力（离合5000次）（N/c㎡）≥15（FZ/T66315-1995），揭开强力（离合5000次）（N/cm）≥0.6（FZ/T66315-1995）。
（6）上衣双侧腰部需开叉，在下摆处用魔术贴固定。
（六）春秋骑行服-裤子
1.示意图及设计图如下（图片仅供参考）：

2.技术要求及标准：
（1）裤子主体面料：加厚型弹力面料。面料颜色为藏青色。
（2）裤子主面料质量标准如下：
①甲醛含量（执行标准GB/T2912.1-2009），实测值：未检出；
②pH值（执行标准GB/T7573-2009），4.0≤实测值≤9.0；
③异味（执行标准GB18401-2010），实测值：无异味；
④可分解致癌芳香胺染料(24种)（执行标准GB/T17592-2024，GB/T23344-2009），实测值：无上述成分检出；
▲⑤耐水色牢度（执行标准GB/T5713-2013），变色级别≥4级；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
⑥耐酸汗渍色牢度（执行标准GB/T3922-2013），变色级别≥4级；
⑦耐碱汗渍色牢度（执行标准GB/T3922-2013），变色级别≥4级；
▲⑧耐干摩擦色牢度（执行标准GB/T3920-2008），沾色级别≥4级；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
⑨面料单位面积调湿质量（执行标准GB/T4669-2008方法5），单位面积调湿质量为385g/m²±5g；
⑩断裂强力（执行标准GB/T3923.1-2013），经向≥1800牛顿（N），纬向≥1300牛顿（N）；
▲⑪耐光色牢度≥5级（执行标准GB/T8427-2019方法3，5级蓝标）；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
⑫撕破强力（执行标准GB/T3917.1-2009），经向≥100牛顿（N），纬向≥100牛顿（N）；
⑬拒水性（执行标准GB/T4745-2012），沾水等级≥3级；
⑭透湿量（洗后）（执行标准GB/T12704.1-2009洗干方式：5×5A，F），透湿量≥9800g/(m²•24h)；
⑮吸水率（洗后）（执行标准GB/T21655.1-2023条款8.1洗干方式：5×5A，F），吸水率≥150%；
⑯芯吸高度（洗后）（执行标准FZ/T01071-2008洗干方式：5×5A，F），芯吸高度≥170mm；
⑰蒸发速率（洗后）（GB/T21655.1-2023条款8.3洗干方式：5×5A，F），蒸发速率≥0.16g/h；
⑱防紫外线性能（执行标准GB/T18830-2009），紫外线防护系数（UPF）≥50。
（3）裤子膝部，胯部，臀部需要使用凯夫拉纤维混合弹力纤维织成的弹力耐磨布进行加固；
弹力耐磨布的要求如下：
①克重：380g±10%g/m²；
②断裂强力（执行标准GB/T3923.1-2013条样法），经向≥2700牛顿（N），纬向≥1700牛顿（N）；
③撕破强力（执行标准GB/T 3917.3-2025撕裂法），经向≥600牛顿（N），纬向≥500牛顿（N）；
④耐磨性测试（执行标准GB/T21196.2-2007马丁代尔法）耐磨性≥110000转。
（4）裤子的版型：小脚口马裤式样，脚口开叉，装有拉链。
▲（5）裤子护具：裤子的膝盖与臀部双侧需要安置护具，护具需要具有吸能作用，护具需要能够拆卸，护具质量标准如下：
护膝需符合GB/T 24278-2019性能标准；
护臀需符合GB/T 24278-2019性能标准；
（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
（6）裤子的腰部需要有能够调节腰围松紧的装置。
（7）腰节内部两侧各安装一段防滑带，防滑带尺寸为13cm×2.5cm。
（8）裤子的脚口处需要安装橡筋圈踏脚。
（七）冬季骑行服
1.款式图片：

2.技术需求（执行技术标准）：中华人民共和国公安部发布的《警服 摩托车冬骑行服》（草案）

（八）冬季头盔
1.示意图及设计图如下（图片仅供参考）：




2.技术要求及标准：
（1）头盔式样：头盔需为全罩式头盔，并具有可揭面设计，揭面后使头盔成为半罩式头盔。
▲（2）头盔外壳材料：材料使用ABS，防护衬垫材料是聚苯乙烯泡沫塑料。（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
（3）头盔镜片防雾功能：头盔镜片具有防雾功能。
▲（4）头盔内置墨镜片系统。墨镜片能够由头盔盔体上的开关操作打开。（提供彩页证明或相关照片并加盖投标人公章。）
（5）镜片透过率＞85%。
（6）头盔内部的通风：头盔在前部有进风口，在盔体后部有出风口。可在头盔内部形成空气流通。
（7）头盔内胆材料：头盔内胆使用透气排汗面料缝制，内胆能够拆卸清洗。
（8）头盔防护衬垫上预留耳机凹槽，以便安装警用通讯系统。
▲（9）头盔需通过GA 295-2001《警用摩托车头盔》。（提供由第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。）
★（10）头盔需通过CCC认证。（提供《强制性产品认证证书》（CCC证书）复印件并加盖投标人公章。未提供或未按要求提供的按无效投标处理。）
（九）冬季骑行靴
1.款式图片：

2.技术需求（执行技术标准）：中华人民共和国公安部发布的《警鞋 摩托车骑行靴》（草案）
（十）冬季骑行手套
1.款式图片：

2.技术需求（执行技术标准）：中华人民共和国公安部发布的《警用服饰 摩托车冬骑行手套》（草案）
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说明：
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离或未按照相关要求提供相应的证明材料的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。



投标人（加盖电子公章）：                               


[bookmark: _Hlk176528748]附件七、商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Hlk176528759] 
商务要求响应及偏离表（采购包1）
项目名称：	项目编号：         
	[bookmark: _Hlk66784541]序号
	招标文件的商务要求
	投标响应
(响应或不响应)
	[bookmark: OLE_LINK53]偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	1
	二、采购包1产品清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	警用电动摩托车
	60
	辆
	


注：采购人仅接受各投标人提供一种型号的电动两轮摩托车，不接受多种型号、价格的投标方案。
	 
	 

	2
	三、采购包1的供货期
自合同签订之日起40日历日内完成供货、安装、调试、验收等工作。
	 
	 

	3
	★五、采购包1的商务要求
（一）实施要求
1.投标人应提供全新的、符合采购人提出的有关质量标准的货物，电池、电机、车架、前叉、车圈、控制器、充电器等零配件均应为厂商原装。
2.投标人提供货物的运输、拆卸、现场安装、调试、上牌等服务，相关费用均已包含在投标报价中，采购人不再额外支付。
3.投标人就货物的安装、启动、运行及维护等对采购人的相关工作人员进行免费培训，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
（二）上牌要求
采购人依照相关政策法规提供上牌所需材料，投标人全面配合并协助采购人办理登记上牌。
（三）验收要求
货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件不符，采购人有权限根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
（四）质保要求
1.质保期
提供不低于2年整车的质保期，在质保期不限行驶里程免费按原厂商标准提供维护。质保期自标的物验收合格并交付使用之日算起。
所购货物按中标人投标承诺提供免费维护和质量保证，相关费用均已包含在投标报价中，采购人不再额外支付。
2.售后服务
质保期内产品的一切质量问题，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。质保期外的货物维修和维护应由采购人负责。
3.故障报修响应时间
投标人应提供7×24小时维修与救援抢修服务，保证随时有人接听电话。质保期内提供项目所在地救援抢修30分钟内予以响应，2小时内到达现场。
（五）报价要求
投标人的投标单价及总价应包含所需货物的价格、包装费、运杂费（运抵采购人指定地点）、运输保险费、检验费、利润、税金、及投标人认为需要的其他费用（不含保险费）等，直至交付采购人所需要的各种费用。无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，结算时不予调整。
	 
	 

	4
	十四、付款方式（适用于采购包1、2、3）
1.本项目按实结算。
2.合同签订后 10 天内，采购人向中标人支付合同总价30%的预付款；
3.中标人按采购人要求交货验收合格后，采购人向中标人支付合同价的40%。
4.经结算审计后，在审计结束后60 天内，按审计金额付清尾款；
5.经采购人审核后，根据审定的结算报告，如果核减金额超出送审金额5%（含）时，则审计费用（依据采购人与审定单位签订的合同为准）全部由中标人承担，并在货款中扣减；核减率5%以下的由采购人承担。
6.本项目如需政府审计或备案，则最终结算价以审计机关结论为准，采购人将根据最终结算价调整付款基数，中标人应无条件配合。
	 
	 

	5
	十五、履约保证金（适用于采购包1、2、3）
双方约定履约保证金金额为各采购包合同金额的10%，签订合同前以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金。保函有效期至审计结束，该履约保函作为中标人严格履行本合同的担保。在规定时间内，中标人无法提交履约保函或履约保函内容不符合招标文件约定的，视为中标人拒绝与采购人签订合同。至审计结束期间，中标人没有出现招标文件及合同规定的违约情形，履约保函至有效期满后自动失效。
	 
	 

	
	招标文件中其他商务要求
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



说明：
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离或未按照相关要求提供相应的证明材料的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：                              
[bookmark: _Toc66375431][bookmark: _Toc43917778]

商务要求响应及偏离表（采购包2）
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件的商务要求
	投标响应
(响应或不响应)
	偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	1
	六、采购包2产品清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	警用电动自行车
	100
	辆
	


注：采购人仅接受各投标人提供一种型号的两轮电动自行车，不接受多种型号、价格的投标方案。
	 
	 

	2
	七、采购包2的供货期
自合同签订之日起50日历日内完成供货、安装、调试、验收等工作。
	 
	 

	3
	★九、采购包2的商务要求
（一）实施要求
1.投标人应提供全新的、符合采购人提出的有关质量标准的货物，电池、电机、车架、前叉、车圈、控制器、充电器等零配件均应为厂商原装，头盔应符合相关质量标准。
2.投标人提供货物的运输、拆卸、现场安装、调试、上牌等服务，相关费用均已包含在投标报价中，采购人不再额外支付。
3.投标人就货物的安装、启动、运行及维护等对采购人的相关工作人员进行免费培训，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
（二）上牌要求
采购人全面配合，按相关政策法规需要提供所需材料，由投标人协助办理登记上牌。
（三）验收要求
货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件不符，采购人有权限根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
（四）质保要求
1.基础质保期
基础质保期：1、电机：二年；2、车架：二年；3、前叉：一年；4、车圈：一年；5、控制器：一年；6、充电器：一年；7、电池：一年。所购货物按中标人投标承诺提供免费维护和质量保证，相关费用均已包含在投标报价中，采购人不再额外支付。
在质保期不限行驶里程免费按原厂商标准提供维护。质保期自标的物验收合格并交付使用之日算起。
（上述基础质保期的要求需提供承诺书并加盖采购人公章，承诺书内容式自拟。未提供或未按要求提供的按无效投标处理。）
2.售后服务
质保期内产品的一切质量问题，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。质保期外的货物维修和维护应由采购人负责。
3.故障报修响应时间
投标人应提供7×24小时维修与救援抢修服务，保证随时有人接听电话。
4.车辆服务区域
玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、雨花台区。
（五）报价要求
投标人的投标单价及总价应包含所需货物的价格、包装费、运杂费（运抵采购人指定地点）、运输保险费、检验费、利润、税金、及投标人认为需要的其他费用等（和保险费），直至交付采购人所需要的各种费用。无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，结算时不予调整。
	 
	 

	4
	十四、付款方式（适用于采购包1、2、3）
1.本项目按实结算。
2.合同签订后 10 天内，采购人向中标人支付合同总价30%的预付款；
3.中标人按采购人要求交货验收合格后，采购人向中标人支付合同价的40%。
4.经结算审计后，在审计结束后60 天内，按审计金额付清尾款；
5.经采购人审核后，根据审定的结算报告，如果核减金额超出送审金额5%（含）时，则审计费用（依据采购人与审定单位签订的合同为准）全部由中标人承担，并在货款中扣减；核减率5%以下的由采购人承担。
6.本项目如需政府审计或备案，则最终结算价以审计机关结论为准，采购人将根据最终结算价调整付款基数，中标人应无条件配合。
	 
	 

	5
	十五、履约保证金（适用于采购包1、2、3）
双方约定履约保证金金额为各采购包合同金额的10%，签订合同前以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金。保函有效期至审计结束，该履约保函作为中标人严格履行本合同的担保。在规定时间内，中标人无法提交履约保函或履约保函内容不符合招标文件约定的，视为中标人拒绝与采购人签订合同。至审计结束期间，中标人没有出现招标文件及合同规定的违约情形，履约保函至有效期满后自动失效。
	 
	 

	
	招标文件中其他商务要求
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



说明：
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离或未按照相关要求提供相应的证明材料的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：                              


商务要求响应及偏离表（采购包3）
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件的商务要求
	投标响应
(响应或不响应)
	偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	1
	十、采购包3产品清单
	序号
	装备名称
	单位
	数量
	其中
	单价最高限价（元）
	备注

	
	
	
	
	男
	女
	
	

	1
	夏季骑行服
	套
	70
	69
	1
	1005.9
	

	2
	冬季骑行服
	套
	25
	24
	1
	1890
	核心产品、
主要产品

	3
	夏季骑行靴
	双
	305
	297
	8
	525
	

	4
	冬季骑行靴
	双
	74
	74
	0
	630
	

	5
	夏季骑行手套
	套
	70
	69
	1
	92.4
	

	6
	冬季骑行手套
	套
	70
	69
	1
	123.9
	

	7
	春秋骑行服
	套
	74
	74
	0
	1522.5
	

	8
	夏季头盔
	顶
	26
	26
	0
	315
	

	9
	冬季头盔
	顶
	26
	26
	0
	525
	

	10
	2026年拟新招录首配
	套
	30
	30
	0
	6629.7
	


注：
1.2026年拟新招录首配包含本清单中1-9项所有装备。
2.产品清单中数量为预计数量，实际供货数量以采购人通知为准。
3.投标人所投产品的单价，不得超过该品目的单价限价，否则按无效投标处理。
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	十一、采购包3的供货期
首配与换发工作在接到采购人通知后40个日历日内供货、验收等工作，首配装备在人员实际到岗后40个日历日内完成调换。
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	★十三、采购包3的商务要求
（一）售后服务要求
1.量体服务要求：在采购人约定的时间里，免费负责为采购人提供上门一对一量衣服务，为警员量体裁衣和统计型号，按实际量取的尺寸制作。如警员因特殊原因未能在指定时间内及时到场参加量体，则采购人有权为其另行安排量体时间。上门量体覆盖率为100%，量体需提前两到三天告知采购人联系人。
2.质量保证：免费质保期3年，自验收合格之日起计算。
3.提供 7×24 小时的应急服务受理。
4.投标人供货时，免费送货上门，免费调换或修改直至每个警员获得合身的尺码（包含特大、特小等特殊身型）。
5.本项目因2026年拟新招人员尚未到位，中标人在供货时按照10套男士175cm身高尺寸、10套男士180cm身高尺寸、10套男士185cm身高尺寸随换发装备一并供货，首配装备在人员实际到岗后40个日历日内完成调换。
6.发货：服装制作完毕后中标人应将2025式警服系列品种技术标准（草案）要求包装配送，如2025式警服系列品种技术标准（草案）未提出相关要求的，中标人应确保分发方便、无误，并负责及时将服装成品送达采购人指定地点，运输费用和运输过程中发生的损耗全部由中标人承担。
7.返修：服装到货后如发现有不合适的服装、材料或加工质量问题，中标人应负责5日内安排量体师进行回访，对不满意的服装当即免费安排保修、包换，返修合格率保证达到100%。
8.后续补单：采购人如已制作服装因污损、丢失、变形、变色等原因需要重新制作的，中标人在中标后须在接到采购人通知一周内完成上门量体，量体后30天内完成服装制作、并送货到指定地址，并确保新做服装与原先服装颜色、品质保持一致。
9.质检报告：签合同之前，中标人须向采购人提供权威检测机构出具的所投所有产品的合格质检报告。采购人在质保期间有权随机抽查，如抽查中发现产品质检不合格，中标人需无条件更换相关产品，情节严重者采购人有权取消其中标资格。质保期内如出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。
（二）报价要求
投标人的投标单价及总价应包含所需货物的价格、包装费、运杂费（运抵采购人指定地点）、运输保险费、检验费、利润、税金、及投标人认为需要的其他费用等，直至交付采购人所需要的各种费用。无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，结算时不予调整。
（三）其他要求
投标人应承诺实际供应的产品清单1-6项（夏季骑行服、冬季骑行服、夏季骑行靴、冬季骑行靴、夏季骑行手套、冬季骑行手套）的生产厂家与投标文件中提供的生产厂家一致。
（提供承诺书并加盖投标人公章，承诺书内容式自拟，未提供或未按要求提供的按无效投标处理。投标人应对其提供的承诺书真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。）
	 
	 

	4
	十四、付款方式（适用于采购包1、2、3）
1.本项目按实结算。
2.合同签订后 10 天内，采购人向中标人支付合同总价30%的预付款；
3.中标人按采购人要求交货验收合格后，采购人向中标人支付合同价的40%。
4.经结算审计后，在审计结束后60 天内，按审计金额付清尾款；
5.经采购人审核后，根据审定的结算报告，如果核减金额超出送审金额5%（含）时，则审计费用（依据采购人与审定单位签订的合同为准）全部由中标人承担，并在货款中扣减；核减率5%以下的由采购人承担。
6.本项目如需政府审计或备案，则最终结算价以审计机关结论为准，采购人将根据最终结算价调整付款基数，中标人应无条件配合。
	 
	 

	5
	十五、履约保证金（适用于采购包1、2、3）
双方约定履约保证金金额为各采购包合同金额的10%，签订合同前以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金。保函有效期至审计结束，该履约保函作为中标人严格履行本合同的担保。在规定时间内，中标人无法提交履约保函或履约保函内容不符合招标文件约定的，视为中标人拒绝与采购人签订合同。至审计结束期间，中标人没有出现招标文件及合同规定的违约情形，履约保函至有效期满后自动失效。
	 
	 

	
	招标文件中其他商务要求
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



说明：
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离或未按照相关要求提供相应的证明材料的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：                              



附件八、拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk67995747][bookmark: _Hlk66378104]拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk66784308]项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK10]说明：如果行数不够，请自行增加。



投标人（加盖电子公章）：                                    



[bookmark: _Toc66375432][bookmark: _Toc43917779]附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
项目名称：                                               项目编号：
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	合同签订
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk66784249]
[bookmark: _Hlk66378132]说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。



投标人（加盖电子公章）：                                  




[bookmark: _Toc43917780][bookmark: _Toc66375433]附件十、企业声明函
[bookmark: _Hlk84581158][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函（货物）（采购包1）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.警用电动摩托车,属于工业行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：（加盖电子公章）
日  期：
备注：1. 投标人在所属企业类型前的¨内打“√”。
2.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
3. 货物采购项目中，货物由中小企业制造，（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。
4.货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。



中小企业声明函（货物）（采购包2）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.警用电动自行车,属于工业行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：（加盖电子公章）
日  期：
备注：1. 投标人在所属企业类型前的¨内打“√”。
2.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
3. 货物采购项目中，货物由中小企业制造，（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。
4.货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。



中小企业声明函（货物）（采购包3）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
[bookmark: _Hlk223532627]1.夏季骑行服,属于工业行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）； 
2.冬季骑行服,属于工业行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；
3.夏季骑行靴,属于工业行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；
4.冬季骑行靴,属于工业行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；
5.夏季骑行手套,属于工业行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；
6.冬季骑行手套,属于工业行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；
7.春秋骑行服,属于工业行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；
8.夏季头盔,属于工业行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；
9.冬季头盔,属于工业行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：（加盖电子公章）
日  期：
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: _Hlk223532636]备注：1. 投标人在所属企业类型前的¨内打“√”。
[bookmark: OLE_LINK59]2.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
[bookmark: _Hlk229148275]3. 货物采购项目中，货物由中小企业制造，（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。
4.货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。




残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：（加盖电子公章）
日  期：

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）




环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）




进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）



关于符合本国产品标准的声明函
[bookmark: OLE_LINK64]本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（加盖电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日  
[bookmark: OLE_LINK65]备注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在《声明函》中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.《关于符合本国产品标准的声明函》准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

[bookmark: _Toc43917781][bookmark: _Toc66375434]附件十一、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日

[bookmark: _Toc1487]附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
[bookmark: _Toc3130]
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
    江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重声明：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。（材料附后）
主要专业技术能力有：     。（材料附后）

声明人：（加盖电子公章）
日期：  年  月  日


附件十三、采购包1承诺书
质保期承诺书

致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重承诺：
我单位在本项目要求的免费质保期的基础上，承诺额外对电池、控制器、电机三个部分承诺在正常使用（电池非闲置周期超20天以上，造成电池过放），且在非人为损坏情况下，三个部分增加     的免费质保服务。

承诺人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日


检查与技术交流服务承诺书

致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重承诺：
我单位承诺本项目所采购的60辆电动摩托车在向采购人交付并通过验收的6个月内，安排售后及技术人员免费到采购人指定的各车辆配发使用单位，对车辆使用情况进行检查与技术交流服务。检查与技术交流服务产生的相关人员及材料费由我单位承担，采购人不再额外支付相关费用。

承诺人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日


供货期承诺书

致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重承诺：
本项目采购包1的供货期为自合同签订之日起    日历日内完成供货、安装、调试、验收等工作。
承诺人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日




附件十四、采购包2承诺书
质保期1承诺书

致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重承诺：
我单位在本项目要求的免费质保期（基础质保期：电机、车架：二年）的基础上，承诺额外对本项目所有电动自行车的电机与车架增加     的免费质保服务。

承诺人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日



质保期2承诺书

致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重承诺：
我单位在本项目要求的免费质保期（基础质保期：前叉、车圈、控制器与充电器：一年）的基础上，承诺额外对本项目所有电动自行车的前叉、车圈、控制器与充电器四项增加     的免费质保服务。

承诺人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日

整车功能检修承诺书

致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重承诺：
我单位承诺本项目所采购的100辆电动自行车交付后30日历天或车辆行驶达到500km（以两者先到者为准）后，安排技术人员免费到采购人指定的各车辆配发使用单位，进行免费的全车螺丝紧固、刹车调试、胎压检测、线路电气排查、整车功能检修。检查服务产生的相关人员服务费及材料费由我单位承担，采购人不再额外支付相关费用。

承诺人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日


故障报修承诺书

致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重承诺：
我单位承诺在质保期内电动自行车故障报修后1小时以内响应并在24小时内提供上门维修服务。

承诺人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日



供货期承诺书

致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重承诺：
本项目采购包2的供货期为自合同签订之日起     日历日内完成供货、安装、调试、验收等工作。
承诺人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日



售后维修点承诺书
致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重承诺：
我单位承诺中标后在车辆服务区域(玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、雨花台区)各区有不少于1家合作售后维修点。

承诺人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日



采购包2承诺书

致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重承诺：
我单位提供基础质保期：1、电机：二年；2、车架：二年；3、前叉：一年；4、车圈：一年；5、控制器：一年；6、充电器：一年；7、电池：一年。所购货物提供免费维护和质量保证，相关费用均已包含在投标报价中，采购人不再额外支付。
我单位在质保期不限行驶里程免费按原厂商标准提供维护。质保期自标的物验收合格并交付使用之日算起。
承诺人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日












附件十五、采购包3承诺书
供货期承诺书

致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重承诺：
本项目采购包3的供货期为首配与换发工作在接到采购人通知后     个日历日内供货、验收等工作，首配装备在人员实际到岗后    个日历日内完成调换。

承诺人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日


其他要求承诺书

致：南京市公安局交通管理支队（南京市公安局交通管理局）
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重承诺：
本项目我单位实际供应的产品清单1-6项（夏季骑行服、冬季骑行服、夏季骑行靴、冬季骑行靴、夏季骑行手套、冬季骑行手套）的生产厂家与投标文件中提供的生产厂家一致。

承诺人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日


[bookmark: _Hlk176529286]附件十六、采购包1产品品牌一览表
[bookmark: _Hlk176879253]采购包1产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格
	型号

	1
	
	
	
	




投标人（加盖电子公章）：                                  

说明：投标人须按照表格要求明确填写所投“产品名称”的品牌或规格或型号，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。


附件十七、采购包2产品品牌一览表
采购包2产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格
	型号

	1
	
	
	
	




投标人（加盖电子公章）：                                  

说明：投标人须按照表格要求明确填写所投“产品名称”的品牌或规格或型号，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。



附件十七、采购包3产品品牌一览表
采购包3产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格型号

	1
	夏季骑行服
	
	

	2
	冬季骑行服
	
	

	3
	夏季骑行靴
	
	

	4
	冬季骑行靴
	
	

	5
	夏季骑行手套
	
	

	6
	冬季骑行手套
	
	

	7
	春秋骑行服
	
	

	8
	夏季头盔
	
	

	9
	冬季头盔
	
	




投标人（加盖电子公章）：                                  

说明：投标人须按照表格要求明确填写所投“产品名称”的品牌或规格或型号，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。




核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格型号

	1
	[bookmark: _GoBack]冬季骑行服
	
	




投标人（加盖电子公章）：                                  

说明：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。
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