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[bookmark: _Toc165197237]第一章  扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程竞争性磋商公告
[bookmark: _Hlk161047371]项目概况
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程JSZC-320000-JSYR-C2026-0012 采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取采购文件，并于2026年7月27日15：00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-JSYR-C2026-0012
2.项目名称：扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：350万元
5.最高限价：本项目设置最高限价，最高限价为349.87474万元（超过最高限价的报价为无效报价，按照无效响应处理）
6.采购需求：扬州大学江阳路南校区体育场地全部塑胶面层及人造草坪（H50mm）、跑道基础翻建，排水沟清理、更换内排水沟沟盖板、疏通排水系统，跳远砂坑补充石英砂，新做跳远起跳板，更换现有铅球落地区天然草坪，网球场、篮球场铺设8mm硅PU面层、测量划线等，详见第四章采购需求。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]7.合同履行期限：合同签订后50日历天内完成整个工程的工程量并且合格，具体开工日期以甲方签发的书面开工通知为准。
8.本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标（响应）文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.供应商信用承诺函；
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）。
（2） 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
注：本项目中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企〔2011〕300号）中（三）条：建筑业  
（三）本项目的特定资格要求：
1、供应商具有有效期内的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质(原件扫描上传) ；
2、供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证(原件扫描上传)；
3、拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师且具备有效的安全生产考核合格证B证。(提供拟派项目经理相关证书及供应商提交响应文件截止时间前一年内至少一个月为其缴纳社保的证明材料原件扫描上传)；
4、供应商拟派项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；不得在其他工程项目上担任项目经理、施工项目负责人（提供承诺书（格式见第六章）加盖供应商公章，原件扫描上传)；
5、供应商在投标（响应）文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态（响应文件中无需提供证明材料）
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
地点：“江苏政府采购网” 
方式：自行下载 
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2026-07-27  15：00（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 
五、开启
时间：2026-07-27  15：00（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标（响应）、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标（响应）活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标（响应），可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标（响应）文件。
3.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标（响应）。
4.供应商可自行勘查，请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
5.潜在供应商对采购文件采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
名 称：扬州大学
地 址：扬州市大学南路88号
联系人：张老师  
联系方式：0514-87970216 
2.代理机构信息
名 称：江苏远锐工程管理咨询有限公司
地　址：扬州市邗江北路中石化南侧邗文化博物馆1号院
联系人：葛秀娟、臧雪莲
联系电话：13665232469
3.项目联系方式
项目联系人：葛秀娟、臧雪莲
电话：13665232469

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc165197238]
第二章  磋商须知
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314]1、采购方式
1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于本项目。
2、供应商
2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的供应商
2.2.1 满足磋商公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、参加磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费，招标代理服务费参照国家计委计价格〔2002〕1980号文规定标准*24%计算（采购预算中已包含代理服务费）（具体计算方式详见下表）。
	服务项目类型
	100万以下
	100万以上
	代理服务费最高限价

	
	代理费（单位：元）
	代理费（折扣率）
	代理费（单位：元）

	货物
	2000元
	24%
	10000元

	服务
	
	
	

	工程
	
	24%
	


基准费率表
	中标金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-1亿
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿以上
	0.05%
	0.05%
	0.05%


（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账等形式支付。
（3）代理服务费不在报价中单列，但包含在总价中，由成交供应商支付给代理机构。
4.3专家评审费参考《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）执行，由采购人支付。
5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
6、采购文件构成
6.1 采购文件由以下部分组成：
（1）磋商公告
（2）磋商须知	
（3）合同条款及格式
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）竞争性磋商响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清
7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、采购文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对采购文件进行修改。
8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 采购文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
9、采购文件的语言、度量衡单位、货币
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、响应文件构成
10.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。
11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
11.1 供应商应按照法律法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。
11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、磋商响应报价表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明
13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、磋商响应函
14.1 供应商应按照系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
15、磋商响应有效期
15.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后 六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]17、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
18、磋商响应截止日期
18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的磋商响应截止时间。
供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本采购文件第二章第27.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、响应文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20、响应文件的撤回和修改
20.1 响应文件的撤回
20.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。
20.2 响应文件的修改
供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
21、磋商
21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、磋商小组
22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
22.2磋商小组按有关规定组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。
23、评审过程的保密与公正
23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。
23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
24、磋商的澄清
24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的初审
25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
25.4供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
26、磋商程序及评审方法和标准
26.1磋商程序
26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。
 26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
 采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
26.2 评审方法和标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本采购文件第五章规定。
27、无效响应及采购活动终止的情况
27.1无效响应条款
27.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 供应商未按照采购文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
27.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6 未通过符合性审查的。
27.1.7 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
27.1.9 投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10 异常低价投标（响应）
27.1.10.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
27.1.10.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
27.1.10.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
27.1.10.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.1.10.5.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
27.1.10.6.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.1.10.7.异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11 投标（响应）文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.12 其他法律法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
27.2 废标条款：
27.2.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足三家的；
27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4 评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标（响应）截止时间结束后参加投标（响应）的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标（响应）截止时间结束后参加投标（响应）的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
28、确定成交单位
28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标（响应）报价由低到高顺序排列。得分且投标（响应）报价相同的并列，投标（响应）文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。
28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
28.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；
28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；
28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
28.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标（响应），投标（响应）无效：
28.5.1不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜。
28.5.3 不同供应商的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同供应商的投标（响应）文件异常一致或者投标（响应）报价呈规律性差异。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
    29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
代理机构质疑接受人及联系方式详见采购文件第一章。
采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标（响应）活动的供应商或在投标（响应）活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标（响应），联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31、 签订合同
31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。即处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时采购人将其列入校内不良行为记录名单，并有权在学校相关网址公开供应商不良行为黑名单信息，保留在一至三年内禁止其参加学校采购活动的权利。
31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
32、其他
    32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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[bookmark: _Toc165197239]第三章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]
以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc165197240][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]扬州大学维修工程施工合同
（五万元以上维修工程）
甲方：扬州大学                             签订地点：                         
乙方：                                     签订时间：                         
甲乙双方自愿协商，就甲方扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程达成如下协议：
一、工程名称：扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程
二、承包方式：包工包料
三、工作内容：本项目磋商文件、采购需求、工程量清单等约定的全部施工内容 
四、工程质量：符合合格标准
五、计划工期及延误责任：
本工程合同工期总日历天数：50日历天。自开工之日起至竣工验收合格之日止。
[bookmark: _Toc20202][bookmark: _Toc31352][bookmark: _Toc10146][bookmark: _Toc33]计划开工日期：     年       月      日（具体开工日期以甲方签发的书面开工通知为准）；计划竣工时间：      年       月       日。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。除不可抗力、非甲方原因外，每延误一天，罚 1000 元，逾十天以上者，罚款加倍。
六、双方的责任和义务：
1、乙方应严格按专业施工规范施工，主管技术人员必须到场，工地应有安全保卫措施，并承担竣工交付前的保险业务。
2、乙方承担工程建设过程中的所有人身和财产安全责任，甲方概不负责。
3、乙方采购材料、设备（附清单）必须符合有关规范、设计图纸和施工要求规定的质量要求，有质量保证书及材质试验单等相关质保文件，且经甲方认可。
4、甲方指派      同志任工地甲方代表，进行质量、安全、工期、造价控制和施工管理监督。乙方指派      同志任项目经理，与本项目的其他主要管理人员组建项目管理机构，实行质量、安全、进度、成本等施工全过程管理，并接受甲方现场监督。
5、乙方应保证周围建筑物安全不受施工影响，施工过程中如发现地下管线及其他设施，在甲方代表下达指令前予以保护好。若有损坏，乙方必须无条件及时修复并承担由此发生的各种费用。
6、隐蔽工程，必须由甲方代表、监理单位代表（若有）、跟踪审计代表（若有）到场验收后方可进行下一步施工。
7、本工程中发生的所有非定额范围内的用工每项次签证点工在10个工日以内或签证金额在500元以内，由工地甲方代表签认即可（变更不得超过2%），超过以上标准的按甲方有关规定执行，凡变更项目必须在甲方同意变更之日起十日内予以签证，否则，甲方认为变更不产生费用和工期延期，无须签证。
8、达不到约定的质量等级乙方必须返工，直至达到约定的质量等级，返工费用乙方自理，并赔偿由此给甲方造成的损失。
9、文明施工：乙方必须保证施工场地内的整洁卫生，工作人员的言行，必须符合校园精神文明要求，对施工噪音的控制必须符合扬州市有关规定，在正常教学时间，以不影响教学为前提。
10、工程竣工后按本项目工程质量保修书乙方承担保修义务。
11、工程延期：非乙方原因和不可抗力造成的，经甲方同意顺延的工期。
七、技术资料、图纸提供办法及保密要求：竣工后一个月内乙方向甲方提供两套完整的竣工图及相关资料，并不得将甲方单位相关资料外泄。
八、竣工后一个月内，乙方按要求将结算报告给甲方，乙方如未按合同规定时间报结算，停止其参加扬州大学维修工程采购报名资格，直到决算送达甲方为止。
九、本工程预算金额：￥           元；合同价款：             元；暂列金    元。合同价格形式：固定单价 。
十、结算方式：
中标价+变更价。竣工结算时，若该报价低于审计结果，以该报价为结账依据；若高于审计结果，以审计结果为结账依据。
十一、付款方式：
[bookmark: EB6f99fb3bbcd44f179cb3be4cbe7f7b20]成交价即为合同价，工程竣工验收合格后付至合同价的80%，审计结束后付至审计结算价的97%，余款3%在工程保修期满一个月内付清（无息）。上述款项的支付，须以承包人提供合法票据为前提。承包人应按时发放农民工工资。因承包人拖欠农民工工资所造成的一切后果均由其全部承担。
十二、变更：严格按照《扬州大学小型工程管理办法（试行）》执行。由主张人书面提出变更申请，经项目管理部门、项目委托部门、设计、监理、跟踪审计等相关人员会商审批，变更总造价应控制在预算范围内。因特殊原因导致工程变更造价超出预算范围的，需提交学校相关会议研究决定。
十三、工程分包：工程分包必须经甲方同意，否则不得分包给任何个人或单位，若分包被甲方发现，一律取消其承包资格，且今后不得在扬州大学参加工程采购活动。
十四、争议解决方法：双方当事人协商解决。协商不成，双方同意由扬州仲裁委员会仲裁。
十五、本协议未尽事宜参照磋商文件精神执行。
十六、本合同一式六份，甲乙方法定代表人（或委托代理人）签字加盖公章后生效，双方各执两份，一份给甲方审计部门，一份财务结账。
十七、双方需补充的事项：
1、甲方采购时提供的文件和乙方响应时提供的文件均为约束双方行为的有效文书。
2、工程如不能一次性竣工验收合格，扣除工程结算造价的10‰，由承包人返工至合格，并由其承担返工费用、工期延误责任及可能的赔偿责任。
3、施工用水电费用根据施工现场实际情况在以下三种方式选择计算，财务结算前，施工单位应当填写“工程施工用水电费结算表”，送甲方相关管理部门审核，未经审核，不办理竣工财务结算。
⑴按实结算法：工程施工现场安装水电表的，财务结算时，按水、电表读数乘以结算单价计算扣回。
⑵定额含量结算法：工程施工现场未安装水电表的，财务结算时，按定额含量乘以结算单价计算扣回。
⑶其他方式：工程施工现场未安装水电表，且用量又无法定额分析的，财务结算时，一般按工程结算造价的7‰计算扣回。单独粉刷、安装工程等项目按结算造价的３‰计算扣回。电缆敷设等特殊项目，确实未发生水电费用的，由项目负责人出具说明，甲方相关管理部门审核后，不扣除水电费。
4、乙方在施工过程中应严格按甲方的施工要求施工，乙方在施工中需做好安全工作，严格执行《建设工程安全生产管理条例》，一切安全责任乙方自负。
5、施工单位应对结算资料的真实性、合法性、完整性负责。
5.1.为了避免施工单位虚报工程造价，按下列标准向施工单位收取审计费：
⑴工程项目审计净核减率超过10%（含10%），按净核减额的10%向施工单位收取审计费；
⑵工程项目审计净核减率在5%-10%之间的（含5%），按净核减额的5%向施工单位收取审计费；
⑶工程项目审计净核减率在5%以内的不收取审计费。
净核减额=工程项目竣工结算送审金额-审定金额；净核减率=（净核减额/送审金额）×100%。
5.2.因施工单位虚报冒算，导致工程项目竣工结算审计的净核减率达到30%及以上，或经司法部门确认有触犯法律构成犯罪行为的，按《扬州大学采购管理办法（试行）》（扬大采管〔2018〕1号）规定拒绝该施工单位及项目负责人参加学校采购活动。
6、各项规费按施工企业承发包计价手册上核定的费率计取，如不能提供，则不予计取；管理费、计划利润费率不得高于三类工程相应的费率。
 
甲方（签章）：                           乙方（签章）：
法定代表人：                            法定代表人：
（委托代理人）：                         （委托代理人）：
电   话：                               电   话：
工程质量保修书

甲方（全称）：扬州大学                           
乙方（全称）：                                   
甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程（工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                  。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为     年；
3．装修工程为    年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     年；
5．供热与供冷系统为  / 个采暖期、供冷期；
6．给排水设施、道路等配套工程为     年；
7．其他项目保修期限约定如下：         。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，甲方应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由乙方提出保修方案，乙方将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。
4．质量保修完成后，由甲方组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 3%质保金，工程保修期满一个月内付清（无息）。
工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）
法定代表人：                           法定代表人：
（或委托代理人）：                      （或委托代理人）：
                                                     
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]日期: 2026年  月  日
第四章 采购需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作响应文件时，将实质性响应的内容在“实质性要求响应及偏离表”中准确填写。
一、项目概况
1、项目名称：扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程
2、施工地点：扬州大学江阳路南校区
3、施工范围：主要范围为扬州大学江阳路南校区体育场地全部塑胶面层及人造草坪（H50mm）、跑道基础翻建，排水沟清理、更换内排水沟沟盖板、疏通排水系统，跳远砂坑补充石英砂，新做跳远起跳板，更换现有铅球落地区天然草坪，网球场、篮球场铺设8mm硅PU面层、测量划线等。
二、施工内容以及其他
    1、田径场部分 
（1）铲除废弃塑胶面层，铣刨3cm已老化细沥青层，铲除垃圾处理出校，重新铺设4cm城市道路SBS改性沥青AC-10细集料。 
（2）重新铺设聚氨酯混合型喷颗粒塑胶面层（铺设前做2-3次放水试验，无明显积水现象，方可下一步施工，排水沟盖板底涂与塑胶场地底涂一致）。 
2、足球场地部分 
（1）铲除废弃人造草坪，固体废弃物无害化处理。检查基础密实度，找出低洼区域，利用C30商品混凝土修补，修补量磋商时统一以200m²（厚度约10cm）计入响应文件，决算时按实调整工程量。
（2）重新铺设人工草皮（铺设前做2-3次放水试验，无明显积水现象，方可下一步施工）。
3、网球场、篮球场部分 （共8片）
（1）铲除废弃塑胶面层，铣刨已老化沥青至无机料稳定层，铲除垃圾处理出校，重新铺设8cm城市道路SBS改性沥青AC-10细集料。
（2）重新铺设厚度为8mm的硅PU面层（4片篮球场位置为网球场北侧，东西向），排水沟盖板底涂材料与硅PU场地底涂一致。
4、其他部分
（1）拆除场地内环道所有排水沟盖板，清出沟底等部位淤积泥土，沟壁破损处修复，疏通排水管道与市政排水管道连接，保证雨水及时排出。足球场边缘增加烟斗型排水孔（管长80~100cm），孔径32~40mm，间距2米。更换部分场地专用环沟盖板（50×50 ×80mm，成交后，该单位提供1-2块样品，采购人及监理实行破坏性抽检），各场地修补量磋商时统一各以50m计入响应文件，决算时按实调整工程量，田径场排水孔开洞时发生的沟壁破损应及时修复，产生的费用综合考虑一次性包干。跑道塑胶、人造草坪、硅pu铺设之前，严格按照排水、返水均顺利接入内环沟排放的要求，优化排水布局，确保铅球落地区无积水、无积水残留，排水通畅，避免黄沙填充层板结、草坪霉变，保障场地正常使用。
（2）沙坑近端助跑道按规范铺设20mm加厚区，跳远砂坑填充5cm细河砂。
（3）田径场新做防腐木起跳板（有槽合），C30混凝土浇筑封闭，切割机切缝，人工拆除现有地面，粉刷细石混凝土找平，共计6套。
（4）田径场所有外侧水泥道牙按15J012-1.E2:2施工，周边草坪施工过程中产生损坏的按照原样恢复。西北入口处新铺8cm厚道路沥青，周边道路道牙更换，区域范围内的窨井及雨水井相应提升，费用一次性包干。
（5）更换铅球落地区的天然草坪及铅球投掷圈，安装成品铅球抵趾板，铅球区天然草坪基层的盲管疏通，返水向内环沟，如无法疏通施工，须重新安装∅300HDPE波纹管，施工方综合考虑，费用一次性包干。
（6）塑胶跑道、足球场等标线按照国际田联2019年最新的划线规则执行，篮球场地的划线（含未铺设硅pu面层部分）应符合国际篮球联合会竞赛规则的要求，网球场地的划线应符合国际网球联合会竞赛规则的要求。
[bookmark: OLE_LINK5]（7）本项目要求必须通过中国田径协会三类田径场地验收标准及硅 PU 成品面层平行制样进行送检，检测结果须通过 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》物理机械性能、有害物质限量等全项检测合格报告，并按国家相关工程质量要求，执行相关施工和验收规范、技术标准。项目结束后，认证完整资料移交采购人存档，中田协三类场地认证费及场地验收指定实验室全项检测费用综合考虑包含在报价中。（提供承诺书，格式见第六章，原件扫描上传）
三、材料要求
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]1、供应商提供的主要材料均应符合国家相关技术标准。每批次进场材料进场前应附有出具的合格证明，涉及安全、环保或关键性能的材料，须提供由国家认可的第三方检测机构出具的检验报告，并经验收，核对资料与实物一致后方可用于工程，不合格材料应立即退场。(提供承诺书，格式见第六章，原件扫描上传) 
2、供应商自行选用与技术标准相当的材料品牌，供应商需在响应文件中详细填写其拟选用品牌、规格型号。所有产品在进场前应得到使用人的检测和认可，否则不得进场施工。(提供材料表格，格式见第六章，原件扫描上传)
四、技术要求
（一）混合型聚氨酯塑胶跑道面层技术要求
[bookmark: OLE_LINK3]★（1）塑胶跑道面层（非渗水型），其物理性能指标须完全符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范，完整覆盖下述全部检测项目且各项参数均满足对应技术要求。（提供承诺书原件（格式见第六章）或符合要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
	检测项目
	技术要求

	厚度
	田径场地
	≥13mm

	现浇型物理机械性能
	冲击吸收/（%）：田径场地
	35～50

	
	抗滑值/（BPN，20℃）：田径场地
	≥47（湿测）

	
	拉伸强度/（MPa）：非渗水型
	≥0.5

	
	垂直变形/(mm)
	0.6～3.0

	
	拉断伸长率/（%）
	≥40

	
	阻燃性能/（级）
	Ⅰ


★（2）塑胶跑道面层（非渗水型），其有害物质指标须完全符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范，完整覆盖下述全部检测项目且各项参数均满足对应技术要求。（提供承诺书原件（格式见第六章）或符合要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
	检测项目
	技术要求

	有害物质含量
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0

	
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0

	
	18 种多环芳烃总和 b/（mg/kg）
	≤50

	
	
	≤20 c

	
	苯并[a]芘/（mg/kg）
	≤1.0

	
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5

	
	4，4，-二氨基-3，3，-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）
	≤1.0

	
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和
/（g/kg）
	≤0.2

	
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）
	≤1.0

	
	可溶性铅/（mg/kg）
	≤50

	
	可溶性镉/（mg/kg）
	≤10

	
	可溶性铬/（mg/kg）
	≤10

	
	可溶性汞/（mg/kg）
	≤2

	
	气味等级/级
	≤3

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TV0C）/（mg/(m2·h）)
	≤5.0

	
	甲醛/（mg/(m2·h）)
	≤0.4

	
	苯/（mg/(m2·h）)
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/(m2·h）)
	≤1.0

	
	二硫化碳/（mg/(m2·h）)
	≤7.0


▲(3)环保塑胶跑道 PU 综合料满足阻燃性能 Ⅰ（级），气味等级（级） ≤3，18 种多环芳烃总和（mg/kg）≤50，苯并［a］芘（mg/kg） ≤ 1.0，二硫化碳≤7.0（mg/㎡.h）、甲醛/（mg/（㎡*h）） ≤0.4。依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，其中样品特性和状态必须为“非固体原料（液体、粘稠液体、双组分液体、非固体原料等）”，并且结论合格。（提供承诺书原件（格式见第六章）或符合要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
★（4）塑胶跑道底层材料、面胶、胶粘剂通过GB36246-2018检验，有害物质含量（共12项）的检测。（提供承诺书原件（格式见第六章）或符合要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测结论：均为未检出，原件扫描上传）
（二）人造草坪面层材料技术要求
★（1）人造草坪化学性能标须完全符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范，完整覆盖下述全部检测项目且各项参数均满足对应技术要求。（提供承诺书原件（格式见第六章）或符合要求的检验报告原件扫描上传）
	检验检测项目
	单位
	技术要求

	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和
	g/kg
	≤1.0

	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和
	
	≤1.0

	
	18种多环芳烃总和
	mg/kg
	≤50

	
	苯并[a]芘
	
	≤1.0

	
	可溶性铅
	
	≤50

	
	可溶性铬
	
	≤10

	
	可溶性镉
	
	≤10

	
	可溶性汞
	
	≤2

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	mg/（㎡▪h）
	≤5.0

	
	甲醛
	
	≤0.4

	
	苯
	
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和
	
	≤1.0


★（2）人造草坪物理性能指标须完全符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范，完整覆盖下述全部检测项目且各项参数均满足对应技术要求（提供承诺书原件（格式见第六章）或符合要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
	检验检测项目
	单位
	技术要求

	冲击吸收，%
	
	45-70

	垂直变形
	mm
	4～11

	草丝拉断力
	单丝
	N
	≥10

	单簇草丝拔出力
	N
	≥20


★（3）草坪技术参数满足对应参数要求（提供承诺书原件（格式见第六章）或符合要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
	项目
	参数要求

	草丝形状及编织工艺
	挤出工艺耐磨PE单丝簇绒编织（不包纱）

	草丝颜色
	双色

	草丝来源
	国产（非进口）

	底布走针方式
	簇绒法一形走针

	草高（不含底布高度）
	50±1mm。

	磅重
	≥12000Dtex（10根/簇）

	行距
	5/8英寸

	织距
	16.7针/10cm

	密度
	不低于10500针/㎡

	草丝厚度
	直单丝255um±10um

	草丝宽度
	直单丝1.55mm±0.1mm

	底布材质
	双层

	背胶
	丁苯乳胶（必须是机器通过高温渗透）

	卷宽
	4米（卷长：按场地实际需要）

	环保要求
	持久性有机物合格、符合GB36246-2018


▲（4）人造草坪产品依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》标准检测拉伸强度≥11Mpa，经过氙灯老化500小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化500小时+高低温老化20次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）后测试抗滑值≥85BPN、拉断伸长率≥45%、阻燃性能Ⅰ级、拉伸强度保留率≥85%。（提供承诺书原件（格式见第六章）或符合要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
（三）硅pu面层材料技术要求
★（1）硅pu面层材料物理性能指标须完全符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范，完整覆盖下述全部检测项目且各项参数均满足对应技术要求。（提供承诺书原件（格式见第六章）或符合要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
	内容
	性能指标

	冲击吸收%
	20~50

	抗滑值（20℃）
	80-110（干测）

	拉伸强度/MPa
	≥0.5

	拉断伸长率%
	≥40

	阻燃性/级
	Ⅰ


★（2）硅pu面层材料化学性能指标须完全符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范，完整覆盖下述全部检测项目且各项参数均满足对应技术要求。（提供承诺书原件（格式见第六章）或符合要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
	检测项目
	技术要求

	有害物质含量
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0

	
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0

	
	18 种多环芳烃总和 b/（mg/kg）
	≤50

	
	
	≤20 c

	
	苯并[a]芘/（mg/kg）
	≤1.0

	
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5

	
	4，4，-二氨基-3，3，-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）
	≤1.0

	
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和
/（g/kg）
	≤0.2

	
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）
	≤1.0

	
	可溶性铅/（mg/kg）
	≤50

	
	可溶性镉/（mg/kg）
	≤10

	
	可溶性铬/（mg/kg）
	≤10

	
	可溶性汞/（mg/kg）
	≤2

	
	气味等级/级
	≤3

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TV0C）/（mg/(m2·h）)
	≤5.0

	
	甲醛/（mg/(m2·h）)
	≤0.4

	
	苯/（mg/(m2·h）)
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/(m2·h）)
	≤1.0

	
	二硫化碳/（mg/(m2·h）)
	≤7.0


▲（3）施工中涉及到的硅PU球场材料满足18种多环芳烃总和（mg/kg）≤50，苯并［a］芘（mg/kg）≤1.0，二硫化碳≤7.0（mg/㎡.h）、甲醛/（mg/（㎡*h） ）≤0.4，阻燃性能I级，气味等级（级）≤3。4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）（g/kg）≤1.0，游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg）≤1.0甲苯、二甲苯和乙苯总和mg/ (m2 • h)≤1.0，总挥发性有机化合物（TV0C）mg/ (m2 • h)≤5.0，依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，其中样品特性和状态需为“非固体原料（液体、粘稠液体、双组分液体、非固体原料等）”，并且结论合格。（提供承诺书原件（格式见第六章）或符合要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传）
★（4）硅pu面层弹性层材料、水性面漆通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检验，有害物质含量（共12项）的检测，且各项参数均满足对应技术要。（提供承诺书原件（格式见第六章）或符合要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测结论：均为未检出原件扫描上传）
五、商务要求
1、工期：合同签订后50日历天内完成整个工程的工程量并且合格，具体开工日期以甲方签发的书面开工通知为准。
2、施工地点：扬州大学江阳路南校区。
3、本工程结算价需经有关部门审定确认。
4、本项目承包范围为磋商文件、工程量清单等附件范围相关的内容。供应商应根据附件内容以现场踏勘为准仔细核对工程量清单，核对内容包括清单数量、清单特征、计量单位等，并将疑问在提问截止时间书提出，如未提出任何疑问，则视为对采购人提供的工程量清单不存在问题，供应商必须严格按照工程量清单报价，否则为无效响应。如发生采购人提供的清单数量偏差、漏项或错误，供应商自行承担所有损失。本项目成交人应无条件满足采购人上述需求。（提供针对本条上述所有内容的承诺书，格式见第六章，原件加盖公章扫描上传）
[bookmark: _Toc120614281]5、磋商报价编制要求  
（1）所有磋商报价以人民币表示，供应商报价单位为元，保留小数点后两位。
（2）供应商在磋商截止时间前修改磋商函中的磋商总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。
（3）报价应按照采购人提供的工程量清单的格式，不得改变工程量清单，不可竞争费用不得让利。供应商首轮报价应有详细的报价组成，其中暂列金额（如有）、安全文明施工措施费、规费、税金为不可竞争费，应按采购人提供的工程量清单及相关费用、费率报价。供应商根据工程实际情况和本企业经营管理水平自主合理报价，但不得低于企业成本价。
（4）最终以总价方式报价，首轮报价中的不可竞争费仍适用于最终报价，成交价即合同价为最终报价。首轮报价×（1-让利幅度）=最终报价（合同价），首轮报价明细仍为合同价的组成部分，总价汇总表在签订合同前根据成交结果修正，供应商成交后根据本单位的最终报价和第一轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合同价和最终报价相符，报采购人和预算编制单位审核，审核通过后，据此结算。
6、投标（响应）时投标（响应）文件中需体现施工进度表。（提供满足施工进度要求的施工进度表）
六、主要施工方案要求
1.施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分
要求结合本项目体育场地维修翻新等特点，提出科学、严密、具有针对性的施工组织方案。内容需涵盖项目管理目标（质量、安全、进度、环保等）、施工部署原则、总体施工顺序及阶段划分等，确保整体规划科学合理；根据工程规模、专业特点及工期要求，科学、合理地进行施工段划分。需详细说明划分依据、各施工段的施工任务界限、流水作业安排及交叉施工的协调配合措施，确保不存在实施难度。
2.关键施工技术、工艺及实施重点难点解决方案
针对本项目详细阐述主导施工过程、关键部位及特殊部位的施工技术、工艺流程和操作标准。精准识别本项目在技术实施、现场管理、周边环境协调等方面的重点与难点，分析必须切中要害、科学合理；针对上述重点、难点，提供详细、严密、切实可行的专项解决方案和应对措施，确保方案具有极强的可操作性，不存在实施难度。
3.施工进度计划及进度保证措施
提供科学、严密的施工总进度计划。可以采用横道图或网络计划图等直观展示，明确关键线路、开工及竣工日期、各阶段里程碑节点。进度计划需与施工部署、资源配置高度匹配；制定详细且具有针对性的工期保证措施。需从组织管理、技术工艺、资源配置、经济合同、外部环境协调等多个维度，提出确保按时或提前完成合同工期的具体、可操作预案。
4.质量、安全保证体系及措施
建立健全科学、严密的质量管理体系，明确质量目标及各级人员质量责任制。制定详细的质量控制点、过程检验制度、质量通病防治措施及成品保护措施，确保工程质量达到招标文件要求；建立完善的安全生产管理体系，明确安全目标。针对本项目特点，制定详细的安全管理制度、专项安全防护措施、应急救援预案及文明施工、环境保护措施，确保施工全过程安全可控。
5.劳动力、机械设备和材料投入计划
根据施工进度计划和各阶段工程量，科学编制劳动力需求计划。提供各施工阶段、各工种的劳动力动态配置表及劳动力曲线图，确保人员进退场时间与进度计划严密匹配；结合工程特点和施工工艺，合理选择主要施工机械设备。提供详细的机械设备投入计划表，明确设备名称、型号、数量、功率、进场时间及用途，确保满足各阶段施工需求；制定科学严密的主要材料及周转材料采购、进场计划。明确材料规格、数量、进场时间节点及检验要求，确保材料供应及时，不影响施工进度。
6. 售后服务方案
要求结合本项目体育场地维修翻新等特点，提出科学、严密、具有针对性得方案措施，包括但不限于解决方案及响应时间、专业技术人员、服务保障方案等。
七、施工注意事项
1、实际施工前，具体维修细节必须现场再次征求使用部门及采购人意见。
2、为保护师生员工人身及财物的安全，施工单位必须服从学校相关部门的管理及施工时间的安排，合理制定施工组织措施及安全措施。
3、施工时应考虑采取相关的安全文明措辞，如施工场地四周必须设置安全围挡，警示红灯等，施工场地外不得堆放材料及垃圾，并及时清扫地面，其它如注意防尘、防噪等，以减少对周边环境的影响。
4、施工现场必须配置相应的消防灭火器材。
5、拆除时不得野蛮施工，不得破坏原有构筑物结构。
八、其他说明
1、可提供施工用水电接入点，但需交纳水电费。
2、竣工验收必须提供详细的竣工图纸、检测资料、材料的合格资料及其它相关的资料，施工全程应有照片记录并附文字说明，并存入U盘交甲方。其中变更签证、隐蔽工程必须有可靠的照片或视频。
3、负责整体改造工程竣工验收前的卫生保洁。
4、施工现场原有垃圾、杂物及施工产生的垃圾及时自行清运出校并做好卫生保洁工作。
5、原有图纸详见附件，仅供参考。
6、施工质量要求：合格，保修期：至少两年。
7、施工现场实际情况：现状道路通畅；交通便利，有道路通入施工现场；环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理要求。。
8、成交人必须服从现场管理，对工序和材料及时报验，原材料及配件必须符合国家标准，经复试合格后方可使用，不合格的检测费自行承担。
9、成交人需积极主动地配合采购人进行相关检测及验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况成交单位需要返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由成交人自行承担，并且采购人有权从工程款中扣除。
10、施工过程中，成交人需采取措施保护现场及周边相关物品、设施等，因成交人的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由成交人承担，由成交人原样修复并自行承担相关费用。
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第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法
本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评分得分相同的，按投标（响应）报价由低到高顺序推荐排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序，如技术指标得分也相同，由磋商小组随机抽取确定排序，本项目选取3名成交候选人。
二、政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：
	采购包号
	专门面向中小企业

	 
1
	 
是


1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标（响应）或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评审标准
	项目
	评分标准

	价格
(30分)
	以满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分得满分30分。其他供应商价格得分统一按下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/其他最后磋商报价)×30×100%(保留两位小数)
异常低价审查按财库〔2026〕2号文件执行，详见第二章异常低价审查情形。

	样品
(12分)
	评审专家根据样品的外观、气味、材质、手感和结构等方面进行综合评分。
供应商在参加磋商时提供样品：
（一）混合型塑胶（面层颗粒1mm-3mm）规格尺寸400mm*400mm*14mm（满分4分）
1.样品的表面纹理饱满、塑胶侧面无杂色白点、回弹性能好、外观美观、无异味、规格尺寸符合磋商文件要求的得4分；
2.样品的表面纹理较饱满、塑胶侧面基本无杂色白点、回弹性能一般、外观一般、无异味的得3分；
3.样品的表面纹理模糊、塑胶侧面明显杂色白点、回弹性能差、外观普通、有异味的得1分；
4.供应商未按评分标准要求的规格尺寸提供样品或在样品上出现单位或品牌提示的得0分。
（二）硅PU规格尺寸400mm*400mm*8mm（满分4分）
1.样品的底部纹理清晰、回弹性能好、外观美观、无异味、规格尺寸符合磋商文件要求的得4分；
2.样品的底部纹理较清晰、回弹性能一般、外观一般、无异味的得3分；
3.样品的底部纹理模糊、回弹性能差、外观普通、有异味的得1分；
4.供应商未按评分标准要求的规格尺寸提供样品或在样品上出现单位或品牌提示的得0分。
（三）人造草坪尺寸：400mm*400mm ，草高（不含底布高度）50mm±1mm（满分4分）
1.样品外观匀称、色泽鲜艳、结构稳定、无异味、规格尺寸符合磋商文件要求的得4分；
2.样品外观不太匀称、色泽不太鲜艳、结构不太稳定、略有异味的得3分；
3.样品外观不匀称、色泽不鲜艳、结构不稳定、有异味的得1分；
4.供应商未按评分标准要求的规格尺寸提供样品或在样品上出现单位或品牌提示的得0分。
注：
1.样品接收截止时间同响应文件提交截止时间，送达地点：江苏远锐工程管理咨询有限公司（扬州市邗江北路中石化南侧邗文化博物馆1号院），迟于磋商截止时间送达的，样品将被拒收。
2.所有样品费用由供应商承担。所投样品不得出现单位或品牌提示，需有不透明的外包装物包裹。评审过程中将重新编号，成交后将作为成品质量对比样本封存。
3.未成交单位样品需在24小时搬离投标现场，否则视为放弃样品，代理机构将自行处理。

	技术指标
(9分）
	供应商所投产品完全满足采购文件第四章采购需求【四、技术要求】得满分9分。标★号项为重要指标，每有一项负偏离视为无效响应；标▲号项为一般指标，每有一项负偏离扣3分，扣完为止。未按要求提供相关证明材料的视为负偏离。
供应商须在技术参数偏离表中逐条列出偏离情况并按磋商文件要求提供相应的证明材料，未根据要求提供相关证明材料视为负偏离。若发现提供虚假证明材料，视为无效响应并追究相关责任。

	施工方案
(28分)
	1.施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（5分）：方案完全响应要求，针对学校体育场翻新特点提出详细、有针对性的组织设想的得5分；方案基本响应大部分要点，但针对性一般的得3分；方案仅简单罗列常规内容，未针对本项目提出具体设想的得1分；未有相关说明得0分。
2.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（5分）：针对学校体育场翻新技术、工艺以及重点、难点和解决方案（如铺设工艺、施工与学校教学可能冲突等），分别提出详细、可行、有据的解决方案的得5分；能识别重难点，但解决方案不够详细的得3分；仅能识别部分重难点，方案为常规做法的得1分；未有相关说明得0分。
3.施工进度计划和进度的保证措施（5分）：进度计划完全符合要求，详细、逻辑清晰，关键线路明确，保证措施具体可行的得5分；进度计划较完整，保证措施包含主要内容但细节不足的得3分；进度计划粗略，保证措施常规的得1分；未有相关说明得0分。
4.质量、安全保证体系及措施（5分）：质安措施完全符合要求，材料报审流程详细、具体、可操作的得5分；措施内容较全，但材料报审描述不够具体的得3分；措施为通用模板，未结合本项目材料要求的得1分；未有相关说明得0分。
5.劳动力、机械设备和材料投入计划（4分）：劳动力、机械设备和材料投入计划合理，描述详细且具有操作性的得4分；描述较为详细，不存在实施难度的得3分；基本合理、描述一般、存在可操作性得1分；未有相关说明得0分。
6.售后服务方案（4分）：售后包括但不限于解决方案及响应时间、专业技术人员、服务保障等完整清晰且具有针对性的得4分；方案包含上述四项但部分细节不足，或缺少其中一项的得3分；措施内容严重缺失或不可行的得1分；未有相关说明得0分。
注：主要施工方案总页数(指页码，包含封面，目录，图片，封底等所有页面)不得超过100页，每超过 1 页扣 0.01 分，最多扣2分，在主要施工方案总得分中作相应扣除。

	团队能力
(6分)
	[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]拟投入本项目组人员（含项目经理）具有市政类或建筑类初级职称得1分；具有市政类或建筑类中级及以上职称的，得2分，满分6分。
注：同一人员仅计算得分最高的职称，不重复计分。提供（上述人员证书、身份证和供应商为其在响应文件递交截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料）原件扫描上传以及约定的工期范围内供应商不得更换团队成员的承诺书原件（格式见第六章）加盖供应商公章，未按要求提供不得分。

	业绩
(9分)
	供应商自2023年1月1日以来承担过同类运动场工程施工的，提供1个得1分，本项满分3分。
项目经理2023年1月1日以来承担过同类运动场工程施工的，提供1个得3分，本项满分6分。
注：业绩认定时间以竣工验收时间为准，业绩材料需同时提供：1、依法承发包的交易结果文件；2、合同；3、竣工验收证明材料；4、其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标采购的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件；项目经理业绩需在证明文件中体现姓名，如与企业业绩重合，不可重复得分，原件扫描上传，不提供不得分，项目经理业绩不是供应商承担的不得分。

	质保承诺
(6分)
	供应商在满足本项目要求的质量保修期（自竣工验收合格之日起计2年）的基础上，免费质量保修期每增加1年的，得2分，最高得6分。
注：提供书面承诺（格式见第六章）加盖供应商公章原件扫描上传，不提供不得分。

	满分100分









第六章  竞争性磋商响应文件格式
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响  应  文  件





项 目 名 称：                      
项 目 编 号：                       
      磋商供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：                       



响应文件的组成
一、基本目录
1.磋商响应报价表（格式见附件1）
2.投标（响应）分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.法人授权书（格式见附件5）
6.磋商响应函（格式见附件6）
7.主要材料一览表（格式见附件7）
8.主要标的信息（格式见附件8）
9.其他
****（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标（响应）文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件9）
5.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件10）
6.供应商信用承诺函（格式见附件11）
7.企业报价折扣证明文件：
中小企业声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。
残疾人福利性单位声明函（格式见附件13）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。
监狱企业的证明文件。
8.特定资格要求的证明文件。如果本项目对供应商做出特定资格要求的，则必须提供。
9.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）
三、实质性要求响应及偏离表
供应商必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照采购文件要求提供证明材料，否则做无效投标（响应）处理。（格式见附件14）
四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件12）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件13）
五、其他文件（附件15-附件21）
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附件1 
磋商响应报价表

供应商名称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号：
	磋商响应报价表

	大写：                    （人民币：元）
小写：                    （人民币：元）



日期：     年   月   日


附件2
投标（响应）分项报价表

供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
响应分项报价表
1、供应商在报价时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）和采购文件规定的格式。分项报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整。                
2、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合计价和最终总报价相符，报采购人和预算编制单位审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。



附件3 
技术要求响应及偏离表

供应商名称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号：

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.供应商需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4
商务要求响应及偏离表


供应商名称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号：

	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	

	
	 
	
	

	
	    
	
	

	
	 
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.供应商需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件5
法人授权书

本授权书声明：___________（供应商名称）授权______（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人身份证号码：           
被授权人联系电话：（手机）           
被授权人电子邮箱：           
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：           
日    期：



附件6 
磋商响应函

致：江苏远锐工程管理咨询有限公司
根据贵方的    ***   号磋商文件，正式授权下述签字人     (姓名)代表我方          （供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，          签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

供应商名称（加盖CA电子公章）：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行  ：
账          号： 
日          期：

附件7

主要材料一览表

供应商名称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号：
	序号
	材料名称
	品牌型号
	规格
	备注

	1
	混合型塑胶跑道（固体及非固体原料）
	
	
	

	2
	人造草坪
	
	
	

	3
	人造草坪填充颗粒
	
	
	

	4
	硅pu
	
	
	

	5
	沥青混凝土
	
	
	









附件8
主要标的信息（成交后将公示）

供应商名称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号：
	工程类

	名称：
施工范围：
施工工期：
项目经理：
执业证书信息：




附件9
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                   。
主要专业技术能力有：           。

                              供应商名称（加盖CA电子公章）：
                              日期：     年    月    日

附件10
参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                              供应商名称（加盖CA电子公章）：
                              日期：     年    月    日

附件11
供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对_____________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺）
　　　　　　　　　　  

                                承诺单位（加盖CA电子公章）：
　　　　　　　　　      　          日期：      年    月    日
附件12 
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（建筑业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（建筑业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，视为无效投标（响应）。
    3、采购文件中已明确所属行业的，不得对行业类别修改。企业声明函请完整填写，成交后将公示。
4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
供应商名称（加盖CA电子公章）：
日 期：      年    月    日

中小微企业划型标准
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。


附件13 
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
供应商名称（加盖CA电子公章）：
日 期：      年    月    日


附件14          
实质性要求响应及偏离表

	序号
	采购需求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件14-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.供应商必须对采购需求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。
[bookmark: _Hlt26955054]3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标（响应）处理。










附件15

承诺书（格式）
我单位             （供应商名称）就扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程作出承诺如下：在约定的工期范围内不更换拟投入本项目组人员（含项目经理）的团队成员。

                                          


供应商名称（加盖CA电子公章）：
日 期：      年    月    日


附件16

承诺书（格式）
我单位             （供应商名称）就扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程作出承诺如下：施工质量合格，在满足本项目要求的质量保修期（自竣工验收合格之日起计2年）的基础上，免费质量保修期增加        年。

                                          


供应商名称（加盖CA电子公章）：
                                    日 期：      年    月    日


附件17

承诺书（格式）
我单位             （供应商名称）就扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程作出承诺如下：本项目承包范围为磋商文件、工程量清单等附件范围相关的内容。我单位根据附件内容以现场踏勘为准仔细核对工程量清单，核对内容包括清单数量、清单特征、计量单位等，并将疑问在提问截止时间书提出，如未提出任何疑问，则视为对采购人提供的工程量清单不存在问题，严格按照工程量清单报价，否则为无效响应。如发生采购人提供的清单数量偏差、漏项或错误，自行承担所有损失。我单位无条件满足采购人上述需求。

                                          


供应商名称（加盖CA电子公章）：
                                    日 期：      年    月    日


附件18

承诺书（格式）
我单位             （供应商名称）就扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程作出承诺如下：本项目要求必须通过中国田径协会三类田径场地验收标准及硅 PU 成品面层平行制样进行送检，检测结果须通过 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》物理机械性能、有害物质限量等全项检测合格报告，并按国家相关工程质量要求，执行相关施工和验收规范、技术标准。项目结束后，认证完整资料移交采购人存档，中田协三类场地认证费及场地验收指定实验室全项检测费用综合考虑包含在报价中。

                                          


供应商名称（加盖CA电子公章）：
                                    日 期：      年    月    日


附件19：                     承诺书（格式）

我单位             （供应商名称）就扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程作出承诺如下：
（1）塑胶跑道面层（非渗水型），其物理性能指标须完全符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范，完整覆盖第四章技术要求对应表格全部检测项目且各项参数均满足对应技术要求。
（2）塑胶跑道面层（非渗水型），其有害物质指标须完全符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范，完整覆盖第四章技术要求对应表格全部检测项目且各项参数均满足对应技术要求。
（3）环保塑胶跑道 PU 综合料满足阻燃性能 Ⅰ（级），气味等级（级） ≤3，18 种多环芳烃总和（mg/kg）≤50，苯并［a］芘（mg/kg） ≤ 1.0，二硫化碳≤7.0（mg/㎡.h）、甲醛/（mg/（㎡*h）） ≤0.4。依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，其中样品特性和状态必须为“非固体原料（液体、粘稠液体、双组分液体、非固体原料等）”，并且结论合格。
（4）塑胶跑道底层材料、面胶、胶粘剂通过GB36246-2018检验，有害物质含量（共12项）的检测。
（5）人造草坪化学性能标须完全符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范，完整覆盖第四章技术要求对应表格全部检测项目且各项参数均满足对应技术要求。
（6）人造草坪物理性能指标须完全符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范，完整覆盖第四章技术要求对应表格全部检测项目且各项参数均满足对应技术要求。
（7）草坪技术参数满足第四章技术要求对应表格项目参数要求。
（8）人造草坪产品依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》标准检测拉伸强度≥11Mpa，经过氙灯老化500小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化500小时+高低温老化20次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）后测试抗滑值≥85BPN、拉断伸长率≥45%、阻燃性能Ⅰ级、拉伸强度保留率≥85%。
（9）硅pu面层材料物理性能指标须完全符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范，完整覆盖第四章技术要求对应表格全部检测项目且各项参数均满足对应技术要求。
（10）硅pu面层材料化学性能指标须完全符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范，完整覆盖第四章技术要求对应表格全部检测项目且各项参数均满足对应技术要求。
（11）施工中涉及到的硅PU球场材料满足18种多环芳烃总和（mg/kg）≤50，苯并［a］芘（mg/kg）≤1.0，二硫化碳≤7.0（mg/㎡.h）、甲醛/（mg/（㎡*h） ）≤0.4，阻燃性能I级，气味等级（级）≤3。4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）（g/kg）≤1.0，游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg）≤1.0甲苯、二甲苯和乙苯总和mg/ (m2 • h)≤1.0，总挥发性有机化合物（TV0C）mg/ (m2 • h)≤5.0，依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，其中样品特性和状态需为“非固体原料（液体、粘稠液体、双组分液体、非固体原料等）”，并且结论合格。
（12）硅pu面层弹性层材料、水性面漆通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检验，有害物质含量（共12项）的检测，且各项参数均满足对应技术要。
（13）成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，针对上述所有指标供应商须提供由国家认可的第三方检测机构出具的检验报告原件。如未提供检测报告，我单位放弃成交资格。




供应商名称（加盖CA电子公章）：
                                            日 期：      年    月    日


附件20：

承诺书（格式）

[bookmark: _GoBack]我单位             （供应商名称）就扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程作出承诺如下：提供的主要材料均应符合国家相关技术标准。每批次进场材料进场前应附有合格证明，涉及安全、环保或关键性能的材料，提供由国家认可的第三方检测机构出具的检验报告，并经验收，核对资料与实物一致后方可用于工程，不合格材料应立即退场。







供应商名称（加盖CA电子公章）：
                                            日 期：      年    月    日



附件21：

承诺书（格式）

我单位             （供应商名称）就扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程作出承诺如下：我单位拟派项目经理不同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；不在其他工程项目上担任项目经理、施工项目负责人。







供应商名称（加盖CA电子公章）：
                                            日 期：      年    月    日
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