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第1章  招标公告
项目概况

2026年—2029年南京市城市排水设施专业监理项目的潜在投标人应在江苏政府采购网苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取采购文件，并于2026年7月30日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2026-0243
1.2项目名称：2026年—2029年南京市城市排水设施专业监理项目

1.3预算金额：人民币1078.95万元
1.4最高限价：人民币1078.95万元（服务期3年，单年最高限价：人民币359.65万元/年）
1.5采购需求：2026年—2029年南京市城市排水设施专业监理项目，本次采购标的为第三方专业技术辅助服务。协助采购人开展专业监理、排水设施常态化巡查、现场核查、数据采集、技术分析、报告编制等技术辅助工作。具体详见招标文件。
1.6合同履行期限：本项目服务期自合同签订之日至2029年7月31日止，合同一年一签。
1.7行业划分：其他未列明行业（科学研究和技术服务业）。
1.8本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；缴纳税收的凭证；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

供应商须具备市政公用工程监理乙级或以上资质（须在有效期内，提供证书复印件加盖公章）。
2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印，法定代表人签字并加盖单位公章）。
2.5 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：江苏政府采购网苏采云系统注册登记成功后在系统内免费下载 
3.3方式：采用网上注册登记方式 
3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月29日09点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2勘察现场：无。

6.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
6.4政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并加盖单位公章，随响应文件一并递交。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 

（1）供应商被列入严重失信主体名单； 

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息
名称：南京市水务设施管理中心

地址：南京市鼓楼区汉江路6号

联系人：赵先生

联系电话：025-66009714

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

联系人：褚晶晶 赵娴宇 唐大维

电子邮箱：zhaoxy@jcec.cn

联系方式：025-83314167  025-83325825
7.3项目联系方式

联系人：褚晶晶 赵娴宇
电话：025-83314167  025-83325825

第2章 投标人须知

一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7 本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、 联合体投标（本项目不接受）
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。
13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，招标代理服务费参照苏政采协〔2024〕20号文基准收费标准的68%计算，在领取中标通知书前向由中标单位向采购代理机构支付招标服务费。
本项目供应商报价应包含完成本项目工作所需的全部费用，根据采购文件及采购代理合同的约定，本项目采购代理费由中标供应商支付，相关费用已纳入项目采购预算，供应商应在报价中一并考虑。

四、投标文件的递交
17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第3章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

	序号
	评审

因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低（三年总价）的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留2位）
	10

	2
	业绩
	2023年1月1日至今，供应商具有类似项目业绩（类似包括：类似排水设施巡查辅助服务或排水相关设施建设工程监理）的，每提供1个得3分，最高得9分。
（须提供合同复印件加盖公章）
	9

	3
	车辆及设备
	（1）项目配备监理专用服务汽车6辆，车况较好且到岗驾驶员熟悉南京市城市道路情况、车辆无严重交通违章记录的，得2分；每增配1辆加0.5分，最多加2分。本小项满分5分。
（须提供：①驾驶员承诺书：承诺配备驾驶员熟悉南京市城市道路情况，格式自拟；②车辆交通违章查询记录；③有效期内的车辆行驶证复印件并加盖公章。租赁车辆另需提供租赁合同复印件并加盖公章）
（2）配备电动自行车14辆，得2分；配备电动自行车7辆，得1分，不足,7辆不得分。本小项满分2分。
（须提供承诺书并附车辆照片）
（3）配备QV管道内窥镜检测仪2套、便携多参数快速水质分析仪1套（主要监测指标须包含氨氮），两项均满足得2分，满足一项得1分。本小项满分2分。
（须提供购买发票或租赁协议，复印件需加盖公章）
（4）配备手持式激光测距仪2套、滚轮尺10套、管道积淤深度测尺1套，三项均满足得2分，满足一项得1分。本小项满分2分。
（手持式激光测距仪及滚轮尺须提供购买发票复印件并加盖公章；管道积淤深度测尺须提供该工具在日常工作中与身着本单位工作制服的本单位人员的至少5张不同工作场景照片予以佐证）
（5）配备自带流量的轨迹卡14套，得2分；配备自带流量的轨迹卡7套，得1分，不足7套不得分。本小项满分2分。
（须提供购买发票复印件并加盖公章）
	13

	4.1
	项目人员数量
	项目人员数量（6分）：
拟投入人员配置合理，承诺投入本项目的人员不少于12名（不含驾驶员）且全部常驻南京的，得2分，人员数量6人（含）至12名（不含）得1分，人员数量6人以下的不得分。在满足前述12名人员基础要求的前提下，每增加1名符合要求的人员加0.5分，本项最高得6分。
（投标人须提供人员清单及书面承诺书：承诺中标后投入本项目的人员全部常驻南京，格式自拟，所有人员均须提供近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，相关证明须加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电子专用章，本项目不接受退休人员）
	6

	4.2
	项目负责人
	项目负责人（6分）：
（1）项目负责人持有市政类注册监理工程师证书得2分；
（2）项目负责人具有高级工程师及以上职称的，得2分，具有中级职称得1分；
（3）项目负责人2023年1月1日起承担过项目业绩（类似包括：类似排水设施巡查辅助服务或排水相关设施建设工程监理），得2分。
（投标人须提供项目负责人相关证书，近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，相关证明须加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电子专用章，本项目不接受退休人员，中标通知书或合同复印件并加盖公章，若合同或者中标通知书无法体现项目负责人姓名，则需采购人出具相关证明材料）
	6

	4.3
	项目团队专业配备
	项目团队专业配备（10分）：

（1）除项目负责人外，项目团队每配备1名高级及以上职称人员，得1分，本项满分2分。
（2）技术专业人员中，同时具有注册监理工程师和注册安全工程师资格的，得2分，如具备其中一个证书得1分。
（3）技术专业人员中，同时具有注册监理工程师和建造师执业资格的，得2分，如具备其中一个证书得1分。
（4）技术专业人员中，同时具有注册监理工程师和造价工程师执业资格的，得2分，如具备其中一个证书得1分。
（5）技术专业人员中，所学专业或注册专业为机电安装工程或电气工程及其自动化的，得1分。
（同一人员满足多项条件的，得分可累加。须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）
	9

	5.1
	总体服务方案、服务流程
	评标委员会根据供应商提交的投标总体服务方案、第三方专业监理服务流程的合理性、完整性，以及实施计划的安排的科学性、针对性等进行评价：

服务方案、服务流程的合理性、完整性强，实施计划安排规范严谨，具备极强科学性、完全贴合项目实际情况的针对性，得10分；

服务方案、服务流程的合理性、完整性较强，实施计划安排基本规范，具有一定的科学性、针对性，得7分；

服务方案、服务流程与采购需求有一定偏离，内容完整性不足，实施计划逻辑性一般，针对性不太符合项目实际，得4分；

仅提交基础服务文本，服务流程碎片化或缺乏实施计划，科学性、针对性薄弱，得1分；

无此项相关提交内容，或提交内容无效、完全脱离项目实际，不得分。
	10

	5.2
	工作制度与工作程序
	评标委员会根据供应商提交的具体工作制度、工作程序进行评价：

方案中的工作制度完善，工作程序合理规范，完全贴合项目实际情况，得8分；
方案中的工作制度完善，工作程序基本合理，较符合项目实际情况，得5分；
方案中的工作制度不完善，工作程序逻辑性欠缺，不太符合项目实际情况，得2分；
无此项相关提交内容，或提交内容无效、完全脱离项目实际，不得分。
	8

	5.3
	排水设施常态化专业巡查辅助服务技术方案
	评标委员会根据供应商提交的排水设施常态化专业巡查辅助服务技术方案进行评价：

针对排水管渠、检查井、雨水口、泵站、闸坝、河道、截流设施、调蓄池、污水处理厂等设施的巡查辅助服务方案科学合理，内容全面完整，完全贴合项目实际情况，针对性强，检查方法符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，得8分；
巡查辅助服务方案较为合理，内容基本完整，有针对性，检查方法基本符合CJJ68-2016规范要求，较符合项目实际情况，得5分；

巡查辅助服务方案存在缺陷，检查方法贴合度不足，或未针对项目具体情况制定方案，得2分；

无此项相关提交内容，或提交内容无效、完全脱离项目实际，不得分。
	8

	5.4
	占挖工地及汛期雨中巡查辅助服务方案
	评标委员会根据供应商提交的占挖工地及汛期雨中巡查辅助服务方案进行评价：

完全贴合项目实际情况，针对性地提出占挖工地及雨中巡查辅助服务方案，方案科学合理，应急响应措施完善，得8分；

能分析项目实际情况，提出的占挖工地及雨中巡查辅助服务方案有一定针对性，且较为合理，应急响应措施基本完善，得5分；

占挖工地及雨中巡查辅助服务方案存在缺陷，应急处置措施不完善，或方案未结合项目情况进行分析，得2分；
无此项相关提交内容，或提交内容无效、完全脱离项目实际，不得分。
	8

	5.5
	设施大修及应急抢险专业监理服务方案
	评标委员会根据供应商提交的设施大修及应急抢险专业监理服务方案进行评价：

完全贴合项目实际情况，针对性的提出设施大修及应急抢险监理服务，方案科学合理，工作量核实方法可行，得6分；
能分析项目实际情况，提出的设施大修及应急抢险监理服务方案有一定针对性，且较为合理，工作量核实方式基本可行，得4分；
设施大修及应急抢险监理服务方案存在缺陷，工作量核查逻辑不足，或方案未结合项目情况进行分析，得2分；
无此项相关提交内容，或提交内容无效、完全脱离项目实际，不得分。
	6

	5.6
	重点难点分析与服务保障措施
	评标委员会根据供应商提交的项目重点难点分析及服务保障措施内容进行评价：

完全贴合项目实际情况，本项目的重点和难点分析全面且有针对性，分析准确并提出对应的服务保障措施，得7分；
能结合项目实际情况，重点难点分析基本清晰，服务保障措施较完善，得4分；
重难点分析与项目实际情况有一定偏离，或保障措施不完善，得2分；
无此项相关提交内容，或提交内容无效、完全脱离项目实际，不得分。
	7

	6
	合计
	
	100


说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第4章  采购需求

一、南京市城市排水设施的基本情况

截至2026年5月，南京市主城六区范围内，由市政负责管养的排水管渠总长度约为3866.95千米，检查井约11.85万座，城市河道141条，总长度约203.437千米，泵站146座。主城各区另有大量属地管理的排水设施，据不完全统计，该部分排水设施中排水管渠总长度约2040.74千米，检查井约6.34万座，城市河道350条，总长度约466.496千米，泵站105座；新六区建成区范围的排水设施中，排水管渠总长度约6128千米，检查井约14.33万座，城市河道226条，总长度约310.94千米，泵站203座；此外我市还有若干调蓄池、截流设施、污水处理厂、闸门、拦污栅等其他排水设施。

以上所列设施的统计数量以核查时实际管养的设施规模为准，年度核查的设施总量以2026年5月设施量为准。

二、服务定位

本次采购标的为第三方专业技术辅助服务。供应商应充分发挥自身在专业技术、人员配备及设备配置等方面的优势，为采购人开展全市城市排水设施管理提供技术辅助支撑。

供应商的服务定位为：协助采购人开展专业监理、排水设施常态化巡查、现场核查、数据采集、技术分析、报告编制等技术辅助工作。采购人依法履行排水设施管理的主体职责和监督管理职能，供应商的工作成果须经采购人审核确认后方可作为管理决策依据。

三、南京市城市排水设施管理依据

（一）法律法规

法律：《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》等。

行政法规：《城镇排水与污水处理条例》《城市道路管理条例》《建设工程质量管理条例》《生产安全事故应急条例》等。

地方性法规：《南京市排水条例》《南京市城市道路设施管理条例》《南京市城市治理条例》《南京市安全生产条例》等。

部门规章：《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住建部令）、《城市蓝线管理办法》（住建部令）等。

地方政府规章：《南京市蓝线管理办法》《南京市市政设施移交管理办法》等。

（二）技术规范与标准

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）；

《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）；

《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181-2012）；

《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）；

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）；

《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）；

《检查井盖》（GB/T 23858-2009）；

国家、省、市现行其他相关规范、标准及规定。

四、服务范围与技术辅助工作内容

（一）排水设施常态化专业巡查辅助服务

1.服务范围

本市行政区域内城市排水管渠及其附属设施，具体包括检查井、雨水口、排放口、防坠落设施、截污挂篮、在线监测设备等；排水泵站及其附属设施，具体包括水泵、格栅、集水池、变配电设备、自控系统、起重设备、启闭设备等；城市河道及其附属设施，具体包括岸坡、水域、堤防、步道、警示标识、水生态装置等；此外还包括闸坝、拦污栅、调蓄池、截流设施等及其附属设施；城镇污水处理厂及厂区其他内部相关设施；各类排水户（含临时排水工地排水户）；涉及占用或挖掘排水设施的建设项目；以及采购人需要开展巡查的其他对象。

2.巡查辅助工作内容

协助采购人开展排水设施管养情况及运行工况巡查，采集设施状态信息、影像资料，记录设施存在问题，编制巡查报告，为采购人管理决策提供技术依据。

3.巡查频次及要求

（1）市级设施巡查

a. 对南京水务集团及南京铁路南站综管办管养的排水设施（不含生态补水设施）开展巡查辅助服务，巡查频次为每季度全覆盖一次。

b. 对生态补水设施每月开展巡查辅助服务不少于1次，高温季节（6-9月）每月开展巡查辅助服务不少于2次，补水出水口巡查可结合河道巡查一并进行。

（2）主城六区设施巡查

a. 对主城六区管养范围内的排水设施开展巡查辅助服务，巡查频次为每年度每区至少全覆盖一次。

b. 每周每区至少对1处在建工地临时排水户、4条城市河道开展巡查辅助服务。

c. 对排水设施问题较多的区域或单位，应加大巡查辅助力度，并提高复查频次。

（3）郊园区设施巡查

a. 每月对各区至少开展4条主次干道及2条街巷的排水管渠、4条城市河道、2座排水泵站的巡查辅助服务。

b. 郊园区泵站非汛期（当年10月—次年4月）时段，巡查辅助工作视采购人工作安排临时通知；5-9月维持频次不变，视汛情、雨情根据采购人指令再加密频次。

（4）排水设施维护作业现场巡查

每月依据智慧水务系统中市、区维护单位现场打卡记录，对维护单位的作业进度、安全、质量等情况进行核实与提示。

（5）指令性巡查

根据采购人指定的时间、地点开展巡查辅助服务。

4.排水管渠巡查内容

巡查对象包括但不限于排水管道（圆管）、倒虹管、明渠、盖板沟、检查井、雨水口、排放口等。

（1）排水管渠外部巡查

a.管道是否塌陷，是否存在违章占压、违章排放、私自接管；

b.本月是否有新增加的施工工地；

c.雨天排水是否顺畅，是否存在积水。

（2）检查井外部巡查

a.检查井盖是否缺失，井盖和井框是否变形、破损或被埋没；

b.井盖和井框之间高差和间隙是否超限，井圈与路面之间高差是否超限，是否存在凸出、凹陷、跳动或异响；

c.井盖标识是否正确，井周边路面是否破损；

d.晴天是否存在冒溢等情况。

（3）检查井内部检查

a.踏步（爬梯）是否松动、锈蚀或缺损；

b.井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏或抹面脱落；

c.管口和流槽是否破损；

d.防坠落装置是否安装、缺失、破损或存有垃圾杂物等；

e.井内积泥深度是否超标；

f.井内水位和流向是否正常，是否存在雨污混接、违章排放、私自接管、疑似自来水渗漏等。

（4）雨水口外部巡查

a.雨水箅是否丢失或破损，雨水口框是否破损；

b.盖框间高差和间隙是否超限，雨水口框是否凸出、凹陷或跳动，雨水口框与路面之间高差是否超限；

c.雨水箅孔眼是否堵塞，是否散发异味等。

（5）雨水口内部检查

a.雨水箅铰、链条是否损坏；

b.井体是否存在裂缝、渗漏或抹面剥落；

c.是否存在积泥或杂物、积水；

d.是否存在雨污混接、私接连管；

e.截污挂篮是否破损，是否及时清倒等。

（6）排放口巡查

a.排放口附近是否存在堆物、搭建、垃圾等情况；

b.挡墙、护坡及跌水消能设施是否破损；

c.排放口是否存在污水溢流、晴天出水等异常排放情况。

（7）特殊管渠巡查

a.倒虹管：河床覆土厚度是否满足要求，沉砂井是否淤积；

b.盖板沟：盖板是否翘动、缺损、断裂，墙体是否倾斜、裂缝、渗漏，积泥深度是否超过设计净空高度的1/5；

c.明渠：护坡、挡土墙、压顶是否完好，护栏、里程桩、警告牌等附属设施是否完整，明渠控制范围内是否存在污水溢流或倒灌。

5.排水泵站及其附属设施巡查内容

排水泵站巡查对象包括但不限于雨水泵站、污水泵站、引水泵站、合建泵站，以及水泵机组、格栅除污设备、集水池、变配电设施、自控系统、启闭设施、起重设备、消防设施等。

（1）水泵机组巡查

a.机泵运行声音是否正常，有无异常振动、过热现象；

b.水泵轴承、轴封处有无渗漏，润滑状况是否良好；

c.水泵出水量、出水压力是否稳定，是否在额定工况范围内运行；

d.备用机组是否处于完好备用状态，能否随时启动；

e.机组运行记录是否完整、准确。

（2）格栅及除污设备巡查

a.格栅前后水位差是否正常（一般应小于20cm），格栅是否堵塞；

b.格栅条是否变形、断裂、脱落；

c.除污机（抓斗、回转式、钢丝绳牵引式等）运行是否正常，传动部件是否完好；

d.栅渣输送、压榨设备及堆放场地是否正常。

（3）集水池巡查

a.集水池水位是否在正常范围内，水位计是否准确；

b.池底积泥深度是否超标；

c.池壁、池底是否存在裂缝、渗漏；

d.集水池通风、除臭设施运行是否正常；

e.集水池盖板、护栏是否完好，安全警示标识是否齐全；

f.有毒有害气体检测与报警装置是否正常工作。

（4）电气设备及变配电设施巡查

a.变压器运行温度、声音是否正常，油位、油色是否正常；

b.高低压配电柜仪表指示是否正常，开关、断路器、接触器等元器件是否完好；

c.电缆沟是否积水、积污，电缆有无破损、老化、过热迹象；

d.继电保护装置、避雷器、接地装置是否完好有效；

e.应急电源（柴油发电机、UPS等）是否能正常启动、切换。

（5）自控系统及仪表巡查

a.PLC控制系统、液位计、流量计、压力表等仪表指示是否准确；

b.现场控制柜（箱）密封是否良好，柜内元器件有无受潮、过热、烧蚀；

c.自控系统与上位机通讯是否正常，数据远传是否准确；

d.视频监控、安防报警系统是否正常运行。

（6） 管道、阀门及启闭设施巡查

a.进出水管道是否存在渗漏、破损、位移；

b.闸阀、蝶阀、止回阀等阀门启闭是否灵活，填料处有无渗漏；

c.拍门、闸门是否完好，能否正常关闭防止水流倒灌；

d.起重设备（电动葫芦、手拉葫芦等）及吊具是否完好有效。

（7）辅助设施及站容站貌巡查

a.站房建筑结构是否完好，屋面有无渗漏；

b.通风、除臭、消防、照明设施是否完好；

c.站区道路、排水、绿化环境是否整洁有序；

d.安全警示标识、操作规程牌是否完好清晰；

e.防汛物资储备是否充足、完好。

6.城市河道及其附属设施巡查内容

（1）河道主体设施巡查

a.河道岸线是否清晰，蓝线范围是否被侵占；

b.河道是否存在淤积、缩窄、填埋现象，行洪断面是否满足要求；

c.堤防、护坡、挡土墙结构是否完好，是否存在裂缝、沉陷、坍塌、渗漏；

d.驳岸压顶、护脚是否完好，有无破损、脱落；

e.河床护底、防冲设施是否完好。

（2）护栏及安全防护设施巡查

a.护栏是否完好，有无破损、缺失、锈蚀、松动；

b.护栏高度、间距是否符合安全要求；

c.安全标志（包括警告标志、禁止标志、警示线等）是否完好、清晰；

d.救生设施（救生圈、救生绳、救生杆等）配置是否齐全、完好。

（3）岸坡与水域保洁巡查

a.岸坡是否存在毁绿种菜、乱堆乱放、违法搭建；

b.水面是否存在漂浮物、垃圾、油污、藻类大面积爆发；

c.岸坡植被、绿化是否完好，有无病虫害、枯死；

d.蓝线范围内是否存在外来物种侵袭。

（4）水质感官

a.晴天是否有污水下河，雨水排口是否存在晴天出水现象；

b.水质感官有无异常（发黑、发臭、浑浊、有泡沫等）；

c.气味状态是否正常；

（5）行洪安全巡查

a.河道是否有影响行洪的阻水物（树根、杂物、建筑垃圾、违建等）；

b.涉河建设项目是否按审批要求实施，完工后是否恢复河道原状；

c.是否存在未经审批的涉河建设项目；

d.河道占挖项目是否影响行洪通道顺畅。

（6）附属设施巡查

a.曝气设施、喷泉设施是否正常运行；

b.景观灯、照明设施是否完好；

c.净水植物、生态浮岛是否完好、有无大面积死亡；

d.水位尺、水文监测设施、视频监控等是否完好；

e.沿河步道、栈桥、栏杆等景观设施是否完好；

f.河道沿岸排水设施（雨水排口、截流井、溢流井）是否完好。

（7）特殊时期巡查

a.汛前重点巡查：拦污栅及附着垃圾情况，闸坝完好情况，河道占挖项目情况，阻水物清理情况；
b.汛中重点巡查：阻水物情况，堤防出险部位，水位变化；

c.汛后巡查：河道设施完好状态，堤防工程及附属设施损害情况；

d.遇调度指令发布后不间断巡查设施完好情况；大雨、风暴潮前重点检查河道行洪通道是否通畅及可能出险的部位。

7.闸坝及其附属设施巡查内容

（1）闸门巡查

a.闸门门体是否完好，有无变形、锈蚀、裂缝、涂层脱落；

b.闸门止水设施（止水橡皮、压板、螺栓等）是否完好，有无漏水；

c.闸门能否正常启闭，启闭过程中有无卡阻、异响、振动；

d.闸门开度指示是否准确，开度是否与设计要求一致。

（2）坝体巡查

a.坝体结构是否完好，有无裂缝、沉陷、渗漏；

b.坝体上下游护坡、护底是否完好，有无冲刷、坍塌；

c.坝顶道路、栏杆是否完好；

d.坝体排水孔、减压井是否畅通。

（3）启闭设施巡查

a.启闭机（卷扬式、螺杆式、液压式等）运行是否正常，传动部件是否完好；

b.启闭机电机、减速器运行声音、温度是否正常；

c.钢丝绳、链条、丝杆等传动件是否磨损、锈蚀、断丝；

d.制动器、限位装置、过载保护装置是否可靠有效；

e.手动启闭装置是否完好，能否在断电情况下正常操作。

（4）电气及控制设施巡查

a.控制柜、配电箱密封是否良好，元器件是否完好；

b.现场操作按钮、指示灯、仪表是否正常；

c.远程控制信号传输是否正常，能否实现远程启闭；

d.应急电源是否能随时投入使用。

（5）辅助设施巡查

a.闸坝上下游水位尺是否完好清晰；

b.工作桥、检修平台、爬梯、护栏是否完好；

c.安全警示标识、操作规程牌是否完好清晰；

8.拦污栅及其附属设施巡查内容

（1）栅体巡查

a.栅体结构是否完好，栅条是否变形、断裂、脱落、严重锈蚀；

b.栅条间距是否均匀，有无被杂物撑大变形的痕迹；

c.栅体与渠壁、底板的连接是否牢固，锚固件有无松动；

d.拦污栅前后水位差是否正常（一般应小于20cm），栅前是否严重堵塞。

（2）清污设施巡查

a.清污机（回转式、抓斗式、齿耙式等）运行是否正常，传动链条、钢丝绳是否完好；

b.清污机轨道是否平整，有无卡阻、脱轨现象；

c.清污机电气控制箱是否完好，防水密封是否可靠；

d.栅渣输送、堆放设施是否正常。

（3）辅助设施巡查

a.拦污栅检修平台、护栏、爬梯是否完好；

b.栅前后水位计、流量计等监测设施是否完好；

c.安全警示标识是否完好；

d.汛期前应重点检查拦污栅附着垃圾清理情况。

9.调蓄池及其附属设施巡查内容

（1）池体设施巡查

a.池体结构是否完好，池壁、池底是否存在裂缝、渗漏；

b.池内积泥深度是否超标，是否影响有效调蓄容积；

c.池内水位是否正常，水位计是否准确；

d.池体防腐涂层是否完好，有无大面积脱落。

（2）进出水及溢流设施巡查

a.进水闸门、出水闸门启闭是否正常，止水是否完好；

b.溢流堰、溢流管是否畅通，有无堵塞；

c.进水流态是否正常，是否存在短流、偏流；

d.管道、阀门是否存在渗漏。

（3）通风及气体检测设施巡查

a.通风设施（风机、风道、风口）运行是否正常；

b.有毒有害气体（硫化氢、甲烷、一氧化碳等）检测与报警装置是否正常工作；

c.报警装置是否在有效检定期内，报警阈值设置是否合理；

d.应急通风设备是否能正常启动。

（4）冲洗及清淤设施巡查

a.冲洗喷头、冲洗管道是否完好，冲洗水压是否正常；

b.潜污泵、排泥泵运行是否正常；

c.清淤设备（抓斗、吸泥车等配套设备）是否完好可用；

d.排泥管道是否畅通。

（5）电气及自控设施巡查

a.配电柜、控制柜密封是否良好，元器件是否完好；

b.液位计、流量计、水质在线监测设备是否正常工作；

c.现场自控系统与远程监控中心通讯是否正常；

d.应急照明、应急电源是否完好。

（6）安全设施巡查

a.池顶盖板、护栏、安全门锁是否完好；

b.安全警示标识、有限空间作业安全告知牌是否完好清晰；

c.下池爬梯、救生设施（安全带、救生绳、呼吸器等）是否完好；

10.其他类型排水设施的巡查内容需按照相关行业规范、标准及采购人要求执行。

11.排水设施维护作业现场巡查

对排水设施维护现场的安全管理措施落实情况、施工标志与安全防护设施的规范设置情况以及施工现场专职安全员配置情况等开展巡查辅助核实。巡查内容包括：

（1）维护现场安全管理措施落实情况；

（2）施工标志和安全防护设施的规范设置情况；

（3）施工现场专职安全员配置情况；

（4）有限空间作业是否按规程完成审批，气体检测、通风换气、安全防护措施是否落实到位；

（5）污泥运输与处置是否符合规范要求。

12.工作要求与巡查成果

（1）巡查方式：步查、车查相结合（主城六区以电动自行车为主，步行结合；郊园区以机动车为主，步行结合），以手机拍照为记录手段，依据规范填报表格。

（2）巡查成果要求：对排水设施问题初步判定权属后，及时上传至智慧水务系统，定期编制巡查周报，经采购人确认后发送至各区管养单位；次周对各区整改情况开展外业核查与内业资料复查核实。

（3）在每周工作的基础上形成每月报表并评估各区管理单位整改率。

（4）在周、月工作的基础上形成年度城市排水管理评估报告，并对全市城市排水设施形成完好率报告。

（5）所有巡查辅助服务成果应上传至智慧水务系统。

（二）涉水在建工地巡查辅助服务

服务覆盖范围：主要包括主城六区内以下类别的在建工程：涉及城市河道占用或挖掘的施工工地；涉及占用或挖掘排水管道的施工工地（例如地铁、城市快速路、综合管廊等）；以及其他对排水系统产生显著影响的在建工地。  

巡查辅助频率安排：

（1）针对占用或挖掘城市河道的在建工地：每个项目每周至少进行一次巡查；  

（2）针对占用或挖掘排水管道的在建工地：每个项目每周至少进行一次巡查；  

（3）针对其他对排水系统有重大影响的在建工地：每个区域每月至少进行一次巡查。  

巡查辅助工作内容：协助采购人开展工地巡查辅助任务，具体涵盖：  

（1）对于占用、挖掘城市河道的在建工地：在占用、挖掘许可前协助进行现场勘察；检查在许可期内是否依据行政许可要求实施占用、挖掘；核实是否遵循安全生产相关规范；查验占用、挖掘结束后是否按标准恢复城市河道功能；评估是否对排水系统的正常行洪功能造成影响。  

（2）对于大型基建占用的在建工地：检查是否存在违规占用、挖掘或损坏排水管网的行为；确认是否按许可要求实现定点达标排放，预处理设施是否得到及时维护，以及是否存在向周边管网排放泥浆的情况。  

工作要求：依据采购人的指令，不分工作时间，前往指定的占用挖掘工地执行巡查辅助，根据巡查规范填写包含图片与文字的巡查报表，并提交采购人；每周对各区巡查报告进行汇总与评价；持续跟踪各区城市河道占用挖掘工地的管理进展，结合外业管理实况编制月度报告与年度报告。

（三）汛期雨中巡查辅助服务

服务范围：主城六区排水设施雨中巡查辅助。

巡查辅助频次：在接到采购人启动防汛预案通知时，按照采购人及相关防汛操作手册要求，上路、上河进行专项巡查辅助。供应商须保持24小时响应能力。

巡查辅助内容：

（1）利用测具核实积淹深度、积淹面积，通过巡查核实排水设施的实际运行状况，对积淹水原因、类别进行分析上报；

（2）核查是否按照防汛预案要求及时完成设施的调整；

（3）核查重点截流设施的启闭情况；

（4）核查道路积淹水情况；

（5）核查区属水务管养部门是否增派人手上路助排；

（6）核查河道拦污栅是否阻水，河道阻水物是否影响行洪，雨水口截污挂篮是否影响排水；

（7）重点核查积水路段有无责任单位人员在现场排水，并将人数、警示牌、机械设备数量等情况记录在案。

工作要求：根据采购人防汛调度指令，白天或夜间按防汛手册中的重点地段进行巡查辅助，或按采购人要求对特定排水设施进行巡查。巡查中拍摄的照片立即上传至工作群，雨停后两小时对积淹水点位进行复查。巡查结束后，两小时内将巡查记录整理后报采购人。

（四）设施大修及应急抢险专业监理服务

服务范围：市级城市排水设施大修、应急抢险、即查即改及区级排水设施应急抢险。

巡查辅助频次：市级排水设施大修、应急抢险项目等到场旁站核查率100%；区级排水设施应急抢险根据采购人通知到场核查。

巡查辅助内容：协助采购人核查各管理单位和养护单位应急响应的及时性，抢险及大修信息的真实性，现场安全文明施工情况；核实抢险、大修的工作量，为采购人审核市管设施应急抢险及大修费用提供技术依据。

工作要求：根据采购人指令，不限工作时间，2小时内到现场，前往指定管线抢修工地进行旁站核查，核实抢险工作量，跟踪修复进度质量，根据核查要求填写核查报表；在周报、月报基础上形成年度报告。

（五）城市排水养护作业安全巡查辅助服务

服务范围：主城区排水设施维护现场、采购人安排的管渠检测现场及其他采购人安排作业现场。

巡查辅助频次：按采购人要求。

巡查辅助内容：对养护维修施工路段安全管理措施落实、施工标志和安全防护设施的规范设置以及施工现场专职安全员设置情况等进行巡查辅助核实。

工作要求：依据采购人巡查指令，步查车查相结合，以手机拍摄的图片为内容，对养护作业内容进行巡查辅助，并形成巡查报告及月报。

（六）排水设施投诉事项核查辅助服务

服务范围：包括但不限于12345热线、网络舆情、领导交办事项及其他城市排水投诉事项。

工作要求：按采购人指令收集各类城市排水投诉事项，对排水设施相关投诉进行专业甄别，对全市各类排水投诉复杂事项开展现场核实甄别、信息处理、初步调查，依据采购人指令下发各责任单位，收集反馈信息，跟踪采购人制定的投诉处理结果，形成月度统计报告。

（七）排水设施巡查技术辅助服务

服务范围：全市城市排水设施及各类附属设施。

服务频次：每月一次。

工作内容：协助采购人配合做好排水设施巡查工作，按照相关文件要求开展设施状态数据采集、统计分析、报告编制等技术辅助工作。

（八）相关项目经费初审技术辅助服务

（1）对市级排水设施各专项工程（大修、应急抢险等）进行现场旁站辅助核查，对重要工序和隐蔽工程进行旁站记录，协助采购人进行过程验收。对专项工程量进行计量辅助，对养护单位上报的决算进行初审。

（2）对采购人实施的其他专项（排水管道检测、排水户水质监测、无人机巡河等项目）进行现场旁站辅助，对工程量进行计量辅助，对其他服务单位上报的费用决算进行初审。

（九）污水处理设施巡查辅助服务

服务范围：全市污水处理设施，含主城区污水处理厂、郊园区及镇街污水处理设施。

巡查辅助频次：根据采购人指令，每月配合采购人赴主城区污水处理设施或站点开展巡查不少于一次，赴任一郊园区（含镇街）开展巡查不少于一次，每月累计巡查不少于两次，具体按照采购人要求执行。
监督内容及工作要求：单次任务配备任务车一辆（驾驶员一名），给排水专业技术人员一名（可兼任驾驶员），负责相关记录、拍照等保障工作，配合采购人开展现场监督核查业务。

此外，供应商还需做好全市污水处理厂季度专项巡查的车辆保障工作。保障频次为每季度集中开展一次，每次保障工作约一周时间。

调蓄池暂时参照主城、郊区模式实施巡查等工作。

（十）其他指令性任务、专项任务

（1）按时完成采购人交办的专项性任务；

（2）临排工地摸排核查辅助；

（3）生态补水设备巡查辅助；

（4）水动力测试辅助；

（5）重大节日期间排水设施安全保供巡查辅助；

（6）按采购人要求将排水行业管理工作成果在党媒发布不少于4个整版；

（7）按采购人要求配合做好行业会议、应急演练、职业技能竞赛等组织工作。

以上供应商提供的技术辅助服务，应按照采购人要求将其工作轨迹、工作过程、工作成果上传至智慧水务系统中，未经采购人同意不得擅自透露至第三方单位。

五、服务期

首期合同签订日至2029年7月31日。首期合同服务期为合同签订日至2027年7月31日，第二期合同服务期为2027年8月1日至2028年7月31日，第三期合同服务期为2028年8月1日至2029年7月31日。

首期采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。第二期、第三期合同应在上一合同期限内对服务供应商进行考核，经考核合格后续签合同。如考核不合格，则需通过政府采购重新确定新的服务供应商。每期合同服务期限结束前15个工作日内，由采购人组织对中标供应商按照合同期内实际完成的工作量进行验收。

六、付款方式

合同的付款方式：

（1）预付款：合同签订后，中标供应商开具增值税发票后，采购人支付中标供应商合同价款的5%的预付款；

（2）月度款：每月23日前根据中标供应商月度工作总结，由中标供应商提出申请，经采购人审核后按照合同价款的7.5%于月底前拨付；

（3）尾款：年度服务期最后一个月，中标供应商应在当月15日之前向采购人递交全年服务成果及资料，采购人应在七个工作日内组织验收，验收合格后结清剩余尾款。

第5章  合同主要条款及格式

合同编号：____________

项目名称：2026年—2029年南京市城市排水设施专业监理项目

使用单位：南京市水务设施管理中心

供货单位：____________

签订日期：____________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲乙双方按照XXXX的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列第三方专业技术辅助服务：2026年—2029年南京市城市排水设施专业监理项目
服务内容详见乙方投标文件和招标文件附件。

本合同服务期限为____年____月____日至____年____月____日。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为________（大写）人民币/年。

第三条 组成合同的有关文件

招标文件及其有关附件、中标通知书、乙方的投标文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 双方权利义务

1. 甲方权利义务：

（1）甲方作为全市城市排水设施管理的主体责任单位，依法对排水设施管理工作行使监督管理职能；

（2）甲方有权对乙方提供的技术辅助服务进行指导、监督和检查，提出改进意见；

（3）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量要求提交工作成果；

（4）甲方应向乙方提供开展工作所需的必要基础资料和工作条件；

（5）甲方应按照合同约定及时支付服务款项；

（6）甲方对乙方提交的工作成果拥有审核权，未经甲方审核确认的工作成果不得作为管理决策依据。

2. 乙方权利义务：

（1）乙方应按照合同约定及甲方要求，提供专业、规范的技术辅助服务；

（2）乙方应建立健全内部管理制度，确保服务质量和人员稳定；

（3）乙方应按照甲方要求，将工作轨迹、工作过程、工作成果上传至智慧水务系统；

（4）乙方对其提交的工作成果的真实性、准确性负责；

（5）乙方不得将本项目项下的服务工作转包或分包给第三方；

（6）乙方应严格遵守国家法律法规及安全生产相关规定，做好从业人员的安全教育和安全防护工作；

（7）乙方在服务过程中知悉的甲方相关信息及数据负有保密义务。

第五条 质量保证

乙方提供的技术辅助服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还应符合相应规定。所有工作成果须经甲方审核确认。

第六条 交付使用和验收

1. 本项目采购服务期为首期合同签订日至2029年7月31日。首期合同服务期为合同签订日至2027年7月31日，第二期合同服务期为2027年8月1日至2028年7月31日，第三期合同服务期为2028年8月1日至2029年7月31日。  

2. 首期采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。第二期、第三期合同应在上一合同期限内对服务供应商进行考核，经考核合格后续签合同。如考核不合格，则需通过政府采购重新确定新的服务供应商。

3. 每期合同服务期限届满前15个工作日内，由甲方组织对乙方本合同期内实际完成的工作量开展验收工作。
4. 乙方所有工作成果及资料应按甲方要求上传至智慧水务系统。

第七条 履约保证金

1. 乙方在首期合同签订后，需向甲方提供年度合同金额5%的履约保函。

2. 履约保函的有效期至每期合同服务期届满，且所有款项结算完毕、无未决违约事项之日起30日。在甲方支付尾款前，乙方不得撤销或减少履约保函金额。
3. 如项目实施过程中，乙方完全履行合同规定的义务，履约保证金将在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

4. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第八条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 付款方式按招标文件第四章规定执行。

第九条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒绝验收或拒付款项的，甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的万分之五作为违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

3. 如乙方不能按期交付服务成果的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4. 乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的万分之五作为违约金。如乙方逾期交付达5天，或累计逾期超过3次，甲方有权单方解除合同。

5. 乙方在实施技术辅助服务工作时，应在智慧水务系统上按要求申报任务、现场打卡。甲方每月随机对乙方工作任务进行现场抽查，如乙方未按要求申报、现场打卡或在甲方组织的现场抽查中存在弄虚作假行为（需经甲方书面确认）的，发现一次，扣除当月服务费用的2%；单月累计扣款不超过当月服务费用的20%。如累计超过五次或情节严重的，甲方有权扣除当月服务费用的20%—50%，并有权暂停支付后续款项直至整改完成；若造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

6. 乙方在配合甲方实施各项工作任务时，应及时响应并按甲方要求落实到位。如乙方未能及时响应甲方任务或落实不到位，发现一次，扣除当月服务费用的2%；如超过五次，则甲方有权扣除当月所有费用。

7. 乙方上报的资料、台账及工作量初审应与实际情况相符。如经甲方核实后数据不准确的，发现一处，扣除当月服务费用的1%；如超过10处，则甲方有权扣除当月所有费用。

8. 乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。

9. 乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还，还应向甲方支付相当于甲方实际损失的赔偿金（包括但不限于重新采购差价、管理成本等）；若实际损失难以计算，则赔偿金不低于合同总价的10%。

第十条 合同的变更和终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 因政府城维项目调整导致本项目取消，本合同自动终止。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，协商不能解决的，向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不得向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 保密条款

1. 乙方在服务过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密、管理信息及相关数据，负有保密义务，未经甲方书面同意不得向任何第三方披露。

2. 乙方不得擅自使用甲方提供的资料用于本合同约定服务以外的其他目的。

3. 保密义务不因本合同的终止而终止。

第十五条 合同生效及其他

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交招标机构存档。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：____________                    乙方（盖章）：____________

法定或授权代表人：____________                法定或授权代表人：____________

电话：____________                            电话：____________

开户银行：____________                        开户银行：____________

账号：____________                            账号：____________

日期：____年____月____日                    日期：____年____月____日

第6章 投标文件格式及附件
投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）
日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式
法人授权书
本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）
投标人名称：              （加盖电子公章）
单位地址：
日    期：

 

 

 

附件三、开标一览表
开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：           

	投标报价
	详见苏采云系统
	备注：此处报价为3年总价

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。
	

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否）
	


投标单位（加盖电子公章）：                             
说明：

1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表
	项目
	报价
	备注

	单年价格
	        元/年
	

	三年总价
	元
	


投标单位（加盖电子公章）：                             
附件五、采购需求偏离表格式
采购需求偏离表
                       

项目名称：
项目编号：  

	序号
	产品名称
	招标要求技术参数
	技术参数响应情况
	是否偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	 
	 

	3
	
	
	 
	 

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	....
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

说明：投标文件的采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应采购文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：                             
 

 

 

 

附件六、商务条款偏离表格式
 

商务条款偏离表
 
项目名称：
项目编号：         

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

说明：投标文件的商务部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应采购文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：                             
 

 

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

 

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业

资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             
附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目

规模
	获奖

情况
	签约及服务

时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             
附件十、企业声明函格式
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖电子公章）：
                                                   日期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖电子公章）：
日  期：
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
           日期：　     年　  月　  日         
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。

附件十二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十三、资格资信证明文件

附件十四、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）
附件十五、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）

附件十六、投标人需要提供的其他材料


