行政中心办公家具采购
更正(澄清)内容(一)
一、以下为澄清或者修改的内容
（一）原招标文件第四章 评标标准
第四章 评标标准
	[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148]评审因素
	评审因素细化和量化

	所投产品成品检测报告（3分）
	[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK149]投标文件中提供2023年1月1日至本项目开标时间前、由质量监督检验机构出具的、投标产品制造企业具有的有效期内的符合国家标准的所投产品成品抽样检验合格报告扫描件，检测对象包括：水性漆办公桌、水性漆文件柜、水性漆会议桌、水性漆条桌、真皮沙发、茶水柜，检测报告须有CNAS或CMA标志。每提供一种产品的得0.5分，未提供或提供不符合上述要求的不得分。 
本项最高得3分,最低得0分；
注：如投标人提供的检测报告中检测对象名称不一致，以实际检测对象类别为准。

	[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK162]所投产品原材料检测报告（7分）
	[bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK163]（1）投标文件中提供2023年1月1日至本项目开标时间前、由质量监督检验机构出具的、投标产品制造企业具有的有效期内的、符合国家标准的所投产品部分原材料抽样检验合格报告扫描件，检测对象包括：中密度纤维板、牛皮、水性面漆、水性底漆、阻燃海绵、不锈钢缓冲门铰、实木沙发架、蛇形弹簧，检测报告须有CNAS或CMA标志。全部提供的得4分，每缺一项扣0.5分，扣完为止。
本项最高得4分,最低得0分；
注：如投标人提供的检测报告中检测对象名称不一致，以实际检测对象类别为准。
（2）上述原材料检测报告中：
①中密度纤维板：0.025mg/m³(ENF级）≤甲醛释放量≤0.050mg/m³（E0级），得1分；甲醛释放量<0.025mg/m³(ENF级），挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯检测结果均为未检出 ，总挥发性有机化合物（TVOC）检测结果为未检出，五氯苯酚检测结果为未检出。得2分；
②水性面漆和水性底漆依据现行国家标准及相关环保法规要求，同时满足：
50mg/kg≤甲醛含量≤100mg/kg、125mg/kg≤苯系物总和含量≤250mg/kg得0.1分；0<甲醛含量<50mg/kg、0<苯系物总和含量<125mg/kg，得0.5分；甲醛含量、苯系物总和含量均未检测出时，得1分。
本项最高得3分,最低得0分；
上述（1）和（2）合计，最高得7分，最低得0分。




现更正为：
第四章 评标标准
	[bookmark: _Hlk234675456]评审因素
	评审因素细化和量化

	所投产品成品检测报告（3分）
	投标文件中提供2023年1月1日至本项目开标时间前、由质量监督检验机构出具的、投标产品制造企业具有的有效期内的符合国家标准的所投同型号（或款式）产品的第三方检验合格报告（抽样检验报告）扫描件，检测报告须有CNAS或CMA标志。检测对象包括：办公桌（或水性漆办公桌）、文件柜（或水性漆文件柜）、会议桌（或水性漆会议桌）、条桌（或水性漆条桌）、真皮沙发、茶水柜（或水性漆茶水柜）。每提供一种产品的得0.5分，未提供或提供不符合上述要求的不得分。
本项最高得3分,最低得0分；
注：如投标人提供的检测报告中检测对象名称不一致，以实际检测对象类别为准。检测报告中的产品要体现水性漆工艺，否则不得分。

	[bookmark: _Hlk234675226]所投产品原材料检测报告（7分）
	（1）投标文件中提供2023年1月1日至本项目开标时间前、由质量监督检验机构出具的、投标产品制造企业具有的有效期内的、符合国家标准的所投产品部分原材料抽样检验合格报告扫描件，检测对象包括：中密度纤维板、牛皮、水性面漆、水性底漆、阻燃海绵、阻尼铰链（或不锈钢缓冲门铰等名称）、实木沙发架、蛇形弹簧，检测报告须有CNAS或CMA标志。全部提供的得4分，每缺一项扣0.5分，扣完为止。
本项最高得4分,最低得0分；
注：如投标人提供的检测报告中检测对象名称不一致，以实际检测对象类别为准。
（2）上述原材料检测报告中：
①中密度纤维板：0.025mg/m³(ENF级）≤甲醛释放量≤0.050mg/m³（E0级），得1分；甲醛释放量<0.025mg/m³(ENF级），挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯检测结果均为未检出 ，总挥发性有机化合物（TVOC）检测结果为未检出，五氯苯酚检测结果为未检出。得2分；
②水性面漆和水性底漆依据现行国家标准及相关环保法规要求，同时满足：
50mg/kg≤甲醛含量≤100mg/kg、125mg/kg≤苯系物总和含量≤250mg/kg得0.1分；0<甲醛含量<50mg/kg、0<苯系物总和含量<125mg/kg，得0.5分；甲醛含量、苯系物总和含量均未检测出时，得1分。
本项最高得3分,最低得0分；
上述（1）和（2）合计，最高得7分，最低得0分。




（2） 原招标文件第六章  采购需求
[bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK182][bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49]三、技术规格要求
（一）技术规格（技术性能）具体要求
11.三人沙发、12.会客椅1、15.会议椅4的参数中
“符合GB/T16799-2018《家具用皮革的测定》”
现更正为：
“符合GB/T16799-2018《家具用皮革》”。

二、开标及投标截止时间
原招标文件中相关的时间更正为：
投标截止时间：2026年 7 月 30 日北京时间09:30。
开标时间：2026年 7 月30日北京时间09:30。
投标文件提交与接收时间：2026年 7月30日北京时间09:30前。

三、其他内容不变。本项目招标文件内容以本次更正后版本为准。


江苏中瑞建设项目管理有限公司
2026年7月14日
