
编制说明

一、工程概况
2026年望亭镇市政基础设施维修养护工程。实施地点：相城区望亭镇。工作质量符合国家规定的相关质量要求，计划工期见招标文件。

二、编制依据
（1）建设单位提供的图纸。

（2）《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及配套计算标准。

（3）省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及9本工程量计算标准有关事宜的公告;

（4）《江苏省建筑与装饰工程消耗量》(2026)、《江苏省通用市政工程消耗量》(2026)、《江苏省通用安装工程消耗量》(2026)、《江苏省建设工程费用组成规则》及《江苏省建设工程费用参考》(2026);

（5）与招标工程相关的技术标准规范;

（6）江苏省及苏州市建设行政主管部门的文件及有关规定等。

（7）本工程采用一般计税方法编制工程造价、税金按9%计取。

三、措施费及税金

（1）安全生产费：大型土石方按1.9%、市政工程按1.9%、园林工程按0.9%、土建工程按3.8%，安装工程按2.9%，此费用为不可竞争费。

（2）文明施工费按《江苏省建设工程费用参考》中间值取费。

（3）环境保护费按《江苏省建设工程费用参考》中间值取费。

（4）临时设施费按《江苏省建设工程费用参考》中间值取费。

（5）冬雨季施工增加费按《江苏省建设工程费用参考》中间值取费。

（6）已完工程及设备保护费按《江苏省建设工程费用参考》中间值取费。

（7）建筑工人实名制费按《江苏省建设工程费用参考》中间值取费。

四、其他须说明的问题：

（1）该工程无甲供材、无暂估价；

（2）暂列金额合计0元整；

（3）标底中人工费是按江苏省住房和城乡建设厅文件【苏建函价[2026]27号】及苏建价【2026】76号文件执行,承包人报价时亦可参照该文件自行考虑。

（4）标底中的材料价格按苏州市住房和城乡建设局发布的2026年5月份建设工程材料信息价编制，无信息价的按同期市场询价除税列入。承包人报价时亦可参照该文件自行考虑。
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