
镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目
最高投标限价编制说明
1、   工程概况：
    镇江市第二中学北山坡地质灾害治理项目位于镇江市润州区太古山路以东，风车山路以西，风车山社区南侧，主要包含原坡地挡土墙拆除新建、新建板墙、冠梁、锚杆格构、截排水系统、绿化、防护栏杆等。
二、编制依据：
1、建设单位提供的设计图纸及委托方相关要求。
2、本工程采用工程量清单计价方式。执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)、2026年《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、2026年《江苏省市政工程消耗量》、2007年《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026年5月）等。
[bookmark: _GoBack]3、执行2026年6月上旬省、市有关工程造价计价文件，材料价格参考2026年镇江市造价管理部门发布的《镇江工程造价信息》第5期价格并结合市场行情，人工单价参考苏建价[2026]76号文。
4、执行苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知。
三、工程质量要求：详见招标文件
四、工程类别及取费标准：本项目北山坡治理工程按通用项目、道路、排水取费，绿化工程按园林绿化工程取费。各项费率（%）如下：
	名称
	安全生产%
	文明施工%
	环境保护税％
	企业管理费%
	利润%
	税金％

	通用项目、道路、排水工程
	1.9
	1.05
	0
	21
	9
	9

	园林绿化工程
	0.9
	0.5
	0
	23
	13.5
	9


1、投标人应按招标文件要求、工程特点、现场勘探情况，结合自身的工程实施方案对措施项目清单进行自主报价，结算时不调整。
五、其他项目清单
1、北山坡治理工程：暂列金额152385.67元，专业工程暂估价135000元。
2、绿化工程：暂列金额8987.93元。
六、其他说明：
1、施工现场条件需投标人通过现场踏勘获得。
2、水电由投标人自理。投标人认真做好现场踏勘，了解现场施工条件、水电接入、矛盾协调等，合理编制施工组织设计，编排工期，综合报价。
3、工程量清单中项目特征、工作内容描述的完整程度，准确性，不影响中标人按相应规范要求施工；投标报价时应结合设计图纸、技术标准规范、本单位施工方案等综合考虑施工的全部工作内容报价。
 4、招标人不提供弃土、取土、预制、堆放场地等位置，由投标人自行考虑。多余土方及建筑垃圾外运(含弃置)、购土的运输距离、土资源费等由各投标单位自报，工程结算时以投标报价为依据。
5、本项目工程量均为暂定，结算时根据现场实际发生、按实计量。
6、模板工程量：工程结算时按模板与砼的接触面积按实结算。
7、本次土方工程报价中各投标单位应综合考虑所有材料、土方在任何情况下场内运输，结算时不调整。本工程所指“场内”为招标人可提供的征地范围内，本项目附近1KM内的运输均属场内运输。
8、各投标单位投标报价时注意凡是有利用土方的综合单价中均应考虑该土源的挖、装、运、填的相关费用。
9、本工程砼采用商品砼，砂浆为预拌砂浆。
10、对于有关造价方面文件和相关规定，请各投标单位向造价管理部门咨询。
11、脚手架、围挡、二次搬运均为总价包干项目，投标单位自主报价，结算不得调整。
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