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第1章 [bookmark: _Toc233008993]招标公告

项目概况：
江宁区人工智能教育应用实验教室建设设备项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年8月13日14时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc423002379][bookmark: _Toc420942708][bookmark: _Toc484463013][bookmark: _Toc422123098][bookmark: _Toc420998758]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320115-JSCC-G2026-0009
2.项目名称：江宁区人工智能教育应用实验教室建设设备
3.报价方式：总价
4.采购需求：江宁区人工智能教育应用实验教室建设设备，详见招标文件
5.预算金额：200万元（人民币）
6.最高限价：200万元（人民币）
7.交货期限：详见采购需求
8.本项目（是/否）接受联合体投标：否
9.本项目标的所属行业：工业
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内任一个月的财报或上一年度财务审计报告，复印件加盖公章）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。
（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
① 本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。
② 本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。
3、本项目的特定资格要求：无。
4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：江苏政府采购网。
3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
4.售价：0.00元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件提交截止时间及开标时间：2026年8月13日14:00（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.采购人不组织集中现场考察或答疑。
2.公告媒体
（1）本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各投标人关注；
（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告；
（3）对采购项目的技术及需求问题，请向项目联系人咨询。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.本项目不接受进口产品。
5.本项目中标后不允许分包、转包。
6.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。
7.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：南京市江宁区电化教育中心
地址：南京市江宁区上元大街319号
联系人：李老师
联系方式：025-52190363
2.采购代理机构信息
名称：江苏畅采工程咨询有限公司
联系人：张工
地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9楼907室
联系方式：15365029236
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc70092492][bookmark: _Toc70092109][bookmark: _Toc112330100][bookmark: _Toc106][bookmark: _Toc12539][bookmark: _Toc22319][bookmark: _Toc9509]

[bookmark: _Toc233008994][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
一、总则
1．适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。
2．定义
2.1“供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2“产品”指本招标文件中所述相关服务。
2.3“用户或使用单位”是指接受服务的单位。
3．政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。
3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8 对本国产品的支持政策
（1）为贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
（2）本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
二、招标文件
4．招标文件组成
4.1招标文件组成：投标邀请、投标人须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。
5、招标文件的澄清修改
5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
三、投标
6．投标
6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标截止时间前，递交投标文件。
6.2供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。
6.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描放进投标文件。
6.4供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。
6.5投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应提供认证证书复印件。
6.6供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定的，应按要求在投标工具中填写《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。
6.7供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7．投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制
7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3供应商应用人民币报价。
7.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
7.5供应商应该按照招标文件的要求提供所需样品。
8．联合投标
8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。
8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 10%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
8.3联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
8.4政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。
8.5享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
8.6预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
9．投标费用
9.1供应商应承担所有与准备和参加项目投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]9.2招标代理费参照苏政采协[2024]20号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知标准的90%收取，由中标供应商支付。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。招标代理费由中标单位在发放中标通知书前一次性支付。代理机构开具招标代理费的电子普通发票。
10．投标文件组成
10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）
10.2供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
11．投标文件的商务部分
11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★ 投标函（投标申请及声明）；
（2）★ 法人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件；
（3）★ 第一章招标公告中第二条申请人资格要求规定的证明材料；
（4）★开标一览表；
（5）★分项报价表；
（6）★核心产品品牌一览表；
（7）《商务条款偏离表》；
（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
12．投标文件的技术部分
12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.3提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
13．投标文件的价格部分
13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。
13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
13.4供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。
14．投标文件的其他部分
供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。
15．投标保证金
本项目不收取保证金。
16．投标有效期
16.1自开标之日起六十日内投标有效。
16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
17．投标文件的修改和撤回
17.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回和重新递交。
17.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，将不再接受重新递交，一年内不得参加代理机构组织的政府采购活动。
18．投标文件盖章
18.1供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖电子公章。
18.2供应商应在投标文件指定位置加盖电子公章。
四、开标、评标与确定中标供应商
19．开标
19.1投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
19.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
19.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
19.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理： 
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标； 
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据
20．评标
20.1评标组织
20.1.1评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
20.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
20.2评标程序
20.2.1投标文件的资格审查
20.2.1.1采购人代表或代理机构联合依法对投标人的资格进行审查。
20.2.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。
20.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理
（1）不具备招标文件规定资格条件的；
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；
（3）未按照招标文件要求缴纳投标保证金的（如有）。
20.2.2投标文件的符合性审查
20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
20.2.2.2实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。
20.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
20.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理
（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密投标文件的；
（2）投标文件未按采购文件要求制作投标文件及签章的；
（3）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；
（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（11）属于申请人的资格要求中第4条拒绝参加本次采购活动供应商的；
（12）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。详见异常低价投标（响应）审查细则。
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号），评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（14.1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
14.1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
14.1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
14.1.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
14.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK1]（14.2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于前述第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（14.3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
20.2.2.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商
（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
20.2.3投标文件的进一步评审
20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
20.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
20.2.3.3评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
20.2.3.4澄清有关问题。投标截止时间后，供应商根据评标委员会要求对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
20.3 评标方法和标准
本项目采用综合评分法
21．确定中标供应商
21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，采购人签字确认中标候选人为中标供应商。
21.2按以下第(2)种方式确定中标供应商
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
21.3中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
21.4《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
21.5《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。
21.6对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。
21.7所有投标文件不论中标与否，均不退回。
22．编写评审报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。
23．评标过程的保密
23.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。
五、签订合同
24．签订合同
24.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
24.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
24.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
24.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
24.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
25．政府采购履约资金扶持政策
25.1中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
25.2依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
六、质疑处理
26．质疑
26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
26.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
26.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
26.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
26.4 采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购代理机构质疑接收联系地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9层907室，联系电话：025-86110899。
采购人质疑接收人：李老师，联系地址：南京市江宁区上元大街319号，联系电话：025-52190363。
26.5 以下情形的质疑不予受理
26.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
26.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
26.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
26.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
26.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
[bookmark: _Toc15140][bookmark: _Toc112330101][bookmark: _Toc9020][bookmark: _Toc30743]26.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

[bookmark: _Toc233008995]第三章  评分标准
一、评标方法
1.本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组推荐前三名的供应商为中标候选供应商。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
	30

	2.1
	技术指标符合性
	技术参数响应评审基准26分，标▲为重要参数，如不满足每项扣2分，其他技术参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。
	26

	2.2
	功能演示
	投标人根据本项目采购需求及相关要求提供以下产品演示视频或功能证明截图等证明文件，画面清晰、播放流畅、内容可辨识。必须为所投产品功能实拍视频或功能截图或对应检测报告，使用宣传片、AI生成图片或视频不得分。
演示一：人工智能足式机器人套装功能部分：需提供不超过三分钟的演示视频（6分）
1.演示：语音识别及声源定位处理（2分）
功能点：展示人工智能足式机器人的语音识别和处理能力。不外接任何设备，进入“语音监听”模式。操作者在主控周围任意方向（如左方、后方）说出文字，例如“你好”、“人工智能”等词语。效果：主控自带的显示屏会显示语音识别的文字和声源方向，并在屏幕显示为字体，同时主控对应方向的LED灯光发出灯光，例如：“左方：人工智能”。直观展示其语音识别及声源定位处理功能。演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。
2.演示：手势识别（2分）
功能点：展示人工智能足式机器人的视觉识别能力。只允许外接摄像头的情况下，进入“手势识别”模式。摄像头根据抓拍到的操作者的手势进行手势识别，要求识别出操作者手势。效果：主控自带的显示屏上显示手势识别结果，例如“手势为：点赞”。直观展示手势识别功能。演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。
3.演示：陀螺仪功能（2分）
功能点：展示人工智能足式机器人陀螺仪三大角度数据。不外接任何设备，任意角度晃动主控设备，要求能实时显示俯仰角、横滚角、偏航角。效果：主控自带显示屏实时显示出对应俯仰角、横滚角、偏航角。演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。
（演示视频文件，按照规范要求上传到苏采云平台中）
	6

	
	
	演示二：智能备课系统功能部分：需提供不超过十分钟的演示视频（6分）
1.演示：AI校本教案生成（2分）
功能点：支持操作者依次选择学段、学科、课型，自定义选择教师角色，输入简易备课指令。效果：平台一键生成完整教案，页面同步展示调取的校内私有知识库来源，所有内容均在平台自带页面原生展示，无外部跳转、无截图粘贴。直观展示AI教案生成功能。演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。
2.演示：知识图谱检索功能（2分）
功能点：展示智能备课系统知识点关联识别能力。不允许外接图片、第三方图谱工具，进入平台内置【知识图谱】模块。操作者通过鼠标拖拽旋转、节点点击、关键词检索三种操作，触发图谱联动。效果：平台自带图谱界面实时高亮关联上下游知识点，屏幕展示知识点、课标对应条目、前后逻辑关联路径，点击知识点后可以看到知识相关简介。直观展示知识图谱检索功能。演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。
3.演示：教案转PPT一键生成（2分）
功能点：展示智能备课系统教案内容转化能力。依托平台已生成的校本教案，点击页面上相关按钮，即可生成。效果：平台排版生成成套教学PPT，PPT可在平台内直接预览、逐页编辑。直观展示教案转PPT功能。演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。
（演示视频文件，按照规范要求上传到苏采云平台中）
	6

	
	
	演示三：作文批阅分析需提供相关报告（3分）
1.评分维度丰富、功能模块齐全，可实现作文评价、纠错修改、亮点提升等完整AI批阅能力，页面排版规范美观，完全满足项目使用要求得3分。
2.具备基础评分维度与核心批阅功能，可满足基本AI作文批阅需求，功能配置基本合理，页面排版合规、效果一般得1分。
3.评分维度匮乏、批阅功能严重缺失，不满足AI作文批阅基本要求；排版规范性差，或未提供对应演示成果及分析报告的，本项不得分。
（演示报告，按照规范要求上传到投标文件中）
	3

	3.1
	组织实施方案
	评委依据投标供应商提交的整体项目实施方案（含时间进度安排、项目安全保障措施、质量管控措施、技术控制措施、档案管理措施等内容）进行综合评分：
1.供货进度安排科学合理，质量保证措施切实可行，协调配合能力突出，应急保障措施完善到位，实施方案针对性强、贴合采购实际需求，得7分。
2.供货进度安排较为科学合理，质量保证措施较为有效，协调配合能力良好，应急措施较为完善，实施方案具备一定针对性、基本满足采购需求，得4分。
3.供货进度安排、质量保证措施、协调配合能力一般，应急措施有效性不足，得1分。
4.未提供的不得分。
	7

	3.2
	培训方案
	评委根据投标人提供的针对本项目的培训方案（包括培训内容、培训方式、人员安排等内容）进行综合评分：
1.培训内容完整，培训方案合理，项目实施计划科学、人员安排合理，培训服务要求完整，得6分。
2.培训内容基本完整，培训方案基本合理，项目实施计划基本科学、人员安排基本合理，得4分。
3.培训内容缺失、培训方案欠合理、项目实施计划欠科学、人员安排欠合理，得2分。
4.未提供的不得分。
	6

	3.3
	售后服务方案
	评委根据投标人提供售后服务方案（包括服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等内容）进行综合评分：
1.服务方案详实可行且保障措施得力、响应时间2小时内，得6分。
2.服务方案基本可行且保障措施较完善、响应时间2-6小时，得4分。
3.服务方案可行性欠佳且保障措施欠完善、响应时间超过6小时的，得2分。
4.未提供的不得分。
	6

	4
	业绩
	[bookmark: _GoBack]投标人提供2023年1月1日以来类似项目业绩，每个项目提供中标通知书、合同、验收表等复印件，并提供甲方联系人联系电话，每提供一个类似项目业绩得2分，最高得4分；未提供或提供不全不得分。（投标文件中须提供中标通知书、合同、验收表等复印件加盖投标人公章）
	4

	5
	竞赛支撑能力与样品展示
	1.提供人工智能轮式机器人套装主控样品和舵机样品：
（1）各样品完整提供主控、舵机实物，实物结构、功能、工艺做工与演示视频完全一致，产品工艺规整、结构无毛刺瑕疵，得2分。
（2）各样品仅部分结构、功能与演示视频匹配，产品工艺存在轻微瑕疵，得1分。
（3）未提供样品或样品与演示视频不匹配，不得分。
2.提供教育主管部门机器人赛事任一赛项培训服务PPT得1分、对应项目主程序完整界面截图得1分。上述资料规范命名后存入U盘，与其他样品一同提交。
	6

	合计
	100



说明：
1．对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
2．小微企业的价格扣除
2.1 对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包对小微企业报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。 
2.2 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2.3 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。
3．监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。
4．残疾人福利性单位的价格扣除 
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
4.2 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。
5．监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6．本国产品价格扣除
6.1、本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2、当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.3、供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7．对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除
8．所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件或电子件为依据。
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[bookmark: _Toc233008996]第四章  项目需求
[bookmark: _Hlk107142892]一、项目背景
根据省、市近期推进人工智能教育发展的相关部署，强调构建示范引领场景，注重技术平权与城乡协同发展。对礼尚路学校、秣陵初级中学等15所学校人工智能教育应用实验教室建设所需硬件进行提升补充，探索人工智能教育的新理念、新模式和新方案。投标人应基于项目需求清单，结合自身经验，对实现项目整体功能及与现有系统对接所必需的软硬件、中间件及配套设备进行审慎评估。其中，与现有江宁智能研修平台对接费用为伍万元人民币，由投标人自行承担，请综合考虑到项目成本中。若投标人认为清单存在可能影响项目完整性或性能的缺漏，应在投标文件中予以书面提出，并明确补充方案及报价。

[bookmark: _Toc112330107][bookmark: _Toc233008997]二、设备需求清单及参数表
	序号
	招标名称
	参数
	数量

	1
	多媒体教室互动管理系统
	1.基础架构与性能：全中文界面，全面兼容Windows、Android、iOS、MacOS等主流操作系统；采用核心截屏与实时压缩技术，支持根据网络条件动态调节补偿强度与广播效率；支持多达32个频道的划分，满足多教师多班级并发教学需求。
2.屏幕广播与监控：支持对单一、部分或全体学生同时进行屏幕广播与屏幕监控。采用流媒体技术同步广播720p/1080p等高清视频及主流音视频格式，无延时，并提供屏幕笔批注工具及指定学生机进行示范教学；同时具备电子点名与实名签到功能，提供考勤统计与数据导出，内置独立班级模型管理界面，支持统一管理、导入导出及跨教室调用，并支持新建、删除、重命名分组及设置小组长，分组信息永久保存。
3.视频直播与屏幕录制：支持通过USB摄像头采集教师画面进行实时视频直播；支持教师机及学生端屏幕录制与回放功能，便于课后复习。
4.课堂协作与分组教学：
1）支持共享白板，师生可共同完成学习任务或绘画作品，支持学生独立完成。
2）支持分组教学，可分派组长执行指定功能，教师可实时监控分组教学进度。
3）支持文字、图片、手写板等多种方式的分组讨论或主题讨论。
5.文件分发与作业管理：支持文件及目录拖拽分发，支持重名文件自动覆盖或保留；支持学生提交作业，教师可设置审批机制、限制提交文件数量及大小，并可接收或拒绝。
	2

	2
	教师平板
	1.显示屏：尺寸≥11.0英寸；色数≥1600万；对比度≥1500:1；分辨率≥2800×1840；亮度≥500nits。
2.存储：运行内存≥8GB，机身内置存储≥256GB。
3.音频系统：内置双数字麦克风，配备立体声四扬声器；支持智能音效增强技术。
4.机身接口：USBType-C（支持数据和耳机输出）；Pogopin磁吸扩展接口。
5.无线传输：WLAN支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax协议，覆盖2.4GHz/5GHz双工作频段；蓝牙版本≥5.0。
6.传感模块：内置重力传感器、陀螺仪。
7.电池与续航：电池典型容量≥7500mAh；标配快充功率≥20W（兼容更高协议）。
8.摄像配置：后置摄像头像素≥1300万，前置摄像头像素≥800万。
9.配套键盘保护套。
	2

	3
	学生平板
	1.处理芯片：采用八核及以上架构移动处理芯片。
2.显示屏：屏幕尺寸≥11.0英寸；色彩显示≥1600万色；对比度≥1400:1；屏幕分辨率≥1920×1200；屏幕典型亮度≥400nits。
3.存储与网络：运行内存≥6GB，机身内置存储≥128GB；支持WiFi无线网络接入。
4.音频系统：内置单数字麦克风，配备立体声四扬声器。
5.机身接口：USBType-C（支持立体声耳机输出和数据传输）。
6.无线传输：WLAN支持IEEE802.11a/b/g/n/ac协议，覆盖2.4GHz/5GHz双工作频段；蓝牙版本≥5.0。
7.电池：电池典型容量≥7500mAh；标配快充功率≥20W。
8.摄像配置：后置摄像头像素≥800万，前置摄像头像素≥500万。
9.配件：配备防护套，具备支架竖立功能。
	100

	4
	移动管控系统
	1.应用与网络管控：支持应用统一上架、静默安装与升级，实施应用黑白名单及桌面锁定，限制第三方应用非必要权限；支持网址访问白名单控制，限制应用内广告及跳转，并可对特定应用单独设置网络权限。
2.硬件与系统防护：支持蓝牙、USB、网盘等硬件接口及功能的开关控制；精简系统设置项，支持分时段使用控制；具备防刷机及防恢复出厂设置机制，保障系统底层安全。
3.分级管理与监控：支持全国至区县的分级架构管理，按组织架构分配授权；实时监控硬件、位置及应用使用信息，提供多维度统计分析；支持设备与用户实名绑定，数据传输采用SSL加密。
4.健康检测与性能：支持防蓝光护眼及基于硬件的距离、姿态、环境光检测；系统资源占用低，管控安装后有效提升设备运行效率。
	2

	5
	充电柜
	1.容量与适配：支持至少50台12英寸以内（厚度<25mm）平板电脑竖立放置充电；柜体尺寸≤630×560×1100mm。
2.供电与接口：内置不低于62口新国标插座，对外提供不低于2口新国标插座；满载功耗≤660W。
3.安全与散热：配备过载、过流、漏电及短路保护系统；内置≥1只温控风扇。
	2

	6
	触控一体机
	1.全贴合设计，显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3800*2150，采用电容触控技术，双系统均支持50点触控及50点书写划线。
2.背光系统支持DC调光，多级亮度调节。
3.具备屏体温度监控、高温预警及断电保护等功能。
4.前置接口：HDMI≥1（非转接）、USB3.0≥2、全功能Type-C≥1（音频/4K视频/数据/触控/充电，可调用屏体麦克风、音响、摄像头）；前置面板支持前拆维护。后置HDMI输入≥2（非转接）、HDMI输出≥1（支持安卓及其他通道输出）。
5.前置面板配备物理功能按键，具有中文标识；至少包含主页、护眼、触控开关、音量加、音量减等功能按键，全部按键支持功能复用。
▲6.采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。Android系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G，采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W,扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。(需提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章)
7.内置一体化超高清摄像头，单颗摄像头有效像素≥1500W，可输出4K的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。
8.前置配备针孔式电脑系统还原物理按键，按键带有中文标识；操作简便。
9.具备无线独立模块，支持单独拆卸。内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，遵循IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax\wave2协议标准；内置蓝牙Bluetooth5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，≥12M无遮挡正常连接。
10.左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示。
11.具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。
12.侧板硬度≥9H，支持磁吸；背板镀锌钢板；涂层附着力0级（脱漆≤5%），抗冲击无裂纹（符合GB/T9286-2021及GB/T1732-2020）。
13.内置电脑CPU≥8核12线程，主频≥2.0GHz，睿频≥4.4GHz；内存≥16GBDDR4；硬盘≥500GBSSD；OPS带独立复位键，80pin标准接口；接口：USB≥6（非扩展）、HDMI输出≥1、3.5mm音频口、lineout≥1、RJ45≥1、LED指示灯≥2。
	1

	7
	智能交互平板
	1.显示尺寸≥65英寸，分辨率≥3800×2150，A规屏；玻璃厚度≥3.0mm，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，表面强度≥100MPa。
2.采用红外触控技术，触控分辨率≥32768*32768，在Windows和Android双系统下均支持多人同时触控及书写。
3.前置接口：≥1路HDMIIN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USBType-C接口；后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路。
4.前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆，无需打开背板。
5.设备前置按键带有中文标识，至少包含主页、触控开关、音量+、音量-、护眼、电源等按键，且每个按键含两种及以上功能：可实现窗口关闭、系统切换、调取任务菜单、触控开关、童锁、录课、截屏等功能。
▲6.采用不低于12核国产化驱动芯片，Android系统版本不低于14.0，RAM≥2GB，ROM≥8GB；采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥40W，扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz。(需提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章)
7.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出分辨率大于等于5100*3860的图片与视频，搭配AI软件实现自动点名点数功能。内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。
8.具有2.4G、5G双频Wi-Fi及蓝牙接发装置，内置蓝牙5.4模块；内置Wi-Fi6无线网卡，Android和Windows均支持无线设备同时连接数量≥32个。
9.前置电脑还原按键，具有中文标识，针孔式。
10.双侧快捷键各≥15个，如多屏互动、桌面、前翻页、后翻页等，可切换经典/极简模式，可单侧/双侧显示，可设自动隐藏时间，含关闭窗口、多任务、屏幕下移等按键。
11.采用OPS-C标准的80pin针口设计。
12.内置电脑采用80pin标准接口；CPU≥8核12线程；内存≥8GBDDR4；硬盘≥256GBSSD；非扩展USB≥5个；独立视频输出HDMI≥1路。
13.包含小组屏支架，承载能力65寸以上的一体机，带万向轮，可锁定，高度可调节。
	8

	8
	创客桌创客椅
	课桌椅采用环保材料。桌面为ABS塑料一体注塑成型，底部设有承重钢管，桌斗为PP塑料一体射出成型。钢架采用椭圆形冷轧钢管，管材壁厚达标。高度调节采用卡扣式升降结构，桌面与椅面均设多档调节，升降管外侧印制刻度标识。金属桌腿脚套为环保塑料，厚度达标。挂钩与书箱一体成型，具备足够承重且不超出桌侧缘。所有结构边缘均倒圆角，无毛刺、无棱角及锋利边缝。
	50

	9
	定制STEM讲台
	1.讲台整体采用分体式结构，长≥1100mm、宽≥700mm、高≥1000mm；底座为≥60mm。
2.采用≥1.0mm优质冷轧钢板液压拉伸成型；桌面两侧配备木扶手。
3.表面为哑光灰白色，装饰板支持选配配色；表面经酸洗、磷化、静电喷涂处理，喷涂塑粉不含溶剂。
	1

	10
	学生体质健康智能体测一体机
	1.软件参数：
1）采用计算机视觉与边缘AI，自动完成体测成绩测试及过程分析。
2）支持项目及同时检测人数：跳绳（≤5人）、立定跳远（1人）、仰卧起坐（≤3人）、引体向上（≤2人）、斜身引体（≤2人）、坐位体前屈（≤3人）。
3）测试误差≤±1%（符合GB/T19851.12-2025）。
▲4）自动检测并语音提示违规：跳绳（如未持绳等）；立定跳远（如踩线、出界等）；仰卧起坐（如双手未抱头、肘未触膝等）；引体向上（如头部过杆不合格、垂臂不合格等）；坐位体前屈（如膝盖弯曲、脚部不合规等）。(需提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章)
5）支持体锻项目（纵跳摸高、高抬腿、开合跳、深蹲等≥10项，每项≥5人；俯卧撑、平板支撑≥3人）。
6）具备测试模式（体测/考试/随测）与训练模式（日常/课后）。
7）异常成绩分析：测试成绩远小于或大于合理范围的情况，做出“成绩异常”标记。
8）支持人脸识别检录，响应≤1秒。
9）生成个人测试报告（含得分、等级、PB标签、历史趋势曲线）。
10）基于大模型（参数量不低于27B）进行动作评价、体能分析，输出运动处方及关键帧分析。
11）测试数据自动采集、实时归集并同步至管理平台（网络正常时实时上传）。
12）支持运动过程视频保存及关键帧提取。
13）具备隐私保护（头像可隐藏，报告仅限教师及本人刷脸查看）。
2.硬件参数：
1）整机防护：SGCC镀锌钢板（≥1.5mm），防护等级不低于IP66。
2）屏幕参数：21.5英寸工业高亮屏，分辨率≥1920×1080，亮度≥2000cd/m²，支持自动调节。
3）性能参数：不低于国产化8核CPU，算力≥6TOPS，内存≥8GB。
4）防爆玻璃：6mm超白钢化，透光率≥97%。
5）外置智能摄像设备：≥800万像素，分辨率≥3840×2160，防护不低于IP66，支持H.265/H.264/MJPEG。
	4

	11
	智能分析终端
	1.基础参数：
1）嵌入式架构，Linux系统，集成音视频采集、导播、录制、直播、存储、点播及AI课堂分析于一体。采用标准1U机架式主机设计。
2）处理器：≥3颗国产化芯片，总核心数≥10核，内存≥6GB。
3）内置独立的录播、AI分析、网络交换模块，支持本地录制、直播与AI分析同步运行。
4）存储：≥1TB内置硬盘；USB接口≥2路（含USB3.0），支持外接存储拷贝。
5）网络：≥5路10/100/1000Mbps自适应网口（含≥4路POE）。
6）视频接口：HDMI输入≥1路（4K），HDMI输出≥2路。
7）音频接口：输入≥4路，输出≥3路。
8）控制接口：RS-232≥3路，≥1路支持DC5V/DC12V供电（可为外接面板供电）。
9）录播模块：ARM处理器≥4核，内存≥4GB；支持H.264视频编码、AAC音频编码。
10）视频输入支持3840×2160@30fps及1080P多种帧率；编码支持1080P@30/25/20/15/10/5fps可选；HDMI输出支持4K@30fps及1080P@60fps。
11）编码码率：主码流1Mbps～8Mbps可调，副码流256Kbps～1Mbps可调；音频采样率48KHz，码流96/128Kbps可调。
12）AI模块：≥6核处理器，≥2GB内存，≥128GB存储。
13）网络协议：支持TCP/RTMP/RTSP/FTP/MQTT/TS，支持IPv4/IPv6。
14）支持直连公有云平台（无需代理服务器或公网映射）。
15）支持POE供电摄像机（视频、控制、供电三线合一）。
16）支持EPTZ电子云台，可实现教师全景/特写、学生全景/特写四画面。
17）支持通电自动开机，DC48V供电。
2.内置AI模块：
1）支持AI模块自诊断；提供实时分析与人脸训练两种模式，支持平台远程切换。
2）支持通过浏览器访问AI模块，实时查看教师/学生分析界面，生成课堂分析报告。
▲3）支持实时显示AI模块CPU/内存/硬盘使用率、温度，支持分析状态及网络/视频通断检测。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章）
4）支持自定义时间服务器地址，自动同步系统时间。
5）支持设定课程分析计划后自动执行。
3.培训服务
1）软硬件一体化定制培训：覆盖硬件日常操作（开关机、外设连接、巡检、配件更换、故障识别）及软件平台操作（登录、权限管理、AI备课、AI课堂分析、数据解读、教研活动、后台运维、报错排查）。按岗位分层培训（校领导/学科管理员/一线教师/运维人员），确保独立操作。
2）投用前组织≥1场线下集中培训及实操演练；发放标准化考核表，涵盖硬件操作、软件使用、故障处理；未通过者提供免费二次复训及考核，直至达标。
3）投用后针对重大教学活动提供前置专项培训，涵盖硬件运维、平台实操、AI数据解读三大模块，面向管理员及教师定向培训。
4.支持与现有智能研修平台对接，课堂实录视频可传送至平台，支持资源模式（多画面）视频直播，投标人提供承诺函，加盖公章。
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	智能分析终端移动版
	1.主机配置要求
1）嵌入式架构，壁挂式，集成音视频采集、导播、录制、跟踪、直播、点播、互动、编辑于一体。
2）机身内嵌≥6英寸触控屏，支持输入密码登入，预览视频画面，控制录制进程。
3）存储：≥1TB内置硬盘；USB接口≥2路，支持外接存储拷贝。
4）视频接口：HDMI输入≥2路，HDMI输出≥2路；POE网口≥4路（10/100/1000Mbps自适应）。
5）音频接口：输入≥4路，输出≥2路；内置音频处理模块。
6）控制接口：RS-232≥3路。
7）网络：≥1个10/100/1000Mbps自适应网口。
8）编码：H.264视频编码；音频编码支持PCMA、PCMU、G.722、OPUS、AAC。
9）视频输入支持4K@30fps、1080P@60/30/25fps；编码支持1080P@30/25/20/15/10/5fps；输出支持4K/1080P。
10）编码帧率5/10/15/20/25/30fps可选；码率：主码流1Mbps～8Mbps，副码流256Kbps～1Mbps；音频采样率48KHz，码流96/128Kbps可选。
11)支持直连公有云平台（无需代理服务器或公网映射）。
12)支持本地无延迟导播（外接显示屏及键鼠）。
13)支持插上显示屏、鼠标键盘即可开展本地无延迟导播。
14)支持2台摄像机实现教师全景/特写、学生全景/特写四路1080P画面采集。
15)支持红外遥控器控制1vN互动，遥控器具备呼叫、菜单、静音、投屏、首页、确认、音量、云台控制、电源等按键。
16)DC48V供电。
2.内置AI模块
1）支持课堂师生行为分析，实时监测AI模块CPU/内存/硬盘/温度。
2）支持实时分析与人脸训练两种运行模式。
3）支持浏览器访问AI模块，查看实时分析界面并生成课堂分析报告。
4）支持设定课程分析计划后自动执行。
5）支持音量及分析时长监控，支持≥9种行为分析自定义显示（含教师讲授、板书、巡视、师生互动、学生听讲、读写、生生互动等）。
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	录播功能控制系统
	1.集成音视频采集、录制、导播、直播功能于一体，支持编码、帧率、输出、IP、互动、定时开关、重启等参数设置。
2.直播支持电影/资源/电影+资源三种模式，RTMP协议，同时推流至≥3个服务器。
3.支持片头片尾（图片/视频）、字幕、台标（位置/大小/颜色可调，时长多档可选）；画中画模式≥16种（含平铺、左右、大小、三分屏、四分屏等），支持画面交换；特效切换≥28种（推拉、覆盖、擦除等），切换时间多档可选。
4.双导播窗口（PVW预览+PGM输出），预览编辑后推送录制/直播；支持本地导播、网页导播、集控平台导播三种方式。
5.支持分段录像（时长多档可选，最短≤20分钟，最长≥180分钟）；支持磁盘格式化，磁盘满后可选停止录像或覆盖；支持异常断电视频修复。
6.跟踪模式支持自动、手动、半自动三种；支持POC供电控制开关；支持录播设备间1VN互动教学。
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	AI课堂精准诊断系统
	1.师生行为识别与统计：自动识别教师行为≥6种（如板书、发言、师生对话等）；学生行为≥6种（如发言、应答等）。
2.基于S-T行为分析算法，自动计算Rt与Ch指数，判定授课型、练习型、对话型、混合型四种教学模式，并生成S-T曲线图。
3.基于“四何”理论（是何、如何、为何、若何），利用NLP自动统计四何问题数量及占比，生成问题文本列表，支持点击跳转至对应视频时间点。
4.支持课堂音频转写为文字并区分师生角色，提供人工校对；自动生成词云图，高频词突出显示。
5.自动划分不少于5种课堂场景（如知识讲解、师生对话等），以色块区分展示；生成多维学情雷达图（如参与度、行为一致性、抬头率、行为活跃度、综合得分等），支持多节课叠加对比。
6.支持场景色块与行为时序、学情曲线、视频画面的联动点击跳转。
7.同时展示不少于12种行为的时间分布，时间轴支持无极缩放，点击行为切片跳转至对应视频起始点。
8.同时展示不少于4个维度（如参与度、行为一致性、行为活跃度、抬头率等）的连续变化趋势，点击曲线任意点跳转至对应视频。
9.数据对接AI分析数据统计要求：系统生成的（12种师生行为、ST分析、学生课堂参与度曲线、学生行为一致性曲线、行为活跃度曲线、抬头率曲线、5种课堂场景、以及四何问题数量和占比）。
▲10.数据均可自动上传到江宁区智能研修平台，确保分析数据的维度和平台原有数据维度一致，投标人提供承诺函，加盖公章。
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	数字阵列拾音系统
	1.拾音：内置拾音麦≥6个，全向拾音，半径≥3米。
2.级联：支持POE级联，分布式拾音，级联数量≥6台。
3.语音处理：自动对准发言人，支持语音智能跟踪及语音增强。
4.音频处理：内置音频处理单元，低延时；具备自动增益控制、智能抑制环境混响、降低噪声、消除回声功能。
5.灵敏度：≥-38dBFS。
6.信噪比：≥68dB(A)。
7.频率响应：≥50Hz～16kHz。
8.采样率：≥32kHz。
9.接口：AUX线性输入≥1路，AUX线性输出≥1路；USB接口≥1路（支持UAC协议，用于音频数据通信、升级及参数配置）。
10.供电：支持POE级联（48V）及单台USB 5V供电。
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	数字阵列拾音系统移动版
	1.嵌入式架构，国产处理器芯片。
2.内置拾音麦≥7个，拾音距离≥8米。
3.自动对准发言人，支持语音跟踪、语音增强及自适应声场。
4.内置音频处理单元；具备自动增益控制、智能抑制环境混响、降低噪声、消除回声及啸叫抑制功能。
5.支持异地互动教学，远端语音清晰，双讲无压制。
6.灵敏度：≥-26dBFS。
7.信噪比：≥64dB(A)。
8.频率响应：≥20Hz～16kHz。
9.采样率：≥32kHz。
10.接口：3.5mm线性音频输出≥2路，3.5mm线性音频输入≥1路；USB接口≥1路（支持UAC协议，用于音频通信、升级及参数配置）。
11.支持数字音频与模拟音频双模应用。
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	高清摄像机1
	1.单台摄像机输出1路全景和1路特写1080P画面。
2.有效像素≥829万。
3.水平视场角≥42°。
4.支持自动对焦。
5.最低照度≤0.5Lux（F1.8，AGCON）。
6.电子快门：1/30s～1/10000s。
7.支持2D/3D数字降噪。
8.支持背光补偿。
9.视频编码支持H.265、H.264、MJPEG；音频编码支持AAC。
10.视频码率：32Kbps～16384Kbps可调；音频码率：96/128/256Kbps可调。
11.网络协议支持TCP/IP、HTTP、RTSP、DHCP、组播等。
12.接口：SDI≥1路（支持POC）、LineIn≥1路（3芯凤凰口）、RS-485≥1路（2芯凤凰口，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P）、RJ45≥1路（10/100Mbps自适应，支持PoE）。
13.供电方式：DC12V、POC、POE可选。
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	高清摄像机2
	1.单台摄像机输出1路全景和1路特写1080P画面。
2.有效像素≥829万。
3.水平视场角≤95°。
4.支持自动对焦。
5.最低照度≤0.5Lux（F1.8，AGCON）。
6.电子快门：1/30s～1/10000s。
7.支持2D/3D数字降噪、背光补偿。
8.视频编码：H.265、H.264、MJPEG；音频编码：AAC。
9.视频码率：32Kbps～16384Kbps可调；音频码率：96/128/256Kbps可调。
10.网络协议：TCP/IP、HTTP、RTSP、DHCP、组播。
11.接口：SDI≥1路（支持POC）、LineIn≥1路（3芯凤凰口）、RS-485≥1路（2芯凤凰口，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P）、RJ45≥1路（10/100Mbps自适应，支持PoE）。
12.供电：DC12V、POC、POE可选。
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	三脚支架
	液压云台，4节脚架，铝合金材质，承重≥5KG，拉伸高度≥200CM，收纳高度≤72CM。
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	投影仪
	1.激光光源，3LCD技术，光源寿命≥20000小时；亮度≥3800流明，分辨率1920×1080，对比度≥2500000:1。
2.投射比0.25-0.35，数字变焦≥1.35倍，最大投影尺寸≥150英寸。
3.内置无线网卡；接口：HDMI、VGA、RJ45、USB；内置扬声器功率≥16W。
4.支持无线投屏、四画面分割、画面细节增强、几何校正、360°安装、网络监控及内容定时播放。
5.配备防尘过滤网，标准模式下使用寿命≥10000小时。
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	AI智能批阅终端
	1.硬件参数
1）支持A3/A4幅面扫描，配备≥7英寸触控屏；运行内存≥4GB，固态存储≥64GB。
2）扫描分辨率最高≥600dpi；200dpi模式下黑白彩色同速，扫描速度≥50ppm/100ipm。
2.软件功能
1）扫描与智能处理一体化终端，支持作业、试卷的学情采集与自动批阅。
2）支持一键启动扫描，过程可监控、暂停；自带网络，无需外接电脑即可完成数据采集与上传。
3）内置AI识别，支持答题卡任意方向、乱序、多班级/多试卷混合扫描识别。
4）内置批阅软件，支持对接智慧作业平台，可脱机独立完成批阅流程。
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	校本资源管理平台
	1.题库支持按同步课程、知识点、专题、题型、难度等多维度筛选，支持单/多知识点交集与并集查询，支持Word批量导入及AI智能切题（含图文公式还原）、AI知识点自动标注、题型识别及公式在线编辑，具备状态标识、进度保存与纠错反馈功能。
2.卷库支持按同步课程、考试专区及自定义分类管理，具备关键词高亮检索与匹配度排序，支持已删除试卷的还原及在线编辑校验。
3.教辅支持按学段、科目、学年筛选，支持章节目录制作、Excel批量导入、拖拽排序及回收站还原，支持在线组卷、文本导入或资源引用制作，具备“编辑中/启用/归档”状态流转与自动归档。
4.平台资源仅供本校教师共建共享，校级管理员统一维护，支持教师灵活引用资源库内容。
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	智能测评系统
	1.AI智能组卷：支持自定义试卷模板，配置题型分值、样式及答题卡，支持模板复用、编辑与启用管理，可按学段、科目、名称检索。选题区与编辑区同页展示，支持从题库、卷库、教辅库、班级错题库选题，可按知识点、题型、难度、年份筛选及排序。支持为题目关联变式题，单题关联不少于10道。试卷支持多种版式导出（学生用卷、教师用卷、纯答案卷等），自动优化排版。答题卡支持题卡分离/合一两种模式，支持考号、分值、密封线等自定义配置。
2.智能批阅统分：客观题自动批改，主观题支持红笔打分与不打分（打√、半对、×）两种模式，系统自动识别标记。自动统计分值、对错及按空识别结果，生成分析报告。
3.扫描任务管理：支持不同班级、科目、测练的答题卡同批次混合扫描，系统自动按科目/试卷/班级创建任务，任务列表展示信息、进度及异常状态，支持异常任务置顶、批量操作及同类聚合。支持查看作答详情与扫描原卷，可手工录入修改成绩、标记缺考。支持多类型异常分类处理及答题卡污损等场景的批量重新识别。
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	智能讲评系统
	1.题目讲评：支持按学年、学段、科目、班级、日期、试卷类型筛选考试数据，查看单题得分率并按得分率或题号排序，展示分值、平均分、班级得分率，可查看原卷及答案解析。按题型统计作答分布，选择题按选项统计，非选择题按得分区间统计。支持一键导出含学生信息、成绩排名及每题得分的Excel明细。
2.试卷分析：支持按学年、学段、科目、班级、日期、试卷类型筛选，可按标题或题型切换分析结果。包含试卷概览、成绩预览、大题分析、小题分析、知识点分析等模块，以图表形式呈现题量、分值占比、均分及得分率等数据。
3.学生成绩管理：支持按学年、学段、科目、班级、日期、试卷类型筛选，在线查看班级成绩列表（含基本信息、成绩、排名、学情层次）。支持查看个人成绩详情（综合排名、个人与班级对比、作答明细、知识点掌握对比）。支持一键导出班级成绩Excel明细。
4.系统运维能力：支持不中断服务的情况下完成服务端程序的平滑升级。
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	智能学情分析系统
	1.班级测练报告：支持按学年、学段、年级、科目、班级、类型、日期等多维度筛选并生成报告列表。报告详情包含单题分值、平均分、班级得分率，支持查看原卷；选择题按选项、非选择题按得分区间统计作答分布。基于AI为题目推荐变式题，支持查看考点、知识点与解析。支持查看题目难度、知识点及答案解析，一键导出含学生信息、成绩、排名及每题得分的Excel明细。
2.学情趋势：支持汇总阶段作业与考试数据，生成学情档次、学情层次、班级平均得分率的趋势图表与数据表格，并支持一键导出Excel。
3.自定义报告：支持按报告角色、学年、学段、学科、班级、数据范围等参数自定义配置，一键生成个性化学情报告。报告涵盖缺考/实考统计、成绩分段对比、学情档次与层次分析、试卷整体分析、知识点分析、学生成绩明细等内容，支持图表与表格形式展示及Excel导出。
4.指标配置：支持按学科自定义学情档次与层级的数量及对应得分率区间，并可配置全科报告统计规则，灵活设定缺考学生的统计排除方式。
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	智能错题集系统
	1.班级错题集：
1）支持按学年、学段、年级、学科、班级、类型、难度、得分率等维度筛选错题，可结合试卷、知识点目录进行二次筛选。
2）支持查看错题题干、班级得分率、错误学生等信息，支持按题号、得分率、错误人数升降序排列；可查看题目难度、知识点、答案及解析。
3）支持批量勾选错题，一键导出为PDF格式班级错题集。
2.学生错题集：
1）支持按学年、学段、年级、学科、班级、学生、日期等维度筛选个人错题，可结合试卷、知识点目录进行二次筛选。
2）支持查看错题题干、来源、得分率等信息，支持排序；可查看题目难度、知识点、学生作答、标准答案及解析。
3）支持批量导出学生个人PDF格式错题本与个性化练习册：错题本包含错题信息、学生作答、标准答案及错题归因栏；练习册包含学情概览、作答详情、错题整理、对应知识点拓展练习题。
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	家校共育小程序
	1.教师端功能：
1）支持待讲评作业报告推送，可查看报告详情与试卷原卷，适配移动端课堂讲评场景。
2）具备作业成绩统计分析能力，涵盖成绩预览、学情档次、学情层次、大题分析、小题分析维度。
3）支持查看单题作答详情、答案与解析，呈现学生题目掌握情况。
4）支持微信授权后快捷登录。
2.家长端功能：
1）可查看学生作业错题集、学情报告及个人作答详情；支持勾选错题导出PDF文件，支持自主打印。
2）支持查看学期学情趋势，可查询单次测练的学情层次、掌握程度、班级均值对比及薄弱知识点分析。
3）支持按学科查看学生个人错题集，支持错题批量导出PDF。
4）支持微信授权后快捷登录；支持通过授权码绑定学生账号，最多可绑定4名学生。
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	定制作业设计服务
	每年提供200卷在线录题制卡服务或5套智慧作业电子档编制服务。
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	AI智能作文批阅
	1.作文智能管理：
1）发布作文任务：支持选择小学/初中/高中学段，系统自动匹配相应评分标准。支持设置答题卡样式（一栏A4/16K、两栏A3/8K、三栏A3）、纸张大小、行数列数、字数限制及考试版式（考试号/短学号/条形码）。支持设置字数要求、写作文体、作文标题、评分标准及细则；写作文体支持写人/叙事/写景/状物/抒情/议论/应用/说明文等。
2）管理作文任务：支持按同一任务下的不同班级自动聚合；支持按学年、学段、年级、班级、状态、日期、标题检索。
3）支持按聚合任务查看扫描任务。
2.作文AI智批：
1）扫描答题卡：支持二维码、条形码、长短学号等多重身份识别；支持A4、16K、A3、8K等幅面及单/双面扫描。
▲2）支持答题卡混合扫描验证。
3）AI评分：采用多个人工智能大模型，根据不同学段和年级针对性训练；OCR识别手写体，在原卷上标注错误、佳句、待优化语句；提供旁批式综合评价，含评分说明、深度分析、逐段点评、亮点提炼、修改错误、吸睛改写、写作要求、写作思路、提升建议、启发式提问等。
4）支持教师人工复核评分。
▲5）支持查看异常扫描数据。（投标时需提供证明性材料或功能截图，加盖投标人公章）
3.作文AI分析：
1）题目讲评：通过多媒体设备打开讲评功能，展示作文要求、得分区间、学生原卷截图。
2）支持查看答题卡原卷。
3）试卷分析：提供试卷概览、成绩分布功能。
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	AI智评作文报告
	智评报告需包含原文带旁批图片、错别字病句标注、基于学生原文的润色建议、维度得分及综合评语。
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	联考系统
	1.报告与学情分析：
1）支持多维度筛选生成班级测练报告，含得分率、原卷查看、作答分布统计及AI变式题推荐，可一键导出含成绩排名的Excel明细。
2）支持阶段性学情趋势汇总，以图表展示学情档次、层次及平均得分率趋势，并支持导出。
3）支持按角色、学段、学科等自定义配置参数，一键生成包含成绩分段、学情分析、知识点掌握等内容的个性化学情报告，支持图表展示与Excel导出。
4）支持按学科自定义学情档次、层级及对应得分率区间，并配置缺考统计排除规则。
2.系统管理与基础配置：
1）支持教职工与学生信息批量导入、编辑及角色分配，支持自定义上报字段（数量不限），具备格式校验与退回机制。
2.）统考端可直接管理下级学校师生信息，无需切换；支持多角色权限灵活分配。
3）支持不中断服务完成服务端平滑升级。
3.考试全流程管理：
1）支持多规格、合科考试答题卡制作，含自动套红、题型配置、头部调整、横向多栏编辑、条形码/准考证号并存；支持模板加密导入导出与跨校共享；支持多语种及新高考规则考试创建。
▲2）三方答题卡智能裁切（识别定标点、考号、条形码、题号及作答区域）。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章）
▲3）支持复用历史考试模板及智能流程提醒。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章）
4）支持四级管理架构与合科考试扫码入库。
5）支持先扫描后配置主观题结构，支持客观题快捷录入、任意选项组合计分及试卷答案多格式上传与在线查看。
6）支持实时查看导出临时成绩榜（含总分、单科、排名及分项得分）。
4.扫描与阅卷：
1）扫描端统一管控设备参数，支持多扫描点监控；支持条形码、涂抹考号、手写考号/姓名等多种识别方式。
2）支持边扫描边上传边识别边计分，支持异常停扫与实时预览；支持黑白/灰度模式、多套模板混合扫描及异常卡重新识别。
3）支持客观题异常自动分高/低风险，低风险无需人工处理；支持学校线上确认扫卡完成，导出客观题正答率与平均分。
4）支持跨校混合、分组、单校独立等多种阅卷模式，支持单评、双评、按比例双评、2+1仲裁等模式。
5）支持自定义试评/正评时间、最短阅卷时长，支持多终端阅卷（电脑/手机APP/平板）。
6）支持多维度进度与质量监控（评分曲线、吻合指数、抽查仲裁等），超时自动回收；支持异常试题批量处理及答题区域调整。
5.成绩与统计分析：
1）支持科目拆分/合并统计、附加题计分、新高考等级赋分（比例与有效分可自定义）及总分进位规则配置。
2）支持灵活排除统计范围、成绩发布权限控制及教师申诉，支持线下成绩导入。
3）提供多维度横向对比报告（区域/学区/学校/班级），支持三级逐级下追；内置学科贡献评价、命题质量分析、四象限等专业模型。
4）支持历次考试核心指标跟踪、报表批量导出及按角色打包，支持导出含提分潜力分析的Word诊断报告。
6.多维评价与监测：
1）命题质量：支持成绩分布、信度检验、难度/区分度统计及十二宫格综合分析。
2）学区/学校/班级对比：支持多指标对比（最高/低分、中位数、超均率、四率等）、均衡性四象限评估、前N名分布、分数段热度图、上线贡献分析及学业增幅评价（含数值/排名增幅），支持逐级下钻与报表导出。
3）学生分析：支持总分榜、等级榜、新高考推荐组合榜，支持全区域学情报告查询（含薄弱学科、历次排名追踪、标准分热度图及多维雷达图）。
4）学校分析：支持学校竞争力多维度对比、历次水平差异变化跟踪及按学籍号追踪学生成绩与排名；支持导出校级、教研、班主任、任课教师多角色PDF分析报告；支持五维重点学生分析（跟踪生、临界生、波动生、拔尖生、后进生），波动生以散点图呈现。
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	人工智能轮式机器人套装
	1.功能要求：
1）包含结构件、执行件与主控单元；配套3D动态搭建图纸与可视化编程平台，可支撑≥10个主题、≥25课时的课程教学。
▲2）要求平台同时能运行多个算法模型。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章）
▲3）要求编程平台开放PythonSDK，配合第三方python工具实现更开放的编程。
2.配置与功能要求：
1）结构零件：零件种类≥20种，总数量≥50个，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车至少三种主流机器人形态。
2）多功能控制器：内置≥2麦阵列麦克风、喇叭模块、触控显示屏、不低于9轴陀螺仪，配备开源扩展接口；支持自然语音交互、运动控制，可驱动搭建作品程序化运行。
3）智能语音：支持本地VAD、在线ASR语音识别、在线TTS语音合成、NLP语义交互，具备3麦降噪、响度检测能力。
4）机器视觉：支持单/双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位、交通标志识别、车牌识别、颜色/自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别；支持CNN自定义模型训练，支持Wi-Fi图传与识别结果回传。
5）运动控制：内置自适应算法、麦轮运控算法、机械臂控制算法、里程计算法。
3.核心技术参数：
主控芯片内存≥32GB、NPU算力≥1TOPS、闪存≥4GB；舵机最大扭矩≥13.0kgf・cm、最大转速≥60RPM、控制精度≤空载1°/带载2°、转角范围0-360°；减速电机最大扭矩≥2.0kgf・cm、最大转速≥360RPM；摄像头视场角106°、有效像素≥100万；红外测距模组检测距离4-200cm、工作波段940nm；配套蓝牙手柄、蓝牙版本≥4.0、电池容量≥550mAh。
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	人工智能足式机器人套装
	1.功能要求：
1）包含结构件、执行件与主控单元；配套3D动态搭建图纸与可视化编程平台，可支撑≥15个主题、≥60课时的课程教学。
2）平台须支持同时运行多个算法模型。
3）编程平台须开放PythonSDK，支持配合第三方Python工具实现更开放的编程扩展。
2.配置与功能要求：
1）结构零件：零件种类≥25种，总数量≥65个，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车、机器狗等至少五种主流机器人形态。
2）多功能控制器：内置≥2麦阵列麦克风、喇叭模块、触控显示屏、不低于9轴陀螺仪，配备开源扩展接口；支持自然语音交互、机器人运动控制，可通过多个模块接口驱动搭建作品程序化运行。
3）智能语音：支持本地VAD、在线ASR语音识别、在线TTS语音合成、NLP语义交互，具备3麦降噪、响度检测能力。
4）机器视觉：支持单/双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色/自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别；支持CNN自定义模型训练，支持Wi-Fi图传及识别结果回传。
5）运动控制：内置自适应算法、步态算法、自平衡算法、里程计算法。
3.核心技术参数：
1）主芯片：内存≥32GB，NPU算力≥1TOPS，闪存≥4GB。
2）舵机：最大扭矩≥13.0kgf·cm，最大转速≥60RPM，控制精度≤空载1°/带载2°，转角范围0-360°。
3）减速电机：最大扭矩≥2.0kgf·cm，最大转速≥360RPM。
4）摄像头模组：视场角106°，有效像素≥100万。
5）测距模组：检测距离4~200cm，工作波段940nm。
6）蓝牙手柄：蓝牙版本≥4.0，电池容量≥550mAh。
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	人工智能比赛场地包-小学版
	1.道具包：
1）材质要求：教具零件材质须为ABS或ABS+PC塑胶，且为环保材料；包含EVA配件≥5个。
2）数量要求：套件包含塑胶件≥1900个，魔术贴若干。
3）结构要求：教具零件须采用卡扣式设计、销扣连接，搭建过程无需使用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手等工具。
2.地图包：
1）数量要求：套件包含相关赛项地图1张。
2）规格要求：尺寸规格为2455mm×1500mm（±10mm），采用喷绘工艺并过哑胶地板膜处理。
3.标准围栏包：
1）材质要求：结构零件材质须为ABS塑胶。
2）数量要求：套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。
3）结构要求：结构零件须采用扣槽连接方式，搭建过程无需使用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手等工具。
	2

	38
	人工智能比赛场地包-初中版
	1.道具包：
1）数量与种类要求：套件包含EVA圆球、方块等部件，种类≥9个，部件总数≥21个，支持完成赛事场地搭建。
2）材质要求：斜坡和方块须采用新型环保塑料发泡材料（EVA），具备缓冲、抗震、防潮、抗化学腐蚀等性能。
3）识别卡要求：识别卡片须采用硬卡纸材质，不易破损。
2.地图包：
1）数量要求：套件包含相关赛项地图1张。
2）规格要求：尺寸规格为2455mm×1500mm（±10mm），采用喷绘工艺并过哑胶地板膜处理。
3.标准围栏包：
1）材质要求：结构零件材质须为ABS塑胶。
2）数量要求：套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。
3）结构要求：结构零件须采用扣槽连接方式，搭建过程无需使用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手等工具。
	4

	39
	人工智能比赛场地包-高中版
	1.道具包：
数量与种类要求：教具零件种类≥8个，部件总数≥18个，包含塑胶件、颜色卡、二维码标签等。
2.地图包：
1）数量要求：套件包含相关赛项地图1张。
2）规格要求：尺寸规格为2455mm×1500mm（±10mm）。
3.标准围栏包：
1）材质要求：结构零件材质须为ABS塑胶。
2）数量要求：套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。
3）结构要求：结构零件须采用扣槽连接方式，搭建过程无需使用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手等工具。
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	人工智能多模态对抗训练与决策套装
	1.配置要求：
1）积木零件种类≥75种，总数≥700个，支持搭建竞赛模型。
2）核心模块与电池模块支持一体式或分离式组合。
3）配置多功能扩展模块（含蜂鸣器及扩展端口），支持机器人运动控制，具备多个模块接口和拼搭接口，可实现快速搭建与程序设计。
4）提供专业PC端可视化图形编程软件，支持独立控制不少于3种舵机和不少于2种电机。
5）提供涵盖多领域综合学习和创意设计的赛事课程资源。
2.技术参数：
1）核心模块：32位双核处理器，支持Wi-Fi和蓝牙通信。
2）扩展模块：具备多类型端口（含2PIN/3PIN/4PIN），内置蜂鸣器。
3）电池模块：聚合物锂电池，容量≥1000mAh，配备Type-C接口。
4）扩展模块：具备4Pin通讯接口，连接孔数量≥14个。
5）舵机：工作电压DC4.8-8.4V，操作角度0-180°。
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	蓝牙手柄
	1.频率范围：2.400~2.4835GHz。
2.射频发射功率：最大发射功率4dBm。
3.最大控制距离：空旷环境下≥9米。
4.蓝牙版本：蓝牙4.0或以上。
5.电池容量：≥500mAh。
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	人工智能多模态对抗训练与决策场地套装
	1.场地道具包：
1）根据赛项规则设计的专属场地模型搭建套件，包含积木结构件及EVA材料，配合地图可组成标准竞赛场地，用于日常教学及赛前练习。
2）零件种类≥25种，总数≥110个；小球及方块采用环保塑料发泡材料。
2.场地地图包：
1）根据赛项规则设计的专属竞赛地图，设置多个得分区域，与道具包配合形成标准任务场地，用于日常教学及赛前练习。
2）材质为地板膜过哑胶，环保油墨喷绘，尺寸约2455×1500mm（公差±10mm）。
3.场地围栏包：
1）竞赛场地配套围栏套件，包含塑胶围栏及连接配件。
2）材质为ABS塑胶，采用扣槽连接方式，无需金属工具即可完成搭建。
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	人工智能科创教学器材补充包
	1.功能要求：支持人工智能科创竞赛的学习与竞赛。
2.配置要求：
1）套件包含：锂电池盒×1、伺服舵机×5、减速电机×1、定制连接线（短款≥15个/长款≥5个）、3D打印结构件≥60个、螺丝刀≥3个。
2）3D打印零件材质为PLA环保材料。
3）课程内容涵盖编程工具使用介绍、案例指导及可视化图形编程教学。
3.技术参数：
1）伺服舵机：工作电压DC9.6-14.4V，控制精度空载≤1°、带载≤2°，最大转速≥60RPM，最大扭矩≥13kgf·cm，角度范围0-360°。
2）减速电机：工作电压DC9.6-14.4V，最大转速≥360RPM，最大扭矩≥2.0kgf·cm。
3）锂电池：标准电压10.8V，标称容量≥2600mAh，瓦时≥28Wh，支持19V⎓1A充电输入。
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	人工智能科创教学场地套装
	1.场地道具包：
1）包含魔术贴、EVA发泡材料（≥50个）及硬卡纸识别卡片。
2）EVA发泡材料及硬卡纸识别卡片应符合环保及耐用要求。
3）配套竞赛地图≥2张（红蓝双方各≥1张），材质为地板膜过哑胶，环保油墨高清喷绘，尺寸约2450×1460mm（比例1:1）。
2.场地围栏包：
1）竞赛场地配套围栏套件，包含塑胶围栏及连接配件。
2）材质为ABS塑胶，采用扣槽连接方式，无需金属工具即可完成搭建。
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	AlphaEbot教育定制版扩展包
	1.配置要求：
1）套件包含控制器、伺服舵机、减速电机、传感器（≥3种）、线材、电源适配器、电池、塑胶零件（≥140个）。
2）塑胶零件材质为ABS/ABS+PC环保材料，颜色≥7种，采用卡扣式销扣连接方式。
3）伺服舵机为自主研发产品，支持精准动作控制与数据回读，可通过编程工具进行数字化设定。
4）控制模块兼容Arduino开源平台。
5）提供PC端编程工具，同时支持Blockly可视化图形编程（含所有端口功能，支持子程序调用，可0代码完成编程）与标准C/C++语言编程。
2.技术参数：
1）舵机：输出扭矩≥3.5kg·cm，转速≤0.17s/60°，空载精度≤1°，带载精度≤3°，工作温度0℃~+40℃。
2）控制器：内置蜂鸣器、可编程RGBLED灯、陀螺仪；提供IDE、I2C、SPI、UART、ADC、GPIO、PWM等接口；具备过流过载短路等保护电路；具备标准结构零件组装接口；电池为聚合物锂电池，容量≥1200mAh。
3）减速电机：输出扭矩≥2.2kg·cm，空载速度140±10%RPM。
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	多足仿生机器人
	1.功能要求：
1）支持ArduinoIDE、Mind+、Mixly等主流编程软件及图形化编程。
2）支持物品颜色识别、外形分类、精准抓取等功能。
3）支持前进/后退及顺/逆时针稳定运动，支持多运动叠加，具备断电自平衡功能。
2.配置要求：
1）四足机器人套件包含运动底盘、机械臂、物品收纳机构、驱动控制一体板、夹爪或真空气泵、视觉传感器。
2）运动底盘配置单腿自由度≥4、全总线舵机，支持复杂地形及障碍跨越。
3）配套完整课程体系及编程平台。
3.技术参数：
1）舵机：总线舵机，输出扭矩≥20kg·cm。
2）主控：ESP32芯片，具备舵机接口≥6路、电机接口≥2路、复位及启动按钮、IIC及串口等扩展接口。
3）电源：支持100-240VAC输入，充电输出电压8.4V、电流1A，采用航空锂电池。
4）整机尺寸≥250×250×350mm，重量≥1500g。
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	多足仿生机器人初中场地套装
	初中竞赛场地纸*1；三棱锥红色*2个、绿色*2个、蓝色1个；围栏一套；挑战任务区层板一套。
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	多足仿生机器人高中场地套装
	高中竞赛场地纸*1；三棱锥红色*2个、绿色*2个、蓝色1个；围栏一套；挑战任务区层板二套。
	1
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	连杆机器人
	1.功能要求：
1）支持ArduinoIDE、Mind+、Mixly等主流编程软件及图形化编程。
2）支持物品颜色识别、外形分类、精准抓取等功能。
3）支持前进/后退及顺/逆时针稳定运动，支持多运动叠加，具备断电自平衡功能。
2.配置要求：
1）多足机器人套件包含金属运动底盘、机械臂、夹爪、驱动控制一体板，可配套电磁铁或真空气泵，配套视觉传感器。
2）底盘为铝合金材质，阳极氧化工艺。
3）配套完整课程体系及编程平台。
3.技术参数：
1）舵机：输出扭矩≥20kg·cm。
2）主控：ESP32芯片，具备舵机接口≥6路、电机接口≥4路、复位及启动按钮、IIC及串口等扩展接口。
3）电源系统：支持100-240VAC输入，充电输出电压8.4V、电流1A，具备过流保护，采用航空锂电池。
4）整机尺寸≥250×250×350mm，重量≥3200g。
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	备课系统
	1.统一门户与认证：提供独立域名访问地址，支持HTTPS加密传输及主流浏览器，无需安装客户端，支持电脑、平板、手机跨终端访问。支持账号密码、短信验证码统一身份认证，登录后无缝访问所有子业务模块。首页展示教案生成、历史记录、情境库、PPT生成、知识图谱等功能入口。
2.AI教案生成与知识库增强：
▲1）支持科目、年级册次、单元、课型、学情分层多维度筛选，知识库自动匹配素材。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章）
2）支持自定义教师角色、授课风格、教学对象层次。
3）输入课程主题自动生成包含教学目标、重难点、教学环节、活动设计、板书建议、随堂检测及课后小结的完整教案。
4）支持上传课程标准、教材章节、优秀教案等辅助材料，AI优先参考。
5）自动识别课程常见易错点与易混概念，标注错误原因及正确思路。
6）自动匹配课堂时长，支持手动调整环节用时，系统自动重新平衡。
7）自动生成分区结构化板书，支持手动调整；提供分层检测题。
8）支持按学段、学科建立专属知识库，多格式文档上传解析与向量化处理；AI生成前自动检索知识库，引用内容附带原文溯源。
9）内置教学情境库，支持按学科、年级、关键词检索与调用，支持用户自主添加个性化情境。
3.历史教案管理与辅助工具：
1）自动保存所有教案，支持随时查看、打开及无限次编辑优化，自动记录版本迭代，支持回溯历史版本。
2）支持一键导出为Word、PDF、纯文本格式，保留原有结构排版。
3）内置公式编辑器（兼容LaTeX/MathType），支持公式在线编辑与二次编辑。
4）支持从教案一键生成思维导图，支持手动编辑节点与样式调整，支持多格式导出。
5）支持从教案或课题自动生成PPT大纲，内置多套教学模板，支持导出为.pptx格式。
4.知识图谱系统：
1）前台可视化展示各年级、各学科知识点间的前驱、后继、关联关系，点击节点可查看详情。
▲2）后台支持知识节点增删改查，可绑定学习资源，定义节点间关系及关联强度。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章）
5.后台管理与系统部署：
1）用户管理：支持教师账号增删改查、导入、角色分配。
2）统计审计：提供统计看板展示教师备课活跃度，支持按学科/年级/时间段汇总导出；管理员可查看全校操作记录，记录不可篡改、可追溯。
3）管理员可统一上传课程标准、教材、教辅、教案、课件等教学资源，按学科/年级/版本分类归档，教师在线预览下载。
4）支持公有云托管与私有化部署；支持对接第三方资源API；支持本地知识库构建（RAG架构）。
6.培训服务：
提供定制化培训方案与技术手册，覆盖平台操作、AI功能、资源教研、运维及故障排查，分层适配不同岗位。培训期间协助完成校本知识库配置与智能体训练调试。投用前开展不少于1次现场集中培训及实操演练，设置考核环节；未通过者提供免费复训。
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	数据中台
	1.数据源管理：支持关系型数据库、API、爬虫等多源接入，提供统一登记、分类、测试连接及生命周期管理。支持HTTP/HTTPS接口配置及网页结构化提取。连接信息加密存储，敏感字段脱敏，支持配置导入导出及树形分类管理。支持自动同步表结构与元数据，支持数据表分类查看与内容预览。
2.数据采集：支持数据库与API数据采集入库，可配置来源/目标表及字段映射，支持全量、增量ID、增量时间戳、自定义SQL提取。支持基于业务主键去重，每次采集记录运行日志。支持多种API认证方式及动态Token刷新，支持分页采集、JSON多层提取与字段映射，支持采集前预览。支持非标接口脚本加解密，内置SM4、SM3、MD5、AES、Base64等工具。
3.数据清洗：提供可视化流程图设计器，支持节点拖拽编排、单节点测试及任务运行。支持SQL或选表模式读取数据，提供值替换、加解密转换、公式计算、字段拆列/拆行、文本提取（正则/CSS/XPath/分隔符/JSON）、JSON解析与生成（单对象/数组/分组聚合/嵌套四种输出）等处理功能。支持行筛选（多运算符及条件组合）、排序、去重、行数限制。支持插入/更新/覆盖写入目标表，支持字段自动与手动映射。
4.数据开发与接口服务：支持配置方式快速开发数据接口，提供编排与转发两种类型。支持校验、执行SQL、数据加工、逻辑赋值四种步骤编排及表达式引擎。支持接口授权配置、多种请求方式、缓存与超时设置，支持动态路由映射为HTTP端点对外服务。
5.任务调度与数据管理：提供定时任务调度引擎，支持Cron表达式周期调度及延迟、循环任务，支持手动、定时、依赖触发。任务记录运行日志与执行状态，支持参数灵活配置。
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	安装调试（总体及各分项）
	1.线缆与辅助材料：包含但不限于：HDMI高清视频线、网络数据传输线、音频话筒连接线、设备供电电源线；根据现场施工环境、设备布局及布线要求，按需配套各类施工辅材，保障线路铺设与设备连接稳定合规。
2.现场施工与系统调试：线缆规划、走向布设、线路整理与固定作业；线路接口的标准化安装、对接与固定；线路安装完成后，平台对接、整机联调、功能测试、信号校验，系统运行正常、音视频及网络信号传输流畅稳定。
	1



三、项目服务要求 
[bookmark: _Hlk103616875][bookmark: _Hlk110355697][bookmark: _Hlk103878173][bookmark: _Hlk103878752]★1.交付期限：投标人须承诺在2026年8月28日前完成合同项下全部设备的到货、安装、调试并交付试运行，提供加盖公章的承诺函（格式自拟），承诺函中还需包含相应违约责任条款：如未能在此日期完成交付，我方愿意承诺接受10000元/天的违约处罚（合同中其他延期处罚同时有效），一直累计到完成合同工期条件，所有罚金可从我方合同款结算中统一扣除。
2.质保期限：三年。（签订合同前，提供序号第6、7、10、11、12、13、14、15、16、17、18、50项等产品的原厂服务质保函原件）
3.核心产品：智能分析终端（产品清单中序号11）。
4.样品递交要求
（1）样品递交时间、地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，将实物样品送至代理机构（南京市江宁开发区总部基地33栋9楼907室），并登记送达信息（登记时间：13:00-14:00）在此期间样品由投标人自行保管。采购人及代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。
（2）投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上和投标供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理。各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。
（3）样品的退还。评标结束后，未中标样品由投标人自行带离（费用自理），供应商应最迟于次日取回样品，否则按废品处理。中标人的样品由中标人负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。
5.验收要求
（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件；
（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性；
（3）投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定；
（4）供应商须及时和用户学校沟通，确认所有设备材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量；
（5）供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人生安全问题由供应商承担全部责任；
（6）严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。
6.售后要求
（1）提供365天×24 小时电话支持服务；
（2）供应商接到报修请求后，12小时内技术人员到达故障现场处置，并及时解决；
（3）质保期内故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机，直到原设备修复；
（4）中标供应商提供本项目中设备自签收之日起一年的课程技术服务。
四、付款条件 
合同签订后一个月内，乙方将货物全部交付并使用且验收合格后，甲方支付合同总价的85%货款，15%尾款一年内付清。

第五章  采购合同格式




南京市政府采购合同
            
 



 


合同编号：          
项目名称：              
采 购 人：                    
承包供应商：         
签订日期：           
        





以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
合同编号：
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的
1、乙方根据甲方需求提供下列货物：规格及相关要求，详见采购文件
	序号
	名称
	数量
	单位

	
	
	
	

	
	
	
	


第二条 合同总价款
1、本合同项目货物总价款为（大写）                人民币。
2、本合同总价款是包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内伴随服务发生的所有含税费用、支付给员工的工资以及供应商认为需要的其他费用等。
3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。
4、本合同为固定总价合同，合同执行期间总价款不变。
第三条 合同期限 
合同签订之日起至质保期结束。
第四条 组成本合同的有关文件
下列关于代理 号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1） 乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2） 供货一览表；
（3） 技术规格偏离表；
（4） 服务承诺；
（5） 甲乙双方商定的其他文件等；
（6） 中标通知书；
（7） 保密协议；
（8） 双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第五条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3、项目验收不合格或不符合质量要求，投标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
4、免费质量保证期限详见采购文件（自验收合格之日起计算）。若发生重大质量问题，则保修期重新开始计算。
第七条 包装要求 
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。 
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第八条 交付时间和地点
1、乙方应当在合同签订后1个月内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件及投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、货物调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第九条 售后服务  
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场使用或启动监督；
（2）就货物的使用及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；
（5）若货物故障在检修 8 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；
（7）保修期后的货物维护由双方商定。
第十条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款条件：合同签订一个月内，乙方将货物全部交付并使用且验收合格后，甲方支付合同总价的85%货款，15%尾款一年内付清。
第十一条 违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付合同总价的30%赔偿金。
第十二条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十三条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十五条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十六条 合同生效及其他
1、本合同自甲乙双方代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、本合同附件作为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	帐号：

	日      期：     年    月    日
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第六章  投标文件格式
（投标格式经供参考）












投  标  文  件












项 目 名 称：                   
招 标 编 号：                   
      投标人名称 ： （加盖CA电子公章）
      日      期 ：                    




投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件 
七、投标函
八、法人授权书
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、监狱企业证明
十二、关于符合本国产品标准的声明函
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、分项报价表
十六、开标一览表
十七、核心产品品牌一览表
十八、信用承诺函
十九、近三年来至今类似项目业绩(如有）
二十、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）
二十一、质疑函范本





一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、财务状况报告
提供参加本次政府采购活动前半年内任一个月的财报或上一年度财务审计报告。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                      。
主要专业技术能力有：               。
声明人：（电子公章）
日期：   年  月   日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
声明人：（电子公章）
日期：   年  月   日
六、特定资格要求的证明文件


七、投标函
致：
根据贵方的（项目编号：    ）[项目名称]       招标文件，正式授权下述签字人     (姓名)代表我方         （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，            签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                      
电话：                传真：         
开户银行：                 银行账号：             

供应商授权代表姓名（签字）：        
供应商名称：         （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日










八、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  [项目名称]   （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：                          
    被授权人联系电话：（手机）                    

授权单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：                                    
日期：                                        



法定代表人身份证复印件：





授权代表身份证复印件：


九、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏畅采工程咨询有限公司组织的采购编号为：      项目名称：    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                              企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
备注3：专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。
备注4：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

中小微企业划型标准
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的采购文件编号为       的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                供应商全称（加盖电子公章）：
              日  期：


十一、监狱企业证明


根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。






十二、关于符合本国产品标准的声明函


关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　   年　 月　 日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。




十三、技术要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）


注：
1、行数不够，可自行添加。
2、供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。














十四、商务要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）
 

注：
1、行数不够，可自行添加。
2、供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。





















十五、分项报价表
 
分项报价表

项目名称：                               项目编号：
	包号
	品种
	品牌型号
	数量
	单价（元 ）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价小计：
	


投标人名称：（加盖电子公章）


说明：1、如果行数不够，请自行增加。
      2、招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括但不限于所投产品费用、测试验收费、税金、运输费及保险、其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。











十六、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：
	投标报价（总价）

	小写：                       （人民币：元）

	大写：                        元整



日期：       年   月   日





十七、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	型号（规格）

	1
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。



十八、信用承诺函
南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
年    月    日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案
记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府釆购活动的各项规定。
我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。


供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
   年    月    日


注明：上表为样式，自填无效，须替换成带有【二维码】的近期在线打印的信用承诺书。
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十九、项目业绩（如有）

近三年内类似项目情况表
	序号
	业主名称
	项目名称
	联系人
	联系方式
	完成情况
	是否有用户反馈情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：（加盖公章）

注：1、供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同复印件，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的，金额和双方签章及生效时间；
2、如供应商成立日期不足三年，请提供自成立之日至投标之日的类似项目案例；
3、所有复印件应清晰，并由供应商单位加盖公章；
4、不提供复印件的案例，评分阶段不予以考虑；
5、近三年包括2023年1月1日至投标截止之日。







二十、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）








二十一、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                    
签字(签章)：                   公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
