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提 示 函
各政府采购供应商：
为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：
一、基本要求：
1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；
2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；
3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。
二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:
1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。
告供应商书
中标（成交）供应商：
恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：
如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。
如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！
镇江市财政局
第一部分  投标邀请
受 丹阳市交通运输综合行政执法大队的委托，江苏志诚工程咨询管理有限公司就更新水上交通运输执法船艇项目，项目编号：JSZC-321181-JSZC-G2026-0025           进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。


一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321181-JSZC-G2026-0025

2.项目名称：更新水上交通运输执法船艇项目 

3.预算金额：320.00万元
4.最高限价：320.00万元，报价超过最高限价为无效报价，做废标处理。
5.采购需求：详细内容及要求见本招标文件第四部分采购需求。

6.船艇交付时间：自合同签订之日起算两年内。

7.交付地点：由采购人指定地点。

8.质保期：自船艇经丹阳海事码头验收合格之日起算三年。

9.本项目是否接受联合体投标：不接受。

10.本次采购确定的中标供应商数量：1名。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：           

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）
1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务审计报告或近一年内的财务报表（成立不满一年不需要提供，或用资格承诺函代替）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见供应商相关信息一览表）或用资格承诺函代替；           

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或用资格承诺函代替）；           

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

（1） 投标承诺函。

（2） “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。

（3）提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或用资格承诺函代替；          

1.6 法律、行政法规规定的其他条件：无。              

1.7注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求：谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。政府采购项目部分基本资格条件采取“信用承诺制”（上述（1.2）至（1.5）项）。供应商可选择提供资格承诺函（格式见招标文件第六部分），在招标（响应）文件中无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料。
1.8拒绝下述供应商参加本次采购活动：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于货物类采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小微企业采购，所谓中、小、微企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条和第四条的规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
3.本项目的特定资格要求：具有省级及以上行业主管部门或省级及以上船舶行业协会颁发的三级Ⅲ类及以上钢制《船艇生产企业生产条件认可证书》，或具有省市船舶（钢质船舶）建造适检条件评估报告。
三、获取招标文件

1.获取时间：公告之时起至2026-08-03 23:59（北京时间）

（1）江苏政府采购网—苏采云系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）
（2）在线获取：供应商需办理CA锁（苏采云用户需登录系统进行报名并下载招标文件，具体操作指南详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。
2.采购文件售价：免费。

四、提交招标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交截止时间及开标时间：2026年08月18日09点30分（北京时间）
提交投标文件地点：苏采云平台，具体操作详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。
2.在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的投标文件为无效文件，将被拒收。
3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

4.不见面交易相关要求和说明如下：
（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
（2）开标地点：开标当日，供应商不必抵达开标现场，通过“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）“开标大厅”参与开标过程；
（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
（4）投标文件递交截止时间后，系统将自动公布供应商名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按系统规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在30分钟之间完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
（5）因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

6、 其他补充事宜

1.CA锁具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/help/gys.html

领取CA和办理电子签章(请至镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.请各供应商及时关注和查看江苏省政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）是否有更正公告。
3.投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询货网页技术支持，联系电话：0519-86722803、0519-86722805。

4. 本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式
1.采购人信息

名 称： 丹阳市交通运输综合行政执法大队 
地址：江苏省镇江市丹阳市机场路66号

联系方式:邱文强051186570669
2. 采购代理机构信息

    名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地　址：南京市建邺区黄山路2号1幢509、510、511室/丹阳市华南小村里路26号

联系人：虞芬芬

联系方式：15952910430
第二部分  供应商须知

前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第3项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
☑本项目不同意分包。
□同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	3
	开标前答疑会
	☑不组织
□组织
时间：
地点：
联系人：联系方式：

	4
	现场踏勘
	☑不统一组织,如需现场踏勘，可自行联系采购人前往。
□统一组织
时间：
地点：
联系人：  联系方式：

	5
	演示
	☑无

□有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。

	6
	样品
	☑不要求提供。

□要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求供应商提供样品。）
（1）样品：；
（2）样品制作的标准和要求：；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求：；检测内容：。
（5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。
(6)采购活动结束后，对于未中标供应商提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。

	7
	是否允许采购进口产品
	þ本项目不允许采购进口产品。

□可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	8
	项目属性与核心产品
	☑货物类，本项目核心产品为定制船艇。
□服务类。

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1） 标的：定制船艇，都属于 工业 行业。



	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标供应商如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。

	12
	特别说明
	无


一、总 则
1．适用范围 
1.1 本招标文件仅适用于更新水上交通运输执法船艇项目 。 
2．定义 
招标文件中下列术语应解释为： 
2.1“采购代理机构”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏志诚工程咨询管理有限公司。 
2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：  丹阳市交通运输综合行政执法大队 。
2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5 “服务”系指本招标文件所述采购标的，即： 更新水上交通运输执法船艇项目中包含的服务，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。  
3．本次采购方式 
3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。
3.2 本项目资格审查方式： ☑资格后审 
3.3 本次采购确定的成交人数量：1 名 
3.4 转包及分包 ☑本项目不得转包及分包。   
3.5本项目是否接受联合体： ☑不接受 。
4．投标费用 
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。 
4.2 不论采购的结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。 
4.3本项目采购代理费及其他相关费用由中标供应商支付。

支付原因与依据:根据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》(苏财规(2026)1号)第一条，结合本项目采购预算及采购工作实际安排，经采购人研究，本项目代理费由中标供应商支付。
本次采购代理服务费按“收费标准按苏政采协[2024]20号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》”的通知执行。由中标人在领取中标通知书前一次性支付给采购代理。
收款信息如下： 
收款单位：江苏志诚工程咨询管理有限公司丹阳分公司 
收款账号： 32050110111600000426 
开户银行：中国建设银行股份有限公司丹阳华南路支行

4.4本项目评审费用按镇财采[2018]8号关于规范镇江市政府采购评审专家劳务报酬标准的通知执行，按实际由采购人按时支付给本项目评审专家。
5．政策功能 
5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的要求，本项目专门面向中小微企业采购，所谓中、小、微企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条和第四条的规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
5.1.1所谓中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
5.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 
5.4中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.5强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.6支持绿色发展

5.6.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.6.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.6.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.6.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.7 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标供应商在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.8支持创新发展

5.8.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.9平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.9.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.10实施本国产品标准及相关政策

5.10.1认定标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：[image: image1.png]OO0
SRRl = (000




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

5.10.2适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.10.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.10.4书面澄清、说明或者补正

评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
5.11根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

5.12节能环保产品
根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.13供应商一旦获取了本招标文件并参加招标，即被认为接受了本招标文件中的第一、第二、第三部分的所有条款。 
5.14本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。 
二、招标文件
6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请

（2）供应商须知                  

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）投标（响应）文件（格式）

6.2 投标人获取本招标文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在江苏政府采购网发布变更公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
7.5如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
8．编制投标文件的工具
8.1投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》。
9．投标文件语言及度量衡单位
9.1供应商的投标文件以及供应商就有关招标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。 
9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。 
10．投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。
11．投标文件的编写
11.1 供应商应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2供应商在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”或“/”等明确的回答文字。 
11.3 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。 
11.4 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。 
12．响应报价 
12.1 投标应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。 
12.2 供应商应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 
12.3 供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。供应商需根据项目需求及自身经验填写分项明细报价。 投标报价为合同签约价，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
12.4 最低投标报价不能作为成交的唯一保证。 
12.5 投标报价即为合同签约价。 
13．投标保证金 
13.1 本项目不收投标保证金。 
14．投标有效期 
14.1投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
15. 投标文件的式样和签署 
15.1投标人应通过响应文件制作软件使用CA对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
16．投标的提交 
16.1 投标文件提交 
16.1.1供应商须在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以“苏采云”系统时间为准。
16.1.2截止时间以后传输的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密投标文件时所使用的CA进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。
16.1.4因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。 
16.2采购代理可以通过修改招标文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将在“江苏政府采购网”上发布公告，供应商应及时自行登录系统查看相应内容。 
17．投标文件的补充、修改或者撤回 
17.1投标文件的撤回：供应商可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目招标活动。

17.3供应商可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4在提交投标文件截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

17.5在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

三、开标与评审
18．开标 
18.1 供应商应当在招标前做好充分准备，使用 CA 数字证书登录并准时参加线上开标。 
18.2 签到供应商不足 3 家，系统将自动进入废标程序。 
18.3 开标时，系统将自动公布参与供应商名单，发出解密的指令，供应商自行解密，限定在系统发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
18.4 因供应商原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，苏采云系统将拒绝其响应。部分供应商的投标文件未解密或解密失败的，系统会自动继续进行下一步。若解密成功的供应商不足3家，不进入后续程序。。

18.5 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为苏采云平台运行无故障。 
18.6 供应商须配合开评标工作，否则自行承担后果。 
19.对投标文件的资格审查
开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不进入后续程序。
20．评标小组组成 
20.1评标小组成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
21.评审过程的保密与公正

21.1在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
21.2评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
22.对投标人的符合性审查
22.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评审办法和评审标准”第二项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
22.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，评标小组将通过苏采云系统发放告知函告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，评标小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
23.投标文件澄清
23.1投标人应根据评标委员会要求在苏采云系统内以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并签公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后上传至苏采云系统，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。
23.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
24.无效投标的情形
24.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

24.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

24.3.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标文件和投标报价的。

24.4.供应商在分项报价表中报价有漏项或者随意篡改分项报价品目和数量的。
24.5.如有委托代理人，未提交授权委托书或缺少授权人身份证和投标人为其缴纳社保证明材料和劳动合同的；
24.6供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

24.7供应商的投标报价超过了采购预算的。

24.8采购需求中标注“★”部分为本招标文件的实质性要求，实质性要求有负偏离的。
24.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.10 投标文件中提供了虚假或失实资料的
24.11投标文件未按照招标文件要求签CA电子公章的。
24.12符合招标文件前款第22.2条规定的异常低价投标情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，而投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
24.13无效投标文件按废标处理。

25. 串通投标的情形

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人存在电子投标文件IP地址和MAC码一致的情形。
26.投标文件详细评审
26.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第四项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
27.采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次采购活动将被终止：
27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
27.4因重大变故，采购任务取消的。
28.确定中标供应商
28.1评标小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定中标供应商，并签署评审报告。评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。评审得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标小组按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为中标候选人。

28.2采购人从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商。采购人确定中标供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.2若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的。

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

（3）向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

（4）恶意竞争，投标报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被评标小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）将政府采购合同转包的。

29.成交通知书

29.1自中标供应商确定之日起2个工作日内，代理机构将向中标供应商发出成交通知书。请中标供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者中标供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

四、授予合同

30. 签订合同

30.l中标供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
30.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
31．履约保证金 
31.1þ 本项目不收取履约保证金

¨本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

31.2 履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

31.3 履约保证金退还的条件： 
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

31.4 履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

31.5 履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

31.6 逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

31.7 支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
五、询问、质疑、投诉
32．询问
供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问，采购人或代理机构将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  33.质疑处理

33.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

33.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
33.3供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
33.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向代理机构递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
33.5质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加招标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

33.6 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

33.7 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑，（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
代理机构联系地址：丹阳市华南路小村路26号江苏志诚，联系电话：13905291690.
采购人质疑接收人及联系方式见本招标文件第一章。

33.8 以下情形的质疑不予受理

（1） 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2） 超出政府采购法定期限的质疑。

（3） 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加招标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

（6）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

33.9 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
34．投诉
质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

六、诚实信用和解释权
35．诚实信用
35.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
35.2供应商不得以向代理机构工作人员、评标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏省政府采购网”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
35.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。
35.4供应商应自觉遵守开标纪律，扰乱开标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
35.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http：//credit.jiangsu.gov.cn/ ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
36.解释权
36.1除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏志诚工程咨询管理有限公司 所有。
37．适用法律及约束力
37.1供应商一旦获取了本招标文件并参加开标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
37.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
第三部分  合 同
丹阳市政府采购合同（格式）
项目编号：
项目名称：
采购人：
中标供应商：
使用说明
 

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一节 政府采购合同协议书甲方（全称）：   丹阳市交通运输综合行政执法大队    （采购人）
乙方（全称）：               （中标供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
采购项目名称：  更新水上交通运输执法船艇项目 
     采购项目编号： JSZC-321181-JSZC-G2026-0025     
（2）采购计划编号：            
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                  
     品牌：                       规格型号：                
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：         
     关键部件：    /       品牌：    /     型号：    /    
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
     (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：         
     þ否
（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 (部门集中采购 þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 □竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 (否
合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是 (否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是 (否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是 □否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是 □否
（7）合同是否分包：(是 ☑否
 分包主要内容：     /                                       
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
         /                                                  
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
(大型企业 (中型企业 (小微型企业  
(残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是 □否
外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资 (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 □否
（10）是否涉及节能产品：
 (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
         (强制采购      (优先采购    
 □否
 是否涉及环境标志产品：
 (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
          (强制采购      (优先采购    
□否
 是否涉及绿色产品： 
 (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
           (强制采购      (优先采购    
 □否
 （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
□是       (否      (不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                        
             大写：                        
分包金额（如有）小写：    /               
             大写：      /                 
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
þ固定总价 □固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
((☑分期付款：   £经双方协商乙方自愿放弃预付款。

¨合同签订后，采购人在收到中标供应商提供相应金额的正规发票后10日内，支付合同金额的30%作为预付款。
放弃预付款支付方式：本项目所有船艇开工后，2026年底供应商接到采购人通知后，开具的相应金额的财务增值税发票后10日内，采购人向中标供应商支付合同价格30%的款项。

后续支付方式：（1）2027年底供应商接到采购人通知后，开具相应金额的财务增值税发票后10日内，采购人向中标供应商支付合同总金额  41%  的款项。

（2）自本项目质保期满后，供应商接到采购人通知后，开具相应金额的财务增值税发票后10日内，采购人向中标供应商支付合同总金额的   29%   款项。

3. 合同履行
（1）起始日期：      年    月    日，完成日期：      年   月    日。
（2）履约地点：  甲方指定地点             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是 ☑否

    收取履约保证金形式：        /                   
    收取履约保证金金额：        /                         
    履约担保期限：            /                     
（4）分期履行要求：    /                                                      
（5）风险处置措施和替代方案：        /                                                         
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：□自行组织 (委托第三方组织
   验收主体：                                        
   是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是 □否
是否邀请专家参加验收：(是 □否
是否邀请服务对象参加验收：(是 □否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是 □否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         □否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    □否
验收组织的其他事项：                
（2） 履约验收时间：                                 

（3）履约验收方式：☑一次性验收 ：拿到船检部门的船舶检验合格证书即为验收通过 。        

                      ¨分期/分项验收：
（4）履约验收程序：     通常分为法定检验与取证、系泊与航行试验、现场实船交接、以及最终的国有资产验收四大环节。                                    
（5）履约验收的内容：包含船艇过程监造、法定检验与取证、系泊与航行试验、实船与文件交接。

（6）履约验收标准：  参照采购需求中的技术要求和商务要求进行验收。            
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是 ☑否
（8）履约验收其他事项：      /          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自   双方当事人盖章时   生效。
7. 合同份数
本合同一式  伍  份，甲方执  贰  份，乙方执   壹  份，财政监督管理部门 壹  份，见政方 壹  份，均具有同等法律效力。
合同订立地点：                     
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章）
	
	单位名称（公章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


见证方（公章）
授权代表签字：
日期：

第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	在整个验收过程中，甲方发现质量问题或者影响甲方使用的问题或者不符合规定要求的问题，均有权利向乙方提出。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.服务期间交通工具自备，乙方所有人员安全责任自负，如遇安全生产责任事故由乙方自行承担，与甲方无关。
2.按照采购需求中技术要求和商务要求建造船艇并交付到丹阳海事码头，拿到船舶检验合格证书，并交付使用。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	/

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

	
	指定现场
	具体以甲方指定的地点为准。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节
第7.3款
	保险要求
	甲乙双方签合同时商定。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	3年（自船艇经海事码头验收合格之日起算三年），保修期间凡属建造、工艺以及材料、设备质量等而引起的缺陷、故障和损坏，由乙方负责免费修理和更换。凡属甲方操作或保养使用不当造成的损坏、故障和缺陷以及易损件正常磨损，由乙方负责修复，甲方承担费用。

船舶在质保期届满前，乙方须免费安排船舶进行检查（非质量原因材料费由甲方承担）。若甲方提出水线下的检查，需要进坞检查确定，应免费负责将船在船舶所在地就近进坞保修，如经核实，水线以下确有由于乙方质量引起的缺陷和损坏，则缺陷修理费用由乙方承担，非质量原因保修材料费用由甲方承担。如乙方无法及时安排检查，甲方可另择船厂修复，乙方可派员共同监修，发生的费用由乙方承担。

质保服务期内所有因更换、修理产品或部件而导致产品停止运行的时间应不计入质保服务期。

乙方在质保服务期内安装的任何零配件，必须是其投标产品生产建造厂家原产的或是经甲方认可的第三方产品。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	甲方在保修期内发现属于保修范围内的任何缺陷将及时通知乙方，乙方应派员在第一时间抵达现场，抵达时间为24小时内，属配套设备厂家的项目由乙方负责督促其按有关服务计划如期到达；若乙方在接到甲方的通知后未能及时到场服务，甲方为保证船舶安全营运的需要，有权另行组织修理，所发生的修理费用在尾款中抵扣。如尾款不够，则乙方还需向采购人支付修理费的不足部分。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	在收到乙方增值税发票后10个工作日内

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	/

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	3年（自船艇经海事码头验收合格之日起算三年）

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	/

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	按照甲方的要求和招标文件的要求直至验收合格

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  1‰/天计算，最高限额为本合同金额的 1 %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，除因不可抗力情形或出现甲方可单方面解除/终止合同的情形，任何一方不得单方面解除或终止合同，否则应向对方支付合同金额的10%。
2.本合同不得转包，如有违反，甲方有权解除本合同，同时，乙方应向甲方支付合同金额的10%，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切经济损失。

3.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向    甲方所在地    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为  丹阳市    ；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。

如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	（1） 如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。
（2） 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
（3）本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外还应承担守约方向违约方追究违约责任所产生的一切费用包括但不限于（律师费，诉讼费，保全费，公告费，鉴定费，交通费，食宿费等）。

	
	税费
	1、中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。
2、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

	
	伴随服务
	无

	
	终止
	1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作；
(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；
(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。
2、在甲方根据上述第1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

	
	索赔
	/

	
	合同生效及其它
	本合同自双方签定之日起生效，至项目实施完成并付清费用结束


第四部分 采购需求
一、项目概况

 丹阳市交通运输执法大队承担全市通航水域及港口执法、水上应急救助等综合监管职责，水上安全监管任务艰巨，责任重大。为切实履行水上安全监管职责，有效提升执法效能，保障重点水域通航安全，特申请更新1艘执法船艇，用于九曲河、新孟河丹阳枢纽通江口门处的派驻执法。
项目所属行业：工业。
二、采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目

分类编码
	计量

单位
	数量
	是否专门面向中小企业
	有无强制或优先采购环保节能产品
	是否进口

	1
	1
	更新水上交通运输执法船艇项目 
	A02421100

水面公务船
	艘
	1
	是
	无
	否


3、 ★技术要求

（1） 技术参数
第一部分 船体

1.技术要求

本船主要用于交通运输执法、巡查等工作。具备流畅的外观造型和协调明快的色彩，创造了舒适方便的工作环境，改善了船员及工作人员的工作和生活条件，体现了以人为本的设计理念；配备了先进的机电设备，船舶的技术性能优良；本船具备夜航能力。
2 设计依据

本船设计和建造按下列规范和法规的有关要求进行：
（1） CCS《钢质内河船舶建造规范》（2026）；

（2） CHINA MSA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及《修改通报》（2023、2025）；

（3）《公务船技术规则》（2020）

（4）《吨位丈量规则》（2022）

（5）《材料与焊接规范》（2025）及《修改通报》（2026） 
3 船型及主要技术参数及性能指标
3.1 船型
本船为单体单甲板、尖艏、方尾、圆舭线型执法指挥艇。甲板以上设两层甲板室，主船体采用钢质结构，上层建筑采用铝合金结构。主机为两台船用柴油机，采用双轴、双桨推进方式。
3.2 主要技术参数及性能指标
总 长         LOA      25.50 m
垂线间长       LBP       23.90 m
水 线 长      LWL        24.60 m
船 宽          B          5.50 m
型 深          D          1.90 m
设计吃水       d          1.05m
肋 距          S         0.50m
主机型号                  WP10C375-21E220
主机功率×转速×台数      275kW×2100rpm×2 台
航 速                     ~24km/h
乘 员                       11 人
船 员                        3 人
航 区                        B 级
材 质                     钢铝混合
4 总体布置
4.1 舱底
本船主甲板下设 4 道水密舱壁，分别设在 FR4、FR19、FR32、FR44肋位处；
尾～FR4 为舵机舱。
FR4～FR19 为机舱。
FR19～FR32 为空舱，内设燃油舱、生活污水柜、淡水柜。 

FR32～FR44 为空舱。
FR44～首为首尖舱，内设锚链舱。
4.2 主甲板
尾～FR7 为船尾系泊区，布置带缆桩 2 只。
FR7～FR42 为主甲板室，由尾至首依次布置有机舱棚、卫生间、配餐间、门厅、会议室；主甲板室外设置净宽约 0.80m 的外走道。
FR42～首为锚泊系泊区域。布置有带缆桩、电动起锚绞盘、闸刀掣链器、导链滚轮等设备。
主甲板船首区域设舷墙和栏杆，船尾及船中设栏杆。
4.3 驾驶甲板
FR5～FR20 为露天区域。
FR20～FR34 为驾驶室，驾驶室外走道净宽约 0.80m。
4.4 罗经甲板
罗经甲板设有桅杆、探照灯及扩音器等通讯、导航设备。
舱室的总体布置情况详见《NY4375-100-02总布置图》。
5 船舶性能
5.1 静力学性能
本船满载出港状态，船舶基本平浮，吃水为 1.05m。
本船完整稳性按《内河船舶法定检验技术规则》及《修改通报》（2023、2025）对 B级航区客船的要求核算满载出港、满载到港、空载到港三个状态，经计算各状态均满足 “法规”要求。
5.2 快速性
本船为双机、双桨、双舵，主机为 2 台 WP10C375-21E220 船用柴油机，额定功率为 275kW，额定转速为 2100rpm，设计静深水航速～24km/h。
本船配备两只五叶外旋螺旋桨，材料为镍铝青铜，五叶桨的伴流更均匀，有利于减小船体尾部振动。
为了提高船舶的快速性，设置了压浪板，压浪板长度 500mm。
5.3 操纵性
本船设置两只NACA0015 流线型平衡舵，舵面积为 2×0.65m2，舵面积比为 5.052％，平衡比为0.276，展弦比为 1.241。配一台电动液压舵机，扭矩为 12kN∙m，船舶的操纵性能良好。
6 船体结构和材料
本船主船体结构按 CCS《钢质内河船舶建造规范》（2026）要求进行设计。
本船主船体板材及型材采用船用 CCSA 级钢，上层建筑采用 6082-T6 的带筋板和5083-H321 的板材，型材为 6082-T6 铝合金材料，支柱采用无缝钢管。钢质主船体与铝质上层建筑间采用铝-钛-钢复合材料作过渡接头形成焊接结构。
本船主体为单甲板、单底、横骨架式全焊接结构型式，全船于 FR4、FR19、FR32、 FR44 共设 4 道水密横舱壁，船底每个肋位均设置实肋板，舷侧和甲板最大每隔 3 档设横向强框架，机舱区至首部设置 1 道舷侧纵桁。
7 舾装设备及内装饰：
7.1 锚泊及系泊设施
本船舾装设备按 CCS《钢质内河船舶建造规范》（2026）的要求配备。
按 CCS《钢质内河船舶建造规范》（2026），本船实配 C100 的霍尔锚一只，配φ12.5/AM 2 级有档焊接锚链 3 节（82.5m），配φ12.5超轻型电动起锚绞盘1台。配φ26的锦纶绳2根长度30m、φ30的锦纶绳2根各30m作系船索。全船配DH125 GB/T554-2008带缆桩4只，100单十字带缆桩2只，设 C320CB/T34-2007导缆孔4只。
7.2 救生设备,消防用品
按“法规”要求具体配置如下：
配救生衣16件（带救生衣灯，其中3件工作救生衣）。
配救生圈6只（带30m救生浮索的3只，带自亮浮灯3只）。
本船实配：手提式灭火器全船10具，其中机舱设干粉灭火器和泡沫灭火器各2具，门厅设干粉灭火器1具，配餐间设干粉灭火器1具，会议室设干粉灭火器2具，驾驶室干粉灭火器2具，水龙带箱3只(配φ13消防水枪3把，20m消防水龙带3根)，消防沙箱2只、消防水桶2只、太平斧1把、铁扦和铁钩1套。
7.3 门窗、舱盖及栏杆扶手
本全船门、窗、孔、盖、梯布置及结构按照内钢规及内法规等相关的要求。
本船甲板室的外围壁门采用铝质风雨密外围壁门，内围壁门采用铝质舱室空腹门。
本船机舱棚侧窗采用铝质固定矩形窗，其他区域采用玻璃幕墙结构式的玻璃窗。
本船主甲板上的盖采用钢质小型风雨密舱口盖，水密舱壁及箱柜壁上采用水密人孔盖或水密手孔盖。
本船从主甲板下至舵机舱及首尖舱舱底采用钢质直梯、机舱棚内下机舱内采用机舱斜梯，机舱棚后壁从主甲板上驾驶甲板采用钢质斜梯，室内从主甲板上驾驶甲板采用 L 型楼梯，从主甲板下至空舱采用钢质直梯。从驾驶甲板上顶篷甲板采用铝质直梯。
7.4 舱室内装饰及设施的选择
本船舱室内装饰及舱室绝缘总体原则是环保、淡雅、美观，同时又要具有防火、保温、降低噪音的功能。本船内装及绝缘施工时应严格控制重量，选用轻质内装材料，敷料的敷设厚度做到最小。本船的内装设计指导思想为在统一协调的装修风格下，不同的舱室和区域又各具特色，真正为工作人员提供一个理想的空间环境。
装修材料应满足国内法规要求，所有装饰及内衬材料均为阻燃或不燃材料，且燃烧均不会产生有毒气体，所有材料不含石棉。
绝缘材料采用矿物面板，有隔热要求结构向无隔热要求结构过渡时，有隔热要求结构向无隔热要求结构延伸 450mm。室内围壁装饰面板采用蜂窝铝板，天花饰板采用铝扣板。除会议室外的舱室地板采用轻型基层甲板敷料面层铺设 PVC 地板，其中厨房及卫生间地板采用 PVC 防滑地板；会议室地板采用轻型基层甲板敷料面层铺设复合木地板。舱室装修材料、样式应最终由船东确认，装修时应严格控制各材料的用量，确保空船重量控制在设计图纸重量范围内。
8．舱室的隔音、隔热及减振降噪
为了改善船上的工作和乘坐条件，本艇在舱室的隔音、隔热及减振降噪方面，除了从机电设备的选型和主辅机的安装方面考虑外，在舱内装饰和螺旋桨的选取方面采取以下措施：
8.1 降低螺旋桨中心线高度，增大螺旋桨与外板的间隙以及采用合理的尾部线型并采用5叶螺旋桨，以减少螺旋桨处水流在尾部引起的振动。
8.2 机舱前舱壁及机舱前围壁结构均做适当加强，有效阻挡噪音及振动的传播。

8.3 舱室围壁，天花板内采用 50mm 的玻璃棉隔热。

8.4 机舱四周及顶棚内衬吸音陶瓷棉，外覆阻尼卷材及铝质多孔吸音板。

8.5 在主机座及主机座、螺旋桨上方船壳板敷设T60型舰船用阻尼涂料，使振动及噪声衰减加快，达到减振、降噪效果。
9．护舷、压浪板及分水踵
本船舷侧设置一道钢质护舷材，并配适当数量的橡胶轮胎。
本船在船尾设压浪板。
本船在尾部船底板处设 1 道分水踵。
10. 油漆及其它
所有油漆均选用性能优越的油漆，油漆的配套和施工应严格按油漆供应商的要求进行。
本艇所用钢材须在使用前进行表面预处理、喷涂底漆，对焊接和加工后造成的底漆脱落处，要及时补上。
在机舱主机座区域、主机座腹板、螺旋桨区域上方舱内、机舱前壁及甲板室位于机舱上方的甲板下敷设T60型舰船用阻尼涂料，阻尼涂料施工工艺及敷设厚度按供货商要求施工。
11.防污染措施
本船生活污水平时排进生活污水箱储存。生活污水箱中的生活污水当船舶靠近收集处所时，由岸上接收设备通过污水泵抽吸，通过排岸接头排岸；
主机应持有排放证书；
本船设有污油柜，对机舱、舵机舱的油污水，排于污油柜，柴油机油底壳中的污油由主机自带油泵抽吸，污油柜内污油由手摇泵泵至主甲板上出口，排放至岸上接收设备。
生活垃圾在船上收集，配备5只10L的垃圾桶，待船舶靠岸后集中处理。
垃圾分以下类别收集，并应加上图示、颜色等标识：
（1） 厨余垃圾；

（2） 可回收垃圾（塑料、金属、废纸等）；

（3） 有害垃圾（含油垃圾、废电池、灯管等）；

（4）其它垃圾（烟头、一次性餐具等）。 
第二部分 电气

1. 概述
1.1 通则
本船的电气部分是依据《钢质内河船舶建造规范》（2026）、《内河船舶检验技术规则》（2019）及《修改通报》（2023、2025）、《公务船技术规则》（2020）的有关规定以及设计任务书要求进行的。
1.2 电制
本船配电系统基本电制为交流50HZ单相双线绝缘制。各类电气设备的电压和线制如下：
设备类型       电压          线制
发电机         AC400V        三相三线
电动机         AC380V        三相三线
照明           AC220V        单相二线
或DC24V       直流双线
通信及助航设备 AC220V        单相二线
或 DC24V       或直流双线
无线电设备及监测报警 AC220V  单相二线
或 DC24V       或直流双线
1.3 电缆
本船一般电缆为CJPF96（86）/SC（NC）型，接岸电缆为CEFR型。
配电箱柜及驾控台内部接线为CBVR-C 型；
电气设备的安装应满足CB/T3909-2019“船舶电气设备安装工艺”的要求。
电缆的敷设和安装，应符合 CB/T3908-2007“船舶电缆敷设工艺”的规定。
2. 电源设备
2.1 发电机
机舱设发电机组一台，参数为 400V 50HZ 45.1A 25kW，供本船航行、停泊时全船动力、照明及生活用电。
机舱安装主机轴带37N01010型 24～36V、1kW 硅整流轴带发电机一台，对蓄电池组充电或对DC24V用电设备浮充式供电。
2.2 蓄电池
设 DC24V 蓄电池组一组，额定容量为200Ah，作为本船DC24V电源。
2.3 岸电箱
本船尾部设 AC380V 30A 交流岸电箱一只，含50米电缆线，供本船停靠码头时接岸电用。
2.4 机舱设 CSD-20 AC400V/AC230V 三相变压器一台。
3．配电设备
3.1 主配电板
3.1.1 本船机舱设主配电板一座，板上设有监测发电机电压、频率、电流的 F72 系列电表，设有发电机的过载与短路保护和绝缘检测装置。各负载分路选用施耐德 C65N 系列断路器。
3.1.2 主配电板主开关选用施耐德 NSX100N 型船用自动空气开关，发电机主开关与岸电之间设有联锁保护，以防止发电机与岸电同时供电。
3.2 充放电板
设充放电板一只，板内设有 60A AC220V/DC24V 充电机一只，对蓄电池组进行充放电控制。充放电板上设有监测充放电电流、电压的直流电表（69C7 系列），负载开关为 C65N系列。
3.3 驾驶室控制台
驾驶室设有钢质控制台一座，台体上部仪表板部分采用铝质（黑色）嵌装板面。
驾控台上设有以下设备：
航行灯、信号灯控制单元，机舱风机油泵、空调紧急切断单元，灯光、电笛、雨刮器控制单元，交流配电单元，直流配电单元，仪表显示单元，机舱报警单元，航行设备、无线电设备，广播收扩机，声力电话，主机传令钟，操舵单元，主机操纵单元等。
4. 电力设备
4.1、设电动总用舱底泵一台，电机规格为 AC380V 11kW，采用软启动方式启动，由主配电板组合启动单元控制，驾控台设有遥控启停按钮和运行指示灯。

4.2、设电动舵机油泵一台，电机规格为 AC380V 1.5kW，由机带舵机控制箱控制。

4.3、设机舱风机两台，参数为 AC380V 0.37kW，由主配电板组合启动单元控制，驾控台设有遥控启停按钮和运行指示灯。

4.4、设电动粉碎泵一台，电机规格为 AC380V 2.2kW，由主配电板组合启动单元控制。

4.5、配压力水柜一套，A380V 0.37kW，自带控制箱控制。

4.6、配燃油输送泵一台，型号：JABSCO Sliding Vane VR050 DC24V 10A。由充放电板启动单元及驾控台控制，日用油箱配液位控制器，可对日用油箱进行自动（亦可手动）给油。油泵可在机舱口紧急切断。 
4.7、配污油水泵一套，型号：电机规格为 AC380V 1.5kW，由主配电板组合启动单元控制。

4.8 风油切断
本船机舱风机、油泵可在机舱出口及驾控台遥控切断。
空调设备可在驾控台遥控切断。
5．照明、航行信号设备
5.1 照明设备
5.1.1 驾驶室、会议室、门厅、配餐间设 2×10W双管LED蓬顶灯，灯内设DC24V 3W低压灯头。

5.1.2 机舱设2×10W双管LED舱顶灯，灯内设DC24V 3W低压灯头。

5.1.3 外走道、舵机舱设 DC24V 25W 舱顶灯及 AC220V 60W 白炽舱顶灯。

5.1.4 卫生间设置 AC220V 60W 白炽舱顶灯。

5.1.5 驾驶室顶棚设 AC220V 1000W 遥控探照灯两盏。
5.1.6 本船照明设备可根据装潢要求适当调整。
5.2 插座
驾驶室、会议室设置室内插座若干，供需要时使用。
5.3 航行信号灯按有关规范及避碰规则配置。
6．日用电器

6.1 会议室设 80 寸液晶电视机一套，配 XHAV28 型船用卫星电视天线一套，终端解码器一只。配鹅颈式无线话筒四只，无线接收器一只，功放一台，木质音箱一对。

6.2 配餐间配电水壶、微波炉、电饭煲、电冰箱各一台。

6.3 全船配格力中央空调一套，配 GMV-H224WL/A 型室外机一台，安装在驾驶室后壁机舱顶棚。会议室设 GMV-NHD45W/L 风管内机两台，驾驶室设GMV-NHD63W/L 型风管内机一台，门厅设 GMV-NHD36W/L 风管内机一台，配餐间设 GMV-NHD28W/L 风管内机一台。

7．通信、助航及报警系统

7.1 广播设备
本船驾控台上设有 HKD-50C-Q 50W型广播扩音机一台，可USB放音，驾驶室顶棚设25W高音扬声器两只，作对外喊话及宣传用。门厅及会议室设 YDC-3Q型3W嵌入式扬声器各一只。机舱设 YHC5-1型5W扬声器一只。
7.2 本船设声力电话系统一套，电话分别设于驾控台（嵌入式）、机舱（头戴式）。

7.3 设 CLI-2T 双主机型传令钟一套。 
7.4 自动识别仪（AIS）
本船驾驶室配 AIS9000G-08D 型自动识别仪（AIS）一台,带测深功能。
7.5 雷达
配美国佳明 CR1522 型多功能雷达一只，配雷达天线。
7.6 雨刮器
在驾驶室前窗配平面雨刮器一套，控制开关设于驾控台。
7.7 设 IC-M330 型甚高频无线电话两套，随配电源及天线装置。

7.8 顶篷配 MT2 DC24V 电笛一只，控制开关设于驾控台。

7.9 设约3000mm×500mm×110mm 单面显示LED 电子显示屏两套，安装在机舱顶篷两舷，电压 24V，LED 颜色：黄、红、兰三色，配不锈钢边框及支架。

7.10 监测报警系统
本船主机、发电机部分的监测报警系统（含近旁与延伸两部分）随机配供，其延伸板设于驾控台上，主机延伸功能有：主机转速、滑油压力、冷却水温度显示；主机的启动与停车控制；滑油压力低、冷却水温度高的声光报警等。发电机延伸功能有：原动机滑油压力、冷却水温度及启动电瓶电压的显示；机组的启动与停车控制等功能。
机舱另配 BJ-10 报警箱一只，主要监测与报警的项目有：齿轮箱滑油失压、发电机过载、电网绝缘降低等。相关报警信息可延伸至驾控台。
8、摄像系统
8.1、本船设有巡航摄像监视系统一套，以实现监管工作的电子化管理。对巡航过程中的突发事件还可以进行跟踪摄录（可配置摄像水印）。

8.2、系统采用最新数字监控及数字硬盘录像，记录顶篷所设摄像头的图像，录像、录音（语言现场同步说明）记录资料可保存一个月（10 小时/每天）。

8.3、系统主机采用硬盘录像机，系统主显示器为 19”液晶显示屏(VGA 方式),安装在驾控台上。

8.4、室外两个（左右舷各一个）摄像机为彩色全方位、可变焦距及低照度型，安装在全天候云台球罩内，其防护等级为 IP66。考虑季节与气候条件及日照的影响，摄像机可具有自动光圈模糊控制、自动背光补偿、自动白平衡的功能。船艉配彩色定焦摄像机一只，机舱设有球型定焦摄像头一只，在驾控台上设有视频选择切换开关，供助航用。
9.避雷针
本船设避雷针一只于桅杆顶端，可拆桅杆底部用 70mm2 软质铜线跨接以保持其电气上的连续性。
第3部分 轮机

轮机部分的设计满足：
1. 《钢质内河船舶建造规范》（2026）

2. 《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及《修改通报》（2023、2025）

3.《公务船技术规则》（2020）
本船工作环境为内河 B 级航区，确定主、辅机功率所根据的环境条件，应采用相应的基准环境条件。
1 轮机主要设备
1.1 主机数量：2 台
型号：WP10C375 -21E220
进气形式：增压/中冷
船用持续功率：275kW
额定转速：2100 r/min
1.2 船用齿轮箱数量：2 台
型号：HC201
减速比：2.96:1
1.3 发电机组（静音）数量：1 台
额定功率： 25kW
电制：400V 50Hz
1.4 液压舵机数量：1 套
型号：JDY-1.2

公称扭矩：12KN.M
转舵时间：＜20 s
转舵角：±35 °
1.5 机带总用泵（舱底、消防总用泵）数量：1 台
型号：50CWZ-6
排量： 21m3/h
扬程: 0.30MPa
1.6 电动总用泵（舱底、消防总用泵）数量：1 台
型号：65CLZ-4.5
排量： 25m3/h
扬程: 0.60MPa
1.7 主机电遥控操纵装置 数量：1套

1.8 水泵及压力水柜，1 套
型号：AM 992I
流量：24L/min
电制：DC220V
1.9 燃油输送泵，1 台
型号：JABSCO Sliding Vane VR050
流量：3.0m3/h
扬程：3 m
功率/电制：24V DC/10A
2.机舱
本船机舱位于 FR4～FR19 肋位间，全长 7.5m。在机舱尾部设有斜梯可进出机舱。 机舱内铺设花纹板。
主机采用 WP10C375-21E220 柴油机，转速：n=2100r/ min、持续功率： N=275kW，齿轮箱采用 HC201 船用齿轮箱，齿轮箱速比：2.96:1。左舷主机拖带一台舵机油泵及一台轴带发电机，右舷主机拖带一台机带总用泵。
机舱前壁两舷设有江水门，江水总管通径为 100mm；机舱还设有发电机组、污油水泵、污油水箱，电动舱底泵、日用燃油箱、艉轴承滑油柜及泵、启动电瓶、照明电瓶、手提式泡沫灭火器、二氧化碳灭火器等。详见机舱布置图。
3.轴系
轴系采用常规传动方式，轴系全长约为 4950mm。艉轴艉管装置设有二道油浸润滑轴承，艉管与前后轴毂均用环氧树脂定位工艺粘接，具体结构和布置详见《轴系布置图》和《艉轴管装置图》。
4.驾机合一控制系统
主机组控制采用驾机合一遥控系统，主机组操纵由驾驶室内操纵手柄，控制柴油机转速快慢及齿轮箱倒、顺、停。驾驶室操纵台还设有舵机操纵器、舵角指示器、推进主机组和辅机的延伸仪表及其它电气仪表和开关等。
此外，日用油箱油位高低能自动停启燃油输送泵。
5.全船油水系统
本船主机燃用轻柴油(轻柴油的硫含量应不超过4.5％并应备有证明燃油硫含量的书面证据供船舶检验人员核查)。本船设 1 只燃油舱和 2 只 650l日用油箱。一般情况下由电动燃油输油泵泵至日用油箱，供柴油机燃用，另外设一台手摇泵备用，可在日用油箱无油时，泵燃油至日用油箱。
另主机滑油自成系统，本船实配油桶一只为主、辅机补油；换油可在码头完成。
6.透气、疏排水系统
本船各油水舱均设有独立的透气管和注入头，首尖舱和各空舱还设有空气管头；甲板开有流水槽用于排水、使全船不致积水，上层建筑区域内的透气管头可采用隐蔽式。
7. 污油水系统
机舱、舵机舱污油水经电动污油泵抽吸至污油水箱，柴油机油底壳中润滑油和污油箱内的污油在船舶停航时，由污油水泵经主甲板上标准通岸接头排放至岸上污油收集处。船上的污油水收集进污油水箱中，当船舶靠岸时排岸处理。
8.排气系统
主机采用湿式排气,排气管向船艉布置；辅机采用湿式排气，排气管向舷边布置。详见《排气系统布置图》。
9.舱底、消防水系统
全船各水密底舱均按规范设有抽排系统。机舱的直通舱底水吸口、空舱舱底水吸口和舵机舱舱底水吸口接至总用舱底泵吸水口。
主甲板上机舱门附近设 A10040（GB2032-93）消防栓 3 只，配备水龙带及口径Ф13mm 水雾两用水枪一支。本船配有带架消防水枪一只，射程约25 米。
江水箱由总用舱底泵供水冲洗。
10.液压系统
本船选用 JDY-1.2 液压舵机一套。船舶正常航行时由主机带液压油泵供液压油推动油缸，从而实现转舵。船舶进出港或主机转速变化较大时由独立油泵供油。
11.清水及卫生水系统
本船设清水箱一只，清水箱的水由AM 992I 清水泵及压力水柜供全船日常使用。
座便器的粪便水排进生活污水箱储存，生活污水箱中的生活污水当船舶靠近收集处所时，由粉碎泵抽吸通过排岸接头排岸。本船设有5只10L的垃圾收集装置用于收集船上的垃圾。
12 管路系统
12.1 通则管系布置应尽可能考虑可接近和可拆性。
管系应有足够柔性以防止管系由于膨胀和收缩或船体变形引起的胀缩应力。
管子弯曲通常用冷弯法、高频热弯法或焊接弯头。弯头的弯曲半径将不小于管子直径的 2 倍。对大尺寸的低压管子可采用斜接弯头。
所有管子应有牢固的支架和支撑防止由于振动引起的损坏，排气管应采用金属弹簧吊架支撑(CB3262 -86)。
所有管系安装前应清除电焊渣杂质，并用压缩空气吹清。对主、辅机的燃、滑油日用系统和液压管路、控制管路等应按制造厂标准工艺或有关工艺进行酸洗处理和清洗。所有管路按 CB 与船东要求标准涂标志色漆。
管系布置的部分阀件在机舱花铝板下定位后，机舱花铝板开孔并设活盖加铭牌，其余阀件在机舱花铝板上部加铭牌。
穿过水密或油密舱壁、甲板或柜顶的管子应采用钢结构的通舱管件。
所有无缝钢管外径应遵照船舶工业标准（CB*3075-87）。镀锌钢管按 GB3091-82。焊接钢管一般用电阻焊。
每一舷外排出口应装设钢质或铜质的截止止回阀，该阀装在带有贯通外板凸肩的座板上。
考虑到冰冻，应在所有海淡水管路上加设若干放水旋塞。
第4部分  材料设备清单（以设计图纸中船体、电气、轮机主要设备配套明细表为准。）
	第一部分  船体部分

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	锚泊、系泊设备
	
	
	
	

	1
	有档焊接锚链
	φ12.5 AM2 GB/T549-1996
	m
	82.5
	后期交船提交船用产品证书，配件齐全

	2
	霍尔锚
	C100 GB/T 546-2016
	只
	1
	后期交船提交船用产品证书，配卸扣

	3
	φ12.5 电动起锚绞盘
	
	只
	1
	设计参数推荐使用淮安万润通海机械有限公司、杭州博涂船用机电设备有限公司、湖北省应城市清风船用机械有限公司的设备，由供应商考察市场后进行选择，后期交船提交船用产品证书

	4
	闸刀掣链器
	12.5～14 CB/T4462 -2016
	只
	1
	

	5
	导链滚轮
	14 CB/T290 -1995
	只
	1
	

	6
	带缆桩
	DH125 GB/T 554-2008
	只
	4
	

	7
	单十字带缆桩
	公称直径100mm参照 CB/T3845-2000
	只
	2
	

	8
	导缆孔
	C320 CB/T34-2007
	只
	4
	

	9
	锦纶绳
	Φ26
	m
	2*30
	

	10
	锦纶绳
	Φ30
	m
	2*30
	

	11
	软靠球
	φ400
	只
	2
	棕杂（配绳）

	12
	橡胶轮胎
	
	只
	10
	

	二
	消防设备
	
	
	
	

	1
	化学泡沫灭火器
	MP9 GB4400-84
	具
	2
	

	2
	干粉灭火器
	MF5 GB4402-84
	具
	8
	

	3
	灭火器架
	
	只
	10
	

	4
	半圆形消防桶及架
	
	套
	2
	

	5
	消防砂箱
	A CB/T3676-1995
	只
	2
	

	6
	太平斧及架
	
	套
	1
	

	7
	水龙带箱
	
	只
	3
	

	8
	消防水带
	
	根
	3
	20m

	9
	Ф13 水枪(两用型)
	
	只
	3
	

	10
	铁铲和铁钩
	
	套
	1
	

	三
	救生设备
	
	
	
	

	1
	船用救生衣
	YB GB4303-2008
	件
	16
	带救生衣灯

	2
	救生圈
	B GB4302 -84
	只
	6
	其中3只带救生浮索，3只带自亮灯

	3
	救生圈架
	B CB640 -68
	只
	6
	

	四
	航行、信号设备
	
	
	
	

	1
	国际信号旗
	#4
	套
	1
	

	2
	国旗
	#4、#5
	面
	4
	#4、#5旗各2面

	3
	手旗
	
	面
	1
	

	4
	红旗
	
	面
	1
	

	5
	小型号笛
	
	只
	1
	

	6
	号钟
	
	只
	1
	

	7
	船用时钟
	
	只
	2
	会议室、驾驶室各一

	8
	球型
	Φ300
	只
	3
	配绳

	9
	倾斜仪
	
	只
	1
	置驾驶室

	10
	双筒望远镜
	
	只
	1
	

	11
	测深锤
	5kg
	只
	1
	配绳

	12
	手电筒
	
	只
	1
	3节电池

	13
	棉旗绳
	Φ6 棉绳
	根
	2
	～10m/根 滑轮配齐

	14
	旗杆
	
	根
	1
	不锈钢

	五
	生活设施及用具
	
	
	
	

	1
	热水瓶
	
	只
	2
	

	2
	拖把
	
	只
	2
	

	3
	扫帚
	
	只
	2
	

	4
	畚箕
	
	只
	2
	

	5
	茶杯
	
	只
	15
	

	六
	舱面工属具
	
	
	
	

	1
	钢卷尺
	3m
	把
	1
	

	2
	敲锈榔头
	
	只
	1
	

	3
	钢丝刷
	
	只
	2
	

	4
	漆刷
	扁、圆
	只
	2
	

	5
	剪刀
	
	只
	2
	

	6
	木榔头
	
	把
	1
	

	7
	活动扳手
	船需尺寸
	套
	1
	

	8
	固定扳手
	船需尺寸
	套
	1
	

	9
	螺钉旋具
	一字、十字
	把
	各1
	

	10
	船用工具箱
	含套筒
	套
	1
	

	注： 1、本表可根据船东要求适当调整，但涉及“规范”要求的航行信号设备、消防救生设备项目不得删减。 
2、本明细表所列若在另外图纸中已有的均不另配。 
3、生活用品部分可由船东与制造厂商议配备（供应商报价应考虑并包含进去，漏项、错项风险由投标人承担，后期不再补充增项）。 
4、本材料表所统计用料未包括零星舾装件及家具用料（供应商报价应考虑并包含进去，漏项、错项风险由投标人承担，后期不再补充增项）

5、本材料表所统计用料未包括装璜用料及辅料（供应商报价应考虑并包含进去，漏项、错项风险由投标人承担，后期不再补充增项）。

	第二部分     电气部分
	

	一
	电力系统设备
	
	
	
	

	1
	驾控台
	定制
	座
	1
	设计参数推荐使用上海科海华泰船舶电气有限公司、镇江海鸿船舶设备有限公司、江阴航海电器厂的设备，由供应商考察市场后进行选择和报价。

	2
	主配电板
	定制
	座
	1
	

	3
	充放电板
	定制（内含 60A 充电机）
	座
	1
	

	4
	生活分电箱
	PD5-6/2P AC220V
	只
	1
	

	5
	空调分电箱
	PD5-8/2P AC220V
	只
	1
	

	6
	照明分电箱
	PD6-10/2P AC220V
	只
	1
	

	7
	岸电箱
	AC380V 30A
	只
	1
	

	8
	按钮
	DK-7
	只
	2
	

	9
	机舱报警箱
	BJ-10 10 路（带延伸报警板）
	套
	1
	

	10
	三相变压器
	CSD-20 AC400V/230V 20kVA
	只
	1
	

	11
	水密插座
	250V 10A
	只
	4
	市购

	12
	蓄电池
	DC12V 200Ah
	只
	2
	市购

	二
	照明系统设备
	
	
	
	

	1
	遥控探照灯
	TG27-A 220V 1000W
	只
	2
	设计参数推荐使用浙江海星灯具
有限公司、
上海亮舟灯具、
安徽艳阳灯具的设备，由供应商考察市场后进行选择和报价



	2
	LED 蓬顶灯
	JPY22-2EL 220V 10W×2
	只
	16
	

	3
	LED 舱顶灯
	JCY24-2EL 220V 10W×2
	只
	6
	

	4
	舱顶灯
	CCD7 220V 60W
	只
	15
	

	5
	暗式插座
	市购 (带接地孔)
	只
	5
	

	6
	水密双联开关
	HF4-1
	只
	6
	

	7
	水密开关
	HF3-1
	只
	2
	

	8
	暗式开关
	市购
	只
	7
	

	9
	暗式双联开关
	市购
	只
	10
	

	10
	水密插座
	CZF2-1
	只
	2
	

	11
	水密插座
	CZF2-2
	只
	2
	

	12
	船名灯
	CCD7 220V 60W

CCD5-2 24V 25W
	只
	2

2
	

	三
	航行、信号系统设备                       浙江海星灯具/上海亮舟/安徽艳阳

	1
	艉灯
	CXH4-2C 24V 30W
	只
	1
	

	2
	左舷灯
	CXH2-2C 24V 30W
	只
	1
	

	3
	右舷灯
	CXH1-2C 24V 30W
	只
	1
	

	4
	桅灯
	CXH3-2C 24V 30W
	只
	1
	

	5
	闪光灯
	CXH5-2C 24V 30W
	只
	3
	一红一白一绿

	6
	信号灯
	CXH5-2C 24V 30W
	只
	4
	三红 一绿

	7
	旋转闪光灯
	JJD2-1 24V 6W
	只
	1
	

	8
	锚灯
	CXH6-2C 24V 30W
	只
	1
	白

	9
	水密插座
	CZF2-1
	只
	13
	

	四
	广播、通信、助航等系统设备

	1
	收扩机
	HKD-50C-Q 50W 配话筒、天线
	套
	1
	设计参数推荐使用嘉兴富城
南京泽海
江苏鑫海船舶科
技有限公司的设备，由供应商考察市场后进行选择和报价



	2
	号筒扬声器
	YHC25-1 25W
	只
	2
	

	3
	高音扬声器
	YHC5-1 5W
	只
	1
	

	4
	嵌式扬声器
	YDC-3Q 1W
	只
	3
	

	5
	嵌入式选通电话
	HSC-1Q
	只
	1
	

	6
	头戴式直通电话
	HSC-1J
	只
	1
	

	7
	闪光分铃器
	BL-1
	只
	1
	

	8
	双主机传令钟
	CLI-2T
	只
	1
	

	9
	传令钟收信器
	CLI-RG
	只
	2
	

	10
	声光报警器
	FR-2Z
	只
	2
	

	11
	电源
	WYC-4
	只
	1
	

	12
	甚高频电话
	IC-M330 配供电源、天线
	套
	2
	设计参数推荐使用嘉兴富城
南京泽海
江苏鑫海船舶
科技有限公司的设备，由供应商考察市场后进行选择和报价



	13
	雷达
	CR-1522 配雷达天线
	套
	1
	

	14
	自动识别仪AIS
	AIS9000G-08D 带测深功能
	套
	1
	

	15
	电笛
	MT2 DC24V
	只
	1
	

	16
	雨刮器
	DC24V
	套
	1
	

	17
	带信号灯电铃
	YLX120Z
	只
	2
	设计参数推荐使用浙江海星灯具有限公司、上海亮舟灯具、安徽艳阳灯具的设备、由供应商考察市场后进行选择和报价



	18
	防水带灯电铃
	YLX120PZ
	只
	3
	

	19
	水密按钮
	LA91-1S
	只
	1
	

	五
	生活设备
	
	
	
	

	1
	液晶电视
	80 寸
	套
	1
	市购

	2
	船用卫星电视天线
	XHAV28 带两个终端解码器
	套
	1
	设计参数推荐使用江苏鑫海船舶
科技有限公司
镇江华卓商务
咨询有限公司
乐清威治电子
科技有限公司的设备，由供应商考察市场后进行选择和报价



	3
	摄像系统
	按说明书签协议定购
	套
	1
	

	4
	LED 显示屏
	约3000Í500Í110mm，带不锈钢边框及支架
	套
	2
	

	5
	会议系统
	无线话筒4 只、功放 1 台、音箱一对
	套
	1
	

	6
	微波炉
	
	台
	1
	市购

	7
	电水壶
	
	只
	1
	

	8
	电冰箱
	
	台
	1
	市购

	9
	格力中央空调

	室外机：GMV-H224WL/A ×1

内机：

GMV-NHD63W/L ×1 GMV-NHD45W/L ×2
GMV-NHD36W/L ×1
GMV-NHD28W/L ×1
	套
	1
	市购

	六
	电缆
	
	
	
	

	1
	CJPF96/SC、CJPF86/SC
CJPF96/NC、CJPF86/NC
	
	km
	3
	

	2
	CEFR
	4×6（带 63A 插头一只）
	m
	50
	岸电电缆

	注：1.本明细表未含工具、备品、备件（供应商报价应考虑并包含进去，漏项、错项风险由投标人承担，后期不再补充增项）。 
2.本明细表中各类船用插座均应配购等数量相应插头（供应商报价应考虑并包含进去，漏项、错项风险由投标人承担，后期不再补充增项）。 
3.照明系统设备的设置可根据室内装璜的要求作适当调整。 
4.电缆长度仅供参考。


	第三部分      轮机部分
	

	1
	船用柴油机
	柴油机型号：WP10C375-21E220

进气形式：增压/中冷

持续功率：275km

额定转速：2100r/min

闭式水冷、电马达启动

1、 启动电瓶24V(船厂自备）

2、 随机带海水泵

3、 随机带主机延伸板

4、 备有随机附件备品工具

5、 14”飞轮/SAE1
	台
	2
	1082kg

后期交船提交船用产品证书C2证书

	2
	船用齿轮箱
	船用齿轮箱：HC201

减速比：2.96:1

传递能力：0.147kw/r/min
	台
	2
	350kg

后期交船提交船用产品证书

	3
	主机组电遥控操纵装置
	型号：KY-312双机型
	套
	1
	后期交船提交船用产品证书

	4
	船用柴油发电机组
	功率：25kw

电压：400v

频率：50Hz

1. 随机带防虹吸组件

2. 随机带湿式排气软管总成

3. 启动电瓶12v(船厂自备）

4. 选用隔音罩

5. 随机配燃油和海水滤器

6. 遥控显示屏

7. 远程控制线按需配
	台
	1
	870kg，

设计参数推荐使用江苏苏东动力有限公司、
无锡欧玛机械制造有限公司、
泰州科华船舶科技有限公司的设备，由供应商考察市场后进行选择和报价。

后期交船提交船用产品证书

	5
	吸入粗水滤器
	A125 CB/T497-94
	只
	2
	36.5kg,外购

	6
	闸阀
	A10125 CB/T466-1995
	只
	4
	28kg,后期交船提交船用产品证书

	7
	总用舱底、消防泵
	型号：65CLZ-4.5

排量：25m3/h

扬程：60mH2O

转速：2900r/min

电机功率：11kW
	台
	1
	222kg,后期交船提交船用产品证书

	8
	机带总用泵
	型号：50CWZ-6

排量：21m3/h

扬程：30mH2O
	台
	1
	89kg,后期交船提交船用产品证书

	9
	电控液压舵机
	型号：JDY-1.2

公称扭矩：12kN.m

工作压力：11.4MPa

转舵时间：<20s

转舵角度：±35° 
电机功率：2.2kW 
机带泵（恒流泵）
	套
	1
	120kg,后期交船提交船用产品证书

	10
	粉碎泵
	型号：0.5CWFZ-20 
排量：5m3 /h 
扬程: 20m 
转速：1950 r/min 
电机功率：2.2kW 
	台
	1
	90kg

	11
	燃油输送泵
	型号：JABSCO 
Sliding Vane VR050 
排量： 3.0m3 /h 
扬程： 3m H2O 
功率/电制：24V DC/10A 
	只
	1
	5kg

	12
	污油水输送泵
	型号：2CY3.3/0.33 
流量：3.3 m3 /h 
扬程：0.33 MPa 
电机功率：1.5 kW
	只
	1
	

	13
	燃油手摇泵
	型号：CS-20Y 
流量：Q=20L/min 
扬程：P=0.245MPa 
	只
	1
	7.5kg

	14


	艉轴润滑油箱
	15CB3333-87
	套
	2
	15kg，后期交船提交船用产品证书

	
	艉轴前轴承
	
	件
	2
	后期交船提交船用产品证书

	
	艉轴后轴承
	
	件
	2
	后期交船提交船用产品证书

	
	艉轴前密封装置
	YQ2-110
	件
	2
	后期交船提交船用产品证书

	
	艉轴后密封装置
	YH3-110
	件
	2
	18.8kg，后期交船提交船用产品证书


	
	上舵承
	70 CB*3145-83
	件
	2
	9kg，后期交船提交船用产品证书

	
	下舵承
	B100 CB*3146-83
	件
	2
	19.1kg，后期交船提交船用产品证书

	15
	水泵及压力水柜
	型号：AM 992I 
电压：220V 
功率：0.37kW 
	台
	1
	19kg

	16
	轴流通风机
	型号：FV-350B15
流量：4300m3/h
全压： 250Pa
转速： 2100r/min
电机功率：0.55kW
电制：380V/50Hz
	只
	2
	56kg

	17
	排气扇
	
	只
	1
	市购

	18
	高低位控制器
	型号：UQK-01-C
	只
	6
	

	19
	联轴器
	型号：CRR1110
	只
	2
	

	20
	隔振垫
	型号：T1245
	只
	8
	

	21
	轴带发电机
	型号：37-01010
功率:1kW
	套
	1
	

	22
	带架消防水枪
	型号：QJ32
工作压力：0.6MPa
公称通径：Φ16 mm
旋转角度：360 °
射程：25m
仰俯角度：-13 °至+90 °
	台
	1
	


第五部分、船舶设备、部件及材料质量要求

1. 中标供应商须保证船舶建造所使用的设备及部件是全新的、未曾使用的产品，采用国内外优质产品，应符合现行国家（GB）和行业规范标准，且完全与设计文件所述全部所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量、质量和性能等相符。中标供应商不得降低标准，

2. 只有满足或高于上述招标要求的标准时，采购人方可接受。 
3. 中标供应商采购的设备、部件及材料必须符合相关部门颁发的环保、质量等标准，保证使用材料、设备满足检测要求，达不到相关标准、规范、规程的要求，中标供应商承担更换材料的一切损失，直至验收达标。

4. 质量要求：按照船舶建造规范验收合格，办理船舶检验证书
第六部分 售后服务

1. 本项目船艇保修期为3年，自船艇验收合格之日起计算。保修期间凡属建造、工艺以及材料、设备质量等而引起的缺陷、故障和损坏，由中标供应商负责免费修理和更换。凡属采购人操作或保养使用不当造成的损坏、故障和缺陷以及易损件正常磨损，由中标供应商负责修复，采购人承担费用。

2. 采购人在保修期内发现属于保修范围内的任何缺陷将及时通知中标供应商，中标供应商应派员在第一时间抵达现场，抵达时间为24小时内，属配套设备厂家的项目由中标供应商负责督促其按有关服务计划如期到达；若中标供应商在接到采购人的通知后未能及时到场服务，采购人为保证船舶安全营运的需要，有权另行组织修理，所发生的修理费用在尾款中抵扣。如尾款不够，则中标供应商还需向采购人支付修理费的不足部分。

3. 船舶在质保期届满前，中标供应商须免费安排船舶进行检查（非质量原因材料费由采购人承担）。若采购人提出水线下的检查，需要进坞检查确定，应免费负责将船在船舶所在地就近进坞保修，如经核实，水线以下确有由于中标供应商质量引起的缺陷和损坏，则缺陷修理费用由中标供应商承担，非质量原因保修材料费用由采购人承担。如中标供应商无法及时安排检查，采购人可另择船厂修复，中标供应商可派员共同监修，发生的费用由中标供应商承担。

4. 质保服务期内所有因更换、修理产品或部件而导致产品停止运行的时间应不计入质保服务期。

5. 中标供应商在质保服务期内安装的任何零配件，必须是其投标产品生产建造厂家原产的或是经采购人认可的第三方产品。

第七部分 试验试航

1.中标供应商下水、系泊或航行试验前应以书面方式至少提前七天通知采购人，航行试验应提前七天通知采购人和监造师关于试航的具体时间和地点。

2.具体实施：

（1）凡与试航有关的费用均由中标供应商承担。在本船试航期间和试航时，采购人需提供必要的船员以符合安全航行的条件。试航应按系泊和航行试验大纲规定的项目和方式进行。试航路线由中标供应商确定，试航应在配备有速度测定设施的试航水域内进行。

（2）为满足系泊和航行试验大纲规定的试航条件，中标供应商应为本船提供所需的水、燃油和其他必要的供应品。在试航和试验期间所消耗的水、燃滑油、供应品等费用由中标供应商承担。

3.接受或拒绝接受的方法：

（1）当中标供应商通知本船试航结束时，采购人或采购人的监理单位应在此之后六个工作日之内，以书面确认方式通知中标供应商接受本船或连同有关理由拒绝接受本船。接受本船则双方签署验收报告，此报告作为本船最终完工的依据之一。

（2）若试验试航结果表明本船或本船任一部分包括其设备不符合本合同技术文件和试验大纲要求，中标供应商应会同监理检查故障原因，并采取有效的措施消除故障，或进行修改消除缺陷。中标供应商位必须在交船前完成此类修改（如果这些修改被中标供应商接受）并消除故障及缺陷。若有必要重新进行试航，采购人不承担额外费用。中标供应商修改或重新试航完成后，采购人应在此六个工作日内根据中标供应商所作的修改和更正后按重新试航后的情况以书面确认的方式接受本船或连同有关理由拒绝接受本船。

第八部分 完工交船

1.交船条件：满足以下条件中标供应商可通知采购人进行交船工作。

（1）船系泊航行试验发现的故障和缺陷全部消除，收尾工程项目全部完成，取得验收报告。所有设备均能正常运转，艇的技术性能符合合同即技术文件要求，该移交接船单位和人员的所有备品、备件、工具以及规定的文件、图纸、说明书等均已清点完毕。

（2）由船舶检验部门检验合格，取得船检证书。

2.在采购人指定的码头验收时，中标供应商应按采购人要求提供全部的质量资料、全船工具属具清册、备品备件清册，全船供应品清册并点交备品、备件、随船维修工具。并且将下列证书和文件一式三份(一份正本，二份副本)，在交船时提交给采购人。

（1）采购方所在地的船检机构批准的船舶检验证书（中标供应商提供建造地船检证书后配合采采购人办理）；

（2）船检所需产品的船用产品证书

（3）所有设备的维护、操作说明书、备件清册；轮机系统、主机、辅机等机电设备及系统的车间试验报告及维修手册；

（6）系泊和航行试验报告；

（7）船舶质量的保证书；

提供的技术资料包括以上及以上未列明但应包含的资料应按操作系统分类后汇总，外购清单要完整准确，最终以船检退审图纸为准。

在完成以上工作后，所交付的船舶完全符合双方签字认可的技术规格书和船检批准同意适航的一切具备投入营运条件，采购人即可在验收文件上签字。

3.艇交接之后三个月内将满足船检的完工资料和技术文件交给采购人，船艇的完工文件至少包括以下材料复印件：

（1）全船说明书；

（2）总布置图；

（3）倾斜试验报告；

（4）基本结构图；

（5）电力负荷表；

（6）全船电气原理图；

（7）电气主要设备安装图；

（8）机舱布置图；

（9）主机安装图；

（10）备品备件清单；

（11）主要设备厂商表。

4.接送船安排

(1) 船艇下水后，中标供应商即应通知采购人接船人员进场。中标供应商应提前七天书面通知采购人进厂接船，采购人应按照中标供应商的通知时间派出有关接船人员到达船厂准备接船，接船人员的相关费用由中标供应商承担。

(2) 船艇完工交接后，中标供应商应负责将完工的船艇送至采购单位指定码头。完工船艇送至采购人指定码头之前的风险由中标供应商承担。
5.其他服务

中标供应商应提交所供艇上设备的技术文件。应包括相应于每种设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。这些文件应在交船时移交给采购人。

中标供应商应办理建造船艇以及所有采购的艇上设备和材料，截止到送至采购人指定地点前的一切相关保险。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和调试或协助调试；

（2）提供技术规格书规定的艇上设备的备品备件和供应品；

（3）提供货物组装和维修所需的工具；

（4）中标供应商在建造期间有义务向采购人报告建造进度情况。

（5）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行检查、维修，但前提条件是该服务并不能免除中标供应商在质量保修期内所承担的义务；

（6）在厂家或在项目现场就船艇和设备的使用、维护和保养对采购人接船人员进行免费培训。

（7）中标供应商应承担已交接船艇由中标供应商码头至采购人指定码头的运输费用。
第九部分 验收方式

船艇交付到丹阳海事码头，拿到船舶检验合格证书即为验收通过。
4、 ★商务要求

1.船艇交付时间：自合同签订之日起算两年内。
2.交付地点：由采购人指定地点。

3.质保期：自船艇经海事码头验收合格之日起算三年。

4.报价要求：本项目为交钥匙工程，包括船舶的建造及所有材料和设备采购、运输、装卸、保管、安装、装修、调试、下水试航、交验、技术培训、相关文件的递交、质保期维护、保险、劳保、取得船检证书及售后服务等各种税费、政策性文件等所有未列明但是应包含的所有内容，最终经船检部门检验合格，取得法定证书，并交付使用。投标报价不得缺项漏项，请供应商充分考虑后进行报价，后期采购人不再接受增项费用。
5.付款方式:

¨合同签订后，采购人在收到中标供应商提供相应金额的正规发票后10日内，支付合同金额的30%作为预付款。
¨经双方友好协商，中标人放弃预付款。

放弃预付款支付方式：本项目所有船艇开工后，2026年底供应商接到采购人通知后，开具的相应金额的财务增值税发票后10日内，采购人向中标供应商支付合同价格30%的款项。

后续支付方式：（1）2027年底供应商接到采购人通知后，开具相应金额的财务增值税发票后10日内，采购人向中标供应商支付合同总金额  41%  的款项。

（2）自本项目质保期满后，供应商接到采购人通知后，开具相应金额的财务增值税发票后10日内，采购人向中标供应商支付合同总金额的   29%   款项。

6.知识产权要求
投标人需在投标文件中承诺提供给采购人的货物和服务或其中的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，投标人应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。

注：采购需求”部分标注“★”的都为实质性参数，如不满足将导致废标。对“采购需求”部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

第5部分 评审方法与评审标准

一、采购代理机构职责
1.采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。

二、评标委员会职责
1. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责： 
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求； 
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明； 
（3）对投标文件进行比较和评价； 
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人； 
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
三、评标注意事项
1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
5.评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
6.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
7.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
四、评标过程的保密
1. 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
2. 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
3.评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
五、报价前后不一致的处理原则
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
六、供应商资格审查 
开标结束后，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下： 
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供上一年度财务审计报告或近一年内的财务报表（成立不满一年不需要提供）或用资格承诺函代替；

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	（见供应商相关信息一览表）或用资格承诺函代替；

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或用资格承诺函代替；

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）投标承诺函。（2）“信用中国”网站 

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。（3）提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或用资格承诺函代替

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	无

	7
	资格承诺函说明
	注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求：政府采购项目部分基本资格条件采取“信用承诺制”（上述（2）至（5）项）。供应商可选择提供资格承诺函（格式见招标文件第六部分），在招标（响应）文件中无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。

	8
	拒绝下述供应商参加本次采购活动：
	①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。

	9
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目属于货物类采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小微企业采购，所谓中、小、微企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条和第四条的规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

	10
	特定资格要求
	具有省级及以上行业主管部门或省级及以上船舶行业协会颁发的三级Ⅲ类及以上钢制《船艇生产企业生产条件认可证书》，或具有省市船舶（钢质船舶）建造适检条件评估报告。


七．投标文件的有效性、完整性和响应程度审查
	序号
	审查要素
	审查内容

	报价要求

	1
	报价
	1. 报价不得超过预算（限价）或最高限价，投标人应按照要求招标文件要求提供分项明细报价，并按规定要求进行报价签字盖章。

2. 属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

	商务要求

	2
	对投标文件的有效性审查
	法定代表人身份证明及授权委托书签字签章齐全，授权委托人劳动合同和社保齐全并签章，整篇电子投标文件的有效电子签章（含签字）无遗漏。未发现属无效响应的情形。

	3
	对投标文件的完全性审查
	投标文件内容齐全、无遗漏，准确无误。

	技术要求

	1
	对投标文件的响应程度审查
	审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。整篇商务部分和技术部分标“★”的为实质性参数，不允许负偏离。


审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标小组半数以上同意）。评标小组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

八．综合评分 
1.由评标小组采用综合评分法对投标有效的供应商的投标文件进行综合评分，总分 100 分。 
	评分项目
	价格分
	技术分
	商务分

	分值
	30分
	48分
	22分


2.评分标准
	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	（一）价格评分（30分）

	1
	价格分
	满足招标文件要求且投标报价最低的为评定的基准价，其价格分为30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（评分基准价/投标报价）×30分 （结果保留2位小数）。
	30分

	（2） 技术分（48分）

	1
	船艇建造进度计划方案
	根据投标人所采用建造进度计划方案是否编制合理，计划方案需包含建造和装修两方面，主要从设备采购计划、船舶建造进度计划和工期延误风险的应对措施进行阐述：

进度计划方案内容涵盖以上内容，并制定详细，合理可行的得10分；一般得5分；未提供不得分，本项最高得10分。
	10分

	2
	建造工艺与质量保障
	1. 关键工艺：根据投标供应商是否具有中国船级社（CCS）认可的焊接工艺报告（如DH36钢板、5083铝板、不锈钢管材焊接等），提供扫描件得2分，未提供不得分。

2. 质量保证措施：由评标小组根据投标供应商对施工和装修质量保证体系的完善性、可行性进行综合评比：

质量保证体系完善性强，可行性强的得5分；

质量保证体系完善性较强，可行性较强的得3分；

质量保证体系完善性和可行性一般的得1分；

未提供本项方案不得分。
	7分

	3
	船艇建造及装修方案
	1.由评标小组根据投标供应商的船艇船体、轮机、电气建造方案进行评比（本项最高得7分）：
（1） 建造方案合理、完整、可操作性强的得7分；

（2） 建造方案基本合理、较完整，可操作性一般得3分；
（3） 建造工艺方案不合理、不完整，有缺项的得1分；
（4）未提供本项方案不得分。
3. 由评标小组根据投标供应商的船艇内装施工方案、材料与环保安全、施工工艺的情况进行评比（本项最高得6分）：

(1) 方案合理完整、材料流程明确、设备配备完整的得6分；

(2) 方案较好，材料流程较明确、设备配备较完整的得3分；
(3) 方案一般，有缺项的得1分；
(4) 未提供本项方案不得分。
	13分

	4
	建造船舶施工安全保障措施
	根据投标人提供的的安全保障措施、安保体系和制度的健全性进行评价：

安全方案有效，科学合理的得8分；

安全方案一般得4分；

未提供不的得分，本项最高得8分。
	8分

	5
	船艇的下水、转运等方案
	根据投标人船艇下水和转运方案是否编制合理进行评价：

方案安全可行、切合实际情况等的得4分；

方案一般得2分；

未提供不得分，本项最高得4分。
	4分

	6
	船艇交付后的售后服务方案与承诺
	1.根据投标人针对本项目的保修包换措施、专业技术服务、售后服务网络及内容具体服务方式进行评价：

内容包含以上三方面且描述具体的得3分；

方案内容有遗漏的得1分，

未提供不得分，本项最高得3分。

2.承诺：在质保期内发生质量问题，中标人应在接到采购方电话后1小时内予以响应，2小时内到达现场的得3分；3-8小时内到达现场的得2分，8-12小时内到达现场的得1分，超过12小时到达现场和未提供本项承诺的得0分。承诺函格式自拟，本项最高得3分。
	6分

	（三）商务分（22分）
	

	1
	企业实力
	投标人具有有效期内的ISO质量管理体系认证证书、安全管理体系证认证书、职业健康管理体系的，每提供一份证书得1分，本项最高得3分。

注：以上所有证书须提供证书原件的扫描件，并提供国家认监委官网链接及查询截图，否则不得分。
	3分

	2
	场地及设备配备
	根据投标人提供的设备及场地进行评价：
（1）生产用地与车间（船体生产车间和轮机、电气的独立生产车间）（提供产权证书或租用协议）；

（2） 舾装码头（提供照片或租用协议）；

（3） 起重设备（提供照片）；

（4） 加工与焊接设备（提供照片或购买发票）；

（5） 放样设施（提供照片或购买发票）；

（6） 喷涂与试验设备（提供照片或购买发票）；

（7）下水设施（提供照片）。

注：以上内容每提供相关证明材料并配以文字说明的得1分，未提供或缺失则不得分，本项最高得7分。
	7分

	3
	业绩
	投标供应商自2022年1月以来承担过各类船舶建造业绩案例，每提供1个合同得2分，本项最高得6分。

注：需提供双方签订的合同，证明材料需体现双方名称，签订时间，合同金额，合同内容等关键要素，合同需双方盖章，无法体现不得分。
	6分

	4
	项目人员配备
	根据投标人拟投入本项目人员进行打分：

具有船舶工程、轮机、电气职称证书的（同一个人拥有同一种证书不重复记分），每提供1份高级职称证书得2分，每提供1份中级工程师职称的得1分，其余不得分，本项最高得6分。

注：须提供人员职称证书扫描件及投标截止时间前最近一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件。
	6分


3.允许修改评标结果的情形
3.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
4．推荐中标供应商 
评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。评审得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
第六部分  投标（响应）文件（格式）
﻿ 
 
投 标 （响 应 ）文 件
项目编号：
项目名称：

供应商（签公章）：
日期：
目 录
自行生成

一、价格部分
1.开标一览表
货币单位：人民币元
项目编号：
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	元

	总价（大写）：
	


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
响应单位（签公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

2.分项报价明细清单
货币单位：人民币元
项目编号：

项目名称：

注：1、投标人应当按照招标文件附件设计图纸中报价图纸进行报价，生活用品部分可由船东与制造厂商议配备。 船体设计清单表中所统计用料未包括零星舾装件及家具用料、装璜用料及辅料，但投标供应商总报价应包含进去，漏项缺项后期采购人不再进行补偿。
2、电气部分设计图明细表未含工具、备品、备件。 各类船用插座均应配购等数量相应插头。 供应商报价均应包含进去。
3.设计图纸中照明系统设备的设置可根据室内装璜的要求作适当调整。 
4.设计图纸中电缆长度仅供参考。
5、报价要求：本项目为交钥匙工程，包括船舶的建造及所有材料和设备采购、运输、装卸、保管、安装、装修、调试、下水试航、交验、技术培训、相关文件的递交、质保期维护、保险、劳保、取得船检证书及售后服务等各种税费、政策性文件等所有未列明但是应包含的所有内容，最终经船检部门检验合格，取得法定证书，并交付使用。请供应商充分考虑后进行报价，后期采购人不再接受增项费用。
6、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。
7、报价保留至小数点后两位，四舍五入。
响应单位（签公章）：

            法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

日期：

二、资格审查
1.投标函
致××××（采购代理机构）：
根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。[image: image2.png]
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[image: image6.png]


[image: image7.png]


2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：             电话： 
传真：             邮政编码：              

供应商（公章）： 
法定代表人（签字或盖章）： 
日 期： 
2.独立承担民事责任的能力
（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）
3.良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供上一年度财务审计报告或近一年内的财务报表（财务报表需提供不少于一个月的）或用资格承诺函代替；
4.履行合同所必需的设备和专业技术能力
填写下述表格或提供资格承诺函（格式见.资格承诺函）
	一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	上年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	供应商其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司2023年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	


5.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或用资格承诺函代替；
6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（1）投标承诺函。（2）“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。（3）提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或用资格承诺函代替；          

7.落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（货物类）
本公司（联合体）郑重声明，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）招投标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：  

1.更新水上交通运输执法船艇项目，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  

企业名称（盖章）：  

日 期：
注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
8.资格承诺函
致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：            ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并签公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

9.拒绝下述供应商参加本次采购活动
拒绝下述供应商参加本次采购活动：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。
三、有效性审查
1.法定代表人（负责人）身份证明书
兹证明×××（姓名）同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               ××××职务，系我单位              （单位名称）主要负责人即法定代表人。
单位地址：
电    话：
单位全称： 
公    章： 
日   期：      年     月    日
附：法定代表人居民身份证扫描件（签公章）
注：1.“法定代表人”直接参加招标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。
2.法定代表人（负责人）授权委托书
本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的× ×××（项目编号、项目名称）项目的谈判活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务（含合同签订）。 
本授权委托书于    年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明.
委托代理人身份证号码：                        
委托代理人联系电话：（手机）                        
法定代表人（签字或盖章）：                        
供应商名称（签公章）：
日     期：
附：委托代理人居民身份证扫描件（签公章）
注：1.“法定代表人”授权其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：劳动合同、近半年内至少一个月社会保险缴纳材料（签章）附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。
2.如为法人投标，此项可写无。
四、技术部分
1.方案
根据评审要点进行编制

2.技术（服务）响应及偏离表

项目编号：

项目名称：
	序号
	招标文件要求
	响应情况
	无偏离、正偏离或负偏离
	证明

材料页数

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。
2.项目需求中服务需求仅供供应商更好地理解采购人对此项目的基本需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于要求的，均可视为响应。

3.供应商应对本招标文件第四部分采购需求的技术要求部分进行逐条响应，完全响应第四部分采购需求中的服务需求，响应情况写“完全响应”，偏离情况写“无偏离”，若技术要求提供证明材料请附本表后，并标明页数。若为正偏离，请供应商提供相关材料证明。
4.采购需求技术部分全部为标注“★”为实质性参数，如不满足将导致废标。对“采购需求”部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。
响应单位（签公章）：

            法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

日期：

五、商务部分

1.商务响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	响应情况
	无偏离、正偏离或负偏离
	证明

材料页数

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。
2.项目需求中服务需求仅供供应商更好地理解采购人对此项目的基本需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于要求的，均可视为响应。

3.供应商应对本招标文件第四部分采购需求的商务要求部分进行逐条响应，响应情况写“完全响应”，偏离情况写“无偏离”。若为正偏离，请供应商提供相关材料证明。
4.采购需求商务部分全部为标注“★”为实质性参数，如不满足将导致废标。对“采购需求”部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。
响应单位（签公章）：

            法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

日期：

2.企业实力
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	本项目负责人姓名
	
	电话
	

	法定代表人
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	
	注册资金
	

	开户银行
	
	银行账号
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1.无响应指标的应写明无；

 2.表后附企业实力证书。
响应单位（签公章）：

            法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

日期：

3.场地及设备配备

	序号
	场地/设备名称
	品牌
	型号
	数量
	证明材料
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表后附提供相关证明材料并配以文字说明

4.项目人员配备情况表
	序号
	姓名
	身份证号
	人员证书
	在此项目担任的职务
	相关工作经验年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。
2、须提供人员职称证书扫描件及投标截止时间前最近一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件
5.经验
	序号
	项目名称
	项目内容
	合同金额
	发包人
	签订时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：需提供双方签订的合同，证明材料需体现双方名称，签订时间，合同金额，合同内容等关键要素
五、其他部分
1.关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：   年   月   日         
 
 
 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
2.中小企业声明函
 
中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
              企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。
  

3.残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                                  项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
           供应商全称（加盖CA电子公章）：
                 日  期：___年____月____日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目概况


更新水上交通运输执法船艇项目项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”（网址：� HYPERLINK "http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）自行免费下载磋商文件，并于投标文件接收截至日期2024年06月" ��https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）自行免费下载招标文件，并于投标文件接收截至日期：2026年08月�18日上午09：30（北京时间）前递交投标文件。












