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[bookmark: _Toc484939564]第一章 投标邀请
受沛县公安局的委托，沛县公共资源交易中心就沛县公安局执法办案中心升级项目（JSZC-320322-PXZX-G2026-0004）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。潜在投标人应在“徐州政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取加密版招标文件，并于开标报名截止时间前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2026-0004。
项目名称：沛县公安局执法办案中心升级项目。
预算金额：230万元。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc29919][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]采购需求：详见招标文件第五章《采购需求》。
合同履行期限：详见招标文件第五章《采购需求》。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人（即投标人、供应商，下同）的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、开标后资格审查结束前,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业。
4、特定资格要求：无
特别提醒：公告期内，所有供应商在“苏采云”平台皆需完成报名操作并下载加密采购文件。此次项目为“不见面”远程开标，请各潜在投标人及时做好系统调试、CA锁的办理使用等标前准备工作，无需前来沛县公共资源交易中心开标场地参与开标。
三、获取招标文件
（一）获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。 潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
3.“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。      
6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（二）公开招标文件
1.时间：详见招标公告（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）；
2.注册登记成功后系统内免费下载加密采购文件。
3.获取招标文件规定期限后在“徐州政府采购网”仍可以下载招标文件，此时段后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
（三）、开标时间和地点
详见招标公告（国家授时中心标准时间，下同）
地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（四）、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
（五）、其他补充事宜
 1、招标文件的澄清或者修改。 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。本公告发布在“徐州政府采购网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/tradeInfonew.html）更正公告（县区）栏，发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。
2、终止招标的，采购代理机构在原公告发布媒体上（徐州政府采购网）发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。
 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
（六）询问和质疑
1. 根据沛县公共资源交易中心与沛县公安局签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向沛县公安局提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向沛县公安局提出质疑。询问和质疑由沛县公安局依法处理。
2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3. 质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系部门：沛县公安局
联系人：王勤飞
联系电话：13852120910
通讯地址：沛县沛公路8号
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：沛县公安局
联系人：王勤飞
联系方式：13852120910
地  址：沛县沛公路8号
2.采购代理机构信息
名  称：沛县公共资源交易中心
地　址：沛县政务服务中心西三楼329室
联系方式：0516-68162821
(说明:根据沛县公共资源交易中心与沛县公安局签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向沛县公安局提出询问)
3.项目联系方式
项目联系人：沛县公共资源交易中心
电　话：0516-68162821




第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，沛县公共资源交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与沛县公共资源交易中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清（请关注徐州政府采购网“更正公告”）
8.招标文件的修改
8.1沛县公共资源交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，沛县公共资源交易中心将在徐州政府采购网发布更正公告，并同步至江苏政府采购网，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
三、投标文件的编制
9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与沛县公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。
9.7投标费用自理。
10. 10.投标文件构成
一、资格证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标人财务状况证明材料扫描件并加盖电子章（提供以下选项之一即可）成立不满一年不需提供。A.投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表及利润表月报表。B.投标人基本开户银行出具的资信证明；C.财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
	

	4
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。供应商在本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件并加盖电子章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件并加盖电子章。
	

	5
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	6
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	7
	本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	8
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
16. 上述资格证明文件1～5项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
17. 上述资格证明文件第6项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
18. 上述资格证明文件第7项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
19. 上述资格证明文件第8项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、6（如有要求）、7（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	投标人基本情况表
	

	4
	开标一览表（以“苏采云”系统中给定格式为主）
	报价符合性

	5
	分项报价表（格式自拟）
	

	6
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	7
	质量保证及售后服务承诺书
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说明：
23. 上述符合性证明文件第1～7项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
24. 上述符合性证明文件第8项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
25. 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～7项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第8项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。
26. 如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝沛县公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。
18.2沛县公共资源交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
19.投标文件的拒收
19.1沛县公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21.开标
21.1沛县公共资源交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由沛县公共资源交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.评标委员会
22.1开标后，沛县公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、沛县公共资源交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3沛县公共资源交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和沛县公共资源交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的
26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的按废标处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27、确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第二章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3沛县公共资源交易中心将在“徐州政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、沛县公共资源交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定分别向采购人、沛县公共资源交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节（采购文件，采购过程或结果）的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，沛县公共资源交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向沛县公共资源交易中心提出，由沛县公共资源交易中心负责答复。
采购人、沛县公共资源交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和沛县公共资源交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、沛县公共资源交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，沛县公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，沛县公共资源交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，沛县公共资源交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
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第三章 评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取1名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
二、评分标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。请各投标人按照招标文件要求顺序制作投标文件，特别是评分标准中所涉及的内容请做出明确的标注，以最大限度的避免造成评委误判或漏判。
	评审因素
	评审因素细化和量化

	价格部分（30分）
	价格
（30分）
	各投标人价格得分=最低报价÷各投标人报价×30。
投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。

	技术部分（58分）
	所投产品的技术规格(技术性能)
（35分）
	完全符合招标文件《采购需求》要求的，得基本分35分；每有一项“重要响应指标”不满足或负偏离的，从基本分中减1分；每有一项“非重要响应指标”不满足或负偏离的，从基本分中减0.5分；扣完为止。
本项最高得35分，最低得0分。
说明：“重要响应指标”、“非重要响应指标”相关要求和说明见招标文件《采购需求》。

	
	对接方案（8分）
	方案要求对招标文件《采购需求》中“四、采购清单”中“（二）对接具体要求”（共1-4项）进行完善，详细描述且列出具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。

	
	项目实施方案（6分）
	方案要求对第五章《采购需求》中“五、项目实施要求”中“（二）项目实施具体要求”中的内容（共3项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（2分）扣完为止
未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。

	
	技术保障维护和培训方案（9分）
	技术保障维护服务方案（6分）
	方案要求对招标文件《采购需求》中“六、技术保障维护和技术培训要求”中“（二）技术保障维护要求”（共2项）进行完善，详细描述且列出具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。

	
	
	技术培训方案（3分）
	方案要求对招标文件《采购需求》中“八、技术培训要求”中“（一）技术培训具体要求”（共3项）进行完善，详细描述且列出具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得3分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。

	商务部分（12分）
	人员配备方案（6分）
	1.项目经理（1人）：同时具有信息系统项目管理师证书和电子信息类高级（含）以上职称证书的，得2分；
2.现场技术负责人（1人）：同时具有系统架构设计师证书和注册信息安全专业人员（CISP）证书的，得2分；
3.项目组其他成员（不少于2人）：每人至少具有系统分析师、软件设计师、CCSC网络安全能力认证、信息技术应用创新服务工程师（ITSS）证书中任意一项的，得2分。
注：投标文件中须提供上述所有人员相关证书原件的扫描件，以及投标人为其缴纳的开标前六个月内任意一个月的社会保障资金证明材料的原件扫描件。
本项最高得6分，最低得0分，未提供或提供不全的不得分。

	
	投标人评价（4分）
	投标人具有ISO10015培训管理体系认证证书、服务质量服务认证证书、绿色管理体系认证证书、信息安全服务资质认证证书（范围须包含“信息系统安全运维服务”），
每提供一项得1分，本项最高得4分，最低得0分：投标文件中须提供上述证书的清晰扫描件并加盖投标人公章，未提供、提供不全或证书不在有效期内的，对应项不得分。

	
	投标人业绩（2分）
	自2023年1月1日起至投标截止日止，投标人提供的业绩案例中，其标的与所投产品属同类或相似类型的，每提供1份有效业绩合同得1分，本项满分2分。
投标文件中须附中标通知书及合同原件扫描件，并加盖投标人单位公章，未按要求提供或材料不全者不得分。




[bookmark: _Toc484939581]第四章  拟签订的合同文本
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：沛县公安局（采购人）
乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1） 采购项目名称：沛县公安局执法办案中心升级项目
         采购项目编号： JSZC-320322-PXZX-G2026-0004         
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
	货物名称
	品牌
	规格型号
	原产地
	数量
	单位

	
	
	
	
	
	

	合同签订后          天内送货


采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（4） 政府采购组织形式：政府集中采购 
（5） 政府采购方式：公开招标 
（6） 中标采购标的制造商是否为中小企业：是    否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是   否 
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是  否          中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否 
    中标采购标的制造商是否为监狱企业：是¨   否 
（7） 合同是否分包：是  否 
 分包主要内容：                                            
       分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                            
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
                                                  
 大型企业¨ 中型企业¨ 小微型企业¨  残疾人福利性单位¨ 监狱企业¨ 其他¨
    （8）中标供应商是否为外商投资企业：是¨       否¨
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
     否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
    （11）是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       优先采购    
         否
    （12）是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       优先采购    
     否
    （13）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）       
分期付款：
经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：
①付款方式（不提交预付款保函的）
合同总价的百分之七十(70 %)即￥     大写：人民币      ，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之三十(30%)即￥        大写：人民币            作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的30 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
②付款方式（提交预付款保函的）
合同总价的百分之六十(60 %)即￥       大写：人民币          ，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后 10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之四十(40%)即￥         大写：人民币            作为预付款，在合同签订生效且卖方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%)即￥        大写：人民币          的预付款保函，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的 40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
成本补偿：  （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：  （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：合同生效日后，90日内将合同标的全部交付并安装完毕。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：
（4）收取履约保证金金额：甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的10%提交的履约保证金，服务期满后无息退还。
（5）收取履约保证金形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
（6）该项目以履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保 函（保险）操作手册”,具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。                                                                   
4.合同验收
请参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）的相关规定签订合同并执行。
（1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
     验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是    否
是否邀请专家参加验收：¨是    否
是否邀请服务对象参加验收：¨是    否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是    否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方（采购人）书面提出验收要求，甲方（采购人）在接到书面要求后3日进行验收。乙方（中标人）需向甲方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                   分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：在乙方(中标人)的产品交付安装期间，甲方（采购人）有权要求乙方（中标人）提供其产品符合国家或行业标准的检测报告，此过程中产生的一切费用由乙方（中标人）承担, 如检测结果未达到招标文件相对应要求，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。
甲方（采购人）有权从交付产品中随机抽取三样送第三方检测机构进行检测检验（检验费用由乙方承担），如检测结果未达到招标文件相对应要求，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。
合同标的全部交付并安装完毕后，乙方（中标人）可向甲方（采购人）书面提出验收要求，甲方（采购人）在接到书面要求后3日进行验收。乙方（中标人）需向甲方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。
（5）履约验收的内容：技术性能及售后服务见采购需求。
合同标的涉及挥发性有机化合物，属于推荐性标准的，乙方使用的低挥发性原辅材料标准参考相关国家标准、行业标准或团体标准。
（6）履约验收标准：以乙方的投标文件和乙方的澄清、说明或者更正为验收标准；乙方的投标文件和乙方的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；乙方的投标文件和乙方的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是   否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件  
6.合同生效
本合同自下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准： 
（1）双方加盖公章或合同专用章；
（2）甲方收到乙方按本合同约定金额提交的履约保证金。
7.合同份数
本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
13.4政府采购电子履约保函（保险）平台。江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保 函（保险）操作手册”,具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，审核通过后支付相关费用即可，全过程业务系统留痕、可追溯。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
20. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
27. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四节 合同附件


合同附件1：技术参数（技术性能）
(见乙方投标文件中相关内容。)

合同附件2：售后服务
(见乙方投标文件中相关内容。)

合同附件3：供货范围和价格清单
(见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件4：验收标准（验收要求、验收标准和程序）
(见招标文件第五章《采购需求》。)

合同附件5：采购需求
(见招标文件第五章《采购需求》。)


第五章 采购需求
一、说明
（一）采购人：沛县公安局
（二）采购项目名称：执法办案中心升级项目
（三）采购标的：
  执法办案中心升级项目  采购对应的中小企业划分标准所属行业为 货物 （货物、服务）。
注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
（四）采购预算：230万元。本项目投标报价包含综合布线、拆卸安装、调试培训等一切相关费用，招标人不再支付报价以外的任何费用。
（五）本项目为  非 （是、非）专门面向中小企业的项目。
（六）本项目采购的 非（是、非）进口产品。
二、项目概况
沛县公安局执法办案管理中心自2020年投入以来，已运行六年，原采用的智能化系统频繁出现系统不稳定、前段设备故障率高、定位技术落后、维保系统到期等问题，为解决执法办案过程中的问题，提升执法办案规范化、智能化、安全化水平，确保系统符合公安部最新技术标准和验收要求，拟对执法办案中心进行系统性升级改造。
三、总体功能要求 
本次升级改造，以利旧为主，不能利旧再换新。拟升级内容如下：
1.替换原执法办案管理中心平台，满足县局和各个派出所统一使用，法制部门可对各所队办案区进行监管，实现和省市级业务平台无缝对接。
2.新增模型预警中心，包括执法流程不规范预警、人员录入时间和警综平台不一致预警、办案时间不合理预警等。
3.新增嫌疑人信息登记（人像识别）：对嫌疑人人像进行采集，对接感知平台进行人像比对，实现未携带身份证人员从未知变已知，接收返回人员身份信息，数据自动写入办案区平台；以及前科布控人员进入办案区后平台可以即时预警，达到民警快速登记和智能预警。
4.新增角色分离：对接大数据实战赋能平台，推送嫌疑人标签作为分色依据。对嫌疑人分色管理，红色重点关注、黄色一般关注、蓝色未成年人、紫色送押对象。
5.案卷管理模块和涉案财物管理模块进行替换改造，对接警综自动获取案件信息，融入办案区管理平台，实现统一入口，单点登录。
6.新增执法全流程“一案一包”功能：执法办案区平台同步市局执法音视频管理平台中的执法仪音视频录像，将执法仪音视频录像、办案区音视频录像、人员轨迹录像、案件信息附件等内容整合在一起，实现一键打包以及集中刻录；同步获取的执法仪音视频支持手动选择是否备份。（民警查看自办人员，所领导查看本所办理人员。）
7.新建远程取证、询（讯）问平台，实现互联网询/讯问管理功能，通过电脑端和微信小程序端查看计划信息和谈话状态信息；询/讯问过程中双方互看音视频画面，且公安可以展示笔录或证据给当事人，询/讯问结束支持电子签名功能；询/讯问期间的录音录像功能要求刻录留档 。
8.替换办案区大厅人证核验登记终端；
9.新增专用摄像机用于视频轨迹定位，并用作监控，对入区人员实时定位；
10.新增智能行为分析服务器，对办案中心的各类违规行为进行预警提醒；
11.匹配办案区录像要求，替换原磁盘阵列，录音录像自动保存时间不少于180天；
12.对随身物品柜进行替换改造，使之能和新建设的执法办案平台实现数据互通与共享；
13.对审讯室的智能电子门牌进行替换改造，能和新建的平台进行联动，实时显示各功能房间名称和房间状态；
14.根据省厅法制总队最新建设规范，毒品检测室新增毒品检测仪器；
15.临近办案区且与办案区物理隔离区域设置未成年受害人、证人“一站式”取证区域，区域内音视频录音录像接入办案中心平台。
招标文件中要求的产品功能，如需与第三方系统进行对接，一切与对接相关的费用包含在本项目投标报价内，采购人不再另行支付。
四、采购清单
（一）技术规格(技术性能)及数量具体要求
	序号
	项目
	　技术规格
	数量
	单位

	一、执法办案区管控平台升级

	1
	执法办案综合管理平台
	1.支持办案区管理、智能审讯、系统管理等模块；
2.支持群聊、传输附件、文字通讯等即时通信功能；
3.支持入区登记、人身检查、财物暂存、信息采集、候问、讯/询问、物品返还、出区登记、重新入区办案流程信息管理；
4.支持预约登记、人证核验、民警登记等多种方法多种情况下完成入区登记业务。
5.支持入区人员登记功能，支持手动录入嫌疑人信息；支持登记办案民警信息；支持人证核验功能，自动录入嫌疑人信息；添加其他人员登记功能；支持涉案人、办案人、管理员电子签名、指纹；支持同案混关检测。
6.支持人身安全检查信息登记功能，支持查看需要进行安全检查的人员列表，支持手动录入人身检查记录信息；
7.支持控制摄像机对受伤位置抓拍照片，支持通过文字输入、支持通过人形图对身体伤痕位置进行标注；
8.支持财物暂登记功能，可选类型为随身物品和涉案物品，可手动录入随身、涉案物品记录信息，具体包括：物品名称、序号、数量、单位、保管柜号；
9.支持控制摄像机对物品进行拍照并自动上传图片；支持本地上传，支持远程控制/腕带控制存物开箱；支持图形化显示柜子使用状态信息（柜口号、嫌疑人显示）；
10.支持信息采集台账生成，支持对身高、体重、人像、足迹、指（掌）纹等信息采集，自动生成电子台账，并支持台账预览、打印、导出。
11.支持各候问室状态可视化展示，包括各候问室的当前在押人数信息；支持嫌疑人自动分配候问室，分配的规则满足男女分离、同案分离、特殊人群分离。支持自动记录嫌疑人进入候问室时间、离开时间，生成候问台账，并支持预览、打印、导出。
12.支持可视化显示各个询/讯问室的使用情况，查看可进行询/讯问的人员列表。
13.支持财物返还登记功能，并支持领取人电子签名、指纹捺印；
14.支持出区登记功能，包括出区登记和临时出区登记；支持查看可进出所登记的人员列表，支持临时离开信息和最终离开的录入，支持负责人电子签名、指纹；
15.▲支持查看登记过且已最终离所的人员列表，将人员在办案流程中录入的信息导出为涉案人员办案中心使用情况登记表，支持登记表内体现伤痕标注图片、电子签名图片、电子指纹图片。支持嫌疑人轨迹回放、支持嫌疑人、其它人员轨迹录像联动视频回放、下载；支持民警视频轨迹查看。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件进行证明）
16.支持嫌疑人临时出区后再次重新入区；
17.▲支持执法办案流程固化及非固化，支持一案一打包（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件进行证明）；
18.支持控制平台接入录像设备进行录音、录像操作，支持一键开启讯问过程同步录音录像功能；
19.支持监控画面的画中画功能，不少于6个画面；
20.支持对审讯主机进行光盘检测、检测是否有光盘、及光盘总容量和已使用容量；支持平台控制审讯主机同步进行光盘数据的实时直刻和硬盘存储的并行备份；
 21.支持协同办案功能，两个办案室能互相查看对方实时视频和笔录，并可实现多方在线对讲、讨论；支持并案指挥功能，可同时查看多个办案室的视频和笔录。
22.支持将获取到的环境温、湿度信息同步叠加到监控视频画面上；支持将获取到的生命体征信息（血氧、心率、血压）同步叠加到监控视频画面上；
23.▲支持远程参审指挥功能，指挥人员可远程对系统内的前端高清音视频的实时浏览与控制、实时笔录的查看、案件资料及审讯录音录像的查阅、对审讯人员远程指挥等；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件进行证明）
24.支持3D电子地图，对办案场所进行三维展示；支持3D、2D模式切换，支持旋转功能；
25.▲支持多级平台的级联，可实现上级平台对下级或平级之间平台的管理、视频图片和案件信息的调阅。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件进行证明）
26.支持权限管理，支持用户、角色和组织的添加、编辑和删除功能，支持用户和角色的绑定。
27.支持显示在线用户；支持管理不少于1000个用户；
28.支持模版管理，包括会审模版、笔录模版、台账模版、常用语等多种模板。
29.支持日志管理，可按日志类型查询、导出日志。
30.具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的产品检验报告
31.具有中华人民共和国国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书
	1
	套

	2
	视频管理平台
	1. 支持GB/T 28181、ONVIF设备接入
1. 设备应支持4K、QXGA（2048×1536）、1080P（1920*1080）、UXGA（1600*1200）、960P（1280*960）、720P（1280*720）、XGA（1027*768）、SVGA（800*600）、D1（720*480）、4CIF（704*576）、CIF(352*288)、QVGA、QCIF等多种主流视频分辨率
1. 支持SVAC、H.264、H.265、Mpeg4视频编码格式
1. 支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格；
1. ▲支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能（以公安部授权机构出具的检验报告为准）
1. ▲支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件进行证明）
1. ▲支持与视频会议系统互通；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件进行证明）
1. 支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能；
1. ▲多级平台级联时，支持平台间码流的层级转发（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件进行证明）
1. 支持当监控业务平台宕机或断网的情况下，录像业务不受任何影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失；
1. 支持视频叠加水印功能，可在实时浏览、录像回放、录像下载的视频中叠加用户名和IP作为水印
1. 不少于200路前端的接入管理。
	1
	套

	3
	3D地图建模
	1、采用3D模型构建公安办案区可视化，实现对办案区整体布局、设施分布、实时警力配置及人员动态统计等要素的一体化展示与数据融合分析。为保障系统流畅运行与渲染效果；
2、硬件配置如下：国产化C86 CPU，内存容量不低于32GB，并搭载不小于2GB的独立显卡，不小于512G SSD。
	1
	套

	4
	视频轨迹跟踪定位
	1.平台采用B/S架构，支持接入人脸摄像机、结构化摄像机等智能前端，实现人员实时精准定位、实时轨迹刻画、视频跟踪，历史记录查询等功能
2.支持多层地图图层切换。
3.支持3D/2D地图切换、地图平移、放大缩小，3D地图支持地图上下左右立体旋转，点击区域可显示对应区域绑定摄像机视频。
4.单系统支持接入不少于100路摄像机同时在线，实时显示不少于200人位置。
5.▲支持查看在区人员、出区人员的历史轨迹，轨迹应自然连续非多段折线，支持按时间轴回放历史轨迹和录音录像，轨迹列表可按进入时间、离开时间展示，点击对应时间段可自动关联周边多个位置录音录像。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
6.支持人员分布展示，可按民警、嫌疑人、其他人员分类，点击人员可以实时跟踪该目标人员的位置和周边视频。
7.支持查看设备列表，显示设备在线、离线状态，点击设备可查看设备实时音视频图像。
8.支持地图图层管理，可选卡片或列表形式展示图层，可显示图层基本信息，包括模型数量、区域数量、图元数量。
9.支持3D模型文件、图片文件的地图上传。
10.支持在地图上添加区域，可自定义设置功能区域位置，自定义添加区域类型（办案区域常见不少于14种房间类型）、名称、坐标位置、材质及事件监听。
11.支持在区域内绑定对应设备，如监控、门禁、报警、对讲、智能等，监控设备可区分功能用途为浏览、录像和定位中的一个或多个。
12.▲应能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。宜支持基于GIS地图的图像点播。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
13.支持根据区域列表展示所有设备，设备列表包括设备名称、所属区域、通道国标ID、用途、设备状态、注册状态等。
14.支持前端人员库管理，可查看该前端所有人脸库类型、布控状态和布控时间。人脸库类型包括白名单库、黑名单库和临时白名单库。
15.支持查询前端的对比日志、可选时间段、人员编号、人员名称和人脸库类型查询比对日志，包括比对照片、抓拍人员、人员编号、抓拍时间和人脸库类型。
16.支持相机位置和地图位置的标定，可通过实时画面和历史录像实现标定，每个区域标定不少于4个位置点。
17.支持查询全部、今日、本月及自定义时间的识别日志。
18.支持添加人员入区，包括人员照片、人员姓名、人脸库类型。
19.在区人员数据来源包括设备采集、API下发和页面添加三种类型。
20.支持查询和显示所有在区人员信息，包括人员编号、姓名、人脸库类型、数据来源、首次入区时间、临时出区时间、临时返区时间、在区状态等。
21.可查看人员布控范围，支持临时出区、出区操作。
22.支持查询和显示所有出区人员信息，包括人员编号、姓名、人脸库类型、数据来源、临时出区时间、临时返区时间、临时返区时间、最终出区时间等。
23.可查看摄像机实时跟踪的目标信息、人脸信息、得分/正脸信息、摄像机、实时坐标和时间信息。
24.▲应符合GA/T2097-2023行业标准里6.1.1.11 b）条款：支持在执法办案管理场所电子地图（如平面图和三维模型地图）上实时定位涉案人员及办案民警位置和报警警情位置。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
25.支持自动调用关联的摄像头对定位人员进行视频跟踪；
26.具备人脸图像记录抓拍时间和位置。
27.配套硬件性能：19英寸2U标准机架式服务器，高性能处理器；不小于64G内存；不小于240GB SSD；不小于1×高性能显卡；不小于2块4T硬盘，不小于4个RJ45千兆电口；不小于1+1 冗余1200W电源；
	1
	套

	5
	轨迹刻画摄像机 
	1.▲图像分辨率≥3840×2160，设备内置GPU芯片（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
2.传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0001Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)
3.内置2.8~12mm电动变焦镜头，含电源适配器；
4.设备应具备不少于1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电）
5.▲支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
6.设备支持三码流：主码流分辨率为3840×2160，帧率为20fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。
7.设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于2000TVL，灰度等级不小于11级
8.设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并实时浏览视频
9.设备红外补光距离不少于100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝
10.设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿图像增强，透雾功能
11.设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能
12.支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选；
13.▲设备支持文字转语音功能（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
14.设备支持TF卡存储和ANR断网续传功能，TF卡支持热插拔
15.人脸抓拍支持头肩加全人、人脸加全人、头肩、全人和人脸五种输出模式；
16.支持输出人脸(头肩)局部图片、人像全身局部图片、场景全景图片、压缩场景全景图片四种类型图片；
17.支持最佳人脸抓拍和连续人脸抓拍输出模式；
18.支持检测同时出现在画面中的不少于150个人脸目标。
19.支持检测输出两眼瞳距为16像素以上的人脸目标。
20.支持检测抬头、低头、左侧转动、右侧转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等姿态的人脸目标。
21.支持检测微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、嘟嘴、吐舌头等表情的人脸目标。
22.支持检测齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴安全帽、戴头戴式耳机、戴头盔、戴口罩、戴围巾等不同遮挡状态的人脸目标。
23.人脸目标捕获率≥99%
24.支持对行人目标的正面、背面、侧面进行检测、跟踪、抓拍；
25.支持检测抓拍同时出现在画面中的150个人员目标，人员目标检测率≥99%；
26.支持检测目标宽度40像素以上的人员目标。
27.支持智能跟踪行人目标在画面中出现到消失，行人目标在监控画面中消失后，输出最佳行人全身抓拍图片
28.支持优选输出不被遮挡的人像全身图片
29.支持多个人员目标出现在同一画面中，支持上报独立的人员全身快照。
30.▲支持戴口罩、未戴口罩、戴墨镜、戴帽子、人员超员等智能事件告警（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）；
31.设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°
32.设备应具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181相关要求的检验报告
33.设备应具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GA/T1400.4相关要求的检验报告。
	80
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	6
	视频存储设备
	1. 6U机箱，不少于48盘位，模块化可插拔，主板、电源、风扇可插拔更换
2. 支持4T、6T、8T、16T及以上容量SATA/SAS磁盘；支持企业级、监控级硬盘； 
3. 支持热插拔功能，支持磁盘、电源热插拔
4. 支持密码设置复杂度提醒
5. 支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度；
6. 支持存储池、虚拟磁盘的快速自动配置
7. 支持配置备份和恢复
8. 支持告警事件联动邮件通知
9. 不少于2个千兆RJ45以太网口，不少于2个SFP+万兆以太网光口
10. 支持网口绑定功能，可将多网口设置同一IP地址，实现链路聚合、负载均衡以及热备功能
11. 支持图形化显示设备CPU状态、内存使用状态、磁盘状态、存储池状态、存储池容量使用状态
12. 支持创建/修改/删除/查看虚拟磁盘
13. 支持虚拟磁盘类型ISCSI、NRU、NAS
14. 支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘
15. 视音频采用视频流协议直接写入存储；录像机转发性能，同时支持：写入能力不小于1000Mbits/s、转发能力不小于400Mbits/s
16. 支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建；
17. 发生异常断电，当电力恢复正常时，设备可自动重启，系统恢复正常。
18. 支持RAID0、1、5、6、10、RAIDX模式；支持热备盘；
19. 支持RAID快速创建，支持RAID在磁盘拔出一定时间（默认10分钟内，时间可设）插回后快速重建； 
20. 支持降级、重建功能，当存储池处于降级、重建状态，不影响数据写入
21. ▲支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）；
22. ▲在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）；
23. ▲在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）；
24. 在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失
25. 支持音视频、图片、智能结构化、文件等数据同时混合直接存入到一套存储中,系统可自动分配或指定存储空间池；
26. ▲支持基本视频功能(NRU服务)，可以与应用平台互联、接受平台的业务调度，实现视频录像、回放、检索以及录像文件的锁定，解锁等功能。支持视频录像以文件方式被第三方应用从存储中直接读取。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）。
	2
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	7
	硬盘
	不小于16T的企业级硬盘
	96
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	8
	固态硬盘
	不小于480G。
	5
	块

	9
	智能分析管理
	1. 设备支持不少于 4 路 1000M以太网接口，1路串行接口，4路USB3.0接口，1路VGA接口，8 路 SATA 接口。
2. 硬件应支持不低于32GB内存，240G SSD；
3. 设备支持独立显卡（支持扩展至两块），支持双电源。
4. 支持对接入前端的视频进行智能分析，分析的结果可进行实时的上报和显示。
5. 支持国产化客户端，支持无插件浏览。
6. 支持 H.264、H.265 格式的视频码流。
7. 支持 ADPCM、G.711a（PCMA）、G.711u （PCMU）、AACLC、G.722.1C、G.722 格式的音频码流。
8. 支持接入标准 RTSP 协议设备并分析。
9. ▲最大支持不少于32路（1080P、720P、D1）视频接入，进行不少于8种算法并行智能分析。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
10. ▲在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息。区域进入、区域逗留、区域离开可自定义是否开启，支持设置逗留时长（0~1800s）；准确率不低于95%。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
11. 在视频图像中设定检测区域，当区域内人员数量超过设定的阈值时产生人员聚集告警信息。人员聚集可自定义是否开启，支持设置人员聚集阈值（0-100）；准确率不低于95%。
12. 支持指定区域内人员值岗/离岗检测，在视频图像中设定检测区域，当值岗人员离 开检测区域超过设定时间后产生告警信息。 离岗可自定义是否开启，支持设置岗位人数（0-10），离岗时长（0~300min）；准确率不低于95%。
13. 在视频图像中设定检测区域，当有人员长时间站立、长时间静坐均会产生告警信息。站立、静坐可自定义是否开启。
14. ▲在视频图像中设定检测区域，当有人员攀高、越线（穿越警戒线）行为均会产生告警信息，准确率不低于95%。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
15. 支持设置不少于16条警戒线，警戒线算法支持红外过滤功能。
16. ▲在视频图像中设定讯问人、被讯问人两个检测区域，当发生单人讯问、讯问超时、讯问人与被讯问人异常接触、被讯问人独处均会产生告警信息；支持设置人员置信度阈值，支持设置讯问最大时长；准确率不低于95%。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
17. 支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、视频丢失指标进行检测。
18. 支持对音频信号强度进行监测，当检测到环境中声音异常（如声音丢失、大声喧哗）时产生告警；支持设定声音强度阈值。
19. ▲支持检测单人提押、被谈话人独处、谈话超时、巡视异常及人数异常等会产生告警信息，准确度不低于95%。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
20. 在视频图像中，当人员出现剧烈运动或打架等异常情况时，会产生告警信息。
21. 在视频图像中设置检测区域，当发生抽烟、打电话行为时产生报警信息，准确度不低于95%。
22. ▲在视频图像中设置检测区域，检测起身、倒地、打瞌睡、站立、静坐等姿态行为；准确率不低于95%。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
23. 支持通过多种条件查询和筛选报警信息；支持报警信息记录导出功能。
24. 检测到报警时，可以自动对当时的图片进行抓拍，并进行实时保存。
25. 支持通过客户端对抓拍的图片进行查看，报警图片可叠加目标框信息。
26. 支持客户端查看报警前后的录像。
27. 报警中心页面支持浏览通道时已布防算法预览。
28. 报警中心页面支持视频通道音频开关。
29. 支持对通道下的所有智能算法手动一键布防、一键撤防操作；支持对通道下的某个智能算法手动布防、撤防操作；支持按布防时间段自动布撤防。
30. 支持动态展示分析单元的能力集、通道数目、CPU/GPU/内存/硬盘占用率、CPU 温度性能指标。
31. 支持接入流媒体，对包括 mp4 格式离线文件进行上传和分析。
32.支持服务器与监控平台时间同步功能。
	1
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	10
	拾音器
	1.高保真拾音器，全向电容咪头，
2.适用于10～50平方米拾音范围，
3.频率响应：20Hz～20kHz，
4.阻抗：600欧姆非平衡，
5.灵敏度：≤-38dB，
6.信噪比：45dB，仅限室内场景使用。
	50
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	11
	信息交互终端
	1.不小于200w像素摄像头，
2.不小于10寸电容电磁双控屏，
3.内置国密芯片，
4.无源电磁书写笔，
5.电容式按压指纹采集，
6.支持网络连接。
	3
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	12
	业务机框
	1.采用不少于2U机架式设备，
2.内含电源，自动温控，对外有不少于两个千兆网络接口，
3.提供不少于8个业务扩展槽位，各槽位与机箱千兆网络交换，可以装配编码模块、解码模块、网关模块、控制键盘模块等,可以混合装配。
	1
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	13
	融媒体处理器
	1、支持H.264、H.265视频同编同解功能；
2、支持的视频格式之间进行互相转换；
3、支持一解多编功能，输入单路视频后，支持输出多种不高于原始分辨率的视频；
4、支持视频分辨率转换功能，转换后的分辨率、帧率不高于原始视频。
5、支持画面合成功能，能将多路视频源合成输出1路视频。
6、最大支持8组16路视频源分别进行画面合成（输入视频的总路数与输入视频的总分辨率、帧率有关）。
7、支持银河麒麟、UOS国产操作系统。
8、支持RTMP码流传输协议
9、支持Restful HTTP API
10、并行处理16路1080p@60fps转码为1080p@60fps及以下分辨率；
12、设备支持插入到业务机框中使用。
	2
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	14
	综合安防
	1. 支持监控系统、报警系统、门禁系统、对讲系统、巡更系统、人员出入口系统、智能分析系统等子系统的统一接入管理，支持各子系统与监控系统之间的联动
1. 支持符合视图库接口标准(GA/T1400)的各种智能分析系统和设备的接入，并支持基于接入的结构化数据进行一人一档，一车一档的管理
1. 支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警
1. 支持智能门禁人脸识别时在电子地图上弹窗显示刷脸图像
1. 人员出入地图显示提醒支持上传、试听、选择事件提示声音
1. 支持智能丢包恢复，支持重传功能
1. 支持SDK开发接入各类设备，同时提供对外接☐供第三方接入
	1
	套

	二、前端配套升级

	1
	国密人脸门禁
	1、▲不小于8寸LCD触控显示屏，支持多点触控操作，分辨率不小于800*1280，屏幕防暴等级IK04，屏幕采用边框一体化设计，息屏时和边框融合，无明显边缘痕迹；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
2、支持国密算法；含电源适配器
3、支持防假体攻击，可有效防止视频、电子照片、打印照片中的人脸进行欺骗。
4、▲支持读取的证件照和抓拍照进行1:1比对；支持现场抓拍照和本地人脸库照片进行1：N比对（N最大支持3万张）；支持人脸动态跟踪框，最大人脸单个识别；支持侧脸、刘海、戴口罩、戴眼镜、戴帽子、逆光等条件下人脸可正常识别比对；人脸上下、左右偏转角度±45°范围内可正常识别比对；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
5、应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；
6、设备本地支持存储：用户数量≥3万个，人脸数量≥3万张，门禁卡数量≥3万张，事件记录≥10万条
7、人脸识别距离：0.3~2m；人脸识别高度：设备安装高度1.4m时，人距离在1.5m时，识别高度为1.2~1.9m；
8、应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人脸出现自动唤醒，屏幕补光灯根据环境照度自动开启。
9、当设备与门锁或者人行通道联动时，可支持人脸、刷卡、密码或后端远程控制实现对门的控制；支持人脸、刷卡一种认证方式；支持常开、常闭管理。
	60
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	2
	单门电磁锁
	1.最大静态直线拉力：280kg ± 5%；
2.断电开锁，满足消防要求；
3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
4.工作电压：12V/500mA 
	27
	台

	3
	电磁锁支架（ZL型）
	1.ZL型磁力锁专用多功能支架，适合内推门安装；
2.开门方式：90度内开式门。
	27
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	4
	双门电磁锁
	1.280kg双门磁力锁，
2.供电：DC12V/1A，
3.外形尺寸不大于：500mm*51.8mm*27.9mm（长*宽*高）。
	7
	台

	5
	电磁锁支架
	ZL型磁力锁专用多功能支架，
	7
	台

	6
	双门门禁控制器（互锁）
	1.双门门禁控制器，支持AB门互锁功能，支持读卡机最大数量：4个(2进2出)；
2.停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失；
3.门长时间未关闭、非法闯入胁迫报警；消防联动报警联动硬件报警输出功能；
4.远程开门功能；反潜回、防尾随功能；多卡同时验证后开门；
5.支持两路韦根输入Wiegand26/34自适应；
6.高速隔离RS-485收发器，5V隔离电源供电，工作更可靠；宽电压范围输入，DC15-30V均能正常工作，带有桥式整流器，正反接均正常工作；
	1
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	7
	双门门禁电源箱
	1. 双门门禁电源箱，电源电压：AC220V±10%，50HZ；
2. 输入电压：110-240VAC ；输出电压：15VDC；最大输出电流：6A；
3. 输出功率：90W；
4. 适用范围：电锁专用电源；
5. 颜色：乳白；尺寸不小于：305*255*70mm。
	1
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	8
	审讯主机
	1. 采用一体式嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理剂远程提讯等功能。
2. ▲支持2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；支持1路USB3.0、1路USB2.0；支持2路100M/1000M自适应网口，支持网络多址，网络容错模式；支持2路Mic In幻象输入、2路Line In、1路D-Mic In；支持2路Line Out；支持1路RS485控制接口，1路RS232控制接口；支持4路告警输入，4路告警输出接口；内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
3. ▲内置不小于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
4. 内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。
5. 视频编码格式：H.264和H.265，视频传输码率支持在32kbps-8Mbps范围内设置；
6. 音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。
7. 支持4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持4路4K接入；支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面；
8. ▲支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323；支持2路HDMI和2路VGA接入；支持1路远程点接入；（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
9. 支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，3等分，4等分，及自定义画面风格，合计9种合成画面风格可选；
10. 合成画面OSD叠加功能；支持系统时间叠加、温湿度信息叠加（配合温湿度计）、生命体征信息叠加（配合生命体征仪）、自定义字幕叠加、电子签名叠加和片头信息叠加。
11. ▲支持对多种视频智能分析（区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域。（提供公安部授权单位出具的检测报告复印件）
12.支持在国产操作系统上登录WEB客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。
13. 支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。
14. 支持26路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录；
15. 支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘；
16. 支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；
17.支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、案件类型、案由、讯问人、主办部门、被讯问人、讯问次数、录制人、录制时间、录制地点等;支持片头自定义字段名称。
18. 支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像等功能；
19.若出现故障报警，故障提升声压≥60dB（A），持续时间≥10min。
	2
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	9
	审讯客户端
	对办案区管控平台的登录，实现对办案区流程的操作，人员登记，信息录入，房间分配，笔录操作，视频浏览，录像下载等功能。国产化C86处理器， 内存不小于16G，不小于512G的固态硬盘，不小于2G的显卡。
	17
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	10
	LED电子门牌
	1.屏幕分辨率不小于128*32，
2.屏幕尺寸不小于：长*宽*高64cm*17.5cm*2.2cm，
3.间距不大于P4.75mm，颜色：双色；
4.内含LED控制卡，以太网接口。
	16
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	11
	手持式毛发毒品检测仪
	1、 仪器应由主机、毛发裂解液、检测试剂盒和电源适配器组成；
2、 仪器应自带RTC时间，并且在关机状态下能保持时间运行；
3、仪器尺寸：长*宽*高≦270mm*100mm*70mm
4、仪器重量：≤1.5KG；
5、仪器应具有USB接口；
6、仪器应具有数据的实时存储、查看和打印等功能；存储量不少于10000条；
7、仪器应内置打印机，支持打印检测结果；
8、仪器应具有后置摄像头，支持拍摄彩色照片并保存至对应的检测结果中；
9、仪器应具有自查功能，应能在开机过程中对各个功能部件进行自查；
10、检测阈值：最低检出限0.1ng/mg；检测线性范围0.2ng/mg-10ng/mg；按照公安部《涉毒人员毛发样本检测规范》（公禁毒〔2018〕938号）第九条：吗啡、甲基安非他明、氯胺酮的检测含量阈值为0.2纳克/毫克、实际检测含量值在阈值以上的，认定检测结果为阳性。
11、在充电完成情况下，仪器在连续检测状态下的持续工作时间应≧8小时；
12、仪器应具有实时故障诊断功能，能提示自检过程或工作过程中出现的故障。
13、仪器配备吗啡/冰毒混合试剂卡。在对浓度均为10 ng/mL的吗啡和冰毒溶液进行1:1混合，且进样量为75μL时，仪器应能同时检测出吗啡和冰毒；
14、仪器配备吗啡/冰毒/氯胺酮混合试剂卡。在对浓度均为10 ng/mL的吗啡、冰毒和氯胺酮溶液进行1:1:1混合，且进样量为75μL时，仪器应能同时检测出吗啡、冰毒和氯胺酮；
15、仪器对未吸食毒品者的毛发样本进行检测，检测结果应显示为阴性；
16、仪器对已确认的吗啡吸食者的毛发样本进行检测，检测结果应显示为吗啡阳性；
17、仪器对已确认的冰毒吸食者的毛发样本进行检测，检测结果应显示为冰毒阳性；
18、仪器对已确认的氯胺酮吸食者的毛发样本进行检测，检测结果应显示为氯胺酮阳性；
19、仪器对已确认的可卡因吸食者的毛发样本进行检测，检测结果应显示为可卡因阳性；
20、仪器对已确认的摇头丸吸食者的毛发样本进行检测，检测结果应显示为摇头丸阳性；
21、对未吸食毒品者的毛发样本进行分析，仪器报误率应小于等于1%。
22、在即时测试模式下，仪器的分析时间应小于等于1min。
23、在检出率不小于90%的前提下，在浓度为1ng/mL，进样量为75μL时，仪器对吗啡样品进行采样分析，仪器的检测限应小于等于1ng/mL；
24、在检出率不小于90%的前提下，在浓度为1ng/mL，进样量为75μL时，仪器对冰毒样品进行采样分析，仪器的检测限应小于等于1ng/mL.
	1
	台

	12
	人证核验终端
	1. 双屏桌面式人证核验终端，主屏不小于15.6寸触控屏，辅屏不小于15.6寸触控屏，
2. 不小于200万像素高清摄像头，活体检测，
3. 身份证读卡器，1:1人证比对，
4. DC12V/3A供电。含电源。
	2
	台

	13
	集中刻录主机
	1. 机械臂采用高精度转臂式结构设计；
2. 内置≥2台专业级刻录机；
3. 盘仓数量多达3个（2个50片盘仓（100张光盘）、1个15片外部输出盘仓）；
4. 支持CD、DVD、BD多种类型光盘归档刻录；支持文件自定义刻录、实时刻录、定时刻录、自动追加刻录、ISO刻录；
5. 可自定义设计盘面的内容标题、背景图、文字、日期、二维码、自定义图片等信息；
6. 不少于5寸触控屏，可实时展现机器状态和触摸控制管理；
7. 设备面板自带报警指示灯，可快速判断设备运行状态；
8. 可视窗门，无需开仓实时查看设备内部的运行状况；
9. 支持SDK二次开发/支持与第三方平台系统无缝连接。
	1
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	14
	刻录终端
	国产化C86处理器，≥32G内存，≥2G显卡，≥1T SSD
	1
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	15
	伤痕抓拍摄像机
	1. 移动智能终端，运行内存不少于6GB，存储内存不少于128GB，可通过TF卡扩展；
2. 不少于6.81英寸2400x1080P 触控屏；前置不少于1600万摄像头，后置三摄：主摄≥4800万同时配备虚化和微距两个副摄；
3. 提供≥4880mAh不可拆卸电池；接口类型为USB Type-C接口；
4. 内置伤痕抓拍APP，可对接执法办案管控平台，实现伤痕抓拍便捷抓拍。
5. 标配数据上传底座。
	1
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	16
	信息采集终端
	适配兼容原标采一体机功能，内存不少于16g,显卡不少于2G，512G ssd硬盘。
	3
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	17
	入区显示
	100寸电视机
	1
	台

	18
	开门按钮
	国产优质
	5
	个

	三、配套服务升级

	1
	智能双面随身物品柜主柜
	1.	柜体材质：采用厚度不小于0.8mm镀锌钢板。
2.	加工工艺：柜体经冷加工成型，并经过酸洗磷化处理，确保长期使用不易生锈。
3.	加固处理：特殊部位进行加强筋处理，保证柜体绝对牢固。
4.	存取方式：双面存取。
5.	表面质量：外表采用喷塑处理，外观无漏塑、气泡、起皮、针孔、皱皮等缺陷。
6.	材料强度：柜体和箱门材料强度大于315N/mm²。
7.	电源线拉力：外接电源线应能承受不小于49N的拉力，且不得将拉力传到内部接线端。
8.	箱门平整度：箱门应保持一致，各箱门的高低差不大于1mm。
9.	线束固定：所有线束应捆扎到位，箱内不得有线束外露。
10.	电控锁类型：采用电磁锁控制。
11.	锁具表面处理：锁具金属件做热涂锌处理。
12.	电磁锁寿命：使用寿命达到100万次。
13.	显示屏尺寸：15寸工控一体机。
14.	显示屏分辨率：1024×768。
15.	工控机运行内存：4GB。
16.	工控机存储容量：64GB。
17.	验证方式：支持人脸识别、远程控制开启柜门。
18.	人脸库容量：本地人脸库容量为3000张。
19.	摄像头类型：双目摄像头。
20.	图像传感器：1/2.7英寸，200万+200万高清图像传感器。
21.	摄像头像素：200万像素。
22.	整柜尺寸不小于：1000*430*1900
	1
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	2
	智能双面随身物品柜副柜
	1.	柜体材质：采用厚度不小于0.8mm镀锌钢板。
2.	加工工艺：柜体经冷加工成型，并经过酸洗磷化处理，确保长期使用不易生锈。
3.	加固处理：特殊部位进行加强筋处理，保证柜体绝对牢固。
4.	存取方式：双面存取。
5.	表面质量：外表采用喷塑处理，外观无漏塑、气泡、起皮、针孔、皱皮等缺陷。
6.	材料强度：柜体和箱门材料强度大于315N/mm²。
7.	电源线拉力：外接电源线应能承受不小于49N的拉力，且不得将拉力传到内部接线端。
8.	箱门平整度：箱门应保持一致，各箱门的高低差不大于1mm。
9.	线束固定：所有线束应捆扎到位，箱内不得有线束外露。
10.整柜尺寸不小于：1000*430*1900
11.	锁具表面处理：锁具金属件做热涂锌处理。
12.	电锁寿命：使用寿命达到100万次。
	2
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	3
	案卷管理柜主柜
	1.	柜体形式：不少于24门透明智能物品柜，采用整体式设计。
2.	箱体数量：不少于24个独立箱格。
3.	箱门材质：箱门设有透明观察窗。
4.	显示屏：配备不小于7英寸液晶显示屏，用于信息交互与操作提示。
5.	开箱方式：支持刷卡、二维码扫描、远程联网开门三种方式。
6.	单箱尺寸：不小于宽310mm × 深430mm × 高281mm。
7.	整柜尺寸：不小于宽1700mm × 深430mm × 高1900mm。
8.	柜体板材：厚度不小于0.8mm冷轧板。
9.	结构强度：柜体结构坚固结实，满足日常高强度使用需求。
10.	表面处理：箱体表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后进行喷塑处理。
11.	安全防护：加强筋设计可有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤。
	1
	台

	4
	案卷管理柜副柜
	1.	柜体类型：不少于24门透明智能物品柜，用于配合主物品柜联网使用。
2.	箱体数量：不少于24个独立箱格。
3.	箱门材质：箱门设有透明观察窗。
4.	单箱尺寸：不小于宽310mm × 深430mm × 高281mm。
5.	整柜尺寸：不小于宽1500mm × 深430mm × 高1900mm。
6.	柜体板材：厚度不小于0.8mm冷轧板。
7.	结构强度：柜体结构坚固结实，满足日常高频使用要求。
8.	箱门加强：箱门背面设有纵向加强筋，提高防撞击能力。
9.	安全防护：加强筋设计可有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤。
10.	通信与控制：作为副柜，需具备与主柜通信的接口及控制协议，接受主柜统一指令实现远程联网开门。
	2
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	5
	智能涉案财物保管柜主柜
	1.	柜体形式：不少于24门透明智能物品柜，采用整体式设计。
2.	箱体数量：不少于24个独立箱格。
3.	箱门材质：箱门设有透明观察窗。
4.	显示屏：配备不小于7英寸液晶显示屏，用于信息交互与操作提示。
5.	开箱方式：支持刷卡、二维码扫描、远程联网开门三种方式。
6.	单箱尺寸：不小于宽310mm × 深430mm × 高281mm。
7.	整柜尺寸：不小于宽1700mm × 深430mm × 高1900mm。
8.	柜体板材：厚度不小于0.8mm冷轧板。
9.	结构强度：柜体结构坚固结实，满足日常高强度使用需求。
10.	表面处理：箱体表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后进行喷塑处理。
11.	安全防护：加强筋设计可有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤。
	1
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	6
	智能涉案财物保管副柜
	1.	柜体类型：不少于24门透明智能物品柜，用于配合主物品柜联网使用。
2.	箱体数量：不少于24个独立箱格。
3.	箱门材质：箱门设有透明观察窗。
4.	单箱尺寸：不小于宽310mm × 深430mm × 高281mm。
5.	整柜尺寸：不小于宽1500mm × 深430mm × 高1900mm。
6.	柜体板材：厚度不小于0.8mm冷轧板。
7.	结构强度：柜体结构坚固结实，满足日常高频使用要求。
8.	箱门加强：箱门背面设有纵向加强筋，提高防撞击能力。
9.	安全防护：加强筋设计可有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤。
10.	通信与控制：作为副柜，需具备与主柜通信的接口及控制协议，接受主柜统一指令实现远程联网开门。
	1
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	5
	案卷管理模块
	1.系统支持区域管理、部门管理、用户管理，可自定义添加区域、部门和用户。
2.系统支持角色管理，包括系统管理员、操作员、审批员，可自定义添加角色并划分角色操作。
3.系统支持接入自有的公安执法办案智能管控平台，实现统一登录和使用。支持同步自有的公安执法办案智能管控平台中的案件记录信息，无需二次录入，可编辑同步后的案件记录信息。
4.可按时间统计案件总数、卷宗总数以及未制作入库的卷宗总数。可按部门统计卷宗数据。
5.可以按卷宗类型统计，包括像刑事案件、行政案件等，可自定义案件卷宗类型。
6.临时出库案卷到期会发出提醒，颜色标黄色警示（到期前时间可自定义设置），逾期未还再次发出提示报警，颜色标红色警示，点击详情可以查看案卷详细信息。
7.可录入案卷名称、案卷编号、案件类型、案由、承办人、案发时间、案发地点、案件描述创建案件信息。
8.入库完成后可选择打印案卷二维码信息，归还入库时，支持扫描二维码快速获取案卷信息，无需二次录入，选择案卷记录可以进行临时出库和移交出库两种操作。
9.卷宗出库需完成手续才可带出卷宗保管室，当卷宗在入库状态下被违规带出，会产生卷宗异常出入告警，可以通过卷宗记录的轨迹，查看该卷宗的所有出入检测记录。
10.支持案件类型管理，包括管辖案件、刑事案件、民事案件、行政案件、执行类案件、司法制裁案件、非诉保全审查案件。
11.支持网络案管柜配置，支持填写柜子名称、编号、 IP 地址、端口、厂商、型号。
12.根据实际案管柜柜门数量、大小情况编辑系统中案管柜格子排布，系统中案管柜格子大小、位置可任意拖动。
	1
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	6
	涉案财物管理模块
	1.系统支持区域管理、部门管理、用户管理，可自定义添加区域、部门和用户。
2.系统支持角色管理，包括系统管理员、操作员、审批员、库房管理人员、库房安全员、办案人员、办案监督人员。
3.系统支持接入自有的公安执法办案智能管控平台，实现统一登录和使用。支持同步自有的公安执法办案智能管控平台中的案件记录信息，无需二次录入，可编辑同步后的案件记录信息。
4.可按任务类型显示待办工作及数量，包括待审核处理任务数量、待入库数量、借调待出库数量、移交待受理数量、待处理数量。点击各任务类型可以快速进入办理页面。
5.支持手动添加案件信息，包括案件名称、案件编号、案件类型、案由、承办人、办案部门、案发时间、案发地点、案件描述。
6.支持查询案件记录，可按时间、部门、案件类型、案件名称、案件编号进行查询。
7.选择已借调案件相关物品提交归还申请，包括案件名称、案件编号、申请人、申请单位、借调日期、归还时间、归还人、归还单位、可查看物品列表和照片。
8.归还入库时可人工或扫描物品二维码确认物品信息，物品信息一致，选择存放位置进行远程开柜存放。支持二维码重新打印。
9.物品盘点支持手持盘点和人工手动盘点两种形式，通过手持机进行无线盘点，盘点完成导入盘点结果自动比对盘库结果。
10.支持当涉案物品入库后，在涉案物品入库状态下被违规带出时，会产生该涉案物品出入告警，并可查看该涉案物品所有的出入检测记录。
11.可新增联网储物柜，可根据实际储物柜柜门数量、大小情况编辑系统中储物柜格子排布，系统中储物柜格子大小、位置可任意拖动。
12.系统中应内置不少于20种常见财物分类大类以及不少于20种常见财物计量单位。
	1
	项

	7
	解码平台
	1.采用不少于2U机架式设备，
2.内含电源，自动温控，对外有不少于两个千兆网络接口，
3.提供不少于8个业务扩展槽位，各槽位与机箱千兆网络交换，可以装配编码模块、解码模块、网关模块、控制键盘模块等,可以混合装配。
	3
	台

	8
	解码器
	1.双路高清视频解码模块。
2.支持拼接、漫游功能；
3.支持开窗（单拼接解码模块支持开16窗，多块拼接解码模块合计最大支持64窗）
4.支持解码第三方厂商视频码流，支持H.265/H.264
输出接口2×HDMI（最高分辨率4k即3840*2160，2路HDMI不同源显示），1×VGA（与其中1路HDMI同源）
5.解码性能不小于：2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、16×720P
	12
	块

	9
	编码器
	1.单路高清编码模块。2.H.265/H.264,1920*1200/1080P/720P/D1/CIF，
3.支持1路DVI-I或BNC（CVBS或SDI信号）输入，1路HDMI环通输出1×RS232，1×RS485，2×音频输入，1×音频输出，2×告警输入，1路告警输出
	2
	块

	四、远程协作办案系统

	1
	远程协作平台
	1.功能包含：视频取证：可通过互联网实现办案民警在远程取证客户端与被问话人在小程序端进行远程视频取证；
2.笔录制作：笔录基本信息填写、示证材料上传查阅、询问通知书确认通知、告之书确认签字、笔录文书确认签字、笔录文书打印导出、录音录像刻录、预设自述模板等。
3.模板管理：笔录问答模板新增、删除、修改、查询等功能
4.照片管理：可进行陪衬照片的新增、修改、删除等自行维护操作，已新增的陪衬照片通过性别、姓名、年龄、特征查询
5.法律检索：法律法规查询检索
6.视频对话：人证合一验证通过后进入远程视频对话，全程手机拍摄视频录像对话，报案人/证人/受害人接受询问时可查看办案民警远程共享的文件信息
7.笔录文书签字：完成询问后，可查看办案民警远程共享的笔录文书并确认签字，签字完成后回传办案民警客户端
8.照片辨认：被问话人在小程序端进行实时在线嫌疑人照片辨认，并将辨认结果回传办案民警确认
9.示证材料上传查阅：进入视频对话前小程序端上传与本案相关的示证材料供办案民警查阅确认，上传的示证材料格式包含JPG、JPEG、PNG、PDF等类型。
10.支持视频下载，并且支持数量打标签。
11.支持录音录像，并且支持在线签字等等
	1
	套

	2
	互联网应用
	提供互联网端应用，当事人登录互联网应用，实现和局端民警进行双向音视频对话，以及签名等功能。
	1
	套

	3
	远程协作终端
	实现笔录操作，视频浏览，录像下载等功能。国产化C86处理器， ≥16G内存，≥512G固态硬盘，≥2G显卡，≥23.8显示器，屏幕的分辨率不小于1920*1080，含外置光驱和不小于23.8寸的扩展屏。
	1
	套

	4
	高清摄像机
	高清传感器， 双降噪麦克风，USB外置
	1
	台

	5
	音响
	有线迷你小音响，台式机小型USB高音质有源低音炮黑色
	1
	套

	五、集成服务

	1
	集成服务费
	包含综合布线、拆卸安装、调试培训等一切相关系统集成费用 。
	1
	项


说明： 
（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标。
（2）以上无“▲”标志的为非重要响应指标。
（3）本“四、采购清单”中“（一）技术规格(技术性能)及数量具体要求”中“数量”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（二）对接具体要求：
[bookmark: _Toc495322942]1.执法办案管控平台支持与上级警务综合平台对接，实现办案中心平台与警综平台的相互关联与深度分析应用，以及跨平台信息资源的高效传递和展现，达到信息共享的统一模式，对接后办案中心智能管控平台可直接调用警综平台案卷、人员以及110接处警等相关信息，实现信息共享的统一管理模式。
2.新增嫌疑人信息登记（人像识别）：对嫌疑人人像进行采集，对接市局感知综合应用平台进行人像比对，实现未携带身份证人员从未知变已知，接收返回人员身份信息，数据自动写入办案区平台；以及前科布控人员进入办案区后平台可以即时预警，达到民警快速登记和智能预警。
3.新增角色分离：对接市局大数据实战赋能平台，推送嫌疑人标签作为分色依据。对嫌疑人分色管理，红色重点关注、黄色一般关注、蓝色未成年人、紫色送押对象。
4.新增执法全流程“一案一包”功能：执法办案区平台同步市局执法音视频管理平台中的执法仪音视频录像，将执法仪音视频录像、办案区音视频录像、人员轨迹录像、案件信息附件等内容整合在一起，实现一键打包以及集中刻录；同步获取的执法仪音视频支持手动选择是否备份。（民警查看自办人员，所领导查看本所办理人员。）
[bookmark: OLE_LINK31]5. ★投标人须提供以上对接承诺书（格式自拟）并在投标文件中详细描述对接方案。中标单位承诺在中标后5个工作日内签订采购合同前提供所投品牌型号的货物与上述平台进行对接兼容性测试。若测试不通过，沛县公安局有权取消中标单位的中标资格，并追究原中标人相应的法律责任。
说明：本“5.”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（三）投标文件要求：
1.投标文件中提供《所投产品的技术规格》文件。
2.《所投产品的技术规格》包括以下内容： 
（1）序号;
（2）名称；
（3）所投产品的技术参数。对照以上“（一）技术规格(技术性能)及数量具体要求”列出所投产品的技术参数(数量详见清单明细表）。
3. 投标文件中提供《对接方案》文件。
4.《对接方案》文件按照“（二）对接具体要求”进行编制。
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178]五、项目实施要求
[bookmark: OLE_LINK161]（一）项目期限要求：合同签订生效之日起3个月内完成安装并交付使用。
[bookmark: OLE_LINK247][bookmark: OLE_LINK250][bookmark: OLE_LINK237][bookmark: OLE_LINK451][bookmark: OLE_LINK236][bookmark: OLE_LINK215]说明：本“（一）项目期限要求”是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（二）项目实施具体要求
[bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK181][bookmark: OLE_LINK182]1.在项目实施过程中，中标人要对项目人员及项目建设工作严格管理；
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]2.在项目实施过程中，中标人必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任；
3.实施方案中应针对进度计划、实施流程、组织架构、人员配备、项目管理措施、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施等方面拟订合理方案。
（三）投标文件要求：
[bookmark: OLE_LINK293][bookmark: OLE_LINK294][bookmark: OLE_LINK310][bookmark: OLE_LINK309]1.投标文件根据以上要求提供《项目实施方案》文件。
[bookmark: OLE_LINK218][bookmark: OLE_LINK370][bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK295][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK59]六、技术保障维护和技术培训要求
[bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK140]（一）技术保障维护要求
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68]1.技术保障维护期限：中标人为本项目提供至少五年的免费技术保障维护和软件升级（自项目验收合格之日起计算）。
[bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK142]2.技术保障维护服务具体要求
2.1免费技术保障维护及升级内，至少配备2名专职技术保障维护人员；
2.2故障处理响应时间：全年365天，每周7*24小时响应，对该项目相关的一切事宜应在30分钟内现场反馈响应。
一般故障要求6小时内解决问题，重大问题，24小时内必须到场，因换件问题不能影响超过48小时，利旧电子设备换件不能低于现有产品标准，本次改造不涉及基建及装修。
[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK145]（二）技术培训要求
1.培训对象：全县相关警种民警；
2.培训内容：包括（但不限于）基础知识、系统应用、维护管理等方面，保证全县相关警种民警业务知识及时更新。
3.培训方式：中标人应根据采购人的需求提供定期的线上或线下培训，组织各警种部门及各派出所进行系统培训。
[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK95]（三）投标文件要求
[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK126]1.投标文件中提供《技术保障维护和培训方案》文件。
2.《技术保障维护和培训方案》需包括以下内容：
[bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK135]2.1技术保障维护服务方案；
2.2技术培训方案。
[bookmark: OLE_LINK216][bookmark: OLE_LINK207][bookmark: OLE_LINK458]七、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求
招标文件中第四章《拟签订的合同文本》中“二、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）” 为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
八、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求
详见招标文件第四章《拟签订的合同文本》。

[bookmark: OLE_LINK217][bookmark: OLE_LINK220]九、关于投标报价的相关说明
1.不接受超过230万元人民币（采购项目预算）的投标报价。
2.采购人不支付报价以外的任何费用。
[bookmark: OLE_LINK208][bookmark: OLE_LINK240]说明：本“八、关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
十、其他要求：见招标文件第四章《拟签订的合同文本》。
十一、有关说明
1.本次采购项目拒绝进口产品参与。注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.本项目投标总报价包括所投产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
3.投标人必须根据本采购文件“第五章、采购需求”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，并如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责，如有偏离请于《投标偏离表》中说明。
4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
5.本项目中如有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。
6.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7.本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。
7.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
8.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9、耗材供应：需供应商单独列项，列出耗材具体型号及价格等。
八、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
请参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）的相关规定签订合同并执行。
2.本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
3.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按相关政策性文件执行。
合同融资,是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础， 按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在“苏采云”系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同向采购人提出此合同有融资需求，采购人在“苏采云”系统上勾选此合同融资贷款，设置供应商账号为空，中标供应商在“中征平台”提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式， 在徐州政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
4.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登陆江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
5.本项目中如有涉及到数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
6.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
7.政府采购电子履约保函（保险）平台。江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保 函（保险）操作手册”,具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，审核通过后支付相关费用即可，全过程业务系统留痕、可追溯。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

第六章  投标文件相关格式
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一、授权委托书（给定格式）：

授权委托书
我公司（单位）针对JSZC-320322-PXZX-G2026-0004项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖电子章）：
法定代表人签字：                                 被授权人签字：        

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：
若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。
供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。


二、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]

资格声明函

沛县公共资源交易中心：
我公司（单位）针对本次项目JSZC-320322-PXZX-G2026-0004进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
4.本公司（单位）从未有采用财物或者其他手段贿赂有关单位和个人以谋取交易机会或者竞争优势的行为发生。
我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人名称（盖电子章）：

三、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖电子章）：
日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
4.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。
如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958
 




四、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖电子章）：
日  期：


五、投标函（给定格式）：
投标函

致沛县公共资源交易中心：
我方收到贵方JSZC-320322-PXZX-G2026-0004招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
我方愿意提供沛县公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。
我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者沛县公共资源交易中心恶意串通、决不向采购人、沛县公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：               

通讯地址：                                                        

投标人名称（盖电子章）：

六、投标人基本情况表（给定格式）
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电　话
	

	
	传  真
	
	邮　箱
	

	法定代表人
	姓　名
	
	技术职称
	
	电　话
	

	技术负责人
	姓　名
	
	技术职称
	
	电　话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	开户银行帐户
名称
	

	账号
	

	经营范围
	



	企业类型
	大型企业 □    中型企业 □
小型企业 □   微型企业 □

	备注
	



七、承诺书（给定格式）：

承诺书
                  
投标人名称）针对本项目JSZC-320322-PXZX-G2026-0004在此做如下承诺：
1.本公司（单位）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；所提供的货物均为原厂全新合格品；
2.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖电子章）：


（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

八、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

 项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2026-0004
	项目名称
	投标总报价(小写)

	徐州市沛县公安局执法办案中心升级项目
	

	投标总报价（大写）：　　　


投标人名称（盖电子章）：


说明：
1.报价包括产品价、税金、运费、设计、安装、调试、检验、保险、运维服务等全部费用，用户不再支付报价以外的任何费用；
2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

九、分项报价表：
分项报价表
项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2026-0004
货币单位：人民币元

[bookmark: _Toc120614284]格式自拟

说明：
1.投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。
2. 产品制造企业为“微型”或“小型”的，须算出““小型和微型”合计”。

注：
1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准；
2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；
3. 投标人对以上数据的真实性负责。

沛县公共资源交易中心有权将以上内容进行公示

投标人名称（盖电子章）： ____________________ 
日期：      年    月    日

十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2026-0004
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖电子章）：

注：
（1）本表不得删除；
（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（4）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中逐条填写。























十一、质量保证及售后服务承诺书：
投标人质量保证及售后服务承诺书
项目名称：徐州市沛县公安局执法办案中心升级项目项目编号JSZC-320322-PXZX-G2026-0004：如我单位中标，将履行以下承诺（包含但不限于以下承诺：
所提供的一切材料都是真实、合法、有效的；
一、
二、
三、
四、
五、
六、
……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
   
                                  投标人名称（盖电子章）：
                                  日期：

十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0018

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备：
1、                           （证明材料电子扫描件附后）
2、                           （证明材料电子扫描件附后）
3、                           （证明材料电子扫描件附后）
…………
主要专业技术能力：
1、                           （证明材料电子扫描件附后）
2、                           （证明材料电子扫描件附后）
3、                           （证明材料电子扫描件附后）
…………

特此声明

我单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（盖电子章）： ____________________

日期：      年    月    日





十三、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注:
1、 付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。
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