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第一章 竞争性磋商公告

项目概况
湖南路道路市政设施恢复工程既有地下空间结构影响专项监测项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年7月21日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

[bookmark: _Toc19084][bookmark: _Toc1270]一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320106-JCEC-C2026-0247 
1.2项目名称：湖南路道路市政设施恢复工程既有地下空间结构影响专项监测项目
1.3预算金额：280万元
1.4最高限价：275.8077万元
1.5采购需求：监测湖南路沿线地下空间结构、道路地表、管线及周边建（构）筑物，具体要求详见磋商文件。
1.6合同履行期限：湖南路道路市政设施恢复工程竣工验收后两年。
1.7行业划分：其他未列明行业。	
1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.9本项目不接受联合体响应。

[bookmark: _Toc26468][bookmark: _Toc1756]二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距采购时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（成立未满三个月法人或成立未满三个月其他组织的可以不提供），或采购截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或2024年度或2025年度的财务报告）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。
2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：供应商须具备工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业（含工程测量及岩土工程）甲级资质或工程勘察专业（含岩土工程）甲级资质且同时具备测绘甲级资质（含工程测量）。（证书原件扫描上传至电子投标文件中）
2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

[bookmark: _Toc5823][bookmark: _Toc24617]三、获取采购文件
1.时间：自竞争性磋商公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc1456][bookmark: _Toc21817]2.地点：江苏政府采购网
3.获取方式：网上下载 

四、响应文件提交
4.1 截止时间：2026年7月21日09点00分（北京时间）
4.2 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）

[bookmark: _Toc22940][bookmark: _Toc21891]五、开启
5.1 时间：2026年7月21日09点00分（北京时间）
5.2 地点：“苏采云”网上开标大厅

[bookmark: _Toc26308][bookmark: _Toc23729]六、公告期限  
自本公告发布之日起3个工作日。

[bookmark: _Toc29605][bookmark: _Toc11013]七、其他补充事宜
1.本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。
2. 勘察现场或答疑：不集中组织。
3.供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
	操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
	首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。 
	“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
	4. 政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 
（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
（2）依法缴纳税收的证明材料； 
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
（1）供应商被列入严重失信主体名单； 
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

[bookmark: _Toc18338][bookmark: _Toc7011]八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
8.1采购人信息
名称：南京湖南路山西路地区管理委员会
地址：南京市鼓楼区湖北路90号
联系方式：熊科  025-83130990 
8.2采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司 
地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室
联系方式：何悦  徐鑫磊 025-86639951  13913931305
8.3项目联系方式
项目联系人：何悦  徐鑫磊
电话：025-86639951 13913931305
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第二章  竞争性磋商须知
一、总    则
1、适用法律
《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
2、 磋商文件
4、 磋商文件构成
4.1磋商文件包括以下主要内容：
第一章  竞争性磋商公告
第二章  竞争性磋商须知
第三章  评标标准
第四章  采购需求
第五章  合同主要条款
第六章  磋商响应文件格式及附件
5、 磋商文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。
三、磋商响应文件编制
6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。
6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
7、磋商响应文件的组成
7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。
7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。
7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：
（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）申请人资格资信证明文件：
1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；
3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。
（1）项目技术方案或服务说明； 
（2）供应商认为需要提供的其他技术资料。
7.6 磋商响应文件的价格内容
（1） 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。
（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应按“工程量清单”的要求填写相应表格。
（4）响应报价应当明确且唯一，超过预算或最高限价的、无报价以及报价中包含的专业工程暂估价或材料(工程设备)暂估单价或暂列金额与磋商文件中给定的不一致的，响应无效。
（5）已标价工程量清单与采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外），响应无效。
（6）已标价工程量清单与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的，响应无效。
（7）供应商在响应截止时间前修改响应函中的响应总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。
（8）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。
7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。
7.8如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。
8、磋商保证金
无
四、磋商响应文件的递交与解密
9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。
10、联合体
10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。
10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
五、磋商
11、磋商有效期
磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。
12、磋商组织
递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
13、磋商程序
13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。
13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的； 
（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。）
（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；
（4）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；
（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；
（6）响应报价超过预算或最高限价的、无报价以及报价中包含的专业工程暂估价或材料(工程设备)暂估单价或暂列金额与磋商文件中给定的不一致的；
（7）已标价工程量清单与采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；
（8）已标价工程量清单与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的。
13.8出现下列情形之一的磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
13.9 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：
13.9.1 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序： 
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于本项目最高限价45%的，即响应报价<本项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
13.9.2 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
13.9.3磋商小组会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
13.9.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
14、评分方法和标准
14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
    14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。
14.3 评分标准详见第三章。
15、确定成交供应商
15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。
15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。
15.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。
16、签订合同
16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。
16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
六、质疑与投诉
17、质疑
17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
18、投诉
18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）
七、诚实信用
19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
八、磋商费用
20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
20.2 本次采购，成交供应商按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知-苏招协[2022]002号代理服务招标收费基准的60%计算在领取成交通知书前向采购代理机构支付代理服务费。
九、其它
    21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。



[bookmark: _Toc614]
第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分）。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按供应商业绩得分由高到低顺序排列。
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1价格

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/投标报价)×11（小数点保留两位）
	11
	价格分

	2技术方案

	2
	服务方案

	报告技术路线及评估内容：由评标委员会成员根据供应商提供的技术路线和主要评估内容情况进行综合评分。技术路线清晰合理，评估内容细致全面的得10分；技术路线较为完整，评估内容较为全面的得7分；技术路线及评估内容满足基本需求的得4分；技术路线粗略，评估内容不符实际的得1分；未提供技术路线及评估内容或不满足基本需求的得0分。
	10
	主观分

	
	
	实施计划与建议：实施计划与建议的完整性、合理性、可行性强的得10分；实施计划与建议的完整性、合理性、可行性较强得7分；实施计划与建议的完整性、合理性、可行性一般的得4分；实施计划与建议的完整性、合理性、可行性较差的得1分；未提供者得0分。
	10
	主观分

	
	
	资料收集及保障措施：由评标委员会成员根据供应商提供的资料收集及保障措施内容进行综合评分。资料详实及保障措施合理得10分；资料收集及保障措施内容较合理得7分；资料收集及保障措施内容合理性一般得4分；资料收集及保障措施内容较差得1分；未提供者得0分。
	10
	主观分

	
	
	质量保证体系：由评标委员会成员根据供应商提供质量保证体系进行综合评分。质量保证体系详细，可操作性强得10分，质量保证体系较详细，可操作性较强得7分，质量保证体系可操作性一般得4分；质量保证体系粗略内容较差得1分；未提供者得0分。
	10
	主观分

	
	
	重点难点分析及措施方案：由评标委员会成员根据供应商提供的针对本项目的重点难点分析及措施方案进行综合评分。分析及措施方案合理的得10分；较合理的得7分；分析及措施方案合理性一般的得4分；分析及措施方案较差得1分；未提供的得0分。
	10
	主观分

	3 拟投入本项目人员情况

	3.1
	投入本项目人员
	1、项目负责人：具有国家注册测绘师资格证书的得2分；且同时具有高级及以上工程师职称的加2分，具有中级工程师职称的加1分，其余不得分。（满分4分）
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]2、技术负责人：具有国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书的得2分；且同时具有高级及以上工程师职称的加2分，具有中级工程师职称的加1分，其余不得分。（满分4分）
3、质量负责人：具有国家注册测绘师资格证书的得2分；且同时具有高级及以上工程师职称的加2分，具有中级工程师职称的加1分，其余不得分。（满分4分）
4、项目组成员（不含项目负责人、技术负责人、质量负责人）：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]4.1、同时具有国家注册测绘师资格证书和高级工程师及以上的，加3分/人；同时具有国家注册测绘师资格证书和中级工程师的，加2分/人。（限评2人，满分6分）
4.2、同时具有国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书和高级工程师及以上的，加3分/人；同时具有国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书和中级工程师的，加2分/人。（限评2人，满分6分）
4.3、同时具有国家注册安全工程师证书和高级工程师及以上的，加3分/人；同时具有国家注册安全工程师证书和中级工程师的，加2分/人。（限评2人，满分6分）
以上人员须提供相关证书复印件加盖公章、本单位自2026年1月以来任意一个月为其缴纳社保的证明复印件加盖公章，未按要求提供不得分）
	30
	客观分

	4业绩

	4.1
	供应商类似业绩
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK8]1、供应商自2023年1月1日（含）（合同签订时间为准）以来承担过市政道路工程基坑监测业绩的得3分，没有不得分。（须提供合同。若提供的证明材料不能反映该业绩的相关数据和内容的，该业绩不予可。）
2、供应商自2023年1月1日（含）（合同签订时间为准）以来承担过地下结构监测业绩的得3分，没有不得分。（须提供合同。若提供的证明材料不能反映该业绩的相关数据和内容的，该业绩不予可。）
[bookmark: _Hlk231387555][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]3、供应商自2023年1月1日（含）（合同签订时间为准）以来承担过承担过微震检测服务的得3分，没有不得分。（须提供合同和微震检测报告。若提供的证明材料不能反映该业绩的相关数据和内容的，该业绩不予可。）
	9
	客观分

	合计
	
	100分


注：以上要求提供的材料，供应商未提供或虽提供但资料不完整、无法辨识的不得分。
说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
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第四章 采购需求

一、项目名称：湖南路道路市政设施恢复工程既有地下空间结构影响专项监测。
二、建设期：项目施工工期约为9个月。
三、服务及工作内容：
3.1、服务内容：
按国家及地方现行法规规范、建设主管部门及监管部门相关规定及要求，满足本项目设计及图纸要求，且满足施工安全及周边环境要求，完成基坑监测点位布设及监测、沉降观测等内容。包括但不限于以下内容：
3.1.1、施工过程中，对湖南路地下商业街(B、C、D区)结构、周围可能影响的建筑（构）物、管线、道路、进行监测。
3.1.2施工结束后，按要求跟踪监测2年。
3.1.3监测过程中，完成满足监测所需的排水及照明工程。
3.1.4向采购人及时提供符合法规及规范要求的、相关建设行政主管部门和监督部门认可的、以及法律诉讼所需要的监测数据和文件。
3.1.5采购人根据项目建设需要确定的其它监测项目。
3.1.6在进行监测任务的过程中与该工程相关的总承包施工单位、分包单位、监理单位、设计单位、造价咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。（该部分工作的费用已经包含在本合同价款中）
3.1.7由于设计变更，需要变更监测方法时，若供应商 资质范围不能覆盖所需的监测方法，由采购人将不具备相应资质部分的监测工作发包给具备相应资质的监测单位，此部分监测工作的费用在合同款项中扣除，供应商 应无条件服从。
3.1.8供应商 需将工程监测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送，确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。
3.2、除第3.1条约定外，服务范围还包括：与工程所在地行政区域的相关建设工程主管部门和监管部门进行检测工作的协调，申报监测、观测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门的认可，确保不因监测、观测工作影响本工程项目的建设进度及竣工验收。
3.3、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包监测和观测满足质量监督部门验收要求、包安全、包文明施工的组织实施工作、资料整理和备案。符合国家和行业现行规定验收标准，确保监测项目及数量能满足建设行政主管部门的施工质量的验收和备案要求。
四、监测服务的依据和标准：
本项目监测须满足国家和地方现行规范、法规、监测方案、招标文件、合同文件要求，其中包括但不限于以下规范与法规：
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021
《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013
《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019
《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）
《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）
《南京地区建筑基坑工程监测技术规程》(DGJ32/J189-2015)
《工程测量规范》（GB50026-2016）
《精密水准测量规程》（GB/T15314-94）
《城市测量规范》（CJ8-2011）
《岩土工程试验监测守册》
基坑周边构筑物、道路、地下管线等环境条件及使用状况，行政主管部门对管线及构筑物的具体要求。
5、 服务期、履行地点和方式：
5.1、服务期：
服务期从服务单位进场至所有监测、观测服务项目完成湖南路道路市政设施恢复工程竣工验收后两年为止，确保监测、观测工作满足项目进度需求，具体开工日期以采购人通知为准。如需配合现场工期进度，服务期需按采购人要求。实际工期根据项目实际施工进度进行调整。服务期必须满足实际施工要求。
在本合同签订后，实际情况发生变化，或由于采购人、施工单位的原因使工作受到阻碍或延误，以致延长服务期，则供应商 应当将此情况与可能产生的影响及时通知采购人；经采购人审核同意后，服务期相应延长，但费用不作调整。
5.2、履行地点：湖南路道路市政设施恢复工程现场。
5.3、第一次进场时间由采购人确定，并提前2个日历日通知供应商 。
5.4、工程监测、观测工作根据采购人的安排，供应商 应按其投标承诺及本合同约定，派出进行本合同约定项目监测、观测工作所需要的技术人员和投入有关设备。
6、 成果报告文件的提交：
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]6.1、根据采购人要求提交相应的监测、观测成果报告，成果文件应在接到采购人要求后2天内提交，一式四份，提供的监测成果包括但不限于日报表及总结报告。报表应按时报送，报表中监测成果用表格和变化曲线或图形反映，以便于分析工程实际情况，达到信息化施工；项目竣工验收时，供应商 根据采购人要求或监管部门要求，7天内提供监测技术工作总结报告（包括但不限于监测点布置图、监测总成果表、数值曲线图、监测分析报告），一式肆份。
6.2、所有报告必须符合国家和地方现行的规范、标准。
6.3、相关行政主管部门对监测结果提出异议时，供应商 应无条件配合复检，由此产生的相关费用由供应商 承担。
7、 质量、进度目标：
7.1、质量控制目标：符合国家、省、市有关监督抽检、监测标准、工程监测、观测技术规范；
[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]7.2、进度控制目标：监测、观测工作需满足施工实际进度要求。
八、工作量：
一、湖南路道路市政设施恢复工程地下商业街及周边建筑物监测（施工期）
	序号
	监测内容
	单位
	数量
	次数
	合计工作量

	一
	材料费加埋设
	
	　
	　
	

	1
	顶板沉降
	点
	99
	1
	99

	2
	底板沉降
	点
	99
	1
	99

	3
	结构柱沉降
	点
	66
	1
	66

	4
	侧墙偏移
	点
	22
	1
	22

	5
	净空收敛
	点
	66
	1
	66

	6
	结构裂缝宽度
	处
	20
	1
	20

	7
	施工缝 / 变形缝张开度
	处
	20
	1
	20

	8
	结构错台
	处
	20
	1
	20

	9
	净空高度变化
	点
	66
	1
	66

	10
	场地微振动
	面
	20
	1
	20

	11
	地下水位变化
	点
	36
	1
	36

	12
	管线沉降
	点
	50
	1
	50

	13
	建筑物沉降
	点
	140
	1
	140

	14
	建筑物倾斜
	处
	34
	1
	34

	15
	建筑物裂缝宽度
	处
	20
	1
	20

	16
	地表沉降
	点
	114
	1
	114

	17
	建筑物沉降（中央路地下过街通道）
	点
	50
	1
	50

	18
	接缝差异沉降（中央路地下过街通道）
	处
	14
	1
	14

	二
	现场监测
	　
	　
	　
	　

	1
	顶板沉降
	点.次
	99
	132
	13068

	2
	底板沉降
	点.次
	99
	132
	13068

	3
	结构柱沉降
	点.次 
	66
	132
	8712

	4
	侧墙倾斜
	点.次 
	22
	38
	836

	5
	净空收敛
	点.次 
	66
	38
	2508

	6
	结构裂缝宽度
	处.次 
	20
	132
	2640

	7
	施工缝 / 变形缝张开度
	处.次 
	20
	132
	2640

	8
	结构错台
	处.次 
	20
	132
	2640

	9
	净空高度变化
	点.次 
	66
	38
	2508

	10
	场地微振动
	面.次 
	20
	2
	40

	11
	地下水位变化
	点.次 
	36
	132
	4752

	12
	管线沉降
	点.次 
	50
	132
	6600

	13
	建筑物沉降
	点.次 
	140
	132
	18480

	14
	建筑物倾斜
	处.次 
	34
	38
	1292

	15
	建筑物裂缝宽度
	处.次 
	20
	132
	2640

	16
	地表沉降
	点.次 
	114
	132
	15048

	17
	建筑物沉降（中央路地下过街通道）
	点.次 
	50
	132
	6600

	18
	接缝差异沉降（中央路地下过街通道）
	点.次 
	14
	132
	1848


二、湖南路道路市政设施恢复工程地下商业街及周边建筑物监测（跟踪期）
	序号
	监测内容
	单位
	数量
	次数
	合计工作量

	一
	现场监测
	　
	　
	　
	　

	1
	顶板沉降
	点.次
	99
	8
	792

	2
	底板沉降
	点.次
	99
	8
	792

	3
	结构柱沉降
	点.次 
	66
	8
	528

	4
	侧墙倾斜
	点.次 
	22
	8
	176

	5
	净空收敛
	点.次 
	66
	8
	528

	6
	结构裂缝宽度
	处.次 
	20
	8
	160

	7
	施工缝 / 变形缝张开度
	处.次 
	20
	8
	160

	8
	结构错台
	处.次 
	20
	8
	160

	9
	净空高度变化
	点.次 
	66
	8
	528

	10
	地下水位变化
	点.次
	36
	8
	288

	11
	管线沉降
	点.次 
	50
	8
	400

	12
	建筑物沉降
	点.次 
	140
	8
	1120

	13
	建筑物倾斜
	处.次 
	34
	8
	272

	14
	建筑物裂缝宽度
	处.次 
	20
	8
	160

	15
	地表沉降
	点.次 
	114
	8
	912

	16
	建筑物沉降（中央路地下过街通道）
	点.次 
	50
	8
	400

	17
	接缝差异沉降（中央路地下过街通道）
	处.次 
	14
	8
	112


注：本表格仅供参考，具体基坑监测、沉降观测等所涵盖的范围、内容、监测点位布置、数量、频率及精度等要求，由监测单位按照相关图纸、规范要求提交监测方案，经各方批准后执行。本项目所有监测工作及相关费用均已包含在投标报价中，结算时不作调整。
为确保管线、周边地面建筑物、道路和其它设施的安全及正常使用，建设单位应委托具备相应能力的第三方对基坑工程实施现场监测，做到信息化施工。
九、报价要求：应包括完成本项目所需的一切费用【包含现场勘查、人工费、材料费、专家评审费（专家评审所需的交通、差旅、会议等一切费用）、报告编制费、利润、税金等一切费用】。
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]
第五章 合同主要条款
建设工程监测技术服务合同
项目名称：湖南路道路市政设施恢复工程既有地下空间结构影响专项监测
合同编号：



























签订日期：2026年 月
签约地点：南京市鼓楼区


[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]
委托人（委托人）：南京湖南路山西路地区管理委员会
受托人（受托人）：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就湖南路道路市政设施恢复工程既有地下空间结构影响专项监测有关事项达成一致意见，订立本协议书。
一、工程概况
1.工程名称：湖南路道路市政设施恢复工程既有地下空间结构影响专项监测；
2.工程地点：南京市鼓楼区；
3.工程规模：该项目西起中山北路，东至中央路，全长约1073米，规划红线宽32米，道路等级为城市次干路;
二、合同组成文件及解释顺序
下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
（1）合同实施期间双方签订的合同补充协议或修正文件；
（2）本合同书；
（3）成交通知书；
（4）委托人针对本工程建设管理制定的各项制度、规定和管理办法；
（5）招标文件及其附件(含补遗书、招标文件澄清、答疑会议纪要、工程量清单等);
(6)投标文件及其附件(含投标文件澄清等);(若投标文件承诺标准或条件高于招标文件的，按照投标文件);
（7）标准、规范及有关技术文件；
（8）施工图纸（施工图纸要求或标准高于招标文件或工程量清单要求的，按照施工方案）；
（9）组成合同的其他文件。
三、服务内容、方式、承包方式
3.1服务内容：
根据基坑支护规范、变形测量规范及监测方案要求，本监测工程范围包括：顶板沉降、底板沉降、结构柱沉降、侧墙偏移、净空收敛、结构裂缝宽度、施工缝 / 变形缝张开度、结构错台、净空高度变化、场地微振动、地下水位变化、管线沉降、建筑物沉降、建筑物倾斜、建筑物裂缝宽度、地表沉降、建筑物沉降（中央路地下过街通道）、接缝差异沉降（中央路地下过街通道）等，具体按方案要求进行监测及出具监测报告等。包括：
（1）本合同附件二（注：投标文件报价清单）、附件三所列的监测项目。
（2）委托人根据项目建设需要确定的其它监测项目。
（3）除以上工作外，还包括：
1）在进行监测任务的过程中与该工程相关的总承包施工单位、分包单位、监理单位、设计单位、造价咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。（该部分工作的费用已经包含在本合同价款中）
2）由于设计变更，需要变更监测方法时，若受托人资质范围不能覆盖所需的监测方法，由委托人将不具备相应资质部分的监测工作发包给具备相应资质的监测单位，此部分监测工作的费用在合同款项中扣除，受托人应无条件服从。
3）受托人需将工程监测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送，确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。
4）完工日期为2027年   月  日前，施工期监测周期约9个月，施工完成后，跟踪监测2年。
3.2 除3.1条约定外，服务范围还包括：与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测、观测工作的协调，申报监测、观测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测、观测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收；必须保证本项目竣工验收和在城建档案馆备案（如有需要）。
3.3承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包监测和观测满足质量监督部门验收要求、包安全、包文明施工的组织实施工作、资料整理和备案。符合国家和行业现行规定验收标准，确保监测项目及数量能满足建设行政主管部门的施工质量的验收和备案要求。
四、监测服务的依据和标准
4.1监测服务依据
本项目监测须满足国家和地方现行规范、法规、监测方案、招标文件、合同文件要求，其中包括但不限于以下规范与法规：
《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）
《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）
《工程测量标准》（GB 50026-2020）
《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）
《精密工程测量规范》GB/T15314-94
《深基坑工程的监测要求》
《岩土工程试验监测手册》
《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)
基坑周边构筑物、道路、地下管线等环境条件及使用状况；
本项目设计方案的相关规范及要求；
行政主管部门对管线及构筑物的具体要求。
4.2监测服务标准
工程监测标准参照现行有关规范及委托方提供的相关技术资料（设计方案等）中的有关条款进行。
如以上标准有关规定不统一的，以国家标准为准。如国家、省、市有关行政主管部门对以上标准重新颁布或修正的，以重新颁布或修正的标准为准。
五、合同价款及其计价 
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]5.1合同总价人民币（大写）   （小写¥    元）（含税6%）；除税合同价：人民币（大写）   （小写¥     元）；税金：人民币（大写）     （小写¥       元）。
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK57]     其中施工期监测合同总价人民币（大写）   （小写¥    元）（含税6%），跟踪期监测合同总价人民币（大写）   （小写¥    元）（含税6%）。
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK63]5.2本合同价款形式为固定单价，根监测点数按方案及规范要求布设，实际监测次数按实计量。
5.2.1固定单价价性质，单价包括但不限于为实施和完成本项目全部监测工作所需的材料费、劳务（含技术人员）费、编制观（监）测实验报告、试验观（监）测仪器设备使用费、机械进退场费、观（监）测所需的各项辅助工作费用、临时设施费、差旅交通费、就餐费、住宿费、交通费、措施费、管理费、利润、规费(按相关规定计取)、税金、保险费、编制观（监）测报告费、第三方监测费用（如需要）、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用，是为完成本项目观（监）测的所有服务费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险，是对完成设计方案及工程量清单约定项目技术服务的全部偿付，与观（监）测工作相关的其它辅助工作，其相关费用已包含在相应的观（监）测项目的报价中，不再另行计费。
5.2.2监测方案需经监理审核和委托人审批，并满足设计及相关政府主管部门的要求。方案一经委托人审批，不得变更，如有特殊原因必须变更的，需报委托人审批。
5.2.3工程项目实施期间和结算时，招标文件中未列出的项目而由监理和委托人现场签证确认的工程项目或原设计没有而由委托人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目。
新增项目，应维持投标时的报价水平，具体计算办法如下规定并依次计取：
（1）投标报价清单中有相同的项目单价套用相应的项目单价；
（2）投标报价清单中有相似的项目的单价采用经委托人认可的换算方式套用；
（3）投标报价清单中没有相同也没有相似项目的，计价原则依据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）等计费依据的规定下浮20%后再按投标下浮率（下浮率为中标人投标总报价相对于招标控制价的投标下浮率）确定。新增项目无相应收费依据的，采用市场价（报监理人、跟踪审计、委托人审核同意后的价格）并按投标下浮率（下浮率为中标人投标总报价相对于招标控制价的投标下浮率）结算。以上费用已包含了税费和为完成所有要求而可能产生的不可预见的费用。
新增项目的计费，在受托人的最终结算申请书中一并体现，过程之中不再另行支付。
5.2.4本合同最终结算价款以委托人审核确认的金额为准。
六、合同支付
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]6.1费用的支付：
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK65] 6.1.1 施工期监测：
（1） [bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82]每季度支付一次进度款，支付实际完成工作量费用的90%；
（2） 现场施工结束 , 乙方按要求提交相关监测成果报告，并提交施工期工作量统计及费用清单，甲方支付至施工期合同总价的100%。
6.1.2 跟踪期监测：
（1） 每季度支付一次进度款，支付实际完成工作量费用的90%；
（2） [bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]跟踪期结束后 ,乙方按要求提交相关监测成果报告，并提交跟踪期工作量统计及费用清单，甲方支付至施工期合同总价的100%。
 委托人需提供税务认可的合规的增值税专用发票，作为支付申请书的附件。
6.2如委托人发现受托人存在违约行为，可在发现当期的支付节点直接扣除受托人应支付的违约金或损失赔偿金。
七、服务期、履行地点和方式
7.1服务期： 
服务期从服务单位进场至所有监测、观测服务项目完成为止，确保监测、观测工作满足项目进度需求，具体开工日期以委托人通知为准。如需配合现场工期进度，服务期需按委托人要求。实际工期根据项目实际施工进度进行调整。服务期必须满足实际施工要求。
在本合同签订后，实际情况发生变化，或由于委托人、施工单位的原因使工作受到阻碍或延误，以致延长服务期，则受托人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人；经委托人审核同意后，服务期相应延长，但费用不作调整。
7.2履行地点： 项目现场 。
7.3第一次进场时间由委托人确定，并提前2天书面通知受托人。
7.4工程监测、观测工作根据委托人的安排，受托人应按其投标承诺及本合同约定，派出进行本合同约定项目监测、观测工作所需要的技术人员和投入有关设备。
八、成果报告文件的提交
8.1根据委托人要求提交相应的监测、观测成果报告，成果文件应在接到委托人要求后 2 天内提交，一式四份，提供的监测成果包括但不限于日报表及总结报告。报表应按时报送，报表中监测成果用表格和变化曲线或图形反映，以便于分析工程实际情况，达到信息化施工；项目竣工验收时，受托人根据委托人要求或监管部门要求，7天内提供监测技术工作总结报告（包括但不限于监测点布置图、监测总成果表、数值曲线图、监测分析报告），一式肆份。
8.2所有报告必须符合国家和地方现行的规范、标准。
8.3相关行政主管部门对监测结果提出异议时，受托人应无条件配合复检，由此产生的相关费用由受托人承担。
九、服务目标
9.1质量控制目标：符合国家、省、市有关监督抽检、监测标准、工程监测、观测技术规范。
9.2进度控制目标：监测、观测工作需满足施工实际进度要求。
十、守约保证
10.1委托人和受托人保证严格遵守本合同的各项规定，享有并承担本合同的各项权利和义务。受托人保证遵守委托人所制定的各项工程管理办法和规定。
10.2受托人承诺，不论发生任何事件，将完全遵守委托人颁发的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法；按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实做好各项工作；采取一切措施保证按合同文件约定完成本工程在质量、进度、安全、信息管理等各项目标，达到合同约定的各项标准。并保证不因此增加委托人的成本负担。
十一、双方权利与义务
11.1委托人权利
11.1.1委托人有权对受托人编制的本项目监测实施方案进行审核和批准。
11.1.2受托人监测人员不按合同履行工作职责的，委托人有权要求受托人更换人员，如受托人不更换或更换后的人员仍不按本合同履行监测职责，委托人有权单方面解除本合同并要求受托人承担相应的赔偿责任。
11.1.3本合同约定项目技术服务成果的知识产权归属委托人所有，非经委托人许可，受托人不得以任何方式复制、备份、转让和利用；否则，受托人应赔偿由此给委托人造成的一切损失。
11.1.4委托人委托监理人负责对受托人的现场监测作旁站式监督。
11.1.5变更、签证须取得委托人书面同意。
11.1.6委托人享有本合同项下受托人提交的监测报告的著作权。
11.2委托人的义务
11.2.1向受托人提供开展本项目工作所必须的设计文件、工程资料、技术资料等；
11.2.2 委托人应在收到受托人书面提交并要求做出决定事宜的相关文件之日起3个工作日内做出书面答复；
11.2.3委托人应协调受托人与现场各方关系，负责提供监测的场地；告知监理人、施工单位监测部位及位置并做好前期准备工作；
11.2.4选定监测部位。当已选定的监测点无法满足现场监测条件要求时，委托人应负责重新选择监测点；
11.2.5负责提供以下的现场工作条件：
1）平整道路；
2）提供电源、水源接驳点各一个供受托人使用（水电使用费及其他相关费用由受托人承担）；
11.2.6组织本项目监测方案的审批及成果文件的审查和验收；
11.2.7对于受托人提供的监测文字、方案、数据等资料以及属于受托人的测绘成果，委托人有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目；
11.2.8委托人应按本合同约定支付服务报酬；
11.2.9本合同或补充协议中约定应由委托人履行的其他义务。
11.3受托人的权利
11.3.1有权按照保质量、保工期和降低成本的原则，向委托人提供切实可行的监测实施方案。
11.3.2有权对涉及监测相关工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向委托人提出建议。
11.3.3有权按照本合同的约定进行监测，出具客观、准确、公正的成果报告，不受委托人干涉。
11.3.4有权按本合同约定获得服务报酬。
11.4受托人的义务
11.4.1受托人应在收到中标通知书之日起3日内向委托人提交本合同约定项目的监测实施方案，经并经委托人、设计、施工、监理和安全监督单位会审后，按审核确定的方案实施，并按照有关规定送质量监督部门备案，委托人以此具体考核受托人的检（监）测工作。如委托人要求受托人对监测实施方案等进行合理修改调整，受托人必须在收到委托人修改调整意见之日起2日内，按委托人要求完成修改调整并报委托人审核。
11.4.2受托人必须在委托人发出进场通知之日起24小时内，按委托人具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的义务。受托人必须按照其投标文件和监测实施方案的承诺，足额、按时派出工作人员和投入设备。当委托人的现场配合条件不能满足技术服务要求时，受托人可向委托人提出推迟进场申请，经委托人书面同意后方可推迟进场。
11.4.3受托人应自行完成本合同约定项目的监测技术服务工作，不得转包和分包。
11.4.4受托人应科学、严谨地工作，按时提交各阶段的监测报告并对报告中数据的真实性、可靠性负责。
11.4.5监测过程中，发现施工单位违反有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准的行为，应及时向委托人报告。
11.4.6受托人协调委托人、施工单位、监理单位以及设计单位的工作关系并组织本项目的监测工作，按照其投标文件和监测实施方案的承诺必要时安排工作人员常驻现场。
11.4.7受托人应自行解决现场项目组的办公和生活用房、设施、配套水电，以及交通、通讯费等，由此发生的费用已包含在投标报价中。
11.4.8受托人应当配合工程设计和施工的需要提供相应的监测服务，并应按委托人要求，采取有效措施及时提供中间资料，以满足施工进度的需要。
11.4.9监测过程中，如因场地条件、设计方案的变更，需增减监测工程量或改变监测手段的，受托人均应及时向委托人报告，并在委托人书面批准后方可实施。
11.4.10对于委托人书面提交并要求作出决定的事宜，受托人应在收到之日起2个工作日内作出书面答复；对影响施工现场进度的事项应在24小时内作出具有明确处理意见的书面答复。
11.4.11按时进行现场试验取样、提交监测报告，负责资料、报告的打印、复印、装订、装箱等工作。
11.4.12向委托人提供非驻场式的技术咨询、支持服务，包括参加本项目相关会议、安排技术人员到现场解决相关问题。
11.4.13应随时接受委托人、监理单位及质量安全监督部门的监督，为确保监测结果的正确，任何人不得干预监测结果。
11.4.14受托人必须按照投标文件的承诺建立现场管理机构。项目负责人及现场管理机构主要部门负责人见合同附件《本项目机构人员一览表》。保证监测人员具备监测资格，保证持有的监测资质满足地方管理要求。
11.4.15提供仪器设备，负责仪器设备安装及场内中转、进退场。保证计量器具在计量检定有效周期内。
11.4.16保证监测工作的客观、独立、公正，不得与施工单位串通，将监测不合格的工程出具合格监测报告或修改监测结论，损害委托人的利益，否则应按照本合同条款第十二条的有关约定承担违约责任。
11.4.17 对监测过程中发现存在的质量问题，提出具体的处理意见和建议。
11.4.18受托人须为其在本项目上的工作人员购买意外险，确保受托人工作人员在工作时间区域内如遭受意外伤害由商业保险进行理赔，不涉及至委托人；除此以外，受托人还应办理其认为必要的各种保险；同时应当为其全部驻场人员购买人身意外的相关险种。如未按相关规定购买保险，造成的所有责任由受托人承担，委托人不承担与此相关的任何费用及责任。
11.4.19受托人应依据委托人指令和相应的方案对本工程进行检测或监测工作，在检测或者监测过程中发现检测结果不合格或者监测数据异常时必须第一时间通知委托人项目负责人。同时要求受托人立即向委托人公司联络人进行不合格检测项和监测异常情况报备，便于委托人及时开展相关检查和督促整改工作。
不合格检测项或检测数据异常委托人公司联络人:                 。
十二、违约责任
12.1委托人违约
在合同履行过程中发生下列情形，属于委托人违约：
（1）因委托人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（2）因委托人违反合同约定造成受托人暂停服务的；
（3）委托人明确表示不履行合同义务的；
委托人发生上述的违约情况时，受托人可向委托人发出通知，要求委托人人采取有效措施纠正违约行为。委托人收到受托人通知后28天内仍不纠正违约行为的，受托人有权暂停相应服务，并通知监理人。
委托人应承担因其违约给受托人增加的费用和（或）延误的工期，并支付受托人合理的利润。
12.2受托人违约
12.2.1工期延误方面的违约责任
（1）受托人违反本合同约定延期开工的，每延迟开工1天，应向委托人支付本合同项下监测费用1%的违约金；延迟开工超过10天的，委托人有权解除合同，将本项目另行发包，并不免除受托人的违约赔偿责任。
（2）受托人未能按合同规定的日期提交监测成果，应当向委托人偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同费用的1%计算；延迟超过10天的，委托人有权解除合同，将本项目另行发包，并不免除受托人的违约赔偿责任。
12.2.2监测成果方面的违约责任
受托人观测数据超过规范允许的误差，不能准确、全面地反映建筑物的变形特征， 不符合有关技术要求，受托人应无条件重新观测直至符合委托人要求和相关规范标准。若乙方三次观测均不能符合委托人要求和相关规范标准，受托人应承担严重违约责任一次。给委托人造成损失的还应赔偿委托人的全部损失，包括但不限于因受托人的原因导致观测成果误导了委托人采取相应措施使工程费用增加发的增加费用、律师费、调查费等所有费用。
12.2.3安全方面的违约责任
由于受托人的工作不及时或测量资料不准确或分析、突发超限变形事故未能及时通知委托人、报告不及时而导致事故发生，给委托人造成损失的，除赔偿委托人损失外，受托人应承担严重违约责任一次。同时，委托人将视情况严重程度，将情况通报建设主管部门，取消其在委托人管理项目中进行投标的资格。情节严重的，依法追究法律责任。
12.2.4分包、转包方面的违约责任
受托人擅自分包或者转包项目的，委托人有权单方部分解除合同或全部解除合同并要求受托人赔偿有关损失。
12.2.5如受托人提交的技术成果报告不能满足国家和地方现行的规范、标准、合同约定及本合同项下工程建设需要的，受托人应自负费用继续完善，直到满足委托人需要时为止，并承担因此给委托人造成的损失。
12.2.6发现受托人人员与施工单位串通，对不合格工程出具合格监测报告或结论，委托人有权解除合同，受托人应承担因此给委托人造成的损失。
12.2.7其他违约责任
（1）受托人投入的人员与本合同附件一规定不符或未经委托人同意擅自更换的，每更换一次项目负责人或技术负责人，委托人有权扣减10%的监测费用作为人员违约金。
因特殊情况需要，受托人确需更换项目负责人（技术负责人）或监测项目主要人员的，受托人应至少提前7天以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向委托人提出申请，经委托人书面同意后方可更换。
受托人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
（2）受托人的项目负责人（技术负责人）必须参加监理单位或委托人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得委托人批准外，每缺席1人次，受托人须承担一般违约责任1次。
（3）现场项目组人员必须在委托人发出进场通知之日起24小时内全部到位，并接受委托人代表的查验。在委托人发出进场通知24小时后，上述人员仍未全部到位的，受托人承担严重违约责任1次。
（4）受托人违反本项目合同其他约定的，每发现一例，受托人必须按照委托人的指令积极采取措施限期改正，并承担一般违约责任一次；受托人未在委托人限定期限内改正的，应承担严重违约责任一次，情况严重的，委托人可以部分或全部解除合同。
（5）对于委托人提供的方案、技术资料以及属于委托人的测量成果，受托人有义务保密，不得向第三方转让。否则，委托人有权对因此造成的损失追究责任。
（6）受托人未按本合同约定或法律规定单方面解除本合同，或受托人不履行本合同约定的义务，由受托人按合同价款的20%向委托人支付违约金。
12.3受托人承担违约责任形式包括但不限于：
12.3.1采取补救措施限期改正。受托人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，必须在委托人限定的时间内履行义务，否则应承担一次一般违约责任。
12.3.2一般违约责任。受托人被委托人要求按本合同约定承担一般违约责任时，必须向委托人交纳本合同项下监测费用百分之一/次的违约金，但不得低于2000元。
12.3.3严重违约责任。受托人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向委托人交纳本合同项下监测费用百分之二/次的违约金，但不得低于10000元。
12.3.4赔偿损失。因受托人原因造成委托人经济损失的，受托人除承担违约责任外，还应赔偿违约金与委托人实际损失之间的差额。实际损失包括但不限于委托人采取相应措施而发生的工程费用、律师费、诉讼费、调查费等所有费用。
12.3.5解除合同。当受托人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，委托人有权向受托人发出书面解除合同的通知，该通知在送达受托人时即生效。受托人应在该通知生效之日起五天内向委托人支付本合同项下监测费用20%的违约金，违约金不足以弥补委托人全部损失的，受托人还应按照12.3.4的约定予以赔偿。同时，受托人必须在通知生效之日起三天内停止全部工作，通知生效之日起五天内配合委托人完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。受托人应保证所移交的资料齐全完整且满足委托人要求，受托人未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，引致委托人工期延误和其它方面的损失，委托人有权要求受托人赔偿。
12.4本合同解除后，受托人已经完成的且经委托人认可接收的监测成果在双方进行结算后，成果全部归委托人所有。
12.5因同一违约情形，被追究一般违约责任三次以上的，从第四次开始，对该违约行为每次均追究严重违约责任。出现严重违约责任二次以上的，从第四次开始委托人有权向有关机关进行通报批评。
12.6在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除受托人按合同约定履行义务，受托人不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行；否则，委托人有权终止合同，并要求受托人赔偿由此导致的委托人的实际损失。
12.7受托人违约需向委托人支付违约金、赔偿金时，委托人书面通知受托人交纳，受托人必须在委托人规定的时间内支付；否则，委托人有权在应付合同价款中予以扣除。
12.8其他违约责任由甲、乙双方在合同专用条款中约定。
十三、双方代表及监理单位
委托人代表：               联系电话： 
受托人代表：     联系电话：  
监理单位： 
监理工程师代表： 
联系电话： 
十四、通知
本合同所需或所确定的所有通知、要求或其他通讯应以书面形式，通过亲自派送、邮政快递方式、传真方式、电子邮箱按下列的传真号码或地址传送。任何通知、要求或通讯若以传真方式或电子邮件传送，将视为立即送达，若以邮寄方式传送，到达对方时送达，如因一方拒收或其他原因导致无法送达，在寄出的七天后视为送达。一方若需变更通讯地址，应当及时通知对方。因接受方或其签收人原因导致接受方没有收到送达文件的，视为已送达。各方指定最初传真号码、联系电话、电子邮箱及地址如下：
委托方：南京湖南路山西路地区管理委员会
通讯地址： 
电子邮箱： 
联系电话：
传真号码： 
收件人： 
受托方：
通讯地址：
电子邮箱：
联系电话：
传真号码：
收件人：
十五、争议解决
本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，协商调解不成时,任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提出起诉。
十六、合同的生效
本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。全部成果交接完毕和监测费用结算支付完成后，本合同终止。
十七、合同的文本
本合同一式陆份，委托人执肆份，受托人执贰份，均具有同等法律效力。
十八、附件
附件一：人员一览表
附件二：价格明细表
附件三：监测、观测技术资料
附件四：廉政协议书
附件五：拟投入本项目主要监测及监测设备一览表
附件六：安全文件协议

	委 托 人：（公章）
	受 托 人：（公章）

	法定代表人：（签字或盖章）
	法定代表人：（签字或盖章）

	住 所： 
	住 所：

	统一社会信用代码： 
	统一社会信用代码：

	电    话： 
	电    话：

	开户银行： 
	开户银行： 

	账    号： 
	账    号：

	日    期：2026年 月 日
	日    期：2026年 月  日




附件一：人员一览表
附件二：价格明细表
附件三：监测、观测技术资料
附件四：廉政责任书
廉政协议书
甲    方：南京湖南路山西路地区管理委员会
乙    方：
甲方和乙方在下文中单独称为“一方”，合称为“双方”。
甲乙双方为遵守法律法规和廉政合规要求，维护双方合法权益，本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下条款，以兹共同遵照执行：
第一条 双方陈述并保证将严格遵守适用的法律法规和廉政合规要求，在与对方履行合作业务期间，双方保证不曾实施也不会实施直接或间接的贪污腐败（贿赂）、弄虚作假、威胁强迫或串通舞弊等行为（下称“不当行为”），并以此不正当影响他人（指任何单位或个人，包括双方员工）或谋取任何利益（包括但不限于获得或维持业务、任何潜在商业优势等）。前述“不当行为”，包括但不限于以下表现方式：
一、向他人提供、给予、允诺、索要，或接受他人提供、给予或允诺的不当好处或利益输出的，包括但不限于贵重礼品礼金、有价证券、支付凭证、好处费，过度的招待、休闲、娱乐、旅游、回扣或投资机会；
二、以虚构事实或隐瞒真相等方式弄虚作假，误导或试图误导他人的；
三、授意、指使、强令或胁迫他人实施违法乱纪或不当行为的；
四、与他人等恶意串通，不当影响他人或谋取利益的。
第二条双方应及时向对方举报发现的潜在违法违规行为、与双方的合作业务相关或是违反廉政合规要求的不当行为。双方对任何被调查的不当行为或其他违规行为，可以要求对方作出说明，可以审阅对方与此工作相关的文件并保留进行独立调查的权利。
第三条双方应保留其与本交易相关的合作方的记录，包括名称、协议和付款等信息。
第四条 任何一方均应保证、保护另一方不因该方所实施的行为而遭受任何索赔、责任、罚金、罚款、损失或损害。
第五条 如一方违反本协议的，另一方有权向其主张违约责任，包括但不限于限期改正、消除影响、损害赔偿、合同解除等方式。
第六条有关本协议或由本协议所产生的一切争议, 双方均应通过友好协商的方法解决。如果该项争议在一方提出友好协商之后三十日内未能得以解决，任何一方均可将争议诉至人民法院。
第七条本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
第八条 本协议经双方签署即生效，□有效期与双方合作期限一致，并适用于双方合作期限内签署的所有合同及所有业务。R有效期与双方签署的相关业务协议期限一致。
第九条 对本协议的任何变更、补充，需经甲乙双方书面同意方可生效。

	甲    方：（公章）
	乙    方：（公章）

	法定代表人：（签字或盖章）
	法定代表人：（签字或盖章）

	日    期：年  月  日
	日    期：年  月  日



附件五：拟投入本项目主要监测及监测设备一览表


附件六：安全协议书
安全协议书
甲方（全称）：江苏省公共工程建设中心有限公司
乙方（全称）：
为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。
一、目标和任务
统筹项目建设和安全，聚焦“查大问题、除大隐患、防大事故”，持续排查整治安全隐患，健全安全责任体系，夯实安全生产工作基础，杜绝重特大事故，遏制较大事故，集中整治突出问题隐患，全力压减一般事故。
二、甲方权利义务
（一）	严格遵守国家有关安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策，依法履行本建设工程建设单位安全生产主体责任。
（二）甲方有权审查乙方施工资质及安全生产信誉度。
（三）甲方有权对乙方进行不定期的安全生产监督检查，包括委托第三方单位对乙方进行安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求乙方限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，甲方有权责令乙方暂停施工并限期整改到位，停工损失及工期延误由乙方承担。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，甲方有权单方面终止与乙方的工程合同，一切责任均由乙方承担。
（四）甲方有义务对乙方进行安全生产职责告知。
三、乙方权利义务
（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及甲方各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。
（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。
（三）加强施工现场职业健康管理（包括职业健康体检管理、职业病危害防治、宣传教育培训、职业危害防护设施、从业人员职业健康监护档案等），预防、控制、消除职业病危害，控制作业环境的职业危害因素，保护从业人员身体健康。
（四）健全并落实施工现场事故隐患排查治理制度，排查检测、监测工作存在的安全隐患和安全管理中的微弱环节，采取针对性措施, 消除施工安全事故隐患。
（五）乙方参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。检测现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
（六）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（七）所有检测设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的设备和劳动保护用品严禁使用。
（八）检测中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标记牌。
（九）乙方负责检测的项目及设施在检测期间发生对第三方或甲方的人身财产损害的，由乙方承担一切赔偿责任。
（十）乙方须建立安全管理台帐，接受甲方及上级有关部门检查。
（十一）做好安全生产法律法规规定的其他工作。
四、违约责任
对本协议所确定安全职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。乙方原因造成的安全事故给甲方名誉造成损失的，甲方将追究乙方的责任。
五、法律效力
本协议书作为附件，与《建设工程检测技术服务合同》或《建设工程监测技术服务合同》同时签署，且具有同等法律效力。
对本协议所确定安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。
六、本协议有效期为双方签署之日起至该检测或监测项目全部结算完毕时止。
八、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

	甲    方：（公章）
	乙    方：（公章）

	法定代表人：（签字或盖章）
	法定代表人：（签字或盖章）

	日    期：年  月  日
	日    期：年  月  日
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[bookmark: _Toc534273675][bookmark: _Toc504573082][bookmark: _Toc534273798][bookmark: _Toc10404] 第六章  磋商响应文件格式及附件







湖南路道路市政设施恢复工程既有地下空间结构影响专项监测项目


竞争性磋商响应文件









供应商：（加盖电子公章）
年 月 日

[bookmark: _Toc490133028][bookmark: _Toc534273677][bookmark: _Toc504044380][bookmark: _Toc504056868][bookmark: _Toc504573083][bookmark: _Toc534273800]
附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。
3、本项目工期为：满足磋商文件要求。
4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。
5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。
6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
8、我方正式开户银行和账号为：
开户银行：                       
账    号：                       
供应商名称（加盖电子公章）：                 
日    期：       年    月    日
[bookmark: _Toc490133029][bookmark: _Toc534273801][bookmark: _Toc504573084][bookmark: _Toc534273678][bookmark: _Toc504056869][bookmark: _Toc504044381]
附件二、法定代表人授权书格式

 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：

[bookmark: _Toc490133030][bookmark: _Toc504573085][bookmark: _Toc534273802][bookmark: _Toc504056870][bookmark: _Toc504044382][bookmark: _Toc534273679]
附件三、报价表

报价一览表
               
项目名称：                                         项目编号：
	响应总价
	小写：人民币   万元                         

大写：人民币   万元               

	服务时间
	满足磋商文件要求。

	项目负责人
	

	是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否）

	备注
	




供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日

说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。



附表——分项报价表格式

[bookmark: _Toc504044384][bookmark: _Toc534273805][bookmark: _Toc534273682][bookmark: _Toc504573087][bookmark: _Toc534273681][bookmark: _Toc504056872][bookmark: _Toc534273804][bookmark: _Toc490133032]一、湖南路道路市政设施恢复工程地下商业街及周边建筑物监测（施工期）
	序号
	监测内容
	单位
	数量
	单价（元）
	次数
	合价（元）

	一
	材料费加埋设费
	
	　
	　
	　
	

	1
	顶板沉降
	点
	99
	
	1
	

	2
	底板沉降
	点
	99
	
	1
	

	3
	结构柱沉降
	点
	66
	
	1
	

	4
	侧墙偏移
	点
	22
	
	1
	

	5
	净空收敛
	点
	66
	
	1
	

	6
	结构裂缝宽度
	处
	20
	
	1
	

	7
	施工缝 / 变形缝张开度
	处
	20
	
	1
	

	8
	结构错台
	处
	20
	
	1
	

	9
	净空高度变化
	点
	66
	
	1
	

	10
	场地微振动
	面
	20
	
	1
	

	11
	地下水位变化
	点
	36
	
	1
	

	12
	管线沉降
	点
	50
	
	1
	

	13
	建筑物沉降
	点
	140
	
	1
	

	14
	建筑物倾斜
	处
	34
	
	1
	

	15
	建筑物裂缝宽度
	处
	20
	
	1
	

	16
	地表沉降
	点
	114
	
	1
	

	17
	建筑物沉降（中央路地下过街通道）
	点
	50
	
	1
	

	18
	接缝差异沉降（中央路地下过街通道）
	处
	14
	
	1
	

	二
	现场监测费
	单位
	　
	　
	　
	

	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: _Hlk232065701][bookmark: OLE_LINK22]1
	顶板沉降
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]点.次
	99
	
	132
	

	2
	底板沉降
	点.次
	99
	
	132
	

	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: _Hlk232065582][bookmark: OLE_LINK20]3
	结构柱沉降
	点.次 
	66
	
	132
	

	4
	侧墙倾斜
	点.次 
	22
	
	38
	

	5
	净空收敛
	点.次 
	66
	
	38
	

	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: _Hlk232065728]6
	结构裂缝宽度
	处.次 
	20
	
	132
	

	7
	施工缝 / 变形缝张开度
	处.次 
	20
	
	132
	

	8
	结构错台
	处.次 
	20
	
	132
	

	9
	净空高度变化
	点.次 
	66
	
	38
	

	10
	场地微振动
	面.次 
	20
	
	2
	

	11
	地下水位变化
	点.次 
	36
	
	132
	

	[bookmark: _Hlk232065756][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]12
	管线沉降
	点.次 
	50
	
	132
	

	13
	建筑物沉降
	点.次 
	140
	
	132
	

	14
	建筑物倾斜
	处.次 
	34
	
	38
	

	15
	建筑物裂缝宽度
	处.次 
	20
	
	132
	

	16
	地表沉降
	点.次 
	114
	
	132
	

	17
	建筑物沉降（中央路地下过街通道）
	点.次 
	50
	
	132
	

	18
	接缝差异沉降（中央路地下过街通道）
	点.次 
	14
	
	132
	

	三
	税金（6%）
	　
	0.06
	
	　
	

	四
	总计
	　
	　
	　
	　
	



二、湖南路道路市政设施恢复工程地下商业街及周边建筑物监测（跟踪期）
	序号
	监测内容
	单位　
	数量
	单价（元）
	次数
	合价（元）

	一
	现场监测费
	
	　
	　
	　
	

	1
	顶板沉降
	点.次
	99
	
	8
	

	2
	底板沉降
	点.次
	99
	
	8
	

	3
	结构柱沉降
	点.次 
	66
	
	8
	

	4
	侧墙倾斜
	点.次 
	22
	
	8
	

	5
	净空收敛
	点.次 
	66
	
	8
	

	6
	结构裂缝宽度
	处.次 
	20
	
	8
	

	7
	施工缝 / 变形缝张开度
	处.次 
	20
	
	8
	

	8
	结构错台
	处.次 
	20
	
	8
	

	9
	净空高度变化
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]点.次 
	66
	
	8
	

	10
	地下水位变化
	点.次
	36
	
	8
	

	11
	管线沉降
	点.次 
	50
	
	8
	

	12
	建筑物沉降
	点.次 
	140
	
	8
	

	13
	建筑物倾斜
	处.次 
	34
	
	8
	

	14
	建筑物裂缝宽度
	处.次 
	20
	
	8
	

	15
	地表沉降
	点.次 
	114
	
	8
	

	16
	建筑物沉降（中央路地下过街通道）
	点.次 
	50
	
	8
	

	17
	接缝差异沉降（中央路地下过街通道）
	点.次 
	14
	
	8
	

	三
	税金（6%）
	　
	0.06
	　
	　
	

	四
	总计
	　
	　
	　
	　
	


特别说明：
（1）本表格所列工作量仅供参考，具体基坑监测、沉降观测等所涵盖的范围、内容、监测点位布置、数量、频率、精度及时间等要求，由供应商按照相关方案、规范要求提交监测方案，经各方批准后执行。
（2）供应商依据磋商文件及方案，结合自身情况自行报价，所报价格被视为供应商完成合同约定范围内所有内容的费用。结算时依据合同约定进行结算。




供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日

附件四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	条款内容
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日





[bookmark: _Toc504573088][bookmark: _Toc504044385][bookmark: _Toc504056873][bookmark: _Toc490133033][bookmark: _Toc490133034][bookmark: _Toc504056874][bookmark: _Toc504573089][bookmark: _Toc534273806][bookmark: _Toc504044386][bookmark: _Toc534273683]
附件五、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日
       
 



附件六、 类似业绩情况表

类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	合同签订时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日
 
[bookmark: _Toc504044388][bookmark: _Toc534273685][bookmark: _Toc504056876][bookmark: _Toc534273808][bookmark: _Toc504573091][bookmark: _Toc490133036]附件七、 资格证明文件
附件八、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：
 我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）



供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日
附件九、企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承接企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承接企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；	
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日


[bookmark: _Toc504056877][bookmark: _Toc534273686][bookmark: _Toc8704][bookmark: _Toc490133037][bookmark: _Toc504573092][bookmark: _Toc504044389][bookmark: _Toc534273809]
附件十、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）
























附件十一、其他
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