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第一章  投标邀请函
	[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002]项目概况
昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目一期JSZC-320583-SZGZ-G2026-0046招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026年08月21日13:30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2026-0046；
2.项目名称：昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目一期；
3.预算金额：人民币柒佰零壹万元整（¥7010000.00）；
4.最高限价（如有）：无；
5.采购需求：昆山市城市污水收集处理设施改造工程包括玉山片区及汉浦塘省考断面周边同心圩、睦和圩管网测绘及检测，详见第四章采购需求。采购包划分如下：
	采购包
	区域
	公里数
	预算

	采购包1
	玉山片区、同心圩
	测绘102公里、检测116公里
	275万元

	采购包2
	睦和圩
	测绘145公里、检测178公里
	426万元


本项目兼投不兼中（允许投标人同时参与多个采购包的投标，但仅可在1个采购包中中标）。评标顺序按照采购包1、采购包2进行。已获得前序采购包第一中标候选人资格的供应商，不再计入后续采购包的实质性响应供应商数量，且不参与后续采购包的评审。各采购包通过资格性审查和符合性审查的供应商均不得少于三家，如不足三家，该采购包作废标处理。
6.合同履行期限：项目拟于2026年11月底前通过采购单位组织的验收，并提交全部成果；
7.本项目（是/否）接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359004]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1专门面向小微企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
采购包2专门面向中小微企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
[bookmark: _Toc35393792]（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2.具有有效期内的乙级及以上测绘资质（专业范围须包含“工程测量”及“地理信息系统工程”）
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359005]1.获取招标文件时间：自招标公告发布之日起5个工作日；
2.获取招标文件方式：苏采云系统；
3.招标文件售价：0元。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间（开标时间）：2026年08月21日13:30（北京时间）；
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）；
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc28359085]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796]本项目采用电子化招投标模式，供应商须网上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（登录“苏采云”系统后自行下载）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《“苏采云”系统供应商操作手册》（登录“苏采云”系统后自行下载）进行操作。
5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。
6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。
7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人：昆山市水务局
地址：昆山市夏东街669号
联系人：张先生                  联系电话：0512-55250850
2.招标代理机构名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司
地址：昆山市萧林路189号新港湾光大广场401、501室
联系人：迟富伟、常辉芳          联系电话：0512-57172999
[bookmark: _Toc166318699][bookmark: _Toc134091566]
第二章  投标人须知
1、 说明和释义
1、 说明
1.1 本招标文件仅适用于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织的招标活动。
1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3 本招标文件的解释权属于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。
2、 词语释义
2.1 招标人：具体组织实施招标活动的法人。
2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。
2.9 天：日历日。
2.10 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
2.12 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
3、 政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容（非专门面向中小企业采购的）。
3.2 ★残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件）。
2、 投标人
4、 合格投标人的范围
4.1 详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。
5、 投标委托
5.1 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。
6、 投标费用 
6.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
7、 联合投标
7.1 详见采购公告
3、 招标文件的说明
8、 招标文件
8.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
8.2 .投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
8.3 .招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。
8.4 .投标人根据招标文件内容自行勘查现场，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。
9、 招标文件的澄清
9.1 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应向招标代理人提出。
10、 招标文件的修改
10.1 在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。
10.2 招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
10.3 为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
10.4 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
11、 质疑
11.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。
11.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上下载招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或下载招标文件设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
11.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。
11.4 上述应知其权益受到损害之日是指：
11.4.1 对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；
11.4.2 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
11.4.3 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
11.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：
11.5.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
11.5.2 质疑项目的名称、编号；
11.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
11.5.4 事实依据；
11.5.5 必要的法律依据；
11.5.6 提出质疑的日期。
11.6 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
11.7 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。
11.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
11.9 供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件，并打印、保留“网上报名确认单”，质疑时与质疑函一并提交。供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
4、 投标文件说明
12、 投标文件计量单位和使用文字
12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
12.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。
13、 电子投标文件的组成和顺序
13.1 基本目录：
13.1.1 封面；
13.1.2 开标一览表（格式见第三章）；
13.1.3 分项报价（格式见第三章）；
13.2 资格条件：
13.2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
[bookmark: _Hlk166688923]具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函或提供相应证明材料）；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函或提供相应证明材料）；
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函或提供相应证明材料）；
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函或提供相应证明材料）。
13.2.2 本项目专门面向中小企业采购（其中，采购包1专门面向小微企业采购），投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
13.2.3 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供“信用中国-专项查询”对应查询截图或信用报告)。
13.3 符合性条件
13.3.1 偏离表（格式见第三章）；
13.3.2 投标承诺函、投标人情况表、法定代表人授权委托书（如有）、其他（如有）（格式见第三章）；
13.3.3 基本人员配置要求（符合性审查文件中提供有效证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月社保的证明，否则为无效投标）；
13.3.4 基本设备配置要求（符合性审查文件中自有的提供设备购置发票扫描件，否则为无效投标）。
13.4 综合评审评分项：
13.4.1 评审所需的相关证明材料（技术方案、人员配置、业绩等）。
13.5 价格折扣文件格式：
13.5.1 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）或残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；
13.5.2 提供关于符合本国产品标准的声明函（如有）（格式见第三章）；
以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；
14、 投标文件编制说明
14.1 电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
14.2 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
15、 对本次投标的详细说明的编制
15.1 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。
16、 投标报价
16.1 投标报价，包括但不限于本项目服务过程的劳务、食宿、差旅、资料汇编、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
16.2 投标人应按《投标报价表》中的整个投标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。
16.3 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分采购包投标的，但各采购包应分别计算填写单价和总价。
16.4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。
16.5 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。
16.6 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
16.7 最低报价不能作为中标的保证。
17、 投标有效期
17.1 本项目投标有效期从提交投标文件的截止之日起算后90天。投标有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。
5、 投标文件的提交
18、 投标文件：
18.1 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
19、 投标截止时间
19.1 电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交，以系统内上传后显示的上传文件确认单为准。
19.2 招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.3 在投标截止时间以后上传的投标文件，招标人拒绝接收。
20、 投标文件的修改和撤回
20.1 [bookmark: _Hlk197950425]投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过苏采云系统进行提交。开标前，投标人可以撤回投标。
20.2 在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件。
6、 开标和评标
21、 开标
21.1 招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持。
21.2 本项目为不见面开标项目，投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，均应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。
21.3 在开标时，有下列情况之一者将视为无效：
21.3.1 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
22、 资格审查、信用查询
22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查,未通过资格审查的视为无效投标。
22.2 投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。
22.3 投标人须在投标文件中提供通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)渠道查询企业信用记录的网页截图或信用报告（查询时间不可早于招标公告发布日期）；（如被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”、“严重违法失信行为记录名单”及其他存在失信信息的投标人，不得参加本次采购活动）。
23、 评标委员会或评标小组
23.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。
23.2 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
23.2.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。
23.2.2 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。
23.2.3 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。
23.2.4 向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3 评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
23.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。
23.3.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。
23.3.4 参与评标报告的起草。
23.3.5 配合财政部门的投诉处理工作。
23.3.6 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。
23.4 评标内容的保密
23.4.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
23.4.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
23.4.3 在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。
23.4.4 评标委员会不向落标人解释原因。
24、 对投标人及投标文件的审核
24.1 采购人或者招标代理人资格证明文件要求进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；
24.2 对价格的计算错误按下述原则修正：
24.2.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
24.2.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
24.2.3 投标人不同意以上修正，则其投标为无效投标。
24.3 与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。
24.4 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。
24.5 下列投标文件为无效投标：
24.5.1 与招标文件有重大偏离。
24.5.2 投标人的报价是选择性的。
24.5.3 投标报价超过预算的。
24.5.4 不具备招标文件中规定的资格要求。
24.5.5 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
24.5.6 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
24.5.7 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。
24.5.8 不同供应商的投标文件异常一致。
24.5.9 不同供应商的投标文件相互混装。
24.5.10 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。
24.5.11 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。
24.5.12 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。
24.5.13 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
24.5.14 特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；
24.5.15 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
24.5.16 评标委员会认定的其它为无效投标的事项。
25、 投标的澄清
25.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26、 废标
26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
26.1.1 进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各采购包评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该采购包的得标权）的供应商少于3家的；
26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；
26.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
26.2 废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人。
27、 投标文件的评价和比较
27.1 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
27.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。
7、 授予合同
28、 中标单位的确认
28.1 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。
28.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
29、 合同授予标准
29.1 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
30、 中标通知书
30.1 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。
30.2 中标通知书将成为合同的组成部分。
31、 合同的签订
31.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
31.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
31.3 中标单位应按中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。
8、 诚实信用
32、 诚实信用
32.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
32.2 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
32.3 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
32.4 供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。
9、 其他事项
33、 代理服务费
33.1 中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。本项目采购预算中包含代理服务费，供应商（投标人）报价应当包含代理服务费，请供应商（投标人）报价时充分考虑这一因素。
33.2 本项目代理服务费按定值收取，采购包1代理服务费1.9万元，采购包2代理服务费2.9万元。
33.3 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，我单位保留诉讼的权利。
34、 监督
34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
35、 未尽事宜
35.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。


[bookmark: _Toc166318700][bookmark: _Toc134091567][bookmark: gpcItem_SubmitDocStruct]第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


[bookmark: _Ref367264170][bookmark: _Toc134091568][bookmark: _Toc166318701][bookmark: _Ref504661219][bookmark: _Ref367264171][bookmark: _Toc134091569]格式1、（投标人）法定代表人授权委托书

昆山市水务局：
[bookmark: _Hlk134084672]本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织实施的昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目一期（JSZC-320583-SZGZ-G2026-0046）的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人无转委托权。特此委托。
    
投标人：（单位盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：   年   月  日

[bookmark: _Ref170746161][bookmark: _Toc166318702]
格式2、投标承诺函

昆山市水务局：
经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目一期（JSZC-320583-SZGZ-G2026-0046）的投标活动，并做出如下承诺：
1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；
2.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容。 
3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；
7.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。
8.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；
9.我方同意按招标文件中的规定，投标有效期为自提交投标文件的截止之日起算后90天；
10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。
11.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；
（2）中标后不依法与采购人签订合同；
（3）在投标文件中提供虚假材料；
（4）恶意串通；
（5）其他违法违规情形。
12.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。
13.我方同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

                         
投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月  日

[bookmark: _Toc134091570][bookmark: _Toc166318703][bookmark: _Ref504661263]
格式3、投标人情况表

单位名称（公章）：                       
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地办事处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	单位从业人员数量
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	7
	主营范围
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________

	8
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	9
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	10
	其他需要说明的情况





[bookmark: _Ref62217903][bookmark: _Toc134091571][bookmark: _Toc166318704]格式4、中小企业声明函（若为中小企业）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加昆山市水务局的昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目一期采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目一期，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：         
日期：                         

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
2.本次采购项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。
3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，如本项目专门面向中小企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。


附件
关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。


[bookmark: _Toc108612932][bookmark: _Ref129774809][bookmark: _Toc134091572][bookmark: _Toc166318705]格式5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）
日期：        年     月     日




[bookmark: _Toc134091573][bookmark: _Toc166318706][bookmark: _Ref62217910]格式6、开标一览表
注：开标一览表以苏采云系统为准。

开标一览表（优惠率）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2026-0046
分包号：采购包1
	项目名称
	投标优惠率

	昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目一期
	小写：     %


日期： 年   月   日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
[bookmark: _Toc166318707][bookmark: _Ref416435053][bookmark: _Ref504661243][bookmark: _Ref445902474][bookmark: _Toc134091574][bookmark: _Ref62218800]
格式7、分项报价
[bookmark: _Ref504661274]
本项目无需填报分项报价表


投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月  日

     

[bookmark: _中小企业声明函][bookmark: _Toc134091575][bookmark: _Ref22898688][bookmark: _Ref62217947][bookmark: _Ref343881462][bookmark: _Toc497431311][bookmark: _Toc166318708]格式8、偏离表

[bookmark: _Toc140761638][bookmark: _Hlk162859141]1、偏离表（商务）：
	项      目
	招标要求（详见招标文件）
	投标内容（响应情况）
	偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离）

	工期（服务期）
	
	
	

	响应时间
	
	
	

	质保期（如有）
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	
	
	
	


投标人（单位盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日


[bookmark: _Toc140761639][bookmark: _Ref501489596]2、偏离表（技术）：
	项      目
	招标要求（详见招标文件）
	投标内容（响应情况）
	偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离）

	标的物
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………（根据采购内容自行列明）
	
	
	


投标人（单位盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

注：如无特殊注明，只需注明有偏离部分，全无偏离的，注明无偏离即可。


[bookmark: _Ref504661308][bookmark: _Toc134091576][bookmark: _Toc166318709][bookmark: OLE_LINK1]格式9、项目组人员一览表
项目组成员一览表
	序号
	岗位
	姓名
	执业/资格/职称等证书
	类似项目从业经验（年限）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月  日


[bookmark: _Ref445902493][bookmark: _Ref416435073][bookmark: _Toc134091577][bookmark: _Ref62217993][bookmark: _Toc166318710][bookmark: _Ref62218053][bookmark: _Ref504661387]格式10、类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	委托人
	合同签订日期
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月  日


格式11、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
           日期：　     年　  月　  日         


_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
日期：        年     月     日




采购编号：JSZC-320583-SZGZ-G2026-0046		公开招标文件



第2页 共 40页
[bookmark: _Toc166318711][bookmark: _Toc134091579][bookmark: _Toc42248838]第四章  采购需求
受昆山市水务局的委托，苏州公正建设咨询房地产评估有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目一期进行公开招标。
一、项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2026-0046
二、项目名称：昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目一期
[bookmark: _Hlk157766048]三、合同履行期限：项目拟于2026年11月底前通过采购单位组织的验收，并提交全部成果。
四、服务内容：
（一）项目概况
本次昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目一期招标范围涵盖玉山片区及汉浦塘省考断面周边同心圩、睦和圩的管网测绘及检测，工作内容包含CCTV检测、QV检测、数据上图等子目类型。本项目划分为2个采购包，同步组织各区域检测及测绘作业。具体采购包划分及预算如下：
	采购包
	区域
	公里数
	预算

	采购包1
	玉山片区、同心圩
	测绘102公里、检测116公里
	275万元

	采购包2
	睦和圩
	测绘145公里、检测178公里
	426万元


注：评标顺序按照采购包1、采购包2进行。投标人最多只能在一个采购包中标，已中标的投标人不再计入其他采购包的供应商数量且不参与其他采购包评审，每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的投标人不得少于三家，如不足三家，应认定该采购包招标失败。投标人的报价不得超过每个包的预算金额，否则为无效投标。
（二）项目内容
1.工程明细（预算综合单价）
	包1
	玉山片区工程明细

	
	类别
	工作内容（含上图）
	单位
	地块明细
	总计（m）
	综合单价（元）

	
	
	
	
	市政
	源头地块
	
	

	
	专项债
	雨水管网
	QV检测
	米
	　
	8585.5
	8585.5
	14.15

	
	
	
	CCTV检测
	米
	　
	1545.5
	1545.5
	20.71

	
	
	
	小计
	　
	　
	10131
	10131
	

	
	
	污水管网
	QV检测
	米
	　
	10060.6
	10060.6
	14.15

	
	
	
	CCTV检测
	米
	　
	83.6
	83.6
	20.71

	
	
	
	小计
	　
	　
	10144.2
	10144.2
	

	
	
	雨污水管网
	管线综合测量
	米
	　
	20275.2
	20275.2
	5.39

	
	玉山片区
	空白测绘
	管线综合测量
	米
	0
	14533.51716
	14533.51716
	5.39

	
	
	复核测绘
	管线综合测量
	米
	22261.65918
	　
	22261.65918
	5.39

	
	
	复核检测
	检测
	米
	40000
	　
	　
	20.71

	
	同心圩工程明细
	

	
	类别
	工作内容（含上图）
	单位
	地块明细
	总计（m）
	综合单价（元）

	
	
	
	
	市政
	源头地块
	
	

	
	专项债
	雨水管网
	QV检测
	米
	2798.4
	336.6
	3135
	14.15

	
	
	
	CCTV检测
	米
	7376.6
	6.6
	7383.2
	20.71

	
	
	
	小计
	　
	10175
	343.2
	10518.2
	

	
	
	污水管网
	QV检测
	米
	1040.6
	304.7
	1345.3
	14.15

	
	
	
	CCTV检测
	米
	3356.1
	133.1
	3489.2
	20.71

	
	
	
	小计
	　
	4396.7
	437.8
	4834.5
	

	
	
	雨污水管网
	管线综合测量
	米
	14571.7
	781
	15352.7
	5.39

	
	同心圩片区
	空白测绘
	管线综合测量
	米
	0
	16337.6442
	16337.6442
	5.39

	
	
	复核测绘
	管线综合测量
	米
	13029.20653
	　
	13029.20653
	5.39

	
	
	复核检测
	检测
	米
	40000
	　
	　
	20.71

	包2
	睦和圩工程明细
	

	
	类别
	工作内容（含上图）
	单位
	地块明细
	总计（m）
	综合单价（元）

	
	
	
	
	市政
	源头地块
	
	

	
	专项债
	雨水管网
	QV检测
	米
	191.4
	9826.3
	10017.7
	14.15

	
	
	
	CCTV检测
	米
	779.9
	1163.8
	1943.7
	20.71

	
	
	
	小计
	　
	971.3
	10990.1
	11961.4
	

	
	
	污水管网
	QV检测
	米
	220
	19465.6
	19685.6
	14.15

	
	
	
	CCTV检测
	米
	1778.7
	1714.9
	3493.6
	20.71

	
	
	
	小计
	　
	1998.7
	21180.5
	23179.2
	

	
	
	雨污水管网
	管线综合测量
	米
	2970
	32170.6
	35140.6
	5.39

	
	睦和圩片区
	空白测绘
	管线综合测量
	米
	19297.10147
	19665.48993
	38962.5914
	5.39

	
	
	复核测绘
	管线综合测量
	米
	70984.53201
	　
	70984.53201
	5.39

	
	
	复核检测
	检测
	米
	142500
	　
	　
	20.71


备注：1.上表中综合单价已包含管道检测时封堵，排污，等工作的全部费用。2.本项目按实结算。结算价=Σ实施完成量×预算综合单价×(1-中标优惠率)-考核扣款（如有）。
五、工作要求
1.技术标准
（1）《城市地下空间测绘规范》GB/T 35636-2017；
（2）《卫星导航定位基准站网络实时动态测量(RTK)规范》GB/T 39616-2020；
（3）《工程测量标准》GB 50026-2020；
（4）《基础地理信息城市数据库建设规范》GB/T 21740-2008；
（5）《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008；
（6）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；
（7）《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73-2019；
（8）《管线要素分类代码与符号表达》CH/T 1036-2015；
（9）《管线测绘技术规程》CH/T 6002-2015；
（10）《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；
（11）《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；
（12）《苏州市地下市政基础设施数据归集标准（暂行）》。
（13）《城市工程地球物理探测规范》（CJJ/T 7-2017）；
（14）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2022）；
（15）《国家基本比例尺地图图式第1部分1:500、1:1000、1：2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）。
如上述文件有更新，按最新版本执行。
2.探测核心规范标准
核心参数：精准采集管网标高、埋深、管径、管材、流向、断面尺寸，实测数据须与现场一致，确保真实、准确、完整。
编码唯一：严格执行四段式管点编码，区分雨污类型、路段序号及支管方向，全网唯一，禁止自定义、涂改或篡改。
字段合规：限定值字段（材质、类型、归属、井型）严格匹配官方标准，禁简写、错漏字及自定义，井型用数字编码。
格式统一：日期格式、工作表名称、坐标系、控制点参数按平台要求提交，资料格式统一。


3.检测核心规范标准
管段匹配：检测记录须与工程编码、起止点管段一一对应，每管段独立记录，无缺陷管段亦须全额填报，严禁缺漏空报。
缺陷判读：按行业标准判读缺陷级别、位置、类型，多缺陷场景须等级、名称、位置、类型完全匹配，杜绝错配、漏填、误判。
检测参数：CCTV、QV、声纳检测方式须大写填报，长度据实填写，不得超出实际长度，异常数据备注说明。
报告关联：同片区/路段可共用检测报告，须准确填报PDF名称及页码，无论有无缺陷均须关联有效报告，严禁空缺。
影像资料：视频、图片按指定格式和唯一命名规则上传，多文件用统一分隔符关联对应管段，文件名禁特殊符号，确保可溯源核验。


六、服务要求：
（一）基本人员配置要求（符合性审查文件中提供有效证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月社保的证明，否则为无效投标）
1.项目负责人1名，具有测绘或测量类高级及以上工程师职称、注册测绘师资格证书。
（二）基本设备配置要求（符合性审查文件中自有的提供设备购置发票扫描件，否则为无效投标）
[bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK142]1.投标人至少为本项目配备1套管道潜望镜（QV）。
2.投标人至少为本项目配备1套管道检测机器人（CCTV）。
（三）安全作业要求
1.对指定管渠采用人工检查、潜水员检查、气囊封堵时，中标人须安排具有潜水员证及有限空间作业证的人员作业。
2.中标人应定期对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。
3.中标人在项目服务工作中应当做到安全文明工作，为项目服务人员提供必要的劳动保护条件，同时为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。
七、其它要求：
1.投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网发布的内容为准。
[bookmark: _Toc166318712][bookmark: _Toc134091580]
第五章  合同文本
[bookmark: _Toc134091581][bookmark: _Toc528060756]
甲方：
地址：
电话：

乙方：
地址：
电话：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，为明确招标人（甲方）、服务单位（乙方）在合同履约过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。
一、项目名称：昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目一期（采购包**）
二、项目内容：
1、服务内容：详见招标文件及乙方投标文件。
2、服务时间：           。
3、服务地点：甲方指定地点。
三、费用及结算            
1、支付方式及付款周期：按实结算(但相关单价、总价不得超过招标文件、投标文件及本合同价)。本项目资金支付节点与条件如下:
①本项目预付款：合同签订后，乙方需在7日内进场施工，甲方支付不超过合同价30%的预付款。中标人需在预付款付款前提供与预付款同等金额的由银行出具的见索即付保函(预付款保函)，有效期至预付款扣回完成之日（预付款一次性扣回）。
②本项目完成经甲方确认的总工程量的50%，且阶段性成果满足合同约定及甲方要求，支付不超过该标段经核定工程量80%的进度款。
③本项目整体验收合格后尾款一次性付清。
若市财政预算资金未及时拨付到位，甲方付款期限相应顺延，不承担逾期付款违约责任。
2、中标优惠率    %。本项目合同总价暂按人民币             （大写）（￥            ），最终结算金额按备案过的综合检测方案、综合检测计划内工程量为准，但最高金额不超合同价，结算价=Σ实施完成量×预算综合单价×(1-中标优惠率)-考核扣款（如有）。
3、乙方要求付款应提供以下资料：
（1）申款单、合格的发票。
（2）甲方下发的任务通知单、合同复印件。
（3）检测成果报告、验收合格证书。
四、甲方权利与义务
1、甲方负责办理服务前期有关手续；
2、甲方负责组织项目有关验收工作；
3、甲方负责提供乙方所需的图纸和相关资料；
4、甲方负责乙方与其他工作单位人员之间的协调。
5、甲方有权要求并监督乙方提供合格的排查服务。
6、因乙方过错或违反合同约定事项给甲方造成名誉损失和经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿。
7、甲方应按时支付服务费用。
8、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行合同。
五、乙方的权利与义务
1、乙方自觉接受甲方管理，遵守甲方的一切规章制度，文明上岗，提供符合甲方要求的排查服务。
2、乙方应指定项目负责人与甲方进行沟通，对本项目进行统一管理，组织人员提供管网排查服务。
3、如甲方认为乙方工作人员不能胜任本职工作的，乙方应及时调整。乙方如需调整已在履行职责的工作人员，须征得甲方同意。
4、乙方应定期对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故由乙方承担全部责任，如对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。如甲方因此被乙方工作人员或第三方通过诉讼途径或其他司法、行政途径判令、裁定、调解赔偿、补偿等，则乙方同意甲方有权向乙方进行全额追偿。
5、乙方在项目服务工作中应当做到安全文明工作，为项目服务人员提供必要的劳动保护条件，同时为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险（保险种类由乙方自行选择）。乙方服务人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责处理并承担经济和人道主义上的责任，甲方不承担任何责任。如甲方因此被乙方工作人员或第三方通过诉讼途径或其他司法、行政途径判令、裁定、调解赔偿、补偿等，则乙方同意甲方有权向乙方进行全额追偿。
6、乙方必须按照国家有关规定聘用人员并支付薪资报酬、缴纳社保等，不得安排工作人员超时限加班。乙方明确在服务过程中所有工作人员及派遣人员均为乙方人员，与甲方无任何劳务或劳动关系，乙方应根据国家有关规定，负责乙方本项目所有工作人员及派遣人员的工伤、病患、事故、伤残、死亡及劳务、劳资纠纷，甲方一律不承担任何相关责任。如甲方因此被乙方工作人员或第三方通过诉讼途径或其他司法、行政途径判令、裁定、调解赔偿、补偿等，则乙方同意甲方有权向乙方进行全额追偿所有损失。
7、乙方在承包的管理服务范围内，如因管理工作未达到要求被有关部门进行处罚的，由乙方承担由此造成的损失。
8、乙方应具备处理各类突发事件的能力，建立各类应急预案，产生的费用由乙方承担。
9、乙方在履行本合同过程中造成甲方、乙方、第三方人身、财产损害的，由乙方承担全部责任。如甲方因此被乙方工作人员或第三方通过诉讼途径或其他司法、行政途径判令、裁定、调解赔偿、补偿等，则乙方同意甲方有权向乙方进行全额追偿。
六、保密
乙方对项目过程中接触和了解的项目相关情况，负有保密义务，未经甲方许可，不得泄露有关资料，否则将承担相关的经济赔偿责任和法律责任。
七、违约责任
1、工作过程中因乙方责任对甲方所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。
2、合同生效后，若乙方没有按照甲方的要求，配备相应的服务人员，或者提供的服务不合格的，经甲方催告后仍拒不改正的，甲方有权解除合同并由乙方赔偿本合同金额10%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续主张相应损失赔偿。
3、乙方须在甲方规定时间内组织检测队伍进场作业，按时完成任务并提交真实、准确、符合甲方要求且满足相关行业规范及国家制度规定的工作成果，由甲方进行验收。在甲方提供了必要的工作条件，乙方未能按规定的日期提交检测成果或成果不符合要求时，每延期一天，乙方按照1000元/天承担违约金；乙方逾期十五天仍未完成任务或成果不符合验收要求的，甲方有权解除合同，同时乙方应赔偿甲方本合同金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应在收到甲方书面通知后3日内将不足部分补足。甲方有权从合同未付款项中扣除违约金。
4、乙方应在甲方规定的工期内提供真实、准确的检测成果，为甲方工程验收及空白区数据上图提供有力的支持。若存在乙方检测及测绘成果与实际情况不符，乙方应无偿予以重测或采取补救措施，同时，甲方按照2000元/处对其进行处罚扣款，费用可从未付款项中扣除；因检测成果严重失实（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成不良后果时，甲方有权扣除全部合同费用并解除合同。若发现乙方与相关单位恶意串通，隐瞒或篡改真实检测数据，甲方有权扣除全部合同费用并解除合同同时乙方应赔偿甲方本合同金额20%的违约金。此外，如违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权继续主张相应损失赔偿。
5、乙方接到甲方电话通知后，应按照承诺的响应时间（不超过48小时）及时到达现场，并在约定时间内完成，如不能按时到达现场及完成的，应按照2000元/次承担违约金。
6、 安全责任方面：乙方在服务过程中应符合操作规范，如发生安全事故，一切有乙方自行承担，与甲方无关。情节严重的，甲方有权单方面解除合同，同时乙方应赔偿甲方本合同金额20%的违约金。对管渠采用人工检查、潜水员检查、气囊封堵时，乙方须安排具有潜水员证及有限空间作业证的人员，如出现安全事故，乙方承担全部责任。
7、在协议有效期内乙方不得擅自变更、中止或解除合同。如未经双方同意，乙方擅自变更、中止或解除合同，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿本合同金额的20%作为违约金。若违约金不足以弥补甲方因乙方擅自变更、中止或解除合同受到的损失，甲方有权继续主张相应损失赔偿。。
八、不可抗力
1、因不可抗力无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，双方通过友好协商方式解决。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
九、合同的解除和转让
1、合同的解除
（1）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
（2）乙方严重违反本合同约定（甲方要求整改但乙方未能在甲方要求的期限内整改完毕），不按本合同履行义务的，甲方有权解除合同。
（3）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（4）未经甲方同意，乙方擅自转让全部或部分合同。
（5）需提前解除合同的，解除合同的一方应及提前不少于一月通知对方，合同自书面通知送达对方时解除，乙方应在二十日内办理交接，在办理交接期间，乙方仍应提供服务。
（6）因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方不得向甲方主张任何赔偿或补偿。
2、合同的转让
合同的全部或部分不得转让，否则，甲方有权立即解除本合同而不需承担任何责任，乙方须立即返还甲方已支付的合同款并向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应在收到甲方书面通知后3日内将不足部分支付给甲方。经甲方确认后可以进行专业分包。
十、合同生效及其他
1、合同经甲乙丙三方签字盖章后生效。
2、本合同一式五份，甲乙双方各执两份、招标代理机构执一份。
3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，形成书面记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
4、招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标单位在招标过程中的澄清和承诺等、合同附件、补充协议（如有）均为本合同不可缺少的组成部分。
5、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》等相关法律法规等规定之解释。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：                      
法定代表人或或授权代表（签字）：       法定代表人或或授权代表（签字）：       
[bookmark: _Toc166318713]
第六章  评标方法、评分标准
一、评标方法：
本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。
评审因素的设定与投标人所投服务的质量相关，包括投标价格、技术、业绩、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。
评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由低到高顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价和相同的，则以抽签决定中标人。
二、采购政策
（一）中、小、微企业
1.专门面向中小企业采购的
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则必需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。
[bookmark: _Hlk167786003]2.非专门面向中小企业采购的
2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
[bookmark: OLE_LINK2]2.2根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给予6%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
3.加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
（二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。
（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。
（四）绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。
（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
（六）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评分标准
（一）价格（10分）
1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
2.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。
3.异常低价投标（响应）审查：根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序[本项目报优惠率，投标（响应）价格按（1-投标优惠率）转换]：
3.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
3.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
3.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100，计算结果保留两位小数。
注：本项目报优惠率，上述投标报价得分计算公式经如下转换后计算：
[bookmark: OLE_LINK4]优惠率评审价计算公式：（1－优惠率报价）×报价扣除率＋优惠率报价；
优惠率价格分计算公式：[（1－最高优惠率评审价）/（1－优惠率评审价）]×价格分最高分。
(二)技术及其它（90分）
初审评审指标
	[bookmark: gpc_accord_horizontal_1]指标
	描述
	是否合格

	资格性检查
	申请人的资格要求
	

	符合性检查
	工期（服务期）、响应时间、质保期（如有）、付款方式、投标内容等
	


[bookmark: gpc_score_horizontal_1]
复审评审指标
	评审项
	评审规则
	分值

	项目认知
	投标人提供的针对项目内容提供的项目认知方案，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.项目认知，2分；
2.项目目标，2分。
	4

	测量实施方案
	投标人提供的针对项目内容提供的项目测量实施方案，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.项目需求分析、技术路线针对性，3分；
2.实施作业方式、方法，3分；
3.工序流程及各工序衔接合理度，3分；
4.重点和难点分析及应对措施，3分。
注：方案应立足项目实际，针对现场实际情况与作业特点制定具体可行的应对措施。凡内容与本项目实际脱节或缺乏落地性的，对应项不得分。
	12

	检测实施方案
	投标人提供的针对项目内容提供的项目检测实施方案，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.项目需求分析、技术路线针对性，2分；
2.实施作业方式、方法，2分；
3.工序流程及各工序衔接合理度，2分；
4.重点和难点分析及应对措施，2分。
注：方案应立足项目实际，针对现场实际情况与作业特点制定具体可行的应对措施。凡内容与本项目实际脱节或缺乏落地性的，对应项不得分。
	8

	组织方案
	投标人提供的针对本项目的组织方案，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.组织机构、人员的组成及岗位职责，1分；
2.人员作业日常考核办法及，奖罚措施，1分； 
3.对应设备仪器的使用方法和培训过程，1分；
4.保养措施及校准规程，1分；
5.对应的内业资料整理及程序复核，1分。
	5

	质量保证措施
	投标人提供的针对本项目的质量保证措施，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.人员设备组织保障，1分；
2.质量目标和保障体系，1分；
3.测绘质量管理制度，1分；
4.测绘成果质量检查验收，1分。
	4

	进度保证措施
	投标人提供的针对本项目的进度保证措施，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.进度控制方法，2分；
2.进度保证措施，2分。
	4

	安全保证措施
	投标人提供的针对本项目的安全保证措施，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.施工准备，1分；
2.施工现场布置与管理，1分；
3.危险源分析，1分；
4.现场安全，1分；
5.成果数据保存安全措施，1分；
6.制定数据资料保密制度，1分。
	6

	应急预案
	投标人提供的针对本项目实施中可能发生的重大、紧急事项制定的应急措施，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.作业现场意外，2分；
2.仪器设备损坏，2分；
3.恶劣天气影响方面的预处理措施，2分。
	6

	合理化建议
	投标人针对测绘工作开展，在满足采购需求情况下提出的有利于提高服务质量的合理化建议，建议切实可行且对采购人有较大利处的，3分。
	3

	技术负责人
	投标人拟投入本项目技术负责人（与项目负责人、质量负责人不能重复）同时具备测绘或测量类高级工程师及以上职称、注册测绘师资格证书的得3分，不同时具备不得分，本项最高得3分。
注：提供相关证书和投标人为其缴纳的近3个月社保证明扫描件，职称证书如未写明专业的需另提供职称评审表或毕业证书扫描件并加盖公章。
	3

	质量负责人
	拟投入本项目的质量负责人（与项目负责人、技术负责人不能重复）同时具备测绘或测量类中级工程师及以上职称、注册测绘师资格证书的得2分，不同时具备不得分，本项最高得2分。
注：提供相关证书和投标人为其缴纳的近3个月社保证明扫描件，职称证书如未写明专业的需另提供职称评审表或毕业证书扫描件并加盖公章。
	2

	项目组成员
	投标人拟投入本项目组成员中（除项目负责人、技术负责人、质量负责人）：具备测绘或测量类高级工程师及以上职称的，每提供一个得2分；具备注册测绘师资格证书的，每提供一个得2分；具备测绘或测量类中级工程师职称的，每提供一个得1分，本项最高得12分。
注：提供人员清单表、相关证书和投标人为其缴纳的近3个月社保证明扫描件并加盖公章，职称证书如未写明专业的需另提供职称评审表或毕业证书扫描件，以上人员不可重复。
	12

	仪器设备
	1.投标人具有GPS或RTK、全站仪设备的，每套得0.5分，最多得4分；
2.投标人具有管道惯性测绘仪设备的，每套得1分，最多得1分；
3.投标人具有QV管道潜望镜设备的，在满足采购需求的基础上每增加1套得1分，最多得2分；
4.投标人具有CCTV管道检测机器人设备的，在满足采购需求的基础上每增加1套得2分，最多得2分；
5.投标人具有清洗吸污车、清洗车、吸污车的，每种车辆得1分，最多得3分。
注：以上设备须提供购买发票扫描件（租赁的须提供租赁协议和所有权人购买的发票），设备购买时间须在本项目公告发布日期之前。GPS或RTK、全站仪另需提供有效期内的检定证书，车辆须提供购买发票及车辆行驶证。
	12

	体系认证
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有1个得1分，本项最高得3分。
注：提供认证证书扫描件和国家认监委网上查询有效截图并加盖公章。
	3

	类似业绩
	投标人2023年7月至今承接过类似测绘项目的每个得1分，最高得3分。
注：提供合同扫描件和部分发票，日期以合同签订时间为准，不提供不得分。
	3

	企业荣誉
	投标人2023年7月至今获得县级及以上行政主管部门颁发测绘类的荣誉证书，有1个的得1分，获得地市级及以上行政主管部门颁发的测绘类荣誉证书的得3分。本项最高得3分。
注：须提供相关证明材料（证明材料需体现颁发时间）。
	3


备注：
1. 评分标准中涉及证书、奖项、业绩等评分项的，投标人须在其电子投标文件中提供相应扫描件，不提供不得分。
2. 为确保货物、服务质量，投标人除价格分外，技术及其它部分分值低于其总分的75%作为无效标处理。
3. 各投标人必须进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。
4. 针对评分标准中评分的每一条，投标人在制作电子标书时均需对应章节导入相关资料或作出相应说明供评委评判，未对应章节导入的不得分。
5. 投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
6. 投标报价超过财政审批预算金额的，投标人不得进入评标程序。
7. 本项目由评委会经综合评标法确定中标单位，最低的报价并不能成为中标的唯一依据。
全文完
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管点表

		管点编码		横坐标		纵坐标		类别名称		地面标高		井深		井盖材质		井盖形状		井盖尺寸		探测单位		探测日期		所在位置		归属		备注

		JSGC001YS001		92563.23		101673.34		雨水井		14.22		1.20		水泥		圆		70		建设工程		2020/10/20		河海西路		市政		倒虹井

		JSGC001YS002		92563.23		101674.34		雨水井		15.51		1.10		水泥		圆		70		建设工程		2020/10/20		河海西路		市政		截流井

		JSGC001YS003		92563.23		101675.34		雨水井		16.22		0.90		水泥		圆		70		建设工程		2020/10/20		河海西路		市政		测试数据

		JSGC001YS004		92563.23		101676.34		雨水井		11.13		1.50		水泥		圆		70		建设工程		2020/10/20		河海西路		市政		测试数据

		JSGC001YS005		92563.23		101677.34		雨水井		13.30		1.30		水泥		圆		70		建设工程		2020/10/20		河海西路		市政		测试数据

		JSGC001YS006		92563.23		101678.34		雨水井		13.83		0.80		水泥		圆		70		建设工程		2020/10/20		河海西路		市政		测试数据

		JSGC001YS007		92563.23		101679.34		雨篦		3.18										建设工程		2020/10/20		河海西路		市政		测试数据

		排水管网探测填写规范说明​
为保障管点、管段数据的标准化、准确性，确保后续数据上传与核验无误，现将表格填写要求明确如下，需严格遵照执行：​
1. 管点编码组成规则​
管点编码为唯一标识，按 “四段式” 组合（无特殊字符），具体如下：​
​编号分段        填写要求                 示例（江苏工程-某路段雨水管）
单位编码        4位大写字母     取单位名称首字母缩写，需确保全网唯一 JSGC（江苏工程）
路段/小区编码   3位数字         从 001 开始顺序编号，同一单位内不重复；多小队可分段（如 001、002或 101、201）
雨污分类        2位大写字母     YS = 雨水管、WS = 污水管、HL = 合流管 YS
自然数序        3位数字         超 1000 个点位可扩展为 4 位 001（或 0001）
支管编码补充​
支管在 “自然数序” 后加大写字母区分方向，例：JSGC001YS001-A（A 侧）、JSGC001YS001-B（B 侧）。
2. 检查井类型填写规则
需在 “备注” 字段中，按以下数字编码填写检查井类型，不可填写文字描述：​
1 - 排水井、2 - 接户井、3 - 闸阀井、4 - 溢流井、5 - 倒虹井、6 - 透气井、7 - 压力井、8 - 检测井、9 - 拍门井、10 - 截流井、11 - 水封井、12 - 跌水井、13 - 其它。​
3. 限定值字段填写要求​
“类别名称、材质、归属、断面尺寸、管网类型” 等带有限定值的字段，需严格按官方 “数据限定值” 填写：​
禁止错字、多字、少字（例：“钢筋混凝土管” 不可简写为 “钢混管”）；​
禁止自定义内容，需完全匹配限定值列表。​
4. 管段表 “流向” 填写规则​
“流向” 字段仅支持 2 个取值，用于标识管内水流方向与测绘探测方向的关系：​
填 “1”：水流方向与探测方向一致；​
填 “-1”：水流方向与探测方向相反。​
5. 管段表 “管网类型” 限定值​
仅支持 2 个选项，无 “合流管” 选项：​
雨水管、污水管。​
6. 特殊情况备注规则​
遇到非常规场景时，需在 “备注” 字段详细填写说明，示例如下：​
井被掩埋：备注 “疑似掩埋，已测大概位置”；​
雨污混接：备注 “存在雨污混接情况”；​
污水管横穿雨水井：备注 “污水管横穿雨水井”。​
7. 表格基础信息规范​
工作表命名：Excel 文件需包含 2 个工作表，名称不可修改：“管点表”“管段表”；​
必填项标识：表格中 “红色字段” 为必填项，不可空缺。​
8. 日期格式统一要求​
所有表格中的日期字段，需统一使用 **“年 / 月 / 日” 格式 **，不可使用其他格式（示例：2020/10/30）。​
9. 管段表标高填写规则​
“起点内底标高” 与 “终点内底标高” 需计算准确，支持两种填写方式：​
手动计算后填写；​
借助软件自动计算（通过填写 “地面标高” 与 “埋深”，由软件更新标高数据）。​
10. 工程标识补充规则​
上传工程标识时，需根据工程类型补充后缀，具体如下：​
常规工程：需加工程类型（例：“新建工程”“整治工程”“改造工程”“养护工程”）；​
排水证相关：无需加工程类型，格式为 “排水审批：xxxx 有限公司”（“xxxx 有限公司” 替换为实际企业名称）。​
11. 坐标系要求（强制标准）​
所有管点、管段的位置数据，必须采用 “昆山独立坐标系” ，“1985国家高程基准”。























































管段表

		起点编码		终点编码		材质		断面尺寸		规格		起点埋深		终点埋深		起点内底标高		终点内底标高		管网类型		所在位置		探测单位		探测日期		归属		埋设方式		流向		建设年代		是否有压		备注

		JSGC001YS001		JSGC001YS002		砼		300				2.76		2.78		1.93		1.89		雨水管		河海西路				2019/11/25		市政		直埋		1		2018		否		测试数据

		JSGC001YS002		JSGC001YS003		砼		300				1.87		1.94		1.97		2.00		雨水管		河海西路				2019/11/26		市政		直埋		1		2018		否		测试数据

		JSGC001YS003		JSGC001YS004		砼		300				2.72		2.86		3.00		2.73		雨水管		河海西路				2019/11/27		市政		直埋		1		2018		否		测试数据

		JSGC001YS004		JSGC001YS005		PVC		300				1.62		1.85		2.33		2.17		雨水管		河海西路				2019/11/28		市政		直埋		1		2018		否		测试数据

		JSGC001YS005		JSGC001YS006		PVC		200				1.80		2.14		2.37		2.15		雨水管		河海西路				2019/11/29		市政		直埋		1		2018		否		测试数据

		JSGC001YS006		JSGC001YS007		PVC		200				2.10		2.16		2.73		2.40		雨水管		河海西路				2019/11/30		市政		直埋		1		2018		否		测试数据





数据限定值

		类别名称		材质		管网类型		断面尺寸		归属

		雨水泵站		混凝土管		雨水管		15		市政

		污水泵站		钢筋混凝土管		污水管		20		小区

		合流泵站		陶土管		合流管		25		农村

		雨水闸门		PE管				32		企业

		污水闸门		HDPE管				40		单位

		合流闸门		UPVC管				50

		雨水阀门		PVC管				80

		污水阀门		铸铁管				100

		合流阀门		玻璃钢夹砂管				150

		雨水井		钢管				200

		污水井		石棉水泥管				250

		雨水排放口		玻璃钢				300

		污水排放口		球墨铸铁				400

		雨篦		塑料				500

		污篦		铁				600

		雨水进水口		砼				700

		污水进水口		砖				800

		雨水预留口		其他				1000

		污水预留口						1200

		三通						1400

		四通						1600

		拍门						225

		弯头						350

		变径点						450

		变材点						1350

		变坡点						1650

		井边点						1800

		探测点						2000

		非普查区

		雨水溢流堰

		污水溢流堰

		合流溢流堰

		雨水调蓄设施

		污水调蓄设施

		合流调蓄设施

		河道桩号

		水工设施

		化粪池

		隔油池

		闸

		泵

		堰

		阀

		雨水管

		污水管

		合流管
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检测成果表

		工程编码		起点编码		终点编码		检测对象		管段直径		管网材质		检测图片		检测视频		缺陷类型		缺陷名称		缺陷位置		缺陷级别		检测地点		检测单位		检测人员		检测日期		检测长度		管段长度		路面类型		检测方式		养护建议		养护位置		检测报告		报告位置		备注

		GD-20221103115027823-19956		JSMTBCZYMXCWS179		JSMTBCZYMXCWS170		污水管		300		PVC		JSMTBCZYMXCWS179-JSMTBCZYMXCWS170-1.jpg		JSMTBCZYMXCWS179-JSMTBCZYMXCWS170.mp4		功能性缺陷		浮渣		1		2		渔民新村				邵恩光		8/28/22		21.5415				水泥		QV						GD-20221103115027823-19956.pdf		52				

		GD-20221103115027823-19956		JSMTBCZYMXCWS179		JSMTBCZYMXCWS180		污水管		200		PVC		JSMTBCZYMXCWS179-JSMTBCZYMXCWS180-1.jpg		JSMTBCZYMXCWS179-JSMTBCZYMXCWS180.mp4		功能性缺陷		残墙、坝根		2		3		渔民新村				邵恩光		8/28/22		0.6695				水泥		QV						GD-20221103115027823-19956.pdf		53				

		GD-20221103115027823-19956		JSMTBCZYMXCWS181		JSMTBCZYMXCWS180		污水管		200		PVC		JSMTBCZYMXCWS181-JSMTBCZYMXCWS180-1.jpg		JSMTBCZYMXCWS181-JSMTBCZYMXCWS180.mp4		结构性缺陷		起伏		1		3		渔民新村				邵恩光		8/28/22		5.9394				水泥		QV						GD-20221103115027823-19956.pdf		54				

		GD-20221103115027823-19956		JSMTBCZYMXCWS184		JSMTBCZYMXCWS185		污水管		300		PVC		JSMTBCZYMXCWS184-JSMTBCZYMXCWS185-3.jpg		JSMTBCZYMXCWS184-JSMTBCZYMXCWS185.mp4		功能性缺陷		障碍物		6		2		渔民新村				邵恩光		8/28/22		2.9378				水泥		QV						GD-20221103115027823-19956.pdf		55				

		GD-20221103115027823-19956		JSMTBCZYMXCWS187		JSMTBCZYMXCWS186		污水管		200		PVC		JSMTBCZYMXCWS187-JSMTBCZYMXCWS186-1.jpg		JSMTBCZYMXCWS187-JSMTBCZYMXCWS186.mp4		功能性缺陷		结垢		1		1		渔民新村				邵恩光		8/28/22		6.6813				水泥		CCTV						GD-20221103115027823-19956.pdf		56				

		GD-20221103115027823-19956		JSMTBCZYMXCWS187		JSMTBCZYMXCWS188		污水管		200		PVC		JSMTBCZYMXCWS187-JSMTBCZYMXCWS188-1.jpg		JSMTBCZYMXCWS187-JSMTBCZYMXCWS188.mp4		功能性缺陷		结垢		1		2		渔民新村				邵恩光		8/28/22		6.006				水泥		CCTV						GD-20221103115027823-19956.pdf		57				







		为确保工程检测数据的准确性、唯一性与规范性，便于后续数据管理与核验，表格填写要求明确如下：
1. 工程编码
定义：作为每个工程的唯一标识，不可重复。
生成方式：必须通过 “五位一体数据管理软件” 的数据管理模块，新建工程后自动生成，不可手动填写。
2. 起点编码与终点编码
对应关系：分别匹配 GIS 系统中 “检测起点井”“检测终点井” 的要素编码。
关联校验：若已提交探测表，需与探测表中的 “管点编码” 完全一致，确保数据联动无误。
3. 检测对象
填写要求：需精准选择，不可自定义名称，参考选项包括：
雨水管、污水管、合流管、雨水井、污水井、合流井、雨水排放口、污水排放口、化粪池、隔油池、雨篦、污篦。
4. 检测报告关联
适用范围：同一段路或同一个小区内的多个检测对象，可共用 1 份检测报告。
填写规则：
表格对应行中，填写完整检测报告文件名（后缀必须为 PDF 格式）；
“报告位置” 字段：填写当前检测对象在该报告中的具体页码（格式如 “3”），参考示例填写；
强制要求：无论管段是否存在缺陷，均需填写检测报告，不可空缺。
5. 井类检测特殊要求
编码填写：需将 “井的编码” 填入 “起点编码” 字段（终点编码无需填写）；
其他字段：“检测地点”“日期”“单位”“报告” 需按实际情况填写，无对应信息的字段可空缺。
6. 检测管段记录规则
记录要求：每个检测管段单独填写 1 条记录，即使检测后无问题（无缺陷），也需完整填写，否则系统将判定该管段 “未检测”；
文件关联：视频、图片、报告需在对应管段的记录行中，填写匹配的文件名，参考示例填写。
7. 检测文件命名规范（视频 / 图片 / 报告）
核心原则：文件名需唯一，且同一工程内不可重复；
优化建议：建议在文件名中加入 “探测单位编号”，既能区分不同测绘单位，又能辅助保证唯一性；
禁止项：不可包含特殊符号（如！、@、#、$ 等）。
8. 多文件关联分隔规则
适用场景：1 条记录需关联多个图片或视频时；
分隔方式：文件名之间用 “/” 隔开（示例：“IMG_20240101.jpg/IMG_20240102.jpg”）；
格式要求：视频仅支持.mp4 格式，图片仅支持.jpg、.png 格式。
9. 缺陷位置测量规则
测量基准：以 “起点井” 或 “终点井” 为起点，通过正负值区分方向；
从起点井开始检测：缺陷位置填写正值；
从终点井开始检测：缺陷位置填写负值。
10. 检测日期填写要求
必填项：不可空缺；
格式规范：支持两种格式，需统一使用（建议项目内固定一种）：
年 / 月 / 日（示例：2020/11/1）；
年 - 月 - 日（示例：2020-12-23）。
11. 多缺陷等级与信息匹配规则
等级填写：1 段管线存在多个缺陷等级时，用 “/” 分隔（示例：“3/4”）；
关联要求：缺陷名称、缺陷位置、缺陷类型的数量需完全对应（如 2 个缺陷等级，需对应填写 2 个缺陷名称、2 个缺陷位置、2 个缺陷类型），不可错配或漏填。
12. 检测方式限定值
可选值：仅支持以下 3 类，且 “QV、CCTV” 需全部大写：
QV、CCTV、声纳。
13. 检测长度填写规则
核心要求：填写对应管段的实际检测距离，需根据检测方式区分填写：
CCTV 检测：填写 “最大行进距离”；
两端检测：可填写 “管段总长”（若实际检测长度超过物探管长，需在备注中说明原因）；
QV 检测（未爬行）：填写 “物探长度”；
限制条件：检测长度不可大于管段长度。
14. 管道长度填写说明
非必填项：无需手动填写；
自动计算：系统在数据校验环节，会自动计算并填充该字段。
15. 管网材质填写要求
填写要求：需精准选择，不可自定义名称，参考选项包括：
混凝土管、钢筋混凝土管、陶土管、PE 管、HDPE 管、UPVC 管、PVC 管、铸铁管、玻璃钢夹砂管、钢管、石棉水泥管、玻璃钢、球墨铸铁、塑料、铁、砼、砖、其他。
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