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一、投标邀请函
江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司受无锡市梁溪区应急管理局委托，对梁溪区社区微型消防车采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息
1.项目名称：梁溪区社区微型消防车采购项目
2.项目编号：JSZC-320213-JSHP-G2026-0006

3.供货期：合同签订后，60日内车辆全部到场并完成安装调试，交付采购人使用；

4.质量要求：合格，符合国家、地方相关质量要求，满足采购人要求；

5.质保期：3年（自最终验收合格、交付使用之日起计算）；
6.项目预算：550万元；

7.本项目最高限价：540万元；

8.采购方式：公开招标；

9.采购人：无锡市梁溪区应急管理局；

10.本项目标的所属行业：工业；从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业；
11.本项目是否专门面向中小企业：是；
12.本项目不接受联合体投标。
（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login进入注册界面。
（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号市民中心12号楼1楼政务服务大厅D区西侧CA认证（行政复议对面））。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2.完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
（四）完成项目报名，获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg,jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）”平台获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（1171150407@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截至2026年7月17日10:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320213-JSHP-G2026-0006项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（1171150407@qq.com）发送给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。
（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任且将不作任何答复。
（七）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。  

网上投标截止时间：2026年8月3日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）
网上投标解密时间：2026年8月3日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。 
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室
（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天
（十）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
（十一）其他

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市梁溪区应急管理局

采购人地址：无锡市梁溪区解放南路688号
联系人：邵明秋
联系电话：0510-85059017
采购代理机构：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司

联系人：华继文、华国俊
联系电话：0510-85750700
联系地址：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室
邮箱：1171150407@qq.com
二、投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二） 招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
3.投标人应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。
（四） 招标文件的补充或修正： 
1.江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交投标供应商确认函。江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。
（五）投标文件的组成（供应商按下列要求及附件中规定的格式规范进行编制，提供的资料必须按规定签章）：
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：
（1） 关于资格的声明函（格式见附件）；
（2） 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；
（3） 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（4） 投标人法定代表人身份证；
（5） 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（6） 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7） 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；
（8） 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（9） 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（10） 承诺书（格式见附件）；
（11） 供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖投标供应商电子公章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）
（12） 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之3中要求）。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
3.开标一览表（格式见附件）；
4.投标报价明细表（格式见附件）；
5.投标偏离表（格式见附件）

6.项目技术要求及有关说明中要求提供的资料
7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

8.技术文件（暗标）
9.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）
10.要求采购人提供配合（如有自拟并自行添加）

11.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。
（六）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

7.在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（投标人综合评价）和暗标（技术文件）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独有的标准名称或编号、电子签章等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。
（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；
2.电子投标文件未按规定期限投标的；
3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

9.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

22.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中需提供的相关证明材料的；
23.暗标未按招标文件要求编制的；

24.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址或IP地址(IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外)一致的，或不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效。

25.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；
26.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；
2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序
评标工作由江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
②符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
7.评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。 

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

8.评分标准

详见附件。

（十） 定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐3名中标候选人，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人的法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.在发布中标公告的同时，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
（十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：

（1） 提供虚假材料谋取中标的；
（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3） 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。且有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十四）注意事项：

中标人有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
（十五）中标服务费：

1.本项目预算金额含招标代理服务费，招标代理服务费由采购人支付。招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：收费标准为：中标金额100万以内费率为1.5%，中标金额100万—500万以内费率为1.1%，中标金额500万—1000万以内费率为0.8%，并按此基础的95%计取。
（十六）合同融资、履约担保

1.根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

三、项目技术要求和有关说明
投标人所投内容必须满足以下所有要求，不得有负偏离，其中★项须按招标文件要求提供相应证明材料，否则按无效投标处理。

一、项目背景

随着城市化进程的加速，本社区规模不断扩大，建筑密度日益增加，人口数量持续攀升。社区内不仅有大量的居民住宅，还分布着商业网点、学校、幼儿园等人员密集场所，消防安全形势愈发严峻。传统消防车由于车身庞大，在应对社区内狭窄街道、密集建筑和复杂路况时，通行效率低下，难以迅速抵达火灾现场进行救援，极易导致火势蔓延，造成重大的人员伤亡和财产损失。

微型消防车具有体积小巧、机动灵活、操作简便等显著优势，能够在社区复杂环境中快速穿梭，及时开展初期火灾扑救工作，有效控制火势发展，为后续专业消防力量的到来争取宝贵时间。为切实提升社区的消防安全保障能力，构建完善的社区消防应急体系，特制定本微型消防车采购方案。本次采购消防微型消防车覆盖梁溪区149个社区，其中涵盖住宅、超市、餐厅、理发店等多种商业业态。

二、项目目标

（一）应急响应高效化

确保接到火灾报警后，消防微型消防车能够在最短时间内快速抵达社区内任何火灾现场，实现快速响应、快速处置，将火灾损失控制在最小范围内。

（二）火灾扑救专业化

配备先进的新能源消防设备和器材，使消防微型消防车具备强大的灭火能力，能够在火灾初期进行有效扑救，阻止火势蔓延，降低火灾危害程度。

（三）社区安全常态化

通过引入消防微型消防车，补充社区消防应急机制，增强社区居民的消防安全意识，营造安全稳定的社区居住环境，实现社区消防安全的常态化管理。

三、微型消防车基本要求（整车参数、功能参数详见附件）

（一）基本要求
1、该车整体结构设计合理紧凑，能够在社区狭窄道路和小巷中灵活转弯和掉头，确保能够顺利通过社区内的各种障碍物和限高设施。
2、采用纯电动驱动行驶，可承载2人。
（二）灭火功能
具备强大的灭火能力，能够应对社区内常见的火灾类型，如住宅火灾、商业场所火灾等。配备高效的消防水泵和水枪，同时配备相应灭火剂灭火装置，有效地针对电瓶车、电动汽车等火灾，确保在火灾初期能够迅速控制火势。

（三）抢险救援功能
除灭火外，还应具备抢险救援功能，如破拆障碍物、营救被困人员等。配备专业的破拆工具和救援设备，提高应对突发事件的能力（车辆必须有相应位置可放置可以移动工具，可移动工具由社区按需配备）。
四、培训与维保
（一）操作培训

提供车辆操作手册或操作视频，组织社区消防人员参加微型消防车的操作培训，使相关人员熟悉车辆的性能、操作方法和注意事项。培训内容包括车辆驾驶、消防设备使用、车辆状态日常性能检查与保养、抢险救援技能等。

（二）配套服务
配合采购人定期开展消防应急演练，提高消防人员的应急处置能力和协同作战能力。演练内容包括火灾报警、车辆出动、灭火救援、人员疏散等。

（三）车辆维修
考虑到微型消防车的特殊性，如遇影响灭火救援功能的故障，社区人员应及时通知中标供应商维修人员进行维修。维修人员应具备专业的维修技能和经验，应及时到场维修，能够快速准确地排除故障，响应时间一般不超过在收到维修请求后的48小时。
（四）质保服务
车辆整车质保3年，自采购方验收合格之日起计算。在质保期内中标供应商做好保障工作，对采购方或相关操作人员提出的疑问及时应答。质保期内非质量问题的车辆维修只收取配件费，不收取工时费。质保期满后的工时费和配件费应不高于市场价。
五、其他：

为更好地实现社区微型消防车的统一管理与高效调度，提升消防服务的响应速度与精细化水平，鼓励投标人在车辆交付时增加车辆定位功能，便于采购人对车辆进行精细化管理。

附件：微型消防车整车参数、功能参数

	整

车
	外观形象
	四轮款电动消防车
	

	
	承载重量
	能够承受满负荷状态下（整车装备承重、人员承重、水箱满载承重等）的重量并能安全平稳行驶，满足使用需求。
	

	
	满负荷车速
	≥30km/小时
	

	
	爬坡度
	在确保满负载行车安全前提下，建议爬坡角度≤20°（在确保满负载行车安全前提下，可增加爬坡角度）
	

	
	外形尺寸
	参考城市道路车位设置规范和小区消防车道净空高度：长度不小于3.8m，不大于6m；宽度不小于1.6m，不大于2.5m；高度不低于2.1m，不高于4m。
	

	
	电池位置
	车架下置电池仓
	

	
	离地尺寸
	≥250mm
	

	上

装


	★水箱材质
	采用不锈钢板/碳钢焊接，焊缝满焊，水箱内部耐压结构设计，配备:进水口、放水口、溢流口及液位显示口、泵室里边铺设铝塑板装饰，（1、本项内容包含在整车形式的检测报告中，2、整车形式的检测报告须国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告的扫描件上传至投标文件中，否则作废标处理）

	
	★水箱容积
	≥320升（水箱≥300升、灭火剂水箱≥20升）

（1、本项内容包含在整车形式的检测报告中，2、整车形式的检测报告须国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告的扫描件上传至投标文件中，否则作废标处理）

	消

防

系

统


	★喷水设施及喷水方式
	1、随车配备≥20米高压水管；

2、随车另外配备≥20米延长高压水管；
3、随车配备手持水枪；
4、随车另配2个消防水带用于水箱补水；
5、喷水样式：直流喷射和水雾状喷射。
（1、本项内容包含在整车形式的检测报告中，2、整车形式的检测报告须国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告的扫描件上传至投标文件中，否则作废标处理）   

	
	★喷水功能
	1、支持灭火剂和水比例混合，通过细水雾水泵喷射；

2、支持灭火剂消耗过程中可继续添加喷射，中间不间断喷射作业；

3、支持电控按键切换至细水雾单独喷射(只喷水，不混合灭火剂)。

（1、本项内容包含在整车形式的检测报告中，2、整车形式的检测报告须国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告的扫描件上传至投标文件中，否则作废标处理）

	
	射程和喷射流量
	消防细水雾水枪的射程不小于[15]米，喷射流量不小于[2]升/分钟，确保能够有效覆盖火灾区域。适用于初期火灾的扑救

	
	高压水泵
	需求：在水泵满负荷工作时能承受耐磨、承压的高压柱塞泵

驱动方式: 纯电动 ≥3kW直流电机

流量：≥11L/min 压力：≥9MPa

吸水口：≥25mm  出水口：≥10mm

	
	外接补水口
	可以外接市政消火栓进行水箱补水，进水口口径为：DN65或DN80


	
	器材箱体
	多处分类隔断规划用于放置各类装备。
说明：各类装备包含：水枪X3、水带X3、灭火器4kgX4、灭火毯X1、消火栓扳手X1、撬棒X2、消防服(消防头盔、灭火防护服、灭火防护靴、消防手套)X4、强光手电X1、喊话器X1、捞钩X2（供应商不提供上述装备，仅在车辆上设置各类装备的固定位置）。

	蓄

电

池
	★电池类型
	磷酸铁锂（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告的扫描件上传至投标文件中，否则作废标处理）

	
	充电器
	随车配备便携式智能充电器，可接市电充电。

充电器可以实现以下功能，1、充电过程中漏电保护；2、充满后自动断电。

	
	电池续航
	满负载状态下不间断行驶时续航里程不低于40km

	悬挂
	前后悬挂须保证车辆底盘刚性、行驶稳定性和适当减震功能

	制动
	鼓式制动器、机械驻车制动装置（性能不得低于上述描述。）

	灯光及信号
	灯光及信号
组合前大灯、组合后尾灯、警灯警报系统、倒车蜂鸣器，扩音器。

	车壳、座椅
	汽车冷泡海绵+高回弹面料（质量不得低于上述描述。）

	电气安全和其他要求
	1、车辆驾驶室内用于高温下司乘人员降温的设备（包括但不限于风扇）。

2、车前挡贴隔热膜。

3、整车车架及车厢做防锈处理，同时在质保期内定期提供防锈服务。

4、车辆在进行清洗、保养、维修时防止漏电。

★5、随车配备20升新能源灭火剂添加在灭火剂水箱内（1、新能源灭火剂可以用于电池起火的初期扑救；2、新能源灭火剂须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件上传至投标文件中，否则作废标处理）

6、供应商中标后须按照采购人要求对车辆进行涂装，费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。


四、合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目名称：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：                         

供方（中标方）：                         

一、采购内容：                                     
二、中标总金额：（大写）                             ；（小写）              
三、质量和服务要求及验收标准：                                          
四、供货期：                                            
五、交货地点和方式：                                                    
六、货款支付步骤和办法：                                                
七、售后服务：                                                          
八、违约责任：                                                          
九、解决争议的方式：                                                    
十、其他事项（含特殊约定）：                                                          
十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式七份，供需双方各执三份，代理机构一份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章经代理机构见证后生效。

需方（采购人）：        （盖章）     供方（中标方）：            （盖章）
法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：                 

        年      月       日                      年      月       日
        供方户名：                          

                                   供方开户银行：                    

                                   供方账号：                        

见证方（盖章）：
备注：供需双方以本格式文本拟订合同。

合同条款（格式）
根据招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此  （项目名称）    及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容：供方向需方提供             。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，车辆固定单价：     元/辆；数量    辆；合同总标的额为             元。

2. 付款方式： 本合同生效且所有车辆经需方验收合格后支付至合同金额的60%，验收合格6个月后支付至合同金额的90%，余款在验收合格3年后付清。

需方每次付款前，供方须提供满足需方要求的车辆增值税发票。因发票问题导致需方逾期付款或无法付款的，需方不承担任何责任，相应后果由供方自行承担。

本合同生效后，甲方应按合同约定将合同款项打款至乙方账户。

注意:乙方不得以任何理由要求甲方将合同款项打款至除乙方账户以外的其他任何账户。如因乙方账户问题导致甲方无法支付合同价款，由此造成的一切损失均由乙方承担。

（3） 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（4） 微型消防车基本要求（整车参数、功能参数详见附件）
（1）基本要求
1、该车整体结构设计合理紧凑，能够在社区狭窄道路和小巷中灵活转弯和掉头，确保能够顺利通过社区内的各种障碍物和限高设施。
2、采用纯电动驱动行驶，可承载2人。
（2）灭火功能
具备强大的灭火能力，能够应对社区内常见的火灾类型，如住宅火灾、商业场所火灾等。配备高效的消防水泵和水枪，同时配备相应灭火剂灭火装置，有效地针对电瓶车、电动汽车等火灾，确保在火灾初期能够迅速控制火势。

（3）抢险救援功能

除灭火外，还应具备抢险救援功能，如破拆障碍物、营救被困人员等。配备专业的破拆工具和救援设备，提高应对突发事件的能力（车辆必须有相应位置可放置可以移动工具，可移动工具由社区按需配备）。
（5） 培训与维保
（1）操作培训

提供车辆操作手册或操作视频，组织社区消防人员参加微型消防车的操作培训，使相关人员熟悉车辆的性能、操作方法和注意事项。培训内容包括车辆驾驶技能、消防设备使用方式、车辆状态日常性能检查与保养、抢险救援技能等。

（2）配套服务
配合采购人定期开展消防应急演练，提高消防人员的应急处置能力和协同作战能力。演练内容包括火灾报警、车辆出动、灭火救援、人员疏散等。

（3）车辆维修
考虑到微型消防车的特殊性，如遇影响灭火救援功能的故障，社区人员应及时通知中标供应商维修人员进行维修。维修人员应具备专业的维修技能和经验，应及时到场维修，能够快速准确地排除故障，响应时间一般不超过在收到维修请求后的48小时。
（4）质保服务
车辆整车质保3年，自车辆验收合格之日起计算。在质保期内中标供应商做好保障工作，质保期内非质量问题的车辆维修只收取配件费，不收取工时费。质保期满后的工时费和配件费应不高于市场价。
（6） 质量与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、包装、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及招标文件中与车辆参数相关的文件资料。

4.货物和服务验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，满足《江苏省政府采购履约验收管理办法》，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方与有关部门根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如产品没有达到标书技术参数，需方有权拒绝验收，一切损失由供方负责。如有质量技术质疑，以无锡质量技术监督局检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（八） 服务条件：

1．供货期（或完工期）：合同签订后，60日内车辆全部到场并完成安装调试，交付需方使用。
2.供方在验收时应提前三日先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。 

（九）安装调试及售后服务：

1.  供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.  供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.  质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.  需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.  需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

（十） 违约责任：

1． 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2． 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3． 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

4． 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、公证费、诉讼费、保全担保费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

5． 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

6． 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

7． 如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同，并要求供方承担赔偿责任。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（十一） 合同生效、争议解决及其他：

1． 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，应协调解决。如协商不能解决，任何一方均可向需方所在地法院起诉。供方应承担需方为维权产生的律师费、公证费、诉讼费、保全担保费等合理费用。
2． 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

附件：微型消防车整车参数、功能参数

	整

车
	外观形象
	四轮款电动消防车
	

	
	承载重量
	能够承受满负荷状态下（整车装备承重、人员承重、水箱满载承重等）的重量并能安全平稳行驶，满足使用需求。
	

	
	满负荷车速
	≥30km/小时
	

	
	爬坡度
	在确保满负载行车安全前提下，建议爬坡角度≤20°（在确保满负载行车安全前提下，可增加爬坡角度）
	

	
	外形尺寸
	参考城市道路车位设置规范和小区消防车道净空高度：长度不小于3.8m，不大于6m；宽度不小于1.6m，不大于2.5m；高度不低于2.1m，不高于4m。
	

	
	电池位置
	车架下置电池仓
	

	
	离地尺寸
	≥250mm

	

	上

装


	★水箱材质
	采用不锈钢板/碳钢焊接，焊缝满焊，水箱内部耐压结构设计，配备:进水口、放水口、溢流口及液位显示口、泵室里边铺设铝塑板装饰，（1、本项内容包含在整车形式的检测报告中，2、整车形式的检测报告须国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告的扫描件上传至投标文件中，否则作废标处理）

	
	★水箱容积
	≥320升（水箱≥300升、灭火剂水箱≥20升）

（1、本项内容包含在整车形式的检测报告中，2、整车形式的检测报告须国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告的扫描件上传至投标文件中，否则作废标处理）

	消

防

系

统


	★喷水设施及喷水方式
	1、随车配备≥20米高压水管；

2、随车另外配备≥20米延长高压水管；
3、随车配备手持水枪；
4、随车另配2个消防水带用于水箱补水；
5、喷水样式：直流喷射和水雾状喷射。
（1、本项内容包含在整车形式的检测报告中，2、整车形式的检测报告须国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告的扫描件上传至投标文件中，否则作废标处理）   

	
	★喷水功能
	1、支持灭火剂和水比例混合，通过细水雾水泵喷射；

2、支持灭火剂消耗过程中可继续添加喷射，中间不间断喷射作业；

3、支持电控按键切换至细水雾单独喷射(只喷水，不混合灭火剂)。

（1、本项内容包含在整车形式的检测报告中，2、整车形式的检测报告须国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告的扫描件上传至投标文件中，否则作废标处理）

	
	射程和喷射流量
	消防细水雾水枪的射程不小于[15]米，喷射流量不小于[2]升/分钟，确保能够有效覆盖火灾区域。适用于初期火灾的扑救

	
	高压水泵
	需求：在水泵满负荷工作时能承受耐磨、承压的高压柱塞泵

驱动方式: 纯电动 ≥3kW直流电机

流量：≥11L/min 压力：≥9MPa

吸水口：≥25mm  出水口：≥10mm

	
	外接补水口
	可以外接市政消火栓进行水箱补水，进水口口径为：DN65或DN80



	
	器材箱体
	多处分类隔断规划用于放置各类装备。
说明：各类装备包含：水枪X3、水带X3、灭火器4kgX4、灭火毯X1、消火栓扳手X1、撬棒X2、消防服(消防头盔、灭火防护服、灭火防护靴、消防手套)X4、强光手电X1、喊话器X1、捞钩X2（供应商不提供上述装备，仅在车辆上设置各类装备的固定位置）。

	蓄

电

池
	★电池类型
	磷酸铁锂（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告的扫描件上传至投标文件中，否则作废标处理）

	
	充电器
	随车配备便携式智能充电器，可接市电充电。

充电器可以实现以下功能，1、充电过程中漏电保护；2、充满后自动断电。

	
	电池续航
	满负载状态下不间断行驶时续航里程不低于40km

	悬挂
	前后悬挂须保证车辆底盘刚性、行驶稳定性和适当减震功能

	制动
	鼓式制动器、机械驻车制动装置（性能不得低于上述描述。）

	灯光及信号
	灯光及信号
组合前大灯、组合后尾灯、警灯警报系统、倒车蜂鸣器，扩音器。

	车壳、座椅
	汽车冷泡海绵+高回弹面料（质量不得低于上述描述。）

	电气安全和其他要求
	1、车辆驾驶室内用于高温下司乘人员降温的设备（包括但不限于风扇）。

2、车前挡贴隔热膜。

3、整车车架及车厢做防锈处理，同时在质保期内定期提供防锈服务。

4、车辆在进行清洗、保养、维修时防止漏电。

★5、随车配备20升新能源灭火剂添加在灭火剂水箱内（1、新能源灭火剂可以用于电池起火的初期扑救；2、新能源灭火剂须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件上传至投标文件中，否则作废标处理）

6、供应商中标后须按照采购人要求对车辆进行涂装，费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。


五、附件
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
第二部分  评标标准
1.价格部分                                     50分

2.商务部分                                     10分

3.技术部分                                     40分

1.价格部分（50分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

本项目专门面向中小企业采购，不享受价格扣除。

备注：（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
2.商务部分（10分）
（1）体系认证（3分）：投标供应商或所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的、职业健康安全管理体系认证证书的，有1个得1分，最多得3分。

（提供有效期内的证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台” http://cx.cnca.cn 查询截图加盖公章上传至系统，不提供或提供不全或不符合要求不得分。）
（2） 类似业绩（5分）：投标供应商自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似项目业绩的，有1个得2.5分，最多得5分。

（提供合同扫描件上传至系统，不提供或提供不全或不符合要求不得分。）

（3） 精细化管理（2分）：车辆具备定位功能。

（1.提供承诺书（格式自拟）：承诺书包括但不限于以下内容：1、承诺车辆在交付时具备定位功能便于采购人精细化管理；2、承诺定位功能提供5年的免费使用。）
3.技术部分（40分，暗标）

1）项目实施方案（12分）

① 投标人供货组织的项目进度安排表（4分）

② 主要技术措施的保障及可靠性（4分）

③ 供货组织及运输安排的合理性（4分）

投标人须针对上述每条内容进行阐述，阐述内容必须满足采购需求。每项内的打分标准如下：阐述合理、描述详细、切实可行有效，得4分；阐述比较合理、描述比较详细、切实可行的，得2分；基本符合采购需求的，得1分；未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

2）安装及调试方案（12分）

① 投标人总体概述（4分）

② 安装及调试方案的质量保证措施（4分）

③ 安装及调试人员投入计划（4分）

投标人须针对上述每条内容进行阐述，阐述内容必须满足采购需求。每项内的打分标准如下：阐述合理、描述详细、切实可行有效，得4分；阐述比较合理、描述比较详细、切实可行的，得2分；基本符合采购需求的，得1分；未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

    3）培训方案（8分）
①操作培训方案（4分）
②常见故障的排除、应急预案及紧急情况的处理（4分）

投标人须针对上述每条内容进行阐述，阐述内容必须满足采购需求。每项内的打分标准如下：阐述合理、描述详细、切实可行有效，得4分；阐述比较合理、描述比较详细、切实可行的，得2分；基本符合采购需求的，得1分；未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。
4）售后服务管理及措施（8分）
①售后服务方案（4分）

②故障解决能力及报修响应时间（4分）

投标人须针对上述每条内容进行阐述，阐述内容必须满足采购需求。每项内的打分标准如下：阐述合理、描述详细、切实可行有效，得4分；阐述比较合理、描述比较详细、切实可行的，得2分；基本符合采购需求的，得1分；未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分。

评分办法及评分细则的解释权属于采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
附件二：投标文件格式
                              公开招标

投标文件

项目名称：       
  

                            

项目编号：       
  

                            
投标人：             
                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           
          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）：
投标函
致江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司：
我方收到贵方编号JSZC-320213-JSHP-G2026-0006 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方认为贵单位有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
8、 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标人且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
    采购项目编号：
            日期：
无锡市梁溪区应急管理局：
我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320213-JSHP-G2026-0006）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320213-JSHP-G2026-0006）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                       投标人（盖章）：
         法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
                           采购项目编号：
                                   日期：
无锡市梁溪区应急管理局：
            （供应商名称）                 系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320213-JSHP-G2026-0006）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：
               单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                            企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）承诺书（格式）：
承诺书一
（投标人名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次梁溪区社区微型消防车采购项目（项目名称）进行投标。
我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二
致：无锡市梁溪区应急管理局
我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：          
年    月    日

（七）开标一览表（格式）：
开标一览表 

投标人名称（盖章）                         项目编号： 

	项目总报价

（人民币）
	大写：

小写：                    

	单价（元/辆）
	大写：

小写：  

	数量
	暂定149辆


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
填写说明：

1、 开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2、 开标一览表（格式）与苏采云线上自动生成的开标一览表中填写的报价不一致的，以苏采云线上自动生成的开标一览表中填写的报价为准，其余响应内容以开标一览表（格式）为准。

（八）投标报价明细表（格式）：
投标报价明细表
	序号
	名称
	品牌、型号
	性能指标
	数量
	产地
	免费质保期
	单报价（元）
	分项总报价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	大写：
	小写：


注

（1）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容详细填写；

（2）投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束最终中标，单价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

（3）上述表格仅供参考，投标人必须自行添加相应内容并填写完善。
（4）表格不够可自行延长。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）  

日期：          年  月  日

（九）偏离表（格式）：
投标偏离表

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除，请根据“项目技术要求和有关说明”详细填写；
    （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述；
投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：    年  月   日

（十）关于符合本国产品标准的声明函（格式）

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
           日期：　     年　  月　  日         
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
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