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招标文件


  
项目名称：徐州交管支队数字专线等网络接入服务
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029
采 购 人：徐州市公安局交通管理支队









采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二六年七月
徐州市政府采购中心编制
总目录
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式
第八章 各采购包的具体地址明细


第一章  投标邀请
徐州市政府采购中心对徐州交管支队数字专线等网络接入服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
项目名称：徐州交管支队数字专线等网络接入服务
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029
二、投标人的资格要求：
见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价
1．时间（时间期限）、地点、方式：
时间（时间期限）：自招标公告发布之日起5个工作日；
地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）； 
方式：自行下载。
    2．招标文件售价：免费。
四、投标有关信息
1.投标截止时间：2026年7月30日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）
2.开标时间：2026年7月30日9：30
3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）首页，点击“苏采云”登录后，进入系统“开标大厅”。
五、采购人
1.名 称：徐州市公安局交通管理支队
    2.地址： 徐州市泉山区祥湖路3号
3.联系方法：0516-83978512 
4.采购项目联系人：王雷         电话： 0516-83978512
六、采购代理机构
1．名称：徐州市政府采购中心
2．地址：徐州市云龙区新安路5号    邮编：221018 
3．联系方法：0516-67019051、67019037
4．采购项目联系人：魏雷         电话：0516-67019051、67019037



第二章  投标人须知

目录

一、总则
二、招标
三、投标
四、开标、评标
五、中标和合同
六、询问和质疑
七、电子招标投标交易平台


一、总则
1. 采购人
1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式
2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用
6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标
7. 招标文件的内容
7.1招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额
9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品
10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期
11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价
12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式
13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会
14.1 在招标文件提供期限截止后。
14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。
14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改
15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。
15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标
16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标
    18. 投标人
18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件
19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
  19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
  19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。
  19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
  19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

 20. 投标报价要求
20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。
20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。
20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。
20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。
20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交
22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。
22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包
 23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标
24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
　（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
　（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　（五）不同投标人的投标文件相互混装。
　
四、开标、评标
26. 开标
26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。 
31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。
31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
　　（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　  （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。
　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 实施政府采购异常低价审查的有关要求：
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:
　 （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
　 （二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
　 （三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；
　 （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
　 （五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;
   （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同
36. 确定中标人
36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑
   41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台
    42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。





第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

	条款项号
	内容

	
	一、总则

	1.1
	本项目采购人：徐州市公安局交通管理支队 

	2.1
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

	4.
	采购人确定的采购项目属性：服务

	5.
	本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心

	7.
	本项目为政府采购服务电子招标投标。

	7.1
	潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。

	
	

	
	二、招标

	9.1
	采购项目预算金额：444.6696万元(其中采购包1信号机线路预算金额105.6万元；采购包2监控线路预算金额222.714万元；采购包3公安网线路预算金额58.9956万元；采购包4互联网线路预算金额57.36万元)。

	10.1
	本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。

	11.2
	投标有效期:90天。

	12.1
	招标文件售价：免费。

	13.1
	采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。

	14.2
	现场考察：不组织现场考察。

	14.3
	开标前答疑会：不召开开标前答疑会。

	15.1
15.2
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	15.3
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	16.1
	终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

	17.
	投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
一、由采购人查询信用信息。
二、查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
     3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
五、信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。     

	
	

	
	三、投标

	18.3
	投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。

	19.1
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.2
	投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.《授权委托书》（提供扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；

二、资格条件（“1”～“7”及“9”项必须提供，否则投标无效）
1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。
2.财务状况报告，至少提供：
（1）投标人的本项目开标时间前6个月内任一时间截点的资产负债表的扫描件1份；
（2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表的扫描件1份。
3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录：
（1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件；
（2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。
[bookmark: _Toc515551102]4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。
9. 投标人具备的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或《增值电信业务经营许可证》。投标人为分支机构的，提供其法人公司的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或《增值电信业务经营许可证》。分支机构参与投标的，需提供法人公司的授权书。

三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
1.报价符合性审查：
投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。非上述情形的，文件编制内容及格式自拟。
2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
3.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
4.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；

四、综合评审评分项
采购包1、采购包2、采购包3、采购包4综合评审评分项
（一）技术部分
1. 线路敷设方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）
（二）商务部分
1. 人员配备方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）；
2. 实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）；
3. 服务保障方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）；
4. 其他服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）；

五、价格折扣文件格式
（一）小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利单位声明函
1.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
   具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
4.投标人不符合上述情形的，在政府采购客户端编制价格折扣文件时，选择享受的报价扣除类型为“无扣除”。
（二）关于符合本国产品标准的声明函
本项目为不涉及货物采购的服务类项目，投标人在政府采购客户端编制价格折扣文件时，选择享受的报价扣除类型为“不享受扣除”。
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

	19.3 
	投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.4
	投标文件的退还：
投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

	19.5
	投标文件的密封、签署、盖章要求：
一、投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

	19.7
	投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

	19.8
	投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。
补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。
投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。
“苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

	20.6
	本项目采购包1不接受超过105.6万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；采购包2不接受超过222.714万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；采购包3不接受超过58.9956万元人民币；采购包4不接受超过57.36万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

	22.1
	投标截止时间：2026年7月30日9:30

	22.2
	投标文件的递交：
1.投标文件递交截止时间：2026年7月30日9:30
2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

	23.2
	招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。

	24.1
	报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	24.2
	评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	24.3
	采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无。

	
	

	
	四、开标、评标

	26.1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年7月30日9：30
2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）首页，点击“苏采云”登录后，进入系统“开标大厅”。

	26.3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。
“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	26.4
	“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。

	26.5
	因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

	26.6
	投标文件解密失败的补救方案:无。

	
	

	29.
	1.评标中需要投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正的，应当通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	31.1
	本项目的评标方法：综合评分法。

	33.
	评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	
	

	
	五、中标和合同

	36.2
	中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：
一、确定人：采购人。
二、确定中标人方式：
按照以下顺序确定中标人：
根据技术部分得分高低排序，确定中标人；技术部分得分相同的，根据商务部分高低排序，确定中标人。如商务部分得分相同，由采购人自行确定。

	37.1
	在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。

	37.2 
	中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。

	38.
	特别说明：
按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	

	
	六、询问和质疑

	41.
	1. 根据徐州市政府采购中心与徐州市公安局交通管理支队（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市公安局交通管理支队(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市公安局交通管理支队（采购人）提出质疑。询问和质疑由徐州市公安局交通管理支队（采购人）依法处理。
2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3. 质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系部门：徐州市公安局交通管理支队 
联系电话： 0516-83978512
通讯地址：徐州市泉山区祥湖路3号

	附加说明
	

	
	



第4章 评标标准
采购包1、采购包2、采购包3评标标准
	评审因素
	评审因素细化和量化
	是否客观分

	价格部分（30分）
	价格
（30分）
	各投标人价格得分=投标人的最低评审价格÷各投标人评审价格×30
服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中“总价”*（100%-10%）
	是

	技术部分（15分）

	线路敷设方案（15分）
	根据招标文件第六章《采购需求》中各采购包的具体采购需求中“五、线路敷设要求”中“（一）线路敷设具体要求”中5项内容，有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得15分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得15分，最低得0分。
	否

	

商务部分（55分）
	人员配备方案（9分）
	投标文件中每提供1人为自有员工且具有工信部或人社部门颁发的注册信息安全工程师（CISP）或网络工程师证书资格的，得3分。最多得9分。
投标文件中提供项目团队人员证书扫描件及投标人或其法人公司或其法人公司分公司为人员缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金或签订的劳动合同的相关材料扫描件：
上述合计本项最高得9分，最低得0分。
	否

	
	实施方案（15分）
	根据招标文件第六章《采购需求》中各采购包的具体采购需求中“七、实施要求”中“（一）实施具体要求”中5项内容，有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得15分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得15分，最低得0分。
	否

	
	服务保障方案（22分）
	日常保障方案（10分）
	根据招标文件第六章《采购需求》中各采购包的具体采购需求中“八、服务保障体系要求”中“（一）日常保障要求”中10项内容，有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。
	否

	
	
	应急保障方案（12分）
	根据招标文件第六章《采购需求》中各采购包的具体采购需求中“八、服务保障体系要求”中“（二）应急保障要求”中12项内容，有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得12分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。
	否

	
	其他服务方案（9分）
	在投标文件中提供承诺书（格式自拟）。
承诺书完全满足招标文件第六章《采购需求》中各采购包的具体采购需求中“九、其他服务要求”中“（一）其他服务具体要求”中3项内容的，得9分， 完全满足任意2项内容的，得6分，完全满足任意1项内容的，得3分。
未提供的得0分，本项最高得9分，最低得0分。
	是



注：评分结果精确到小数点后两位。


采购包4评标标准
	评审因素
	评审因素细化和量化
	是否客观分

	价格部分（30分）
	价格
（30分）
	各投标人价格得分=投标人的最低评审价格÷各投标人评审价格×30
服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中“总价”*（100%-10%）
	是

	技术部分（15分）

	线路敷设方案（15分）
	根据招标文件第六章《采购需求》中“第二部分：采购包4具体采购需求”中“五、线路敷设要求”中“（一）线路敷设具体要求”中5项内容，有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得15分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得15分，最低得0分。
	否

	

商务部分（55分）
	人员配备方案（6分）
	投标文件中每提供1人为自有员工且具有工信部或人社部门颁发的注册信息安全工程师（CISP）或网络工程师证书资格的，得3分。最多得6分。
投标文件中提供项目团队人员证书扫描件及投标人或其法人公司或其法人公司分公司为人员缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金或签订的劳动合同的相关材料扫描件：
上述合计本项最高得6分，最低得0分。
	否

	
	实施方案（15分）
	根据招标文件第六章《采购需求》中“第二部分：采购包4具体采购需求”中“七、实施要求”中“（一）实施具体要求”中5项内容，有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得15分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得15分，最低得0分。
	否

	
	服务保障方案（25分）
	日常保障方案（13分）
	根据招标文件第六章《采购需求》中“第二部分：采购包4具体采购需求”中“八、服务保障体系要求”中“（一）日常保障要求”中13项内容，有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得13分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得13分，最低得0分。
	否

	
	
	应急保障方案（12分）
	根据招标文件第六章《采购需求》中“第二部分：采购包4具体采购需求”中“八、服务保障体系要求”中“（二）应急保障要求”中12项内容，有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得12分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。
	否

	
	其他服务方案（9分）
	在投标文件中提供承诺书（格式自拟）。
承诺书完全满足招标文件第六章《采购需求》中“第二部分：采购包4具体采购需求”中“九、其他服务要求”中“（一）其他服务具体要求”中3项内容的，得9分， 完全满足任意2项内容的，得6分，完全满足任意1项内容的，得3分。
未提供的得0分，本项最高得9分，最低得0分。
	是



注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

采购包1拟签订的合同文本

甲方：                （以下简称甲方）
乙方：                （以下简称乙方）
根据徐州交管支队数字专线等网络接入服务（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029）公开招标结果、为更好地向客户提供服务，充分发挥甲、乙双方在各自服务领域的资源优势，甲乙双方经友好协商，本着平等互利、友好合作的原则，达成本业务服务协议（以下简称协议）。
一、合作内容及服务期限
1.本协议所称数据专线服务是指：乙方依托自主建设的覆盖城区和各乡镇的大容量、高密度、高可靠的光纤传输网络和IP宽带城域网，向甲方提供大容量、高带宽的企业局域网广域互联服务，提供多种传输带宽、多种接口选择，可承载语音、数据、视频等各种通信业务的独享高品质的数据专线服务。
2. 服务期限：自合同签订之日起服务1 年。
二、合同价款及支付
1.乙方提供甲方数据专线服务，资费如下：
	序号
	带宽（Mbps）
	条数
	时间（月）
	单价
（元/月/条）
	总价（元）

	1
	100M
	1100
	12
	
	


2.数据专线业务每月10日前开通，则自业务正式开通当月起开始收费，业务每月10日后开通，则自业务正式开通次月起开始收费。
3.合同总价:人民币大写金额    元（小写金额：￥    元）。每月统计当月使用线路数量，根据合同标的单价计算当月应付的费用。
经双方协商一致，选择以下第    付款方式：
付款方式一：提交预付数保函的
（1）合同总价的百分之四十(40%)即￥   大写：人民币     作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40 %)即￥    大写：人民币      的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
（2）按照先扣除预付款的原则，经双方核算确认第一个月和第二个月费用并扣除预付款后，甲方应保证在双方核算确认后10个工作日内将第一个月和第二个月经甲乙双方确认的数据专线费用交纳给乙方。
其他月份甲方应保证在次月15日前，将上一计费月的甲乙双方确认的数据专线费用交纳给乙方。（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方根据考核结果按月支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））
付款方式二：不提交预付数保函的
（1）合同总价的百分之三十(30%)即￥  大写：人民币  ，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
（2）按照先扣除预付款的原则，经双方核算确认第一个月和第二个月费用并扣除预付款后，甲方应保证在双方核算确认后10个工作日内将第一个月和第二个月经甲乙双方确认的数据专线费用交纳给乙方。
其他月份甲方应保证在次月15日前，将上一计费月的甲乙双方确认的数据专线费用交纳给乙方。（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方根据考核结果按月支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））
评价付款办法：每月统计当月使用线路数量，根据合同标的价格计算当月应付的费用。当月评价得分90-100的，按照每月应付费用100%比例付款；当月评价得分80-89的，按照每月应付费用90%比例付款；当月评价得分70-79的，按照每月应付费用80%比例付款；当月评价得分60-69的，按照每月应付费用的60%比例付款。当月评价得分0-59的，按照每月应付费用0%比例付款。考核细则详见合同附件3：《信号机线路服务考核细则》。
4.乙方申请付款需提交的支付文件包括：
①乙方出具的正式发票。
②如因乙方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致甲方延期付款的，责任由乙方承担。开具发票为本合同乙方主要义务。甲方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，甲方不承担逾期付款的违约责任。
③甲方盖章后的验收考核证明。
缴费方式：结算方式可采用以下形式： □ 银行托收、□ 现金或支票、□ 对公转账。
5.在具备付款条件时，甲方未按时办理付款申请的，乙方有权暂停甲方的数据专线业务。
6.甲方因自身原因需要进行移机的，可委托乙方代维移机，移机所产生的工料及人工费用在移机确认单中明确，由甲方盖章确认，相关费用在移机当月的甲方账单中统一结算。
7.当乙方有关资费标准进行调整时，将及时对甲方的相关优惠项目和幅度进行相应调整。
8.付款凭据：（1）合格发票；（2）甲方盖章后的验收合格证明；（3）双方签署的结算凭证。
9.履约保证金：合同金额的10%，签订合同前提交。
履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:
退还方式:由买方将履约保证金无息退还卖方。
退还时间:卖方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、服务期限届满，双方书面确认无责任纠纷，并办理交付证明后30日内一次性无息退还。
退还条件:本项目合同标的履约完成、服务期限届满，双方书面确认无责任纠纷，并办理交付证明后。
不予退还的情形:卖方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣除履约保证金取得补偿。
逾期退还履约保证金的违约责任:
甲方逾期退还履约保证金的，每逾期（30）天，甲方向乙方支付履约保证金的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（1）%。
10.其他事宜： 乙方必须履行投标文件中的承诺 。 
三、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1.甲方负责自身系统的建设和维护。
2.由于甲方原因引起的本地终端物理位置变更、需要进行线路调整时，甲方应提前通知乙方。线路调整涉及的具体事宜，由甲乙双方的承办机构协商确定。
3.由于甲方业务需要进行网络扩容，新建大容量的传输通道时。乙方需根据实际情况与甲方进行协商，采取相应措施，以及时满足甲方需要。
4.甲方在项目实施过程中，应定期将使用情况和除保密数据以外的相关数据同乙方交流，以保证业务的开展和使用的顺畅。
5.甲方对乙方实施传输通道线路接入提供必要的配合和支持。
6.甲方不得将线路用于传输各类违法信息，否则乙方有权终止合同并要求甲方承担违约责任。
7.甲方保证遵守国家有关法律、法规，不传播非法内容或泄露国家机密，不允许操作国家及工业信息化部不允许的业务等，否则，甲方将承担其行为所引发的一切责任。
8.甲方如果改变业务的用途，需要提前通知乙方并重新签署业务合作协议。如发现甲方擅自改变业务的用途或者业务设置，违反国家及工业信息化部的相关规定，乙方有权立即暂停甲方的数据专线业务，甲方有义务立即整改并配合乙方及相关部门追查出现问题的原因和责任人。甲方如不整改，乙方有权提前终止合同，并要求甲方承担违约责任。
（二）乙方的权利和义务
1.乙方负责提供履行本协议项下服务所需的基础网络支持，并确保本协议项下服务的正常进行。施工周期不超过60天，如逾期未完成，采购人有权扣除当月全部费用。
2.乙方只负责提供透明传输通道，承担接入层传输设备（包括光端机、列/架等）之前的所有投资；有关应用层设备的新增与改造由甲方承担，乙方可配合提供组网建议并协助甲方做好相关工作。乙方向甲方提供的数据专线服务所涉及的传输设备及光缆的产权属于乙方，乙方保证维护段落的正常运行，进行日常维护和保养，同时甲方需配合乙方进行相应的维护工作。
3.乙方从事设备安装、维护等工作，需由乙方人员携带相关证件及单位证明，与甲方相关部门联系并办理相关手续，甲方应及时提供相关配合。
4.乙方保证本协议所涉及的传输通道为甲方专用，带宽独享。
5.乙方受理甲方的故障申报，应及时安排故障处理。乙方按维护及业务规程的有关规定，为甲方提供优质服务。
6.乙方根据自身网络的发展状况，需变动本协议项下的服务应用方案、修改通信接口和调度其它通信资源时，应事先书面向甲方提出相应的变动建议，且该变更不应损害甲方的利益。
7.除人为破坏和不可抗力影响外，乙方业务中断三个小时内电路恢复率为100%，否则，甲方有权扣除故障线路当月费用。
8.除人为破坏和不可抗力影响外，乙方同一专线每月重复故障率≤2次，超过2次，甲方有权扣除故障线路当月费用。
9. 乙方在服务期内所有安全事故由乙方承担全部责任并处理相关事宜，所有因触电、漏电、设备掉落或倒塌、井盖缺失损坏、机箱门未关、线路布设不规范、交通事故等一切原因造成的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由乙方承担，由此产生的费用由乙方承担，相关设备、线路由乙方免费修复。
四、保密条款 ：详见合同附件1：《保密协议》。 
五、违约责任
1.一方未履行或不适当履行本协议项下的任何一项条款均被视为违约。任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认行为实际存在，则应在20日内对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在20日内向对方提出书面异议或说明，在此情况下，甲乙双方可就此问题进行协商，协商不成的，按本协议争议条款解决。违约方应承担违约责任。如一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后20日内没有向对方作任何书面回复，视为认可该违约情况。在本协议有效期内，如甲方单方面无故终止与使用乙方的业务，则将视为甲方违约，甲方应承担相应违约责任。
2.乙方不能按本合同要求提供服务的，应向甲方偿付合同总价款的10%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。
3.如果发生声称本合同项下服务泄露甲方秘密导致甲方损失、或因侵犯他人知识产权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，除下款另有规定外，乙方应支付由此 而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。
4.甲方有权按照合同约定可以在应付款中直接扣除违约金 。
5.甲方若发现乙方向甲方提交的投标资料以及本合同所载内容有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形的，甲方有权视情形单方解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的合同款外，还应向甲方支付合同总金额20%的违约金。
六、免责条款
由于不可抗力原因，致使任何一方不能履行其在本协议项下的义务，该方不承担由此而给它方造成的损失。但该方应在不可抗力发生后15日内将相关情况告诉对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。
七、安全风险承诺：详见合同附件2。
八、争议解决
在本协议履行期间产生争议，双方应友好协商解决。如果协商不成，双方同意通过提交甲方所在地人民法院裁决。
九、其它
1.本协议未尽事宜，双方另行协商解决。双方协商一致可签订补充协议，效力与本协议相同。
2.本协议一式   份，具有同等法律效力，甲方  份，乙方  份，招标代理机构一份存档，政府采购管理部门一份备案。
3.甲乙双方在此确认在签字或盖章前已经仔细阅读并充分了解、认同本协议书的相关内容及产生的法律后果，本协议书不存在欺诈、胁迫、重大误解、显失公平等情况。甲乙双方对本协议内容无任何异议。
4.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
5.甲方和乙方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。
（以下无正文）
甲方（签章）：____________________________________  
地址： ____________________________________
邮编： ____________________________________
传真： ____________________________________ 
电话： ____________________________________ 
法定代表人或授权代表（签名）： _____________ 
签订时间：___________________________ 
 
乙方（签章）： ____________________________ 
地址： ____________________________________ 
邮编： ____________________________________ 
传真： ____________________________________ 
电话： ____________________________________ 
开户银行：________________________________   
银行帐号： ________________________________  
法定代表人或授权代表（签名）： _____________ 
签订时间：___________________________
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合同附件1
保密协议
甲方：
乙方：
甲乙双方就项目的相关工作，约定由乙方为甲方提供服务，双方预计在合作过程中乙方可能接触到甲方拥有或者掌握的保密信息，就保密事项，双方达成如下约定：
一、定义
1．保密信息
甲方提供的或乙方在双方谈判/合作期间了解到的，或由甲方对第三方承担保密义务的，关于甲方及乙方服务甲方项目、主合同的所有非公开信息，包括数据、电文、图纸、文件、视频、电子数据、资料等。包括但不限于：
（1）甲方主体相关信息。反映甲方财务、经营、投资、业务数据、新业务构想等所有不被公众领域所知的信息；所有与甲方规章制度、业务流程、经验公式、客户数据、员工信息、设备资产，及目前或将来拟采用的运作模式、业务计划等有关的所有不被公众领域所知的信息。
（2）信息系统技术信息。技术方案、数据库、源程序、目标程序、技术文档、研究开发记录、图纸、样品、计算机系统数据以及漏洞信息等信息；甲方应用系统内容、系统测试及试运行期间的客户资料等信息；甲方现有的网络拓扑结构及其相关资料，包括网络参数，如IP地址，命名规则等；甲方现有安全机制及规划目标、所有系统的应急方案、应用系统接口程序与文档等信息。
（3）谈判、合作信息。双方对项目的讨论或谈判正在进行或已经进行、对主合同的达成交换了意见、主合同及本协议的具体内容、项目进展等信息，包括但不限于双方之间的讨论、协商、谈判、备忘录、协议等，以及由此产生的信息或资料。
（4）项目信息。与项目研究、产品、服务、市场、知识产权、软件开发、发明、工艺、设计、图纸、工程技术、营销、技术、操作或系统、财务、客户名录相关的任何信息、文件、样品、技术数据和专有技术以及其他任何信息。项目涉及的信息系统设备、操作、维护保养等资料信息。为甲方服务期间可能直接或间接地通过书面、口头、图表、音像资料、数据电文等获得或通过观察全部或部分设备、系统等获得的信息。
（5）甲方无形资产的信息，包括专利权、商标权、著作权、设计权、商号权、技术秘密和商业秘密权、商业方法权、域名权等创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利；标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。
（6）标示信息。标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。
（7）其他信息。根据甲方与第三方签署的协议约定，甲方负有保密义务的信息。
上述保密信息包括但不限于乙方通过书面文件、电子邮件、磁记录、光学记录、电子记录及口头或其他有形或无形方式获得的信息资料。
2．代表
就协议一方而言，指该方的负责人、董事、管理人员和雇员或与协议目的有关的该方关联公司（直接或间接控制该方的，或受该方直接或间接控制的，或与该方直接或间接受共同控制的实体）的负责人、董事、管理人员和雇员。
二、保密义务
1．乙方应当严格保守保密信息的机密性，保证自接收、管理、使用、掌握或知悉保密信息之日起 年内：
（1）未经甲方事先书面同意，不得将该保密信息泄漏或交付给任何第三方，未经甲方同意，不得将非涉密载体连接甲方的涉密设备；
（2）仅将保密信息披露给为执行本协议之目的，有必要得知该保密信息的代表且乙方应当与该代表签订不低于本协议标准的保密协议；
（3）除为履行本协议所必要的复制外，未经甲方明确书面同意，不得随意复制保密信息或其他衍生行为；
（4）采取与保护自身同类性质保密信息相同等的保护程度，且不得低于合理的保护程度，来保管该保密信息；
（5）当保密信息被不当使用或揭露时，立即通知甲方并采取合理措施以重新保障保密信息的机密性，防止保密信息被进一步不当使用、揭露及其他违约行为的发生；
（6）仅出于本协议约定之目的使用保密信息，不得将保密信息用于甲方同意之外的任何目的，不得在其产品设计和制造或工艺设计中或以其他任何方式使用保密信息。
2．乙方保证严格保守保密信息，且该保密信息不得用于甲方同意之外的任何目的。乙方应以善良管理人的注意义务保管该保密信息，未经甲方书面同意不得将该保密信息以任何形式披露或交付给任何第三方。乙方不得复制、仿造或修改甲方提供之保密信息作为己用或提供于他人。
3．仅限于主合同或谈判、维护项目目的，乙方允许其最低限度的人员接触保密信息。乙方应当与能接触该保密信息的本方员工、董事、雇员、授权代理人等签订保密协议，该保密协议的实质内容应与本协议约定的条款同样严格，乙方应保证以上接触保密信息的所有人员遵守本协议的约定。
4．乙方应负责使其代表遵守本协议，如有违反视同违约乙方与相关责任方负连带责任。
5．如乙方有足够的证据证明甲方的保密信息为下列信息之一者，则乙方对该信息不负保密义务：
（1）该信息为乙方于本协议订立之前合法获得，且无保密义务者；
（2）该信息由乙方在未使用甲方保密信息且未违反本协议所约定义务前提下，独立开发所得；
（3）该信息由甲方书面授权公开或泄漏。
6．乙方对于自甲方或其他途径获悉的保密信息负有完全和严格的保密义务。除非为了主合同项下目的，乙方不得使用保密信息；未经甲方事先书面同意，乙方不得故意或过失为自己或他人的利益使用、允许使用、转让、复制、分析、拷贝、传授、泄漏保密信息；乙方不得对保密信息进行分析或从该等分析中获利。
7．乙方在保护甲方的保密信息时，应采取一切合理和必要的保护措施，其注意义务的标准不低于保护自己的专有的保密信息的标准，防止第三人自乙方获取其所负责保管或接触的保密信息。非经甲方书面同意，乙方不得将移动存储设备设施、网络设备连接至甲方计算机信息系统等。
8．乙方如发现或被告知己方以及同样负有保密义务的第三方违反本协议的约定，应在发现后两个工作日内通知甲方，并根据甲方的请求，采取必要措施防止情况的恶化和损失的继续扩大，或在甲方追究泄密者法律责任的过程中，给予必要配合。
9．严格保守自己在为甲方工作期间所获得有关甲方及甲方项目的一切秘密信息。未经甲方同意，不得以泄露、告知、公布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，也不得在进行维修时随意使用和观看这些秘密信息。
10．随时接受甲方安全保密的监督检查，乙方在接触涉密信息后做好相应记录备查。
11．乙方配合甲方完成相关评估。
三、保密信息的所有权
1．本协议的任何内容均不应被解释为甲方将其任何知识产权下的任何权利或许可明示地或默示地授予乙方。
2．乙方所接收或知悉的保密信息的权利及利益，属甲方。
3．乙方应在甲方请求时，将该保密信息及其复制品、衍生品全部立即返还甲方或根据甲方要求进行销毁，并出具书面证明以说明上述资料的销毁情形。
四、声明 
1．双方同意，本协议项下保密信息的披露和接收，不得被理解为对任何一方创设具有与另一方达成业务关系的任何义务或任何期望。
2．所有保密信息均“按现状”披露，除非另有书面约定，甲方不对根据本协议所披露信息的全面、充分或准确做出保证。甲方不应就乙方因信赖根据本协议所披露的信息所产生的任何费用、损失或损害或采取的行动承担任何责任。
五、保密信息的返还与销毁
1．保密信息作为甲方的专有财产，乙方应妥善保管所获得的保密信息的所有文件资料及其他任何载体。
2．若双方之间未能建立合作关系或合作关系终止或应甲方的要求，乙方应将全部保密文件资料（包括原件、复印件、翻译件），连同包含或描述该保密信息的任何形式载体交付甲方或销毁。
3．在返还与销毁保密信息时，乙方应提供一份由其负责人签署的证明书，声明其自身不再持有任何保密信息或其他包含保密信息的载体，且未对保密信息予以截留、复制或翻译；或如果已复制或翻译，所有这类复制件和翻译件已连同书面资料等一起归还；或如果任何保密信息已被销毁，该证明书应具体说明哪些保密信息已被销毁。
六、保密期限
甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订之日起或主合同生效之时或接触甲方保密信息之时开始（以三者较先开始的时间为准）后年。
七、违约责任
乙方如违反本协议约定的保密义务，应当赔偿给甲方造成的全部损失及甲方因维权行为而产生的所有费用（包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失、律师费、鉴定费、交通费等），构成犯罪的，依法处理。
八、法律适用及争议的解决
1．本协议应适用中华人民共和国法律解释并受其约束。
2．因履行本协议或与本协议有关的任何争议，双方应首先协商解决。协商不成时，采取第种方式解决。
（1） 可向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。
（2） 向仲裁委员会提起仲裁。
九、协议生效及其他
1．本协议自双方盖章之日起生效，自保密期限到期之日自动终止。如本协议提前终止或解除，乙方的保密义务继续存续。
2．本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

【以下无正文】

甲方：                     乙方：
（盖章）          （盖章）
地址：          地址：
签约日期：          签约日期：

合同附件2
安全风险承诺
为确保甲方项目信息网络、重要信息系统安全、可靠、稳定地运行，作为乙方网络与信息安全工作的主要负责人，对乙方的网络与信息安全工作负总责，并做如下承诺:
一、加强乙方网络与信息安全工作的组织领导，建立健全网络与信息安全工作机构和工作机制，保证网络与信息安全工作渠道的畅通。
二、明确乙方信息安全工作责任，按照“谁主管，谁负责；谁运营，谁负责”的原则，将安全职责层层落实到具体部门、具体岗位和具体人员。
三、加强乙方信息系统安全等级保护管理工作，在甲方的监督、检查、指导下，自觉、主动按照等级保护管理规范的要求完成信息系统定级、备案，对存在的安全隐患或未达到相关技术标准的方面进行建设整改，随信息系统的实际建设、应用情况对安全保护等级进行动态调整。
四、加强乙方各节点信息安全应急工作。制定信息安全保障方案，加强应急队伍建设和人员培训，组织开展安全检查、安全测试和应急演练。重大节日及敏感节点期间，加强对重要信息系统的安全监控，加强值班，严防死守，随时应对各类突发事件。
五、按照《信息安全等级保护管理办法》、《互联网信息管理服务办法》等规定进一步加强网络与信息安全的监督管理，严格落实信息安全突发事件“每日零报告制度”，对乙方出现信息安全事件隐瞒不报、谎报或拖延不报的，要按照有关规定，给予责任人行政处理;出现重大信息安全事件，造成重大损失和影响的，要依法追究有关单位和人员的责任。
六、作为乙方网络与信息安全工作的责任人，如出现重大信息安全事件，对国家安全、社会秩序、公共利益、公民法人及其他组织造成影响的，本人承担主要领导责。

承诺人：（公章）
合同附件3
信号机线路服务考核细则
1．考核总则
（1）排除人为破坏、市政工程及不可抗力影响，本项目线路业务中断三个小时未恢复的，扣除所涉及线路当月全部费用。
（2）中标人需提供满足招标文件要求相应的链路带宽并提供测试报告，经采购人抽查检测链路带宽无法满足招标文件要求的，扣除所涉及线路当月全部费用。
（3）中标人需提供7×24小时服务，无条件响应采购方对于该项目提出的服务要求，2个小时内未能响应的，每出现一次扣除该项目当月应付费用的5%。
（4）如果一年内月考核不合格三次，采购人有权无条件解除合同。
2．项目考核细则
考核以百分制的方式进行，每月进行考核。考核项目电路类型要求、带宽要求、网络安全要求、性能要求、服务保障要求五部分。总共100分，每项单独考核，相加为最终考核评分。
当月评价得分90-100的，按照每月应付费用100%比例付款；当月评价得分80-89的，按照每月应付费用90%比例付款；当月评价得分70-79的，按照每月应付费用80%比例付款；当月评价得分60-69的，按照每月应付费用的60%比例付款。当月评价得分0-59的，按照每月应付费用0%比例付款。
（1）电路组织要求（20分） 
提供安全、稳定、带宽独享的数据电路，与互联网物理隔离，IP地址不变，线路不中断： 
· 完全满足：20分
· 电路组织不符合安全使用要求，但3小时内修正的：18分
· 电路组织不符合安全使用要求，造成控制系统故障但3小时内修正的：10分
· 基本不满足：0分
（2）带宽要求（20分） 
提供100M带宽链路： 
· 完全达到或超过：20分
· 带宽向下波动，造成轻微控制故障的，能3小时内修复的：18分
· 带宽向下波动，造成重大控制故障的，能3小时内修复的：10分
· 基本不满足：0分
（3）网络安全要求（20分） 
实施网络优化，提高网络的可靠性和安全性，对信号在网络传输过程中可能遭受的网络窃听、网络病毒和恶意代码攻击等安全风险，进行必要的防护。按用户要求提供防止一机两用的必要条件： 
· 完全满足：20分
· 发生轻微网络安全隐患的：18分
· 发生重大网络安全隐患的：10分
· 基本不满足：0分
（4）性能要求（20分） 
传输速率不低于100Mbps，点对点测试传输1500 bytes，延时≤10ms，丢包率≤0.1%： 
· 完全满足：20分
· 个别发生轻微延时但3小时内修复的：18分
· 多次发生延时但3小时内修复的：10分
· 基本不满足：0分
（5）服务保障要求（20分） 
提供对本项目所有节点传输、安全等相关设备实施日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等检测管理功能，具备7*24小时实时服务监控团队。业务中断3小时内电路恢复率应为100%，同一线路每月重复故障率≤2次。平均恢复时间应小于3小时。否则认为该条线路当月不合格。整体线路合格率95%以上：
· 完全满足：20分
· 较好达到服务要求的：18分
· 基本达到服务要求的：10分
· 基本不满足：0分

采购包2拟签订的合同文本
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
根据徐州交管支队数字专线等网络接入服务（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029）公开招标结果、为更好地向客户提供服务，充分发挥甲、乙双方在各自服务领域的资源优势，甲乙双方经友好协商，本着平等互利、友好合作的原则，达成本业务服务协议（以下简称协议）。
一、合作内容与服务期限
1.本协议所称实施内容是指：基于现有道路监控线路的网络架构，提供安全、稳定、带宽独享的数据电路，与互联网物理隔离。IP地址不改变、线路不允许终端，末端监控点接入设备通过以太网无源光网络方式接入并汇聚到附近局站，然后通过本地分组传送网将数据传输到市监控中心平台。
2.服务期限：自合同签订之日起服务1 年。
二、业务资费
1.乙方提供甲方数据专线服务，资费如下：
	分项名称
	数量
	单位
	期限
	单价
	总价(元)

	100M监控专线
	1736
	条
	12个月
	    元/条/月
	

	1000M传输专线
	1
	条
	12个月
	    元/条/月
	

	100M长途专线
	3
	条
	12个月
	    元/条/月
	

	裸纤
	107
	条
	12个月
	   元/条/月
	

	视频边界网线路
	28
	条
	12个月
	   元/条/月
	


2.数据专线业务每月10日前开通，则自业务正式开通当月起开始收费，业务每月10日后开通，则自业务正式开通次月起开始收费。
3.本合同价款为人民币大写金额    元（小写金额：￥    元）。每月统计当月使用线路数量，根据合同标的单价计算当月应付的费用。
经双方协商一致，选择以下第    付款方式：
付款方式一:提交预付款保函的
（1）合同总价的百分之四十(40%)即￥   大写：人民币     作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40 %)即￥    大写：人民币      的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
（2）根据合同标的价格计算单条单日价格，每个月统计当月开通条数及天数，据此核算当月应付的费用，根据每月应付费用计算当月实付费用，双方办理书面结算凭证，每月按照实付费用进行一次付款，按照先扣除预付款的原则。在甲方收到书面结算凭证、乙方出具的国家统一的正式发票之日起10个工作日内，甲方办理付款申请手续向乙方支付相应金额的款项人民币。
付款方式二:不提交预付款保函的
（1）合同总价的百分之三十(30%)即￥  大写：人民币  ，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
（2）根据合同标的价格计算单条单日价格，每个月统计当月开通条数及天数，据此核算当月应付的费用，根据每月应付费用计算当月实付费用，双方办理书面结算凭证，每月按照实付费用进行一次付款，按照先扣除预付款的原则执行。在甲方收到书面结算凭证、乙方出具的国家统一的正式发票之日起10个工作日内，甲方办理付款申请手续向乙方支付相应金额的款项人民币。（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方根据考核结果按月支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））
当月评价得分95（含）-100的，按照每月应付费用100%比例付款；当月评价得分90（含）-95的，按照每月应付费用90%比例付款；当月评价得分85（含）-90的，按照每月应付费用80%比例付款；当月评价得分80（含）-85的，按照每月应付费用60%比例付款。当月评价得分80分以下的，按照每月应付费用0%比例付款。
每次支付前，乙方应向甲方提供合法有效并与本合同内容相符的增值税专用发票，甲方将相应款项汇至本合同中约定的乙方账户。如因乙方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致甲方延期付款的，责任由乙方承担。开具发票为本合同乙方主要义务。甲方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，甲方不承担逾期付款的违约责任。
合同约定的乙方账户：
开户银行：
银行帐号：
4.履约保证金：签订合同前，乙方应向甲方支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之十（10%）大写：人民币        元（小写：¥         元），履约保证金不计利息。
履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳，乙方可自愿使用履约保函（保险代替缴纳履约保证金具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）规定》)。
注：履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：
退还方式：由甲方将履约保证金无息退还至乙方账户。
退还时间：本项目服务期满后15个工作日无息退还。
退还条件：本项目合同义务履行完毕。
不予退还的情形：乙方拒绝履行合同义务。
逾期退还履约保证金的违约责任:
甲方逾期退还履约保证金的，每逾期（30）天，甲方向乙方支付履约保证金的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（1）%。
5.缴费方式：结算方式可采用以下形式： □ 银行托收、□ 现金或支票、□ 对公转账。
6.在具备付款条件时，甲方未按时付款的，乙方有权暂停甲方的数据专线业务。
7.甲方因自身原因需要进行移机的，可委托乙方代维移机，移机所产生的工料及人工费用在移机确认单中明确，由甲方盖章确认，相关费用在移机当月的甲方账单中统一结算。
8.当乙方有关资费标准进行调整时，将及时对甲方的相关优惠项目和幅度进行相应调整。
9.付款凭据：（1）合格发票；（2）甲方盖章后的验收合格证明；（3）双方签署的结算凭证；（4）甲方盖章后的验收考核证明。
10.其他事宜：                      。      
三、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1.甲方负责自身系统的建设和维护。
2.由于甲方原因引起的本地终端物理位置变更、需要进行线路调整时，甲方应提前通知乙方。线路调整涉及的具体事宜，由甲乙双方的承办机构协商确定。
3.由于甲方业务需要进行网络扩容，新建大容量的传输通道时。乙方需根据实际情况与甲方进行协商，采取相应措施，以及时满足甲方需要。
4.甲方在项目实施过程中，应定期将使用情况和除保密数据以外的相关数据同乙方交流，以保证业务的开展和使用的顺畅。
5.甲方对乙方实施传输通道线路接入提供必要的配合和支持。
6.甲方不得将线路用于传输各类违法信息，否则乙方有权终止合同并要求甲方承担违约责任。
7.甲方保证遵守国家有关法律、法规，不传播非法内容或泄露国家机密，不允许操作国家及工业信息化部不允许的业务等，否则，甲方将承担其行为所引发的一切责任。
8.甲方如果改变业务的用途，需要提前通知乙方并重新签署业务合作协议。如发现甲方擅自改变业务的用途或者业务设置，违反国家及工业信息化部的相关规定，乙方有权立即暂停甲方的数据专线业务，甲方有义务立即整改并配合乙方及相关部门追查出现问题的原因和责任人。甲方如不整改，乙方有权提前终止合同，并要求甲方承担违约责任。
（二）乙方的权利和义务
1.乙方负责提供履行本协议项下服务所需的基础网络支持，并确保本协议项下服务的正常进行。服务周期不超过30天，因乙方原因导致服务周期内未完成的，甲方有权终止合同。
2.乙方只负责提供透明传输通道，承担接入层传输设备（包括光端机、列/架等）之前的所有投资；有关应用层设备的新增与改造由甲方承担，乙方可配合提供组网建议并协助甲方做好相关工作。乙方向甲方提供的数据专线服务所涉及的传输设备及光缆的产权属于乙方，乙方保证维护段落的正常运行，进行日常维护和保养，同时甲方需配合乙方进行相应的维护工作。
3.乙方从事设备安装、维护等工作，需由乙方人员携带相关证件及单位证明，与甲方相关部门联系并办理相关手续，甲方应及时提供相关配合。
4.乙方保证本协议所涉及的传输通道为甲方专用，带宽独享。
5.乙方受理甲方的故障申报，应及时安排故障处理。乙方按维护及业务规程的有关规定，为甲方提供优质服务。
6.乙方根据自身网络的发展状况，需变动本协议项下的服务应用方案、修改通信接口和调度其它通信资源时，应事先书面向甲方提出相应的变动建议，且该变更不应损害甲方的利益。
7.除人为破坏和不可抗力影响外，乙方业务中断六个小时内电路恢复率为100%，否则，甲方有权扣除故障线路当月费用。
8.除人为破坏和不可抗力影响外，乙方同一专线每月重复故障率≤2次，超过2次，甲方有权扣除故障线路当月费用。
9.乙方必须履行投标文件中的承诺。
10. 乙方在服务期内所有安全事故由乙方承担全部责任并处理相关事宜，所有因触电、漏电、设备掉落或倒塌、井盖缺失损坏、机箱门未关、线路布设不规范、交通事故等一切原因造成的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由乙方承担，由此产生的费用由乙方承担，相关设备、线路由乙方免费修复。
四、保密条款
1.未经他方书面许可，任何一方不得将其持有的有关另一方的事务或其事务运行操作方法等保密信息向协议以外的第三方或公众透露，且不得对保密信息进行拷贝和抄写。保密期限为本协议有效期内及本协议有效期限届满之日起五年。
2.以下情况的保密信息披露不受本保密条款的约束：
（1）在接受保密信息以前已拥有或已获悉的信息；
（2）已经成为公众所知的信息，除非这种披露产生违反本协议的后果；
（3）依照有管辖权的法院或政府管理部门的指令进行披露，但在这些情况下，接受方应在披露前告知披露方，以使披露方有机会抗辩、限制或防止此种事态的发生；
（4）根据披露方的书面授权向协议以外的第三方披露。
3.其他详见合同附件1《保密协议》。
五、违约责任
1.一方未履行或不适当履行本协议项下的任何一项条款均被视为违约。任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认行为实际存在，则应在20日内对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在20日内向对方提出书面异议或说明，在此情况下，甲乙双方可就此问题进行协商，协商不成的，按本协议争议条款解决。违约方应承担违约责任。如一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后20日内没有向对方作任何书面回复，视为认可该违约情况。在本协议有效期内，如甲方单方面无故终止与使用乙方的业务，则将视为甲方违约，甲方应承担相应违约责任。如乙方不按照标准履行合同义务，甲方有权终止合同，除赔偿给甲方造成的损失外，乙方按照中标价款10%的标准向甲方支付违约金。
2.乙方不能按本合同要求提供服务的，应向甲方偿付合同总价款的10%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的， 甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。
3.如果发生声称本合同项下服务泄露甲方秘密导致甲方损失、或因侵犯他人知识产权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，除下款另有规定外，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。
4.甲方有权按照合同约定可以在应付款中直接扣除违约金。
5.甲方若发现乙方向甲方提交的投标资料以及本合同所载内容有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形的，甲方有权视情形单方解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的合同款外，还应向甲方支付合同总金额20%的违约金。
六、免责条款
由于不可抗力原因，致使任何一方不能履行其在本协议项下的义务，该方不承担由此而给它方造成的损失。但该方应在不可抗力发生后15日内将相关情况告诉对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。
七、安全风险承诺：详见合同附件2。
八、争议解决
在本协议履行期间产生争议，双方应友好协商解决。如果协商不成，双方同意通过提交甲方所在地人民法院裁决。
九、其它
1.本协议未尽事宜，双方另行协商解决。双方协商一致可签订补充协议，效力与本协议相同。
2.本协议一式     份，具有同等法律效力，甲方    份，乙方    份。
3.甲乙双方在此确认在签字或盖章前已经仔细阅读并充分了解、认同本协议书的相关内容及产生的法律后果，本协议书不存在欺诈、胁迫、重大误解、显失公平等情况。甲乙双方对本协议内容无任何异议。
4.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
5.甲方和乙方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。
（以下无正文）
甲方（签章）：_______________________ 
地址： ______________________________
邮编： ______________________________
电话： ______________________________ 
法定代表人或授权代表(签名）： _______ 
签订时间：___________________________ 
 
乙方（签章）： ______________________ 
地址： ______________________________ 
邮编： ______________________________ 
电话： ______________________________
开户银行：___________________________       
银行账号： __________________________ 
法定代表人或授权代表(签名）： _______
签订时间：___________________________

合同附件1
保密协议
甲方：
乙方：
甲乙双方就项目的相关工作，约定由乙方为甲方提供服务，双方预计在合作过程中乙方可能接触到甲方拥有或者掌握的保密信息，就保密事项，双方达成如下约定：
一、定义
1．保密信息
甲方提供的或乙方在双方谈判/合作期间了解到的，或由甲方对第三方承担保密义务的，关于甲方及乙方服务甲方项目、主合同的所有非公开信息，包括数据、电文、图纸、文件、视频、电子数据、资料等。包括但不限于：
（1）甲方主体相关信息。反映甲方财务、经营、投资、业务数据、新业务构想等所有不被公众领域所知的信息；所有与甲方规章制度、业务流程、经验公式、客户数据、员工信息、设备资产，及目前或将来拟采用的运作模式、业务计划等有关的所有不被公众领域所知的信息。
（2）信息系统技术信息。技术方案、数据库、源程序、目标程序、技术文档、研究开发记录、图纸、样品、计算机系统数据以及漏洞信息等信息；甲方应用系统内容、系统测试及试运行期间的客户资料等信息；甲方现有的网络拓扑结构及其相关资料，包括网络参数，如IP地址，命名规则等；甲方现有安全机制及规划目标、所有系统的应急方案、应用系统接口程序与文档等信息。
（3）谈判、合作信息。双方对项目的讨论或谈判正在进行或已经进行、对主合同的达成交换了意见、主合同及本协议的具体内容、项目进展等信息，包括但不限于双方之间的讨论、协商、谈判、备忘录、协议等，以及由此产生的信息或资料。
（4）项目信息。与项目研究、产品、服务、市场、知识产权、软件开发、发明、工艺、设计、图纸、工程技术、营销、技术、操作或系统、财务、客户名录相关的任何信息、文件、样品、技术数据和专有技术以及其他任何信息。项目涉及的信息系统设备、操作、维护保养等资料信息。为甲方服务期间可能直接或间接地通过书面、口头、图表、音像资料、数据电文等获得或通过观察全部或部分设备、系统等获得的信息。
（5）甲方无形资产的信息，包括专利权、商标权、著作权、设计权、商号权、技术秘密和商业秘密权、商业方法权、域名权等创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利；标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。
（6）标示信息。标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。
（7）其他信息。根据甲方与第三方签署的协议约定，甲方负有保密义务的信息。
上述保密信息包括但不限于乙方通过书面文件、电子邮件、磁记录、光学记录、电子记录及口头或其他有形或无形方式获得的信息资料。
2．代表
就协议一方而言，指该方的负责人、董事、管理人员和雇员或与协议目的有关的该方关联公司（直接或间接控制该方的，或受该方直接或间接控制的，或与该方直接或间接受共同控制的实体）的负责人、董事、管理人员和雇员。
二、保密义务
1．乙方应当严格保守保密信息的机密性，保证自接收、管理、使用、掌握或知悉保密信息之日起 年内：
（1）未经甲方事先书面同意，不得将该保密信息泄漏或交付给任何第三方，未经甲方同意，不得将非涉密载体连接甲方的涉密设备；
（2）仅将保密信息披露给为执行本协议之目的，有必要得知该保密信息的代表且乙方应当与该代表签订不低于本协议标准的保密协议；
（3）除为履行本协议所必要的复制外，未经甲方明确书面同意，不得随意复制保密信息或其他衍生行为；
（4）采取与保护自身同类性质保密信息相同等的保护程度，且不得低于合理的保护程度，来保管该保密信息；
（5）当保密信息被不当使用或揭露时，立即通知甲方并采取合理措施以重新保障保密信息的机密性，防止保密信息被进一步不当使用、揭露及其他违约行为的发生；
（6）仅出于本协议约定之目的使用保密信息，不得将保密信息用于甲方同意之外的任何目的，不得在其产品设计和制造或工艺设计中或以其他任何方式使用保密信息。
2．乙方保证严格保守保密信息，且该保密信息不得用于甲方同意之外的任何目的。乙方应以善良管理人的注意义务保管该保密信息，未经甲方书面同意不得将该保密信息以任何形式披露或交付给任何第三方。乙方不得复制、仿造或修改甲方提供之保密信息作为己用或提供于他人。
3．仅限于主合同或谈判、维护项目目的，乙方允许其最低限度的人员接触保密信息。乙方应当与能接触该保密信息的本方员工、董事、雇员、授权代理人等签订保密协议，该保密协议的实质内容应与本协议约定的条款同样严格，乙方应保证以上接触保密信息的所有人员遵守本协议的约定。
4．乙方应负责使其代表遵守本协议，如有违反视同违约乙方与相关责任方负连带责任。
5．如乙方有足够的证据证明甲方的保密信息为下列信息之一者，则乙方对该信息不负保密义务：
（1）该信息为乙方于本协议订立之前合法获得，且无保密义务者；
（2）该信息由乙方在未使用甲方保密信息且未违反本协议所约定义务前提下，独立开发所得；
（3）该信息由甲方书面授权公开或泄漏。
6．乙方对于自甲方或其他途径获悉的保密信息负有完全和严格的保密义务。除非为了主合同项下目的，乙方不得使用保密信息；未经甲方事先书面同意，乙方不得故意或过失为自己或他人的利益使用、允许使用、转让、复制、分析、拷贝、传授、泄漏保密信息；乙方不得对保密信息进行分析或从该等分析中获利。
7．乙方在保护甲方的保密信息时，应采取一切合理和必要的保护措施，其注意义务的标准不低于保护自己的专有的保密信息的标准，防止第三人自乙方获取其所负责保管或接触的保密信息。非经甲方书面同意，乙方不得将移动存储设备设施、网络设备连接至甲方计算机信息系统等。
8．乙方如发现或被告知己方以及同样负有保密义务的第三方违反本协议的约定，应在发现后两个工作日内通知甲方，并根据甲方的请求，采取必要措施防止情况的恶化和损失的继续扩大，或在甲方追究泄密者法律责任的过程中，给予必要配合。
9．严格保守自己在为甲方工作期间所获得有关甲方及甲方项目的一切秘密信息。未经甲方同意，不得以泄露、告知、公布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，也不得在进行维修时随意使用和观看这些秘密信息。
10．随时接受甲方安全保密的监督检查，乙方在接触涉密信息后做好相应记录备查。
11．乙方配合甲方完成相关评估。
三、保密信息的所有权
1．本协议的任何内容均不应被解释为甲方将其任何知识产权下的任何权利或许可明示地或默示地授予乙方。
2．乙方所接收或知悉的保密信息的权利及利益，属甲方。
3．乙方应在甲方请求时，将该保密信息及其复制品、衍生品全部立即返还甲方或根据甲方要求进行销毁，并出具书面证明以说明上述资料的销毁情形。
四、声明 
1．双方同意，本协议项下保密信息的披露和接收，不得被理解为对任何一方创设具有与另一方达成业务关系的任何义务或任何期望。
2．所有保密信息均“按现状”披露，除非另有书面约定，甲方不对根据本协议所披露信息的全面、充分或准确做出保证。甲方不应就乙方因信赖根据本协议所披露的信息所产生的任何费用、损失或损害或采取的行动承担任何责任。
五、保密信息的返还与销毁
1．保密信息作为甲方的专有财产，乙方应妥善保管所获得的保密信息的所有文件资料及其他任何载体。
2．若双方之间未能建立合作关系或合作关系终止或应甲方的要求，乙方应将全部保密文件资料（包括原件、复印件、翻译件），连同包含或描述该保密信息的任何形式载体交付甲方或销毁。
3．在返还与销毁保密信息时，乙方应提供一份由其负责人签署的证明书，声明其自身不再持有任何保密信息或其他包含保密信息的载体，且未对保密信息予以截留、复制或翻译；或如果已复制或翻译，所有这类复制件和翻译件已连同书面资料等一起归还；或如果任何保密信息已被销毁，该证明书应具体说明哪些保密信息已被销毁。
六、保密期限
甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订之日起或主合同生效之时或接触甲方保密信息之时开始（以三者较先开始的时间为准）后年。
七、违约责任
乙方如违反本协议约定的保密义务，应当赔偿给甲方造成的全部损失及甲方因维权行为而产生的所有费用（包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失、律师费、鉴定费、交通费等），构成犯罪的，依法处理。
八、法律适用及争议的解决
1．本协议应适用中华人民共和国法律解释并受其约束。
2．因履行本协议或与本协议有关的任何争议，双方应首先协商解决。协商不成时，采取第种方式解决。
（1） 可向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。
（2） 向仲裁委员会提起仲裁。
九、协议生效及其他
1．本协议自双方盖章之日起生效，自保密期限到期之日自动终止。如本协议提前终止或解除，乙方的保密义务继续存续。
2．本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
3.按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

【以下无正文】

甲方：                     乙方：
（盖章）          （盖章）
地址：          地址：
签约日期：          签约日期：

合同附件2
安全风险承诺
为确保甲方项目信息网络、重要信息系统安全、可靠、稳定地运行，作为乙方网络与信息安全工作的主要负责人，对乙方的网络与信息安全工作负总责，并做如下承诺:
一、加强乙方网络与信息安全工作的组织领导，建立健全网络与信息安全工作机构和工作机制，保证网络与信息安全工作渠道的畅通。
二、明确乙方信息安全工作责任，按照“谁主管，谁负责；谁运营，谁负责”的原则，将安全职责层层落实到具体部门、具体岗位和具体人员。
三、加强乙方信息系统安全等级保护管理工作，在甲方的监督、检查、指导下，自觉、主动按照等级保护管理规范的要求完成信息系统定级、备案，对存在的安全隐患或未达到相关技术标准的方面进行建设整改，随信息系统的实际建设、应用情况对安全保护等级进行动态调整。
四、加强乙方各节点信息安全应急工作。制定信息安全保障方案，加强应急队伍建设和人员培训，组织开展安全检查、安全测试和应急演练。重大节日及敏感节点期间，加强对重要信息系统的安全监控，加强值班，严防死守，随时应对各类突发事件。
五、按照《信息安全等级保护管理办法》、《互联网信息管理服务办法》等规定进一步加强网络与信息安全的监督管理，严格落实信息安全突发事件“每日零报告制度”，对乙方出现信息安全事件隐瞒不报、谎报或拖延不报的，要按照有关规定，给予责任人行政处理;出现重大信息安全事件，造成重大损失和影响的，要依法追究有关单位和人员的责任。
六、作为乙方网络与信息安全工作的责任人，如出现重大信息安全事件，对国家安全、社会秩序、公共利益、公民法人及其他组织造成影响的，本人承担主要领导责。


承诺人：（公章）


合同附件3
监控线路服务考核细则
1．考核总则
（1）排除人为破坏、市政工程及不可抗力影响，本项目重点点位业务中断六个小时、其他点位业务中断十二个小时未恢复的，扣除所涉及线路当月全部费用。
（2）中标人需提供满足招标文件要求相应的链路带宽并提供测试报告，经采购人抽查检测链路带宽无法满足招标文件要求的，扣除所涉及线路当月全部费用。
（3）中标人需提供7×24小时服务，无条件响应采购方对于该项目提出的服务要求，2个小时内无响应的，扣除所涉及线路当月全部费用。
（4）如果一年内月考核不合格三次，采购人有权无条件解除合同。
2．《项目考核细则》
考核以百分制的方式进行，每季度进行考核。考核项目电路类型要求、带宽要求、网络安全要求、性能要求、服务保障要求五部分。总共100分，每项单独考核，相加为最终考核评分。
当月评价得分95（含）-100的，按照每月应付费用100%比例付款；当月评价得分90（含）-95的，按照每月应付费用90%比例付款；当月评价得分85（含）-90的，按照每月应付费用80%比例付款；当月评价得分80（含）-85的，按照每月应付费用60%比例付款。当月评价得分80分以下的，按照每月应付费用0%比例付款。
（1）电路组织要求（20分） 
提供安全、稳定、带宽独享的数据电路，与互联网物理隔离，IP地址不变，线路不中断： 
· 完全满足：20分
· 电路组织不符合安全使用要求，但6小时内修正的：18分
· 电路组织不符合安全使用要求，造成控制系统故障但6小时内修正的：10分
· 基本不满足：0分
（2）带宽要求（20分） 
提供招标文件中各线路类型所需带宽链路： 
· 完全达到或超过：20分
· 带宽向下波动，造成轻微控制故障的，能6小时内修复的：18分
· 带宽向下波动，造成重大控制故障的，能6小时内修复的：10分
· 基本不满足：0分
（3）网络安全要求（20分） 
实施网络优化，提高网络的可靠性和安全性，对信号在网络传输过程中可能遭受的网络窃听、网络病毒和恶意代码攻击等安全风险，进行必要的防护。按用户要求提供防止一机两用的必要条件：
· 完全满足：20分
· 发生轻微网络安全隐患的：18分
· 发生重大网络安全隐患的：10分
· 基本不满足：0分
（4）线路规划管理要求（20分） 
对感知网络ip地址进行规划、分配、优化；对机房内的服务器硬件、应用平台、视频分析、核心交换机等设备实施安全巡查、故障处置、有效运行、系统优化调试等工作；按月对所发生故障形成详细台账，分析故障原因，提出预防和改进意见；对市综平台点位目录进行规划管理，按一机一档方式建立台账；进行交管感知平台与其他公安感知平台的推送共享；负责新接收道路监控ip地址分配、接入调试、公安感知网接入安全教育，督促移交方签订视频专网接入备案表、保密协议等工作，严防一机两用。
· 完全满足：20分
· 工作有所缺失，基本满足工作要求的：18分
· 工作严重缺失，工作受到较大影响的：10分
· 基本不满足：0分
（5）服务保障要求（20分） 
提供对本项目所有节点传输、安全等相关设备实施日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等检测管理功能，具备7*24小时实时服务监控团队。业务中断6小时内电路恢复率应为100%，同一线路每月重复故障率≤2次。平均恢复时间应小于4小时。否则认为该条线路当月不合格。整体线路合格率95%以上：
· 完全满足：20分
· 较好达到服务要求的：18分
· 基本达到服务要求的：10分
· 基本不满足：0分

采购包3拟签订的合同文本
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
根据徐州交管支队数字专线等网络接入服务（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029）公开招标结果、为更好地向客户提供服务，充分发挥甲、乙双方在各自服务领域的资源优势，甲乙双方经友好协商，本着平等互利、友好合作的原则，达成本业务服务协议（以下简称协议）。
一、下列文件为本合同不可分割部分：
1. 中标通知书；
2. 招标文件；
3. 乙方中标的投标文件；
4. 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
二、资费标准：
	分项名称
	数量
	单位
	期限
	单价
	总价(元)

	透明传输光纤链路通道
	107
	条
	12个月
	   元/条/月
	

	公安边界网线路
	14
	条
	12个月
	   元/条/月
	


三、合同价格与支付：
1..合同总金额为人民币   元整，（￥元整）。包括完成该项服务的所有费用，包含设备租赁费、设备运输、安装费、测试费、租赁期内的维修费及修理费、劳保、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2. 每月统计当月使用线路数量，根据合同标的单价计算当月应付的费用。
3.付款方式：
经双方协商一致，选择以下第  付款方式:
付款方式一:提交预付款保函的
（1）合同总价的百分之四十(40%)即￥   大写：人民币     作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40 %)即￥    大写：人民币      的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
（2）按照先扣除预付款的原则，第一月，除去预付款后，按中标单价并核算当月实际的数量，按月结算。其他月按中标单价并核算当月实际的数量、预付款抵扣后，按月结算。由甲方办理资金结算申请手续，经审核后，由甲方向乙方支付相应金额的款项人民币。
（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭验收结果按季度支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））
付款方式二:不提交预付款保函的
（1）合同总价的百分之三十(30%)即￥  大写：人民币  ，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
（2）按照先扣除预付款的原则，第一月，除去预付款后，按中标单价并核算当月实际的数量，按月结算。其他月按中标单价并核算当月实际的数量、预付款抵扣后，按月结算。由甲方办理资金结算申请手续，经审核后，由甲方向乙方支付相应金额的款项人民币。
（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭验收结果按月支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））
4. 考核办法：考核细则详见合同附件3：《公安网线路服务考核细则》。
5.付款凭据：
(1)合格发票;
(2)甲方盖章后的验收合格证明;
(3)双方签署的结算凭证。
(4) 甲方盖章后的验收考核证明。
6.履约保证金：合同金额的10%，签订合同前提交。
履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:
退还方式:由买方将履约保证金无息退还卖方。
退还时间:卖方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、服务期限届满，双方书面确认无责任纠纷，并办理交付证明后30日内一次性无息退还。
退还条件:本项目合同标的履约完成、服务期限届满，双方书面确认无责任纠纷，并办理交付证明后。
不予退还的情形:卖方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣除履约保证金取得补偿。
逾期退还履约保证金的违约责任:
甲方逾期退还履约保证金的，每逾期（30）天，甲方向乙方支付履约保证金的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（1）%。
四、服务期限：自合同签订之日起服务1 年。
五、技术服务人员条件
乙方必须承诺具有履行本合同的条件和资质，并保证按照甲方要求足够的技术人员和时间投入技术服务中，且在项目执行过程中项目负责人和主要工作人员未经甲方书面许可，不得变更。该项目的负责人负责与甲方的接洽工作。
六、违约责任：
1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2.不可抗力：
2.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七、保密要求与安全风险承诺
1.乙方承诺，合同履行期间及终止后，乙方必须采取措施对本项目服务过程中的数据、技术文档等资料保密。由于乙方原因导致的上述资料泄密，乙方必须承担一切责任。
2.乙方在此承认并同意，甲乙双方签署或进行的包括但不限于本合同、其他协议、文件、陈述或乙方因履行本合同所接触或知晓的甲方工作秘密（包括但不限于甲方的商业秘密、任何技术性资料、以及甲方为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的）均为本合同约定保密信息。
3.乙方在此承诺并保证，乙方（包括但不限于乙方雇员、代理人、顾问等人员，下同）采取有效的保密措施以避免泄露给任何第三方；在本合同有效存续期间及合同终止后，未经甲方事先的书面同意，不得以任何方式公布、发表、公开、披露、散播、复制此种保密信息的任何部分，或对其加以任何形式的利用或使用；如甲方要求，乙方必须签署甲方提供的保密协议（详见合同附件1）。
4.若乙方违反上述保密义务的，全部收益归甲方所有，乙方向甲方支付合同总金额的30%作为违约金，并另行应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括相应律师费用、差旅费等）。
5.无论本合同是否切实得到履行或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本“保密要求”条款均始终有效。
6.《安全风险承诺》详见合同附件2。
八、责任：
1.凡发生的一切安全事故，按政府规定的手续和程序进行处理，责任由责任方自负。乙方在服务期内所有安全事故由乙方承担全部责任并处理相关事宜，所有因触电、漏电、设备掉落或倒塌、井盖缺失损坏、机箱门未关、线路布设不规范、交通事故等一切原因造成的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由乙方承担，由此产生的费用由乙方承担，相关设备、线路由乙方免费修复。
2.供货产品本身质量引起的质量缺陷由乙方负责整改，因人为损坏引起的质量缺陷，乙方不承担质量责任，但应积极配合甲方进行整改。
3.对于合同的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
九、合同的解除和转让：
1.合同的解除
1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
1.1.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
2.合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
十、合同的生效：
1.甲、乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后生效。
十一、争议解决：
甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十二、其他附则：
1.合同份数：本合同一式七份，甲方三份、乙方二份，招标代理机构一份存档，政府采购管理部门一份备案。
2.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
3. 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。
（以下无正文）
 
甲方（签章）：______________________________ 
地址： ____________________________________
邮编： ____________________________________
电话： ____________________________________ 
法定代表人或授权代表(签名）： _____________ 
签订时间：___________________________ 
 
乙方（签章）： ____________________________ 
地址： ____________________________________ 
邮编： ____________________________________ 
传真： ____________________________________ 
电话： ____________________________________ 
开户银行：______________________________ __       
银行帐号： ________________________________  
法定代表人或授权代表(签名）： _____________ 
签订时间：__________________________

合同附件1
保密协议
甲方：
乙方：
甲乙双方就项目的相关工作，约定由乙方为甲方提供服务，双方预计在合作过程中乙方可能接触到甲方拥有或者掌握的保密信息，就保密事项，双方达成如下约定：
一、定义
1．保密信息
甲方提供的或乙方在双方谈判/合作期间了解到的，或由甲方对第三方承担保密义务的，关于甲方及乙方服务甲方项目、主合同的所有非公开信息，包括数据、电文、图纸、文件、视频、电子数据、资料等。包括但不限于：
（1）甲方主体相关信息。反映甲方财务、经营、投资、业务数据、新业务构想等所有不被公众领域所知的信息；所有与甲方规章制度、业务流程、经验公式、客户数据、员工信息、设备资产，及目前或将来拟采用的运作模式、业务计划等有关的所有不被公众领域所知的信息。
（2）信息系统技术信息。技术方案、数据库、源程序、目标程序、技术文档、研究开发记录、图纸、样品、计算机系统数据以及漏洞信息等信息；甲方应用系统内容、系统测试及试运行期间的客户资料等信息；甲方现有的网络拓扑结构及其相关资料，包括网络参数，如IP地址，命名规则等；甲方现有安全机制及规划目标、所有系统的应急方案、应用系统接口程序与文档等信息。
（3）谈判、合作信息。双方对项目的讨论或谈判正在进行或已经进行、对主合同的达成交换了意见、主合同及本协议的具体内容、项目进展等信息，包括但不限于双方之间的讨论、协商、谈判、备忘录、协议等，以及由此产生的信息或资料。
（4）项目信息。与项目研究、产品、服务、市场、知识产权、软件开发、发明、工艺、设计、图纸、工程技术、营销、技术、操作或系统、财务、客户名录相关的任何信息、文件、样品、技术数据和专有技术以及其他任何信息。项目涉及的信息系统设备、操作、维护保养等资料信息。为甲方服务期间可能直接或间接地通过书面、口头、图表、音像资料、数据电文等获得或通过观察全部或部分设备、系统等获得的信息。
（5）甲方无形资产的信息，包括专利权、商标权、著作权、设计权、商号权、技术秘密和商业秘密权、商业方法权、域名权等创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利；标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。
（6）标示信息。标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。
（7）其他信息。根据甲方与第三方签署的协议约定，甲方负有保密义务的信息。
上述保密信息包括但不限于乙方通过书面文件、电子邮件、磁记录、光学记录、电子记录及口头或其他有形或无形方式获得的信息资料。
2．代表
就协议一方而言，指该方的负责人、董事、管理人员和雇员或与协议目的有关的该方关联公司（直接或间接控制该方的，或受该方直接或间接控制的，或与该方直接或间接受共同控制的实体）的负责人、董事、管理人员和雇员。
二、保密义务
1．乙方应当严格保守保密信息的机密性，保证自接收、管理、使用、掌握或知悉保密信息之日起 年内：
（1）未经甲方事先书面同意，不得将该保密信息泄漏或交付给任何第三方，未经甲方同意，不得将非涉密载体连接甲方的涉密设备；
（2）仅将保密信息披露给为执行本协议之目的，有必要得知该保密信息的代表且乙方应当与该代表签订不低于本协议标准的保密协议；
（3）除为履行本协议所必要的复制外，未经甲方明确书面同意，不得随意复制保密信息或其他衍生行为；
（4）采取与保护自身同类性质保密信息相同等的保护程度，且不得低于合理的保护程度，来保管该保密信息；
（5）当保密信息被不当使用或揭露时，立即通知甲方并采取合理措施以重新保障保密信息的机密性，防止保密信息被进一步不当使用、揭露及其他违约行为的发生；
（6）仅出于本协议约定之目的使用保密信息，不得将保密信息用于甲方同意之外的任何目的，不得在其产品设计和制造或工艺设计中或以其他任何方式使用保密信息。
2．乙方保证严格保守保密信息，且该保密信息不得用于甲方同意之外的任何目的。乙方应以善良管理人的注意义务保管该保密信息，未经甲方书面同意不得将该保密信息以任何形式披露或交付给任何第三方。乙方不得复制、仿造或修改甲方提供之保密信息作为己用或提供于他人。
3．仅限于主合同或谈判、维护项目目的，乙方允许其最低限度的人员接触保密信息。乙方应当与能接触该保密信息的本方员工、董事、雇员、授权代理人等签订保密协议，该保密协议的实质内容应与本协议约定的条款同样严格，乙方应保证以上接触保密信息的所有人员遵守本协议的约定。
4．乙方应负责使其代表遵守本协议，如有违反视同违约乙方与相关责任方负连带责任。
5．如乙方有足够的证据证明甲方的保密信息为下列信息之一者，则乙方对该信息不负保密义务：
（1）该信息为乙方于本协议订立之前合法获得，且无保密义务者；
（2）该信息由乙方在未使用甲方保密信息且未违反本协议所约定义务前提下，独立开发所得；
（3）该信息由甲方书面授权公开或泄漏。
6．乙方对于自甲方或其他途径获悉的保密信息负有完全和严格的保密义务。除非为了主合同项下目的，乙方不得使用保密信息；未经甲方事先书面同意，乙方不得故意或过失为自己或他人的利益使用、允许使用、转让、复制、分析、拷贝、传授、泄漏保密信息；乙方不得对保密信息进行分析或从该等分析中获利。
7．乙方在保护甲方的保密信息时，应采取一切合理和必要的保护措施，其注意义务的标准不低于保护自己的专有的保密信息的标准，防止第三人自乙方获取其所负责保管或接触的保密信息。非经甲方书面同意，乙方不得将移动存储设备设施、网络设备连接至甲方计算机信息系统等。
8．乙方如发现或被告知己方以及同样负有保密义务的第三方违反本协议的约定，应在发现后两个工作日内通知甲方，并根据甲方的请求，采取必要措施防止情况的恶化和损失的继续扩大，或在甲方追究泄密者法律责任的过程中，给予必要配合。
9．严格保守自己在为甲方工作期间所获得有关甲方及甲方项目的一切秘密信息。未经甲方同意，不得以泄露、告知、公布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，也不得在进行维修时随意使用和观看这些秘密信息。
10．随时接受甲方安全保密的监督检查，乙方在接触涉密信息后做好相应记录备查。
11．乙方配合甲方完成相关评估。
三、保密信息的所有权
1．本协议的任何内容均不应被解释为甲方将其任何知识产权下的任何权利或许可明示地或默示地授予乙方。
2．乙方所接收或知悉的保密信息的权利及利益，属甲方。
3．乙方应在甲方请求时，将该保密信息及其复制品、衍生品全部立即返还甲方或根据甲方要求进行销毁，并出具书面证明以说明上述资料的销毁情形。
四、声明 
1．双方同意，本协议项下保密信息的披露和接收，不得被理解为对任何一方创设具有与另一方达成业务关系的任何义务或任何期望。
2．所有保密信息均“按现状”披露，除非另有书面约定，甲方不对根据本协议所披露信息的全面、充分或准确做出保证。甲方不应就乙方因信赖根据本协议所披露的信息所产生的任何费用、损失或损害或采取的行动承担任何责任。
五、保密信息的返还与销毁
1．保密信息作为甲方的专有财产，乙方应妥善保管所获得的保密信息的所有文件资料及其他任何载体。
2．若双方之间未能建立合作关系或合作关系终止或应甲方的要求，乙方应将全部保密文件资料（包括原件、复印件、翻译件），连同包含或描述该保密信息的任何形式载体交付甲方或销毁。
3．在返还与销毁保密信息时，乙方应提供一份由其负责人签署的证明书，声明其自身不再持有任何保密信息或其他包含保密信息的载体，且未对保密信息予以截留、复制或翻译；或如果已复制或翻译，所有这类复制件和翻译件已连同书面资料等一起归还；或如果任何保密信息已被销毁，该证明书应具体说明哪些保密信息已被销毁。
六、保密期限
甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订之日起或主合同生效之时或接触甲方保密信息之时开始（以三者较先开始的时间为准）后年。
七、违约责任
乙方如违反本协议约定的保密义务，应当赔偿给甲方造成的全部损失及甲方因维权行为而产生的所有费用（包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失、律师费、鉴定费、交通费等），构成犯罪的，依法处理。
八、法律适用及争议的解决
1．本协议应适用中华人民共和国法律解释并受其约束。
2．因履行本协议或与本协议有关的任何争议，双方应首先协商解决。协商不成时，采取第种方式解决。
（1） 可向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。
（2） 向仲裁委员会提起仲裁。
九、协议生效及其他
1．本协议自双方盖章之日起生效，自保密期限到期之日自动终止。如本协议提前终止或解除，乙方的保密义务继续存续。
2．本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
3. 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

【以下无正文】

甲方：                     乙方：
（盖章）          （盖章）
地址：          地址：
签约日期：          签约日期：

合同附件2
安全风险承诺
为确保甲方项目信息网络、重要信息系统安全、可靠、稳定地运行，作为乙方网络与信息安全工作的主要负责人，对乙方的网络与信息安全工作负总责，并做如下承诺:
一、加强乙方网络与信息安全工作的组织领导，建立健全网络与信息安全工作机构和工作机制，保证网络与信息安全工作渠道的畅通。
二、明确乙方信息安全工作责任，按照“谁主管，谁负责；谁运营，谁负责”的原则，将安全职责层层落实到具体部门、具体岗位和具体人员。
三、加强乙方信息系统安全等级保护管理工作，在甲方的监督、检查、指导下，自觉、主动按照等级保护管理规范的要求完成信息系统定级、备案，对存在的安全隐患或未达到相关技术标准的方面进行建设整改，随信息系统的实际建设、应用情况对安全保护等级进行动态调整。
四、加强乙方各节点信息安全应急工作。制定信息安全保障方案，加强应急队伍建设和人员培训，组织开展安全检查、安全测试和应急演练。重大节日及敏感节点期间，加强对重要信息系统的安全监控，加强值班，严防死守，随时应对各类突发事件。
五、按照《信息安全等级保护管理办法》、《互联网信息管理服务办法》等规定进一步加强网络与信息安全的监督管理，严格落实信息安全突发事件“每日零报告制度”，对乙方出现信息安全事件隐瞒不报、谎报或拖延不报的，要按照有关规定，给予责任人行政处理;出现重大信息安全事件，造成重大损失和影响的，要依法追究有关单位和人员的责任。
六、作为乙方网络与信息安全工作的责任人，如出现重大信息安全事件，对国家安全、社会秩序、公共利益、公民法人及其他组织造成影响的，本人承担主要领导责。


承诺人：（公章）

合同附件3
公安网线路服务考核细则
1．考核总则
（1）排除人为破坏、市政工程及不可抗力影响，本项目线路业务中断三个小时未恢复的，扣除所涉及线路当月全部费用。
（2）中标人需提供满足招标文件要求相应的链路带宽并提供测试报告，经采购人抽查检测链路带宽无法满足招标文件要求的，扣除所涉及线路当月全部费用。
（3）中标人需提供7×24小时服务，无条件响应采购方对于该项目提出的服务要求，2个小时内未能响应的，每出现一次扣除该项目当月应付费用的5%。
（4）如果一年内月考核不合格三次，采购人有权无条件解除合同。
2．项目考核细则
考核以百分制的方式进行，每月进行考核。考核项目线路类型要求、带宽要求、网络安全要求、性能要求、服务保障要求五部分。总共100分，每项单独考核，相加为最终考核评分。
当月评价得分90-100的，按照每月应付费用100%比例付款；当月评价得分80-89的，按照每月应付费用90%比例付款；当月评价得分70-79的，按照每月应付费用80%比例付款；当月评价得分60-69的，按照每月应付费用的60%比例付款。当月评价得分0-59的，按照每月应付费用0%比例付款。
（1）电路组织要求（20分） 
提供安全、稳定、带宽独享的数据电路，与互联网物理隔离，IP地址不变，线路不中断： 
· 完全满足：20分
· 电路组织不符合安全使用要求，但3小时内修正的：18分
· 电路组织不符合安全使用要求，造成控制系统故障但3小时内修正的：10分
· 基本不满足：0分
（2）带宽要求（20分） 
提供招标文件中各线路类型所需带宽链路：
· 完全达到或超过：20分
· 带宽向下波动，造成轻微控制故障的，能3小时内修复的：18分
· 带宽向下波动，造成重大控制故障的，能3小时内修复的：10分
· 基本不满足：0分
（3）网络安全要求（20分） 
实施网络优化，提高网络的可靠性和安全性，对信号在网络传输过程中可能遭受的网络窃听、网络病毒和恶意代码攻击等安全风险，进行必要的防护。按用户要求提供防止一机两用的必要条件： 
· 完全满足：20分
· 发生轻微网络安全隐患的：18分
· 发生重大网络安全隐患的：10分
· 基本不满足：0分
（4）性能要求（20分） 
传输速率不低于100Mbps，点对点测试传输1500 bytes，延时≤10ms，丢包率≤0.1%： 
· 完全满足：20分
· 个别发生轻微延时但3小时内修复的：18分
· 多次发生延时但3小时内修复的：10分
· 基本不满足：0分
（5）服务保障要求（20分） 
提供对本项目所有节点传输、安全等相关设备实施日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等检测管理功能，具备7*24小时实时服务监控团队。业务中断3小时内电路恢复率应为100%，同一线路每月重复故障率≤2次。平均恢复时间应小于3小时。否则认为该条线路当月不合格。整体线路合格率95%以上：
· 完全满足：20分
· 较好达到服务要求的：18分
· 基本达到服务要求的：10分
· 基本不满足：0分

采购包4拟签订的合同文本
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
根据徐州交管支队数字专线等网络接入服务（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029）公开招标结果、为更好地向客户提供服务，充分发挥甲、乙双方在各自服务领域的资源优势，甲乙双方经友好协商，本着平等互利、友好合作的原则，达成本业务服务协议（以下简称协议）。
一、下列文件为本合同不可分割部分：
1. 中标通知书；
2. 招标文件；
3. 乙方中标的投标文件；
4. 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
二、服务期限及服务地点：
1. 服务期限：自合同签订之日起服务1 年。
2. 服务地点：江苏省徐州市。
三、资费标准：
	分项名称
	数量
	单位
	期限
	单价
	总价(元)

	50M专线
	30
	条
	12个月
	   元/条/月
	

	100M专线
	36
	条
	12个月
	   元/条/月
	

	无线WLAN覆盖
	4
	处
	12个月
	   元/处/月
	


四、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）：
合同总价：￥   元（大写：人民币元整）（含税）。包含项目服务期限内的完成项目内容可能涉及的所有费用，采购人不再支付报价外的任何费用。支付方式为：交付并验收考核后按照业务实际使用情况，剩余款项分项按月支付。
每月统计当月使用线路数量，根据合同标的单价计算当月应付的费用。
经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：
（一）付款方式一：提交预付款保函的
合同总价的百分之四十(40%)即￥   大写：人民币     作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40 %)即￥    大写：人民币      的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
预付款抵扣后期应支付的费用。预付款抵扣完后，按验收考核后业务实际使用情况，剩余款项分项按月支付。
（二）付款方式二：不提交预付款保函的
合同总价的百分之三十(30%)即￥  大写：人民币  ，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
预付款抵扣后期应支付的费用。预付款抵扣完后，按验收考核后业务实际使用情况，剩余款项分项按月支付。
考核以百分制的方式进行，考核细则详见合同附件3：《互联网线路服务考核细则》。
每次支付前，乙方应向甲方提供合法有效并与本合同内容相符的正式发票，甲方将相应款项汇至本合同中约定的乙方账户。交付并验收考核后按照业务实际使用情况，剩余款项分项按月支付。乙方需提交的支付文件包括：
乙方出具的全额正式发票、甲方盖章后的验收考核证明和双方签署的结算凭证；
合同约定的乙方账户：
开户银行：                     银行帐号：             
五、履约保证金
合同金额的10%，签订合同前提交。
履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:
退还方式:由买方将履约保证金无息退还卖方。
退还时间:卖方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、服务期限届满，双方书面确认无责任纠纷，并办理交付证明后30日内一次性无息退还。
退还条件:本项目合同标的履约完成、服务期限届满，双方书面确认无责任纠纷，并办理交付证明后。
不予退还的情形:卖方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣除履约保证金取得补偿。
逾期退还履约保证金的违约责任:
甲方逾期退还履约保证金的，每逾期（30）天，甲方向乙方支付履约保证金的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（1）%。
六、双方职责：
（一）甲方职责
1.指派专人负责项目的协调工作。
2.检查项目实施情况。
3.检查合同执行情况。
4.按照合同约定支付合同款项。
（二）乙方职责
1.负责项目实施，项目实施时间安排等工作，具体见《项目组网方案》。《项目组网方案》见合同附件2。
2.按照招标文件、响应文件负责徐州市公安局交警支队互联网服务等工作。
3.按照《验收标准》进行项目验收。
4.乙方应保证甲方在使用乙方提供的产品（包括软件）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
5.乙方须向甲方提供正规收款票据。
6.乙方在项目实施周期内接受甲方的监管和评估。
7.乙方应主动接受并配合甲方及财政、审计等部门对本项目的检查、指导和监督。
8.乙方实施本项目产生的报告、文字资料和影像资料，甲方可无限期无偿使用；协议终止后，乙方对上述内容不在进行维护。
9.组织起草活动时，甲方提前与乙方负责人沟通，乙方须服从甲方的安排，不得以任何理由拒绝参会或要求改变日期。
10. 乙方在服务期内所有安全事故由乙方承担全部责任并处理相关事宜，所有因触电、漏电、设备掉落或倒塌、井盖缺失损坏、机箱门未关、线路布设不规范、交通事故等一切原因造成的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由乙方承担，由此产生的费用由乙方承担，相关设备、线路由乙方免费修复。
七、双方的违约责任：
一方未履行或不适当履行本协议项下的任何一项条款均被视为违约。任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认行为实际存在，则应在20日内对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在20日内向对方提出书面异议或说明，在此情况下，甲乙双方可就此问题进行协商，协商不成的，按本协议争议条款解决。违约方应承担违约责任。如一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后20日内没有向对方作任何书面回复，视为认可该违约情况。在本协议有效期内，如甲方单方面终止与使用乙方的业务，则将视为甲方违约,甲方应承担相应违约责任。违约责任依据考核办法予以追究。
八、保密条款及安全风险承诺
《保密协议》详见合同附件1。
《安全风险承诺》详见合同附件2。
九、不可抗力：
1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。 
十、合同的解除和转让：
（一）合同的解除
1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2.在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方书面同意，擅自变更或中止此项的一方自行承担违约责任。
3.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
4.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
（二）合同的转让
 合同的部分和全部均不得转让。
十一、争议解决：
甲乙双方若发生争议，调解不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提请诉讼。
十二、其它约定事项：
1.下列文件为本合同不可分割部分：
① 成交通知书；
② 乙方的响应文件；
③ 乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④ 招标响应文件及其附件；
以上与本合同具有同等法律效力。
2.保密义务：在本合同有效期内，双方当事人应对技术资料承担保密义务。
十三、附则：
1.合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
2.未尽事宜：合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
3.按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同   部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同   部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。
十四、合同的生效：
本合同在甲乙双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，经双方协商另签订补充协议。
甲方（盖章）：                乙方（盖章）： 
法定代表人或授权代表(签名)：   法定代表人或授权代表(签名)：
单位地址：                    单位地址： 
电话：                        电话：
年   月   日                      年   月   日

合同附件1
保密协议
甲方：
乙方：
甲乙双方就项目的相关工作，约定由乙方为甲方提供服务，双方预计在合作过程中乙方可能接触到甲方拥有或者掌握的保密信息，就保密事项，双方达成如下约定：
一、定义
1．保密信息
甲方提供的或乙方在双方谈判/合作期间了解到的，或由甲方对第三方承担保密义务的，关于甲方及乙方服务甲方项目、主合同的所有非公开信息，包括数据、电文、图纸、文件、视频、电子数据、资料等。包括但不限于：
（1）甲方主体相关信息。反映甲方财务、经营、投资、业务数据、新业务构想等所有不被公众领域所知的信息；所有与甲方规章制度、业务流程、经验公式、客户数据、员工信息、设备资产，及目前或将来拟采用的运作模式、业务计划等有关的所有不被公众领域所知的信息。
（2）信息系统技术信息。技术方案、数据库、源程序、目标程序、技术文档、研究开发记录、图纸、样品、计算机系统数据以及漏洞信息等信息；甲方应用系统内容、系统测试及试运行期间的客户资料等信息；甲方现有的网络拓扑结构及其相关资料，包括网络参数，如IP地址，命名规则等；甲方现有安全机制及规划目标、所有系统的应急方案、应用系统接口程序与文档等信息。
（3）谈判、合作信息。双方对项目的讨论或谈判正在进行或已经进行、对主合同的达成交换了意见、主合同及本协议的具体内容、项目进展等信息，包括但不限于双方之间的讨论、协商、谈判、备忘录、协议等，以及由此产生的信息或资料。
（4）项目信息。与项目研究、产品、服务、市场、知识产权、软件开发、发明、工艺、设计、图纸、工程技术、营销、技术、操作或系统、财务、客户名录相关的任何信息、文件、样品、技术数据和专有技术以及其他任何信息。项目涉及的信息系统设备、操作、维护保养等资料信息。为甲方服务期间可能直接或间接地通过书面、口头、图表、音像资料、数据电文等获得或通过观察全部或部分设备、系统等获得的信息。
（5）甲方无形资产的信息，包括专利权、商标权、著作权、设计权、商号权、技术秘密和商业秘密权、商业方法权、域名权等创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利；标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。
（6）标示信息。标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。
（7）其他信息。根据甲方与第三方签署的协议约定，甲方负有保密义务的信息。
上述保密信息包括但不限于乙方通过书面文件、电子邮件、磁记录、光学记录、电子记录及口头或其他有形或无形方式获得的信息资料。
2．代表
就协议一方而言，指该方的负责人、董事、管理人员和雇员或与协议目的有关的该方关联公司（直接或间接控制该方的，或受该方直接或间接控制的，或与该方直接或间接受共同控制的实体）的负责人、董事、管理人员和雇员。
二、保密义务
1．乙方应当严格保守保密信息的机密性，保证自接收、管理、使用、掌握或知悉保密信息之日起 年内：
（1）未经甲方事先书面同意，不得将该保密信息泄漏或交付给任何第三方，未经甲方同意，不得将非涉密载体连接甲方的涉密设备；
（2）仅将保密信息披露给为执行本协议之目的，有必要得知该保密信息的代表且乙方应当与该代表签订不低于本协议标准的保密协议；
（3）除为履行本协议所必要的复制外，未经甲方明确书面同意，不得随意复制保密信息或其他衍生行为；
（4）采取与保护自身同类性质保密信息相同等的保护程度，且不得低于合理的保护程度，来保管该保密信息；
（5）当保密信息被不当使用或揭露时，立即通知甲方并采取合理措施以重新保障保密信息的机密性，防止保密信息被进一步不当使用、揭露及其他违约行为的发生；
（6）仅出于本协议约定之目的使用保密信息，不得将保密信息用于甲方同意之外的任何目的，不得在其产品设计和制造或工艺设计中或以其他任何方式使用保密信息。
2．乙方保证严格保守保密信息，且该保密信息不得用于甲方同意之外的任何目的。乙方应以善良管理人的注意义务保管该保密信息，未经甲方书面同意不得将该保密信息以任何形式披露或交付给任何第三方。乙方不得复制、仿造或修改甲方提供之保密信息作为己用或提供于他人。
3．仅限于主合同或谈判、维护项目目的，乙方允许其最低限度的人员接触保密信息。乙方应当与能接触该保密信息的本方员工、董事、雇员、授权代理人等签订保密协议，该保密协议的实质内容应与本协议约定的条款同样严格，乙方应保证以上接触保密信息的所有人员遵守本协议的约定。
4．乙方应负责使其代表遵守本协议，如有违反视同违约乙方与相关责任方负连带责任。
5．如乙方有足够的证据证明甲方的保密信息为下列信息之一者，则乙方对该信息不负保密义务：
（1）该信息为乙方于本协议订立之前合法获得，且无保密义务者；
（2）该信息由乙方在未使用甲方保密信息且未违反本协议所约定义务前提下，独立开发所得；
（3）该信息由甲方书面授权公开或泄漏。
6．乙方对于自甲方或其他途径获悉的保密信息负有完全和严格的保密义务。除非为了主合同项下目的，乙方不得使用保密信息；未经甲方事先书面同意，乙方不得故意或过失为自己或他人的利益使用、允许使用、转让、复制、分析、拷贝、传授、泄漏保密信息；乙方不得对保密信息进行分析或从该等分析中获利。
7．乙方在保护甲方的保密信息时，应采取一切合理和必要的保护措施，其注意义务的标准不低于保护自己的专有的保密信息的标准，防止第三人自乙方获取其所负责保管或接触的保密信息。非经甲方书面同意，乙方不得将移动存储设备设施、网络设备连接至甲方计算机信息系统等。
8．乙方如发现或被告知己方以及同样负有保密义务的第三方违反本协议的约定，应在发现后两个工作日内通知甲方，并根据甲方的请求，采取必要措施防止情况的恶化和损失的继续扩大，或在甲方追究泄密者法律责任的过程中，给予必要配合。
9．严格保守自己在为甲方工作期间所获得有关甲方及甲方项目的一切秘密信息。未经甲方同意，不得以泄露、告知、公布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，也不得在进行维修时随意使用和观看这些秘密信息。
10．随时接受甲方安全保密的监督检查，乙方在接触涉密信息后做好相应记录备查。
11．乙方配合甲方完成相关评估。
三、保密信息的所有权
1．本协议的任何内容均不应被解释为甲方将其任何知识产权下的任何权利或许可明示地或默示地授予乙方。
2．乙方所接收或知悉的保密信息的权利及利益，属甲方。
3．乙方应在甲方请求时，将该保密信息及其复制品、衍生品全部立即返还甲方或根据甲方要求进行销毁，并出具书面证明以说明上述资料的销毁情形。
四、声明 
1．双方同意，本协议项下保密信息的披露和接收，不得被理解为对任何一方创设具有与另一方达成业务关系的任何义务或任何期望。
2．所有保密信息均“按现状”披露，除非另有书面约定，甲方不对根据本协议所披露信息的全面、充分或准确做出保证。甲方不应就乙方因信赖根据本协议所披露的信息所产生的任何费用、损失或损害或采取的行动承担任何责任。
五、保密信息的返还与销毁
1．保密信息作为甲方的专有财产，乙方应妥善保管所获得的保密信息的所有文件资料及其他任何载体。
2．若双方之间未能建立合作关系或合作关系终止或应甲方的要求，乙方应将全部保密文件资料（包括原件、复印件、翻译件），连同包含或描述该保密信息的任何形式载体交付甲方或销毁。
3．在返还与销毁保密信息时，乙方应提供一份由其负责人签署的证明书，声明其自身不再持有任何保密信息或其他包含保密信息的载体，且未对保密信息予以截留、复制或翻译；或如果已复制或翻译，所有这类复制件和翻译件已连同书面资料等一起归还；或如果任何保密信息已被销毁，该证明书应具体说明哪些保密信息已被销毁。
六、保密期限
甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订之日起或主合同生效之时或接触甲方保密信息之时开始（以三者较先开始的时间为准）后年。
七、违约责任
乙方如违反本协议约定的保密义务，应当赔偿给甲方造成的全部损失及甲方因维权行为而产生的所有费用（包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失、律师费、鉴定费、交通费等），构成犯罪的，依法处理。
八、法律适用及争议的解决
1．本协议应适用中华人民共和国法律解释并受其约束。
2．因履行本协议或与本协议有关的任何争议，双方应首先协商解决。协商不成时，采取第种方式解决。
（1） 可向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。
（2） 向仲裁委员会提起仲裁。
九、协议生效及其他
1．本协议自双方盖章之日起生效，自保密期限到期之日自动终止。如本协议提前终止或解除，乙方的保密义务继续存续。
2．本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

【以下无正文】

甲方：                     乙方：
（盖章）          （盖章）
地址：          地址：
签约日期：          签约日期：

合同附件2
安全风险承诺
为确保甲方项目信息网络、重要信息系统安全、可靠、稳定地运行，作为乙方网络与信息安全工作的主要负责人，对乙方的网络与信息安全工作负总责，并做如下承诺:
一、加强乙方网络与信息安全工作的组织领导，建立健全网络与信息安全工作机构和工作机制，保证网络与信息安全工作渠道的畅通。
二、明确乙方信息安全工作责任，按照“谁主管，谁负责；谁运营，谁负责”的原则，将安全职责层层落实到具体部门、具体岗位和具体人员。
三、加强乙方信息系统安全等级保护管理工作，在甲方的监督、检查、指导下，自觉、主动按照等级保护管理规范的要求完成信息系统定级、备案，对存在的安全隐患或未达到相关技术标准的方面进行建设整改，随信息系统的实际建设、应用情况对安全保护等级进行动态调整。
四、加强乙方各节点信息安全应急工作。制定信息安全保障方案，加强应急队伍建设和人员培训，组织开展安全检查、安全测试和应急演练。重大节日及敏感节点期间，加强对重要信息系统的安全监控，加强值班，严防死守，随时应对各类突发事件。
五、按照《信息安全等级保护管理办法》、《互联网信息管理服务办法》等规定进一步加强网络与信息安全的监督管理，严格落实信息安全突发事件“每日零报告制度”，对乙方出现信息安全事件隐瞒不报、谎报或拖延不报的，要按照有关规定，给予责任人行政处理;出现重大信息安全事件，造成重大损失和影响的，要依法追究有关单位和人员的责任。
六、作为乙方网络与信息安全工作的责任人，如出现重大信息安全事件，对国家安全、社会秩序、公共利益、公民法人及其他组织造成影响的，本人承担主要领导责。


承诺人：（公章）


合同附件3
互联网线路服务考核细则
考核以百分制的方式进行，每月度进行考核。考核项目包括技术和敷设要求、网络线路规范要求、安全管理要求、无线WLAN覆盖、服务保障要求五部分。总共100分，每项单独考核，出现不满足招标需求的情形，一项一次扣2 分，直至单项中的所有分数扣完。
[bookmark: OLE_LINK7]当月度评价得分80-100的，按照每月应付费用100%比例付款；当月评价得分70-79的，按照每月应付费用90%比例付款；当月评价得分60-69的，按照每月应付费用80%比例付款；当月评价得分50-59的，按照每月应付费用60%比例付款。当月评价得分0-49的，按照每月应付费用0%比例付款。
1.技术和敷设要求（30分）
互联网线路的数量及带宽满足采购人使用需求，IP地址根据采购人需求提供。
各点位当月新增互联网线路需求，7日内未及时完成建设开通的，每发生一起扣2分，扣完为止。
2.网络线路规范要求（25分） 
各点位从各墙插到核心交换机的线路梳理和管理，明确线路走向、保障各点位网络线路的通畅性和可用性、各线路做好标识，明确线路用途，与公安网及其他网络区分开。
各点位每发生一起线路不规范问题1分，扣完为止。
3.安全管理要求（25分） 
提供针对各点位网络的监测和管理服务，能够检测各个设备的性能指标，链路、流量状；供针对各点位互联网上网终端的资产监控，明确各点位上网终端数量，在线状态，电脑终端使用人、设备放置位置等情况；加固安全网关的上网策略及网络威胁的排除。 
当月每一个点位未满足安全管理要求扣1分，扣完为止。
4.无线WLAN覆盖（10分） 
无线WLAN覆盖数量及指标满足采购人需求： 
当月每发生一起点位WLAN故障，6小时内未及时抢修恢复的扣1分，扣完为止。
5.服务保障要求（10分）
对各类故障进行7×24监控，出现故障即时响应，业务中断平均恢复时间小于6小时，平均故障恢复时间每超过1小时扣1分；各类设备和线路总体故障率低于10%，每高于1个百分点扣1分，扣完为止。


第六章  采购需求
第一部分：相关说明
一、采购人：徐州市公安局交通管理支队
二、采购项目名称：徐州交管支队数字专线等网络接入服务
三、采购标的：徐州交管支队数字专线等网络接入服务
（徐州交管支队数字专线等网络接入服务）对应的中小企业划分标准所属行业为信息传输业）。
注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
四、本项目为非专门面向中小企业采购的项目。
五、本项目采购项目预算金额：444.6696万元(其中采购包1信号机线路预算金额105.6万元；采购包2监控线路预算金额222.714万元；采购包3公安网线路预算金额58.9956万元；采购包4互联网线路预算金额57.36万元)。

第二部分：采购包1信号机线路具体采购需求
一、项目介绍
交管支队信号机线路服务是道路交通控制基础线路，本项目按照《全省城市道路交通信号灯设置和配时优化工作方案》中心城区信号灯联网率不低于95%的指标和智慧交通建设要求，为徐州市区（含贾汪区）道路交通精细化、智能化管理提供信号机系统线路服务。
本次服务需信号机联网视频专网数据链路共1100条。服务任务是指：中标人依托覆盖城区的大容量、高密度、高可靠的光纤传输网络和IP宽带城域网，向采购人提供大容量、高带宽的企业局域网广域互联服务，提供多种传输带宽、多种接口选择，可承载语音、数据、视频等各种通信业务的独享高品质的数据专线服务。

    二、技术要求
	类别
	技术需求

	线路类型要求
	基于交管支队现有视频专网的网络架构，提供安全、稳定、带宽独享的数据专线电路。

	线路独立性要求
	与互联网物理隔离。ip地址不改变。

	带宽要求
	100M带宽

	网络安全要求
	实施网络优化，提高网络的可靠性和安全性，对信号在网络传输过程中可能遭受的网络窃听、网络病毒和恶意代码攻击等安全风险，进行必要的防护。按用户要求提供防止一机两用的必要条件。

	性能要求
	采用100MVPN专线，传输速率不低于100Mbps，专线接口形式由采购人确定，需提供相应匹配硬件设备，包括但不限于尾纤、光纤模块、电口模块、光电转换器。各通道必须逻辑独立，并且均为透明传输通道。支持带宽平滑升级功能，当前使用带宽不能满足需求时，可在现有设备基础上平滑升级至更大带宽（采购人不再另行支付费用）。
时延要求：线路点对点测试，传输1500bytes，延迟≤10ms，丢包率≤0.1%。


    说明：“技术要求”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

三、线路具体地址：详见本招标文件第八章。
说明：“线路具体地址”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

四、综合网管系统要求
1．具备统一集中服务保障调度的综合网管系统（或类似平台），能对故障及时响应派单。
2．具备统一网管系统，能实现端到端的业务呈现、业务监控和业务质量管理等服务管理功能。
   说明：“综合网管系统要求”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
  
五、线路敷设要求
（一）线路敷设具体要求
1．应在线路敷设前提交施工方案和详细计划，经采购人同意后方可开展施工。
2．线路传输设备由中标人提供，中标人布设割接线路、设备更换维护不得影响采购人正常业务。
3．中标人应提供核心汇聚设备。
4．未经采购人书面授权，中标人不得将本项目建设涉及的采购人任何信息向第三方提供。
5．为保障业务安全及稳定，应在充分调研现有组网方案和运行情况以及各接入点的电路接入情况的基础上，制定科学、合理、详细的业务电路接入方案。
（1）技术方案：确定接入方式，配置光模块参数（波长、传输距离），规划IP地址与带宽分配，确保与现有网络兼容。  
（2）施工与保障：说明线路敷设路径（管道/架空）、施工周期，明确光衰测试标准及故障应急响应流程。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《线路敷设方案》；
  2. 《线路敷设方案》对照以上“（一）线路敷设具体要求”编制。

六、人员配备要求
（一）人员配备具体要求
1．设立专门服务团队，具备网络建设和维护保障能力。
2．团队要求不少于3人，团队人员均为自有员工，具有工信部或人社部门颁发的注册信息安全工程师（CISP）或网络工程师证书。
3．项目主要负责人未经采购人许可不得随意更换。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《人员配备方案》；
  2.《人员配备方案》对照以上“（一）人员配备具体要求”编制。

七、实施要求
（一）实施具体要求
1．安装及调试时间：合同签订后60日内完成安装调试，如逾期未完成，采购人有权扣除当月全部费用。
2.中标人应列出详细项目实施方案，包括人员姓名、工作经验、在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。
3.中标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。
4.在规定日期内实现本项目前端与中心节点线路互联互通，联网率达到100%；如线路需进行割接，线路割接时间需采购人同意后方可实施，单点断网时间不得高于5分钟。
5.提供线路切换方案，保证采购人正常业务基本不受影响。施工割接期内所有招标线路均需保证正常可用。中标人已割接线路由中标人保障服务；尚未完成割接的线路由原运营商提供线路租赁服务和保障，所产生的线路租赁等相关费用由中标人支付。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《实施方案》；
  2. 《实施方案》对照以上“（一）实施具体要求”编制。

八、服务保障体系要求
（一）日常保障要求
在项目服务期间，中标人需具备以下服务能力，提供相应服务保障。
（1）承担本项目全部线路端到端的维护管理任务。中标人提供端到端全过程一站式服务，享受7×24×365天的质量保证。对本项目所有节点传输、安全等相关设备实施日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等检测管理功能，并按照采购人需要将线路监测情况与相关运维平台对接。中标人提供每月两次以上巡检保障服务，每月向采购人提供电路运行质量报告，确保电路各项运行指标正常，提供24小时统一故障申告服务电话，即时响应采购人提出的服务要求，建立“首问负责制”，负责故障的全程处理，提供故障响应流程和服务承诺。
（2）中标人提供端到端的客户线路监控等业务，必须对传输设备进行7×24监控，发现故障应立即报告甲方，并立即开展排除故障工作，应在2小时内反馈处理结果。除人为破坏、市政工程和不可抗力影响外，要求本项目线路可用率平均达到99.9%；业务中断3小时内电路恢复率为100%，同一线路每月重复故障率≤2次。平均恢复时间小于3小时。中断时长超过3小时的（采购人原因或经采购人认可的不可抗力除外），采购人不支付该条线路的当月租费；同一线路每月重复故障率≤2次，超过2次，采购人有权扣除故障线路当月费用。
（3）中标人承担因线路割接自身产权设备所产生的搬迁费用。
（4）中标人承担因停电、临时新增线路等情况下产生的所有费用。
（5）对传输电路实施7×24小时网管监控，确保所用电路传输信息安全；承诺专线仅为采购人专用，任何第三方用户不得通过传输电路接入采购人网络。
（6）中标人提供的本项目网络服务具体标准不得低于信息产业部颁布的《通信行业服务质量标准》。
（7）中标人应免费提供因人为破坏、不可抗力导致线路损毁后的恢复和因甲方合理规划诉求、市政工程等迁改服务。
（8）遇节假日、重大活动或突发事件期间，根据要求制定专项应急保障方案。提前做好预案，对重点链路在保障前完成检测工作。配备相应人员、车辆、设备，强化路面巡检、定点值守。
（9）按月对所发生故障形成详细台账，分析故障原因，提出预防和改进意见。
（10）中标人应依据系统运行服务工作规范，结合业务工作需求和系统运行保障要求，制定系统运行维护制度，明确人员和职责，强化考核与监督，并建立台账管理机制。
（二）应急保障要求
为保障本项目在突发情况下的连续性与可靠性，最大限度地减少线路故障对业务运行的影响，确保关键通信不中断，中标人需提供针对本项目线路安全稳定运行的应急保障方案，常态化开展重要通信线路备份路由容灾防护和隐患排查整治，合理提高关键基础设施设防标准。。
1.预防为主，防治结合。加强日常巡检和隐患排查，提前做好应急准备。
2.先抢通、后恢复。优先保障核心业务通信，再逐步恢复全面服务。
3.快速响应，分级处置。根据故障等级启动相应应急流程。
4.成立线路租赁应急保障领导小组，负责应急保障工作的统一指挥与协调，审定应急预案，决定应急响应启动与终止。
5.设立应急抢修工作组，负责线路故障的现场排查、抢修恢复等工作。配备专业技术人员，实行7×24小时值班制度。
6.设立技术支持与监测组，负责线路运行状态的实时监测、预警，提供技术支撑与故障分析。
7.应急物资储备。在关键区域提前部署光缆、设备、发电机等应急物资，安排抢修力量就近值守，缩小故障抢修半径和响应时间。传输设备需有充足的备件储备。
8.根据故障等级，启动不同响应机制。
（1）一级（重大）。核心骨干线路中断、大面积通信瘫痪。立即启动应急预案，领导小组成立现场指挥部，故障2小时内恢复。
（2）二级（严重）。重要业务线路中断即时响应，2小时内恢复。
（3）三级（一般）。单点线路故障、非核心业务中断。按常规故障流程处理。
9.明确应急抢修流程。
（1）城区1小时内到达现场，郊区2小时内到达现场。
（2）采用备用路由或应急通信设备临时恢复通信。
（3）同步开展线路修复工作。
（4）线路修复后测试验证，通知采购人确认。
（5）3个工作日内向用户提交书面故障报告。
10.备用与替代方案
（1）冗余备份：关键线路采用主备双路由架构，主线路故障时自动切换至备份线路。
（2）替代资源：当主线路无法在时限内恢复时，无条件提供替代通信资源。
（3）应急备用线路：预先租赁应急备用线路，确保紧急情况下可快速启用。
11.采购人因紧急工作需要迁移、拆除、阻断、增加线路的，中标人在接到应急线路保障需求后，应在12小时内完成应急保障线路布设。
12.方案应适用于合同期内各类通信线路的应急保障工作，涵盖线路中断、设备故障、自然灾害、市政施工等引发的通信异常场景。
（三）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《服务保障方案》；
  2.《服务保障方案》对照以上“（一）日常保障要求”“（二）应急保障要求”编制，包含《日常保障方案》《应急保障方案》

九、其他服务要求
（一）其他服务具体要求
 满足交管支队紧急任务需要提供临时性、紧迫性增值或额外服务，包括但不限于：
1.采购人因自身原因需要进行移机的，移机所产生的工料及人工费用，中标人承诺免费。
2.采购人遇有紧急任务需临时新增线路，且线路使用期未满一个月后续拆除的，中标人承诺免费。
3.遇有信号机点位因取电原因断停10日以上的，中标人承诺该信号机点位所用线路断停期内免费。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《其他服务方案》；
      2.《其他服务方案》对照以上“（一）其他服务具体要求”编制。 

十、服务期限：自合同签订之日起服务1 年。
说明：本“服务期限”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十一、付款方式: 见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
说明：本“付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十二、验收标准与要求: 见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
   
十三、关于投标报价的相关说明
1. 采购包1不接受超过105.6万元（项目预算金额）的投标报价。
2. 100M专线单价不接受超过80元/条/月的报价
3.报价需充分考虑徐州交管支队数字专线等网络接入服务期限（合同期限）内的市场因素和成本变化状况的风险。
4.采购人不支付报价以外的任何费用。
5.项目实施过程中产生的人力物力、协调配合及测评费用、检测费用、验收费用等所有相关费用均由中标人承担。
6.投标报价一次报定,投标人的投标单价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。
说明：本“关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十四.其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》

第三部分：采购包2监控线路具体采购需求

一、项目介绍
基于现有道路监控线路的网络架构，提供安全、稳定、带宽独享的数据电路，与互联网物理隔离。IP地址不改变、线路不允许终端，末端监控点接入设备通过以太网无源光网络方式接入并汇聚到附近局站，然后通过本地分组传送网将数据传输到市监控中心平台。

二、技术要求
	项目
	技术需求

	电路类型要求
	根据采购人需求进行提供。

	带宽要求
	100M监控专线
	100M

	
	1000M传输专线
	1000M

	
	100M长途专线
	100M

	
	视频边界网线路
	100M

	安全要求
	优化网络，提高网络的可靠性和安全性；对信号在网络传输过程中可能遭受的网络窃听、网络病毒和恶意代码攻击等安全风险，进行必要的防护。按用户要求提供防止一机两用的必要条件。

	线路独立性要求
	与互联网物理隔离。ip地址不改变。

	性能要求
	[bookmark: OLE_LINK4]1．100M监控线路采用100MVPN专线，传输速率不低于100Mbps，专线接口形式由采购人确定，需提供相应匹配硬件设备，包括但不限于尾纤、光纤模块、电口模块、光电转换器。各通道必须逻辑独立，并且均为透明传输通道。支持带宽平滑升级功能，当前使用带宽不能满足需求时，可在现有设备基础上平滑升级至更大带宽（采购人不再另行支付费用）。VPN专线平均时延20ms，平均丢包率≤1%，平均抖动≤5ms（同城）。线路点对点测试时1500bytes传送延迟不大于1ms，丢包率为0。
2．1000M传输专线采用1000MVPN专线，传输速率不低于1000Mbps，专线接口形式由采购人确定，需提供相应匹配硬件设备，包括但不限于尾纤、光纤模块、电口模块、光电转换器。各通道必须逻辑独立，并且均为透明传输通道。支持带宽平滑升级功能，当前使用带宽不能满足需求时，可在现有设备基础上平滑升级至更大带宽（采购人不再另行支付费用）。专线平均时延20ms，平均丢包率≤1%，平均抖动≤5ms（同城）。线路点对点测试时1500bytes传送延迟不大于1ms，丢包率为0。
3．100M长途专线采用100M纯数字链路，传输速率不低于100Mbps，要求基于WDM/OTN/MSTP技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网物理隔离，不接受虚拟专用网络（VPN）、以及架构在响应中标人公共网络平台（如：Internet、城域网、PTN）之上的逻辑网络接入。要求承载业务的核心网络具备较强的网络健壮性及站点覆盖的全面性。相关技术承载核心网络具备光层智能保护，业务层具备电层SNCP保护，以保证整体业务的安全性和可靠性。每条传输线路提供稳定的端到端业务带宽，接口形式由采购人确定，需提供相应匹配硬件设备，包括但不限于尾纤、光纤模块、电口模块、光电转换器。各通道必须相互独立，并且均为透明传输通道。支持带宽平滑升级功能，当前使用带宽不能满足需求时，可在现有设备基础上平滑升级至更大带宽（采购人不再另行支付费用）。线路点对点测试时1500bytes传送延迟不大于1ms，丢包率为0。
[bookmark: OLE_LINK1]4．汇聚线路采用裸纤专线，使用透明传输光纤链路通道，传输速率不低于1000Mbps，光纤线路为采购人单独使用，损耗系数a≤0.4db/km。材料色散系数：M≤3PS/KM•NM；有关光纤的模场直径，几何尺寸及机械物理性能等符合CCITTG652建议和国家GB7424-87标准；光纤衰减曲线具有良好的线性并且无明显台阶；寿命≥20年。光缆跳线长度不小于5米；插入损耗≤0.3db/对；重复性与互换性≤0.2db；抗拉强度≥10Kg；寿命:重复插拔500次，其性能不变。光纤接头损耗≤0.1db。线路点对点测试时1500bytes传送延迟不大于1ms，丢包率为0。
5．边界网采用100MIPRAN电路专线，传输速率不低于100Mbps。承载线路具有安全性和可靠性。每条传输线路提供稳定的端到端业务带宽，接口形式由采购人确定，需提供相应匹配硬件设备，包括但不限于尾纤、光纤模块、电口模块、光电转换器。各通道必须相互独立，并且均为透明传输通道。支持带宽平滑升级功能，当前使用带宽不能满足需求时，可在现有设备基础上平滑升级至更大带宽（采购人不再另行支付费用）。误码率≤1×10-7，平均时延20ms（传输距离≤100km），平均丢包率≤1%，链路通路全年可用率平均达到99.9％。


说明：“技术要求”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

三、线路具体地址：详见本招标文件第八章。
说明：“线路具体地址”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

四、综合网管系统要求
1．具备统一集中服务保障调度的综合网管系统（或类似平台），能对故障及时响应派单。
2．具备统一网管系统，能实现端到端的业务呈现、业务监控和业务质量管理等服务管理功能。
   说明：“综合网管系统要求”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
  
五、线路敷设要求
（一）线路敷设具体要求
1．中标人应在线路敷设前提交服务方案和详细计划，经采购人同意后方可开展建设。
2．线路传输设备由中标人提供，中标人布设割接线路、设备更换维护不得影响采购人正常业务。
3．末端监控点线路由中标人进行统一汇聚。
4．未经采购人书面授权，中标人不得将本项目建设涉及的采购人网络信息向第三方提供。
5. 为保障业务安全及稳定，应在充分调研现有组网方案和运行情况以及各接入点的电路接入情况的基础上，制定科学、合理、详细的业务电路接入方案。
（1）技术方案：确定接入方式，配置光模块参数（波长、传输距离），规划IP地址与带宽分配，确保与现有网络兼容。  
（2）施工与保障：说明线路敷设路径（管道/架空）、施工周期，明确光衰测试标准及故障应急响应流程。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《线路敷设方案》；
  2. 《线路敷设方案》对照以上“（一）线路敷设具体要求”编制。

六、人员配备要求
（一）人员配备具体要求
1．设立专门服务团队，具备网络建设和维护保障能力。
2．团队要求不少于3人，团队人员均为自有员工，具有工信部或人社部门颁发的注册信息安全工程师（CISP）或网络工程师证书。
3．项目主要负责人未经采购人许可不得随意更换。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《人员配备方案》；
  2.《人员配备方案》对照以上“（一）人员配备具体要求”编制。

七、实施要求
（一）实施具体要求
1．安装及调试时间：合同签订后60日内完成安装调试，如逾期未完成，采购人有权扣除当月全部费用。
2.中标人应列出详细项目实施方案，包括人员姓名、工作经验、在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。
3.中标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。
4.在规定日期内实现本项目前端与中心节点线路互联互通，联网率达到100%；如线路需进行割接，线路割接时间需采购人同意后方可实施，单点断网时间不得高于5分钟。
5.提供线路切换方案，保证采购人业务基本不受影响。施工割接期内所招标线路均需保证正常可用。中标人已割接线路由中标人保障服务；尚未完成割接的线路由原运营商提供线路租赁服务和保障，所产生的线路租赁等相关费用由中标人支付。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《实施方案》；
  2. 《实施方案》对照以上“（一）实施具体要求”编制。

八、服务保障体系要求
（一）日常保障要求
依据系统运行服务工作规范，结合业务工作需求和系统运行保障要求，制定系统运行维护制度，明确人员和职责，强化考核与监督，并建立台账管理机制。在项目服务期间，中标人需具备以下服务能力，提供相应服务保障。
1.承担本项目全部线路端到端的维护管理任务。中标人提供端到端全过程一站式服务，享受7×24×365天的质量保证。对本项目所有节点传输、安全等相关设备实施日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等检测管理功能，并按照采购人需要将线路监测情况与相关运维平台对接。中标人提供每月两次以上巡检保障服务，每月向采购人提供电路运行质量报告，确保电路各项运行指标正常，提供24小时统一故障申告服务电话，即时响应采购人提出的服务要求，建立“首问负责制”，负责故障的全程处理，提供故障响应流程和服务承诺。
2．中标人提供端到端的客户线路监控等业务，必须对传输设备进行7×24监控，发现故障应立即报告甲方，并立即开展排除故障工作，应在2小时内反馈处理结果。除人为破坏、市政工程和不可抗力影响外，要求本项目线路可用率平均达到99.9%；业务中断6小时内电路恢复率为100%，同一线路每月重复故障率≤2 次，平均恢复时间小于4小时。中断时长超过6小时的（采购人原因或经采购人认可的不可抗力除外），采购人不支付该条线路的当月租费；同一线路每月重复故障率≤2次，超过2次，采购人有权扣除故障线路当月费用。
3.中标人承担因线路割接自身产权设备所产生的搬迁费用。中标人承担因停电、临时新增线路等情况下产生的所有费用。
4．对线路实施7×24小时网管监控，确保所用线路传输信息安全；承诺线路仅为采购人专用，任何第三方用户不得通过线路接入采购人网络。
5．中标人提供的道路监控线路服务具体标准不得低于信息产业部颁布的《通信行业服务质量标准》。
6．中标人应免费提供因人为破坏、不可抗力导致线路损毁后的恢复和因甲方合理规划诉求、市政工程等迁改服务。
7．遇节假日、重大活动或突发事件期间，根据要求制定专项应急保障方案。提前做好预案，对重点链路在保障前完成检测工作。配备相应人员、车辆、设备，强化路面巡检、定点值守。
8.对IP地址进行规划、分配、优化（机房、道路、办公区域）。对视综平台点位目录进行规划管理，建立整体线路台账。
9．按月对所发生故障形成详细台账，分析故障原因，提出预防和改进意见。
10.负责线路开通调试、公安感知网安全教育，督促移交方签订视频专网接入备案表、保密协议等工作，严防一机两用。
（二）应急保障要求
为保障本项目在突发情况下的连续性与可靠性，最大限度地减少线路故障对业务运行的影响，确保关键通信不中断，中标人需提供针对本项目线路安全稳定运行的应急保障方案，常态化开展重要通信线路备份路由容灾防护和隐患排查整治，合理提高关键基础设施设防标准。
方案应适用于合同期内各类通信线路的应急保障工作，涵盖线路中断、设备故障、自然灾害、市政施工等引发的通信异常场景。
1.预防为主，防治结合。加强日常巡检和隐患排查，提前做好应急准备。
2.先抢通、后恢复。优先保障核心业务通信，再逐步恢复全面服务。
3.快速响应，分级处置。根据故障等级启动相应应急流程。
4.成立线路租赁应急保障领导小组，负责应急保障工作的统一指挥与协调，审定应急预案，决定应急响应启动与终止。
5.设立应急抢修工作组，负责线路故障的现场排查、抢修恢复等工作。配备专业技术人员，实行7×24小时值班制度。
6.设立技术支持与监测组，负责线路运行状态的实时监测、预警，提供技术支撑与故障分析。
7.应急物资储备。在关键区域提前部署光缆、设备、发电机等应急物资，安排抢修力量就近值守，缩小故障抢修半径和响应时间。传输设备需有充足的备件储备。
8.根据故障等级，启动不同响应机制。
（1）一级（重大）。核心骨干线路中断、大面积通信瘫痪。立即启动应急预案，领导小组成立现场指挥部，故障3小时内恢复。
（2）二级（严重）。重要业务线路中断即时响应，4小时内恢复。
（3）三级（一般）。单点线路故障、非核心业务中断。按常规故障流程处理。
9.明确应急抢修流程。
（1）城区1小时内到达现场，郊区2小时内到达现场。
（2）采用备用路由或应急通信设备临时恢复通信。
（3）同步开展线路修复工作。
（4）线路修复后测试验证，通知采购人确认。
（5）3个工作日内向用户提交书面故障报告。
10.备用与替代方案
（1）冗余备份：关键线路采用主备双路由架构，主线路故障时自动切换至备份线路。
（2）替代资源：当主线路无法在时限内恢复时，无条件提供替代通信资源。
（3）应急备用线路：预先租赁应急备用线路，确保紧急情况下可快速启用。
11.采购人因紧急工作需要迁移、拆除、阻断、增加线路的，中标人在接到应急线路保障需求后，应在12小时内完成应急保障线路布设。
12. 方案应适用于合同期内各类通信线路的应急保障工作，涵盖线路中断、设备故障、自然灾害、市政施工等引发的通信异常场景。
（三）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《服务保障方案》；
  2.《服务保障方案》对照以上“（一）日常保障要求”“（二）应急保障要求”编制，包含《日常保障方案》《应急保障方案》

九、其他服务要求
（一）其他服务具体要求
满足交管支队紧急任务需要提供临时性、紧迫性增值或额外服务。
1.采购人因自身原因需要进行移机的，移机所产生的工料及人工费用，中标人承诺免费。
2.采购人遇有紧急任务需临时新增线路，且线路使用期未满一个月后续拆除的，中标人承诺免费。
3.遇有监控点位因取电原因断停10日以上的，中标人承诺该监控点位所用线路断停期内免费。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《其他服务方案》；
      2.《其他服务方案》对照以上“（一）其他服务具体要求”编制。 

十、服务期限：自合同签订之日起服务1 年。
说明：本“服务期限”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十一、付款方式: 见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
说明：本“付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十二、验收标准与要求: 见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
   
十三、关于投标报价的相关说明
1. 采购包2不接受超过222.714万元（项目预算金额）的投标报价。
2.100M监控专线单价不接受超过80元/条/月的报价；1000M传输专线单价不接受超过350元/条/月的报价；100M长途专线单价不接受超过2225元/条/月的报价；裸纤单价不接受超过350元/条/月的报价；视频边界网线路单价不接受超过80元/条/月的报价。
3.报价需充分考虑徐州交管支队数字专线等网络接入服务期限（合同期限）内的市场因素和成本变化状况的风险。
4.采购人不支付报价以外的任何费用。
5.项目实施过程中产生的人力物力、协调配合及测评费用、检测费用、验收费用等所有相关费用均由中标人承担。
6.投标报价一次报定,投标人的投标单价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。
说明：本“关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十四.其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》

第四部分：采购包3公安网线路具体采购需求
一、项目介绍
公安网线路服务提供交管支队履行道路交通秩序管理、安全保卫、道路治安、事故处理、车驾管服务、交通宣传等重要职能的内部线路，项目满足交管一线执法和个人装备通信、公安业务平台通信等各类通信畅达和安全需求。
基于现有公安专网架构，提供安全、稳定、带宽独享的透明传输光纤链路通道107条，公安边界网线路14条，要求与其他网络物理隔离。实施网络优化，提高可靠性和安全性，对信号在网络传输过程中可能遭受的网络窃听、网络病毒和恶意代码攻击等安全风险，进行必要的防护，按用户要求提供防止一机两用的必要条件。

二、技术要求
1.透明传输光纤链路通道
	项目
	技术需求

	线路类型要求
	基于现有公安三四级网的架构，提供安全、稳定、带宽独享的透明传输光纤链路通道，与其他网络进行物理隔离。

	性能要求
	物理隔离线路；接口形式由采购人确定，各通道必须相互独立，并且均为透明传输通道，必须具有物理环路保护，至支队及各节点必须通过2条不同方向的光纤。
万兆通道要求点对点测试时1500 bytes传送延迟不大于1ms，丢包率为0。千兆通道要求点对点测试时1500 bytes传送延迟不大于1ms，丢包率为0。
透明传输光纤链路通道，两端提供多端口光电转换设备，传输速率不低于1000Mbps。
光纤线路为采购单位单独使用。
损耗系数a≤0.4db/km。
材料色散系数：M≤3PS/KM•NM；
有关光纤的模场直径,几何尺寸及机械物理性能等符合CCITTG652建议和国家GB7424-87标准；
光纤衰减曲线具有良好的线性并且无明显台阶；寿命≥20年。光缆跳线长度不小于5米；插入损耗≤0.3db/对；重复性与互换性≤0.2db；抗拉强度≥10Kg；寿命:重复插拔500次，其性能不变。光纤接头损耗≤0.1db。
点对点测试时1500bytes传送延迟不大于1ms，丢包率为0。

	安全要求
	要求中标人所提供的线路必须物理隔离；优化网络，提高可靠性和安全性；对信号在网络传输过程中可能遭受的网络窃听、网络病毒和恶意代码攻击等安全风险，进行必要的防护。按用户要求提供防止一机两用的必要条件。


2.边界网线路
	项目
	服务需求

	线路类型要求
	边界网采用100M电路专线，传输速率不低于100Mbps。

	性能要求
	承载线路具有安全性和可靠性。每条传输线路提供稳定的端到端业务带宽，接口形式由采购人确定，需提供相应匹配硬件设备，包括但不限于尾纤、光纤模块、电口模块、光电转换器。各通道必须相互独立，并且均为透明传输通道。支持带宽平滑升级功能，当前使用带宽不能满足需求时，可在现有设备基础上平滑升级至更大带宽。误码率≤1×10-7，平均时延20ms（传输距离≤100km），平均丢包率≤1%，链路通路全年可用率平均达到99.9％。

	安全要求
	要求中标人所提供的线路必须物理隔离；优化网络，提高可靠性和安全性；对信号在网络传输过程中可能遭受的网络窃听、网络病毒和恶意代码攻击等安全风险，进行必要的防护。按用户要求提供防止一机两用的必要条件。


说明：“技术要求”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

三、线路具体地址：详见本招标文件第八章。
说明：“线路具体地址”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

四、综合网管系统要求
1．具备统一集中服务保障调度的综合网管系统（或类似平台），能对故障及时响应派单。
2．具备统一网管系统，能实现端到端的业务呈现、业务监控和业务质量管理等服务管理功能。
   说明：“综合网管系统要求”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
  
五、线路敷设要求
（一）线路敷设具体要求
1．应在线路敷设前提交施工方案和详细计划，经采购人同意后方可开展施工。
2．线路传输设备由中标人提供，中标人布设割接线路、设备更换维护不得影响采购人正常业务。
3．中标人应提供核心汇聚设备。
4．未经采购人书面授权，中标人不得将本项目建设涉及的采购人任何信息向第三方提供。
5．为保障业务安全及稳定，应在充分调研现有组网方案和运行情况以及各接入点的电路接入情况的基础上，制定科学、合理、详细的业务电路接入方案。
（1）技术方案：确定接入方式，配置光模块参数（波长、传输距离），规划IP地址与带宽分配，确保与现有网络兼容。  
（2）施工与保障：说明线路敷设路径（管道/架空）、施工周期，明确光衰测试标准及故障应急响应流程。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《线路敷设方案》；
  2. 《线路敷设方案》对照以上“（一）线路敷设具体要求”编制。。

六、人员配备要求
（一）人员配备具体要求
1．设立专门服务团队，具备网络建设和维护保障能力。
2．团队要求不少于3人，团队人员均为自有员工，具有工信部或人社部门颁发的注册信息安全工程师（CISP）或网络工程师证书。
3．项目主要负责人未经采购人许可不得随意更换。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《人员配备方案》；
  2.《人员配备方案》对照以上“（一）人员配备具体要求”编制。

七、实施要求
（一）实施具体要求
1.安装及调试时间。合同签订后30日内完成安装调试，如逾期未完成，采购人有权扣除当月全部费用。
2.中标人应列出详细项目实施方案，包括人员姓名、工作经验、在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。
3.中标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。
4.在规定日期内实现本项目前端与中心节点线路互联互通，联网率达到100%；如线路需进行割接，线路割接时间需采购人同意后方可实施，单点断网时间不得高于5分钟。
5.提供线路切换方案，保证采购人业务基本不受影响。施工割接期内所招标线路均需保证正常可用。中标人已割接线路由中标人保障服务；尚未完成割接的线路由原运营商提供线路租赁服务和保障，所产生的线路租赁等相关费用由中标人支付。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《实施方案》；
  2. 《实施方案》对照以上“（一）实施具体要求”编制。

八、服务保障体系要求
（一）日常保障要求
中标人应依据系统运行服务工作规范，结合业务工作需求和系统运行保障要求，制定系统运行维护制度，明确人员和职责，强化考核与监督，并建立台账管理机制。在项目服务期间，中标人需具备以下服务能力，提供相应服务保障。
1.承担本项目全部线路端到端的维护管理任务。中标人提供端到端全过程一站式服务，享受7×24×365天的质量保证。对本项目所有节点传输、安全等相关设备实施日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等检测管理功能，并按照采购人需要将线路监测情况与相关运维平台对接。中标人提供每月两次以上巡检保障服务，每月向采购人提供电路运行质量报告，确保电路各项运行指标正常，提供24小时统一故障申告服务电话，即时响应采购人提出的服务要求，建立“首问负责制”，负责故障的全程处理，提供故障响应流程和服务承诺。
2．中标人提供端到端的客户线路监控等业务，必须对传输设备进行7×24监控，发现故障应立即报告甲方，并立即开展排除故障工作，应在2小时内反馈处理结果。除人为破坏、市政工程和不可抗力影响外，要求本项目线路可用率平均达到100%；业务中断3小时内线路恢复率为100%，同一线路每月重复故障率≤2 次。平均恢复时间小于3小时。中断时长超过3小时的（采购人原因或经采购人认可的不可抗力除外），采购人不支付该条线路的当月租费；如当月故障线路超过3条，则按照故障线路数量的2倍为比例，在当月线路租赁费用中按照该比例扣除线路租赁费。
3.根据本项目涉及的传输设备所处机房环境需要，中标人免费配备机房环境中缺少（或故障无法使用的）的传输设备所需相关配套设施，如后备电源、机柜、线缆、空调，并负责上述配套设备的保障服务。
4．中标人承担因线路割接自身产权设备所产生的搬迁费用。中标人承担因停电、临时新增线路等情况下产生的所有费用。
5.非采购人需求的施工行为，中标人应提前24小时书面通知采购人并同采购人约定施工时间。施工时间持续不得超过24小时，施工期间造成的采购人传输线路中断时间不得超过3小时。
6．对线路实施7×24小时网管监控，确保所用线路传输信息安全；承诺线路仅为采购人专用，任何第三方用户不得通过线路接入采购人网络。
7．中标人提供的道路监控线路服务具体标准不得低于信息产业部颁布的《通信行业服务质量标准》。
8．中标人应免费提供因人为破坏、不可抗力导致线路损毁后的恢复和因采购人合理规划诉求、市政工程等迁改服务。
9.遇节假日、重大活动或突发事件期间，根据要求制定专项应急保障方案。提前做好预案，对重点链路在保障前完成检测工作。配备相应人员、车辆、设备，强化路面巡检、定点值守。
10．按月对所发生故障形成详细台账，分析故障原因，提出预防和改进意见。负责线路开通调试、公安网安全教育，督促移交方签订公安网接入备案表、保密协议等工作，严防一机两用。
（二）应急保障要求
为保障本项目在突发情况下的连续性与可靠性，最大限度地减少线路故障对业务运行的影响，确保关键通信不中断，中标人需提供针对本项目线路安全稳定运行的应急保障方案，常态化开展重要通信线路备份路由容灾防护和隐患排查整治，合理提高关键基础设施设防标准。

1.预防为主，防治结合。加强日常巡检和隐患排查，提前做好应急准备。
2.先抢通、后恢复。优先保障核心业务通信，再逐步恢复全面服务。
3.快速响应，分级处置。根据故障等级启动相应应急流程。
4.成立线路租赁应急保障领导小组，负责应急保障工作的统一指挥与协调，审定应急预案，决定应急响应启动与终止。
5.设立应急抢修工作组，负责线路故障的现场排查、抢修恢复等工作。配备专业技术人员，实行7×24小时值班制度。
6.设立技术支持与监测组，负责线路运行状态的实时监测、预警，提供技术支撑与故障分析。
7.应急物资储备。在关键区域提前部署光缆、设备、发电机等应急物资，安排抢修力量就近值守，缩小故障抢修半径和响应时间。传输设备需有充足的备件储备。
8.根据故障等级，启动不同响应机制。
（1）一级（重大）。核心骨干线路中断、大面积通信瘫痪。立即启动应急预案，领导小组成立现场指挥部，故障2小时内恢复。
（2）二级（严重）。重要业务线路中断即时响应，2小时内恢复。
（3）三级（一般）。单点线路故障、非核心业务中断。按常规故障流程处理。
9.明确应急抢修流程。
（1）城区1小时内到达现场，郊区2小时内到达现场。
（2）采用备用路由或应急通信设备临时恢复通信。
（3）同步开展线路修复工作。
（4）线路修复后测试验证，通知采购人确认。
（5）3个工作日内向用户提交书面故障报告。
10.备用与替代方案
（1）冗余备份：关键线路采用主备双路由架构，主线路故障时自动切换至备份线路。
（2）替代资源：当主线路无法在时限内恢复时，无条件提供替代通信资源。
（3）应急备用线路：预先租赁应急备用线路，确保紧急情况下可快速启用。
11.采购人因紧急工作需要迁移、拆除、阻断、增加线路的，中标人在接到应急线路保障需求后，应在12小时内完成应急保障线路布设。
12.方案应适用于合同期内各类通信线路的应急保障工作，涵盖线路中断、设备故障、自然灾害、市政施工等引发的通信异常场景。
（三）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《服务保障方案》；
  2.《服务保障方案》对照以上“（一）日常保障要求”“（二）应急保障要求”编制，包含《日常保障方案》《应急保障方案》

九、其他服务要求
（一）其他服务具体要求
满足交管支队紧急任务需要提供临时性、紧迫性增值或额外服务。
1.采购人因自身原因需要进行移机的，移机所产生的工料及人工费用，中标人承诺免费。
2.采购人遇有紧急任务需临时新增线路，且线路使用期未满一个月后续拆除的，中标人承诺免费。
3.遇有点位因取电原因断停10日以上的，中标人承诺该点位所用线路断停期内免费。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《其他服务方案》；
      2.《其他服务方案》对照以上“（一）其他服务具体要求”编制。 

十、服务期限：自合同签订之日起服务1 年。
说明：本“服务期限”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十一、付款方式: 见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
说明：本“付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十二、验收标准与要求: 见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
   
十三、关于投标报价的相关说明
1. 采购包3不接受超过58.9956万元（项目预算金额）的投标报价。
2. 透明传输光纤链路通道单价不接受超过449元/条/月的报价；公安边界网线路单价不接受超过80元/条/月的报价。
3.报价需充分考虑徐州交管支队数字专线等网络接入服务期限（合同期限）内的市场因素和成本变化状况的风险。
4.采购人不支付报价以外的任何费用。
5.项目实施过程中产生的人力物力、协调配合及测评费用、检测费用、验收费用等所有相关费用均由中标人承担。
6.投标报价一次报定,投标人的投标单价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。
说明：本“关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十四.其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》

第五部分：采购包4互联网线路具体采购需求
一、项目介绍
基于交管支队互联网交管综合服务业务需要的网络架构，提供安全、稳定、带宽独享的互联网电路，IP地址根据采购人需求提供。

二、技术要求
1.专线服务需求
	项目
	技术需求

	带宽要求
	互联网专线，50M带宽，上行带宽和下载带宽需要对等。

	
	互联网专线，100M带宽，上行带宽和下载带宽需要对等。

	性能要求
	1.接口形式由采购人确定，需提供相应匹配硬件设备，包括但不限于尾纤、光纤模块、电口模块、光电转换器。各通道必须相互独立。
2.时延要求：点对点测试，传输1500 bytes，延时≤3ms，丢包率≤1%。
3.带宽吞吐量要求：可达到95%以上。
4.每条线路需至少1个独立的公网IP地址，可支持IPv4和IPv6地址分配。
5.支持带宽平滑升级功能，当前使用带宽不能满足需求时，可在现有设备基础上平滑升级至更大带宽，升级无需更换设备和线路（采购人不再另行支付费用），业务中断时间最短。

	安全管理要求
	1.本项目相关所有线路和传输设备需与公安内网设备有效标识和隔离。
2.中标人提供的线路须具有安全冗余性和保密性，确保采购人业务传输的数据安全，具有完善的安全保障措施。
3.中标人提供的线路，必须具备高可靠性、安全、稳定，确保业务传输的数据安全，接受采购人对带宽随时抽检。
4.提供针对各大队与线路传输相关设备的监测和管理服务，能够检测各个设备的性能指标，链路、流量状况。
5.提供针对各大队互联网终端的资产监控，明确各大队终端数量，在线状态，电脑终端使用人、设备放置位置等情况。
6.提供日志管理，针对各大队安全网关设备及交换机设备进行统一日志管理，记录设备运行状态等情况。
7.根据市局的要求，加固安全网关策略及排除网络威胁。
8.保障物理链路安全性；优化、提高线路的可靠性和安全性；对信号在网络传输过程中可能遭受的网络窃听、网络病毒和恶意代码攻击等安全风险进行必要的防护。
9.支持MAC地址白名单绑定功能，可以根据需要限制终端。


2.无线WLAN覆盖
实现无线WLAN覆盖，减少业务大厅布线问题，同时摆脱和网线束缚。应根据车管服务场所营业大厅和业务待办区面积、布局，提供无线LAN覆盖设备，做到营业大厅和业务待办区信号全覆盖，设备布设布线美观；能实施用户和速率管理，提供相关日志，有效屏蔽不良网站，设备能具有升级功能。
	项目
	服务要求

	数量要求
	4处。

	性能要求
	整机最大接入用户数可达 256个，支持用户数限制;支持带宽限制;支持基于 STA/SSID/AP 的限速;通过 RAC 配合实现:支持二维码访客认证;支持短信认证，支持无感知认证。
网络覆盖区域无线覆盖强度不低于-70dBm。
3.路由网关：集路由器、流控、负载均衡、防火墙、行为管理、VPN设备功能于一身；6个千兆电口(5WAN/1LAN)+1USB；32个AP 或 64个 WALL AP；多线路接入、上网行为管理、上网行为审计、移动应用管理、微信连Wi-Fi+、流量控制、智能流控、流量监控、广告推送、集成AC功能。
4.POE交换机：支持 POE供电，8个10/100/1000M自适应电口，1个千兆combo口，8个电口支持POE+。
5.室内双频吸顶无线接入点，采用内置矩阵式天线，整机最大接入速率1167Mbps，双千兆上联，工作在802.11b/g/n/ac模式，支持胖瘦模式切换，支持统一管理，支持PoE供电和本地供电。

	安全要求
	1.本项目相关所有线路和传输设备需与公安内网设备有效标识和隔离。
2.具备防火墙、可视化VPN(IPSec、SSL、PPTP)、VPN加速、URL过滤、日志、用户组织管理、认证功能。
3.具备防ARP欺骗、防DHCP、防广播风暴、防DOS攻击，确保网络安全功能。


说明：“技术要求”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

三、线路具体地址：详见本招标文件第八章。
说明：“线路具体地址”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

四、综合网管系统要求
1．具备统一集中服务保障调度的综合网管系统（或类似平台），能对故障及时响应派单。
2．具备统一网管系统，能实现端到端的业务呈现、业务监控和业务质量管理等服务管理功能。
   说明：“综合网管系统要求”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
  
五、线路敷设要求
（一）线路敷设具体要求
1．应在线路敷设前提交施工方案和详细计划，经采购人同意后方可开展施工。
2．线路传输设备由中标人提供，中标人布设割接线路、设备更换维护不得影响采购人正常业务。
3．中标人应提供核心汇聚设备。
4．未经采购人书面授权，中标人不得将本项目建设涉及的采购人任何信息向第三方提供。
5．为保障业务安全及稳定，应在充分调研现有组网方案和运行情况以及各接入点的电路接入情况的基础上，制定科学、合理、详细的业务电路接入方案。
（1）技术方案：确定接入方式，配置光模块参数（波长、传输距离），规划IP地址与带宽分配，确保与现有网络兼容。  
（2）施工与保障：说明线路敷设路径（管道/架空）、施工周期，明确光衰测试标准及故障应急响应流程。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《线路敷设方案》；
  2. 《线路敷设方案》对照以上“（一）线路敷设具体要求”编制。

六、人员配备要求
（一）人员配备具体要求
1．设立专门服务团队，具备网络建设和维护保障能力。
2．团队要求不少于2人，团队人员均为自有员工，具有工信部或人社部门颁发的注册信息安全工程师（CISP）或网络工程师证书。
3．项目主要负责人未经采购人许可不得随意更换。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《人员配备方案》；
  2.《人员配备方案》对照以上“（一）人员配备具体要求”编制。

七、实施要求
（一）实施具体要求
1.安装及调试时间。合同签订后15日内完成安装调试，如逾期未完成，采购人有权扣除当月全部费用。
2.中标人应列出详细项目实施方案，包括人员姓名、工作经验、在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。
3.中标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。
4.在规定日期内实现本项目办公点与中心节点线路互联互通，联网率达到100%；如线路需进行割接，线路割接时间需采购人同意后方可实施，单点断网时间不得高于5分钟。
5.提供线路切换方案，保证采购人业务基本不受影响。施工割接期内所招标线路均需保证正常可用。中标人已割接线路由中标人保障服务；尚未完成割接的线路由原运营商提供线路租赁服务和保障，所产生的线路租赁等相关费用由中标人支付。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《实施方案》；
  2. 《实施方案》对照以上“（一）实施具体要求”编制。

八、服务保障体系要求
（一）日常保障要求
在项目服务期间，中标人需具备以下服务能力，提供相应服务保障。
1.承担本项目全部线路端到端的维护管理任务。中标人提供端到端全过程一站式服务，享受7×24×365天的质量保证。对本项目所有节点传输、安全等相关设备实施日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等检测管理功能，并按照采购人需要将线路监测情况与相关运维平台对接。中标人提供每月两次以上巡检保障服务，每月向采购人提供电路运行质量报告，确保电路各项运行指标正常，提供24小时统一故障申告服务电话，即时响应采购人提出的服务要求，建立“首问负责制”，负责故障的全程处理，提供故障响应流程和服务承诺。
2．中标人提供端到端的客户线路监控等业务，必须对传输设备进行7×24监控，发现故障应立即报告甲方，并立即开展排除故障工作，应在2小时内反馈处理结果。除人为破坏、市政工程和不可抗力影响外，要求本项目线路可用率平均达到100%；业务中断6小时内线路恢复率为100%，同一线路每月重复故障率≤2 次。平均恢复时间小于4小时。中断时长超过6小时的（采购人原因或经采购人认可的不可抗力除外），采购人不支付该条线路的当月租费；如当月故障线路超过3条，则按照故障线路数量的2倍为比例，在当月线路租赁费用中按照该比例扣除线路租赁费。
3.中标人承担因线路割接自身产权设备所产生的搬迁费用。
4．中标人承担因停电、临时新增线路等情况下产生的所有费用。
5．非采购人需求的施工行为，中标人应提前24小时书面通知采购人并同采购人约定施工时间。施工时间持续不得超过24小时，施工期间造成的采购人传输线路中断时间不得超过3小时。
6.对线路实施7×24小时网管监控，确保所用线路传输信息安全；承诺线路仅为采购人专用，任何第三方用户不得通过线路接入采购人网络。
7．中标人提供的道路监控线路服务具体标准不得低于信息产业部颁布的《通信行业服务质量标准》。
8．中标人应免费提供因人为破坏、不可抗力导致线路损毁后的恢复和因采购人合理规划诉求、市政工程等迁改服务。
9．提供安全网关设备和三层可管理交换机。提供各大队从各墙插到核心交换机的线路梳理和管理，提供布线服务及线路调整服务，明确线路走向。
10.各线路做好标识，明确线路用途，与公安网及其他网络线路区分开。保障各大队线路的通畅性和可用性，有故障及时排除。
11.按月对所发生故障形成详细台账，分析故障原因，提出预防和改进意见。
12.负责线路开通调试、安全教育，督促移交方签订互联网接入备案表、保密协议等工作，严防一机两用。
13. 中标人应依据系统运行服务工作规范，结合业务工作需求和系统运行保障要求，制定系统运行维护制度，明确人员和职责，强化考核与监督，并建立台账管理机制。
（二）应急保障要求
为保障本项目在突发情况下的连续性与可靠性，最大限度地减少线路故障对业务运行的影响，确保关键通信不中断，中标人需提供针对本项目线路安全稳定运行的应急保障方案，常态化开展重要通信线路备份路由容灾防护和隐患排查整治，合理提高关键基础设施设防标准。
1.预防为主，防治结合。加强日常巡检和隐患排查，提前做好应急准备。
2.先抢通、后恢复。优先保障核心业务通信，再逐步恢复全面服务。
3.快速响应，分级处置。根据故障等级启动相应应急流程。
4.成立线路租赁应急保障领导小组，负责应急保障工作的统一指挥与协调，审定应急预案，决定应急响应启动与终止。
5.设立应急抢修工作组，负责线路故障的现场排查、抢修恢复等工作。配备专业技术人员，实行7×24小时值班制度。
6.设立技术支持与监测组，负责线路运行状态的实时监测、预警，提供技术支撑与故障分析。
7.应急物资储备。在关键区域提前部署光缆、设备、发电机等应急物资，安排抢修力量就近值守，缩小故障抢修半径和响应时间。传输设备需有充足的备件储备。
8.根据故障等级，启动不同响应机制。
（1）一级（重大）。核心骨干线路中断、大面积通信瘫痪。立即启动应急预案，领导小组成立现场指挥部，故障4小时内恢复。
（2）二级（严重）。重要业务线路中断即时响应，4小时内恢复。
（3）三级（一般）。单点线路故障、非核心业务中断。按常规故障流程处理。
9.明确应急抢修流程。
（1）城区1小时内到达现场，郊区2小时内到达现场。
（2）采用备用路由或应急通信设备临时恢复通信。
（3）同步开展线路修复工作。
（4）线路修复后测试验证，通知采购人确认。
（5）3个工作日内向用户提交书面故障报告。
10.备用与替代方案
（1）冗余备份：关键线路采用主备双路由架构，主线路故障时自动切换至备份线路。
（2）替代资源：当主线路无法在时限内恢复时，无条件提供替代通信资源。
（3）应急备用线路：预先租赁应急备用线路，确保紧急情况下可快速启用。
11.采购人因紧急工作需要迁移、拆除、阻断、增加线路的，中标人在接到应急线路保障需求后，应在12小时内完成应急保障线路布设。
12. 方案应适用于合同期内各类通信线路的应急保障工作，涵盖线路中断、设备故障、自然灾害、市政施工等引发的通信异常场景。
（三）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《服务保障方案》；
  2.《服务保障方案》对照以上“（一）日常保障要求”“（二）应急保障要求”编制，包含《日常保障方案》《应急保障方案》

九、其他服务要求
（一）其他服务具体要求
满足交管支队紧急任务需要提供临时性、紧迫性增值或额外服务。
1.采购人因自身原因需要进行移机的，移机所产生的工料及人工费用，中标人承诺免费。
2.采购人遇有紧急任务需临时新增线路，且线路使用期未满一个月后续拆除的，中标人承诺免费。
3.遇有点位因取电原因断停10日以上的，中标人承诺该点位所用线路断停期内免费。
（二）投标文件要求
  1. 投标文件中提供《其他服务方案》；
      2.《其他服务方案》对照以上“（一）其他服务具体要求”编制。 

十、服务期限：自合同签订之日起服务1 年。
说明：本“服务期限”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十一、付款方式: 见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
说明：本“付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十二、验收标准与要求: 见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
   
十三、关于投标报价的相关说明
1. 采购包4不接受超过57.36万元（项目预算金额）的投标报价。
2. 50M专线单价不接受超过500元/条/月的报价；100M专线单价不接受超过800元/条/月的报价；无线WLAN覆盖单价不接受超过1000元/处/月的报价。
3.报价需充分考虑徐州交管支队数字专线等网络接入服务期限（合同期限）内的市场因素和成本变化状况的风险。
4.采购人不支付报价以外的任何费用。
5.项目实施过程中产生的人力物力、协调配合及测评费用、检测费用、验收费用等所有相关费用均由中标人承担。
6.投标报价一次报定,投标人的投标单价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。
说明：本“关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十四.其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》


第七章  投标文件相关格式
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1. 投标函
致： 徐州市政府采购中心
根据 徐州交管支队数字专线等网络接入服务项目[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为90天。
5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。
7. 徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。
8. 投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话：            手机号码： 
传真： 
投标人：                  （电子签章）
日期：   年  月  日

2．分项价格表
采购包1分项价格表
项目名称：徐州交管支队数字专线等网络接入服务
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029 
                    货币单位：人民币元

	分项名称
	数量
	单位
	期限
	单价
	总价(元)
	备注

	100M专线
	1100
	条
	12个月
	      元/条/月
	
	100M专线单价不接受超过80元/条/月的报价

	汇总金额
	
	



说明：总价=单价*数量*12





投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日





注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.投标人对以上数据的真实性负责。
徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。


采购包2分项价格表
项目名称：徐州交管支队数字专线等网络接入服务
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029 
                    货币单位：人民币元

	分项名称
	数量
	单位
	期限
	单价
	总价(元)
	备注

	100M监控专线
	1736
	条
	12个月
	    元/条/月
	
	100M监控专线单价不接受超过80元/条/月的报价

	1000M传输专线
	1
	条
	12个月
	    元/条/月
	
	1000M传输专线单价不接受超过350元/条/月的报价； 

	100M长途专线
	3
	条
	12个月
	    元/条/月
	
	100M长途专线单价不接受超过2225元/条/月的报价

	裸纤
	107
	条
	12个月
	   元/条/月
	
	裸纤单价不接受超过350元/条/月的报价

	视频边界网线路
	28
	条
	12个月
	   元/条/月
	
	视频边界网线路单价不接受超过80元/条/月的报价

	汇总金额
	
	



说明：总价=单价*数量*12


投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日



注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.投标人对以上数据的真实性负责。
徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。

采购包3分项价格表
项目名称：徐州交管支队数字专线等网络接入服务
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029 
                    货币单位：人民币元

	分项名称
	数量
	单位
	期限
	单价
	总价(元)
	备注

	透明传输光纤链路通道
	107
	条
	12个月
	   元/条/月
	
	透明传输光纤链路通道单价不接受超过449元/条/月的报价

	公安边界网线路
	14
	条
	12个月
	   元/条/月
	
	公安边界网线路单价不接受超过80元/条/月的报价

	汇总金额
	
	



说明：总价=单价*数量*12


投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日





注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.投标人对以上数据的真实性负责。
徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。

采购包4分项价格表
项目名称：徐州交管支队数字专线等网络接入服务
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029 
                    货币单位：人民币元

	分项名称
	数量
	单位
	期限
	单价
	总价(元)
	备注

	50M专线
	30
	条
	12个月
	   元/条/月
	
	50M专线单价不接受超过500元/条/月的报价

	100M专线
	36
	条
	12个月
	   元/条/月
	
	100M专线单价不接受超过800元/条/月的报价

	无线WLAN覆盖
	4
	处
	12个月
	   元/处/月
	
	无线WLAN覆盖单价不接受超过1000元/处/月的报价

	汇总金额
	
	



说明：总价=单价*数量*12


投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日





注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.投标人对以上数据的真实性负责。
徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。

3．偏离表

项目名称：徐州交管支队数字专线等网络接入服务
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029 

	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日




4. 授权委托书
委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               身份证号：
职务：
统一社会信用代码：
受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州交管支队数字专线等网络接入服务）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。
特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：
法定代表人（负责人）（签字）： 
   年   月   日 
(受托人身份证扫描件附后)


5.中小企业声明函

项目名称：徐州交管支队数字专线等网络接入服务
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029 

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市公安局交通管理支队）的（徐州交管支队数字专线等网络接入服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（徐州交管支队数字专线等网络接入服务），属于（信息传输业）；承接企业为（    ），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也
不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：                  
日期：   年  月  日





①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







6. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（徐州交管支队数字专线等网络接入服务 ）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人：                  （电子签章）
日期：   年  月  日










[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]7. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州交管支队数字专线等网络接入服务
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029 

[bookmark: _GoBack]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市公安局交通管理支队单位的徐州交管支队数字专线等网络接入服务项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                  单位名称         （电子签章）：
       日  期：
说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。





8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（附证明材料的扫描件）

项目名称：徐州交管支队数字专线等网络接入服务
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029 

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 徐州交管支队数字专线等网络接入服务 ，项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
3.                           （证明材料的扫描件附后）
…………

专业技术能力：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
3.                           （证明材料的扫描件附后）
…………

特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日







9.投标人相关承诺

项目名称：徐州交管支队数字专线等网络接入服务
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。







投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日






10.投标人书面声明

项目名称：徐州交管支队数字专线等网络接入服务
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。











投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日






11.采购需求符合性条件响应表

项目名称：徐州交管支队数字专线等网络接入服务
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0029
	序号
	采购需求符合性条件
	招标文件的要求
	投标文件中的响应情况
（完全响应/未完全响应）
	说明

	1
	关于“技术要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	2
	关于“线路具体地址”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	3
	关于“综合网管系统要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	4
	关于“服务期限”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	5
	关于“付款方式”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	6
	关于“关于投标报价的相关说明”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	





注：
1.上表响应情况栏为必填内容。
2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，或未实质性响应说明栏内相关内容（如有）的，在符合性审查时均按照投标无效处理。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日

第八章 各采购包的具体地址明细
采购包1:信号机线路具体地址明细
	序号
	地址

	1
	振河路与兴安路

	2
	建国西路与纺织路

	3
	建国西路与煤建路

	4
	郭庄路与云和路

	5
	自力路与星雨路

	6
	大彭路与杏山子大道

	7
	大彭路与星雨路

	8
	时代大道与兴泉路

	9
	普陀路与秦郡路

	10
	和平路与韩山路

	11
	凤鸣路与徐州华杰实验学校

	12
	奔腾大道与华美一巷

	13
	湖北路与韩山路

	14
	望亭路与天齐南路

	15
	环城路与解放路

	16
	纬一路与兴云路

	17
	瀚文路与解放南路行人过街

	18
	姚庄路与郡景路

	19
	和平路与津浦路

	20
	绿苑路与德政路

	21
	润湖路与杏山子大道

	22
	支十一路与杏山子大道

	23
	明珠路与煤建路

	24
	中山北路与铜沛路

	25
	中山北路与沈孟路南

	26
	复兴路与模特学校行人过街

	27
	君盛广场与中山北路过街

	28
	煤港路电力医院行人过街

	29
	经一路与香山路

	30
	金港路与金凤路

	31
	鑫芯路与高新路

	32
	汉源大道与黄山大道

	33
	纬一路与云苑路

	34
	黄山大道与庆丰路

	35
	迎宾路七新路

	36
	纬一路与经一路

	37
	淮海西路与工农路

	38
	北京路与翟山南路

	39
	时代大道与兴安路

	40
	纬三路与经四路

	41
	泉润大道与杏山子大道

	42
	普陀路与汉风路

	43
	泰岳路与唐盛路

	44
	新安路与新元大道

	45
	富春路与新元大道

	46
	黄河南路与水漫桥路

	47
	湖北路与刘场行人过街

	48
	淮海西路与韩山路

	49
	绿苑路与民祥园路

	50
	黄山大道与名邸路

	51
	黄山大道与香溪路

	52
	学府路与文华路

	53
	下洪新村路与复兴路

	54
	新淮海西路与卧牛山路

	55
	矿山路与矿山东路

	56
	健康路与二环西路

	57
	建国西路与欧庄路

	58
	和平路西延与煤建路

	59
	沈孟路北与徐运新河东路

	60
	金马南路与琵琶花园路

	61
	环城路与闸口东街

	62
	中山北路与九龙湖路

	63
	北侧路与响山北路

	64
	铜沛路与西安北路

	65
	纬一路与云和路

	66
	彭园东路与解放南路四院西门行人过街

	67
	东都华府与津浦路

	68
	美润路与杏山子大道

	69
	黄河北路与杏山子大道

	70
	纬二路与经一路

	71
	怀德路与富强路

	72
	紫金路与金沙路

	73
	镜泊西路与汉兴路

	74
	天目路与银川路

	75
	八里家居一号路南与煤港路

	76
	红星路与徐运新河东路

	77
	红星路与崇信西路

	78
	中山北路空后校家属院东门

	79
	荆马河南路与中山北路

	80
	淮海东路与民主路

	81
	淮海西路与中山路

	82
	环城路与复兴北路

	83
	复兴路与响山路

	84
	三环北路与中山北路电信

	85
	荆马河路与殷庄路

	86
	清水路与殷庄路

	87
	奔腾大道与徐运新河西路

	88
	复兴路与建国东路

	89
	黄河北路与二环西路

	90
	建国东路与解放路4G

	91
	湖北路与二环西路

	92
	泰山路与凤鸣路

	93
	解放路与奎淮路

	94
	青年路与民主路

	95
	奔腾大道与殷庄路

	96
	金马路与复兴路

	97
	奔腾大道与祥云路

	98
	天齐南路与府前路

	99
	泰山路与云龙山隧道东口

	100
	矿山路与二环西路

	101
	王陵路与西安路

	102
	荆马路与天齐南路

	103
	公积金人行过街

	104
	西安路与二院西门行人过街

	105
	白云路与广山路

	106
	汉城东路与天齐南路

	107
	将军大道与转型大道

	108
	徐贾快速白集路口

	109
	山水大道与滨河路

	110
	山水大道与凤鸣路

	111
	泉城路大李庄路口

	112
	响山路与响山南路

	113
	二环北路与天齐南路

	114
	响山路与大庆路

	115
	矿山路与福润路

	116
	310国道与湖西路权台矿

	117
	山水大道与府佐路

	118
	山水大道与水渠路

	119
	将军大街与徐矿路供电局

	120
	山水大道与泉城路

	121
	转型大道与四清村

	122
	转型大道与滨河路

	123
	转型大道与桃源路

	124
	前委路与泉城路法院

	125
	206国道风机厂路口

	126
	310国道与高新路

	127
	泓福路与水渠路

	128
	徐贾快速与新时代大道

	129
	玉湖路与站东路

	130
	二环北路与华祖庙路

	131
	荆马河路与祥云路

	132
	中山路与苏堤路

	133
	建国东路与民主路

	134
	夹河西街与西安北路

	135
	徐贾快速通道与超越大道

	136
	通港大道与吴中路

	137
	泓福路与桃源路

	138
	徐贾快速与中经五路

	139
	252省道与贾汴线新集

	140
	三环北路与煤港路

	141
	祥和路与徐运新河西路

	142
	奔腾大道与复兴路

	143
	建国东路与宣武路

	144
	创业路与凤凰大道

	145
	泉城路鲁尔广场路口

	146
	徐贾快速与中经七路

	147
	310国道与大潘路

	148
	310国道与桃源路

	149
	通港大道鹿庄路口

	150
	府后路与府佑路

	151
	府后路与府佐路

	152
	桃源路与大学路

	153
	桃源路与府后路

	154
	桃源路与花溪路

	155
	高新路与诚意大道

	156
	黄河北路与苏堤北路

	157
	三环南路与泰山路电信

	158
	玉带大道与正荣府

	159
	黄河南路与矿山东路

	160
	金马路与徐运新河

	161
	310国道与星光大道

	162
	山水大道与永福路

	163
	将军大街与民生大道烟草局

	164
	徐贾快速通道与鹏程大道

	165
	山水大道与桃源路

	166
	泉城路与煤源路

	167
	转型大道与徐贾快速通道

	168
	泉城路与团结路

	169
	通港大道与疏港路

	170
	310国道与252省道

	171
	煤源路与桃源路

	172
	将军大街与团结路矿二院

	173
	淮海东路与彭城路

	174
	复兴路与二环北路

	175
	河清路与解放北路

	176
	二环北路与沈场立交东

	177
	润新路与华润路

	178
	祥云路与清水路

	179
	淮海西路与福顺路

	180
	明珠路与二环西路

	181
	金山路与文华路

	182
	将军大街与前委路百大

	183
	淮海东路与黄河西路

	184
	煤港路与二环北路

	185
	三环北路与殷庄路电信

	186
	二环北路与中山北路

	187
	中山北路与金地商都行人过街

	188
	下淀路与徐钢路

	189
	下淀路与下淀南路

	190
	复兴路与煤港路

	191
	二环北路与和园爱家

	192
	解放路与和平路4G

	193
	解放路与青年路

	194
	建国西路与西安南路

	195
	泉城路与中旺路吾悦

	196
	徐贾快速诚意桩业路口

	197
	泉城路与五环路

	198
	山水大道龙山酒店路口D

	199
	时代大道与盛泉路

	200
	泉新路与建院西门

	201
	清园西门与泉新路

	202
	金山东路与解放南路

	203
	金山东路与矿大北门文昌

	204
	湖东路与金山路

	205
	金山东路与梨园路路口

	206
	淮海东路与复兴路

	207
	二环北路与大庆路

	208
	建国西路与中山南路

	209
	淮海东路与解放路

	210
	山水大道与贾汴路

	211
	泉城路与超越大道

	212
	252省道与农谷大道

	213
	山水大道与南京路

	214
	泉城路与民生大道海霸

	215
	利大线与湖西路

	216
	山水大道七中路口D

	217
	三环西与韩山隧道西

	218
	湖北路与纺织东路

	219
	黄河南路与苏堤北路

	220
	和平路与中山南路

	221
	淮海西路与西安北路

	222
	淮海西路与二环西路

	223
	玉带大道与徐州乐园

	224
	明珠路与纺织路

	225
	红星路与复兴路

	226
	环城路与中山北路

	227
	江庄高速出口

	228
	五环路与贾汴路

	229
	五环路与农谷大道

	230
	山水大道与东方一路

	231
	徐贾快速与林子村

	232
	徐贾快速与南庄村

	233
	新区一路与永福路D

	234
	贾汴路纪委办案点门口D

	235
	中旺路与大泉路D

	236
	310国道与X201

	237
	将军大街与旗山路D

	238
	利大线与荆台村路口

	239
	时代大道与鱼先生行人过街

	240
	三环西路与开元路

	241
	矿山路与三环西路

	242
	104国道与花木大世界

	243
	新淮海西路与工农路

	244
	泓福路与花溪路

	245
	310国道徐工履带路口

	246
	徐贾快速与中经三路韩场

	247
	徐贾与江柳线西口S426

	248
	转型大道与泉城路

	249
	五环路与310国道

	250
	206国道与江柳线江庄

	251
	252省道与许阳线

	252
	三环南与湖西路

	253
	三环南与玉带大道

	254
	新淮海西路与三环西路

	255
	淮海西路与苏堤路

	256
	矿山路与工农路

	257
	青年路与中山南路

	258
	王陵路与中山南路

	259
	莲湖路与徐丰公路

	260
	时代大道与徐丰公路

	261
	将军大街与煤源路

	262
	转型大道环保学校北门

	263
	泓福路与南京路

	264
	泓福路与希望路

	265
	泉城路山发建材路口

	266
	民生大道与滨河路

	267
	民生大道与希望路

	268
	花溪路与南京路

	269
	转型大道与府佐路

	270
	转型大道与永福路

	271
	转型大道与新龙路D

	272
	将军大街与中旺路D

	273
	鲁尔大道与永福路D

	274
	淮海西路与三环西路

	275
	黄河南路与三环西路

	276
	湖北路与煤建路

	277
	转型大道与水渠路

	278
	转型大道与大泉路

	279
	转型大道与星光路

	280
	泓福路与永福路

	281
	206国道与鹏程大道小南湖

	282
	泓福路与滨河路

	283
	贾汴路与永福路

	284
	煤源路与大泉路

	285
	煤源路与滨河路

	286
	新区一路与南京路D

	287
	滨河路与中旺路D

	288
	鹏程大道南湖雅园路口D

	289
	新淮海西路与福润路

	290
	湖北路与苏堤路

	291
	湖北路与韩山隧道东

	292
	湖北路与工农路

	293
	祥湖路与徐丰公路

	294
	徐贾快速白集汉墓东路口

	295
	五环路与拥军路

	296
	利大线与青年路

	297
	淮海西路与矿山东路

	298
	中医院与中山南路行人过街

	299
	黄河南路与中山北路

	300
	新淮海西路与二轻路

	301
	黄河南路与二环西路

	302
	明珠路与吴庄路

	303
	淮海西路与雁山路

	304
	明珠路与苏堤路,西安路与苏堤路

	305
	和平路与苏堤路

	306
	大彭路与风景社区

	307
	兴安路与祥湖路

	308
	金山东路与迎宾大道

	309
	汉风路与瀚文路

	310
	G104与姜禹线

	311
	金川路与渤海路

	312
	和平路与民主南路

	313
	汉源大道与富春路

	314
	矿山路与西苑中路

	315
	汉源大道与丽水路

	316
	汉源大道与泰岳路

	317
	彭祖路与天目路

	318
	城东大道与金凤路

	319
	鲲鹏大道与玉湖路

	320
	杨山路与振兴大道

	321
	杨山路与长安大道

	322
	杨山路与蟠桃山路

	323
	扬子路与沟棠路

	324
	解放路与凤鸣路

	325
	解放路与侯山窝泰安路

	326
	民富大道与云苑路

	327
	三环南和御景路电信

	328
	三环西与苏丁路

	329
	钱塘路与宋锦路

	330
	清风路与潇湘路

	331
	天齐南路与奔腾大道

	332
	欣欣路与恒文路

	333
	振兴大道与金龙湖东支路

	334
	杨山路与桃园路

	335
	中央大道与鲲鹏大道

	336
	鲲鹏大道与翠湖路

	337
	昆仑大道与马庄电信

	338
	新徐大道与马庄电信

	339
	新徐大道与苑山

	340
	黄山大道与彭旅路

	341
	汉源大道与民富大道

	342
	郭庄路与民祥园路

	343
	郭庄路与庆丰路

	344
	郭庄路与兴云路

	345
	云东二道街与泰山路

	346
	观宇路与平山南路

	347
	九里山东路与平山北路

	348
	汉城东路与平山北路

	349
	平山北路徐州工业职业技术学院东门行人过街

	350
	苏堤路与铜沛路

	351
	金山东路与云泉山庄行人过街

	352
	中山北路与富国街

	353
	镜泊西路与汉风路

	354
	庆丰路与云祥路

	355
	平山北路与徐矿城

	356
	汉风路与富春路

	357
	太行路与唐盛路

	358
	太行路与秦郡路

	359
	欣欣路与东南郡

	360
	金山东路与经一路

	361
	金山东路与经七路

	362
	新元大道与太行路

	363
	紫金路与明正路

	364
	洞庭湖路与商聚路

	365
	普陀路与唐盛路

	366
	楚韵路与金沙路

	367
	金川路与湘江路

	368
	G104与消防支队

	369
	通港大道蔡庄村路口D

	370
	郭庄路与德政路

	371
	汉城西路与襄王路

	372
	汉景大道与德政路

	373
	铜沛路与西苑中路

	374
	解放北路与民主北路

	375
	通港大道与310国道韩元

	376
	建国西路与苏堤南路

	377
	和平路与黄河东路

	378
	新元大道与泰岳路

	379
	峨嵋路与奥体路

	380
	镜泊东路与明正路

	381
	三环南与风华园

	382
	汉源大道与太行路

	383
	汉源大道与新元大道

	384
	城东大道与鲲鹏大道

	385
	青年路与彭城路

	386
	郭庄路与云苑路

	387
	郭庄路与经一路

	388
	解放路与淮塔东门

	389
	青年路与黄河西路

	390
	襄王路技术学院西门口

	391
	黄山大道与鑫城路

	392
	子房山路与响山南路

	393
	观湖路与香山路

	394
	龟山北路与襄王路

	395
	三环北路与襄王路电信

	396
	楚韵路与富春路

	397
	元和路与新安路

	398
	楚韵路与潇湘路

	399
	汉风路与潇湘路

	400
	淮海西路与纺织路

	401
	商聚路与新丰路

	402
	新徐大道与锦华路电信

	403
	民富大道与兴云路

	404
	民富大道与庆丰路

	405
	解放路与泰山路

	406
	金山东路与泰山路口

	407
	珠江路与沟棠路

	408
	汉风路与新安路

	409
	明正路与泰岳路

	410
	元和路与富春路

	411
	新元大道与紫金路

	412
	新元大道与峨嵋路

	413
	紫金路与奥体路

	414
	楚韵路与丽水路

	415
	清风路与富春路

	416
	G104与孙店村

	417
	解放路与矿大西门学府路

	418
	风华南路与嘉美路

	419
	汉景大道与民祥园路

	420
	九里山东路与江山路

	421
	丽水路与宋锦路

	422
	金川路与青海路

	423
	金沙路与民生路

	424
	310国道与汴贾线

	425
	钱塘路与楚韵路

	426
	二环西路与建国西路

	427
	普陀路与汉兴路

	428
	太行路与汉风路

	429
	太行路与明正路

	430
	峨嵋路与元和路

	431
	峨嵋路与明正路

	432
	潇湘路与民生路

	433
	鲲鹏大道与金湖路

	434
	鲲鹏大道与站南路

	435
	汉源大道与紫金路

	436
	城东大道与高新路

	437
	珠江路与金川路4G

	438
	珠江路与惠民西支路

	439
	站东路与顺安路

	440
	蟠桃山路与金工路

	441
	昆仑大道与高新路

	442
	商聚路与黄埔路

	443
	徐贾快速通道与主横一路

	444
	金港路与华科路电信

	445
	荆山路与金凤路电信

	446
	庙兴路与大大路电信

	447
	三环东与云龙分局

	448
	城东大道与大大路

	449
	和平路与黄河西路

	450
	昆仑大道与元和路

	451
	昆仑大道与汉源大道

	452
	彭祖大道绿地铂瑞酒店

	453
	蟠桃山路与宝莲寺路

	454
	金港路与高新路

	455
	站东路与站北路

	456
	兴镇路与庙兴路

	457
	镜泊东路与元和路

	458
	昆仑大道与彭祖路

	459
	昆仑大道与哇哈哈

	460
	和平大道与鲲鹏大道

	461
	和平大道与高新路

	462
	和平路与竹林寺

	463
	解放南路科技中学行人过街

	464
	杨山路与多晶硅

	465
	太行路与元和路

	466
	迎宾大道与彭祖大道

	467
	G104与荆马河北支路

	468
	宝莲寺路与长安大道

	469
	徐贾快速通道与创业路

	470
	迎宾大道与汉源大道

	471
	城东大道与第二殡仪馆

	472
	淮海东路与万虹桥市场行人过街

	473
	振兴大道与福泽路

	474
	解放路小学与莲花井巷行人过街

	475
	和平大道与名邸路

	476
	迎宾大道与七里沟市场

	477
	龙湖东路与龙湖南路

	478
	南岗中队与徐丰公路

	479
	新淮海西路与雁山路

	480
	云台路与奥体路

	481
	新元大道与云台路

	482
	和平大道与凤凰大道电

	483
	鲲鹏大道与站北路

	484
	和平大道与民祥园路

	485
	城东大道与振兴大道

	486
	金水路与螺山路

	487
	杨山路与广德路

	488
	三环东与广山路

	489
	杨山路与龙潭路

	490
	站东路与站南路

	491
	G206与S323

	492
	淮海东路与华联行人过街

	493
	和平大道与云苑路

	494
	湘江路与沟棠路

	495
	淮海西路中国银行行人过街

	496
	昆仑大道与秦郡路

	497
	昆仑大道与新城花都

	498
	和平路与汉源大道

	499
	和平大道与站东路

	500
	和平大道与德政路

	501
	和平大道与庆丰路

	502
	昆仑大道与汉风路4G

	503
	站东路与顺平路

	504
	三环北路与聋哑学校

	505
	昆仑大道与迎宾大道4G

	506
	淮海西路与永安街行人过街

	507
	金山东路与学城路市局

	508
	二环北路与长征路行人过街

	509
	徐贾快速通道与学成路

	510
	新徐大道与G206徐州五环路电信

	511
	和平大道与长山村

	512
	和平大道与香溪路

	513
	和平路与云东路

	514
	和平大道与龙湖东路

	515
	昆仑大道与新元大道

	516
	时代大道与顺堤路

	517
	新徐大道与高新路

	518
	站南路与鸿博路

	519
	顺平路与鸿远路

	520
	三环南路与解放路

	521
	振兴大道与玉湖路

	522
	三环东与铜山路4G

	523
	三环东与驮蓝山

	524
	和平路与云龙公园行人过街

	525
	祥湖路与香山路

	526
	天目路与金川路

	527
	三环北路与三环西路

	528
	三环东路与三环北路

	529
	三环西路与汉城路

	530
	二环北路与陆港铁路货运中心

	531
	琵琶路与金马南路

	532
	时代大道与经三路

	533
	广德路与宝莲寺路

	534
	欣欣路与长兴路

	535
	大庆路与二七市场

	536
	建国东路与彭城路4G

	537
	迎宾大道与楚韵路

	538
	二环北路与技师学院北门

	539
	三环南路与大学路电信

	540
	莲湖路与香山路

	541
	天目路与商聚路

	542
	兴安路与腾达路

	543
	三环东路与洞山路

	544
	三环东与和平路

	545
	三环北路与天齐北路

	546
	红星路与崇信路

	547
	北京路与翟山派出所

	548
	二环北路与蓝天桥

	549
	龟山南路与襄王路

	550
	中山北路与夹河街

	551
	湖北路与万达兴路

	552
	三环南路与老矿大南门电信

	553
	徐丰公路与唐庄

	554
	三环东路与桃山路

	555
	三环西路与铜沛路

	556
	铜沛路与海富路

	557
	大学路环保学校南门D

	558
	龟山路与辛山路

	559
	沈孟路北与崇信路

	560
	徐州市殡仪馆与徐丰公路

	561
	新台子路与民顺桥

	562
	广德路与广德东支路

	563
	衡山路与云台路

	564
	湖滨路与工农路

	565
	文泰路与新泰路

	566
	迎宾大道与拖龙山西路

	567
	文欣路与昆仑御

	568
	幸福路与经一路

	569
	三环东路与螺山路

	570
	转型大道与龙吟湖

	571
	将军大街与夏桥二路

	572
	金港路与永宁路

	573
	珠江路与惠民东支路

	574
	解放北路与黄河北路

	575
	天齐南路与丁万河南路

	576
	新台子路与金丰路

	577
	滨河路与徐运新河西路

	578
	迎宾大道与欣欣路

	579
	大庆路与白云路

	580
	三环南路与长安路电信

	581
	长安大道与泰隆商业街

	582
	长安大道与城置国际花园城

	583
	金福路与金山南路

	584
	三环西路与龟山南路行人过街

	585
	欣欣路与长安大道

	586
	解放北路与黄河南路

	587
	鼓润路与新运路

	588
	丁万河南路与丁沙路

	589
	洞庭湖路与金川路

	590
	彭祖路与黄埔路

	591
	中山北路与马场湖路

	592
	长安大道与荆山路

	593
	学府路与新泰路

	594
	纬三路与香山路

	595
	三环西路与九里山路

	596
	和平大道与鑫城路

	597
	珠江路与拖龙山路

	598
	解放路与项王路

	599
	二环北路与中铁陆港城

	600
	中山北路与徐运新河路

	601
	新徐大道与X203博汇东路

	602
	站北路与鸿远路

	603
	鸿达路与合景珑湾路

	604
	三环东路与郭庄路

	605
	奔腾大道与中山北路

	606
	时代大道与旺泉路

	607
	太行路与云台路

	608
	莲湖路与兴安路

	609
	纬二路与香山路

	610
	三环东路与杨山路

	611
	富春路与宋锦路

	612
	三环东与经一路4G

	613
	大彭路与杏花路

	614
	民富大道与经一路

	615
	二环北路与杏山子大道

	616
	二环北路与沈场立交西

	617
	三环东与中昂朗琴过街

	618
	沈孟路南与殷庄路

	619
	河清路与彭城路

	620
	三环南与奎河西电信

	621
	紫金路与富强路

	622
	淮海西路与华美商厦行人过街

	623
	太行路与汉兴路

	624
	三环南路与双山路

	625
	徐丰公路与电厂

	626
	七新路与长安路

	627
	金山路与经四路行人过街

	628
	杨山路与高新路

	629
	二环北路与苏堤路

	630
	三环北路辅路与新运路

	631
	站北路与站西高架

	632
	九里山西路与襄王北路

	633
	迎宾大道与银川路

	634
	民安路与三环西路

	635
	310国道与天工路

	636
	星光大道与学院路

	637
	迎宾大道与民生路

	638
	铜山路与圆梦花园行人过街

	639
	新台子路与新运路

	640
	黄河南路与大马路

	641
	G206与虎山村

	642
	城东大道与乐业路

	643
	解放北路与堤北路

	644
	下淀路与国网徐州供电抢修服务中心门口行人过街

	645
	城东大道与拥军路

	646
	钱塘路与汉风路

	647
	新徐大道与紫房线X202

	648
	郭庄路与复兴路

	649
	广山路与下淀路

	650
	祥湖路与经一路

	651
	自力路与润湖路

	652
	迎宾大道与天目路

	653
	城东大道与凤凰大道

	654
	腾飞路与经三路

	655
	三环东路与荆山路

	656
	三环北路青山公园行人过街

	657
	三环北路与金丰路

	658
	蟠桃山路与金桥路

	659
	城东大道与庆丰路

	660
	五环路吴窑村路口D

	661
	丽水路与清风路

	662
	徐贾快速通道与星光大道匝道

	663
	昆仑大道与明正路

	664
	山水大道师大附中北门

	665
	新元大道与彭祖大道

	666
	普陀路与元和路

	667
	九里山东路与辛山路

	668
	煤港路与祥和路

	669
	湘江路与银川路

	670
	城东大道与民祥园路

	671
	城东大道与东方医院

	672
	九里山东路与天齐南路

	673
	中山北路与风尚路

	674
	华润路与新台子路

	675
	太行路与彭祖大道

	676
	府学路与马场湖路

	677
	金川路与新丰路

	678
	三环东路与下淀路

	679
	104国道与潘塘

	680
	沈孟路与崇信西路

	681
	徐贾快速路与城东大道

	682
	三环南路与复兴南路

	683
	迎宾大道与瀚文路

	684
	徐丰公路与农商银行

	685
	城东大道与广德路

	686
	三环东路与响山路4G

	687
	潇湘路与新元大道

	688
	时代大道与莲湖路

	689
	新丰路与银川路

	690
	观湖路与经一路

	691
	庙山路与金水路

	692
	长安大道与荆马河北支路

	693
	城东大道与云苑路

	694
	迎宾大道与三环东路电信

	695
	和平大道与徐贾快速路

	696
	华润路与华王路

	697
	北京路与翟北路电信

	698
	高新路与创业路

	699
	华科路与鑫芯路电信

	700
	润湖路与马山路

	701
	周庄路与软件园路

	702
	鹿庄街五叉口

	703
	玉带路与湖西路

	704
	迎宾大道与商聚路

	705
	新淮海西路与杏山子大道

	706
	新淮海西路与311国道

	707
	华润路与润新桥

	708
	310国道奥特莱斯

	709
	二环北路与技师学院东行人过街

	710
	二环北路与中海九樾

	711
	迎宾大道与金川路电信

	712
	新元大道与清风路

	713
	铜山路淮海医院门口行人过街

	714
	徐丰公路中苑小区旁

	715
	鹏程大道与青年路

	716
	紫金路与元和路

	717
	鸿畅路与合景珑湾路

	718
	新淮海西路与星雨路

	719
	323省道与姚茅线

	720
	中山北路与鼓楼花园行人过街

	721
	310国道与徐轮路

	722
	明湖路与鸿畅路

	723
	农谷大道徐台村路口

	724
	驮蓝山路与广德路

	725
	祥湖路与顺堤路

	726
	恒常路与谦厚路

	727
	建国东路与黄河西路

	728
	客运南路与华兴路

	729
	客运南路与云腾路

	730
	浩博路与华兴路

	731
	浩博路与汉杰路

	732
	黄河南路与兴华路

	733
	金山东路与复兴南路

	734
	复兴南路与周庄路

	735
	鹏程大道与中经七路

	736
	金山路与同发路

	737
	腾飞路与旺泉路

	738
	振兴大道与宝莲寺路

	739
	观光路与六堡

	740
	桃花源路与安康路东三百米

	741
	振兴大道与站南路

	742
	科大路与江柳线

	743
	三环东路与黄山大道

	744
	西安路与环城路

	745
	复兴南路与奎河桥

	746
	淮塔东路与复兴南路

	747
	解放路与奎园小区西门行人过街

	748
	金山东路与新泰路

	749
	学府路与三十四中学东

	750
	西苑中路与黄河南路

	751
	淮海西路与二轻路

	752
	杨山路与华科路

	753
	腾飞路与莲湖路

	754
	黄河北路与西安北路

	755
	汉城西路与孤山南路

	756
	潇湘路与宋锦路

	757
	金港路与金水路

	758
	三环东路与白云东路

	759
	莲湖路与宏盛路

	760
	桃花源路与星雨路

	761
	三环南路与铁道东

	762
	祥湖路与经二路

	763
	恒常路与崇仁路

	764
	站南路与站西高架

	765
	和平大道与振兴大道

	766
	新安路与明正路

	767
	钱塘路与元和路

	768
	腾飞路与顺堤路,腾飞路与顺堤路

	769
	彭祖路与渤海路4G

	770
	大学路与矿大南路LS

	771
	钱塘路与清风路

	772
	利大线与环园路

	773
	农谷大道与紫大线

	774
	农谷大道葛湖村路口

	775
	振兴大道与和盛路

	776
	杨山路与永宁路

	777
	新元大道与丽水路

	778
	转型大道与东方一路

	779
	和平路与郭庄路东延

	780
	杨山路与尚义路

	781
	杨山路与贺丰路

	782
	利大线与Y202

	783
	贾汴路与许阳路

	784
	青年路与复兴南路

	785
	莲湖路与祥湖路

	786
	莲湖路与鑫源路

	787
	长安大道与驮蓝山路

	788
	三环北路与佳楼加油站

	789
	西苑中路与黄河北路

	790
	迎宾大道经五路匝道

	791
	湖西路与康体大道

	792
	黄河南路与西安北路

	793
	马场湖路与天齐南路

	794
	和平路与复兴路

	795
	鸿达路与玉湖路

	796
	江马路与诚意路

	797
	桃花源路与杏花路

	798
	衡山路与秦郡路

	799
	中山北路与李沃社区行人过街

	800
	苏堤路与夹河街

	801
	殷庄路与夏荫路

	802
	东三环纬二路匝道

	803
	大学路与矿大东门

	804
	腾飞路与顺达路

	805
	同发路与旺泉路

	806
	鲁尔大道与南京路

	807
	沈孟路北与徐运新河西路

	808
	新元大道与怀德路

	809
	腾达路与顺堤路

	810
	新元大道与镜泊东路

	811
	新徐大道与经八路兴镇南路

	812
	沈孟路与煤港路

	813
	莲湖路与腾达路

	814
	二环北路与港兴路

	815
	杨山路与金凤路

	816
	高新路与后坝村

	817
	九里山东路与悦山路

	818
	振兴大道与中央大道

	819
	鲁尔大道与水渠路

	820
	大学路与湘江路LS

	821
	郭庄路与备战路

	822
	民富路与云和路

	823
	农谷大道前聂庄路口

	824
	恒常路与杏花路

	825
	鸿运路与玉湖路

	826
	鲁尔大道与东方一路

	827
	三环西与襄王路

	828
	德信北路与汉杰路

	829
	超越大道与中经三路

	830
	复兴南路与云兴小学行人过街

	831
	泰山路与徐州高级中学行人过街

	832
	和平大道与大湖小区

	833
	将军大街与鹏程大道

	834
	镜泊东路与金沙路

	835
	疏港路与文化路

	836
	鹏程大道与新时代大道

	837
	迎宾大道与淮塔东路

	838
	吴中路与金桥路

	839
	兴华路与向阳路

	840
	双拥路与万科吾山

	841
	沈孟路与琵琶路

	842
	转型大道与青年路

	843
	幸福路与云和路

	844
	庆丰路与学院路

	845
	双拥路与第七人民医院

	846
	泰山路与云泰路

	847
	泰山路索道口

	848
	泰山路与金福路学府路

	849
	黄埔路与金川路

	850
	疏港路与健康路

	851
	卧牛山路与荣新路

	852
	莲湖路与纬三路

	853
	泰山路与青藤中学门口

	854
	清风路与汉水路

	855
	昆仑大道与金沙路

	856
	永定路与金沙路

	857
	疏港路与民安路

	858
	德政路与三中附中行人过街

	859
	衡山路与汉兴路

	860
	鹏程大道与中经五路

	861
	沂蒙路与汉兴路

	862
	沂蒙路与秦郡路

	863
	疏港路与金桥路

	864
	超越大道与西经三路

	865
	观湖路与兴安路

	866
	桃山路与锦绣路

	867
	徐轮路与工匠路

	868
	鹏程大道与镇西路

	869
	超越大道与天工路

	870
	超越大道与桃源南路

	871
	兵马俑路与世茂新生活广场

	872
	泰山路与问天阁酒店

	873
	郭庄路与津浦东路

	874
	疏港路与民和路

	875
	星港路与民安路

	876
	星港路与文化路

	877
	新安路与金沙路

	878
	超越大道与青年路

	879
	高新路唐庄村

	880
	超越大道李屋村

	881
	思民路与惠民东支路

	882
	幸福路与兴云路

	883
	310国道金派克

	884
	复兴南路与第三医院

	885
	疏港路与民主路

	886
	解放北路与闸口东街

	887
	和平大道与备战路

	888
	兴泉路与同发路

	889
	腾飞路与兴泉路

	890
	平山北路与龟山南路

	891
	252省道汴塘收费站

	892
	和润路与规划路

	893
	红星路与琵琶路

	894
	福顺路与富国街

	895
	徐贾快速路与G310潘安湖

	896
	泉润大道与马山路

	897
	超越大道与中经七路

	898
	复兴南路与新华巷

	899
	城东大道与鑫城路

	900
	思民路与沟棠路

	901
	庙山路与锦绣路

	902
	鸿达路与明湖路

	903
	花溪路与希望路

	904
	鸿畅路与站南路

	905
	经二路与振河路

	906
	彭祖大道与青海路

	907
	新淮海西路与纵五路

	908
	峨嵋路与富强路

	909
	复兴南路与汉桥小学

	910
	双拥路与五山公园

	911
	超越大道与徐轮路

	912
	莲湖路与纬二路

	913
	超越大道与中经五路

	914
	超越大道与新时代大道

	915
	超越大道与金光路

	916
	幸福路与庆丰路

	917
	太行路与富强路

	918
	山水大道与龙山路

	919
	泰岳路与元和路

	920
	湘江路与商聚路

	921
	红星路与殷庄路

	922
	殷庄路与知春路

	923
	湘江路与惠民路

	924
	振兴大道与福润路

	925
	纬二路与经四路

	926
	鑫源路与顺堤路

	927
	铜山路与坦克二师

	928
	徐工东路与徐工南路

	929
	殷庄路与宜居路

	930
	新徐大道与苑东大沟中桥

	931
	紫房路与徐庄兽医站

	932
	德政路与黄山大道

	933
	桃山路与金水路

	934
	荆山路与高铁西支路

	935
	鑫源路与兴泉路

	936
	同发路与顺堤路

	937
	三环东路与庙山路

	938
	黄河南路与杏山子大道

	939
	蟠桃山路与洞山路

	940
	彭祖大道与湘江路

	941
	向美路与煤港路

	942
	峨嵋路与唐盛路

	943
	新徐大道与徐贾快速路

	944
	新徐大道与邓家

	945
	转型大道与徐工东路

	946
	金山东路与营房东门公交站

	947
	新淮海西路与宝荣路

	948
	三环北路与港利上城国际

	949
	鹏程大道与徐轮路

	950
	和平路西延与纺织路

	951
	韩山路与湖滨路

	952
	汉风路与丽水路

	953
	龙湖西路与龙湖南路

	954
	殷庄路与八里路

	955
	时代大道与小熊贝贝板材过街

	956
	下淀路与徐钢医院过街

	957
	和平大道与龙湖西路

	958
	夹河街与洪学巷

	959
	平山北路与明章路

	960
	郭庄路与锻压西巷

	961
	黄山大道与德政路

	962
	黄山大道与民祥园路

	963
	黄山大道与云苑路

	964
	金山东路与营房东门公交站

	965
	庆丰路与兰庭路

	966
	长安路与姚庄路

	967
	黄河南路与杏山子大道

	968
	新淮海西路与宝荣路

	969
	三环北路与平山北路

	970
	三环北路与张庄社区

	971
	三环北路与港利上城国际行人过街

	972
	殷庄路与八里路

	973
	殷庄路与知春路

	974
	殷庄路与宜居路

	975
	殷庄路与煤港路

	976
	煤港路与八里路

	977
	夹河东街与洪学巷行人过街

	978
	复兴路与朝阳市场行人过街

	979
	复兴路与镇平街

	980
	平山路与明章路

	981
	金港路与锦绣路

	982
	城东大道与汉源大道

	983
	三环东路与庙山路

	984
	振兴大道与驮蓝山路

	985
	金港路与庙山路

	986
	金港路与荆马河北支路

	987
	庙山路与刘荆路

	988
	桃山路与刘荆路

	989
	荆山路与金桥路

	990
	荆山路与金工路

	991
	荆山路与金水路

	992
	荆山路与广德路

	993
	荆山路与高铁西支路

	994
	荆山路与永宁路

	995
	驮蓝山路与金桥路

	996
	驮蓝山路与金工路

	997
	驮蓝山路与金水路

	998
	洞山路与金桥路

	999
	洞山路与桃园路

	1000
	杨山路与安然山路

	1001
	福泽路与广德路

	1002
	鲲鹏大道与徐州医科大学附属医院

	1003
	鸿达路与站南路

	1004
	鸿畅路与玉湖路

	1005
	宝港路与高新路

	1006
	高新路与徐工重型机械有限公司

	1007
	高新路与主横一路

	1008
	鸿达路与翠湖路

	1009
	鸿运路与站南路

	1010
	荆山路与高新路

	1011
	玉湖路与速达路

	1012
	顺平路与速达路

	1013
	鑫芯路与金凤路

	1014
	和盛路与尚义路

	1015
	澄江路与金川路

	1016
	澄江路与经21路

	1017
	澄江路与兴业路

	1018
	洞庭湖路与银川路

	1019
	汉源大道与彭祖路

	1020
	金沙路与瀚文路

	1021
	镜泊东路与镜泊路九年一贯制学校

	1022
	清风路与江苏省特检院

	1023
	纬30路与金川路

	1024
	纬30路与夏启路

	1025
	湘江路与人民路

	1026
	姚庄路与龙腾路

	1027
	德政路与黄山大道

	1028
	郭庄路东延与翠屏山

	1029
	郭庄路东延与黄长公路

	1030
	郭庄路东延与新盛隐翠

	1031
	郭庄路东延与云镶名苑

	1032
	汉云路与云苑路

	1033
	淮海东路与津浦东路

	1034
	淮海东路与圆梦东路

	1035
	黄山大道与民祥园路

	1036
	黄山大道与云苑路

	1037
	云和路与云飞小学

	1038
	云祥路与名邸路

	1039
	云苑路与云富路

	1040
	德信北路与华兴路

	1041
	龟山路与江山路

	1042
	红星路与殷庄路

	1043
	华振路与万科中山

	1044
	客运南路与汉杰路

	1045
	琵琶路与红星美凯龙家具城

	1046
	平山北路与名章路

	1047
	平山北路与平江路

	1048
	三环北路与港利上城国际

	1049
	三环东路与白云中路

	1050
	沈孟路南与殷庄路

	1051
	水秀路与罗台路

	1052
	水秀路与学仕路

	1053
	水秀路与月河路

	1054
	文学路与孤山南路

	1055
	下淀路与徐钢医院过街

	1056
	向美路与煤港路

	1057
	辛山路与名章路

	1058
	殷庄路与八里路

	1059
	殷庄路与淮海建设集团

	1060
	中山北路与沈孟路北

	1061
	铜沛路与尚贤路

	1062
	润安路与尚贤路

	1063
	黄河北路与尚贤路

	1064
	三环北路与平山北路

	1065
	三环北路与张庄社区行人过街

	1066
	兴镇南路与和平路

	1067
	西京路与和平路

	1068
	西京路与河润路

	1069
	西京路与崇文路

	1070
	G311与徐庄镇周庄集贸市场

	1071
	振兴大道与荆山路

	1072
	鸿畅路与明湖路

	1073
	凤翔路与鸿悦路

	1074
	中央大道与鸿畅路

	1075
	金港路与徐州综合保税区

	1076
	G206与徐州矿务集团总医院开发区院区

	1077
	鲲鹏路与徐州医科大学附属医院东南门

	1078
	杨山路与徐州经开区黄外学校

	1079
	大黄山路与凤凰山西支路

	1080
	新徐大道与双井

	1081
	G206与910乡道

	1082
	杨山路与大大路

	1083
	鲲鹏大道与徐州医科大学附属医院东院

	1084
	紫房线与兴业路

	1085
	兴镇路与崇文路

	1086
	凤兴路与凤翔路

	1087
	凤翔路与鸿兴路

	1088
	纬一路与凤凰山西支路

	1089
	纬二路与凤凰山西支路

	1090
	大黄山路与经二路

	1091
	振兴大道与广德东支路

	1092
	纬零路与凤凰山西支路

	1093
	纬二路与经二路

	1094
	城意大道与徐工港机

	1095
	兴镇南路与文化东路

	1096
	文化路与侯集高级中学

	1097
	主横一路与锦华路

	1098
	诚意大道与104国道

	1099
	高新路与金阳硅业科技东口

	1100
	高新路与纬一路




采购包2：监控线路具体地址明细
（1）主城区设备
	序号
	地址

	1
	解放路-凤鸣路

	2
	纬一路-兴云路

	3
	云苑路与纬一路

	4
	复兴路-和平路(桥下)-西-东-01

	5
	解放路-泰山路

	6
	中国矿业大学文昌校区南门 

	7
	和平大道-民祥园路球机

	8
	和平大道-民祥园路电警

	9
	庆丰三八河不礼让行人-北

	10
	解放路淮塔北门

	11
	汉景大与备战路

	12
	迎宾大道七里沟立交桥北

	13
	北隧道西-北

	14
	南隧道中-北

	15
	建国东路与民主南路
建国东路与老民主南路

	16
	泰山路与云龙山隧道东口

	17
	彭城路与大同街

	18
	和平路与民主南路
和平路-兴隆街

	19
	解放南路与凤鸣路

	20
	解放南路与中心医院门口

	21
	解放南路与引洪南路

	22
	解放南路与青年路

	23
	建国东路与黄河西路

	24
	迎宾路七里沟立交桥北

	25
	迎宾路与绿环路

	26
	和平路与黄河东路

	27
	郭庄路与汉源大道交叉口东

	28
	和平路和平大桥上东口

	29
	和平路和平大桥上西口

	30
	泰山路与金福路交叉口

	31
	泰山路与凤鸣路

	32
	解放南路与淮塔北门

	33
	民祥园路与黄山路交叉口

	34
	泰山路与云龙二道街(云东路)交叉口

	35
	汉源大道与民富大道交叉口

	36
	和平大道云龙区政府门口

	37
	青年路公园巷小学门前球机

	38
	民主南路与丰储街交叉口

	39
	解放南路与奎山中路交叉口

	40
	民祥园路民祥大厦门前球机

	41
	金山东路与泰山路

	42
	解放路与奎淮路

	43
	彭城路与青年路球

	44
	解放南路与大同街球机

	45
	和平桥与黄河西路球机

	46
	民富园路口云台

	47
	丰储街西头

	48
	建国路宣武路交叉口

	49
	建国路与彭城路

	50
	北京路-翟北路南球

	51
	云龙区政务服务中心门口（德政路与绿苑路交叉口东）

	52
	中国矿业大学文昌校区南门东球

	53
	复兴路地道南侧入口球机

	54
	黄山大道与香溪路交叉口

	55
	和平大桥东球机

	56
	K9+590东-西地道入口球机

	57
	欣欣路如意家园-西-东

	58
	汉景大道—德政路

	59
	郭庄路-庆丰路球机

	60
	民富园广场

	61
	解放路南京银行门口

	62
	青年路—大巷口球机

	63
	民祥园路与云祥路交叉口

	64
	解放南路中心医院北门枪球

	65
	解放路四院门口枪球

	66
	学府路与学城路交叉口南

	67
	解放路与和平路交叉口-东向西1

	68
	和平与解放路东

	69
	淮海路与黄河路交叉口行人闯红灯

	70
	淮海路与黄河路交叉口双目球

	71
	和平路隧道东口

	72
	建国东路北侧沿街建筑与复兴北路交叉口

	73
	和平路与解放路

	74
	徐州市云龙区政企兴龙路与荣茂路交警监控

	75
	徐州市云龙区政企兴龙路与文创路交警监控

	76
	徐州市新城区政企铂瑞酒店门前交警监控

	77
	徐州市云龙区政企和平路与汉源大道交警监控

	78
	徐州市云龙区政企建国东路与复兴路交警监控

	79
	徐州市新城区政企元盛路与昆仑大道交警监控

	80
	宣武路与铁货街

	81
	中山北路隧道

	82
	中山路与祥和路

	83
	中山路与云龙山公交站台

	84
	徐州市新城区政企绿地皇冠假日酒店北交警监控

	85
	徐州市云龙区政企民祥园路与和平大道交警监控

	86
	戏马台邮政基地

	87
	和平路与民祥园路电警

	88
	建国 宣武

	89
	彭祖大道与天目路

	90
	沟棠路与湘江路交巡警监控

	91
	民富路与德政路交叉口西南角公安交警监控

	92
	淮海路与彭城路

	93
	淮海西路与苏堤南路

	94
	民祥园路开明市场停车场

	95
	民祥园路与黄山大道延长段

	96
	民主路与残联北巷

	97
	青年路与解放路

	98
	青年路与彭城路

	99
	泰山路六中南门

	100
	泰山路与青藤中心

	101
	和平路与汉源大道西南角公安交警监控

	102
	和平路与庆丰路交叉口西南角公安交警监控

	103
	民主小区A栋楼顶高空球机监控

	104
	孟家沟可力斯机械南铁塔-高空

	105
	天齐南路与望亭路

	106
	中山北路三院门口

	107
	观宇路豪绅嘉苑门口

	108
	丁沙路—麓园路

	109
	紫悦路万科城北门球机

	110
	彭城路与府暑路

	111
	解放北路华夏银行门前

	112
	彭城路-河清路
河清路-文庙街区门前

	113
	广山路与白云东路交叉口

	114
	大马路消防队门口

	115
	大马路与文化路

	116
	复兴北路与二环北路

	117
	天齐南路与奔腾大道交叉口

	118
	丁沙路—紫悦路

	119
	祥和路-祥和西路

	120
	天齐南路与马场湖路

	121
	复兴北路王场菜市场东口

	122
	复兴北路鼓楼区检察院门前

	123
	天齐南路--荆马河路

	124
	复兴北路-金马路-西-东01

	125
	津浦西路徐州饭店东

	126
	民主北路-创意68产业园

	127
	平山南路与观宇路交叉口

	128
	中山北路与富庶街交叉口

	129
	中山路立交桥南

	130
	解放北路与中学街

	131
	中山北路与夹河东街

	132
	黄河南路与大马路

	133
	淮海东路与大马路

	134
	金地停车场出口

	135
	复兴北路地下道北口

	136
	沈孟大道与殷庄路

	137
	二环北路与复兴北路球机

	138
	复兴北路与煤港路交叉口

	139
	夹河东街与洪学巷交叉口东侧球机

	140
	夹河东街与夹河南巷交叉口球机
夹河街牌楼

	141
	民主北路与中学街交叉口球机

	142
	淮海东路与文化路交叉口球机

	143
	黄河南路-夹河中街-球机

	144
	环城路三院门前球机

	145
	复兴北路铁路立交桥南侧球机

	146
	解放北路电业局门前球机

	147
	下淀路与徐钢路交叉口球机

	148
	汉城东路与襄王南路交叉口

	149
	夹河东街艾大米门口球机

	150
	下淀路与下淀南路球机

	151
	平山北路与九里山东路球机

	152
	平山南路与汉城东路交叉口

	153
	响山路与津浦东路球机

	154
	平山北路-工业职业技术学院-南-北

	155
	平山北路-龟山南路-电警

	156
	响山路-大庆路-北-南-01

	157
	青年路汽车总站出站口球机

	158
	复兴南路与青年路球机

	159
	火车站售票处门口球机
淮海东路东站广场南侧公交站台球机

	160
	火车站广场中心球机

	161
	火车站-嘉利大酒店门口球机

	162
	淮海东路与弘济桥西球机

	163
	淮海东路与复兴南路

	164
	奔腾大道-殷庄路 北-南02

	165
	二环北路与华祖庙球机

	166
	复兴北路-煤港路 球机

	167
	马场湖路与天齐南路 北-南

	168
	淮海东路与复兴北路交叉路口

	169
	津浦西路与青年路交叉路口北

	170
	二环北路-中海九越-电警

	171
	二环北路与惠工西路交叉口

	172
	黄河西路--大马路
黄河东路与大坝头交叉口

	173
	奔腾大道与殷庄路交叉口

	174
	津浦西路津浦路小学门前球机

	175
	复兴北路与津浦西路交叉口东20米

	176
	中山北路与环城路交叉口桥东球机

	177
	青年路与津浦西路邮局墙上

	178
	津浦西与广场东球机

	179
	津浦西路与大马路交叉口血站北

	180
	淮海东路-解放北路东

	181
	中山北路与二环北路交叉口球

	182
	解放北路供电公司对面

	183
	九里路与平山路交叉口电子警察

	184
	广山路与白云路

	185
	淮海北路与复兴北路交叉口

	186
	苏堤路与和平路

	187
	襄王路与汉城路交叉口球机

	188
	徐州市鼓楼区政企徐州中学门口球机交巡警

	189
	徐州市鼓楼区政企三环北路与张庄交叉口交巡警

	190
	徐州市鼓楼区政企三环北路与港丽上城交叉口监控

	191
	徐州市新城区政企潘塘卡口交警监控

	192
	徐州市新城区政企彭祖大道与天目路交警监控

	193
	徐州市鼓楼区政企华美一巷与山水路交叉口交巡警

	194
	徐州市鼓楼区政企丁万河南路与麓园路交叉口交巡警

	195
	徐州市鼓楼区政企煤港路煤港小学门前交巡警监控

	196
	金港路与庙山路

	197
	金港路与荆马河支路交叉口

	198
	锦绣路与桃山路

	199
	锦绣路与庙山路

	200
	庙山路与刘荆路

	201
	刘荆路与桃山路

	202
	金水路与荆山路

	203
	荆山路与金桥路

	204
	驮蓝山路与金桥路向东 100米 路北

	205
	驮蓝山路与金桥路西南角

	206
	金水路与驮蓝山路

	207
	广德路与荆山路

	208
	鲲鹏路与金湖路交叉口东南角靠南

	209
	鲲鹏路与金湖路交叉口西北角

	210
	104国道与诚意大道

	211
	天意食品有限公司科技南门

	212
	彭祖大道与淮塔东路

	213
	奔腾大道与祥和西路

	214
	二环西路与淮海西路

	215
	二环西路与建国西路

	216
	时代大道与兴安路二院南侧公交站台

	217
	天齐南路与云飞路

	218
	铜沛路与中山北路

	219
	西安北路与铜沛路

	220
	煤港路与祥宁路监控

	221
	煤港路电力医院监控业务号码

	222
	中山路与黄河南路交叉口监控

	223
	中山路与黄河南路交叉口东黄楼隧道西口监控

	224
	中山路与黄河南路交叉口东黄楼隧道内球机监控

	225
	西苑中路-黄河南路球机

	226
	湖北路-万达路

	227
	明珠路-煤建路

	228
	苏堤路-明珠路

	229
	黄河南路与二环西路

	230
	大彭路-火花西路

	231
	中山路与苏堤南路

	232
	二环西路-矿山路电警

	233
	西安路与黄河南路电警

	234
	玉带路南向北辅路

	235
	黄河北路-二环西路

	236
	二环北路与诚坤钢材市场

	237
	建国西路-苏堤路球机

	238
	铜沛路与苏堤北路

	239
	淮海西路与苏堤路

	240
	二环北路-中海九越

	241
	桃花源路-星雨路
桃花源路-星雨路-西南角球

	242
	桃花源路-7号路

	243
	桃花源路-杏花路

	244
	桃花源路-三环西路

	245
	恒常路-杏花路
（崇仁路-恒常路）
（崇仁路-徐商公路）
恒常路-杏花路-西南角球机

	246
	西安南路与建国西路-东向西-卡2

	247
	建国西路-苏堤路-电警

	248
	音乐厅如意路-西-东

	249
	音乐厅如意路-西-东

	250
	泉新路建筑学院门口

	251
	中山南路与苏堤南路南

	252
	明理巷与小北门路交叉口

	253
	西安北路与夹河街

	254
	黄河南路与水漫桥路口球

	255
	苏堤南路与煤建一街

	256
	苏堤路与和平路

	257
	中山南路与中医院西门

	258
	建国西路人民银行门口

	259
	儿童医院门口

	260
	西安路与二院西门

	261
	建国西路与煤建路

	262
	二环西路与湖滨路口

	263
	建国西路与新光路

	264
	矿山路与西苑中路球机

	265
	苏堤路与中山南路交叉口

	266
	西安路与黄河南路球机

	267
	湖西路迎宾馆西门

	268
	黄河南路与西苑中路

	269
	苏堤南路万宁华府段

	270
	苏堤北路万福街交叉口

	271
	湖北路翠湖御景门口

	272
	西安南路社保局门口

	273
	黄河南路西苑派出所门口高清

	274
	滨湖公园东门

	275
	建国西路道平桥路口高清

	276
	湖北路泉山医院路段

	277
	湖北路与工农南路

	278
	西苑中路南段

	279
	工农南路与望湖路交叉口

	280
	中山南路与王陵路
中山南路徐师附小南侧

	281
	G310与G311

	282
	大彭路火花农贸市场路口

	283
	西安路电视台门口

	284
	淮海西路天能集团路口

	285
	西安路与铜沛路交叉口

	286
	矿山东路与黄河南路交叉口

	287
	苏堤南路与明珠路

	288
	王陵路与新光路交叉口球

	289
	矿山路与彭家巷交叉口-球

	290
	建国西路道平桥路口电警

	291
	富国街与福顺路

	292
	西安北路黄河新村路口

	293
	二环西路-黄河南路交叉口

	294
	中山路与淮海路交叉口

	295
	二环西路与矿山东路

	296
	王陵路与玉带东街

	297
	淮海西路与苏堤路交叉口

	298
	黄河北路与西安北路

	299
	夹河街与福顺路

	300
	淮海西路与诸达北巷

	301
	二环西路与湖北路球机

	302
	新淮海路与轻工路交叉口球机

	303
	湖东路中段球机

	304
	矿山路与工农路交叉口球机

	305
	和平路云龙公园南门球机

	306
	少华街与诸达北巷交叉口

	307
	淮海西路华美站台

	308
	建国西路与纺织东路交叉口

	309
	建国西路大润发停车场西出口

	310
	建国西路恒盛大厦南侧球机

	311
	建国西路教育学院门前球机

	312
	建国西路公积金中心对面

	313
	建国路与西安路交叉口球机

	314
	西安路工商局门前球机

	315
	西安路与苏堤南路交叉口

	316
	兴华路与矿山路

	317
	湖北路泉山区疾控中心东球机

	318
	淮西客运站售票厅对面球机

	319
	三环南路-奎河路C线-西-东-球机

	320
	建国西路-苏堤路电警

	321
	建国西路-煤建路球东北角

	322
	建国西路-煤建路-球

	323
	黄河南路与夹河中街交叉口东球机

	324
	桃花源路-7号路-东北角球机

	325
	桃花源路-杏花路-东北角球

	326
	桃花源路-三环西路-西南角

	327
	恒常路-谦厚路-东北角球机
谦厚路-徐商公路-西北球机
崇仁路-恒常路-西南球机
崇仁路与徐商公路

	328
	安康路-火花路-东北球
安康路转弯处-球
安康路与桃花源-球

	329
	安康路与桃花源路电警
安康路-星雨路-球
安康路-源泉路-球

	330
	鸿源路-段庄街-球

	331
	如意路滨湖新天地东街

	332
	大学路新矿大东门

	333
	淮海路与苏堤南路

	334
	苏堤路-中山南路东

	335
	新淮海西路—二轻路

	336
	西安路与王陵路

	337
	铜沛路—西苑中路

	338
	新淮海西路—福润路

	339
	三环西路与新淮海路

	340
	建国路—纺织东路

	341
	淮海西路-二环西路

	342
	明珠路—纺织东路

	343
	万达兴路--湖北路

	344
	湖北路—工农路

	345
	湖北路—湖西路南球

	346
	湖北路—湖西路西球

	347
	吴庄路—外余窑路

	348
	明珠路—煤建路西方向

	349
	建国西路—欧庄路

	350
	明珠路—煤建路南方向

	351
	明珠路—吴庄路南方向

	352
	明珠路-吴庄路东方向

	353
	杉杉奥特莱斯

	354
	矿总医院

	355
	淮海路与矿山路交叉口（北口由南向北）

	356
	新淮海西路与彭家巷交叉口南

	357
	三环屯里新-高空

	358
	泉山百果园东铁塔-高空

	359
	泉山新世纪东铁塔-高空

	360
	茶棚-高空

	361
	工程学院-高空

	362
	中山路-王陵路

	363
	中山路与青年路电警

	364
	明珠路与纺织路

	365
	中山路与淮海路

	366
	西安路与铜沛路交叉口

	367
	西安北路-夹河街

	368
	中山路与青年路-南-北反01

	369
	建国路与王陵路-单行道

	370
	王陵路与玉带东街-单行道

	371
	恒盛广场北侧东向西-单行道

	372
	少华街与诸达北巷交叉口-卡口

	373
	老淮海西路-雁山路

	374
	向阳路-兴华路 

	375
	建国西路-纺织路

	376
	西安路-杨家路

	377
	建国西路与永安南街

	378
	火花路与大彭路交叉口

	379
	永安广场点位

	380
	湖东路1号

	381
	如意路滨湖新天地2

	382
	湖北路疾控中心东球机

	383
	淮海西路与苏堤北路

	384
	新淮海西路与宝荣路

	385
	泰山路与苏堤路

	386
	泰山路与索道口路口

	387
	泰山路与问天阁路

	388
	泰山路与云东路

	389
	泰山路与云泰路

	390
	徐韩快速秦洪桥北向南入口枪

	391
	徐韩快速路-润丰路-西南-球机

	392
	城东大道-鑫城路

	393
	鑫城路西向东球机

	394
	城东大道-汉源大道

	395
	和平路与凤凰大道南-北球机

	396
	金桥路-驮蓝山路

	397
	驮蓝山路-徐工传动厂东侧

	398
	泰隆商业街求实路路口

	399
	杨山路-仁慈医院门口

	400
	昆仑大道与马庄路口南向北

	401
	荆山路（金工路和金桥路）

	402
	广德东之路-万豪绿城小区门口西侧

	403
	广德路-华联超市门口

	404
	龙湖西路-君廷湖畔小区门口

	405
	龙湖西路和龙湖北路交叉口

	406
	大大路与庙兴路东-西球机

	407
	金港路-锦绣路西向

	408
	金港路-锦绣路

	409
	金港路-金水路

	410
	金港路-金水路

	411
	金港路-金水路

	412
	金港路-金水路

	413
	金港路-金水路

	414
	振兴大道与和盛路东-西电警

	415
	振兴大道与广德路东支路西-东电警

	416
	宝莲寺路与振兴大道西-东电警

	417
	鲲鹏路与站南路

	418
	鲲鹏路与玉湖路交叉口

	419
	振兴大道与广德路东支路南-北球机

	420
	宝莲寺路与振兴大道南-北球机

	421
	长安大道与宝莲寺路-高空

	422
	长安大道-宝莲寺终端

	423
	鲲鹏路与站北路T字路口

	424
	鲲鹏路与中央大道1

	425
	S344与大外环

	426
	荆山路与瑞威东路

	427
	S344与X202-服务器

	428
	城东大道-振兴大道

	429
	站北路-站西路

	430
	城东大道-徐贾快速路-西-球

	431
	城东大道-徐贾快速路

	432
	城东大道-鲲鹏大道

	433
	城东大道-高新路

	434
	城东大道-鲲鹏路-西球

	435
	诚意大道-高新路

	436
	宝莲寺路-广德路电警

	437
	宝莲寺路宝莲寺南门-球

	438
	中央大道与鸿畅路交叉口-枪

	439
	汉源大道与城东快速路辅路交叉口-枪

	440
	顺安路-鸿博路

	441
	玉湖路-站东路

	442
	站南路-鸿博路球机

	443
	站东路-站南路

	444
	鸿远路-站北路球机

	445
	鸿远路南-顺平路

	446
	临东路公交车道卡口1

	447
	顺安路-站东路北向南卡口

	448
	顺平路-站东路

	449
	站北路-站东路

	450
	站西高架西侧护栏南

	451
	鲲鹏路与翠湖路交叉口3

	452
	站西高架进站口

	453
	站南路与站西高架路

	454
	鲲鹏路与中央大道2

	455
	站西高架西侧护栏北

	456
	鲲鹏路与翠湖路交叉口2

	457
	鲲鹏路与中央大道1

	458
	顺安路-鸿博路球机

	459
	金桥路与蟠桃山路

	460
	站西弯道中间段

	461
	金港路-锦绣路

	462
	顺安路-站东路南向北卡口1

	463
	站南路-鸿博路

	464
	G104-诚意大道进城卡口

	465
	城东大道-高新路-北-反

	466
	大大路与城东大道往北100米

	467
	大大路与城东大道往北200米

	468
	中央大道-东

	469
	鲲鹏路与金湖路交叉口

	470
	彭祖大道与高铁绿地城路交叉口落地箱

	471
	城东快速路与与汉源大道交叉口路西

	472
	G310与G311交叉口

	473
	高铁东广场进站口龙门架西侧

	474
	G206与X202交叉口

	475
	大庙卫生院隔壁农商行

	476
	大庙卫生院隔壁农商行路对面

	477
	大庙卫生院隔壁农商行路对面监控杆

	478
	大庙卫生院隔壁农商行路对面监控杆3

	479
	金港路与金水路北侧4

	480
	蟠桃四期东门门卫

	481
	五环路吕梁出口

	482
	沟棠路与珠江路

	483
	新元大道-镜泊东路

	484
	富春路-清风路

	485
	泰岳路-明正路

	486
	金沙与楚韵路

	487
	新元大道与清风路

	488
	太行路-云台路

	489
	长安路-姚庄路口

	490
	迎宾大道-昆仑大道

	491
	花木大世界

	492
	汉源大道-富春路

	493
	金沙与民生

	494
	新安路与清风路

	495
	新安路六堡村口东向西

	496
	昆仑大道与元和路

	497
	丽水路与楚韵路

	498
	富春路与楚韵路

	499
	富春路与元和路

	500
	汉风路与富春路

	501
	汉风路与镜泊西路

	502
	汉风路与钱塘路

	503
	汉风路与潇湘路

	504
	昆仑大道与镜泊西路

	505
	楚韵路与潇湘路

	506
	太行路与汉风路交叉口

	507
	汉源大道与昆仑大道交叉口东南角

	508
	新元大道新安路东

	509
	昆仑大道—迎宾大道

	510
	G104-孙店村交叉口

	511
	G104-姜禹线交叉口

	512
	G104-潘塘集交叉口

	513
	昆仑大道彭祖大道南

	514
	新元大道与太行路交叉口

	515
	G104-消防支队路口

	516
	汉源大道与紫金路交叉口

	517
	天目路与商聚路

	518
	昆仑大道与金山东路

	519
	拖龙山隧道东口

	520
	昆仑大道与元和路东向西1

	521
	元和路—镜泊东路

	522
	汉风路市政府西门

	523
	珠江路—金川

	524
	沟棠路—杨子路

	525
	唐盛路—普陀路

	526
	普陀路—明新路

	527
	迎宾大道—天目路

	528
	唐盛路与普陀路

	529
	太行路与汉兴路

	530
	太行路与唐盛路

	531
	姚庄路与翡翠路

	532
	昆仑大道-汉风路

	533
	奥体西南--高空

	534
	绿地铂瑞酒店北门-高空

	535
	如意家园东铁塔-高空

	536
	柏林公馆西铁塔-高空

	537
	徐州一中北彭祖快速路北铁塔-高空

	538
	绿地国博城15幢楼顶-高空

	539
	铂瑞酒店门口（会议中心与彭祖大道）

	540
	昆仑大道与彭祖大道西南角（电警）

	541
	汉源大道奥体中心路口南口东北信号杆

	542
	楚韵路与丽水路球机

	543
	彭祖大道与汉源大道

	544
	彭祖大道与湘江路

	545
	彭祖路与黄埔路

	546
	彭祖大道与汉源大道

	547
	和平路与西京路终端

	548
	和平路与兴镇路

	549
	诚意大道与徐工港机

	550
	中山路与黄河南路东黄楼隧道内

	551
	中枢街与中枢南街西50米

	552
	国博城15号楼顶高空球机

	553
	民主小区A栋35层高空球

	554
	淮海西路二院门口球机

	555
	矿山路与志华路西50米

	556
	金山东路与学城路终端

	557
	煤港路与金马路终端

	558
	润湖路与马山路终端

	559
	润湖路与杏山大道终端

	560
	纬三路与香山路终端

	561
	襄王路与汉城路终端

	562
	新淮海西路与卧牛山路终端

	563
	徐商路与杏花路终端

	564
	振河路与顺堤路终端

	565
	马场湖西路与奔腾大道终端

	566
	奔腾大道与新二中球机

	567
	二环北技师学院终端

	568
	二环北路淮海国际陆港终端

	569
	二环北路陆港公交站终端

	570
	故黄河旅游路与二环北路终端

	571
	观湖路与经一路终端

	572
	华润路与润新路终端

	573
	东三环与经一路终端（荣茂路/纬二路）

	574
	海棠路与翡翠路球机

	575
	海棠路与长安路东南角球机

	576
	鲲鹏路与城东大道交叉口北侧终端/球

	577
	徐工集团徐工重型西78米终端

	578
	徐州医科大学东院北51米终端

	579
	徐州医科大学东院东21米

	580
	矿大北门

	581
	城置国际商业街

	582
	风华南路与嘉美路

	583
	新元大道与紫金路

	584
	新元大道与汉源大道

	585
	南三环风华园东秋实园门口

	586
	建国路与民主路交叉口东150米铜山信用联社

	587
	民主路与建国路交叉口

	588
	加勒比乐园门口（徐州乐园）

	589
	醒狮小区东门

	590
	民富路与经一路

	591
	新元路与昆仑大道交叉口

	592
	新元大道与峨眉路

	593
	徐州鼓楼区新庞庄新

	594
	煤港路与朱庄路

	595
	欣欣路与长兴路

	596
	工程学院制高点

	597
	复兴路与建国路

	598
	夹河东街艾大米

	599
	北京路管道二公司门口

	600
	建国路泉山行政服务中心

	601
	鼓楼区复兴北路徐州饭店西路口

	602
	金水路与庙山路

	603
	泉山区协鑫鑫尚制高点监控

	604
	解放南路奎园西门

	605
	徐州云龙区东方美地

	606
	云龙区鲲鹏路与翠湖路交叉口

	607
	云龙区铁路游泳馆

	608
	淮海路与解放路交叉口

	609
	淮海西路新华书店西侧

	610
	工农北路护拦北头

	611
	淮海西路浦发银行西巷头

	612
	淮海西路中国银行门前

	613
	淮海西路与永安街交叉永安街北头

	614
	湖东路金山公园南监控杆

	615
	中山南路云西路口

	616
	庆丰路与云祥路交叉口

	617
	解放路马市街

	618
	黄河西路积水坝铁锅炖门口

	619
	津浦西路25路公交站路口东侧

	620
	中山南路百货大楼西门

	621
	中山南路徐师附小南公路公司门前

	622
	中山南路八中门前

	623
	青年路与民主路交叉口

	624
	复兴南路云兴小学门前

	625
	建国路云龙医院对面

	626
	迎宾大道与商聚路

	627
	淮海东路天联电子城门前

	628
	风尚路与中山北路

	629
	徐运新河与中山北路

	630
	荆马河路与殷庄路交叉口东口

	631
	荆马河路与清水湾商业街交叉口

	632
	响山路徐州人家门口

	633
	23省道第二殡仪馆门前

	634
	104运河卡口门口

	635
	徐海路与徐贾快速通道交叉口

	636
	广德路与泰隆商业街交叉口

	637
	徐海路与高新路交叉口

	638
	徐海路与大大路交叉口

	639
	解放南路与奎南路交叉口

	640
	欣欣路与长安大道

	641
	323省道与腰毛线

	642
	S323与第二殡仪馆门口

	643
	庙山路与金水路

	644
	金港路与金水路

	645
	金工路与蟠桃山路

	646
	响山路与响山南路

	647
	奔腾大道与徐运新河

	648
	金马路与徐运新河

	649
	红星路与殷庄路

	650
	新铜沛路与中山北路

	651
	殷庄路与清水路

	652
	祥云路与清水路

	653
	西苑中路与黄河北路

	654
	104国道与荆马河支路

	655
	高新路与协鑫大道

	656
	中山北路与奔腾大道

	657
	杨山路与长安大道交叉口

	658
	杨山路与振兴大道交叉口

	659
	郭庄路与云苑路

	660
	民富大道与云苑路

	661
	新元大道与昆仑大道

	662
	新元大道与峨眉路

	663
	新元大道与新安路

	664
	新元大道与富春路

	665
	新元大道与丽水路

	666
	新元大道与潇湘路

	667
	新元大道与汉源大道

	668
	元和路与新安路

	669
	元和路与泰岳路

	670
	昆仑大道花鸟市场门口

	671
	高新路与通徐（和平）路

	672
	高新路与彭祖大道

	673
	民富路与经一路

	674
	兴云路与-幸福路

	675
	昆仑大道与汉风路

	676
	和平大道与德政路交叉口

	677
	民祥园路与汉景大道交叉口

	678
	复兴南路与郭庄路

	679
	泉山区段庄环岛六院门口

	680
	庆丰路与云祥路交叉口

	681
	徐海路与徐贾快速通道交叉口

	682
	湖北路与韩山路交叉口（湖西路）

	683
	湖北路与刘场路交叉口

	684
	置国际花园城商业街

	685
	风花园南嘉美路口

	686
	徐州四院

	687
	奔腾大道320监控点专线

	688
	鼓楼区复兴北路13路终点

	689
	下淀路和广山路

	690
	二环北路-怡美家园

	691
	火花卡口

	692
	石桥卡口（73路石桥原卡口向东）

	693
	东店子（206国道，东店子）

	694
	和平东路沿长段和振兴大道

	695
	七里沟（104向东两山口）

	696
	韩山

	697
	李沃（中山路，三环北路交叉口）

	698
	秦洪桥（104向北过收费站）

	699
	南岗（徐丰公路过立交）

	700
	泰山路和金山路交叉口

	701
	金马河南路清水湾路口

	702
	淮海西路与工农路

	703
	豪绅家园路口

	704
	和平路与民主路交叉口

	705
	解放北路坝子街桥南

	706
	中山北路与空后勤东门

	707
	建国路与宣武路口

	708
	工业技术学院东门

	709
	建国西路与西二环交叉口

	710
	二环西路与黄河北路交叉口

	711
	奔腾大道自东向西第一个丁字路口

	712
	民主路与建国路交叉口

	713
	潘塘上高速的第一个十字路口

	714
	庆云桥北和中山路交叉口

	715
	庆云桥南中山路交叉口

	716
	夹河街和中山路交叉口

	717
	富国街和中山路交叉口

	718
	解放桥和中山路交叉口

	719
	王陵路和中山南路交叉口

	720
	和平路与中山南路交叉口

	721
	青年路和中山南路交叉口

	722
	马场湖同仁居路口

	723
	解放路科技中学路口

	724
	民祥园路与绿地大道交叉口

	725
	三环南路与长安路交叉口

	726
	复兴南路与和平路交叉口(和平大桥底)

	727
	中山北路与奔腾大道交叉口

	728
	和平大道与德政路交叉口

	729
	下淀路与广山路交叉口

	730
	东站广场淮海东路-复兴路

	731
	彭城广场淮海东路-中山路

	732
	人民广场淮海西路-二环西路

	733
	天桥东铜山路

	734
	庆云桥北中山北路

	735
	隧道西口中山南路-苏堤南路附近

	736
	四道街路口北复兴北路

	737
	东三环圣戈班门口

	738
	矿大路口矿大易出爱莲门口

	739
	和平路与黄河东路交叉口西北角

	740
	金山桥区驮蓝山路

	741
	金山桥区桃山路

	742
	升辉路口

	743
	杨山路与一号路交叉口

	744
	杨山路与经七路交叉口

	745
	经七路与206省道

	746
	新淮海路与工农路交叉口

	747
	新淮海路与二轻路交叉口

	748
	解放南路老矿大西门

	749
	太行路与元和路交叉口

	750
	襄王南路徐州工业技术学院西门路口

	751
	民富路与兴云路交叉口

	752
	民主路与宣武路交叉口西北角

	753
	建国西路与煤建路交叉口路北口东

	754
	煤建一街与西二环路交叉口路北

	755
	建国路与二环西路交叉口

	756
	苏堤南路与和平路交叉口南口东侧

	757
	妇幼保健院楼顶

	758
	太平洋保险大厦（淮海西路段庄环岛处）

	759
	风尚自由城高空

	760
	绿地国际花都A座楼顶

	761
	复兴路老火车站北100米三叉路口

	762
	交巡警视频专网-汽配城

	763
	交巡警视频专网-南岗卡口

	764
	交巡警视频专网-东店子卡口

	765
	交巡警视频专网-潘塘卡口

	766
	交巡警视频专网-石桥卡口

	767
	交巡警视频专网-运河卡口

	768
	交巡警视频专网-金山桥科目三考场

	769
	交巡警视频专网-秦洪桥卡口

	770
	交巡警视频专网-欣欣路科目一考场

	771
	欣欣路雪佛来4S店内云龙事故中队

	772
	大队机关院，贾汪区将军大街135号

	773
	汴塘中队，汴塘镇环岛西（310国道189K+200米）

	774
	江庄中队，江庄镇前马村（206国道662K）

	775
	青山泉中队，青山泉镇上店子村（310国道222K）

	776
	塔山中队，塔山镇（X304 塔山大桥西

	777
	徐州市云龙区徐工重型厂加油站东隔壁

	778
	徐州市鼓楼区平山路六号一汽大众联合恒运4S店

	779
	徐州市三环南路科技环岛东300米管道储运公司北门口

	780
	徐州市云龙区骆驼山地下道东口

	781
	徐州市云龙区新城区东区综合楼C区335房间

	782
	徐州市云龙区迪卡侬路口

	783
	徐州市云龙区骆驼山地下道东口

	784
	复兴北路13路终点红绿灯

	785
	泉山区伍州港三楼

	786
	泉山区管道二公司门口

	787
	泉新路与三环南

	788
	旧货市场南路与三环东路口

	789
	淮海西路与工农路

	790
	豪绅家园路口

	791
	和平路与民主路交叉口

	792
	解放北路坝子街桥南

	793
	解放北路与环城路

	794
	中山北路与空后勤东门

	795
	建国路与宣武路口

	796
	中山南路与青年路

	797
	建国西路与西二环交叉口

	798
	民富园路口

	799
	中山南路与和平路交叉口

	800
	泰山路口

	801
	苏堤南路与湖北路交叉口

	802
	苏堤南路与明珠路交叉口

	803
	苏堤南路与西安路交叉口

	804
	苏堤北路与黄河南路

	805
	泰山路与凤鸣路交叉口

	806
	云龙山隧道东口

	807
	解放路与泰山路交叉口（市委党校路口）

	808
	环城路与坝子街交叉口

	809
	奔腾大道与殷庄路

	810
	奔腾大道丁字路口

	811
	铜沛路与西安北路交叉口

	812
	二环北路与马场湖西路交叉口

	813
	中山北路与奔腾大道交叉口

	814
	中山北路与金马路交叉口（看守所路口）

	815
	中山北路与李沃路交叉口

	816
	煤港路与荆马河路交叉口

	817
	复兴北路与煤港路交叉口（八里屯检测站）

	818
	九里山路与平山北路交叉口

	819
	九里山东路与天齐北路交叉口

	820
	三环西路（310国道245米处）

	821
	建国西路与煤建路交叉口

	822
	西安路与王陵路交叉口

	823
	煤建路与湖北路交叉口

	824
	三环南路（工程学院路口）

	825
	迎宾大道（七里沟东路口）

	826
	迎宾大道（维维集团路口）

	827
	三环西路屯里

	828
	建国路与纺织路交叉口

	829
	建国路与彭城路交叉口

	830
	建国路与宣武路交叉口

	831
	下淀路与广山路交叉口

	832
	复兴北路与金马路交叉口

	833
	解放路科技中学路口

	834
	解放路与淮塔东门交叉口

	835
	解放路与民主路交叉口

	836
	和平东路与迎宾路交叉口

	837
	复兴路与环城路交叉口

	838
	民祥园路与绿地大道交叉口

	839
	迎宾路汽车南站路口

	840
	昆仑大道和彭祖大道交叉口

	841
	昆仑大道和秦郡路交叉口

	842
	汉风路和镜泊西路交叉口

	843
	汉风路和富春路交叉口

	844
	汉风路和钱塘路交叉口

	845
	汉风路和丽水路交叉口

	846
	汉风路和潇湘路交叉口

	847
	楚韵路与钱塘路交叉口

	848
	汉源大道与泰岳路交叉口

	849
	汉源大道与金龙湖西友路交叉口

	850
	视频专网-鼓楼区李沃卡口

	851
	鲲鹏路与站北路

	852
	中央大道与鲲鹏路

	853
	鲲鹏路与玉湖路

	854
	振兴大道与玉湖路

	855
	鲲鹏路与金湖路

	856
	中央大道与振兴路

	857
	G206与振兴路

	858
	站北路与站西高架路

	859
	站南路与站西高架路

	860
	振兴路与和平大道

	861
	管道中石化北门云龙大队6中队

	862
	宝莲寺路与长安大道

	863
	奔腾大道与祥云路

	864
	玉带路与湖西路

	865
	元和路与泰岳路

	866
	云龙区沟棠路与珠江路交叉口

	867
	云龙区淮海路与民主路交叉口

	868
	云龙区马市街东停车场门口

	869
	云龙区三温暖古玩城门口 

	870
	云台路-奥体北门

	871
	中山北路与徐云新河路（26中学）

	872
	中山路与苏堤路

	873
	中山南路与珠山东路交叉口

	874
	紫金路与奥体路路口

	875
	紫金路与明正路路口

	876
	云龙区徐师附小东200米

	877
	云龙区户部山淮海银行西100米

	878
	云龙区八中南200米

	879
	云龙区八中南江苏银行

	880
	云龙区八中南徐州博物馆

	881
	云龙区八中南中国银行南

	882
	云龙区八中南基督教堂

	883
	云龙区中医院西南

	884
	云龙区徐州博物馆

	885
	云龙区乾隆行宫

	886
	云龙区海云电脑大世界东

	887
	云龙区海云电脑大世界东

	888
	云龙区解放路马市街福寿园酒店门口

	889
	云龙区马市街东停车场门口

	890
	云龙区三温暖古玩城门口

	891
	中山南路中医院(南)

	892
	西安北路事业小区

	893
	民主北路中学街

	894
	夹河东街牌楼

	895
	响山路徐州人家

	896
	环城路三院

	897
	黄河南路矿山东路

	898
	黄河南路西苑中学

	899
	夹河街第一中学

	900
	夹河街光荣巷小学西

	901
	明珠路徐矿总医院

	902
	湖滨路徐州市第三十一中学

	903
	湖北路泉山区疾控中心

	904
	淮海路工人医院

	905
	黄河南路合群新村门口

	906
	湖北路湖北路与刘场路交叉口

	907
	下淀路与三环东路交叉口西口

	908
	解放路淮塔北门

	909
	三环西路杏子山小区路口

	910
	元和路新城区政府东门

	911
	淮海西路淮海西路教堂门口

	912
	二环北路堤北路路口

	913
	泰山路泉山检察院北向

	914
	湖东路滨湖公园南侧路东

	915
	金山东路与梨园路

	916
	金山东路与迎宾路

	917
	交巡警电子警察-御景湾五期9号楼

	918
	交巡警电子警察-国信上城12号楼

	919
	潘塘高速入口西快速通道入口处1

	920
	潘塘高速入口西快速通道入口处2

	921
	淮海东路与解放路

	922
	淮海路与西安路口

	923
	淮海路与矿山东路

	924
	夹河街与事业小区交叉口

	925
	建国路与民主路交叉口

	926
	中山南路与和平路交叉口

	927
	中山北路与黄河南路交叉口

	928
	中山北路与夹河街交叉口

	929
	电子警察-中山南路与建国路交叉口

	930
	交巡警电子警察-环城路与兵工路交叉口西北角

	931
	交巡警电子警察-湖东路索道入口对面

	932
	交巡警电子警察-泰山路与学府路交叉口

	933
	交巡警电子警察-郭庄路阳光花园门口（礼让行人）


（2） 贾汪区设备
	序号
	地址

	1
	310国道-汴塘街交叉口

	2
	大队机关院

	3
	252省道朱古桥

	4
	大李庄十字路口

	5
	将军大街贾汪中学门口

	6
	转型大道夏桥小学门口

	7
	将军大街与旗山路路口

	8
	将军大街与广场路路口

	9
	山水大道与大泉路路口

	10
	山水大道与府佑路路口

	11
	转型大道与滨河路路口

	12
	山水大道与滨河路路口

	13
	转型大道与大泉路路口

	14
	转型大道与桃源路路口

	15
	山水大道与永福路路口

	16
	鲁尔大道与永福路路口

	17
	泓福路与永福路路口

	18
	泓福路与南京路路口

	19
	泓福路与桃源路路口

	20
	泓福路与府佐路路口

	21
	泓福路与滨河路路口

	22
	山水大道与府佐路交叉口

	23
	区煤源路与大泉路交叉口新人民医院东路口

	24
	徐贾快速通道与转型大道

	25
	310国道-天工路交叉口

	26
	新310国道高新路路口荆台铁道西

	27
	G206与拥军路交叉口

	28
	徐贾快速通道和转型大道十字路口

	29
	疏港路与文化路交叉口

	30
	吴中路与民和路交叉口

	31
	吴中路与文化路交叉口

	32
	吴中路与民安路交叉口

	33
	华建路与民和路交叉口

	34
	华建路与文化路交叉口

	35
	疏港路与健康路交叉口

	36
	将军大街与徐矿路交叉口供电局路口

	37
	鸿福路与永福路西侧球机

	38
	徐贾快速南庄村西人脸枪球一体

	39
	转型大道与大泉路终端

	40
	山水大道-滨河路终端

	41
	转型大道-桃源路终端

	42
	山水大道-永福路终端

	43
	鲁尔大道-永福路路终端

	44
	泓福路-永福路终端

	45
	泓福路-南京路-北反

	46
	泓福路-桃源路终端

	47
	泓福路-府佐路终端

	48
	泓福路-花溪路终端

	49
	泓福路-滨河路终端

	50
	转型大道与桃源路-南球机

	51
	206国道鹿庄村路口北向南

	52
	疏港路与健康路路口东向西

	53
	大吴街道疏港路违停球机

	54
	疏港路与文化路南向北

	55
	吴中路-民主路-球

	56
	吴中路与民安路路口违停抓拍

	57
	大吴-华健路与民和路路口西违停

	58
	将军大街与交警大队门路段-违停球机

	59
	山水大道-大泉路-违停球

	60
	江庄检查站安检通道

	61
	将军大街与徐矿路交叉口

	62
	大泉路与煤源路球机

	63
	徐工履带门口-东向西

	64
	310国道徐工履带厂门口西反

	65
	桃源路与泓福路交叉口东-球机

	66
	江庄检查站-进城全景

	67
	徐贾快速林子路口-南-北

	68
	徐贾快速-南庄村路口终端

	69
	新310国道与湖西路交叉口终端

	70
	事故中队物证室终端

	71
	国道310与高新路-东向西1

	72
	G310与高新路交叉口终端

	73
	G206江庄路口-南向北右转

	74
	利大线荆台村交叉口终端

	75
	大自然环保学校北门东向西-卡口-Y

	76
	利大线与荆台村-西向东

	77
	G206与拥军路终端

	78
	龙吟湖路口-西向东

	79
	星港路与民安路北

	80
	206国道山发建材门口-北反

	81
	环保学校北门终端

	82
	团结路-矿二院门口

	83
	将军大街-新华书店

	84
	鲁尔广场

	85
	吾悦广场

	86
	将军大街与前委路（百大路口）

	87
	江庄卡口出城

	88
	蔡庄路口终端

	89
	通港大道蔡庄路口球机

	90
	泉城路鲁尔广场

	91
	将军大街路口百大球机

	92
	五环路与吴窑路口

	93
	转型大道与新龙路交叉口

	94
	徐贾快速与中经山路西球机

	95
	泉城路与山水大道

	96
	泉城路与民生大道

	97
	泉城路与团结路

	98
	泉城路与转型大道

	99
	将军大街与转型大道

	100
	青山泉镇政府南违停球机

	101
	鹏程大道与青年路西违停球机

	102
	鹏程大道电信营业厅西违停球机

	103
	泉城路与超越大道交叉口

	104
	徐贾快速与彭城大道交叉口

	105
	徐贾通道白集路口

	106
	转型大道四清村路口

	107
	山水大道与贾汴路

	108
	山水大道龙山酒店路口

	109
	山水大道与风鸣路

	110
	权台矿与310国道

	111
	310国道与韩园路口

	112
	310国道与252省道

	113
	山水大道与永福路交叉口

	114
	永福路师大附小违停球机

	115
	泉城路与中旺路交叉口

	116
	江西巷球机

	117
	劳工街球机

	118
	民康路球机

	119
	贾汴路与许阳路

	120
	贾汪风机厂

	121
	高新路唐庄西路口

	122
	新北路路段

	123
	云龙路路段

	124
	高新路与唐庄西路

	125
	泉城路与煤源路

	126
	新310国道与湖西路交叉口

	127
	星光大道与学院路

	128
	利大线与诚意路

	129
	G310与徐轮路


（3） 高速公路设备
	序号
	地址

	1
	连霍高速217KM＋800M往南京方向

	2
	淮徐高速213KM+600M往南京方向

	3
	潘塘收费站下口往徐州方向K219+830

	4
	京台高速731KM往徐州方向

	5
	淮徐G2513 K205+500M南向北

	6
	连霍 西向东 K235+140M

	7
	徐州南上高速由东向西往合肥方向K231+960

	8
	徐州南收费站出口匝道球机

	9
	徐州南收费站入口匝道球机

	10
	徐州收费站入口匝道球机

	11
	徐州收费站出口匝道球机

	12
	徐州东收费站入口匝道球机

	13
	徐州东收费站出口匝道球机

	14
	淮徐高速208KM+420M北向南

	15
	东探收费站下口往连云港方向

	16
	邳州东收费站下口往连云港方向

	17
	连霍高速191KM＋370M往徐州方向

	18
	连霍高速161KM+910M往徐州方向

	19
	邵楼服务区南区闸道入口终端

	20
	邵楼服务区北区匝道入口终端

	21
	邳州东收费站下高速往徐州方向

	22
	连霍高速118KM连云港方向

	23
	连霍高速147KM＋670M往连云港方向

	24
	连霍高速K118+600往连云港方向

	25
	睢宁北收费站下高速往徐州方向

	26
	睢宁北收费站下口往淮安方向

	27
	淮徐高速176KM＋70M往南京方向

	28
	淮徐高速139KM＋360M往徐州方向

	29
	高作服务区北区匝道进口

	30
	高作服务区南区入口

	31
	高作服务区南区出口

	32
	高作服务区北区入口

	33
	高作服务区北区出口

	34
	徐州机场收费站

	35
	双沟东收费站

	36
	青山泉服务区下口往济南方向

	37
	青山泉服务区下口往徐州方向

	38
	京台高速730KM＋800M往合肥方向

	39
	京台703KM+400M

	40
	彭城高速出口匝道（往济南方向）

	41
	彭城收费站

	42
	661+060车道

	43
	京台苏鲁省界左幅660+650终端

	44
	京台苏鲁省界660+600右幅终端

	45
	汉王收费站出口匝道球机

	46
	汉王收费站入口匝道球机

	47
	徐州北收费站入口

	48
	徐州北收费站出口

	49
	徐州西收费站入口

	50
	徐州西收费站出口

	51
	刘集服务区东区匝道入口

	52
	刘集服务区西区匝道入口终端

	53
	刘集服务区东区入口球机

	54
	刘集服务区东区出口球机

	55
	刘集服务区西区入口球机

	56
	刘集服务区西区出口球机

	57
	柳新收费站入口匝道球机

	58
	柳新收费站出口匝道球机

	59
	彭城收费站出口匝道球机

	60
	彭城收费站出口匝道球机

	61
	古黄河服务北区终端

	62
	古黄河服务区南区入口匝道

	63
	古黄河北出口

	64
	古黄河服务区北广场球机

	65
	古黄河服务区南广场球机

	66
	古黄河服务区南出口

	67
	彭城服务区南区入口球机

	68
	彭城服务区南区出口球机

	69
	彭城服务区北区入口球机

	70
	彭城服务区北区出口球机

	71
	青山泉服务区入口球机

	72
	青山泉服务区东出口

	73
	青山泉服务区东区人脸

	74
	青山泉服务区东区匝道入口

	75
	青山泉服务区西区人脸

	76
	青山泉服务区西入口

	77
	青山泉服务区西出口

	78
	青山泉服务区西区匝道入口终端

	79
	敬安停车区下高速往济宁方向

	80
	郑集收费站下口往济宁方向


（4） 高架设备
	序号
	地址

	1
	徐州市泉山区专线光纤三环南路与泰山路交叉口西北角交警监控箱视频监控VPN专线1

	2
	徐州市泉山区专线光纤珠山东路和南三环快速路交叉口

	3
	徐州市泉山区专线光纤迎宾快速路与东三环快速路交叉口交巡警监控VPN专线

	4
	徐州市泉山区专线光纤三环南路与御景路交叉口交巡警监控VPN专线1

	5
	徐州市泉山区专线光纤三环南路与长安路交叉口交巡警监控VPN专线1

	6
	徐州市泉山区专线光纤三环南路与大学路交叉口交巡警监控专线2

	7
	徐州市泉山区专线光纤三环南路与大学路交叉口交巡警监控专线1

	8
	徐州市泉山区专线光纤三环南路复兴路地道西侧交巡警监控专线

	9
	徐州市泉山区专线光纤三环南路复兴路地道东侧交巡警监控专线

	10
	徐州市云龙区专线光纤三环南路和大学路交叉口监控点江苏鼎驰新增交巡警监控

	11
	徐州市云龙区专线光纤长安路和三环南路交叉口监控点江苏鼎驰新增交巡警监控

	12
	徐州市云龙区专线光纤御景路和三环南路交叉口监控点江苏鼎驰新增交巡警监控

	13
	徐州市泉山区交巡警监控三环南路与金山南路路口101室

	14
	徐州市泉山区专线光纤三环南路与风华南路交叉口徐州市公安局交通警察支队监控1

	15
	徐州市泉山区专线光纤三环南路与风华南路交叉口徐州市公安局交通警察支队监控2

	16
	徐州市泉山区专线光纤三环南路与老矿大南门路口徐州市公安局交通警察支队监控1

	17
	徐州市泉山区专线光纤三环南路与老矿大南门路口徐州市公安局交通警察支队监控2

	18
	徐州市泉山区专线光纤三环南路与北京路交叉口徐州市公安局交通警察支队监控1

	19
	徐州市泉山区专线光纤三环南路与北京路交叉口徐州市公安局交通警察支队监控2

	20
	徐州市泉山区专线光纤三环南路与双山路交叉口徐州市公安局交通警察支队监控1

	21
	徐州市泉山区专线光纤三环南路与双山路交叉口徐州市公安局交通警察支队监控2

	22
	徐州市泉山区专线光纤三环南路与湖西路交叉口禁摩点监控

	23
	徐州市泉山区专线光纤南三环与奎河路口

	24
	徐州市泉山区专线光纤大学路和三环路交叉口

	25
	御景路与三环南路交叉口

	26
	徐州市经济开发区专线光纤城东大道与高新路专线

	27
	徐州市经济开发区专线光纤城东大道与徐贾快速路专线

	28
	徐州市新城区专线光纤彭祖大道与太行路交叉口东北侧地下通道机房专线2

	29
	徐州市新城区专线光纤彭祖大道与太行路交叉口东北侧地下通道机房专线1

	30
	徐州市新城区交巡警监控昆仑大道与彭祖大道路口101室

	31
	徐州市经济开发区交巡警监控彭祖大道与高铁绿地城路交叉口1室

	32
	徐州市经济开发区交巡警监控彭祖大道与马庄路口交叉口1室

	33
	徐州市经济开发区专线光纤徐庄镇彭祖大道与邓家村交巡警监控点

	34
	徐州市经济开发区专线光纤毛庄镇彭祖大道与苑山村交巡警监控点

	35
	徐州市云龙区专线光纤昆仑大道与彭祖大道南口交巡警监控

	36
	徐州市鼓楼区专线光纤徐沛快速路K0 580交巡警监控

	37
	徐州市鼓楼区专线光纤徐沛快速路K3 330交巡警监控

	38
	徐韩快速路与北三环

	39
	徐韩快速路与金港路北

	40
	徐韩快速路与润丰路

	41
	徐韩快速路与徐州北

	42
	徐韩快速路与金水路

	43
	徐韩快速路与水厂监控1

	44
	徐韩快速路与东三环

	45
	徐韩快速路与秦洪桥


（5） 市区诱导屏
	序号
	地址

	1
	淮海路与中山路西侧（五星电器门前面西）

	2
	淮海路与中山路西侧（老水利局西艾妮门前面东）

	3
	淮海路与西安路西侧（工人医院东三小龙门前面西）

	4
	淮海路与苏堤北路东侧（联通公司西面东）

	5
	中山路与黄河北路北侧（立交桥西侧江苏银行目前面北）

	6
	中山路与苏堤路南侧（湖东路北口泄洪闸北侧面南）

	7
	解放路与和平路南侧（徐州党校北侧面南）

	8
	解放路与奎山路南侧（希尔顿酒店门前面南）

	9
	西安路与苏堤南（明珠）路南侧（电视台南侧面南）

	10
	湖北路与二环路西侧（滨湖三期东公交站台面西）

	11
	湖北路与万达路口东（展览馆前红绿灯东侧面西）

	12
	建国路与民主路东侧（建国路建设银行门前面东）

	13
	昆仑大道与彭祖路东侧200米公交站台（新城区面东）

	14
	中山路与王陵路南侧（中医院院门前面南）

	15
	建国路与煤建路西侧（段庄市场北门东侧面西）

	16
	淮海路与民主路东侧（老东门对面面东）

	17
	中山路与建国路北侧（中山路交通银行北公交站台面北）

	18
	复兴路与二环路北侧（鼓楼法院南面北）

	19
	三环路与金山南路南（矿大东门）

	20
	和平路与和平桥东侧（竹林寺北门对面面东）

	21
	泉新路与三环南路交叉口南侧

	22
	G311国道火花卡口附近

	23
	西安北路与黄河南路交叉口南侧280米(面南）

	24
	矿山路与二环西路交叉口西侧

	25
	泰山路与凤鸣路交叉口南侧

	26
	淮海路与中山路交叉口西北侧

	27
	淮海东路与复兴路交叉口东侧

	28
	汉源大道与和平路南侧（面东北）

	29
	三环东路与杨山路交叉口东侧

	30
	徐丰公路南岗卡口附近

	31
	中山路与黄河南路交叉口东黄楼隧道东口诱导屏

	32
	中山路与黄河南路交叉口东黄楼隧道西口诱导屏

	33
	襄王路

	34
	襄王路

	35
	平山路

	36
	平山路

	37
	天齐路

	38
	天齐路


（6） 各大队轮巡线路
	序号
	地址

	1
	火花检测站

	2
	南岗检查站

	3
	李沃检查站

	4
	秦洪桥检查站

	5
	港务大队

	6
	机动大队

	7
	高架大队

	8
	贾汪大队

	9
	泉山事故

	10
	鼓楼事故

	11
	高一

	12
	高二

	13
	高三

	14
	高四

	15
	高五

	16
	高六

	18
	高七

	19
	开发区事故大队


（7） 智慧交通规划新增
	序号
	地址

	1
	城东大道- 大大路

	2
	广德路-广德东支路

	3
	和盛路-港华东支路

	4
	金港路-高新路

	5
	金港路-金凤路

	6
	西京路-市民中心北路

	7
	兴镇路-市民中心北路

	8
	杨山路-安然山路

	9
	杨山路-广德路

	10
	长安大道-诚意大道

	11
	杨山路与大大路

	12
	沈大路与兴镇路

	13
	和平路与徐工人才家园

	14
	彭祖大道与高铁绿地城路

	15
	金港路与华科路

	16
	鑫芯路与华科路

	17
	杨山路与华科路

	18
	高新路与荆山路

	19
	金凤路与荆山路

	20
	杨山路与永宁路

	21
	高铁西支路与荆山路

	22
	振兴大道与福润路

	23
	广德路与福泽路

	24
	振兴大道与和盛路

	25
	金港路与庙山路

	26
	庙山路与锦绣路

	27
	桃山路与刘荆路

	28
	驮蓝山路与金水路

	29
	庙山路-刘荆路

	30
	鸿达路-合景珑湾路

	31
	杨山路与港华东支路

	32
	沈大路与博汇东路

	33
	杨山路与高铁西支路

	34
	广德路与荆山路

	35
	宝莲寺路与振兴大道

	36
	振兴大道与广德东支路

	37
	荆山路与金工路

	38
	荆山路与金水路

	39
	振兴大道与广德东支路

	40
	昆仑大道与林果场路

	41
	彭祖大道与马庄路口

	42
	凤凰大道与和平路东延

	43
	桃山路与锦绣路

	44
	金港路与荆马河北支路

	45
	庙山路与刘荆路

	46
	腾飞路-顺达路

	47
	同发路-旺泉路

	48
	莲湖路-兴安路

	49
	观湖路-兴安路

	50
	莲湖路-香山路

	51
	纬二路-经四路(北)

	52
	莲湖路与宏盛路

	53
	振河路与兴安路

	54
	腾达路与兴安路

	55
	腾飞路-顺堤路

	56
	火花路-自力路

	57
	和著湖山-韩山路

	58
	湖滨路-韩山路

	59
	和平路西延-纺织路

	60
	自力路-星雨路

	61
	自力路-润湖路

	62
	美润路-纵五路

	63
	向阳路-兴华路

	64
	黄河南路-矿山东路

	65
	水秀路-鼓楼小学丁万河分校

	66
	水秀路-月河路

	67
	九里山路-江山路

	68
	九里山路-辛山路

	69
	辛山路-龟山路

	70
	襄王路-九里山路

	71
	襄王路-龟山南路

	72
	襄王路-文学路

	73
	襄王路-汉城路

	74
	丁万河南路与丁沙路

	75
	汉城路与孤山路

	76
	九里山东路与悦山路

	77
	孤山路与文学路

	78
	水秀路与学仕路

	79
	龟山路与江山路

	80
	鑫芯路-高新路

	81
	310国道-桃源路交叉口

	82
	高新路-昆仑大道

	83
	310国道-湖西路交叉口

	84
	泉城路（206国道）-超越大道交叉口

	85
	中山南路-富国街

	86
	中山北路-铜沛路

	87
	中山北路-二环北路

	88
	奔腾大道-华美一巷

	89
	九龙湖西路-望亭路

	90
	九龙湖西路-九龙湖路

	91
	马场湖西路-马场湖路

	92
	中山北路-荆马河南路

	93
	琵琶路-金马路

	94
	大庆路-星源路

	95
	奔腾大道-祥云路

	96
	广山路-白云东路

	97
	广山路-下淀路

	98
	大庆路-白云路

	99
	中山北路-徐新运河西路

	100
	青年路-复兴南路

	101
	响山路-响山北路

	102
	坤宁路－华振路

	103
	华兴路-华振路

	104
	云腾路-华振路

	105
	汉杰路-华振路

	106
	浩博路-华兴路

	107
	解放路-民主北路

	108
	解放路-黄河南路

	109
	解放路-环城路

	110
	中山北路-沈孟路

	111
	中山北路-奔腾大道

	112
	马场湖西路-荆马路

	113
	中山北路-祥和路

	114
	中山北路-九龙湖路

	115
	中山北路-风尚路

	116
	三环北路-青山公园终

	117
	淮海东路-黄河西路

	118
	黄河南路-大马路

	119
	淮海东路-复兴北路

	120
	沈孟大道-崇信路

	121
	沈孟大道-崇信西路

	122
	三环北路拾屯派出所

	123
	淮海东路与彭城路

	124
	淮海东路与民主路

	125
	二环北路与下淀路

	126
	天齐路与奔腾大道终

	127
	煤港路与八里大道

	128
	殷庄路与八里路终

	129
	琵琶路与红星路

	130
	罗台路与水悦路

	131
	琵琶路与沈孟大道

	132
	九里山东路与天齐路

	133
	复兴路模特艺术学校

	134
	琵琶路与宜居路

	135
	煤港路与崒华路

	136
	黄河北路-杏山子大道

	137
	二环北路-杏山子大道

	138
	时代大道-旺泉路

	139
	时代大道-兴泉路

	140
	振河路-经二路

	141
	鑫源路-兴泉路

	142
	纬三路-莲湖路

	143
	纬二路-经一路

	144
	纬二路-莲湖路

	145
	观湖路-莲湖路

	146
	纬二路-经四路（南）

	147
	黄山大道与名邸路

	148
	黄山大道与香溪路

	149
	黄山大道-云苑路

	150
	黄山大道-鑫城路

	151
	幸福路与云和路

	152
	幸福路-经一路

	153
	云祥路与香溪路

	154
	云祥路与名邸路

	155
	绿苑路与民祥园路

	156
	绿苑路与德政路

	157
	和平路与郭庄东沿线

	158
	玉华路与第七人民医院门口

	159
	玉华路-上甸子村

	160
	玉华路-仁德路

	161
	长安路与和园路

	162
	复兴南路与下洪新村路

	163
	复兴南路与汉桥小学

	164
	复兴南路-周庄路

	165
	金山东路-复兴南路

	166
	民富路-云和路

	167
	云祥路-庆丰路

	168
	郭庄路-云和路

	169
	北京路-翟南路

	170
	郭庄路-经一路

	171
	和平路-龙湖西路

	172
	和平路-龙湖东路

	173
	纬一路（崇德路）-云和路

	174
	规划五路与荣欣路

	175
	二环西路与向阳路

	176
	火花路与荣欣路

	177
	火花路与桃花源路

	178
	段庄街与杏花路

	179
	矿山路与矿山东路

	180
	二环西路与健康路

	181
	明珠路与吴庄路

	182
	湖北路与工农南路

	183
	湖北路与韩山路

	184
	黄河南路与水漫桥路

	185
	铜沛路与西苑中路

	186
	环城路与西安北路

	187
	二环北路与二环西

	188
	二环北路与二环西路1

	189
	二环西路与纺南小区

	190
	新淮海西路与规划三路

	191
	新淮海西路-卧牛山路

	192
	黄河南路与兴华路

	193
	夹河西街与西安北路

	194
	黄河南路与西安北路

	195
	新淮海西路与纵五路

	196
	新淮海西路与311国道

	197
	新淮海西路与雁山路

	198
	新淮海西路与福润路

	199
	淮海路与雁山路

	200
	淮海西路与韩山路

	201
	淮海路与二轻路

	202
	建国西路与欧庄路

	203
	西安北路与博爱街（二院西门）

	204
	富顺路与富国街

	205
	珠山西路与湖南路

	206
	湖西路与玉带路

	207
	珠山西路与玉带路

	208
	铜沛路与苏堤路小学

	209
	铜沛路与环城路

	210
	矿山路与福润路

	211
	淮海西路与华美商厦门口

	212
	泉润大道与杏山子大道

	213
	民兴路与弘毅路

	214
	苏堤北路与夹河街

	215
	玉带大道（碧水栖庭）

	216
	大彭路与星雨路

	217
	和平路西延与煤建路

	218
	莲湖路与腾达路（T型）

	219
	莲湖路与鑫源路（T型）

	220
	莲湖路与祥湖路（T型）

	221
	时代大道与经三路（T型）

	222
	腾飞路与经三路（十型）

	223
	腾飞路与兴泉路（T型）

	224
	同发路与兴泉路（T型-）

	225
	兴泉路与腾达路（十型）

	226
	顺堤路-腾达路（十型）

	227
	祥湖路与顺堤路（T型）

	228
	蟠桃山路-金工路

	229
	主横一路-徐贾快速路

	230
	和平路-大湖小区

	231
	振兴大道金龙湖东支路

	232
	站北路-站前高架

	233
	振兴大道-中央大道

	234
	振兴大道-站南路

	235
	龙湖东路-龙湖南路

	236
	龙湖西路-龙湖南路

	237
	振兴大道-玉湖路

	238
	创业路-凤凰大道

	239
	高新路-创业路

	240
	长安大道-宝莲寺路

	241
	鑫芯路-高新路


（8） 东部绕越
	序号
	地址
	桩号名称

	1
	江庄互通
	K4+650

	2
	江庄互通
	K5+100龙门架

	3
	汴塘互通
	K26+500

	4
	汴塘互通
	K26+850龙门架

	5
	汴塘互通
	K26+600龙门架

	6
	汴塘互通
	K24+950

	7
	汴塘互通
	JCJC01

	8
	汴塘互通
	K3+500左幅

	9
	汴塘互通
	K3+500右幅

	10
	大许互通
	K40+950

	11
	大许互通
	K41+250龙门架

	12
	大许互通
	K42+650左幅

	13
	大许互通
	K39+430龙门架

	14
	大许互通
	K40+350

	15
	大许互通
	JCJC02

	16
	大许互通
	K42+650右幅

	17
	大许枢纽
	K47+900

	18
	大许枢纽
	K48+200龙门架

	19
	大许枢纽
	JCJC03

	20
	大许枢纽
	K49+950

	21
	大许枢纽
	K45+710龙门架

	22
	大许枢纽
	K46+050

	23
	大许枢纽
	K48+850

	24
	大许枢纽
	JCJCO4

	25
	单集互通
	K53+050左幅

	26
	单集互通
	K53+900龙门架

	27
	单集互通
	K51+700

	28
	单集互通
	K52+050右幅

	29
	单集互通
	JCJC05

	30
	吴桥互通
	JCJC06

	31
	吴桥互通
	K58+750

	32
	吴桥互通
	K58+900

	33
	吴桥互通
	K58+800

	34
	吴桥互通
	K57+150

	35
	睢宁互通
	K63+500


（9） 领航燕恶劣天气预警系统线路
	序号
	地址

	1
	G2513淮徐高速K197（徐州往南京方向）

	2
	G30连霍高速K155+600（邳州东往徐州方向）

	3
	G3京台高速徐州北K690+300（往柳新方向）

	4
	G3京台高速徐州西K714+600

	5
	S69济徐高速K20+600（往徐州方向）

	6
	徐州段京台高速K710+800

	7
	徐州段京台高速K708处

	8
	徐州段京台高速K720处

	9
	京台高速G3 k664-k666

	10
	京沪高速G2 k715.2-k717）

	11
	徐州段京台高速K620处

	12
	G3京台高速K668处

	13
	G3京台高速K706处

	14
	G3京台高速728处


（10） 其他
	序号
	地址
	数量
	备注

	1
	高三大队
	1
	1000M

	2
	淮徐高速中心
	3
	100M长途

	3
	裸纤
	107
	三环东路、三环北路、三环西路快速路36条，迎宾快速路12条，高铁站9条，市区勤务大队5条，传输干线5条，计划新增裸纤40条（市区复杂路口15条，三环南路、城东、彭祖大道等快速路25条）。

	4
	视频边界网线路
	28
	辖区大队学习点

	5
	计划新增监控线路
	193
	

	6
	计划新增诱导屏
	8
	




采购包3公安网线路具体地址明细
透明传输光线链路通道
	序号
	地址

	1
	云龙大队

	2
	鼓楼大队

	3
	鼓楼七中队

	4
	鼓楼八中队

	5
	泉山大队

	6
	泉山大队事故中队

	7
	贾汪大队

	8
	贾汪大队2中队

	9
	贾汪大队3中队

	10
	贾汪大队4中队

	11
	贾汪大队5中队

	12
	贾汪大队6中队

	13
	贾汪大队7中队

	14
	贾汪大队事故中队

	15
	开发区大队

	16
	开发区大队3中队

	17
	开发区大队4中队

	18
	开发区大队5中队

	19
	开发区大队6中队

	20
	开发区大队7中队

	21
	事故处理大队

	22
	机动大队、泉山大队事故中队

	23
	高架快速路大队

	24
	高架快速路大队办公点

	25
	高架快速路队事故中队

	26
	大龙湖大队　

	27
	大龙湖1中队

	28
	大龙湖2中队

	29
	大龙湖4中队

	30
	大龙湖事故中队

	31
	九里湖大队

	32
	九里湖1中队(南岗中队)

	33
	高速一大队

	34
	高速二大队

	35
	高速三大队

	36
	高速四大队

	37
	高速五大队

	38
	高速六大队

	39
	高速七大队

	40
	高速八大队

	41
	车辆管理所

	42
	检测中心

	43
	三堡公安检查站

	44
	京台公安检查站

	45
	红花埠公安检查站　　

	46
	火花公安检查站

	47
	大沙河服务区警务站

	48
	邵楼服务区警务站

	49
	古黄河服务区警务站

	50
	新沂服务区警务站

	51
	港头服务区警务站

	52
	高作服务区警务站

	53
	刘集服务区警务站

	54
	青山泉服务区警务站

	55
	云龙五中队

	56
	奥体指挥保障车

	57
	云龙事故中队

	58
	连徐高速公路公司

	59
	宁宿徐高速公路公司

	60
	京沪高速公路公司

	61
	开发区大队（徐庄镇便民服务点）

	62
	沛县公安局机房

	63
	驾驶人安全教育学校二楼

	64
	丰县公安局指挥中心

	65
	新城区昆仑大道警务站

	66
	睢宁县公安局机房

	67
	泰山路公安局6楼机房

	68
	市信访局东区综合楼C327室

	69
	车管所视频网万兆汇聚线路1

	70
	车管所305-华美1B

	71
	新城区镜泊路4号电信3楼IDC机房（汇聚线路）

	72
	徐州市迎宾大道与欣欣路东侧交叉口（勤务中队）

	73
	交警办公楼东大厅（九里湖大队）

	74
	新沂市公安局机房

	75
	文苑路9号夹临路警务站

	76
	车管所视频网万兆汇聚线路2

	77
	高速三大队办公网（三环东路）

	78
	大吴镇贾汪车管所

	79
	徐丰公路北区交通事故快处中心

	80
	交巡警支队-高一大队办公网（东潘塘高速出口）

	81
	泉山二中队公安网

	82
	泉山三中队公安网

	83
	泉山四中队公安网

	84
	泉山五中队公安网

	85
	泉山六中队公安网

	86
	泉山七中队公安网

	87
	泉山八中队公安网

	88
	云龙一中队公安网

	89
	云龙二中队公安网

	90
	云龙三中队公安网

	91
	云龙四中队公安网

	92
	云龙六中队公安网

	93
	鼓楼一中队公安网

	94
	鼓楼二中队公安网

	95
	鼓楼三中队公安网

	96
	鼓楼四中队公安网

	97
	鼓楼五中队公安网

	98
	鼓楼六中队公安网

	99
	李沃中队

	100
	开发区石桥卡口公安网

	101
	高速三大队新沂西出口公安网

	102
	高架勤务中队公安网（业务股）

	103
	高架大队事故中队公安网

	104
	港务区事故中队公安网

	105
	港务区大队二中队公安网

	106
	港务区大队三中队公安网

	107
	大龙湖大队三中队公安网


边界网线路
	序号
	地址

	1
	沛县公安局机房

	2
	九里区时代大道车管所

	3
	站西高架落客平台警务工作站

	4
	淮海东路与复兴南路学习点

	5
	建国路与解放路（建国路岗）

	6
	建国西路与中山南路学习点

	7
	高四高作服务区

	8
	高一古黄河服务区

	9
	高二邵楼服务区

	10
	高五刘集服务区

	11
	高五青山泉服务区

	12
	高六大沙河服务区

	13
	高七新沂服务区

	14
	开发区大队（徐庄镇便民服务点）




采购包4互联网线路具体地址明细
互联网专线
	序号
	地址
	带宽

	1
	港务区大队一中队
	50M

	2
	鼓楼大队李沃中队
	50M

	3
	开发区大队六中队
	50M

	4
	开发区大队七中队
	50M

	5
	开发区大队四中队
	50M

	6
	大龙湖大队四中队
	50M

	7
	开发区大队五中队
	50M

	8
	大龙湖大队事故中队
	50M

	9
	鼓楼大队事故中队
	50M

	10
	九里湖事故中队
	50M

	11
	云龙区事故中队
	50M

	12
	高架大队事故中队
	50M

	13
	高三新沂港头服务区北面警务站
	50M

	14
	三堡彭城服务区警务站
	50M

	15
	高二邵楼服务区警务站
	50M

	16
	三堡古黄河服务区警务站
	50M

	17
	三堡刘集服务区东区警务站
	50M

	18
	高五青山泉服务区警务站
	50M

	19
	安庄大沙河服务区警务站
	50M

	20
	高七京沪高速新沂服务区南区警务站
	50M

	21
	高四睢宁服务区警务站
	50M

	22
	车管所业务大厅A区
	50M

	23
	车管所业务大厅B区
	50M

	24
	银地车管所
	50M

	25
	高架大队业务大厅（支队办公楼南侧）
	50M

	26
	永宁车管所
	50M

	27
	港务区大队永宁警务站
	50M

	28
	鼓楼交警交管便民服务站
	50M

	29
	云龙区骆驼山便民服务站
	50M

	30
	泉山建国西路便民服务站
	50M

	31
	徐州市祥湖路3号车管所机房
	100M

	32
	徐州市祥湖路4号车管所机房
	100M

	33
	高速一大队
	100M

	34
	高速二大队
	100M

	35
	高速三大队
	100M

	36
	高速四大队
	100M

	37
	高速五大队
	100M

	38
	高速六大队
	100M

	39
	高速七大队
	100M

	40
	高速八大队
	100M

	41
	车管所
	100M

	42
	泉山大队
	100M

	43
	港务区大队
	100M

	44
	云龙大队
	100M

	45
	鼓楼大队
	100M

	46
	开发区大队
	100M

	47
	大龙湖旅游区大队
	100M

	48
	高管科
	100M

	49
	高架快速路大队
	100M

	50
	机动大队
	100M

	51
	贾汪大队
	100M

	52
	设施大队
	100M

	53
	事故处理大队
	100M

	54
	华美机房网闸
	100M

	55
	车管所安全教育学校1
	100M

	56
	车管所安全教育学校2
	100M

	57
	车管所安全教育学校3
	100M

	58
	车管所安全教育学校4
	100M

	59
	车管所安全教育学校5
	100M

	60
	车管所安全教育学校6
	100M

	61
	京台检查站
	100M

	62
	三堡检查站
	100M

	63
	安庄检查站
	100M

	64
	红花埠公安检查站
	100M

	65
	火花检查站
	100M

	66
	第一人民医院至指挥中心
	100M


无线WLAN覆盖
	序号
	点位名称
	数量

	1
	车管所A区
	1

	2
	车管所B区
	1

	3
	永宁服务站
	1

	4
	银地服务站
	1




