
海安市城南实验中学运动场面层翻新改造工程
最高投标限价编制说明
一、工程概况  

1.本工程为城南实验中学运动场面层翻新改造，位于海安城南实验中学；主要内容包含运动场改造，施工内容：铲除打磨原塑胶跑道足球场篮球场面层、局部基层回填找平及局部盖板维修、换新原运动场塑胶跑道面层、足球场草坪面层、篮球场硅PU面层、新建电缆沟等；

2.计划工期：详见招标文件。

二、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024；

3.《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024；

4.江苏省住建厅《关于实施2024版计价及计算标准有关事宜的公告》；

5.《江苏省建设工程费用定额》（2026版）及相关取费文件；

6.2026版江苏省建筑与装饰、市政、园林绿化工程消耗量定额；

7.省、市造价管理部门有关现行计价文件；

8.现场踏勘情况，招标文件等；

9.根据24清单计算标准，措施项目清单的完整性及准确性均由承包人承担，投标单位投标报价时综合考虑所有措施费用。

三、关于人工、材料价格及相关费率说明

1.人工费、机械台班费按参考《江苏省建设工程费用参考(2026)》，参考《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》(2026);

2.安全生产措施费:按规定单独列项，费率按《江苏省建设工程费用参考(2026)》
    3.材料费按《南通建设工程造价信息》2026-5期指导价（含税指导价）调整，造价信息未列的按市场现行价；
4.环境保护税按《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题的通知》（通建价[2019]20号文）不计取；

    5.本工程计税方式采用一般计税。

四、编制说明：

根据建设单位要求，本工程部分工作内容如下：

1.拆除原塑胶跑道、足球场面层至混凝土基层，旧混凝土基层打磨凿毛清除浮浆、油污,清扫干净，铲除面层及部分基础，局部打磨。篮球场打磨旧的面层、修补找平。对裂缝、坑槽修补找平，所有的排水沟需清理并疏通，盖板、排水修复。投标人踏勘现场，自行深化，自主考虑报价，包含切缝、施工范围内的零星拆除、排水清淤修复、可回收材料放置合规地点、垃圾清运至校外合规地点、运距自行考虑等一切费用。

2.基础需重新修补的地块，需根据图纸做法结合现场实际情况施工，如果旧基层平整度、强度都达标，仅局部修补即可，投标人踏勘现场，自行深化，自主考虑报价。

3.橡胶面层、草坪、篮球场硅PU，业主要求：①所有材料一次性进场，提供材料
配比，堆放于业主指定地点并做好防水防潮 ②所有材料满足环保要求，提供环保检测报告，质量和环保符合《中小学合成材料面层田径场地》GB/T 43564-2023等要求 ③根据业主要求，所有材料和工程质量检测，需在建设单位（监理单位）的监督下进行抽样送检，送由国家田协认可的运动场检测单位检测，送检合格的由业主支付，送检不合格的由中标单位负责至合格达标为止，业主只支付一次费用。

4.其余协助业主搬运篮球架、运动器械等至仓库或指定地点、其余未提及的零星修补，配合开孔开槽、拆除等造成的损坏修复工作、施工完成后全面保洁等投标人踏勘现场，自主深化，满足设计及业主要求，自主报价，包含垃圾清运至指定地点、运距自行考虑等。

5.所有施工产生的建筑垃圾需要清理干净，并运出到校外合规地点，投标人需自行勘察现场，自行考虑报价。

其他：

1.投标人需认真勘察现场，投标报价应充分考虑施工中所必须发生措施项目费用。
2.工程量清单和施工图中没有体现的，施工中必须发生的工作内容所需费用由投标人自行考虑列入报价，结算时不得因此增加任何费用。
3.投标人应认真踏勘施工现场，考虑各种困难因素，如进出场道路情况、施工场地较小、二次搬运、现有建构筑物及公共设施保护、施工噪音控制、临时停水、停电、成品保护等各种可能因素对工期和费用的影响，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。
4.施工过程中，招标人有完善、改进、增加施工内容的权利，结算时综合单价不调整；投标人可根据施工组织设计采取的施工方案增加相应的措施项目。
5.本工程项目特征中未详细描述的，投标人需查阅施工图、设计答疑及其他相关资料进行报价；投标人报价中应结合清单、图纸、现场情况、招标文件、相关资料一起理解阅读，做出自身合理报价；施工中不得以清单未描述和描述不详细，要求增加任何费用。
6.所有材料进场施工前必须得到业主、监理的认可才可以进场。
其他说明：

本工程定额预算价为3296894.39元，应建设单位要求，最高投标限价为3296894.39元。

特别说明：①所有材料一次性进场，提供材料配比，堆放于业主指定地点并做好防水防潮②所有材料满足环保要求，提供环保检测报告，质量和环保符合《中小学合成材料面层田径场地》GB/T 43564-2023等要求③根据业主要求，所有材料和工程质量检测，需在建设单位（监理单位）的监督下进行抽样送检，送由国家田协的认可的检测机构检测。
