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第一章     招标公告
一、项目基本情况项目概况 
狮子坝隧道和红山路隧道养护项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年8月18日上午9点00分（北京时间）前递交投标文件。

      项目编号：JSZC-320100-JTGS-G2026-0026 
项目名称：狮子坝隧道和红山路隧道养护项目
预算金额：2274万元
最高限价：采购人设定三年的最高限价为人民币2274万元，758万元/年，其中其中狮子坝隧道175万元/年，红山路隧道583万元/年，服务期三年。供应商超过最高限价（单价及总价）的为无效报价，按照无效投标处理。
采购需求：本项目养护范围为狮子坝隧道和红山路隧道土建设施、机电设施、附属设施及隧道安全保护区域，总面积约4.258万平方米，其中狮子坝隧道面积1.001万m2，红山路隧道面积3.257万m2。养护内容主要包括：依据相关规范和管理要求，开展日常巡查、定期检测、养护维修、应急处置（含安全事故、防汛、防台、防冻等）、节假日及重大活动保障、投诉处理、指令性任务、设施安全防护管理以及养护技术档案管理等工作，确保隧道设施运行安全、平稳、有序。
合同履行期限：自本项目合同签订之日起三年。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需求，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；
（6）提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。
（7）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
注：第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件:无。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起。
地点：江苏政府采购网 
方式：网站下载 
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年8月18日上午9：00（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1．本项目不统一组织现场考察及标前答疑会。
2．政府采购信用承诺
2.1 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：	
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
2.2 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
2.3 供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
2.4 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号），供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
3．本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，进行驱动、客户端下载，制作上传电子投标文件，并提前安装相应的控件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
请潜在供应商按照采购公告中的开标时间安排及时登录“苏采云”系统参与不见面开标，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
4．有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关更正公告。

[bookmark: _Toc35393806]七、采购人信息
1.名   称：南京市城市道路管理中心
地   址：南京市太平门2-1号
联系方式：焦工、025-58066503

2.采购代理机构信息
名    称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司
地    址：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层
联系方式：张工、025-83605026


[bookmark: _Toc22428][bookmark: _Toc481057145]第二章  投标人须知
一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3、政策功能落实
3.1.促进中小企业发展
3.1.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。
3.1.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.1.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业中的公共设施管理业。
3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.1.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3.1.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.2.节能环保产品
3.2.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
3.2.2采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
3.2.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
3.3.绿色采购
3.3.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
3.3.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
3.3.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
3.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
3.4创新产品采购
3.4.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
3.5网络产品、市场准入类产品采购
3.5.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
3.5.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
3.6实施本国产品标准及相关政策
3.6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
3.6.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.6.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.6.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。
3.6.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式。
如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标：本项目不接受联合体投标。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（7）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）*投标函（格式见第六章）；
（2）*法人授权书（格式见第六章）；
（3）*资格证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）*开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）*《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（6）*《商务条款偏离表》；
(7)*《供应商资格承诺书》
（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）*养护方案；
（2）*《技术偏离表》；
（3）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用。包含但不限于以下费用：
（1）作业成本经费。含人员工资、机械运行成本、材料消耗等。
（2）夜间养护、环境保护、安全管理等法规要求涉及的保障费用。
（3）管理费用、合理利润、税金。
（4）突发安全事件、防汛、防台、扫雪防冻应急处置费用、节假日和重大活动保障、投诉处理等相关费用。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
12.2如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。
13、投标保证金（无）
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：由中标人支付，以中标金额为基数，按《江苏省政府采购代理服务收费的指导意见》(苏政采协〔2024〕20号)文件*0.85规定的标准收取。中标人在领取中标通知书时一次性支付，费用含在投标报价总额中，不单独计列。
16.3开标公证费：无。
四、投标文件的递交
17.电子投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
17.2 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
17.3 投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的，按照本招标文件规定做无效投标处理。
17.4．在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件将被拒收。
18.下列情形，将作为无效投标处理：
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
19、投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价(单价及总价）的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
 评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
23、确定中标人
[bookmark: _Toc506212457]23.1本项目采用综合评分法，评标委员会按照招标文件所确定的评分方法计算出供应商的综合得分，按综合得分从高到低进行排序，推荐排名第一的供应商为中标候选人，排名第二、第三的依次为后备的中标候选人。当出现2份或2份以上投标文件综合得分相同时，按以下方法确定排名：
[bookmark: _Hlk76396883]①取投标报价低的投标人排名在前；	
②投标报价仍相同，取养护方案得分较高者排名在前；
③若养护方案得分仍相同，由评标委员会从其拟派的人员、业绩等方面，通过集体讨论确定其排名先后。
23.2 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.3中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.4所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、其它
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。


[bookmark: _Toc18539]第三章 评标标准
	序号
	评分
因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
15分
	采用低价优先法，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价／投标报价）×15
	15

	2．1
	技术
39分

	根据养护方案内容进行评分：养护方案应包含日常巡查、定期检测、土建设施养护、机电设施养护、设施安全防护管理、养护作业安全防护、文明施工、养护工程检查验收、内业台账资料管理等。
养护方案非常全面、对养护标准响应程度紧密、养护对策措施得当、技术分析科学合理，养护工艺和材料满足环境保护要求的每项得9分,
养护方案较全面、对养护标准响应程度较紧密、养护对策措施较得当、技术分析较科学合理，养护工艺和材料较满足环境保护要求的每项得6分,；
养护方案一般全面、对养护标准响应程度一般、养护对策措施较一般、技术分析较科学合理，养护工艺和材料一般满足环境保护要求的每项得3分,
养护方案不全面、对养护标准响应程度较差、养护对策措施较差、技术分析较科学较差，养护工艺和材料一般满足环境保护要求的每项得1分,
不提供不得分。
	9

	2.2
	
	根据专项方案内容进行评分：专项方案应包含项目管理方案、应急处置预案、节假日和重大活动保障方案、投诉处理、安全生产管理方案、宣传方案等；
专项方案非常全面、合理、可行、有效得9分；
专项方案较全面、基本合理可行、有一定的效用的得6分；
专项方案一般全面、一般合理可行、效用一般的得3分；
专项方案片面、一不合理可行、效用欠缺的得1分；
不提供不得分。
	9

	2.3
	
	根据投标人提供的本项目的方案，对其重点、难点问题的认识及对策进行阐述分析等方面进行评分：
内容非常全面、合理可行、且针对性强的得9分；
内容较全面、基本合理可行、有针对性的得6分；
内容较片面、针对性有欠缺的得3分；
内容片面、没有针对性的得1分；
不提供不得分。
	9

	2．4
	
	根据投标人对项目需求的理解和解决方案有独到的优势，有突破传统的运作模式进行评分：
养护管理、作业方案、养护工艺有创新等并且有增加的服务内容得6分；
养护方案、专项方案中投标人对项目需求的理解和解决方案有一定的优势，运作模式，养护管理、作业方案、养护工艺基本新颖得3分；
养护方案、专项方案中投标人对项目需求的理解和解决方案基本无独到的优势，运作模式，养护管理、作业方案、养护工艺没有太多创新等得1分；
不提供不得分。
	6

	2．5
	
	根据投标人对恶劣天气专项预案进行评分：
方案非常全面、完整、针对性强、科学合理、可操作性很强，完全满足采购需求，得6分；
方案比较完整，较有效可行，针对性较强，可操作性较强，基本满足采购需求，得3分；
方案不太完整，有缺项，针对性、操作性不强，部分满足采购需求，得1分；
不提供不得分。
	6

	3.1
	商务（人员及设备）
37分
	项目负责人：具有高级工程师及以上技术职称得2分；2023年1月1日（含）以来担任过隧道养护的项目经理（项目负责人），每提供1个业绩得2分，最高得4分（本项最高得6分）。
需要在相应表格中填报并提供职称证、合同协议书电子件并加盖公章，同一合同不重复计算，时间以合同签订的时间为准。若合同中未体现项目负责人担任的职务、项目特征的，则须另行提供甲方证明加盖公章。提供的证明材料须能体现上述要素，否则不得分。
	6

	
	
	土建技术负责人1名：具有高级工程师及以上技术职称得2分；2023年1月1日（含）以来担任过隧道养护的项目经理（项目负责人）或技术负责人或分项负责人，每提供1个业绩得2分，最高得4分（本项最高得6分）。
需要在相应表格中填报并提供职称证、合同协议书电子件并加盖公章，同一合同不重复计算，时间以合同签订的时间为准。若合同中未体现土建技术负责人担任的职务、项目特征的，则须另行提供甲方证明加盖公章。提供的证明材料须能体现上述要素，否则不得分。
	6

	
	
	机电技术负责人1名：具有高级工程师及以上技术职称得2分；2023年1月1日（含）以来担任过隧道养护的项目经理（项目负责人）或技术负责人或分项负责人，每提供1个业绩得2分，最高得4分（本项最高得6分）。
需要在相应表格中填报并提供职称证、合同协议书电子件并加盖公章，同一合同不重复计算，时间以合同签订的时间为准。若合同中未体现机电技术负责人担任的职务、项目特征的，则须另行提供甲方证明加盖公章。提供的证明材料须能体现上述要素，否则不得分。
	6

	
	
	其他人员：
[bookmark: OLE_LINK1]专职安全人员1名:具有有效期内的安全生产考核合格证（C证）或具有注册安全工程师（新版为：中级注册安全工程师）证书，得3分。
需要在相应表格中填报并提供相关证明材料电子件并加盖公章，否则不得分。
	3

	3.2
	
	养护设备：
1、巡查车:投标人每提供1台专用巡查车辆（装备警示显示屏）得3分，本条最多得3分；
2、举升设备：投标人每提供1辆举升设备得2分，本条最多得2分；
3、一体化防汛救险车：投标人每提供1辆防汛救险车得3分，本条最多得3分；
4、侧壁清洗车:投标人每提供1台侧壁清洗车的得2分，本条最多得2分；
5、防撞车：投标人每提供1辆防撞缓冲车得3分，本条最多得3分；
6、融雪撒布机：投标人每提供1台融雪撒布机得3分；本项最多得3分。
（自有养护设备的需要提供购置发票，租赁养护设备的需要提供意向租赁合同且合同期不得少于本次采购合同期，巡查车辆须另外提供可以证明其为装备了警示显示屏的证明材料，否则不得分。发票上车辆或设备名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同；如提供的车辆或设备名称与评分标准给定名称不同时，应提供功能说明，相应功能应符合采购要求，否则不得分。）。
	16

	4
	商务（业绩）
9分
	[bookmark: OLE_LINK2]供应商2023年1月1日（含）以来承担过隧道养护项目的得3分，每增加一个业绩加3分；本项最多得9分。
需要在相应表格中填报并提供合同协议书电子件并加盖公章，同一合同不重复计算，时间以合同签订的时间为准。若合同中未体现项目特征的，则须另行提供甲方证明加盖公章，否则不得分。
	9

	5
	合计
	
	100



说明：
1.所有证明和业绩均以有效清晰的证明文件的电子件加盖供应商电子公章为依据。
2.须提供证书电子件及供应商为其缴纳的近6个月内任意1个月的社保证明材料电子件加盖公章。人员业绩和企业业绩可以兼得；隧道养护业绩为车行隧道养护业绩，不含地下人行通道养护业绩。
3.小微企业价格扣除
3.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
4.监狱和戒毒企业的价格扣除
4.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
5.残疾人福利性单位的价格扣除
5.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。
5.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
6. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7本国产品价格扣除
7.1本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2如本项目或者其中采购包中含有多种产品，供应商为本项目或者其中采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.3供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
8.须按照招标文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理。
9.异常低价审查
评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。7.须按照招标文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理。



第4章 [bookmark: _Toc24426][bookmark: _Toc481057147]采购需求
一、项目说明
1、项目概况：南京市狮子坝隧道和红山路隧道共2座隧道设施养护工作。隧道管理单位为南京市城市道路管理中心。
狮子坝隧道由南京市公路事业发展中心建设，隧道位于栖霞区宁狮路（马高路北延），下穿沪蓉高速。隧道全长 260m，其中南侧敞开段85米，暗埋段83米，北侧敞开段92米；道路等级为城市主干路，双向六车道加人行和非机动车道布置。隧道路面总面积10010平方米，其中车行道面积7800平方米，人行道面积2210平方米。隧道设施包括土建工程、强电工程、排水工程、消防设备、通风设备和弱电监控设备等。隧道养护类别为Ⅲ类，养护等级为Ⅰ等。
红山路隧道由南京市城建项目管理发展有限公司建设，隧道位于玄武区红山路，北至红山韵致居，南至京沪铁路。隧道全长1430m，其中南侧隧道敞开段180m，隧道暗埋段1090m，北侧隧道敞开段160m，道路等级为城市快速路，隧道为双向六车道。隧道沥青路面总面积32570平方米。隧道设施包括土建工程、强电工程、排水工程、消防设备、通风设备和弱电监控设备等。隧道养护类别为Ⅰ类，养护等级为Ⅰ等。
2、 隧道设施清单：
	序号
	隧道名称
	总长度（m）
	暗埋段长度（m）
	总面积（m2）
	备注

	1
	狮子坝隧道
	260
	83
	10010
	详见附件

	2
	红山路隧道
	1430
	1090
	32570
	详见附件


3、投标报价：
采购人设定三年的最高限价为人民币2274万元，758万元/年，其中狮子坝隧道175万元/年，红山路隧道583万元/年，服务期三年。供应商报价超过最高限价（单价及总价）的为无效报价，按照无效投标处理。
（1）投标人在报价时应充分考虑合同期内人工工资和市场材料价格波动的风险，中标后中标价格不作调整。
（2）投标人应自行勘察设施现场，充分了解养护设施的基本情况，根据每个设施完好程度不同，在报价中充分予以考虑。
（3）隧道养护管理范围以内、设施清单中未明确列出的设施养护费用，投标人应根据自己的养护经验在报价中综合考虑，中标后中标价格不作调整。
（4）养护服务年度经费报价包含：作业成本经费（含人员工资、机械运行成本、材料消耗等）；夜间养护、环境保护、安全管理等法规要求涉及的保障费用；管理费用、合理利润、税金；突发安全事件、防汛、防台、扫雪防冻应急处置费用、节假日和重大活动保障、投诉处理等相关费用。
二、隧道养护内容及要求
[bookmark: _Hlk63090543]1.养护范围包括土建设施、机电设施、其他设施及隧道安全保护区域。养护内容包括根据相关规范和管理要求开展日常巡查、定期检测、养护维修、应急处置（安全事故、防汛、防台、扫雪防冻）、节假日和重大活动保障、投诉处理、指令性任务、设施安全防护管理、养护技术档案管理等。
2.按照《城市道路管理条例》(国务院令第198号)、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部118号令）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市道路施工作业交通组织规范》（GA/T900-2010）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《省住房城乡建设厅关于印发<江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）>的通知》（苏建城〔2019〕32号）等相关的行业法规和规范标准进行养护，并满足《市政府办公厅关于进一步加强城市道路管理工作的若干意见》(宁政办发〔2019〕39号)、《南京市城市道路设施精细化养护技术指南》的相关要求，养护质量经管理单位验收达到合格标准。
3.根据养护内容制定相应的养护方案，包括达到养护标准的措施、内部管理制度等。另需制定应急处置预案（安全事故、防汛、防台、扫雪防冻）、节假日和重大活动保障、安全生产管理等专项方案。
4.人员配备、设备配备要求
[bookmark: _Hlk63090874]（1）按要求配备齐全满足本项目养护要求的项目负责人、各类专业技术人员和维护作业人员，并保持相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人，应事先报请甲方同意;按照甲方要求撤换不能胜任工作或玩忽职守、不负责的工作人员。
（2）成交供应商必须配备齐全满足本项目养护要求的机械设备，配备的机械设备的性能和技术指标须满足现行行业规范标准及采购人要求。
[bookmark: _Hlk60833601]5.其它养护要求：
（1）在隧道设施养护范围边界位置处的挡墙（护栏）上设置隧道管养范围界牌，对照设施量清单，对隧道内供配电设备、弱电设备进行编号，按照设备类别及编号开展日常维护管理工作。
（2）按照相关技术规范、标准和管理单位要求开展日常巡查和每年1次定期检测工作，进行隧道定期检测时，对隧道侧墙装饰板应按不低于总量20%的比例拆除（隧道变形缝位置装饰板必须拆除）检测隧道衬砌结构状况，根据检测情况对隧道技术状况进行评定（评定内容包括隧道土建结构和机电设施的分项技术状况评定和总体技术状况评定），并编制隧道年度技术状况报告。根据隧道日常运行管理、安全管理、应急响应、运行服务质量统计等情况，编制隧道年度运营状况报告。
（3）按规定对隧道进行沉降观测，渗漏量测定，一氧化碳气体浓度，烟尘含量测定，每年组织有资质单位对消防设施、供配电设备检查一次，根据检测情况进行评估和处置。
（4）隧道配电房落实24小时值班制度。
（5）劝阻清理隧道内摆摊、乞讨等非正常通行人员。
（6）不得以维修为目的擅自封闭隧道，如确实需要封闭须征得主管部门同意。
（7）管理单位委托第三方监理单位对中标单位隧道维护管理工作进行监管，中标单位应服从监理单位的管理。
（8）隧道基础资料、日常巡查、检测、维修加固、隧道安全运营管理（隧道安全保护区施工、超限车辆、隧道管线铺设）等信息资料按管理单位要求录入路桥隧智慧监管系统；对建立健康监测系统的隧道，按要求通过健康监测系统对隧道运行状况进行跟踪管理。
（9）按照管理单位要求，完成通过其他专项经费安排的本项目设施范围内的维护工作（通过建设工程立项程序实施的项目除外）。
（10）按要求完成设施量年报统计和维护工作开展情况及成效的宣传。
（11）按照管理单位要求，配合做好上级部门对城市隧道管养情况督查检查。
三、检查考核
管理单位按照《关于修订印发〈南京市城市道路维护管理检查考核办法〉的通知》（宁交道路〔2023〕79号）对乙方维护质量进行考核。若甲方根据需要调整考核办法，则按照调整后的考核办法执行。
四、服务期
本项目承包期限为三年（即36个月)。合同履行期间，采购人可能会根据项目实际情况对上述工作周期做相应调整，供应商须无条件服从采购人工期安排。实时根据采购人相关要求，做好各阶段成果的提交和汇报。年度服务期满后，下一任服务单位进场并办理完交接手续方可撤离，同时采购人根据延续服务天数据实结算延续服务费用。
5、 付款方式
详见合同。
附件：
1、 《市政府办公厅关于进一步加强城市道路管理工作的若干意见》(宁政办发〔2019〕39号)；
2、 《关于印发<南京市城市道路维护管理检查考核办法>的通知》（宁交道路〔2023〕79号）；
3、 《省住房城乡建设厅关于印发<江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）>的通知》（苏建城〔2019〕32号）
4、 《南京市城市道路设施精细化养护技术指南》；
5、狮子坝隧道设施明细表；
6、红山路隧道设施明细表。


1、狮子坝隧道设施明细表
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	品牌

	1
	车行道沥青
	SMA-13
	平方米
	7800
	

	2
	人行道路面
	透水混凝土
	平方米
	2210
	

	3
	横截沟
	23米长*8道， 30米长*4道
	米
	304
	

	4
	排水沟、边沟
	排水沟491米。边沟581米
	米
	1072
	

	5
	防撞侧墙
	
	米
	1040
	

	6
	伸缩缝
	
	条
	26
	

	7
	变形缝
	5处
	米
	5
	

	8
	配电房
	2.5*6.8
	平方米
	17
	

	9
	雨水泵房
	12.5*6.8
	平方米
	85
	

	10
	搪瓷钢板
	
	平方米
	1980
	

	11
	灰色防火涂料
	
	平方米
	3300
	

	12
	黑色防霉涂料
	
	平方米
	3300
	

	13
	泵房白色防霉涂料
	
	平方米
	321
	

	14
	防撞墙涂料
	
	平方米
	843
	

	15
	钢质甲级防火门
	1000*2100
	樘
	1
	

	16
	钢质甲级防火门
	1500*2100
	樘
	1
	

	17
	石材墙面-敞开段侧墙
	
	平方米
	1050
	

	18
	石材墙面-敞开段压顶
	
	平方米
	50
	

	19
	智能化一体式箱变
	供电局定制
	套
	1.00
	定制

	20
	动力配电柜
	防护等级IP44规格:600*2000*450
	台
	1.00
	定制

	21
	照明配电箱
	防护等级IP44规格:600*2000*450
	台
	1.00
	定制

	22
	应急照明配电箱EPS
	防护等级IP44、CCCF认证、应急时间大于90min规格:800*2200*1000
	台
	1.00
	定制

	23
	UPS不间断电源
	5KVA
	台
	1.00
	科士达

	24
	UPS出线柜
	定制
	台
	1.00
	定制

	25
	潜水泵
	Q=1000m3/h,H=20m，P=75KW
	台
	4.00
	凯泉

	26
	排空泵
	Q=10L/s,H=20m,P=5.5KW
	台
	2.00
	凯泉

	27
	水泵控制柜
	防护等级IP45规格:1000*1800*400
	台
	5.00
	定制

	28
	电动葫芦CDI 2-6
	CDI 2-6
	台
	2.00
	市购

	29
	混流风机
	SWF（A）-I-3
	台
	1.00
	金盾

	30
	诱导风机
	射程：17m；风量：680~780m3/h；功率：120W
	台
	14.00
	金盾

	31
	隧道维修 电源箱
	防护等级IP45 规格:300*150*100
	台
	8.00
	定制

	32
	引道照明 配电箱
	防护等级IP65规格:400*500*300
	台
	12.00
	定制

	33
	引道照明 接线箱
	350*300*250
	台
	16.00
	定制

	34
	主隧道  LED灯具
	LED光源60W IP65、含灯具支座、附件，cosφ≥0.9
	套
	36.00
	德洛斯

	35
	主隧道应急照明LED灯具
	LED光源60W IP65、含灯具支座、附件，cosφ≥0.9 、CCCF认证
	套
	12.00
	德洛斯

	36
	人非通道LED灯具
	LED光源48W IP65、含灯具支座、附件，cosφ≥0.9
	套
	60.00
	德洛斯

	37
	人非通道应急照明LED灯具
	LED光源48W IP65、含灯具支座、附件，cosφ≥0.9、CCCF认证
	套
	20.00
	德洛斯

	38
	疏散指示灯
	LED光源1W、防护等级IP65、CCCF认证
	套
	24.00
	德洛斯

	39
	三防单管 荧光灯
	防护等级IP65、220V、1x28w配电子镇流器
	套
	10.00
	德洛斯

	40
	灭火器箱
	4KG磷酸铵盐干粉灭火器4具
	组
	18.00
	市购

	41
	LED双臂 路灯
	LED光源 240+60W
	套
	12.00
	德洛斯

	42
	交换机
	JT-GY3424-GFM 4光口+24电口
	台
	3.00
	景唐

	43
	视频控制主机
	含2T硬盘，软件等
	台
	1.00
	海康

	44
	机柜
	1.2米机柜
	台
	1.00
	图腾

	45
	远端控制柜
	RTU
	台
	1.00
	傲拓

	46
	区域控制器
	ACU
	台
	1.00
	傲拓

	47
	车道信号灯
	红黄蓝三色满显
	套
	6.00
	三思

	48
	车道指示器
	红叉绿箭
	套
	6.00
	三思

	49
	龙门架
	定制
	榀
	2.00
	定制

	50
	可变情报板
	J型号:C-0630-KXB，点距P31.25mm
	套
	2.00
	三思

	51
	禁闭指示灯
	龙门架上，正面红叉
	套
	1.00
	三思

	52
	可变限速板
	C-0630-KXS
	套
	2.00
	三思

	53
	线圈式车辆检测器
	3车道、线圈车辆检测器
	个
	12.00
	勋飞

	54
	超高监测器
	USRegal OVH 600
	台
	2.00
	勋飞

	55
	快球一体化摄像机
	彩色快球一体机，支持1080P（1920x1080）分辨率，200w像素
	台
	2.00
	海康

	56
	室外彩色枪式遥控摄像机
	彩色枪式遥控，支持1080P（1920x1080）分辨率，200w像素
	台
	4.00
	海康

	57
	室内彩色半球摄像机
	彩色半球式，支持1080P（1920x1080）分辨率，200w像素
	台
	3.00
	海康



2、红山路隧道设施明细表
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	品牌

	1
	沥青路面
	SMA-13
	平方米
	32570.00
	

	3
	横截沟
	
	米
	144.60
	

	4
	排水沟、边沟
	
	米
	5656.00
	

	5
	防撞侧墙
	
	米
	5890.00
	

	6
	伸缩缝
	
	条
	45.00
	

	7
	变形缝
	
	米
	3177.96
	

	8
	配电房
	
	平方米
	496.97
	

	9
	泵房
	
	座
	2
	

	10
	烤瓷铝板
	
	平方米
	354
	

	11
	搪瓷钢板
	
	平方米
	13100
	

	12
	多孔吸音板
	
	平方米
	1300
	

	13
	防火涂料
	
	平方米
	29553
	

	14
	顶面防霉涂料
	
	平方米
	29553
	

	15
	吊顶铝板
	
	平方米
	47
	

	16
	甲级防火门
	
	樘
	23
	

	17
	防火卷帘门
	
	樘
	1
	

	18
	变电所检修电源箱
	
	台
	1.00
	苏源

	19
	UPS 不间断电源
	
	台
	1
	

	20
	直流屏
	
	台
	1
	

	21
	双电源照明配电箱
	
	台
	1
	

	22
	MNS 低压柜
	
	台
	15
	

	23
	KYN-28A-12 型中置柜
	
	台
	8
	

	24
	干式变压器
	（SCB11-1000/10）
	台
	2
	

	25
	电动葫芦
	CDI 2-6 起重2 吨 含电动葫芦工字钢Ⅰ 20a L=144000 南泵房
	套
	1.00
	弛宇

	26
	水泵控制柜
	
	台
	5.00
	江苏凯泉

	27
	废水泵控制箱
	FSB1 11KW 南泵房
	台
	1.00
	江苏凯泉

	28
	潜水泵
	300WQ800-15-55  Q=800m3/h H=15m N=55KW
	台

	8.00
	江苏凯泉


	29
	废水泵
	100WQ76-20-11；Q=76m3/h H=20m
N=11KW
	
台
	
6.00
	
江苏凯泉

	30
	废水泵
	50WQ12-16-1.5
	台
	2.00
	江苏凯泉

	33
	废水泵
	XBD2.6/1G-GDL；Q=1l/S H=26m
N=0.75KW
	
台
	
2.00
	
江苏凯泉

	34
	消防泵
	XBD3.6/25G-L；Q=21L/s、H=35m、
P=18.5kW
	
组
	
2
	
江苏凯泉

	35
	混流风机
	
	台
	4.00
	江苏宏帝

	36
	多联体空调室内机
	
	台
	6
	

	37
	照明配电箱
	WALB4~5 EALB4~5
	台
	4
	苏源

	38
	加强照明配电箱
	
	台
	4
	苏源

	39
	LED 双臂路灯
	260W
	套
	26 套
	金豆

	40
	疏散指示标志灯
	LED 发光、嵌入式
	套
	56
	丁宇

	41
	隧道灯照明
	LED 60W
	套
	326
	三雄

	42
	隧道灯照明
	LED 60W(带应急)
	套
	80
	三雄

	43
	隧道灯照明
	LED 160W
	套
	102
	三雄

	44
	泡沫灭火器箱
	
	台
	24.00
	淼淼

	45
	消火栓箱
	
	套
	28.00
	淼淼

	46
	灭火器箱
	
	个
	53
	淼淼

	47
	PLC控制箱
	
	套
	14
	

	48
	工业以太网交换机
	MOXA EDS408A
	套
	24
	

	49
	信号灯
	
	套
	4
	

	50
	车道指示器
	
	台
	32
	

	51
	可变情报板
	分辨率 48×96；分辨率 480×48
	台
	6
	

	52
	车辆检测器
	3 车道、线圈车辆检测器
	套
	2
	

	53
	超高检测仪
	IT-B50
	套
	2
	

	54
	网络枪型摄像机
	DS-2CD5A2CJEFWD-IZS(2.8-12mm)
	台
	8
	

	55
	球型一体化摄像机
	DS-2DE72CJIW-A
	台
	2
	

	56
	交通监控高
清网络枪型摄像机
	DS-2CD502CJEFWD-AP
	台
	29
	

	57
	紧急电话分机
	LA-08C
	台
	26
	

	58
	防水号角扬声器
	T-720A
	台
	104
	

	59
	IP 数字电话机
	eSpace 7910
	个
	2
	

	60
	光纤光栅应变传感器
	
	台
	32
	

	61
	光纤光栅位移传感器
	
	台
	16
	

	62
	光纤光栅温度传感器
	
	台
	48
	

	63
	光纤光栅信号处理器
	
	台
	1
	

	64
	区域火灾报警控制器
	
	台
	1
	

	65
	消防模块箱
	
	个
	52
	

	66
	手动报警按钮
	1.名称:手动报警按钮
	个
	52
	

	67
	点型感烟火灾探测器
	1.名称:点型感烟火灾探测器
	个
	15
	

	68
	火灾声光报警器
	1.名称:火灾声光报警器
2.规格:含模块、防水盒
	个
	5
	







[bookmark: _Toc10970]第五章 主要合同条款及格式
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]南京市政府采购合同
             
 
 
 


合同编号 ：          
项目名称 ：          
使用单位 ：          
供货单位 ：          
签订日期 ：          
         
 

南京市工商行政管理局
南 京 市 财 政 局 监 制

政府采购计划号：

	采购人（以下称甲方）：
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


[bookmark: _Toc28978][bookmark: _Toc1525][bookmark: _Toc10528]根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方按照招标结果，由南京市城市道路管理中心（甲方）委托（乙方）承担本合同规定内容，经双方友好协商，签订本合同。
第一条项目概况
南京市狮子坝隧道和红山路隧道2座隧道设施养护工作，总面积4.258万m2。其中狮子坝隧道总长260m，面积1.001万m2；红山路隧道总长1430m，面积3.257万m；隧道管理单位为南京市城市道路管理中心。养护范围包括土建设施、机电设施、其他设施。养护内容包括根据相关规范和管理要求开展日常巡查、常规定期检测、养护维修、应急处置（安全事故、防汛、防台、防冻）、节假日和重大活动保障、投诉处理、指令性任务、设施安全防护管理、养护技术档案管理等。
第二条合同价款及服务期
本合同采用总价合同。狮子坝隧道和红山路隧道养护服务年度价款为     元/年，三年养护费合计         元人民币，包含但不限于以下价格：
（1）作业成本经费。含人员工资、机械运行成本、材料消耗等。
（2）夜间养护、环境保护、安全管理等法规要求涉及的保障费用。
（3）管理费用、合理利润、税金。
（4）突发安全事件、防汛、防台、扫雪防冻应急处置费用、节假日和重大活动保障、投诉处理等相关费用。
本合同执行期间年度合同价格不变，其中狮子坝隧道设施年维护经费        万元/年，红山路隧道设施年维护经费         万元/年。
合同期间由于隧道改扩建或占用封闭、主管部门对设施量重新核定等原因，乙方养护设施量发生变化，则合同价格按照实际养护设施量及养护时间进行调整。
本合同服务期3年，养护时间2026年8月31日至2029年8月31日。合同履行期间，甲方可能会根据项目实际情况对上述工作周期做相应调整，乙方须无条件服从甲方工期安排。实时根据甲方相关要求，做好各阶段成果的提交和汇报。年度服务期满后，下一任服务单位进场并办理完交接手续方可撤离，同时甲方根据延续服务天数据实结算延续服务费用。
第三条  合同所包含服务内容及质量要求
招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（一）养护承包方式
1、乙方在确定的范围内以包工包料的方式实施养护总承包。
2、乙方应当按照本合同约定完成养护任务，不得向他人转包或违规分包，一经发现，甲方有权立即终止本合同。乙方因设备或技术等原因无法实施的部分工作，在报请甲方同意后，委托他人实施的，乙方对分包人的所有行为负全责。由上述原因终止合同而产生的法律责任和经济损失由乙方承担。
3、养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，必须符合有关养护及施工技术规程、规范要求，但特殊材料及新工艺、新材料需报甲方认可。
（二）乙方应满足下列养护内容及要求
1、养护范围包括土建设施、机电设施、其他设施及隧道安全保护区域。养护内容包括根据相关规范和管理要求开展日常巡查、定期检测、养护维修、应急处置（安全事故、防汛、防台、扫雪防冻）、节假日和重大活动保障、投诉处理、指令性任务、设施安全防护管理、养护技术档案管理等。
2、按照《城市道路管理条例》(国务院令第198号)、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部118号令）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市道路施工作业交通组织规范》（GA/T900-2010）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《省住房城乡建设厅关于印发<江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）>的通知》（苏建城〔2019〕32号）等相关的行业法规和规范标准进行养护，并满足《市政府办公厅关于进一步加强城市道路管理工作的若干意见》(宁政办发〔2019〕39号)、《南京市城市道路设施精细化养护技术指南》的相关要求，养护质量经管理单位验收达到合格标准。
3、根据养护内容制定相应的养护方案，包括达到养护标准的措施、内部管理制度等。另需制定应急处置预案（安全事故、防汛、防台、扫雪防冻）、节假日和重大活动保障、安全生产管理等专项方案。
4、人员配备、设备配备要求
（1）按要求配备齐全满足本项目养护要求的项目负责人、各类专业技术人员和维护作业人员，并保持相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人，应事先报请甲方同意;按照甲方要求撤换不能胜任工作或玩忽职守、不负责的工作人员。
（2）中标供应商必须配备齐全满足本项目养护要求的机械设备，配备的机械设备的性能和技术指标须满足现行行业规范标准及采购人要求。
5、其它养护要求：
（1）在隧道设施养护范围边界位置处的挡墙（护栏）上设置隧道管养范围界牌，对照设施量清单，对隧道内供配电设备、弱电设备进行编号，按照设备类别及编号开展日常维护管理工作。
（2）按照相关技术规范、标准和管理单位要求开展日常巡查和每年1次定期检测工作，进行隧道定期检测时，对隧道侧墙装饰板应按不低于总量20%的比例拆除（隧道变形缝位置装饰板必须拆除）检测隧道衬砌结构状况，根据检测情况对隧道技术状况进行评定（评定内容包括隧道土建结构和机电设施的分项技术状况评定和总体技术状况评定），并编制隧道年度技术状况报告。根据隧道日常运行管理、安全管理、应急响应、运行服务质量统计等情况，编制隧道年度运营状况报告。
（3）按规定对隧道进行沉降观测，渗漏量测定，一氧化碳气体浓度，烟尘含量测定，每年组织有资质单位对消防设施、供配电设备检查一次，根据检测情况进行评估和处置。
（4）隧道配电房落实24小时值班制度。
（5）劝阻清理隧道内摆摊、乞讨等非正常通行人员。
（6）不得以维修为目擅自封闭隧道，如确实需要封闭须征得主管部门同意。
（7）管理单位委托第三方监理单位对中标单位隧道维护管理工作进行监管，中标单位应服从监理单位的管理。
（8）隧道基础资料、日常巡查、检测、维修加固、隧道安全运营管理（隧道安全保护区施工、超限车辆、隧道管线铺设）等信息资料按管理单位要求录入路桥隧智慧监管系统；对建立健康监测系统的隧道，按要求通过健康监测系统对隧道运行状况进行跟踪管理。
（9）按照管理单位要求，完成通过其他专项经费安排的本项目设施范围内的维护工作（通过建设工程立项程序实施的项目除外）。
（10）按要求完成设施量年报统计和维护工作开展情况及成效的宣传。
（11）按照管理单位要求，配合做好上级部门对城市隧道管养情况督查检查。
第四条  双方权利、义务
（一） 甲方权利、义务
1、对乙方的养护工作量、养护质量、安全工作及台账资料等进行检查考核，根据考核结果按本合同第七条第三款的规定及时拨付费用。
2、审核乙方提交的月度养护计划，按需调整；核查乙方上报的月度养护完成工作量。
3、监督检查乙方落实安全作业、环境保护措施。
4、由于建设、养护需要，甲方对乙方所承包的设施实施改造等变动时，应事先书面告知乙方。
5、提供乙方承包养护设施相关工程资料供查阅、复印。
6、在乙方不能履行本合同相应责任、义务或未完全履行而造成严重后果时，按本合同约定的违约责任对乙方追究责任和追偿损失。
（二）  乙方权利、义务
1、按照《市政府办公厅关于进一步加强南京市城市道路管理工作的若干意见》（宁政办发〔2019〕39号）以及设施规范、规程的要求实施并完成各项设施养护任务，达到甲方有关设施养护标准，保持所养护设施完好状况的水平。
2、按照《安全生产法》要求落实企业安全生产主体责任，实施双重预防机制、严格履行南京市各类安全生产管理规定有关安全管理、文明施工等要求；严格落实南京市污染防治各项要求，做好养护施工生态保护工作，并承担养护施工涉及的相关责任。
3、制定并执行突发事件处置制度，实行全天候值班，及时报告安全事故及人身伤亡事故；履行行风建设职责；对所承包的设施应开展日常巡查，发现违章挖掘、占用或人为损坏时、未经许可在设施保护区范围内作业，应予以制止，并采取必要措施保障公共安全，同时及时向甲方报告。
4、乙方应积极做好养护，消除设施病害未及时处置引发的各类投诉；以高度责任感积极主动做好设施相关的各类投诉处理，提高处理满意度；认真负责地按照甲方指令做好设施相关投诉工作。
5、建立健全各类台帐资料，按规定及时准确地向管理单位报送养护计划和养护报表。
6、乙方应按月上报本月养护完成工作量、费用测算和下月养护计划，以便甲方掌握养护计划和经费投入情况。
7、按照甲方要求，制定所承包养护设施职责范围内的防汛、扫雪防冻等应急抢险预案，组织和落实防汛、扫雪防冻的抢险队伍、机具和常用材料。汛期和下雪冰冻期间保持24小时通讯畅通，服从甲方调度和管理。
8、建立健全各类应急预案，做到应急处理全覆盖。依据主管部门、甲方相关应急预案要求，及时响应、处置突发事件，落实现场安全防范措施，应甲方要求进行抢修，及时消除隐患。
9、乙方所采用的养护材料、机具必须符合国家、省、市相关标准和规定，且为合格产品。
10、按照甲方要求，保质保量按期完成甲方交办的其他指令性任务。
11、乙方未经甲方同意，不得将所承包的设施进行出租、抵押、担保或利用其从事广告等其他经营性行为。如发生此类行为，除不具有法律效力外，乙方须承担由此给甲方和第三方造成的一切损失。
12、乙方未经甲方同意，不得私自改动设施或允许他人改动设施。
13、乙方应自觉接受甲方委托的第三方监理单位对设施养护相关工作的监督。
第五条  交接和验收
1、乙方在服务期满后5个工作日内向甲方交付符合招投标文件和合同所规定养护标准的隧道设施，同时提供服务期内日常巡查、定期检测、维修加固、突发事件应急处置、服务保障、安全运营管理等台账资料给甲方；乙方不能完整交付本款规定的相应台帐资料的，视为未按合同约定按期交付，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
2、甲方应当在接收到完整的台帐资料后10个工作日内对隧道设施进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对验收期限另有规定的，从其规定。
3、乙方交付的隧道设施不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权要求乙方进行整改，由此引起的风险和费用，由乙方承担。
第六条 履约保证金
无。
第七条   养护服务款项支付
1、合同价款：本合同为总价合同，合同年度总价款为        元（人民币），但甲方可进行扣减，最终价款以甲方根据下列因素核定后的金额为准：对乙方考核成绩所对应扣减；养护设施量因新建、移交、拆除或出新等发生的实际增减；市级财政对城维资金的调整。
2、下列内容不包括在本合同价款内，甲方根据乙方实际发生费用，进行核定后额外拨付：不可抗力或非乙方养护责任造成设施损坏需抢修或维修，经甲方核实同意发生的抢修费用。
3、支付方式：（1）甲方对乙方养护服务进行履约考核，根据考核结果拨付费用，原则上前三季度每次支付每年合同总价的25%，第四季度根据全年考核情况等支付尾款。（２）养护经费拨付时，乙方提供正式发票。（3）甲方可根据市财政资金指标下达情况和支付业务结束时间相应调整支付金额和时间。（4）由于资金构成涉及上级多部门，因上级部门拨付时间问题引起的逾期付款，甲方不承担违约金及相关利息。
第八条  质量与考核
严格执行《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99）《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》，认真落实《南京市城市道路设施精细化养护技术指南》《南京市城市道路养护作业安全操作指南》。
甲方根据《南京市城市道路维护管理检查考核办法》（宁交道路[2023]79号）定期对乙方服务质量进行检查考核。
第九条　违约责任
1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款的,甲方应向乙方支付年度合同总价1% 的违约金。
2、甲方延期付款（有正当拒付理由如财政资金拨付延迟等情况除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3%。
3、由于乙方过失导致合同终止的，乙方应向甲方支付年度合同总价10%的违约金，并承担合同终止后甲方相应损失。未满足合同终止条件，甲方要求终止合同的，甲方应向乙方支付年度合同总价10%的违约金，并承担合同终止后乙方相应损失。
4、由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。
5、乙方逾期交付的，乙方应向甲方一次性支付合同总价1％的违约金。以服务期满后第6个工作日起至乙方补齐台账资料为止，乙方每天向甲方偿付年度合同总额的2‰的滞纳金。
6、如乙方不能交付符合质量要求的养护设施，乙方应向甲方一次性支付年度合同总价1％的违约金。以甲方第一次出具验收结果之日起至甲方验收合格为止，乙方每天向甲方偿付年度合同总额的2‰的滞纳金。
7、上述违约金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。
8、甲方未履行本合同规定的责任和义务或履行不完全时，应当赔偿乙方由此而造成的一切损失。
9、乙方履行本合同规定的责任和义务不完全时，甲方有权按乙方影响程度扣减乙方本合同设施维护经费。乙方不履行本合同规定的责任和义务或不完全履行本合同规定的责任和义务造成严重后果的，甲方有权以书面形式通知乙方提前终止本合同。甲方除不赔偿乙方损失外，还保留要求乙方赔偿由此造成一切损失的权利。
经乙方两次维修，隧道仍不能达到合同约定的质量标准，甲方可调用其它维护单位进行处置，发生费用由乙方承担。
10、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第十条　合同的变更和终止
除《政府采购法》第５０条第二款规定的情形外，有下列情形的：
1. 乙方发生生产安全事故并负有主要责任的；
1. 乙方以所养护设施进行抵押、出租等经营性活动，并拒绝整改的；
1. 乙方拖欠员工工资或非法用工，造成影响的；
1. 组织管理机构、人员素质、养护人数及机具设备等与投标承诺不符，无法完成养护任务的；
1. 乙方没有按标准养护，不能完成养护任务，同一问题抄告 3 次及以上不整改；
1. 合同期内连续3个月考核结果低于80分；
1. 主管部门对设施管养政策有调整，甲方根据政策执行的。
甲方可终止合同，按养护实际发生费用并扣除违约金及损失赔偿后拨付乙方应得费用。终止合同后，乙方须在一周内退场。
第十一条　合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条  争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下列方式（2）解决争议：
（1）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2、争议期间，本合同应继续履行。
第十三条合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，壹份提供给招标代理。
3、本合同在履行过程中如有未尽事宜或需变更合同内容，双方可另行签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。










	甲方（委托方）：（盖章）
	乙方：（盖章）

	法定或委托代表人：
	法定或委托代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	日期：年月日
	日期：年月日
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（项目名称）


投标文件














投标人：（盖单位章）


年 月  日


投标人编制文件须知
1、如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
 2、全部声明及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
3、供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
4.招标文件要求的证明材料，投标文件应使用原件的电子件(电子件指复印件、扫描件、照片、电子证照、电子证书等形式电子文件)并加盖供应商电子公章; 
5、供应商可根据招标文件及评标标准内容需要，自行细化或补充内容。



一、投标函
致：（采购人）
根据贵方的（项目编号）（项目名称）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称：                （加盖CA电子公章）
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账户： 
日期：________年____月____日
 


[bookmark: _Hlk72765989]二、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         （项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
            被授权人身份证号码：             
被授权人联系电话：（手机）           
  授权单位名称：（加盖CA电子公章）
        单位地址：         
            日期：              



三、开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：           
	投标报价（三年）
	            万元
	           备注

	服务时间
	     三     年。
	


	是否小微企业
	（填写“是”或“否）
	




投标单位（加盖CA电子公章）：               
说明：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、“是否小微企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。


分项报价表

项目名称：                                         项目编号：
	投标价格
	设施名称
	年度养护价格（万元/年）
	养护时间（年）
	小计（万元）

	
	狮子坝隧道
	
	3
	

	
	红山路隧道
	
	3
	

	
	合计（万元）
	



投标单位（加盖CA电子公章）：               
说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、采购人设定三年的最高限价为人民币2274万元，758万元/年，其中其中狮子坝隧道175万元/年，红山路隧道583万元/年，服务期三年。供应商超过最高限价（单价及总价）的为无效报价，按照无效投标处理。

关于符合本国产品标准的声明函（如有）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
[bookmark: OLE_LINK6]本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：         
                    日期：      年   月   日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。





四、商务条款偏离表
	项目编号：

	序号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：（加盖CA电子公章）
说明：若无偏离在招标文件要求的商务条款中填写所有条款，在偏离栏中填写无偏离。

五、技术偏离表
	项目编号：

	序号
	技术要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：（加盖CA电子公章）
说明：若无偏离在招标文件技术要求中填写所有条款，在偏离栏中填写无偏离。

六、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印

打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理。


七、2023年1月1日以来类似项目业绩

	序号
	项目名称
	工作内容
	合同履行期限
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商业绩应汇总填报在本表中，且业绩证明材料附后。






八、拟委任人员基本情况表（总表）

	序号
	拟在本项目中担任的职务
	姓名
	年龄
	技术职称
	职称专业
	执业资格及专业（证书号码）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk80217143]注：供应商拟委任人员应汇总填报在本表中，身份证，职称证书、执业资格证（如有）、社保证明材料。


[bookmark: _Toc51644062][bookmark: _Toc51584278][bookmark: _Toc51644285][bookmark: _Toc51642843][bookmark: _Toc51642930]九、拟委任的项目负责人资历表

	姓  名
	
	出生年月
	
	学    历
	

	执业资格
	
	职    称
	
	从事专业
	

	其他证书
	

	毕业学校
	年月
毕业于 大学（院、学校）专业，
学制年

	经              历

	服务时间
	参加过类似服务的项目名称
	担任何职
	采购人

	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	获奖情况
	

	目前任职项目情况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	备注
	


说明：后附业绩证明材料。


十、拟委任的其他人员资历表
	姓  名
	
	出生年月
	
	学    历
	

	职    称
	
	在本项目担任的职务
	
	从事专业
	

	毕业学校
	年月
毕业于 大学（院、学校）专业，
学制年

	经              历

	年月
至年月
	参加过类似服务的项目名称
	担任何职
	采购人

	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职项目情况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	备注
	


说明：1.土建技术负责人、机电技术负责人须填写此表
2.后附业绩证明材料。



十一、中小企业声明函等格式

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1．（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2．（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（加盖CA电子公章）：
                                      日 期：
[bookmark: _Hlk73391674]备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Hlk88399532]备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
[bookmark: _Hlk72665336]备注3：“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。
本项目所属行业：其他未列明行业中的公共设施管理业。

[bookmark: _Hlk73478900]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
[bookmark: _Hlk73391707]（备注：1．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2．中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）


供应商名称（加盖CA电子公章）：
日 期：






属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
备注：1．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2．中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。


十二、养护方案


[bookmark: _Toc489655335]由投标人根据评分项自拟
十三、资格证明文件

[bookmark: _Hlk75178461][bookmark: _Hlk84150684][bookmark: _Hlk73479082][bookmark: _Hlk73391795]1．供应商营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件；
2．符合特殊要求的证明材料或者情况说明（复印件，加盖公章）
3．信用中国、中国政府采购网供应商信用信息查询记录截图（供应商在响应文件提交截止时间前登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行信用信息查询，并在响应文件中提供网站查询有关记录截图。）
[bookmark: _Hlk97212578]
十四、供应商资格承诺书

南京市城市道路管理中心：
在参与本次项目投标中，我公司承诺：我公司符合下列要求：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（六）我单位未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	…
	 
	 


[bookmark: _GoBack]如果我公司中标，将在结果公告发布后7个工作日内向采购代理机构提供下列材料核验：
（1）2024年度或2025年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，成立不满一年无需提供；
（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险登记证，或缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料；
（3）我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
（4）我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
 
供应商名称（加盖CA电子公章）：        
日期：     年     月     日


十五、养护设备一览表
	
序号
	
设备名称
	型号
规格
	国别
产地
	制造
年份
	设备主要参数
	
备注（自有或租赁）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标人根据采购需求及评分项自拟。


十六、供应商认为应提供的其他材料






