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[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7]第一部分  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK6]受[江苏省启东经济开发区管理委员会]的委托，江苏广吉建设监理有限公司就[启东经济开发区2026年市政道路、雨污水管网养护项目]（项目编号：JSZC-320681-GJJL-G2026-0001）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
[启东经济开发区2026年市政道路、雨污水管网养护项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年08月14日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320681-GJJL-G2026-0001   
项目名称：启东经济开发区2026年市政道路、雨污水管网养护项目  
项目类型：服务
所属行业：其他未列明行业  
预算金额：350万元/年，其中包干费35万元，维护维修费315万元（维护维修费最终以清单中各项全费用控制单价为基础按实结算）
[bookmark: _GoBack]最高限价：
包干费最高限价：35万元，投标报价高于最高限价的报价文件视为无效报价文件。
维护维修费最高限价：优惠率（下浮率）须≧10%，（例：优惠率11%＞优惠率10%），最多精确到小数点后两位。未填报优惠率的将被视为无效响应文件。  
采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。
本项目是否接受联合体投标：否。
本项目是否接受分包：否。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,服务类项目的服务提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
[bookmark: _Hlk212714035]3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起至2026年08月14日
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）
方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年08月14日9点00分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等：无
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、本次招标联系方式
1．采购人信息
名  称：江苏省启东经济开发区管理委员会
地  址：启东市林洋路500号
联系人：刘衡
联系方式：17701486633
2．采购代理机构
名  称：江苏广吉建设监理有限公司
地  址：启东市南苑西路国动产业园18号502
联系方式：18262895092
3．软件技术支持
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806



第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]3.招标文件的修改
3.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
3.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。投标人按“第五部分 投标文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写投标文件。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4.分项报价明细表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]4.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价明细表。
4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26668983]5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表
5.1投标人需按招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。
5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]6.投标函和开标一览表
6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
6.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]7.投标有效期
7.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
8.投标有效期的延长
8.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]1.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]1.1投标人应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。
2.投标截止日期
2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]3.投标文件的拒收
3.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]4.投标文件的撤回和修改
4.1投标文件的撤回
4.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]1开标
1.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
1.2开标仪式由代理机构组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。
1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]2评标委员会
2.1开标后，代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.4代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他投标材料的响应）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]6.1无效投标条款
6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第① 项至第④ 项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）
6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开评标无法继续进行的。
6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。
1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3中标通知书
3.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。



第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
一、项目采购需求
（一）养护内容
1.市政道路养护：开发区内所有市政道路及生命健康科技城13条道路，养护面积约167万㎡，维护工程量，具体详见附件（零星工程维护维修费无须报价，后期最终根据实际工作内容按实结算）。
①水泥砼路面：翻修混凝土路面（其中包括翻挖部分基层），接缝处理，废料外运。
②沥青砼路面：翻挖路面及部分基层、修补，处理坑洼、裂缝、碎裂、井盖框高差、拥包、泛油、错台等病害，废料外运。
③其它路面：翻挖路面及部分基层，铺筑基层，表面处治，补坑，封面，泛油撒石屑，整平，井盖框高差处理，废料外运。
④人行道：翻修、翻铺人行道（包括基层），翻排侧平石，废料外运。
⑤河道栏杆、桥栏杆及其它附属设施的维护、修理。
2.雨污水管网养护：雨污水管道约170km，窨井/收水口/检查井约10000只；维护工程量，具体详见附件，（零星工程维护维修费无须报价，后期最终根据实际工作内容按实结算）
按照规定的要求和上级业务部门对特殊地段应急处置的要求具体组织实施清掏、疏通、吸污，并对雨污水井框盖及管道等进行维护与修建养护等。
3.根据甲方的要求进行CCTV、QV检测，具体位置由甲方指定。
4.遇到紧急抢险情况，必须服从采购人的统一调配，养护、维修人员第一时间响应到位，该费用包含在报价内，不另行计取。
5.每半年对园区市政道路、雨污水管道设施等信息进行完善更新（新增项目当年费用不作调整）。
6.参与新增加需养护的市政工程项目的验收、移交等。
7.甲方指定的其他工作。
（二）养护要求
1.每周对范围内所有道路、官网完成一次整体巡查，配备一辆可正常行驶的专用巡查车辆与一名驾驶员用于日常巡查与考核。
2.组织领导：要成立以养护单位主要领导为第一责任人的养护组织机构，分工明确，职责落实，措施有力切实可行。
3.养护计划：针对各条道路、管网的主要问题，制定出相应的养护措施及年度和月份正常维护工作计划。
4.巡逻检查：制定出相应的巡查计划，发现问题及时处置，遇重大情况时，立即采取必要的安全围护措施并迅速向上级汇报。
5.受理报修：接到报修信息后，简易路面24小时内修复；沥青路面、水泥路面，在天气允许条件下3日内修复。道路养护维修实施24小时值班制度，随时受理报修和投诉信息，接到道路上井盖缺失信息、管网堵塞的应在20分钟内赶到现场处理。如发现因其它管线单位的原因对道路损坏的，及时通知相关管线单位维修并跟踪落实。
（三）安全要求
养护作业时必须按城市道路交通安全警示的相关要求设置标准的警示标志、警示灯具等，施工期间应确保所有现场工作人员及交通安全并减少对交通的干扰。养护作业必须文明施工，做到工完料清场清，严禁违章操作。下井工作应具有专项方案方可下井。
安全方面确保无事故，如发生安全事故，由乙方负责。
（四）养护台账
养护单位必须每天记录巡逻、受理报修、修理、保养等工作情况。对一些热点问题，如媒体批评、市民投诉等事件必须件件有记载，详细记录办理时间，办理结果，办理方式，办理责任人，投诉人反馈意见等情况。零碎工程每周汇总上报，形成周报；零星工程签证需根据指令单及周报等按实结算。
（五）维护维修项目采购清单
	序号
	清单名称
	单位
	全费用控制单价/元

	1
	沥青砼路面裂缝灌缝，含原缝清理、热沥青灌缝等全部在内
	m
	10

	2
	砼路面裂缝灌缝，含原缝清理、石棉条嵌缝，热沥青灌缝等全部在内
	m
	14.57

	3
	聚酯玻纤布铺设，70号A级沥青粘结
	m2
	34.20

	4
	修复路面基层：水泥稳定碎石，水泥剂量4.5%，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m3
	554.44

	5
	修复路面基层：C15混凝土，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m3
	693.23

	6
	修复路面基层：C20混凝土，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m3
	724.61

	7
	修复路面基层：级配碎石，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m3
	390.41

	8
	路面超表处理，全部工作请综合考虑在内
	m3
	294.36

	9
	浇筑C35砼路面板，模板、路面刻纹、板间伸缩缝填缝料处理、接缝处基层涂沥青带、原路面板拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m3
	895.08

	10
	砼路面设置传力杆Φ28，L=40,@=30，全部工作请综合考虑在内
	根
	19.16

	11
	花岗岩道板（含盲道），4cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15细石砼，15cm级配碎石，原道板拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m2
	333.46

	12
	花岗岩道板（含盲道），6cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15细石砼，15cm级配碎石，原道板拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m2
	443.3

	13
	舒布洛克道板砖（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15无砂砼（干拌），15cm 级配碎石，原道板砖拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m2
	274.26

	14
	花岗岩道板面层更换（含盲道），4cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，原道板拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m2
	197.33

	15
	花岗岩道板面层更换（含盲道），6cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，原道板拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m2
	263

	16
	舒布洛克道板砖面层更换（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，原道板砖拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m2
	163.12

	17
	花岗岩侧石，C15细石砼基础，侧石规格同原，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m
	153.14

	18
	花岗岩侧石（树穴侧石），侧石规格同原，C15细石砼基础，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m
	153.14

	19
	砼侧石，侧石规格同原，C15细石砼基础，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m
	79.6

	20
	砼侧石（树穴侧石），侧石规格同原，C15细石砼基础，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m
	79.6

	21
	砼平石，平石规格同原，C15细石砼基础，曲线型请综合考虑，原平石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m
	76.68

	22
	路面钢筋，Φ12 以内三级钢，含运输、加工、制作等
	t
	6328.82

	23
	路面钢筋，Φ25 以内三级钢，含运输、加工、制作等
	t
	6303.12

	24
	桥梁、驳岸栏杆打磨除锈，刷红丹防锈漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可
	m2
	24.35

	25
	桥梁、驳岸栏杆基层处理、刷环氧富锌漆面漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可
	m2
	37.17

	26
	木质栏杆基层处理，刷调和漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可
	m2
	42.5

	27
	路面坑塘封层，材料品种: 乳化沥青稀浆封层,中封层
	m2
	12.75

	28
	沥青混凝土:沥青品种:细粒式沥青混凝土:厚度:5cm;零星坑洞修复
	m2
	79.10

	29
	拆除路面:机械拆除沥青砼10cm厚
	m2
	12.20

	30
	沥青混凝土:沥青品种;中粒式沥青混凝土:厚度 :8cm;厂拌人铺
	m2
	131.46

	31
	沥青混凝土:沥青品种;中粒式沥青混凝土:厚度 :8cm;厂拌机铺
	m2
	119.55

	32
	沥青混凝土:沥青品种;中粒式沥青混凝土:厚度:6cm;厂拌人铺
	m2
	103.61

	33
	沥青混凝土:沥青品种;中粒式沥青混凝土:厚度:6cm;厂拌机铺
	m2
	97.35

	34
	沥青混凝土:沥青品种:细粒式沥青混凝土:厚度:4cm;厂拌人铺
	m2
	71.19

	35
	沥青混凝土:沥青品种:细粒式沥青混凝土:厚度:4cm;厂拌机铺
	m2
	69.23

	36
	浇筑C30砼路面板，模板、路面刻纹、板间伸缩缝填缝料处理、接缝处基层涂沥青带、原路面板拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m3
	855.08

	37
	管道QV疏通检测
	m
	20.64

	38
	管道CCTV疏通检测
	m
	29.29


二、服务期：自合同签订之日起一年。
合同履约期间，若维修经费不足够支撑后续养护维修，为确保正常养护，采购人可重新进行招标采购。若重新招标，包干费按合同价根据实际天数计算支付。
本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，年度考核（四个季度平均分）未达到“优秀”的，不再续签后一年度合同，年度考核达到“优秀”的，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。
若合同续签时工程量增加不足10%时，续签合同的包干费不作调整。
三、质量要求
确保道路路面平整、无积水；确保桥梁完好、安全和畅通；人行道面砖无松动、无脱落、无破损。
确保本次养护范围内的雨污水管、污水检查井（只含污水支管）、雨水检查井（含雨水篦子）、雨污混合检查井、出水口均能正常运行、使用，如因养护作业质量问题发生重大事故，承包人应承担一切责任和费用。
四、其他要求
1.本项目实施过程中需使用的所有设备、设施、耗材等均由供应商自行提供，所需全部费用包含在报价内，供应商应对工作过程中需使用的设备、设施、耗材等有充分的准备，对本项目的基本情况及工作量予以充分考虑，中标后不能以任何理由拖延项目工期、降低项目质量或提出增加经费等不合理要求，必须按采购文件的要求完成全部工作。
2.供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。
3.在项目实施期间，成交供应商应遵守项目现场及采购单位的各项规章制度。无条件的接受采购单位的监督管理，对提出的问题要及时整改，整改完毕后通知采购单位检查，合格后书面报送采购单位备案。否则，采购单位可以进行处罚。
4.供应商必须开展安全作业，应保尽保。如果发生交通、作业质量缺陷、或安全措施不全等造成财产损失和人员伤亡等事故的，其责任概由供应商承担，采购人不承担任何责任。
5.供应商遵守职业道德和工作纪律规定。
6.采购人有权随时召集中标供应商相关人员就项目相关事宜进行工作汇报或开会讨论。
7.未尽事宜按有关规定执行。
五、报价
1. 本项目采用年度包干费+零星工程据实结算模式；
2.包干费采用固定总价，包含日常巡查与台账管理费，养护人员意外险，巡查车辆保险费，公众责任险，仓储租赁费，材料保管，救灾物资和设施设备储备费、保管费及损耗费，管道污泥集中收集存放、过滤、转运，市、局布置的重大活动的前期准备费，办公费、规费、利润、增值税等费用；零星工程的方案设计费、施工图设计费、测量费、预算编制费等。
3.零星工程费按实结算，是供应商中标后为完成本项目全过程的一切费用，包括但不限于管理人员、维护人员和维修人员人工费，各类维修材料费、辅材费，附属工程费、临时工程设施费、各种机械设备使用费、有关设备租赁费，各种协调费用、物资材料存储费、大型机械进出场费、安全及防护措施费、施工现场清理及垃圾清运费、抢险赶工费、不间断施工费、夜间作业费、矛盾协调费、企业管理费、利润、税金、保险等与此有关的一切费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。请供应商在报价时充分考虑各种因素。
零星工程每周汇总上报，形成周报；零星工程签证需根据指令单及周报等按实结算。
六、付款方式
1、包干经费：每半年支付一次，按先考核后支付方式进行(扣除考核罚扣款)
2、维护维修费：零星工程签证按季度申报，付款每半年支付一次，每次支付至累计实际发生维修费用的60%，合同期满并经审计结束后付至审定价的97%，余款3%待合同期满一年后且审计结束后付清。
注1：本项目最终结算按实际完成并验收合格的工程量*【全费用控制单价*（1-中标优惠率）】进行结算。如产生清单外的维修，其工程量由乙方统计后提交给甲方进行年度预算，最终结算按预算价*（1-中标优惠率）】进行结算。
注2：工程预算价的确定。
预算价中材料及人工价格编制依据及审核依据：
①施工图及其设计变更通知书、现场签证等；
②工程量清单计量依据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；计价依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《江苏省建筑装饰工程消耗量》（2026年）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026年）、《江苏省市政工程消耗量》（2026年）；《江苏省市政设施养护维修定额》2013版；；江苏省南通市现行的与本工程造价相关的补充定额、计价文件等 。”
③材料价格：优先执行项目实施当期《启东市建设工程造价信息》，《启东市建设工程造价信息》上无价格的则参照《南通市建设工程造价信息》及相应市场询价资料。
④人工工资单价：以本工程开工令开始的当期江苏省住房与城乡建设厅发布的人工工资指导价为准（若人工工资指导价为区间的，则取平均值）。
⑤江苏省南通市现行的与本工程造价相关的补充定额、计价文件等。
⑥本项目优先套用《江苏省市政设施养护维修定额》2013版中的定额子目，养护过程中若出现新的清单子目则优先套用《江苏省市政设施养护维修定额》2013版中的定额子目，若《江苏省市政设施养护维修定额》中无相关子目，则参照江苏省市政工程消耗量》（2026年）。
⑦若《江苏省市政设施养护维修定额》2013版、江苏省市政工程消耗量》（2026年）均无适用的相关定额，新增清单项目由采购人认价。
⑧发包人对部分主要材料、设备确定的品牌或生产厂家、技术规格、技术参数（如有）。
根据维护与修建年度计划，由乙方报园区住建局核定、落实并批准后，双方核定工程量。维修工程实施前要有完整的维修工程报告、工程量清单、工程预算。
3、维修费超量预警：当累计发生维修费达到暂定总额（315万元）的95%时，承包人须在3个工作日内向采购人发出书面《维修费超量预警通知》，详细说明当前维修工作进展、费用发生情况及后续预计需求。
超暂定总价处理:若根据实际维修进展及后续需求，预计最终结算总价将超出暂定总价时，采购人有权选择重新组织招标采购。若启动重新招标程序，本合同项下的养护费按原合同约定的年度包干总价，根据实际履行天数折算后支付给承包人。。
七、养护标准及考核要求：
1.养护质量考核标准
①《城市道路养护技术规定》CJJ36-90；
②《全国市政工程设施养护维修估算指标》中有关规定；
2.考核办法：
①甲方每季度对养护质量进行阶段性考评，道路及排水平均分考评等级得分在90 （含）分以上为“优秀”；得分在90分以下，80分（含）以上为“合格”，80分以下为“不合格”。
②甲方由开发区住房和城乡建设局牵头，组织开发区财政局、社区局等有关部门负责养护管理与考核。
③每次考核评定等级由甲方书面通知乙方法人代表或具体负责养护的联络人。考核等级表一式二份，一份甲方保存，一份由乙方保存。
3、考核罚款制度：
①由开发区及市政检查人员发现问题(属养护责任)，无特殊原因没有在一天内完成整改的每次罚1000元。
②对市、开发区布置的其它任务，如不积极执行或因日常养护不到位，造成一定社会影响的，每次罚3000元。
③不按时上报养护计划、总结等材料，无故缺席各类养护会议、培训等活动的，每发生一次该养护单位罚款1000元。
④对12345热线、数字城管、东疆论坛、微信工单等平台下达的工单如在规定时间内未落实完成或出现返单退单等现象的，罚款1000元/次；如对12345热线、数字城管、东疆论坛、微信工单等平台下达的工单推诿扯皮，拒不落实整改的，一经查实，处罚2000元/次，同时该地块在本季度考核中不及格论处。
⑤被市民举报违规问题，情况属实的，罚款1000元/次；被新闻媒体点名批评的，罚款2000元/次；因管理或养护问题造成恶劣社会影响的，罚款3000元/次。
⑥对市、园区布置的重大活动安排，如不积极执行造成工期延期或未达到要求的，罚款3000元/次。
⑦养护期间如因养护单位安全措施不到位引发的安全事故，养护单位必须及时处置，所发生费用和责任全部由养护单位承担。如因养护不到位造成伤人、伤物等事件的，根据实际情况，罚款1000-5000元/次，造成重大事故的追究相关责任。
⑧因拖欠农民工工资，造成恶劣影响的直接罚款5000元，记不良记录一次。
⑨对于局相关人员在市重大活动或创建期间巡查到的问题，未在规定时间整改完成的，罚款1000元/次；不按时完成市、局等交办任务，被催办、督办的，罚款1000元/次。
⑩项目负责人在极端天气、重大活动、重要工程中应随叫随到，未达到要求的，罚款3000元/次。
⑪养护作业人员和设备需按甲方要求半小时内到场，否则按500元/人/次扣款。
⑫养护过程中使用的所有车辆设备应主要服务于本项目，不允许随意更换。如未经甲方许可私自更换的，扣款2000元/次，同时应当按要求整改。
⑬成交供应商中标后,做好待接管护量的清点登记工作，并形成书面交接确认单。本轮养护期满前1个月内，完成与下轮中标单位的交接工作。否则，每逾期一天扣款2000元。
4、考核评分表：详见附件
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附件：考核细则
	管网养护考核细则

	时间：     年   月   日
	总分：

	序号
	项目
	考核内容
	扣分
	备注

	1
	计划
	养护无年度作业计划、无月份作业计划、计划任务不能按时完成的每项扣1分。
	　
	　

	2
	台账
	养护作业无台账或者不按作业计划实施的每项扣1分。
	　
	　

	3
	检查评定
	养护单位未按计划对相应管网进行疏通，每少1条扣2分。
	
	

	
	
	养护单位未按要求配备操作工具或机械设备的，发现一次扣1分。
	　
	　

	
	
	排水管道不畅通导致路面出现积水，大于5平米每处扣1分，大于15平米每处扣2分；设施、设备确保能正常运行，发现一次因维护不到位造成设施、设备不能正常运行的扣3分。
	　
	　

	
	
	抽查雨、污水检查井，污物较多影响排水效果的，发现一次扣1分。
	　
	　

	
	
	晴天雨水口积水，污物较多的，发现一次扣1分。
	　
	　

	
	
	检查发现雨水管道排放口积泥、堆物或搭建等情况，影响排水效果的，一次扣1分。
	　
	　

	
	
	疏捞污物应及时清理，当日未清理每处扣1分，超过1日未清理每处扣2分。
	　
	　

	3
	检查评定
	疏捞污物在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落，不达标一次扣1分。
	　
	　

	
	
	市政排水雨、污井盖等排水设施破损或丢失未及时上报的每处扣2分。
	　
	　

	
	
	市政雨水排水管网晴天有污水，或者雨、污混接，未及时上报，未查明原因的每处扣1分。
	　
	　

	
	
	接到各方面投诉排水系统存在险情，超过20分钟未受理，1天内未修复或未打围的每处扣2分。
	　
	　

	
	
	在事故发生或接到报障、报修、投诉后两小时内未到达现场，未组织调查、抢修，一次扣3分。
	　
	　

	
	
	暴雨等应急抢险期间：值班电话不通或无人接听，扣2分。
	　
	　

	
	
	暴雨等应急抢险期间：未全员到岗、道路积水点无人员值守、无安全警示标志，发现一处扣1分。
	　
	　

	
	
	暴雨等应急抢救期间：道路积水未采取合理排水应急措施，一次扣2分。
	　
	　

	
	
	暴雨、大雨期间，未及时（20分钟内）开启河道拍门或不完全开启的，一次扣3分。
	　
	　

	4
	安全生产
	排水管网一线养护人员应统一着装，配备与维护作业相应的安全防护设备和用品的，作业时应按要求设置警示标志和安全护拦，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。不达标一次扣1分。
	　
	　

	
	
	巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。不达标一次扣1分。
	　
	　

	
	
	维护作业单位应不少于每年一次对作业人员进行安全生产和专业技术培训，并建立安全培训档案。不达标扣1分。
	　
	　

	
	
	维护作业前，未对作业人员进行安全交底，告知作业内容、安全注意事项及应采取的安全措施的，扣2分。
	　
	　

	
	
	在进行路面作业时，维护作业人员未穿戴有反光标志的安全警示服并正确佩戴和使用劳动防护用品，发现一次扣1分。
	　
	　

	
	
	维护作业区域应采取设置安全警示标志等防护措施；夜间作业时，应在作业区域周边明显处设置警示灯；作业完毕，应及时清除障碍物。不达标扣2分。
	　
	　

	
	
	下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法。作业单位应为下井作业人员建立个人培训档案。不达标扣2分。
	　
	　

	
	
	维护作业单位应不少于每年一次对井下作业人员进行职业健康体检，并建立健康档案。不达标扣2分。
	　
	　

	
	
	维护作业单位必须制定井下作业安全生产责任制，并在作业中落实。不达标扣2分。
	　
	　

	
	
	井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁撤离职守。不达标扣2分。
	　
	　

	
	
	井下作业前，未开启作业井盖和其上下游井盖进行自然通风，且通风时间小于30min，发现一次扣2分。
	　
	　

	
	
	有毒有害，易燃易爆气体浓度变化较大的作业场所应连续进行机械通风。不达标扣2分。
	　
	　

	
	
	维护单位应针对紧急事故（如给水管爆管、排水管沉管以及有毒有害气体、液体泄漏、突发环境污染事件等）、自然灾害（如特大暴雨、地震等）或爆发大规模疫情，制订排水应急预案，提前呈报相关单位审查备案。未按要求制订应急预案扣1分。
	　
	　

	5
	行风
	受到上级领导批评、媒体曝光、群众举报属实、通报批评的每次扣2分。
	　
	　

	被考核单位（盖章）                 考核部门（盖章）
时间：     年   月   日




道路养护考核细则
	序号
	大类考核内容
	细分考核细则
	标准分值
	扣分
	扣分细则
	备注

	一
	市政道路养护及零星工程施工管理（90分）
	1、 是否按要求配备相应人员、操作工具或机械设备。
不定期抽查设备、人员在岗情况
	7
	
	人员、机具缺一项扣2分，配备不全、机具无法正常使用扣3-7分
	

	
	
	2、施工人员是否按要求穿戴安全帽、警示服装、劳保用鞋。
	7
	
	单人防护用品缺失一件扣2分，多人违规作业扣7分
	

	
	
	3、施工作业时施工现场或车辆是否按要求设置警示标志、安全护栏、安全锥等。
	8
	
	警示设施缺失、摆放不规范、围挡不到位，一处扣3分，高危作业无防护扣8分
	

	
	
	4、施工现场临时用电是否符合规范要求。
	6
	
	私拉乱接、无漏电保护、线路破损，一处扣3分，违规用电直接扣6分
	

	
	
	5、下井、下水等特种作业时是否按操作规范进行施工。
	10
	
	无特种作业证件、未通风检测、未佩戴防护装备作业，直接扣10分；流程缺一项扣4分
	


	
	
	6、加强巡查养护，及时发现路面病害并上报，经批准后在3日内完成各类路面病害的养护维修（含公休日）
	8
	
	漏报病害一处扣2分，逾期未维修一处扣4分，无故拖延维修扣8分
	

	
	
	7.不定期抽查救灾物资储备情况
	4
	
	储备不足扣4分
	

	
	
	8、窑井盖与路面平整，高差不超过1.5cm
	6
	
	高差超标一处扣2分，井盖松动、破损一处扣1分
	

	
	
	9、养护施工后，应及时回填，并将渣土、沙石清理干净
	5
	
	场地未清理、回填不实，单次作业扣2-5分
	

	
	
	10、侧平石必须稳固、顺直、完整，无破损、断裂、沉陷等现象；破损、严重断裂沉陷等现象不超过5处（每条道路累计长度＜12m）
	6
	
	超标一处扣2分，破损歪斜多处直接扣6分
	

	
	
	11、施工作业中是否对周围环境、设施、绿化及道路过度破坏或污染。
	5
	
	轻度破坏污染一处扣2分，重度破坏一处扣5分
	

	
	
	12、计划科学合理，措施有力
	4
	
	计划缺失、措施笼统、无针对性扣2-4分
	

	
	
	13、台账内容齐全、规范，有领导签字把关
	4
	
	台账缺项、记录造假、无签字，一处扣2分
	

	
	
	14、无群众投诉，无媒体曝光，无镇以上领导批评、无市相关单位督办
	4
	
	有效投诉1起扣2分，督办、曝光、领导批评直接扣4分
	

	
	
	15、项目负责人熟悉养护项目情况
	4
	
	不熟悉养护项目情况扣4分
	

	
	
	16、按采购单位要求完成任务
	2
	
	未按要求完成任务的扣2分
	

	二
	应对极端天气，进行应急抢险（10分）
	1、在应对极端天气抢险时，人员及设备是否能及时到现场进行抢险、排险。
	10
	
	响应迟缓、人员机具缺位、未及时到场，扣3-10分
	

	扣分合计
	考核实得分


被考核单位（盖章）                       考核部门（盖章）

时间：     年   月   日

八、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四部分 开标和评标”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（二）本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
九、履约保证金
1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。
2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
十、本项目（不接受）进口产品投标
十一、合同条款
政府采购合同
采购方: 江苏省启东经济开发区管理委员会 （下称需方）
供货方:                               （下称供方）
签订地点:                 签订时间:     年  月    日
 依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对启东经济开发区2026年市政道路、雨污水管网养护项目 进行 公开招标 采购，经过评委的严格审核评定，确定               为本次供方。现就本次供货事宜订立如下合同：
第一条 服务期限：自合同签订之日起一年。
合同履约期间，若维修经费不足够支撑后续养护维修，为确保正常养护，采购人可重新进行招标采购。若重新招标，包干费按合同价根据实际天数计算支付。
本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，年度考核（四个季度平均分）未达到“优秀”的，不再续签后一年度合同，年度考核达到“优秀”的，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。
若合同续签时工程量增加不足10%时，续签合同的包干费不作调整。
第二条 服务范围
（一）养护内容
1.市政道路养护：开发区内所有市政道路及生命健康科技城13条道路，养护面积约167万㎡，维护工程量，具体详见附件（零星工程维护维修费无须报价，后期最终根据实际工作内容按实结算）。
①水泥砼路面：翻修混凝土路面（其中包括翻挖部分基层），接缝处理，废料外运。
②沥青砼路面：翻挖路面及部分基层、修补，处理坑洼、裂缝、碎裂、井盖框高差、拥包、泛油、错台等病害，废料外运。
③其它路面：翻挖路面及部分基层，铺筑基层，表面处治，补坑，封面，泛油撒石屑，整平，井盖框高差处理，废料外运。
④人行道：翻修、翻铺人行道（包括基层），翻排侧平石，废料外运。
⑤河道栏杆、桥栏杆及其它附属设施的维护、修理。
2.雨污水管网养护：雨污水管道约170km，窨井/收水口/检查井约10000只；维护工程量，具体详见附件，（零星工程维护维修费无须报价，后期最终根据实际工作内容按实结算）
按照规定的要求和上级业务部门对特殊地段应急处置的要求具体组织实施清掏、疏通、吸污，并对雨污水井框盖及管道等进行维护与修建养护等。
3.根据甲方的要求进行CCTV、QV检测，具体位置由甲方指定。
4.遇到紧急抢险情况，必须服从采购人的统一调配，养护、维修人员第一时间响应到位，该费用包含在报价内，不另行计取。
5.每半年对园区市政道路、雨污水管道设施等信息进行完善更新（新增项目当年费用不作调整）。
6.参与新增加需养护的市政工程项目的验收、移交等。
7.甲方指定的其他工作。
（二）养护要求
1.每周对范围内所有道路、官网完成一次整体巡查，配备一辆可正常行驶的专用巡查车辆与一名驾驶员用于日常巡查与考核。
2.组织领导：要成立以养护单位主要领导为第一责任人的养护组织机构，分工明确，职责落实，措施有力切实可行。
3.养护计划：针对各条道路、管网的主要问题，制定出相应的养护措施及年度和月份正常维护工作计划。
4.巡逻检查：制定出相应的巡查计划，发现问题及时处置，遇重大情况时，立即采取必要的安全围护措施并迅速向上级汇报。
5.受理报修：接到报修信息后，简易路面24小时内修复；沥青路面、水泥路面，在天气允许条件下3日内修复。道路养护维修实施24小时值班制度，随时受理报修和投诉信息，接到道路上井盖缺失信息、管网堵塞的应在20分钟内赶到现场处理。如发现因其它管线单位的原因对道路损坏的，及时通知相关管线单位维修并跟踪落实。
（三）安全要求
养护作业时必须按城市道路交通安全警示的相关要求设置标准的警示标志、警示灯具等，施工期间应确保所有现场工作人员及交通安全并减少对交通的干扰。养护作业必须文明施工，做到工完料清场清，严禁违章操作。下井工作应具有专项方案方可下井。
安全方面确保无事故，如发生安全事故，由乙方负责。
（四）养护台账
养护单位必须每天记录巡逻、受理报修、修理、保养等工作情况。对一些热点问题，如媒体批评、市民投诉等事件必须件件有记载，详细记录办理时间，办理结果，办理方式，办理责任人，投诉人反馈意见等情况。零碎工程每周汇总上报，形成周报；零星工程签证需根据指令单及周报等按实结算。
（五）维护维修项目采购清单
	序号
	清单名称
	单位
	全费用控制单/元

	1
	沥青砼路面裂缝灌缝，含原缝清理、热沥青灌缝等全部在内
	m
	10

	2
	砼路面裂缝灌缝，含原缝清理、石棉条嵌缝，热沥青灌缝等全部在内
	m
	14.57

	3
	聚酯玻纤布铺设，70号A级沥青粘结
	m2
	34.20

	4
	修复路面基层：水泥稳定碎石，水泥剂量4.5%，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m3
	554.44

	5
	修复路面基层：C15混凝土，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m3
	693.23

	6
	修复路面基层：C20混凝土，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m3
	724.61

	7
	修复路面基层：级配碎石，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m3
	390.41

	8
	路面超表处理，全部工作请综合考虑在内
	m3
	294.36

	9
	浇筑C35砼路面板，模板、路面刻纹、板间伸缩缝填缝料处理、接缝处基层涂沥青带、原路面板拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m3
	895.08

	10
	砼路面设置传力杆Φ28，L=40,@=30，全部工作请综合考虑在内
	根
	19.16

	11
	花岗岩道板（含盲道），4cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15细石砼，15cm级配碎石，原道板拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m2
	333.46

	12
	花岗岩道板（含盲道），6cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15细石砼，15cm级配碎石，原道板拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m2
	443.3

	13
	舒布洛克道板砖（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15无砂砼（干拌），15cm 级配碎石，原道板砖拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m2
	274.26

	14
	花岗岩道板面层更换（含盲道），4cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，原道板拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m2
	197.33

	15
	花岗岩道板面层更换（含盲道），6cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，原道板拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m2
	263

	16
	舒布洛克道板砖面层更换（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，原道板砖拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m2
	163.12

	17
	花岗岩侧石，C15细石砼基础，侧石规格同原，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m
	153.14

	18
	花岗岩侧石（树穴侧石），侧石规格同原，C15细石砼基础，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m
	153.14

	19
	砼侧石，侧石规格同原，C15细石砼基础，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m
	79.6

	20
	砼侧石（树穴侧石），侧石规格同原，C15细石砼基础，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m
	79.6

	21
	砼平石，平石规格同原，C15细石砼基础，曲线型请综合考虑，原平石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内
	m
	76.68

	22
	路面钢筋，Φ12 以内三级钢，含运输、加工、制作等
	t
	6328.82

	23
	路面钢筋，Φ25 以内三级钢，含运输、加工、制作等
	t
	6303.12

	24
	桥梁、驳岸栏杆打磨除锈，刷红丹防锈漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可
	m2
	24.35

	25
	桥梁、驳岸栏杆基层处理、刷环氧富锌漆面漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可
	m2
	37.17

	26
	木质栏杆基层处理，刷调和漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可
	m2
	42.5

	27
	路面坑塘封层，材料品种: 乳化沥青稀浆封层,中封层
	m2
	12.75

	28
	沥青混凝土:沥青品种:细粒式沥青混凝土:厚度:5cm;零星坑洞修复
	m2
	79.10

	29
	拆除路面:机械拆除沥青砼10cm厚
	m2
	12.20

	30
	沥青混凝土:沥青品种;中粒式沥青混凝土:厚度 :8cm;厂拌人铺
	m2
	131.46

	31
	沥青混凝土:沥青品种;中粒式沥青混凝土:厚度 :8cm;厂拌机铺
	m2
	119.55

	32
	沥青混凝土:沥青品种;中粒式沥青混凝土:厚度:6cm;厂拌人铺
	m2
	103.61

	33
	沥青混凝土:沥青品种;中粒式沥青混凝土:厚度:6cm;厂拌机铺
	m2
	97.35

	34
	沥青混凝土:沥青品种:细粒式沥青混凝土:厚度:4cm;厂拌人铺
	m2
	71.19

	35
	沥青混凝土:沥青品种:细粒式沥青混凝土:厚度:4cm;厂拌机铺
	m2
	69.23

	36
	浇筑C30砼路面板，模板、路面刻纹、板间伸缩缝填缝料处理、接缝处基层涂沥青带、原路面板拆除、清理外运等请综合考虑在内
	m3
	855.08

	37
	管道QV疏通检测
	m
	20.64

	38
	管道CCTV疏通检测
	m
	29.29


第三条 维护与修建经费
每个养护年度养护总经费暂定为      万元。
1.包干经费      万元（包干费采用固定总价，包含日常巡查与台账管理费，养护人员意外险，巡查车辆保险费，公众责任险，仓储租赁费，材料保管，救灾物资和设施设备储备费、保管费及损耗费，管道污泥集中收集存放、过滤、转运，市、局布置的重大活动的前期准备费，办公费、规费、利润、增值税等费用；零星工程的方案设计费、施工图设计费、测量费、预算编制费等）。
2.零星工程费中标优惠率      %，零星工程经费    万元(零星工程费按实结算，是供应商中标后为完成本项目全过程的一切费用，包括但不限于管理人员、维护人员和维修人员人工费，各类维修材料费、辅材费，附属工程费、临时工程设施费、各种机械设备使用费、有关设备租赁费，各种协调费用、物资材料存储费、大型机械进出场费、安全及防护措施费、施工现场清理及垃圾清运费、抢险赶工费、不间断施工费、夜间作业费、矛盾协调费、企业管理费、利润、税金、保险等与此有关的一切费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。请供应商在报价时充分考虑各种因素，零星工程费最终以清单中各项全费用控制单价为基础按实结算。)
第四条 付款方式
1、包干经费：每半年支付一次，按先考核后支付方式进行(扣除考核罚扣款)
2、维护维修费：零星工程签证按季度申报，付款每半年支付一次，每次支付至累计实际发生维修费用的60%，合同期满并经审计结束后付至审定价的97%，余款3%待合同期满一年后且审计结束后付清。
注1：本项目最终结算按实际完成并验收合格的工程量*【全费用控制单价*（1-中标优惠率）】进行结算。如产生清单外的维修，其工程量由乙方统计后提交给甲方进行年度预算，最终结算按预算价*（1-中标优惠率）】进行结算。
注2：工程预算价的确定。
预算价中材料及人工价格编制依据及审核依据：
①施工图及其设计变更通知书、现场签证等；
②工程量清单计量依据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；计价依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《江苏省建筑装饰工程消耗量》（2026年）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026年）、《江苏省市政工程消耗量》（2026年）；《江苏省市政设施养护维修定额》2013版；；江苏省南通市现行的与本工程造价相关的补充定额、计价文件等 。”
③材料价格：优先执行项目实施当期《启东市建设工程造价信息》，《启东市建设工程造价信息》上无价格的则参照《南通市建设工程造价信息》及相应市场询价资料。
④人工工资单价：以本工程开工令开始的当期江苏省住房与城乡建设厅发布的人工工资指导价为准（若人工工资指导价为区间的，则取平均值）。
⑤江苏省南通市现行的与本工程造价相关的补充定额、计价文件等。
⑥本项目优先套用《江苏省市政设施养护维修定额》2013版中的定额子目，养护过程中若出现新的清单子目则优先套用《江苏省市政设施养护维修定额》2013版中的定额子目，若《江苏省市政设施养护维修定额》中无相关子目，则参照江苏省市政工程消耗量》（2026年）。
⑦若《江苏省市政设施养护维修定额》2013版、江苏省市政工程消耗量》（2026年）均无适用的相关定额，新增清单项目由采购人认价。
⑧发包人对部分主要材料、设备确定的品牌或生产厂家、技术规格、技术参数（如有）。
根据维护与修建年度计划，由乙方报园区住建局核定、落实并批准后，双方核定工程量。维修工程实施前要有完整的维修工程报告、工程量清单、工程预算。
3、维修费超量预警：当累计发生维修费达到暂定总额（315万元）的95%时，承包人须在3个工作日内向采购人发出书面《维修费超量预警通知》，详细说明当前维修工作进展、费用发生情况及后续预计需求。
超暂定总价处理:若根据实际维修进展及后续需求，预计最终结算总价将超出暂定总价时，采购人有权选择重新组织招标采购。若启动重新招标程序，本合同项下的养护费按原合同约定的年度包干总价，根据实际履行天数折算后支付给承包人。
第五条  合同履约金支付及违约责任
（1）履约保证金金额：     元，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
（2）乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
（4）若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
第六条 安全要求
养护作业时必须按城市道路交通安全警示的相关要求设置标准的警示标志、警示灯具等，施工期间应确保所有现场工作人员及交通安全并减少对交通的干扰。养护作业必须文明施工，做到工完料清场清，严禁违章操作。下井工作应具有专项方案方可下井。
安全方面确保无事故，如发生安全事故，由乙方负责。
第七条 养护标准及考核要求：
1.养护质量考核标准
①《城市道路养护技术规定》CJJ36-90；
②《全国市政工程设施养护维修估算指标》中有关规定；
2.考核办法：
①甲方每季度对养护质量进行阶段性考评，道路及排水平均分考评等级得分在90 （含）分以上为“优秀”；得分在90分以下，80分（含）以上为“合格”，80分以下为“不合格”。
②甲方由开发区住房和城乡建设局牵头，组织开发区财政局、社区局等有关部门负责养护管理与考核。
③每次考核评定等级由甲方书面通知乙方法人代表或具体负责养护的联络人。考核等级表一式二份，一份甲方保存，一份由乙方保存。
3、考核罚款制度：
①由开发区及市政检查人员发现问题(属养护责任)，无特殊原因没有在一天内完成整改的每次罚1000元。
②对市、开发区布置的其它任务，如不积极执行或因日常养护不到位，造成一定社会影响的，每次罚3000元。
③不按时上报养护计划、总结等材料，无故缺席各类养护会议、培训等活动的，每发生一次该养护单位罚款1000元。
④对12345热线、数字城管、东疆论坛、微信工单等平台下达的工单如在规定时间内未落实完成或出现返单退单等现象的，罚款1000元/次；如对12345热线、数字城管、东疆论坛、微信工单等平台下达的工单推诿扯皮，拒不落实整改的，一经查实，处罚2000元/次，同时该地块在本季度考核中不及格论处。
⑤被市民举报违规问题，情况属实的，罚款1000元/次；被新闻媒体点名批评的，罚款2000元/次；因管理或养护问题造成恶劣社会影响的，罚款3000元/次。
⑥对市、园区布置的重大活动安排，如不积极执行造成工期延期或未达到要求的，罚款3000元/次。
⑦养护期间如因养护单位安全措施不到位引发的安全事故，养护单位必须及时处置，所发生费用和责任全部由养护单位承担。如因养护不到位造成伤人、伤物等事件的，根据实际情况，罚款1000-5000元/次，造成重大事故的追究相关责任。
⑧因拖欠农民工工资，造成恶劣影响的直接罚款5000元，记不良记录一次。
⑨对于局相关人员在市重大活动或创建期间巡查到的问题，未在规定时间整改完成的，罚款1000元/次；不按时完成市、局等交办任务，被催办、督办的，罚款1000元/次。
⑩项目负责人在极端天气、重大活动、重要工程中应随叫随到，未达到要求的，罚款3000元/次。
⑪养护作业人员和设备需按甲方要求半小时内到场，否则按500元/人/次扣款。
⑫养护过程中使用的所有车辆设备应主要服务于本项目，不允许随意更换。如未经甲方许可私自更换的，扣款2000元/次，同时应当按要求整改。
⑬成交供应商中标后,做好待接管护量的清点登记工作，并形成书面交接确认单。本轮养护期满前1个月内，完成与下轮中标单位的交接工作。否则，每逾期一天扣款2000元。
第八条 违约、争议
1、双方都必须严格遵守签订的合同条款、不得违约；
2、由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；
3、乙方提交的成果不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在规定的时间内重新检测，逾期提交或提交的成果仍不符合约定的，甲方有权终止本合同，并没收履约保证金。
4、乙方须无条件接受甲方合理化要求，若不能满足要求，甲方可酌情进行罚款，乙方无条件接受。
5、乙方积极履约，若因乙方原因对本项目造成不利影响的，甲方将酌情进行处罚，情节严重的可解除合同，乙方无条件接受。
6、乙方在履行期间收到甲方整改通知单的，甲方可酌情进行处罚，乙方无条件接受。
7、凡是因乙方原因，甲方被上级部门或行业主管部门通报批评，造成不良影响的，甲方有权进行扣2000元/次违约金。
8、合同条款如有变更或有其他未尽事宜发生，经双方友好协商，必须另行签订补充协议，补充合同与主合同具有同等法律效力。
9、甲方与乙方在合同履行期间发生争议时，双方可以直接向工程所在地人民法院起诉。
10、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
11、双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并盖法人公章后生效。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：
法定代表人：                   法定代表人：
委托代理人：                   委托代理人：
联系电话：                     联系电话：
开户银行：                     开户银行：
银行账号：                     银行账号：
                                          年     月     日


第四部分  开标和评标
一、开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法，总分值为100分。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审
查
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。
（三）商务技术分：70分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分因素
	评分标准
	满分分值

	1
	企业综合实力
	（1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；每提供一项有效认证证书复印件得1分，本项最多得3分。
（2）2023年1月1日以来，投标人具有企业信用等级AAA级的得2分，本项最多得2分。
（3）投标企业具有市政公用工程施工总承包三级资质的得1分，二级资质的得2分，一级及以上资质的得3分。
注：提供相关证明材料，扫描件加盖供应商公章，否则不得分。
	8

	2
	项目管理专业人员配置
	（1）项目负责人
具有市政公用工程二级建造师+安全B证得1分；一级建造师再加1分；本项最高得2分。
（2）项目组成员（不含项目负责人）：
①投标人投入本项目的项目组成员中具有测绘相关专业高级及以上职称的得2分，本项最高得2分。
②投标人投入本项目的项目组成员中具有市政工程潜水员证书的，有一个得1分，本项最高得2分。
③投标人投入本项目的项目组成员中具有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员（C3证）的得1分，本项最高得1分。
④投标人投入本项目的项目组成员中具有“有限空间作业”证书的得1分，本项最高得1分。
⑤投标人投入本项目的项目组成员中具有“非开挖修复作业”证书的得1分，本项最高得1分。
⑥投标人投入本项目的项目组成员中具有中级及以上市政道路养护工证书的有一人得1分，最多得3分。
注：①上述项目负责人、项目组成员为非本单位全职人员、退休人员的不得分。提供上述人员有效的证书原件扫描件（职称证书须由省、部级（含央企）人事行政主管部门颁发，如职称证书未注明专业的以职称评审表上注明的专业为准，须同时提供职称评审表原件扫描件）及社保机构出具的供应商为上述人员缴纳的本采购公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明材料的原件扫描件。一个人按应得最高分仅计算一次得分,未按要求提供者不得分。
②上述得分人员加入日常考核，考核不合格的按规定进行处罚。
	12

	3
	管网养护专用设备配置
	1.具有CCTV管道检测机器人有一台得1分，本项最高得1分。
2.具有管道潜望镜QV有一台得1分，本项最高得1分。
3.具有疏通清洗车的，有一辆得1分，最多得2分，具有吸污车的，有一辆得1分，最多得2分，具有疏通清洗吸污两用车的，有一辆得2分，最多得4分；本项最高得4分。
4.具有封堵气囊，规格在DN300-1500之间，且每套不得少于6个不同规格的，有一套得2分，本项最高得4分。
5.具有非开挖修复设备（紫外光固化、点状修复设备等），有一台得1分，本项最高得2分。
6.投标人具有6寸水泵的有一台得0.5分，8寸水泵的有一台得1分，12寸水泵的有一台得1.5分，本项最高得5分。
7.投标人具有工程车的，有1辆得1分，本项最高得2分。
注：①上述车辆需提供购置发票（发票上购买方必须与投标供应商名称一致）、车辆行驶证、含车牌的车辆实景全彩照片（车辆正前方、侧后方各一张）。
②上述设备需提供购置发票（发票上购买方必须与投标供应商名称一致）、设备实景全彩照片（含铭牌）。
③提供的所有发票均须同时提供国家税务局全国增值税发票查验平台的查验证明截图。
④未按要求提供者不得分。
⑤上述得分设备加入日常考核，考核不合格的按规定进行处罚。
	19

	4
	企业项目业绩
	①投标人提供 2021年1月1日以来，具有市政雨污水管道养护或疏通检测项目业绩，每提供一个得1分，本项最高得2分，未提供的不得分；
②投标人提供 2021年1月1日以来，具有市政道路养护维修服务的，每提供一个得1分，本项最高得2分，未提供的不得分；
投标人须在投标文件中提供所报业绩的:1.中标通知书，2.合同复印件（包括合同首页、项目关键页（能够显示项目主要采购内容）、签署盖章页）；
备注：投标人所提供的所有证明材料主体必须与投标人主体保持一致（如投标人名称有变更，需提供相关名称变更证明材料），否则不得分。
	4

	5
	项目负责业绩
	①项目负责人在投标单位任职期间承担过 2021年1月1日以来市政雨污水管道养护或疏通检测项目业绩，每提供一个得1分，本项最高得1分，未提供的不得分；
②项目负责人在投标单位任职期间承担过 2021年1月1日以来，市政道路养护维修服务的，每提供一个得1分，本项最高得1分，未提供的不得分；
投标人须在投标文件中提供所报业绩的:1.中标通知书，2.合同复印件（包括合同首页、项目关键页（能够显示项目主要采购内容）、签署盖章页）；
备注：投标人所提供的所有证明材料主体必须与投标人主体保持一致（如投标人名称有变更，需提供相关名称变更证明材料），否则不得分。
	2

	6
	实施方案
	投标人能全面理解和把握本项目实施意图，提供详实、可行、兼容的实施方案。
（1）项目管理制度完整，项目实施进度安排合理，项目组织结构设计科学，施工难点分析及相应解决方案合理、可行的得6分；
（2）项目管理制度一般，项目实施进度安排一般，项目组织结构设计一般，施工难点分析及相应解决方案一般、可行性一般的得3分；
（3）项目管理制度较差，项目实施进度安排较差，项目组织结构设计较差，施工难点分析及相应解决方案较差、可行性较差的得1分；
（4）未提供不得分。
	6

	7
	潜水员专项方案
	潜水作业流程完整，水下操作步骤细化、工艺合规、贴合本项目作业内容得5分
工艺流程完整，主要工序齐全，局部细节不足得3分
工序简单、无细化操作要点、通用性强得2分
工艺混乱、工序缺失、不符合潜水作业规范得1分
未提供不得分
	5

	8
	季节和特殊情况方案
	1.汛期排水疏通、积水快速处置预案完善的得1.5分，一般的得1分，较差的得0.5分，不提供得0分
2.雨雪冰冻天气除雪除冰、主干道保通方案完善的得1.5分，一般的得1分，较差的得0.5分，不提供得0分
3.突发路面塌陷、管线破损、交通事故道路抢修应急队伍、物资储备计划完善的得1分，一般的得0.5分，较差的得0分，不提供得0分
	4

	9
	服务承诺
	根据供应商针对本项目实施过程中和项目完成后以及对“12345”热线、数字城管、人民来信及上级交办案件（仅限于管网疏通）事件处置等为采购人提供的各项相关服务内容和承诺等内容进行横向比较后综合评审。内容细致全面、合理、科学、可行、完善、贴合项目实际情况的得4分，承诺中有上述内容，整体而言内容逻辑较完善，但内容不全面、欠明确，基本能够符合项目要求的得2分，有上述内容，但整体存在不足之处，响应度一般的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 
	4

	10
	响应服务时间
	承诺自接到采购人电话通知后人员及设备20分钟到达的得6分，40分钟到达的得4分，60分钟到达的得2分，其它不得分，供应商根据自己办公地点响应招标文件，提供佐证材料（如办公地点至采购人办公地点百度导航截图）；
	6


（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
1.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。
（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。
本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放中标通知书
公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。


第五部分  投标文件格式
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.投标函（格式见附件5）；
6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
7.开标一览表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]；
注：开标一览表中填写分项报价表中的投标总价。
8.分项报价明细表（格式见附件8）；
9.中小企业声明函（格式见附件9）；
10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；
11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；



附件1
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


 承诺人名称（加盖公章）：                   
    
                                日期：        年    月    日

附件2
法定代表人身份证明
        先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。
本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。



单位名称（加盖公章）：                 
日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章
     













附件3
法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：                                
授权单位名称（加盖公章）：                                
授权单位法定代表人（签字或盖章）：                  

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章











附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商名称（加盖公章）：                
法定代表人（签字或盖章）：                    
时间：       年     月     日
附件5
投标函
致：                   （采购人名称）
根据贵方项目编号为                   的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本次投标有关的正式通讯地址为：
地          址：                  
邮          编：                  
电          话：                  
电  子  邮  箱：                  

投标人名称（加盖公章）：                  

日          期：       年   月    日

附件6
商务部分正负偏离表
项目编号：                
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日







附件7
技术部分正负偏离表
项目编号：                    
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日




附件8
分项报价明细表
项目编号：                      
投标人名称（加盖公章）：                              年  月  日
	序号
	项目
	报价
	备注

	1
	包干费
	￥       元
	包干费采用固定总价报价，包干费是指为完成本项目全部内容的全部费用，包括但不限于：日常巡查与台账管理费，养护人员意外险，巡查车辆保险费，公众责任险，仓储租赁费，材料保管，救灾物资和设施设备储备费、保管费及损耗费，管道污泥集中收集存放、过滤、转运，市、局布置的重大活动的前期准备费，办公费、规费、利润、增值税等费用；零星工程的方案设计费、施工图设计费、测量费、预算编制费等。

	2
	维护维修费
	       %
	维护维修费以优惠率报价。优惠率须≥10%，最多精确到小数点后两位。维护维修费315万元（维护维修费最终以清单中各项全费用控制单价为基础按实结算）。

	合计
	投标总价
	￥       元
	注：投标总价=包干费+维护维修费*（1-中标优惠率）



例：包干费35万元，维护维修费优惠10%，投标总价=35+315*（1-10%）=318.5万元



附件9
中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
               企业名称（加盖CA电子公章）：
            日期：       年   月    日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。


附件10
残疾人福利性单位声明函（采购包号：**） 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），             项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
      供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
  
附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。




注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。












附件12
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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