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第一章 招标公告
项目概况
2026年大气污染溯源管控项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年08月04日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]1.项目编号：JSZC-320923-CSDL-G2026-0010
2.项目名称：2026年大气污染溯源管控项目	
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：175万元（采购包1:80.00万元；采购包2:95.00万元）
5.最高限价：175.00万元（采购包1:80.00万元；采购包2:95.00万元）
6. 采购需求（简介）：2026年大气污染溯源管控项目，主要内容为实施大气走航溯源监测、无人机巡查、颗粒物激光雷达扫描、污染源清单编制及污染研判、现场核查等相关工作等（详细内容见本招标文件第四章）。
7. 采购范围和标段划分：本次采购共分两个包，具体标段划分及采购内容如下：
	包1
	服务内容
	服务数量
	备注
	最高限价
（万元）

	1
	大气精准管控综合驻场服务
	数据监控分析服务
	一年
	对省控、乡镇等空气质量监测数据进行监控，及时发现并汇报点位数据突高情况，给出溯源指导，开展余量播报。
	80

	
	
	污染分析报告服务
	
	提供污染特征分析报告，包括站点高值成因、污染特征分析、制定管控措施等专题分析报告及周报、月报、年报等空气质量报告。
	

	
	
	空气质量研判及预报预警服务
	
	[bookmark: OLE_LINK3]每周一次研判分析未来污染形势，提供未来一周当地环境空气质量预报预警结果。每天更新预报未来3天短临空气质量情况，提前预警。
	

	2
	其他服务
	站点周边空气质量提升方案
	2份
	针对两个省控站点周边三公里开展详细的摸排，梳理各类污染源存在的问题，编制2个省控监测站点周边空气质量提升方案。
	

	
	
	融合清单编制
	1份
	专业技术人员通过现场排查、资料收集开展全县融合清单编制工作，排查对象包括但不限于全县8家排放大户以及200余家涉气企业，形成2026年阜宁县融合排放清单编制报告。
	

	
	
	卫星遥感解译
	1份
	针对卫星遥感影像，对相关裸土进行卫星解译，梳理形成报告一份+裸土管控清单一份。
	

	
	
	涉气企业技术帮扶

	1年
	聚焦辖区8家排放大户以及247家涉气企业，筛选重点排放企业，全面核查重点企业废气治理设施运行状况，开展全流程、全环节现场技术帮扶，指导企业提升治气设施运行效率与污染治理水平，对低效、失效治理设施实行清单化管理，实行不定期“回头看”，跟踪整改成效。
	

	3
	人员要求
	人员
	1年
	投标人须在项目所在地设立办事点，配备至少2名专业人员，提供力所能及的其他服务
	



[bookmark: _GoBack]
	包2
	服务内容
	服务数量
	备注
	最高限价
（万元）

	1
	大气移动走航监测
	一年
	利用大气移动走航监测设备，对阜宁县开展VOCs、NH3/NOx、H2S/SO2、O3、CO以及颗粒物等污染物的快速监测，掌握污染全貌，锁定污染因子和重点污染源。
	95

	2
	大气气溶胶激光雷达监测

	一年
	在省控站点周边选择合适点位布设1台大气气溶胶激光雷达。通过 24h不间断的扫描监测，实时采集城市建成区的污染信息、影像信息和位置信息。对监测情况进行汇总，根据激光雷达监测高值区出现时段及频次，识别污染源规律反馈现场技术人员，现场技术人员进行针对性核查溯源，将污染热点在最短时间清除，减小污染扩散带来的数值升高。
	

	3
	恶臭走航监测排查

	一年
	开展区域异味治理工作，不定期调配监测车辆开展全域恶臭走航监测，监测范围覆盖工业园区、城郊片区及零散排污点位。全面摸排隐蔽异味隐患，依托车载实时监测数据锁定异味异常区域，精准溯源各类恶臭污染源，建立问题隐患清单，逐项落实整改举措，高效化解异味扰民难题。
	

	4
	便携式非甲监测仪巡查

	1年
	巡查人员利用便携式非甲烷监测仪等设备对重点区域、餐饮、企业等污染源进行巡查，包括污染源现场排查、辖区内重点源排查、典型时段专项巡查等。对城市建成区生活源、交通源、工业源开展排查和问题梳理，建立精细化污染源清单。
	

	5
	无人机飞航

	1年
	对重点区域内污染源进行巡查，实现日常及应急管控期间对区域内重点企业、扬尘、餐饮油烟及露天烧烤、各类焚烧等污染源的巡查，快速锁定污染源，反馈相关问题，跟踪管控措施落实情况。
	

	6
	颗粒物源解析

	1年
	在夏季臭氧浓度较高时段，对阜宁中学省控站点采样开展VOCs溯源解析，定量解析各VOCs排放源类对VOCs的贡献率，识别需重点控制的VOCs污染源。冬季颗粒物浓度较高时段，对滨湖高中省控站点开展颗粒物溯源解析，定量解析颗粒物成分特征及来源贡献，识别需重点控制的颗粒物排放源。
	


本次招标项目划分为2个包，采用兼投不兼中原则，同一供应商同时参与2个采购包投标，若该供应商经评审后成为采购包1成交候选供应商排名的第一名时，则不再推荐该供应商为采购包2的成交候选供应商,开标、评标、定标顺序按采购包1至采购包2顺序依次进行。不因前面开标、评标确认的第一中标候选供应商因质疑、投诉、复议被取消第一中标候选供应商（或中标人）资格，而改变后面开标、评标确定的中标候选人结果。
8.合同履行期限：1年。
9.本项目（是/否）接受联合体：否。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]1.2上一年度（2025年度）的财务状况报告（财务报告至少应包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不满一年的投标人无需提供）；
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6法律、行政法规规定的其他条件；
1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）；
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件要求。
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。
2.地点：在“苏采云”系统内免费下载(投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目)。
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、时间：2026年08月04日09点00分（北京时间）
2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号四楼盐城市公共资源交易中心办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统投标人操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。
投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86722801。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金，不收履约保证金。
4.因投标人的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由投标人自行承担负责。
七、本次招标联系方式
名 称：盐城市阜宁生态环境局  
地 址：阜宁县城南大厦C座 
联系人：蒋文涛         
联系方式：15962000035           
2.采购代理机构信息
名 称：江苏初始建设项目管理有限公司 
地 址：阜宁县澳门花苑29号楼101室
联系人：朱霞                   
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：18921836087            
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：蒋文涛、朱霞 
电　　 话：15962000035、18921836087 

2026年07月13日

[bookmark: _Toc120614211]
[bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理机构将根据代理合同，按中标价1.5%向中标人收取服务费用（潜在供应商在报价时充分考虑其费用），由中标人在领取中标通知书前一次性支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、阜宁县公共资源电子化服务平台公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位	
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表（如有）
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后 六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]17、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2中标人在领取中标通知书之前，必须提供四份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件并且加盖投标人公章。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]21、开标
21.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22、评标委员会
22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）的规定要求：
26.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
26.1.10.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；
26.1.10.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
26.1.10.1.3评审委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台“发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28、质疑处理
28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2参加投标投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]30、签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购政策功能落实
政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。
33、履约保证金政策
履约保证金的缴纳形式：
本项目免收履约保证金。
34、 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交投标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590]第三章 合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）
项目名称：2026年大气污染溯源管控项目
项目编号：JSZC-320923-CSDL-G2026-0010
甲方（采购人）：盐城市阜宁生态环境局 
乙方（投标人）：                       （本次采购招标活动的成交投标人）
   根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据2026年大气污染溯源管控项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：2026年大气污染溯源管控项目
1.2 质量要求：合格标准，符合相关国家标准及招标文件的要求。
1.3 标的数量（规模）：本次招标项目划分为2个包:
1.4 履行时间（期限）：1年
1.5 履行地点：阜宁县境内。
1.6履行方式：符合招标文件文件相关要求。
二、合同金额
1、本合同总金额(人民币大写)∶             ；(人民币小写)              。
2、上述金额是乙方对本次采购及其伴随服务各项支付金额的总和。合同总金额包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、招标代理费、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。采购人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。
3、乙方在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活、安全等费用均由乙方负责。
三、税费
3.1中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。
3.2在中国境外发生的与本合同执行过程的一切税费由乙方负担。
四、合同履行期限：1年。
五、质量要求：合格标准，符合相关国家标准及招标文件的要求。
六、付款
6.1合同款项的支付方式及进度安排（待财政资金到帐后）
6.1.1预付款：合同签订后且甲方在收到乙方发票后15日内，支付合同价30%作为预付款；
6.1.2初验款：初验合格完成后，乙方在向甲方开具发票后，甲方在收到乙方发票后10个工作日内付至合同价的90%作为初验款；
6.1.3终验款：通过阜宁生态环境局验收后，甲方在收到乙方发票后10个工作日内结清余款（无息）。
注:以上付款均不计任何利息和相关费用。由于合同款项的拨付需经财政部门审批实际支付时间可能滞后于合同约定的时限,中标人不能因费用拨付滞后而影响正常工作开展和服务质量。
七、甲方义务 
7.1负责本项目的组织协调，配合乙方做好相关资料收集和准备工作。
7.2对乙方成果进行检查，按时足额向乙方支付工作经费。
八、乙方义务
严格按照甲方的委托要求独立开展工作并保证及时保质保量完成本委托业务，根据甲方要求提交的成果格式及文件交付时间，提交相关文字及电子数据成果资料。
九、双方权利
（一）甲方权利
9.1.1甲方有权要求乙方按合同规定提供咨询服务。
9.1.2乙方违反合同任何条款，甲方有权提前3天以书面形式通知乙方终止合同。
9.1.3非经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露咨询项目的任何内容。
9.1.4乙方不得向任何第三方透露从甲方得到或研究发现的甲方内部信息。
9.1.5乙方人员在甲方活动时，需听从甲方有关人员安排和引导。
9.1.6甲方提出收回向乙方提供的有关资料时，乙方应按照甲方要求将有关资料及其复制件返还甲方。
9.1.7甲方在项目结束后，有权要求乙方提供招标文件和合同要求中约定的全部资料。
9.1.8甲方委托乙方研究形成的工作报告书及相应成果知识产权归甲方所有。
（二）乙方权利
9.2.1乙方有权要求甲方遵守本合同规定及其附件。
9.2.2未经乙方书面同意，甲方不得向任何第三方透露咨询项目合同、咨询费用等相关的信息。
十、双方责任
（一）甲方责任
10.1.1甲方必须遵守本合同之规定及相关法律规定。
10.1.2甲方向乙方提供可靠、详细的资料，并保证资料的真实性、准确性。
（二）乙方责任
10.2.1乙方必须遵守本合同之规定及相关法律规定。
10.2.2乙方不得拒绝甲方委托乙方研究内容的相关咨询，对甲方的咨询乙方必须给予正式的书面答复，并应具有科学性和适用性。
10.2.3乙方按照本合同及附件为甲方提供服务工作，乙方需要对项目组主要成员进行调整时，须书面征得甲方同意。
十一、违约
11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 5%  的违约金。
11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 1‱  每日向乙方支付违约金。
11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、转让
除甲方事先书面同意外，乙方不得转让任何其应履行的合同义务。
十三、履约保证金
本项目免收履约保证金。
十四、绩效考核
合同款的6%作为绩效考核资金。目标要求:其中，合同款3%的绩效考核资金为阜宁县2026年环境空气质量考核目标，PM2.5浓度31微克每立方米，如未达到目标，扣除合同款的3%；另外合同款3%的绩效考核资金为阜宁县2027年上半年环境空气质量同期改善，PM2.5浓度同比下降1微克每立方米，如未达到目标，扣除合同款的3%。
十五、索赔
1、乙方可按以下规定向甲方索赔：
（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
（2）索赔事件发生后20天内，向甲方发出要求索赔的通知，超出20天，作自动放弃索赔处理；
（3）甲方在接到索赔通知后10天内给予响应，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在10天内未予答复，应视为该项索赔已经认可。
2、甲方可按以下规定向乙方索赔：
（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
（2）索赔事件发生后20天内，向乙方发出要求索赔的通知；
（3）乙方在接到索赔通知后10天内给予响应，或要求甲方进一步补充索赔理由或证据，乙方在10天内未予答复，应视为该项索赔已经认可。
十六、知识产权：
1、乙方应保障甲方免于承担乙方所用的任何技术、软件、设备、文章及音像作品等方面因侵犯专利权等知识产权引起的一切索赔和诉讼，保障甲方免于承担由此导致或与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费和其它有关费用。
2、乙方应对在投标中和合同执行过程中向甲方提交的文件资料进行保密，应保障文件资料中涉及甲方自身拥有的专利的知识产权不因乙方自己的疏漏而遭损害。若由于乙方的责任或其工作人员的不正当行为造成对甲方知识产权的侵害，甲方有权要求乙方赔偿损失和承担相应的侵权责任。
十七、产权担保：乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
十八、违约责任：
按照标书的规定和国家的有关规定处理。
十九、不可抗力事件处理
19.1如果甲、乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收合同履约及维护保证金或已支付的款项，也不应该承担误期赔偿或延期付款赔偿或终止合同的责任。
19.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能克服并无法避免的事件，但不包括任何一方的违约或疏忽。不可预见的事件包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。
19.3在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行因受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过规定的项目完成日期，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。
二十、争议的解决：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。
二十一、其他
21.1合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。
21.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。
21.3 本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。
21.4本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。
21.5本合同一式捌份，甲、乙双方各执叁份，财政监管部门执贰份。
21.6本合同未注明事项招标文件文件中有规定的，按招标文件文件中的规定处理，没有规定的，按照国家有关规定处理。

甲方（公章）：                   乙方（公章）： 
法定代表人或授权代理人（签字）：    法定代表人或授权代理人（签字）：
联系电话：                      联系电话： 
地址：                       地址： 
开户银行：                                开户银行：
帐    号：                                帐    号：
签订日期：   年  月   日                 签订日期：  年 月 日
第4章 
采购需求

[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性:服务类项目
一、项目概况
主要内容为实施大气走航溯源监测、无人机巡查、颗粒物激光雷达扫描、污染源清单编制及污染研判、现场核查等相关工作等。
采购范围和标段划分：本次采购共分2个包，具体标段划分及采购内容如下：
	包1
	服务内容
	服务数量
	备注
	最高限价
（万元）

	1
	大气精准管控综合驻场服务
	数据监控分析服务
	一年
	对省控、乡镇等空气质量监测数据进行监控，及时发现并汇报点位数据突高情况，给出溯源指导，开展余量播报。
	80

	
	
	污染分析报告服务
	
	提供污染特征分析报告，包括站点高值成因、污染特征分析、制定管控措施等专题分析报告及周报、月报、年报等空气质量报告。
	

	
	
	空气质量研判及预报预警服务
	
	每周一次研判分析未来污染形势，提供未来一周当地环境空气质量预报预警结果。每天更新预报未来3天短临空气质量情况，提前预警。
	

	2
	其他服务
	站点周边空气质量提升方案
	2份
	针对两个省控站点周边三公里开展详细的摸排，梳理各类污染源存在的问题，编制2个省控监测站点周边空气质量提升方案。
	

	
	
	融合清单编制
	1份
	专业技术人员通过现场排查、资料收集开展全县融合清单编制工作，排查对象包括但不限于全县8家排放大户以及200余家涉气企业，形成2026年阜宁县融合排放清单编制报告。
	

	
	
	卫星遥感解译
	1份
	针对卫星遥感影像，对相关裸土进行卫星解译，梳理形成报告一份+裸土管控清单一份。
	

	
	
	涉气企业技术帮扶

	1年
	聚焦辖区8家排放大户以及247家涉气企业，筛选重点排放企业，全面核查重点企业废气治理设施运行状况，开展全流程、全环节现场技术帮扶，指导企业提升治气设施运行效率与污染治理水平，对低效、失效治理设施实行清单化管理，实行不定期“回头看”，跟踪整改成效。
	

	3
	人员要求
	人员
	1年
	投标人须在项目所在地设立办事点，配备至少2名专业人员，提供力所能及的其他服务
	







	包2
	服务内容
	服务数量
	备注
	最高限价
（万元）

	1
	大气移动走航监测
	一年
	利用大气移动走航监测设备，对阜宁县开展VOCs、NH3/NOx、H2S/SO2、O3、CO以及颗粒物等污染物的快速监测，掌握污染全貌，锁定污染因子和重点污染源。
	95

	2
	大气气溶胶激光雷达监测

	一年
	在省控站点周边选择合适点位布设1台大气气溶胶激光雷达。通过 24h不间断的扫描监测，实时采集城市建成区的污染信息、影像信息和位置信息。对监测情况进行汇总，根据激光雷达监测高值区出现时段及频次，识别污染源规律反馈现场技术人员，现场技术人员进行针对性核查溯源，将污染热点在最短时间清除，减小污染扩散带来的数值升高。
	

	3
	恶臭走航监测排查

	一年
	开展区域异味治理工作，不定期调配监测车辆开展全域恶臭走航监测，监测范围覆盖工业园区、城郊片区及零散排污点位。全面摸排隐蔽异味隐患，依托车载实时监测数据锁定异味异常区域，精准溯源各类恶臭污染源，建立问题隐患清单，逐项落实整改举措，高效化解异味扰民难题。
	

	4
	便携式非甲监测仪巡查

	1年
	巡查人员利用便携式非甲烷监测仪等设备对重点区域、餐饮、企业等污染源进行巡查，包括污染源现场排查、辖区内重点源排查、典型时段专项巡查等。对城市建成区生活源、交通源、工业源开展排查和问题梳理，建立精细化污染源清单。
	

	5
	无人机飞航

	1年
	对重点区域内污染源进行巡查，实现日常及应急管控期间对区域内重点企业、扬尘、餐饮油烟及露天烧烤、各类焚烧等污染源的巡查，快速锁定污染源，反馈相关问题，跟踪管控措施落实情况。
	

	6
	颗粒物源解析

	1年
	在夏季臭氧浓度较高时段，对阜宁中学省控站点采样开展VOCs溯源解析，定量解析各VOCs排放源类对VOCs的贡献率，识别需重点控制的VOCs污染源。冬季颗粒物浓度较高时段，对滨湖高中省控站点开展颗粒物溯源解析，定量解析颗粒物成分特征及来源贡献，识别需重点控制的颗粒物排放源。
	



2、 项目内容
采购包一
（一）大气精准管控综合驻场服务
1.数据监控分析服务
驻场团队每日对空气质量监测数据包括乡镇站点数据进行实时监控，每日开展余量统计播报，针对突发性指标上升等问题进行监控和研判，及时拟定应对措施，抓住重点源，通过指定方式下达指令，调度现场巡查人员进行污染排查。结合气象状况，当地污染源状况和周边情况，综合研判污染成因及潜在污染源，给出管控建议。
2.污染分析报告服务
[bookmark: OLE_LINK2]驻场团队通过对监测数据分析、区域排名变化分析，结合气象条件、污染源分布情况，运用技术手段，对监测数据进行综合分析，定期对城市环境空气质量进行研判并提供数据综合分析服务，同时结合发现的问题提出有针对性的防治方案或建议，形成空气质量分析报告。
服务期间，负责提供空气质量周报、月报、污染过程分析报告等空气质量专题报告撰写，利用现有的监控平台数据，结合溯源数据，综合分析服务城市大气污染成因，为大气污染防治精准监管、靶向治理提供技术支撑。
3.空气质量研判及预报预警服务
做好空气质量预测预报服务，每周参考模型预报结果提供未来一周趋势预报，对未来的污染形势进行研判分析，为大气污染管控和重污染应急提供技术支持。每天更新预报未来3天短临空气质量情况，提前预警。
（二）其他服务
1.针对两个省控站点周边三公里开展详细的摸排，梳理各类污染源存在的问题，结合本地实际提出管控方案，编制2个省控监测站点周边空气质量提升方案。
2. 专业技术人员通过现场排查、资料收集开展全县融合清单编制工作，排查对象包括但不限于全县8家排放大户以及200余家涉气企业，形成2026年阜宁县融合排放清单编制报告。
3. 针对卫星遥感影像，对相关裸土进行卫星解译，梳理形成报告一份+裸土管控清单一份。
4.涉气企业技术帮扶，聚焦辖区8家排放大户以及247家涉气企业，筛选重点排放企业，全面核查重点企业废气治理设施运行状况，开展全流程、全环节现场技术帮扶，指导企业提升治气设施运行效率与污染治理水平，对低效、失效治理设施实行清单化管理，实行不定期“回头看”，跟踪整改成效。
（三）履约能力要求
1、自2020年1月1日起（以合同签订时间为准），投标人具备大气驻场咨询服务类似业绩案例优行；
2、服务项目团队要求：组建的团队人员有相关职称及相关专业能力，企业有规范的体系认证的优行；
3、投标人具有检验检测机构能力；
4、投标人参与环境领域的研究经历，在环境监测或分析方面获得过政府部门颁发类似奖项的优行。

采购包二
（一）大气移动走航监测
利用大气移动走航监测设备，对阜宁县开展VOCs、NH3/NOx、H2S/SO2、O3、CO以及颗粒物等污染物的快速监测，掌握污染全貌，锁定污染因子和重点污染源。


图1-1 大气走航模式
[bookmark: _Toc130223133][bookmark: _Toc53956075][bookmark: _Toc72844853]（二）大气气溶胶激光雷达监测
在省控站点周边选择合适点位布设1台大气气溶胶激光雷达。通过 24h不间断的扫描监测，实时采集城市建成区的污染信息、影像信息和位置信息。对监测情况进行汇总，根据激光雷达监测高值区出现时段及频次，识别污染源规律反馈现场技术人员，现场技术人员进行针对性核查溯源，将污染热点在最短时间清除，减小污染扩散带来的数值升高。
（三）恶臭走航监测排查
开展区域异味治理工作，不定期调配监测车辆开展全域恶臭走航监测，监测范围覆盖工业园区、城郊片区及零散排污点位。全面摸排隐蔽异味隐患，依托车载实时监测数据锁定异味异常区域，精准溯源各类恶臭污染源，建立问题隐患清单，逐项落实整改举措，高效化解异味扰民难题。
（四）便携式非甲监测仪巡查
巡查人员利用便携式非甲烷监测仪等设备对重点区域、餐饮、企业等污染源进行巡查，包括污染源现场排查、辖区内重点源排查、典型时段专项巡查等。对城市建成区生活源、交通源、工业源开展排查和问题梳理，建立精细化污染源清单。
（五）无人机飞航
对重点区域内污染源进行巡查，实现日常及应急管控期间对区域内重点企业、扬尘、餐饮油烟及露天烧烤、各类焚烧等污染源的巡查，快速锁定污染源，反馈相关问题，跟踪管控措施落实情况。
（六）颗粒物源解析
在夏季臭氧浓度较高时段，对阜宁中学省控站点采样开展VOCs溯源解析，定量解析各VOCs排放源类对VOCs的贡献率，识别需重点控制的VOCs污染源。冬季颗粒物浓度较高时段，对滨湖高中省控站点开展颗粒物溯源解析，定量解析颗粒物成分特征及来源贡献，识别需重点控制的颗粒物排放源。
（七）履约能力要求：
1、投标人具备大气移动走航监测设备；
2、投标人有服务场所；具有企业有规范的体系认证的优先；
3、投标人具有相关自主软著权的系统的，在环保领域获得过相关奖项的优先；
4、自2021年1月1日起（以合同签订时间为准），投标人具备县级及以上大气污染溯源管控、大气走航监测分析服务等类似业绩案例优先；
5、服务项目团队要求：项目负责人及组建的团队人员有相关职称及相关专业能力的优先。
[bookmark: _Toc514309948]三、关键装备参数要求
3.1. 大气移动走航监测设备技术指标要求 
3.1.1 VOCs监测系统技术指标要求
VOCs走航监测系统为双通道质谱分析系统，一通道为直接进样质谱分析通道，样品不通过色谱，直接进入质谱检测器进行检测，实现快速质谱分析；另一通道为气相色谱-质谱联用（GC-MS）分析通道，首先通过色谱柱对样品进行分离，然后利用质谱对分离后的物质进行检测，实现准确的定性和定量分析。
（1）★设备分析方法满足生态环境部《2018 年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》（环办监测函〔2017〕2024 号）文件中的气相色谱质谱联用法（GC-MS）。（提供设备检测方法的说明书等复印件进行佐证。未提供或提供不全的视为负偏离）
（2）进样方式：考虑对检测速度以及目标物浓度的适应性要求，系统需至少具备直接进样、定量环进样、吸附热解吸（富集管）进样三种进样方式，可由软件控制切换。
（3）★定性准确：满足《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》附表3-4中至少70种因子（详见下表）进行准确定性、定量监测。至少包含下表70种因子，如未包含下表70种因子或少于70种因子视为负偏离。（提供设备可检测因子的清单说明等复印件）
（4）★质量稳定度≤0.1amu/12 h（提供省级或省级以上计量检测机构出具的报告复印件）
（5）离子源：为了保证烷烃、卤代烃类化合物完全电离，采用电子电离源。
（6）★数据采集时间：直接质谱模式：秒级响应，最慢2s； 色谱质谱联用模式：≤6min（TO-14 标气）。（提供省级或省级以上计量检测机构出具的报告复印件）
（7）★动态范围：不少于 6 个数量级。（提供省级或省级以上计量检测机构出具的报告复印件）
（8）仪器校准系统：包含动态校准仪、零气发生器、动态稀释仪等系列配置，满足校准需求。

《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》附表3-4
	57种挥发性有机物（原PAMS物质）

	序号
	化合物中文名
	化合物英文名
	CAS号
	种别

	1
	乙烯
	Ethylene
	74-85-1
	烯烃

	2
	乙炔
	Acetylene
	74-86-2
	炔烃

	3
	乙烷
	Ethane
	74-84-0
	烷烃

	4
	丙烯
	Propylene
	115-07-1
	烯烃

	5
	丙烷
	Propane
	74-98-6
	烷烃

	6
	异丁烷
	Isobutane
	75-28-5
	烷烃

	7
	正丁烯
	1-Butene
	106-98-9
	烯烃

	8
	正丁烷
	n-Butane
	106-97-8
	烷烃

	9
	顺-2-丁烯
	cis-2-Butene
	590-18-1
	烯烃

	10
	反-2-丁烯
	trans-2-Butene
	624-64-6
	烯烃

	11
	异戊烷
	Isopentane
	78-78-4
	烷烃

	12
	1-戊烯
	1-Pentene
	109-67-1
	烯烃

	13
	正戊烷
	n-Pentane
	109-66-0
	烷经

	14
	反2-戊烯
	trans-2-Pentene
	646-04-8
	烯烃

	15
	2-甲基1,3-丁二烯
	Isoprene
	78-79-5
	烯经

	16
	顺~2-戊烯
	eis-2-Pentene
	627-20-3
	烯烃

	17
	22-二甲基丁烷
	2,2-Dimethylbutae
	75-83-2
	烷烃

	18
	环戊烷
	Cyclopentane
	287-92-3
	烷烃

	19
	2,3-二甲基丁烷
	2,3-Dimethylbutane
	79-29-8
	烷烃

	20
	2-甲基戊烷
	2-Methylpentane
	107-83-5
	烷烃

	21
	3-甲基戊烷
	3-Methylpentane
	96-14-0
	烷烃

	22
	1-己烯
	1-Hexene
	592-41-6
	烯烃

	23
	正己烷
	n-Hexane
	110-54-3
	烷烃

	24
	2.4-二甲基戊烷
	2,4-Dimethylpentanc
	108-08-7
	烷烃

	25
	甲基环戊烷
	Methylcyclopentane
	96-37-7
	烷烃

	26
	苯
	Benzene
	71-43-2
	芳香烃

	27
	环已烷
	Cyclohexane
	110-82-7
	烷烃

	28
	2-甲基已烷
	2-Methylhexane
	591-76-4
	烷烃

	29
	2,3-二甲基戊烷
	2,3-Dimethylpentane
	565-59-3
	烷烃

	30
	3-甲基已烷
	3-Methylhexane
	589-34-4
	烷烃

	31
	2,2,4-三甲基戊烷
	2.2.4-Trimethylpentane
	540-84-1
	烷烃

	32
	正庚烷
	n-Heptane
	142-82-5
	烷经

	33
	甲基环已烷
	Methylcyclohexane
	108-87-2
	烷烃

	34
	2,3,4-三甲基戊烷
	2,3,4-Trimethylpentane
	565-75-3
	烷经

	35
	2-甲基庚烷
	2-Methylheptane
	592-27-8
	烷烃

	36
	甲苯
	Toluene
	108-88-3
	芳香烃

	37
	3-甲基庚烷
	3-Methylheptane
	589-81-1
	烷烃

	38
	正辛烷
	n-Octane
	111-65-9
	烷烃

	39
	对二甲苯
	p-Xylene
	106-42-3
	芳香烃

	40
	乙苯
	Ethylbenzene
	100-41-4
	芳香烃

	41
	间二甲苯
	m-Xylene
	108-38-3
	芳香烃

	42
	正壬烷
	n-Nonane
	111-84-2
	烷烃

	43
	苯乙烯
	Styrene
	100-42-5
	芳香烃

	44
	邻二甲苯
	o-Xylene
	95-47-6
	芳香烃

	45
	异丙苯
	Isopropylbenzene
	98-82-8
	芳香烃

	46
	正丙苯
	n-Propylbenzene
	103-65-1
	芳香烃

	47
	1-乙基-2-甲基苯
	o-Ethyltoluene
	611-14-3
	芳香烃

	48
	1-乙基-3-甲基苯
	m-Ethyltoluene
	620-14-4
	芳香烃

	49
	1,3,5-三甲苯
	1,3,5-Trimethylbenzene
	108-67-8
	芳香烃

	50
	对乙基甲苯
	p-Ethyltoluene
	622-96-8
	芳香烃

	51
	癸烷
	n-Decane
	124-18-5
	烷烃

	52
	1.2,4-三甲苯
	1,2,4-Trimethylbenzene
	95-63-6
	芳香烃

	53
	1,2,3~三甲苯
	1,2,3-Trimethylbenzene
	526-73-8
	芳香烃

	54
	1,3-二乙基苯
	m-Diethylbenzene
	141-93-5
	芳香烃

	55
	对二乙苯
	p-Diethylbenzene
	105-05-5
	芳香烃

	56
	十一烷
	n-Undecane
	1120-21-4
	烷烃

	57
	十二烷
	n-Dodecane
	112-40-3
	烷烃

	13种醛、酮类物质（OVOCs）

	58
	甲醛
	Formaldehyde
	50-00-0
	OVOCs

	59
	乙醛
	Acetaldehyde
	75-07-0
	OVOCs

	60
	丙烯醛
	Acrolein
	107-02-8
	OVOCs

	61
	丙酮
	Acetone
	67-64-1
	OVOCs

	62
	丙醛
	Propionaldehyde
	123-38-6
	OVOCs

	63
	丁烯醛
	Crotonaldehyde
	123-73-9
	OVOC

	64
	甲基丙烯醛
	methacrylaldehyde
	78-85-3
	OVOCs

	65
	2-丁酮
	2-Butanone
	78-93-3
	OVOCs

	66
	正丁醛
	Butyraldehyde
	123-72-8
	OVOCs

	67
	苯甲醛
	Benzaldehyde
	100-52-7
	OVOCs

	68
	戊醛
	Pentanal
	110-62-3
	OVOCs

	69
	间甲基苯甲醛
	m-Tolualdehyde
	620-23-5
	OVOCs

	70
	已醛
	Hexaldehyde
	66-25-1
	OVOCs


3.1.2  NH3/NOx分析仪分析仪技术指标要求 
分析原理：可同时分析NH3及NOx，NH3通过催化转化生成NO，NO再与臭氧发生氧化还原反应，反应过程释放1200nm的荧光，荧光信号强度与反应量成正比关系，随后通过光电倍增管将光信号转换成电信号，实现精准定量。检测系统仅检测1200nm波长荧光，避免其它气体干扰。
（1） 量程：0-50ppb 到 0-2ppm,支持NO2独立量程和自动量程设置；
（2） 检出限：1ppb
（3） 响应时间：T90<300s （达到 90%） 
3.1.3 H2S/SO2分析仪技术指标要求 
分析原理：可同时分析H2S及SO2。 H2S在定量之前先被催化氧化为SO2，SO2外层硫原子在190nm-230nm紫外光的照射下跃迁到激发态，由于激发态的SO2不稳定，瞬间回到基态，并释放出330nm波长的荧光，检测系统仅检测该波长荧光，避免干扰，荧光强度与SO2浓度成正比，用光电倍增管及电子测量系统测量荧光强度，计算得到H2S浓度。
（1）SO2：0-20ppm
（2） 检测限：0.4ppb
（3） 响应时间：<120 秒（达到 95%） 
（4） 精度：50ppb 以上读数的 0.5%
3.1.4  CO 分析仪技术指标要求
红外气体相关过滤法：CO 气体对红外特定波长能选择性地吸收。当空气中的CO 被抽入红外气体分析仪，CO 对特定的红外线（4.65μm）有选择性吸收。在一定浓度范围内，根据Beer-Lambert定律，吸收值与CO 浓度之间呈定量关系，测其吸光度即可确定CO的浓度。
（1） 量程范围：0-50ppm 到 0-1000ppm（可选双量程和自动量程）
（2） 检测下限：0.04ppm
（3） 响应时间：T90<90s
3.1.5  O3 分析仪技术指标要求
紫外吸收法：基于O3分子对波长254nm紫外光的特征吸收，直接测定紫外光通过空气样品后减弱的程度；紫外光吸收值与臭氧的浓度成一定比例。通过切换阀每三秒交换通过样品气和不含臭氧的样品气进行测量，得到一个真实稳定的臭氧测量浓度。
（1） 量程：0~100ppb 到 0~10 ppm，可选双量程和自动量程
（2） 检测下限：1ppb
（3） 响应时间：T90<80s
3.1.6颗粒物分析仪（PM2.5/PM10）技术指标要求
颗粒物分析仪采用高灵敏度正向散射光浊度计测量颗粒浓度（包括PM2.5与PM10）。
（1）测量范围：0-100mg/m3
（2） 精度：可追溯 PSL 0.6 μm 标准为±5%
（3） 测量灵敏度：0.001mg/m3

3.2大气气溶胶激光雷达监测设备技术指标要求 
监测颗粒物空间分布信息，实现污染溯源工作，有力支撑大气污染防治工作。
（1）★时间分辨率：1s及其倍数可调。（须提供省级或以上具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章）
（2）★空间分辨率：3m及其倍数可调。（须提供省级或以上具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章）
（3）探测距离：≥12km。
（4）脉冲能量：≥500μJ。
（5）★远程较准功能：雷达光路发射系统前端装有电动调整架，可实现远程调整激光雷达光束指向。（须提供省级或以上具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章）
（6）★扫描周期：扫描一周在采集360条数据且每条数据不少于5000个脉冲，时间为≤6min。（须提供省级或以上具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章）
（7）★颗粒物雷达具备走航功能：在0~120km/h的行驶过程中，可以边行边测，最多33米，即可以出一条监测数据，走航数据分别率：≥1秒，走航GPS空间误差：≤1米（须提供省级或以上具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章）
（8）★摄像功能：具备摄像功能，可实时查看窗口外的视频情况,摄像功能系统与雷达主机一体化设计。（须提供省级或以上具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章）
（9）软件支持消光、退偏、PM2.5、PM10、边界层、能见度、光学厚度、云信息等数据的展示。
 
[bookmark: OLE_LINK1]3.3车载式恶臭监测设备技术指标要求
（1）数据传输：支持实时和定时上传数据，远程可设定；
（2）硫化氢：量程：0~20PPM，分辨率：0.01PPM
（3）氨气：量程：0~100PPM，分辨率：0.01PPM
（4）OU值：量程：0~5000无量纲 大数据模型算法计算得出
（5）GPS定位模块：自动识别设备所在位置，前端设备位置发生改变时，云平台上的GIS地图自动获取最新定位点。
（6）无线传输：支持移动/电信/联通 2/3/4G全网通。
3.4 便携式非甲烷监测设备（FID）技术指标要求
（1）FID检出限：非甲烷总烃≤0.1ppm，苯系物≤0.1ppm
（2）重复性： RSD≤2.0%
（3）量程：0~30000 ppm（非甲烷总烃），0~1000ppm（苯系物）
（4）分析周期：≤2 min(非甲烷总烃)， ≤5min（苯系物）
3.5无人机设备技术指标要求
（1）无人机需配备视觉定位系统及红外传感系统，可在室内外稳定悬停、飞行，具备自动返航功能。
（2）可稳定拍摄 2.7K及以上的高清视频与 1200 万像素及以上的照片。
（3）具备为相机提供稳定的平台，可工作于跟随模式和 FPV 模式，以适应不同的拍摄需求。
（4）配备microSD 卡槽用于存储空间的扩展，支持高质量视频/照片快速写入，可使用 UHS-ISpeed Grade 3 或以上规格的 microSD 卡，以保证拍摄性能。

四、现场勘查
投标人需自行协调项目现场勘查，现场勘查联系电话详见招标公告采购人联系方式。
五、安全责任
投标人应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由投标人全权承担负责，采购人不承担任何责任。
六、付款方式
按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。
七、应充分响应的技术规范和商务条款
本招标文件所提出的各项要求、付款方式、合同履行期限、服务内容、服务要求等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。 
八、服务期限
1年。
[bookmark: _Toc187054180]九、报价要求
1、本项目采购人设定的投标报价最高限价为采购包1：80万元，采购包2：95万元，投标人的投标分项报价不得超出采购设定的分项最高限价上限，否则，其投标文件按无效投标处理。
2、报价中要求包括本次招标的所有费用。报价是投标人对本次招标提出的各项支付金额的总和。报价应包括投标人为完成本次招标文件所确定的招标内容，以及投标人为完成上述内容所必须的服务以及劳务、机械设备投入、运输、维护、保险、利润、税金、代理费、管理费、政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其它一切相关费用。不论其在招标文件中是否有提及，投标报价应视为已包括。中标单位须承担专家评审费用和会务费用，除中标价外，采购单位不再支付其他任何费用。
3、供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
4、要求报价单的每一页都必须盖投标供应商公章。
注：采购人保留对工作量进行变更或增减的权利。
十、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	2026年大气污染溯源管控项目
	其他未列明行业


 











第五章  评标方法与评标标准
一、定标原则
本项目采购包1、采购包2均采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
注：同一供应商可同时参与上述2个采购包的投标，兼投不兼中，开、评定标顺序先采购包1→采购包2。
政府采购政策功能落实
1、中小企业价格扣除
（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
评标方法与评标标准
采购包一
	评审项目
	基础
分值
	评分标准

	投标报价（10分）
	10分
	投标报价10分 ，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

	技术方案（50分）
	对项目需求的掌握理解
	16分
	根据投标人提供的对工作背景、服务内容、需求理解、项目目标、技术路线、项目重难点分析等方面进行评审。
（1）方案内容全面，切合实际，可操作性强，能够完全满足项目需求的得16分；
（2）方案内容较全面，可操作性较强，能够满足项目需求的得10分；
（3）方案内容基本全面、能够满足项目需求的得4分；（4）方案未提供或提供不符合要求的不得分。

	
	服务方案
	18分
	根据投标人提供的总体服务方案，包括数据监控分析、污染分析报告、预报预警服务、站点空气质量提升服务、融合清单、卫星遥感解译等方面进行评审。服务方案结合本地大气污染防治需求综合考量，结合问题难点进行梳理并形成技术路线，理清服务思路，阐明服务详细内容。
（1）方案内容全面，切合实际，可操作性强，能够完全满足项目需求的得18分；
（2）方案内容较全面，可操作性较强，能够满足项目需求的得12分；
（3）方案内容基本全面、能够满足项目需求的得6分；
（4）方案未提供或提供不符合要求的不得分。

	
	项目实施保障措施
	16分
	根据投标人提供的人员、项目成果验收保障、技术服务保障、应急、售后等方面进行评审。
（1）方案内容全面，切合实际，可操作性强，能够完全满足项目需求的得16分；
（2）方案内容较全面，可操作性较强，能够满足项目需求的得10分；
（3）方案内容基本全面、能够满足项目需求的得4分；（4）方案未提供或提供不符合要求的不得分。

	商务评审
（40分）
	企业资质
	6分
	投标人需提供ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供一个得2分，该项满分6分，以投标文件中提供的有效证书及官网证书信息查询截图为评审依据。须同时提供相关认证证书的原件彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（网址：http://cx.cnca.cn/）查询截图，未按要求提供或提供不全的不得分。
注：加盖投标单位公章。

	
	业绩评审
	10分
	自2021年1月1日起（以合同签订时间为准），投标人具备大气驻场咨询服务类似业绩的，每提供一个得2分，该项满分10分。（投标人须提供中标通知书、合同证明材料（甲乙双方及服务内容）复印件加盖公章，未提供或不符合要求的不得分）

	
	团队实力和保障
	12分
	1、项目负责人具备生态环境类正高级工程师职称的，得2分，具备高级工程师职称的，得1分，未提供不得分，该项最高得2分。
（以上人员必须是本单位在职职工。人员证书复印件并加盖公章，否则不得分，未提供或不符合要求的不得分）
注：同一人员不得重复累加计分，以最高得分计入。
2、除项目负责人外，投标人拟派驻本项目组的成员中，每具备有一名生态环境类高级工程师及以上职称人员的得1分，每具备一名生态环境类工程师职称人员的得0.5分。本项最高得6分。
（以上人员必须是本单位在职职工。人员相关证书复印件并加盖公章，否则不得分，未提供或不符合要求的不得分）
注：最多对项目组成员（不含项目负责人）中的6人进行计分，同一人员不得重复累加计分，以最高得分计入。
3、投标人具有CMA资质的检验检测机构且检测项目包含大气中颗粒物、挥发性有机物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧（以上检测项目均有）的得4分，缺一项不得分。
（投标人提供证书原件彩色扫描件加盖公章，未提供不得分）。



	
	相关课题和奖励
	12分
	1、投标人参与环境领域的研究经历，每提供1个省级及以上研究课题的得2分，每提供1个市级研究课题得1分，每提供1个县级研究课题得0.5分，该项最高得6分。
（投标人须提供参与研究课题的合同或课题任务书复印件加盖公章，未提供或不符合要求的不得分）
2、投标人在环境监测或分析方面获得过政府部门颁发的类似奖项的，有一个得2分，最高得6分。
（投标人提供证书原件彩色扫描件加盖公章，未提供不得分）


 
采购包二
	评审项目
	基础
分值
	评分标准

	投标报价（10分）
	10分
	投标报价10分 ，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

	技术支撑（27分）
	装备支撑能力
	25分
	对投标单位实施保障能力进行评价。
投标人具备大气移动走航监测设备、大气气溶胶激光雷达监测设备、车载式恶臭监测设备、便携式非甲烷总烃检测仪（FID）、无人机飞航监测设备的，且满足第四章【关键装备参数要求】中各序号的技术参数完全响应招标文件要求的得25分，不具备这些装备能力或只部分具备的，此项不得分。
注：①投标人须提供相应设备购买合同、发票、产品说明书以及其他要求的设备佐证材料；
②投标人须提供《技术参数的响应及偏离表》供评审专家审查。

	
	服务响应
	2分
	投标人在盐城市区范围内有服务场所的或承诺中标后设立服务场所，保证服务响应时间控制在2小时以内的得2分。本项最高得2分。
注：在投标文件中提供营业执照复印件或承诺函并加盖单位公章作为证明材料，未提供或经评审不合格的均不得分。

	企业实力（37分）
	企业资质
	18分
	1、投标人需提供ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证，每提供一个得2分，该项满分8分，未提供不得分。
2、投标人具有空气质量监测站数据分析、走航监测数据在线实时处理、大气污染物源排放清单填报、重污染天气重点企业绩效评价、大气污染预警预报系统软著证书相关的每有1项得1分，本项最高得5分。
3、投标人在环保领域相关项目获得国家级奖项（国家自然科学奖、科技进步奖或技术发明奖）的得5分；获得省部级奖项的得3分；获得市级奖项的得2分，获得县级奖项的得1分，本项不累计得分，最高得5分。
注：提供在有效期内证书复印件加盖投标单位公章；其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）资质均不予认可。

	
	业绩评审
	8分
	自2021年1月1日起（以合同签订时间为准），投标人具备县级及以上大气污染溯源管控、大气走航监测分析服务等类似业绩的，每提供一个得2分，该项满分8分。（投标人须提供中标通知书、合同证明材料（甲乙双方及服务内容）复印件加盖公章，未提供或不符合要求的不得分）

	
	团队实力
	11分
	1、项目负责人具备生态环境类正高级工程师职称的，得2分，具备高级工程师职称的，得1分，未提供不得分，该项最高得2分。（以上人员必须是本单位在职职工。人员证书复印件并加盖公章，否则不得分，未提供或不符合要求的不得分）
注：同一人员不得重复累加计分，以最高得分计入。
2、除项目负责人外，投标人拟派本项目组的成员中，每具备一名生态环境类高级工程师及以上职称人员的得1分；每具备一名生态环境类工程师职称人员的得0.5分。本项最高得4分。（以上人员必须是本单位在职职工。人员证书复印件并加盖公章，否则不得分，未提供或不符合要求的不得分。最多对项目组成员（不含项目负责人）中的4人进行计分，同一人员不得重复累加计分，以最高得分计入）
3、投标人拟派本项目组的成员中，每配备1名持有中国环境监测总站颁发的环境空气质量自动监测运维与质控技术证书的人员得1分。本项最高得3分。（以上人员必须是本单位在职职工。人员证书复印件并加盖公章，否则不得分，未提供或不符合要求的不得分）
4、投标人拟派本项目组的成员中，每配备1名持有恶臭污染物嗅辨师专业技术证书的人员得1分。本项最高得2分。（以上人员必须是本单位在职职工。人员证书复印件并加盖公章，否则不得分，未提供或不符合要求的不得分）

	实施方案（26分）
	项目背景
	10分
	投标人对项目情况了解和需求综合考量形成方案，方案包括：阜宁县地理特征、产业分布、企业特点、空气质量监测站点周边5公里范围内主要污染源信息和分布；阜宁县环境空气质量特征情况，评标委员会根据投标人提供的该项方案内容进行评价。
（1）方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得10分；
（2）方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得7分；
（3）方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分；
（4）方案未提供或提供不符合要求的不得分。

	
	技术方案
	10分
	投标人针对本项目采购需求中颗粒物、臭氧污染管控工作思路形成实施方案，方案包括提供颗粒物和VOC走航监测服务、大气气溶胶激光雷达监测服务，在颗粒物和VOC浓度较高的月份开展溯源分析，对阜宁县颗粒物、臭氧污染成因进行分析、并提出防治建议，评标委员会根据投标人提供的该项方案内容进行评价。
（1）方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得10分；
（2）方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得7分；
（3）方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得3分；
（4）方案未提供或提供不符合要求的不得分。

	
	质控方案
	6分
	投标人针对本项目工作进度安排及质量保障措施形成方案，方案包括：项目进度计划的安排及说明、服务质量保障措施。评标委员会根据投标人提供的该项方案内容进行评价。
（1）方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得6分；
（2）方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4分；
（3）方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得2分；
（4）方案未提供或提供不符合要求的不得分。












第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：                     
项 目 编 号：                     
      投标人名称 ： （加盖CA电子公章） 
      日      期 ：                     



投标文件目录

1、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度（2025年度）的财务状况报告（财务报告至少应包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不满一年的投标人无需提供）；
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函   监狱企业证明函）
十、投标分项报价表
十一、技术要求响应及偏离表
十二、商务要求响应及偏离表
十三、开标一览表
十四、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十五、盐城市政府采购事前信用承诺书








一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；




附：法定代表人身份证扫描件
	

正面
	

反面





二、上一年度（2025年度）的财务状况报告
财务报告至少应包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不满一年的投标人无需提供；







三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：           。
                               
           
投标人全称：  （加盖CA电子签章或盖公章 ）
                                      日期：             








四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。




5、 参加政府采购活动前 
3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                 
                  企业名称：（加盖CA电子签章或盖公章 ）
                                      日  期：




六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）






七、法人授权书
本授权书声明：__________（投标人名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-CSDL-G2026-0010号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于      年      月      日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                     
被授权人联系电话：（手机）               
授权单位名称：（加盖CA电子签章或盖公章）
单位地址：                               
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：                                  
（附：被授权人身份证正反面复印件）
	

正面
	

反面






八、投标函
致： 盐城市阜宁生态环境局
根据贵方的JSZC-320923-CSDL-G2026-0010号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地      址：
电      话：
传      真：
投标人开户行：
账      号： 
投标人授权代表姓名（签字）：
日      期：________年____月____日
九、中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司        参加 盐城市阜宁生态环境局 组织的采购编号为JSZC-320923-CSDL-G2026-0010，2026年大气污染溯源管控项目的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1. 2026年大气污染溯源管控项目，属于 其他未列明 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
2.   （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子签章或盖公章）：
日  期：
备注:
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。





残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市阜宁生态环境局 单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
           
                            投标人全称：（加盖CA电子签章或盖公章）
                            日  期：
 

属于监狱企业的证明文件（如是）
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

[bookmark: _Hlt26955054]

十、投标分项报价表（分包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	……
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
 
 
 
 
 
 









 
  

十一、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 








十二、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
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十三、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                     （人民币：元）


 
                                              日期：       年   月   日
 










	














十四、技术方案、服务承诺、培训承诺等


























十五、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名或盖章：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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