
编制说明

（一）一般说明

（1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准。 

（2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。 

（3）环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。 

（4）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行。 

（5）工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。 

（6）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。 

（7）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。 

（8）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

（二）特殊说明

（1）根据委托人要求，暂列金额按分部分项工程费的10%计入暂列金额；

（2）根据委托人要求，一层加接处外挑檐暂按除税30000元计入专业工程暂估价；

（3）根据委托人要求，展厅布展不在本次招标范围内；

（4）根据委托人要求，外墙面改造仅考虑本栋建筑。

（5）建筑垃圾外运暂按110T考虑，结算时按城市管理部门出具的票据经建设单位确认后对工程量进行调整，投标人报价时自行考虑运距及垃圾消纳费。

（6）根据委托人要求，除卫生间及厨房间外所有成品套装门的门锁按智能锁考虑；

（7）所有砼按商品砼考虑，所有砂浆按预拌砂浆考虑；

（8）所有拆除不考虑残值回收。
