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第一章  投标邀请
受[委南通市港航事业发展中心]的委托，南通市公共资源交易中心就[南通市港航事业发展中心县级航网运行与监测体系改造采购项目]([JSZC-320600-JZCG-G2026-0056])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
南通市港航事业发展中心县级航网运行与监测体系改造采购项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月30日10点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0056
2.项目名称：南通市港航事业发展中心县级航网运行与监测体系改造采购项目
3.预算金额：219万
4.最高限价：214.9856万
5.采购需求：南通市港航事业发展中心县级航网运行与监测体系改造项目，主要对5个船闸运行中心(南通船闸、九圩港船闸、焦港船闸、海安船闸、吕四船闸)、7个分中心(南通市区中心、如东分中心、如皋分中心、海安分中心、启东分中心、海门分中心、通州分中心)的航网运行与监测系统硬件设施进行建设提升，本次县级航网运行及监测体系主要建设内容包括视频显示设备、视频监控设备、视频会议设备及环境改造等。运行与监测体系相关平台软件已由省厅港航中心统一建设，项目建成后已有平台软件可以在硬件基础上整合成完整县级航网运行与监测体系系统。（详细内容见本项目施工图设计、招标文件第四章）
6.合同履行期限：合同签订后4个月内完成项目建设并通过项目验收，验收合格后投入试运行，试运行期1个月。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2026年7月30日10点00分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 投标保证金：免收
2. 项目演示、样品、答辩等：无
3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。
4. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。
5. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6. “苏采云”系统使用相关提醒
6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）,“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269]七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名    称：南通市港航事业发展中心
地    址：南通市外环西路99号 
联 系 人：蔚女士
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：17851646968
2.采购代理机构信息
名    称：南通市公共资源交易中心
地　  址：南通市崇川区工农南路150号
联 系 人：       陈露                                 
联系方式：      0513-59001986       　　　　　　　　　　　
3.软件技术支持：运维客服：0519-86722801、0519-86722806 
                  那工：0513-59001950
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]20、投标文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22、开标
22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23、评标委员会
   23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
27、异常低价审查
27.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）、省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;
（4）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（5）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标(响应)价格作出解释。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.3异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
28、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]28.1无效投标条款
28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
28.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
28.1.6未通过符合性审查的。
28.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。
28.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
28.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
28.1.12 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
28.1.14启动异常低价投标审查后,投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
28.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
28.2.3因重大变故，采购任务取消的。
28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]29、确定中标单位
29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
29.4.1提供虚假材料谋取中标的。
29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
29.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
29.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
30、质疑处理
30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。
交易中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
30.5 以下情形的质疑不予受理
30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书
31.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]32. 签订合同
32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物（包含与货物相关的服务）的追加
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314]34、政府采购履约资金扶持政策
34.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
34.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]
政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                        （供应商）
乙方2（全称）：                       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                         （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1）采购项目名称：                                          
     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                     
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：
þ否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是   ¨否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是 ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
分包主要内容：                                            
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                          
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
国别：         品牌：         规格型号：              
¨否
（10）是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
是否涉及环境标志产品：
¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
是否涉及绿色产品： 
¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
大写：                           
分包金额（如有）小写：                   
大写：                       
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 þ其他 全费用固定单价 
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款：
合同签订，采购人收到发票后15日内，支付合同金额的30%作为首付款。
项目验收合格，采购人收到发票后15日内，支付至合同金额的85%。
项目试运行期满后，采购人收到发票后15日内，支付合同金额的15%尾款。
其中涉及预付款的： / 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
收取履约保证金形式：   缴纳方式不限              
收取履约保证金金额：                            
履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后30个工作日内一次性退还履约保证金；如甲方迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。
（5）风险处置措施和替代方案：发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：①签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。②乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式） ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                   ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）       
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	
甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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3.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付支付货款总额的0.05%违约金。如乙方逾期交货达一周，则视为乙方不能交付货物，按照根本违约情形处理,甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方还应向甲方支付货款总额10%的违约金。
4.甲方有权拒收全部货物的情形：乙方所交付的货物品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定或甲方随机抽样检测不合格的，甲方拒收全部货物的，乙方需在20个日历天内完成更换，因退换货造成逾期交付的，乙方需交纳逾期违约金，逾期违约金按原收货截止日次日起计至合格货物收到之日止，每逾期1天，按货款总额的0.05%计算，若更换后仍无法通过验收的，甲方拒收全部货物，解除合同，扣除全部履约保证金。
5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。
6.任意一方无故解除合同或因一方过错导致合同不能履约，需赔偿对方合同总价的10%违约金，对方实际损失超出违约金的部分应由违约方补齐。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	



采购人保留对合同修改和完善的权利。
















第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性:货物类项目。

一、采购标的清单
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	对应中小企业划分标准所属行业
	是否强制节能
	是否为核心产品
	是否为主要标的

	一、显示设备
	
	
	
	
	
	

	1
	55寸液晶拼接屏（1.7mm拼缝）
	详见设计参数
	台
	90
	工业
	是
	是
	是

	2
	前维护液压大屏支架
	详见设计参数
	只
	90
	工业
	否
	
	

	3
	落地底座
	详见设计参数
	套
	30
	工业
	否
	
	

	4
	高清视频解码器
	详见设计参数
	台
	10
	工业
	否
	
	

	5
	10米HDMI连接线
	10米HDMI连接线
	根
	111
	工业
	否
	
	

	6
	86寸交互式一体机（含移动支架、翻页笔、无线传屏器
	详见设计参数
	台
	1
	工业
	否
	
	

	二、会议发声、扩声设备
	
	
	
	
	
	

	1)、发言设备
	
	
	
	
	
	

	1
	话筒（一拖四）
	详见设计参数
	套
	12
	工业
	否
	
	

	2
	天线放大器
	详见设计参数
	套
	4
	工业
	否
	
	

	2)、扩声设备
	
	
	
	
	
	

	1
	高端线性阵列音柱1
	详见设计参数
	台
	20
	工业
	否
	
	

	2
	高端线性阵列音柱2
	详见设计参数
	台
	4
	工业
	否
	
	

	3
	壁挂架
	壁挂架
	套
	24
	工业
	否
	
	

	4
	全频音柱功放
	详见设计参数
	套
	12
	工业
	否
	
	

	5
	AI反馈抑制器
	详见设计参数
	台
	12
	工业
	否
	
	

	6
	数字音频处理器
	详见设计参数
	台
	12
	工业
	否
	
	

	7
	时序电源
	详见设计参数
	台
	12
	工业
	否
	
	

	3)、可视化管理设备
	
	
	
	
	
	

	1
	物联网数据管理主机
	详见设计参数
	套
	13
	工业
	否
	
	

	2
	8通道数据处理器
	详见设计参数
	台
	1
	工业
	否
	
	

	3
	会议室协作管理软件
	详见设计参数
	套
	1
	软件和信息技术服务业
	否
	
	

	4
	有线控制屏
	详见设计参数
	台
	13
	工业
	否
	
	

	5
	24口POE交换机
	详见设计参数
	台
	13
	工业
	否
	
	

	6
	1.2米机柜（壁厚1.5mm国标）
	1.2米机柜
	台
	12
	工业
	否
	
	

	4)、其他辅材
	
	
	
	
	
	

	1
	辅材
	零星的管材线材，以及接插件
	项
	12
	制造业
	否
	
	

	2
	环境改造
	包括顶部、墙面改造、灯光改造、移机等
	项
	9
	建筑业
	否
	
	

	三、视频监控设备
	
	
	
	

	1
	视频工作站
	详见设计参数
	台
	13
	工业
	否
	
	

	2
	400万智能黑光球机
	详见设计参数
	台
	8
	工业
	否
	
	

	3
	400万变焦全彩枪机
	详见设计参数
	台
	4
	工业
	否
	
	

	4
	400万半球摄像机
	详见设计参数
	台
	7
	工业
	否
	
	

	5
	摄像机接入平台授权
	平台授权
	套
	19
	软件和信息技术服务业
	否
	
	

	6
	工业防火墙
	详见设计参数
	台
	1
	工业
	否
	
	



二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
     本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
（一）主要参数要求：
1、55寸液晶拼接屏
	指标项
	指标要求

	★硬件、系统规格要求
	LCD显示单元为：55英寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，LCD显示单元物理拼缝≤1.7mm，亮度不低于500cd/㎡（提供法定检测机构出具的检测报告扫描件或提供投标人出具的承诺函；）

	性能要求
	1、LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、USB*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1。
2、设备支持节能模式，具备中国节能产品认证证书(能效等级:1级)。
3、液晶拼接显示单元具有信号自动检测功能，当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口。
4、图像显示清晰度≥950TVL，对比度达到1000：1。



2、超高清视频解码器
	指标项
	指标要求

	★硬件、系统规格要求
	采用嵌入式架构，为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构
设备需与现有的港航外场感知平台兼容接入，保证视频稳定传输及分布式实时解码上墙功能。（投标人提供设备兼容接入承诺函）

	性能要求
	1、支持5路3200W、或5路2400W、或10路1200W、或20路800W、或25路分辨率为600W、或40路400W、或80路200W、或160路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。
2、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。
3、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。
4、可支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。
5、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。
6、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。
7、▲支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（提供带有CMA标识的国家认证认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明或承诺函并加盖投标人公章）
8、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
9、显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。
10、单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。
11、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。
12、支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。
13、支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲，支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。
14、音频输入接口：至少2路HDMI内嵌，音频输出接口：至少10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出。



3、86寸交互一体机
	指标项
	指标要求

	硬件、系统规格要求
	屏幕采用≥86英寸液晶显示器

	性能要求
	1、整机采用边框与背板一体化冲压成型结构，上左右三边边框与背板非拼接组装结构，连接处无拼缝。整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。
2、侧置输入接口具备≥2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口，1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
3、整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。
4、整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz。
5、整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
6、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
7、整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。
8、▲整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。（提供带有CMA标识的国家认证认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明或承诺函并加盖投标人公章）
9、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄＞1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。
10、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
11、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
12、整机配套应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他软件免登录操作。
13、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
14、整机内置AI智能体，根据需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互。



4、真分集无线一拖四话筒
	指标项
	指标要求

	硬件、系统规格要求
	四通道真分集自动对频无线系统

	性能要求
	接收机技术参数
1、射频范围：500-980MHz ；
2、系统频率响应：40HZ-18KHz(士3dB)；
3、音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰；
4、系统信噪比：≥105dB；
5、系统总谐波失真：≤0.5%；
6、接收机电压：DC11-16V；
7、接收机电流：≤350mA；
8、系统频率稳定度：±0.005%；
9、动态范围：≥110dB；
10、频偏：±45KHz
11、噪声锁定静噪控制+音频导航锁定静噪；
12、自动对频：支持UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能(既方便操作，又可防止串频现象)；
13、距离可调：使用距离可人工调节，接收机和发射机都有距离控制键，可根据使用场所调整接收距离；
14、同时使用数量：支持300个信道，根据不同地域环境自动选讯，最多可在同一场合同时使用100套；
15、采用真分集远距离四天线技术，使用距离≥200米(无障碍物)。
发射器技术参数
1、频道:支持红外线自动对频 200~300信道；
2、频带宽度:30MHz；
3、频道间隔:250KHz；
4、频率稳定度:±0.005%。



5、全频音柱功放
	指标项
	指标要求

	硬件、系统规格要求
	双通道率放大器，立体声输出≥400瓦8欧，≥600瓦4欧

	性能要求
	1、优越的线性供电系统，多次优化的电路设计，确保了功放高保真低失真的音质还原；
2、具有完善的功放及音箱保护电路，包括抑制开关机冲击、次声波、超声波、射频；负载短路、断路、过载、过热、削波失真限制保护；
3、对直流故障的负载保护等，让整个扩声系统长时间大动态安全运行提供有力的保障；
4、独特的散热系统改进设计，有效提高30%散热性能；
5、机箱采用精密数控车床冲压而成的一体化钢板，结构稳固，可承受极大的瞬间压力而不变形；
6、液晶屏显示功放工作状态，清晰明了地显示机器工作模式，当前温度，直流保护，过载保护；
7、可通过LCD显示屏，观察散热器温度和电频的大小；
8、功放设计有完善的保护电路，更加有利于控制系统的稳定性；


6、AI反馈抑制器
	指标项
	指标要求

	硬件、系统规格要求
	AI动态自适应降噪技术，高保真度还原，模拟输入通道≥(卡龙、6.35）2个，模拟输出通道≥（平衡输出）2路

	性能要求
	1、提供Peak峰值电平表，监测当前音频信号幅度；
2、支持多麦克风智能混音、具备话筒优选功能；
3、支持自动增益控制功能，有效提高话筒拾音距离≥60cm；
4、滤波功能模块，包括高通滤波器、低通滤波器，支持参量均衡调节功能，内置压缩器功能，支持音量调节功能；
5、USB（Type-A）接口不少于 ：1个；
6、电平开关 不少于（支持3档输入增益调节）: 1个；
7、音量调节不少于(旋钮）: 1个；
8、RESET按键不少于（恢复出厂设置）: 1个；
9、频率响应不低于: 20Hz-20kHz；
10、总谐波失真：THD <0.01%@1KHz；
11、信噪比：100dB；
12、输入阻抗：100KΩ；
13、输出阻抗：300Ω；
14、通道隔离度@1KHz：100dB；
15、输入动态范围： 113dB；
16、输出动态范围：120dB；
17系统延时：>14ms；


7、物联网数据管理主机
	指标项
	指标要求

	★硬件、系统规格要求
	芯片需采用本国产品，具备自主可控技术

	性能要求
	1、具备协议解析能力：Modbus、OPC、BacNet/IP、MQTT、TCP、UDP、Http(s)、SSH、TELNET、CoAP、LwM2M等协议；
2、具有可视化功能：提供可视化操作台、可视化监控服务，提供监测设备服务可用性及风险告警监控能力；
3、▲具有高效的设备免编程接入能力，实现接入管理，图形化配置。（提供带有CMA标识的国家认证认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明或承诺函并加盖投标人公章）
4、具备多种数据备份方式：本地数据备份和云端数据备份；
5、具备双机及多机热备份功能，可实时检测主机和单台备份机或多台备份机的工作状态，实现主备切换；
6、具备设备间自动化联动功能，能够实时自动采集设备运行状态。用户可为接入系统的所有设备自定义联动规则，具备无人值守的自动化运行能力，同时，支持对联动规则的零代码增、删、改、查操作，简化管理和维护。
7、USB2.0端口：具备≥1路USB2.0端口，支持USBHID和USB大容量存储设备，用作数据备份及数据恢复使用及固件升级功能，并且支持USB上传或下载程序；
8、▲满足以下播控功能：播放界面回显预览，远程文件目录回显功能，控制PPT翻页功能、文件打开、文件播放、控制网页播放、音视频格式快进快退暂停播放、语音控制打开各类文件。（提供带有CMA标识的国家认证认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明或承诺函并加盖投标人公章）
9、COM端口：具备≥4路RJ-45端口，同时支持RS232/RS485/RS422协议;网络端口：具备≥2路RJ-45网络端口，支持IEEE标准100/1000兆自适应以太网,其中1路为POE供电口；


8、会议室协作管理软件
	指标项
	指标要求

	★硬件、系统规格要求
	需与物联网数据管理主机兼容对接，保证系统的运行稳定性

	性能要求
	1、提供密码权限管理，单独设备精准控制；
2、满足定制化场景管理；直观可视化界面，无需编程即可设计场景；
3、多权限多终端登录；
4、本地与互联网远程管理服务；支持远程软件升级；
5、满足多媒体文件播放管理功能:支持播放界面回显预览功能，应支持远程文件目录回显功能，支持控制PPT翻页功能、文件打开功能、文件播放功能，支持多终端包括pad、电脑、控制同步控制；
6、对空间内设备数据实时监测，进行一键自检，实时检测设备工作状态，设备在线率；
7、设备检测功能实时显示空间内各音视频设备的运行状态，确保系统性能的稳定性与可靠性；
8、多维度数据呈现：包括设备使用频率、在线状态、室内环境、空间能耗等，为决策提供数据支持；
9、支持一键入会，视频会议接入管理能力，支持视频会议一键入会、切换布局、共享窗口、会议录制等功能，支持硬件视频会议和软件视频会议设备。



9、400万高清智能夜视黑光球
	指标项
	指标要求

	★硬件、系统规格要求
	视频分辨率不低于2560×1440，摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片。摄像机内置镜头，支持不小于35倍光学变倍，镜头最大焦距不小于206mm。

	性能要求
	1、▲摄像机内置2个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出（提供带有CMA标识的国家认证认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明或承诺函并加盖投标人公章）。
2、AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净 。
3、焦距：5.9~206.5 mm，视场角：58.9°~2.2°（广角~望远）。
4、补光灯距离：250 m，防补光过曝：支持。
5、最低照度彩色不大于0.0004 lx，黑白不大于0.0001 lx，设备支持水平旋转范围为0~360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，支持300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。
6、设备smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。
7、设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。
8、设备可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍。
9、设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。
10、支持7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。
11、电源：供电：DC36 V，2.5 A；
12、防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；


10、工业防火墙
	指标项
	指标要求

	★硬件、系统规格要求
	2U标准机架设备，双电源。设备采用国产和硬件和操作系统。设备吞吐不小于30Gbps，并连接数不小于1000万，每秒新建连接数不小于16万/秒。设备配置不少于7个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口，1个接口扩展槽。

	性能要求
	1、支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路。
2、应具有基于 WEB地址URL的策略路由功能，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路。
3、支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。
4、支持基于IP、用户、协议、安全策略、应用等方式统计会话，可将统计结果导出。
5、支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法。
6、▲应具有一体化安全策略配置功能，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理。（提供带有CMA标识的国家认可的第三方权威机构出具的功能检测报告证明或承诺函并加盖投标人公章）
7、支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建、并发控制。
8、支持专业的DNS flood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、聚类分析、重传检测等多种高级防护算法。
9、支持专业的HTTP Flood攻击防护；可以实现get和post的攻击防护，且get防护算法支持4类；支持独立url处理动作；以上防护功能均可以基于聚类分析、可信度、回探等多种防御机制。
10、支持web界面下对攻击流量进行抓包分析，支持自定义抓包参数，至少包括数据报文长度、报文数量、抓包时间及采样频率等基本参数；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤。
11、可配置多个不同的防病毒引擎，提高病毒检测效率。
12、支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式，可并行监听并检测多个接口、多个网段内的病毒传输行为，用于高可靠性要求的旁路应用环境。
13、应具有自定义病毒特征库功能，以及和终端安全软件联动功能，可有效识别查杀并阻断勒索软件的传播。
14、支持垃圾邮件智能学习，从已检测出的垃圾邮件内容中提取特征，增强后续对相似垃圾邮件的识别能力。
15、支持邮件服务器地址黑名单、邮件地址、主题、正文、附件名、附件内容等进行关键字匹配过滤。
16、支持防邮件炸弹功能，即设置POP3、SMTP的连接频率。



本项目为非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。
	序号
	核心产品

	1
	55寸液晶拼接屏



（二）其他技术要求
1、建设背景：随着水运的日益繁忙和构建综合交通运输体系、建设智慧航道的需求，构建全面立体、时效性强、 准确可靠的航道运行调度与监测体系已经成为对内支撑精细化航道养护管理、对外增强航道服务能 力的迫切需要。其中省市县三级航网运行及监测体系是构建江苏省干线航道运行调度与监测体系的重要组成部分。
2、建设原则 
可靠性：选择主流成熟可靠设备；确保系统在其生命周期内可靠运行。 
先进性：综合考虑技术和设备发展趋势，在保证性价比的条件下积极采用先进技术和设备。 
实用性：确保运行及监测体系（硬件）投入运行后能满足辖区干线航道网、船闸的日常运行监测及突发事件应急处置、数据统计上报等需求，提高航道管理的现代化水平。 
系统性和协调性：软硬件系统设计应具有系统性、整体性，同时与已有设施相互配合、协调， 考虑与省厅港航中心设备兼容性及系统的对接，最大发挥功能和整体效益。 
扩充性：软硬件系统应具有数据共享功能，便于后期软硬件升级。
3、建设目标：
结合交通强国江苏方案和江苏综合交通运输体系现代化发展的新需求，根据市级运行及监测体系的功能定位，通过建设视频显示、视频会议、综合语音、一体化管控等，构建技术领先、功能全面、运行可靠的市级运行及监测体系，打造区域航网一体化的大脑，实现区域化航网运行、少人化现场管理的模式，打造“上下衔接、智能高效、安全绿色、开放共享”的全覆盖的航网运行监测体系，和我省交通强省、综合运输体系建设、内河航运高质量发展提供有力的支撑。
4、建设方案
4.1 建设界面
江苏省航道网运行调度与监测系统总体形成省、市、县（船闸）三级架构体系，县级航网运行及监测体系作为基层，应将所辖范围的干线航道网、船闸的日常运行监测和数据上送至市级运行及监测体系。本项目根据建设需求、江苏县级航网运行及监测体系信息化（硬件）建设指南要求仅对本次县级航网运行及监测体系主要建设内容包括视频显示系统、视频监控平台、视频会议系统、会议系统及环境改造等。运行与监测体系相关平台软件已由省港航中心统一建设，项目建成后已有平台软件可以在硬件基础上整合成完整县级航网运行与监测体系系统。
4.2 功能定位
4.2.1 管理职责
江苏省航道网运行调度与监测系统总体形成“1+14+110”的省、市、县（船闸）三级架构体系，采用集中部署、“省、市、县（船闸）”三级应用方式，实现各层级、各职能部门合理、高效、稳健地开展全省航闸调度管理。
其中省级运行及监测体系主要负责全省航道网的总体运行监测和联网管理、突发事件应急调度、运行数据统计分析、全省航运信息展示、系统运行维护和管理、跨系统信息协调等。
市级运行及监测体系负责辖区干线航道网日常运行监测和管理、区域船闸统一调度和远程集中控制、突发事件应急处置、统计数据分析及审核上报、通航信息预警等。
县级运行及监测体系（船闸）结合管辖范围负责辖区干线航道网、船闸的日常运行监测及突发事件应急处置、数据统计上报等。
4.2.2 功能需求
为实现区域航道网、港口运行监测；船闸统一调度；区域船闸远程集中控制，打造区域一体化的港航大脑，实现航网运行区域化、现场少人化等功能，县市级航网运行及监测体系（硬件）主要建设内容的功能需求宜满足以下要求：
1、显示系统：可接入监控视频、视频会议同步图像、各应用系统，可实现单屏、跨屏、漫游等多种显示方式。
2、视频监控平台：可对所负责辖区干线航道网、港口等视频图像进行统一调用与展示。
3、视频会议终端：可满足不同场景下多媒体会议应用，应兼容现有腾讯、钉钉等主流第三方在线视频会议软件。
4、环境改造：根据功能区域和应用场景，进行墙面、顶面、地面等环境改造。
4.3 视频显示设备方案
液晶拼接显示系统主要有四个组成部分：显示屏幕、信息处理设备、信号源、连接线。其中信息处理设备包括图像拼接器、矩阵、大屏幕控制软件等，信号源用来提供监控、视频、音频等信号，包括PC、摄像头、播放机等。
LCD显示系统：大屏显示系统支持CVBS信号，VGA信号，DVI信号，HDMI信号等多种信号的接入显示，通过控制软件对已选择需要上墙显示的信号进行显示。
图像处理系统：视频综合平台可实现信号的全屏显示，任意分割，开窗漫游，图像叠加，任意组合显示，图像拉伸缩放等一系列功能。管理控制系统：前端摄像机信号接入之后通过光纤，网络等手段实现远距离传输。通过在控制主机上安装拼接控制软件，可实现对整个大屏显示系统的控制与操作，可实现上墙显示信号的选择与控制。
根据本项目的建设要求，结合屏幕系统使用环境等重要的特点，本项目液晶大屏幕拼接显示墙由一套3（行)×3(列）55″(LED)组成，尺寸特性如下：
单屏尺寸：1211.54mm(W) x 682.34mm(H) x 68.9mm(D) (单位mm)
组合尺寸：(682.34mm×3)×1211.54mm×3)
底座高度：实际高度根据用户现场确定
背后维护空间：默认1000mm，实际空间根据用户现场以及拼墙高度确定。
1)55英寸LCD显示屏：9块
2)底座：3个：支撑固定LCD显示单元。
3)高清解码器：1套：支持解码控制设备。
4）传输线缆：9条：将信号源传输到LCD电视墙上面显示。
4.3.1支架介绍
（1）模块化支架
模块化支架由框架和底座（包含斜撑板）构成，在确定好屏幕数量后搭配相应数量的框架，每列搭配一个底座。支架到现场后由专业安装团队组合成型，安装快速、方便，适合大部分屏幕建设场景。
模块化支架框架部分厚度330mm，底座（包含斜撑板）厚度500mm，支架离墙面预留400mm以上的人员维护通道。
模块化支架底座配备地脚螺钉，对屏幕整体支架高度进行微调，补偿环境地面局部不平整，以保证屏幕水平度。
4.3.2控制系统功能
视频综合平可实现矩阵切换、业务应用、解码的大集成，可以轻松实现模拟前端、IP前端、数字高清前端和混合前端等多种监控网络的接入，升级扩容简洁、系统改造方便、设备高度集成，系统达到电信级的稳定性和可靠性。
视频综合平台按标准设计，支持模拟及数字视频输入、模拟及数字矩阵切换、视频图像拼控管理、高清数字视频输出等功能，是一款集图像处理、网络功能、日志管理、用户和权限管理、设备维护于一体的电信级视频综合处理交换平台。
视频综合平台拼控可实现如下功能：
（1）单屏显示：组合大屏的每个单元单独显示一路视频画面，每个单元的视频信号可以任意切换。
（2）整屏显示：整个大屏显示一路完整的视频图像，显示的图像可以是复合视频（PAL或NTSC）、VGA、S-Video、Ypbpr/YCbCr、DVI。
（3）单屏任意分割显示：以一个屏为单元可任意1、4、9、16路画面分割显示。
（4）图像叠加：可以将任意一个或者多个信号叠加到其他信号之上显示。
（5）全屏任意分割显示：可以对任意重要目标细节画面进行切割放大显示。
（5）任意组合显示:可以任意几个大屏组合显示一路画面。
（6）图像半透明混合处理:可将任意一个信号叠加到其他信号（地图）之上，图像透明度可调，即可以看到实图像又不覆盖其他信号。
（7）图像漫游：将任意一个信号在整个大屏上进行随意移动。
（8）图像拉伸：可将一个信号在整个屏幕墙上随意缩放。
（8）LOGO/OSD显示：在不占用视频输入的情况下，可通过网络在任意单元上以任意大小显示任意多幅静止图像，也可以是LOGO信息或地图。可在任意单元任意位置显示适量字库文本信息，文字透明度可调。
（9）网络抓屏：可通过网络将远端电脑的操作界面投射到电视墙上(例如将客户端操作投像到大屏显示)。
4.3.3县级视频监控设备方案 
据全省航道、船闸视频系统现状，考虑各管理的单位对视频的使用需求，视频监控平台采用三级架构，分别为省级平台（省厅港航中心）、市级平台（各市级港航中心、苏北处等）及船闸平台，县级通过市级平台调用视频图像。如下图所示： 
县级运行及监测体系监控需实现管辖区域内的航道、港口等视频的监控功能，宜包含以下主要硬件设备： 
1）视频工作站：含视频管理软件，可实现与上级视频管理软件对接。
视频存储设备在市级统一存储，县级仅考虑远程调用查看。 
船闸作为单独的管理机构，在船闸的控制、调度过程中对视频监控系统要求相对较高，配置完善的视频监控系统。包含摄像机、传输设备、视频存储设备、视频管理设备、视频管理软件等，并可通过网络将船闸的视频数据上传至市级平台。目前船闸的视频监控系统一般在船闸建设时在机电工程中与土建建设同步实施。仅部分适用时间较长、设备不满足要求的需进行局部改造工作。
（1）前端部分
前端支持多种类型的摄像机接入，系统可配置高清网络枪机、球机等，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，可直接接入网络并进行视频图像的传输。
（2）传输网络部分
前端与接入交换机之间可通过3种方式连接：光纤收发器的点对点光纤接入方式，直接接入交换机方式（距离100米以内），点对多点光纤PON接入方式，将前端信号汇聚至中心的核心交换机。
（3）监控中心部分
监控中心对高清视频图像进行存储，解决数据落地问题。另外，监控中心配置视频综合平台，完成视频的解码、拼接，通过部署LCD大屏用来将视频进行上墙显示等。系统可将模拟摄像机、网络摄像机和数字摄像机都接入到视频综合平台，实现统一的管理平台、统一的切换控制系统和统一的显示系统，实现对整个系统的统一配置和管理。
（4）平台部分
该综合管理平台部署于市机关通用服务器集群，依托服务器稳定的运算能力与充足的存储资源，构建起一套覆盖全机关范围的视频管控中枢。平台不仅能够对分散在各办公区域、要害点位的视频监控设备进行统一注册、参数配置与状态监管，实时掌握设备的在线运行情况、录像存储状态及故障告警信息；还可针对不同层级、不同岗位的用户进行精细化权限划分，通过分级授权机制明确各用户的操作范围，例如普通工作人员仅可查看指定区域的实时画面，管理人员则能拥有设备配置、录像回放、权限分配等更高阶操作权限。
在视频应用层面，平台支持多终端、多窗口的实时视频浏览，可根据需求灵活切换画面布局，实现对重点区域的不间断监控；同时具备高效的录像检索与回放功能，用户能够按照时间、地点、事件类型等条件精准筛选录像文件，支持倍速播放、画面抓拍等操作，便于快速定位关键信息；针对存档备份需求，平台还提供安全便捷的视频下载服务，可按需选择单个或批量录像文件进行导出，并支持断点续传，确保视频数据的完整留存，为市机关的日常安全管理、应急事件处置及事后追溯提供全面、可靠的技术支撑。
4.3.4会议设备方案
（1）发言设备
本次采用真分集无线一拖四话筒1套，可根据现场实际情况灵活摆放。
真分集无线一拖四话筒：包含一套四通道的主机，以及4只高保真鹅颈话筒。用于本地会议发言使用，以及远程视频会议的发言采集。
为满足使用中不出现信号断频的需求，部分设置1套天线放大器满足全场的无线信号覆盖。
天线放大器包含：一套8通道的无线天线主机以及2只天线组成。主要用于话筒接受信号使用，增强无线话筒的接收信号，保证会议的使用效果。
（2）音频扩声设备
主扩声部分选用了2只高端线性阵列音柱壁挂/嵌入安装于显示端两侧位置，满足演出扩声左右声像定位的同时，更好地覆盖到远程场地，优化了整场的扩声均匀度和声像感。
结合使用场所的面积大小，高端线性阵列音柱采用2×5.3寸两分频单元和4×4.5寸两分频单元，精致美观线性外观，精准及均匀声学覆盖，精心调校的分频系统，确保会议高效开启。
双通道功放按照音箱功率的1.5倍匹配，保证为音箱提供充足的功率使用。
（3）音频处理部分
音频处理采用数字音频处理器+AI反馈抑制器集中管理，发言话筒信号接入AI反馈抑制器，然后输出给数字音频处理器处理；
AI反馈抑制器采用网络的AI动态自适应降噪技术以及AI自动增益控制功能。保话筒的超远拾音距离，以及抑制话筒啸叫，确保会议高质量的开启。
数字音频处理器以简单的调节模式取代以往设备繁多、杂乱的音频处理，化繁为简，集合了调音台，自动混音器、均衡器、压限器、反馈消除器、路由器、延时器等几十种原先模拟设备的所有功能，自动进行声能与电能的转换。采用结合中控系统可实现音量调节与场景模式选择，一键切换，实现不同模式功能（会议模式、演出模式）。
（4）视频显示设备
考虑到本会议室的实际使用功能，所以，本次考虑利用采用9台55寸液晶拼接（3*3）作为该会议室的显示设备，用于电脑等视频信号的上屏显示。
（5）视频会议监控设备
在7个分中心各配置一台广角400万半球摄像机对7个分中心应急调度室进行全程管控，便于统一指挥协调调度。
（6）运维管理设备
运维管理设备的组成：管理中心配置1套会议室协作管理软件，搭配物联网数据管理主机和软件，进行本地场所的控制，以及数据的物联采集汇聚。其他12个场所也搭配1套物联网数据管理主机和软件，进行本地场所的控制，以及数据的物联采集汇聚，通过专网链接。
4.3.5环境改造
	序号
	名称
	灯光改造
	装修方面改造

	1
	市区分中心
	
	拆除原顶面铝扣板、主席台拆除，顶面、墙面修补，移机空调、音箱、重新放线

	2
	如东分中心
	1
	原有所有设备、背景墙拆除，维修中央空调、重新布线，顶面、墙面、地面粉刷

	3
	如皋分中心
	
	LED条屏及原有设备拆除，顶面、墙面、地面、及修补顶面走线破损、重新布线

	4
	海安分中心
	
	

	5
	启东分中心
	
	会议室、机房机柜重新理线、更新照明和插座采用2.5平方100m,，空调采用4平方电线40m。楼道筒灯、平板灯及卫生间吸顶灯照明进行更换，筒灯55只，平板灯约数量约7只，天面吊顶约14平方，吸顶灯10只,开关面板和插座面板，换新数量120只；楼道声控开关换新，数量10只,楼道声控开关换新，数量10只.

	6
	海门分中心
	1
	拆除原有拼接屏、前面装饰面、顶面、地面主席台，空调、音箱，重新布线，更新灯光，顶面、墙面、地面粉刷

	7
	通州分中心
	
	

	8
	南通船闸
	1
	原的激光投影、会议话筒、墙面装饰背景等，移至小会议室，重新布线及调试到位，顶面、重新开门、全屋粉刷

	9
	九圩港船闸
	
	会议室、机房机柜重新理线

	10
	焦港船闸
	
	

	11
	海安船闸
	
	拆除原有隔断、定制装修风格，考虑廊桥施工难度、运输等问题，隔断制化，原有门封起来，重新放线等

	12
	吕四船闸
	
	拆除原有幕布、主席台拆除，会议音箱等全部重新布线，顶面、墙面、顶面通屋粉刷

	13
	其他
	
	每个分中心、船闸设统一的logo

	14
	市机关
	
	

	15
	小计
	
	



4.3.6网络安全建设方案
本次项目替换上联南通市交通局内网防火墙，应对新型威胁，筑牢安全边界，原防火墙规则库陈旧，无法有效识别和拦截APT攻击、零日漏洞、勒索软件等新型威胁，新一代防火墙具备深度应用识别、入侵防御、威胁情报联动等功能，可主动防御，将安全模式从“被动响应”升级为“主动预警”。随着本次视频会议，监控平台、可视化运维驾驶仓设备激增，老设备易出现性能瓶颈，导致网络延迟、丢包甚至单点故障。新防火墙提供更高吞吐量、多核并行处理与弹性扩展能力，为数字化转型提供稳定可靠的网络通道。
具体要求详见本项目施工图设计文件。

四、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
（一）建设背景
南通市港航事业发展中心县级航网运行与监测体系改造项目,主要对5个分船闸运行中心(南通船闸、九圩港船闸、焦港船闸、海安船闸、吕四船闸)、7个分中心(南通市区中心、如东分中心、如皋分中心、海安分中心、启东分中心、海门分中心、通州分中心)的航网运行与监测系统硬件设施进行建设提升，本次县级航网运行及监测体系主要建设内容包括视频显示系统、视频监控平台、视频会议系统、会议系统及环境改造等。
（二）成交服务商须切实加强公司的内部建设，具体要求如下：
1、安排与项目相匹配的项目经理、项目组人员等人员组成团队参与承担项目。
2、服务商须全面了解此次项目采购方的所有与项目相关的各项需求，并按照采购人的要求开展供货、服务。
（三）付款方式
1、签订合同日期：自采购中心中标（成交）通知书发出之日起三十日内按时签约。
2、服务时间：合同签订后4个月内完成项目建设并通过项目验收，验收合格后投入试运行，试运行期1个月。
3、付款：
合同签订，采购人收到发票后15日内，支付合同金额的30%作为首付款。
项目验收合格，采购人收到发票后15日内，支付至合同金额的85%。
项目试运行期满后，采购人收到发票后15日内，支付合同金额的15%尾款。
（四）履约保证金：
1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
4、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”。

五、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出并加斜体下划线）
4.1技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）
	序号
	项目
	硬件、系统规格要求
	证明材料

	1
	55寸液晶拼接屏
	LCD显示单元为：55英寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，LCD显示单元物理拼缝≤1.7mm，亮度不低于500cd/㎡
	　提供法定检测机构出具的检测报告扫描件或提供投标人出具的承诺函；


	2
	超高清视频解码器
	采用嵌入式架构，为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构
设备需与现有的港航外场感知平台兼容接入，保证视频稳定传输及分布式实时解码上墙功能。
	（投标人提供设备兼容接入承诺函）

	3
	物联网数据管理主机
	芯片需采用本国产品，具备自主可控技术
	　提供法定检测机构出具的检测报告扫描件或提供投标人出具的承诺函；


	4
	会议室协作管理软件
	需与物联网数据管理主机兼容对接，保证系统的运行稳定性
	　提供法定检测机构出具的检测报告扫描件或提供投标人出具的承诺函；


	5
	400万高清智能夜视黑光球
	视频分辨率不低于2560×1440，摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片。摄像机内置镜头，支持不小于35倍光学变倍，镜头最大焦距不小于206mm。
	　提供法定检测机构出具的检测报告扫描件或提供投标人出具的承诺函；


	6
	工业防火墙
	2U标准机架设备，双电源。设备采用国产和硬件和操作系统。设备吞吐不小于30Gbps，并连接数不小于1000万，每秒新建连接数不小于16万/秒。设备配置不少于7个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口，1个接口扩展槽。
	　提供法定检测机构出具的检测报告扫描件或提供投标人出具的承诺函；




4.2商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）
[bookmark: _Toc120614281]投标人需承诺以下事项。
4.2.1投标人承诺，若中标，在合同执行期间，采购人发现中标单位无法按照采购内容完成项目的，采购人有权提前解除合同。
4.2.2投标人承诺项目建成后已有平台软件可以在硬件基础上整合成完整县级航网运行与监测体系系统，甲方不再另行支付费用。
4.2.3投标人承诺项目需求中需要对接的数据由甲方负责协调，乙方负责对接，不再额外提供项目费用。
4.2.4若中标，中标单位所供设备或系统能够与采购人现有系统实现业务流程的衔接或兼容，确保业务操作连贯顺畅，不因新系统的接入导致现有业务中断或效率下降。所需的全部费用（包括但不限于数据迁移费、第三方协调费等）均已包含在投标报价中，我方不再另行收取任何费用。
供应商需提供相应的承诺书（承诺书格式如下），并加盖投标人公章。
承诺函
南通市港航事业发展中心：
本单位在参加此次南通市港航事业发展中心县级航网运行与监测体系改造项目活动中，作出如下承诺：
1、若中标，在合同执行期间，采购人发现中标单位无法按照采购内容完成项目的，采购人有权提前解除合同。
2、项目建成后已有平台软件可以在硬件基础上整合成完整县级航网运行与监测体系系统，甲方不再另行支付费用。
3、项目需求中需要对接的数据由甲方负责协调，乙方负责对接，不再额外提供项目费用。
4、若中标，中标单位所供设备或系统能够与采购人现有系统实现业务流程的衔接或兼容，确保业务操作连贯顺畅，不因新系统的接入导致现有业务中断或效率下降。所需的全部费用（包括但不限于数据迁移费、第三方协调费等）均已包含在投标报价中，我方不再另行收取任何费用。
在项目实施过程中，若采购人发现未能履行上述任意一项承诺的，采购人有权终止合同，并追究本单位相应责任及对采购人造成的经济损失。
  承诺单位：              
   年  月  日

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
1. 价格分：40分
  价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

2. 技术分：38分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	参数响应
	对投标供应商提供的相关设备材料的技术参数、配置、性能是否符合采购文件要求进行评价。
1、标★号指标为关键参数，如有负偏离将作为无效投标文件；
2、标▲号指标为重要技术参数，每有一个完全响应的，得2分。标▲号指标共6项，最高得12分； 
3、标★号和▲号以外的技术参数为一般指标，投标人提供一般指标全部响应承诺函及逐条响应的《技术要求响应及偏离表》，并加盖投标人公章，提供得4分，不提供不得分。注：《技术要求响应及偏离表》需逐条应答所有技术指标，并以表格方式指出证明材料在投标文件中的页码，否则视为未响应。
	16
	0
	客观

	2
	对项目的理解和认识
	评委根据供应商提供的材料综合评分，包括：1.项目背景；2.业务现状；3.业务需求。以上每项内容逐条阐述。
（1）供应商能够完全响应所有技术要求、能够深入分析项目背景、业务现状和业务需求提供具有前瞻性和创新性的优化建议的得5分；
（2）供应商能对项目有一定的了解，但背景、业务现状和需求理解较为全面得3分；
（3）供应商能对项目有基本的了解，但背景、业务现状和需求理解不够全面得1分；
（4）供应商对项目不了解，或理解有错误或未提供不得分。
	5
	0
	主观

	3
	项目实施方案
	供应商根据招标文件要求提供具体的实施计划、实施方案、质量进度保障等方案：
（1）方案内容齐全、结构完整，具有很好的科学性和合理性，可操作性强的得6分；
（2）方案内容较齐全、结构较完整，具有较好的科学性和合理性，可操作性较强的得4分；
（3）方案内容基本齐全、结构基本完整，具有一定的科学性和合理性、可操作性的得2分；
（4）未提供不得分。
	6
	0
	主观

	4
	平台对接方案
	平台建设完成后，需要无缝接入运行与监测体系相关平台软件，实现单点登录、数据共享。投标单位须提供详细对接方案。
（1）平台对接方案合理，可行性强的得6分；
（2）平台对接方案内容不充实，逻辑性一般的得4分；
（3）平台对接方案实际操作性不强，逻辑紊乱的得2分；
（4）未提供不得分。
	6
	0
	主观

	5
	售后服务方案
	供应上根据本项目的实际情况提供售后服务方案，方案内容包括但不限于交付期、交付物、质保期、服务内容、技术支持、售后服务策略、售后服务管理制度等方面：
（1）售后服务内容、响应方式的方案保证体系完整性强，有完善的技术支持体系、故障解决方案、应急处理方案的得5分；
（2）售后服务内容、响应方式的方案保证体系完整性较强，有较完善的技术支持体系、故障解决方案、应急处理方案的得3分；
（3）售后服务内容、响应方式的方案保证体系基本完整，有基本的技术支持体系、故障解决方案、应急处理方案的得1分；
（4）未提供不得分。
	5
	0
	主观



3. 商务分：22分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	投标人业绩
	投标人提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担类似业绩（需至少包括视频监控或视频会议系统），每提供一个得3分，最高得9分。
（提供合同扫描件并加盖投标人公章，能够清晰反应合同首页、建设内容、合同金额、合同签字页等，否则不得分）
	9
	0
	客观

	2
	投标人综合实力
	投标人应提供有效期内ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书；每提供一个得1分，未提供的不得分，最高得3分。
（提供相应证明材料扫描件，并加盖投标人公章）
	3
	0
	客观

	3
	项目经理配备
	（1）项目经理自2023年01月01日以来（以合同签订时间为准），担任过视频监控或视频会议系统项目的项目经理（或项目负责人）得3分；
（2）如同时具有人社部门颁发的信息通信类工程师或以上职称证书的，再得2分。
（注：须提供担任过项目经理的有效证明文件和工程师证书复印件，以及供应商为其缴纳近6个月内任意1个月的社保证明材料并加盖供应商公章，未按要求提供不得分。）
	5
	0
	客观

	4
	项目组成员配备
	投标人提供拟投入本项目的项目组成员中（项目经理除外）：
持有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级及以上证书（包括但不限于：软件设计师、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、系统架构设计师等），每提供一项证书得1分，最多得3分。
（注：同一项证书不重复计算得分。同一人持有多项证书的，仅计算一次得分。须提供证书复印件以及供应商为其缴纳近6个月内任意1个月的社保证明材料并加盖供应商公章，未按要求提供不得分。）
	3
	0
	客观

	5
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书影印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书影印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	0
	客观
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件目录

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）
2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
3.法人授权书（格式见附件6）
4.投标函（格式见附件7）
5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）
6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）
总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件8）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件11）

附件1 
开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	



                                          
附件2 
投标分项报价表（分包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，或未提供《关于符合本国产品标准的声明函》，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
附件3 
技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 
商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（公章）：
    
                                 日期：______年    月    日


附件6         
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         
附件7                             投标函
致：南通市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日



附件8  
中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。    
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件9
残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                    供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：







附件11  关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
           日期：　     年　  月　  日         


_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。





质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。





















南通市公共资源交易中心
政府采购供应商友情提醒

为帮助供应商顺利参与政府采购项目，提高采购质效，南通市公共资源交易（以下简称“中心”）汇总了供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：
一、如何参与政府采购项目？
答：（1）潜在供应商如有意向参与中心政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。
方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件，投标文件中不得出现涉密、敏感信息。
采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。
（2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
二、如何正确填写《中小企业声明函》？
答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。
如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。
三、填写附件的时候有哪些需要注意的？
答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。
四、报价时有哪些注意事项？
答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。
此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：
此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;
（4）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（5）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标(响应)价格作出解释。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。
各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。
对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。
五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？
答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。
六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？
答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。
供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。
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