关于新沂市2026年城市污水处理提质增效工程
预算编制的说明
一、编制依据：
1、国家法规及省、市建设行政部门的有关规定和规范性文件；
2、《江苏省建设工程造价咨询业务指导规程》；
3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）；
4、《江苏省市政工程消耗量》（2026）；
5、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）；
6、《江苏省市政设施养护维修定额》（2013）
7、《江苏省建设工程费用参考》及《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》；
8、江苏省住房城乡建设厅〔2019〕第 19 号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》；
二、编制说明：
1、本工程为新沂市2026年城市污水处理提质增效工程，工程量根据委托方提供。
2、人工工资调整执行苏建价〔2026〕76号文，综合人工124元/工日，普工140元/工体，一般技工250元/工日，高级基工340元/工日。
3、材料价格参照 2026 年第4期《徐州工程造价信息》，造价信息缺项材料按照当期市场询价执行；
4、总价措施费（除以下总价措施外，其他总价措施费不予计取）。
（1）安全生产费：按（分部分项合计-除税工程设备费）×1.9%计取；
（2）文明施工费：按（分部分项合计-除税工程设备费）×1.05%计取；
（3）临时设施费：按（分部分项合计-除税工程设备费）×1.65%计取；
（4）建筑工人实名制费：按（分部分项合计-除税工程设备费）×0.03%计取；
5、其他项目费：
（1）暂列金额：按分部分项合计*10%计取；
6、税金：
按（分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费）×9%计取。
3、 编制过程中需要说明的问题：
1、 管道清淤淤泥工程量按照管径深度1/4计算，运距为10km内。
4、 本编制说明未提及部分按常规考虑。
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