苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程
预算编制说明
1、 工程概况
1.项目名称：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程
[bookmark: _GoBack]2.建设地点：苏州城市学院内部
3.计划工期： 50日历天
    4.质量标准：合格
    5.建设规模及内容：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程（以下简称本工程）建设单位是苏州市实验小学校，本工程财政投资项目评审申请（告知）书载明的评审金额（建安投资）为180万元。
本工程设计单位是江苏协创工程设计有限公司，工程地点位于苏州市吴中区苏州城市学院校区内部，拟对校区“一轴四点”校园文化景观提升，总建筑面积为3101.80平方米，主要由景观工程与室内工程两部分组成，其中：景观工程包括新建“游学之径（地面铺装及景墙、绿化）”、“知行之窗”、改建“思源之廊”；室内工程包括改建“启序之门”和“思源之廊”。本工程拟采用工程类竞争性磋商采购方式，质量要求为合格，计划工期50日历天。  
6.工程专业：园林、安装、修缮安装、修缮土建、装饰工程。
二、编制依据
     1.《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及配套计算标准；
    2.省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及9本工程量计算标准有关事宜的公告；
    3.招标文件(2026年6月初稿，包括合同条款、技术标准规范等)及其补遗、澄清或修改；
    4.招标图纸(电子图),版本号：2026年6月22日（江苏协创工程设计有限公司）； 
    5.《江苏省建筑与装饰工程消耗量》(2026)、《江苏省通用安装工程消耗量》(2026)、《江苏省建设工程费用组成规则》、《江苏省建设工程费用参考》(2026)及苏建价〔2026〕76号文、《江苏省房屋修缮工程计价表》（土建、安装）（2009版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）。
    6.与招标工程相关的技术标准规范；
    7.工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况；
    8.合理施工工期及常规施工工艺、顺序；
    9.工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数；
    10.其他相关资料。
三、其他说明事项
1. 本工程拆除工程量依据提供的图纸计算，实际拆除范围的变更需履行确认手续，结算时需提供影像、工程量确认书面凭证等相关资料。启序之门显示屏涉及资产，拆除后堆放至学校指定位置。
2.本工程预算价已考虑施工用水用电费用。
3.关于措施项目：本工程预算价安全生产措施费按装饰3.8%、安装2.9%、园林0.9%、修缮3.8%计取，其他包括但不限于文明施工费、环境保护费、临时设施费、冬雨季施工增加费、建筑工人实名制费用等参考计价标准并结合项目实际计取相关费用。需要说明的是：本工程措施项目由投标人结合招标文件、图纸、现场踏勘等自行考虑，并可增项。
4.本工程无暂列金额、工程暂估价、计日工、总承包服务费。
5.本工程砼按商品砼计入，砂浆按预拌砂浆考虑。

