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第一章  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK2]受东海县市场监督管理局的委托，连云港汇安项目管理咨询有限公司（项目编号：JSZC-320722-HUIA-G2026-0003  ）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况：
2026年水晶直播监管预警平台招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年 08月03日 09 点 00 分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320722-HUIA-G2026-0003
2、项目名称：2026年水晶直播监管预警平台
3、预算金额：人民币217.7万元，投标报价超过预算金额的投标无效。                           
    4、采购方式：公开招标。
5、采购需求：主要完成2026年水晶直播监管预警平台采购建设，详见第四章。
对本项目采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
6、合同履行期限：自签订合同30日历天内完成平台建设并交付使用。运维期为合同签订之日起一年。
7、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件格式。
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件格式。
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供。）
（7）资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/
3.本项目的特定资格要求：/
4.本项目的其他资格要求：
（1）本项目不接受联合体参与投标，成交后不允许分包或转包。
（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5.法律法规规定的其他条件。
三、获取招标文件
1、时间：2026年 07 月 10 日至2026年 07月 17日
2、地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件。
3、方式：登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
4、售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间：2026年 08 月 03 日09:00:00（北京时间）
2、开标时间：提交投标文件截止时间
[bookmark: OLE_LINK18]3、开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK21]1、本次招标不收取投标保证金。
2、本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3、无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：东海县市场监督管理局
地址：东海县富华西路9号
联系人：赵冰
联系方式：15261339399
2.采购代理机构信息
名称：连云港汇安项目管理咨询有限公司
地址：东海县牛山街道瓯龙北岸北门西3-33号
联系方式：汪工 19515686991
3.项目联系方式
项目联系人：赵冰
电      话：15261339399
[bookmark: _Toc513622227][bookmark: _Toc18844]
第二章  投标人须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港汇安项目管理咨询有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目招标代理服务费由采购人承担，招标代理费按苏招协【2022】002号文的规定计取；
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
第一章投标邀请
第二章投标人须知
第三章政府采购合同格式
第四章项目需求
第五章评标方法与评标标准
第六章投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件编制
9、投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、投标文件的构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章规定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件递交
18、电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2 采购人和代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。
23、评标委员会
23.1开标后，代理公司将组织评委会进行评标。
23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的审查
26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。
26.1.3政府采购异常低价审查：
本项目执行财库〔2026〕2号文《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标响应审查的情形和具体要求，包括：
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
　（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。 
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款：
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
27.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理公司各提供一正两副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、授予合同
30、履约保证金
30.1 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 项目需求。
31、签订合同
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、合同标的的追加
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33、政府采购履约资金扶持政策
33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
34、询问
34.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知投标人向采购人提出。
35、质疑提出
35.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
35.2投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对投标人第一次质疑作出答复。
未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。
35.4质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36、质疑函的受理和答复
36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
36.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
36.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。
（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
36.5 采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。
36.6 因质疑投标人所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑投标人主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
37、质疑处理
37.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
37.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
37.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
37.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
37.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
37.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
37.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
38、支持中小企业发展
38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
38.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：
（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
38.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
38.5享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业
39、支持绿色发展
39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
40、政府采购需求标准
40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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第三章  合同文本



连云港市政府采购合同





项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：

签订时间：







以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
连云港市政府采购合同

甲方：东海县市场监督管理局
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定以及年月日2026年水晶直播监管预警平台（项目编号：【项目编号】）招标的结果，签订本合同。
一、采购标的
1.1 服务内容：。
1.2 服务期限：。
1.3 补充条款：。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。
本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目不收取履约保证金。
七、转包或分包
7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 
八、质保期
8.1 质保期：壹年。
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1交 付 期：_________。   
9.2交付方式：_________。
9.3交付地点：_________。
十、合同款支付
[bookmark: OLE_LINK3]10.1付款方式：
供应商完成合同约定的所有服务，且稳定上线试运行1个月，且收到供应商提供的有效增值税发票后20个工作日内，采购人支付合同价的95%，质保期结束后且收到供应商提供的有效增值税发票后20个工作日内支付合同价的5%。
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
10.3付款前，乙方需开具正规等额增值税发票，如乙方不能按期提供有效增值税发票而影响到甲方财务结算，甲方有权延迟支付。
十一、税费
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。
12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。
12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、验收
13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。
13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。
13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、合同内容的交付
14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。
14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。
14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.3 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、争议解决
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为东海县。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。



甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：                     
签订日期：      年  月  日


















第四章  项目需求
说明：本项目属性为货物。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。
一、项目基本情况
本项目旨在通过技术手段对我县直播经营主体进行全链条智慧监管。主要举措包括：对辖区内直播间开展实时数据采集与分析，运用AI智能巡查及集群录屏技术识别违法违规线索并在线固证，按月形成监测报告，实现快速预警、及时干预、高效查处，最大限度控制风险与危害。项目以动态市场主体库为基础，构建“预警—干预—查处—惩戒”的治理闭环，推动监管模式从被动响应转向主动预防。最终目的是规范直播行为、净化网络生态，同步提升以“东海水晶”为代表的区域品牌公信力与竞争力，赋能地方特色产业健康可持续发展。二、项目要求
1.项目整体要求概述
本项目要求构建一套专业化、智能化的直播电商监测体系，对抖音、淘宝、快手等主流平台中辖区内不少于500个直播间实施动态监测，并支持清单的灵活调整。
系统需具备7×24小时全天候、规模化监测能力，尤其在“618”、“双十一”等高峰期间能增强覆盖。监测过程应实现移动端与PC端数据的融合采集，并智能识别与动态更新直播间、店铺、机构及主播等基础信息。
★系统需对接“晶彩网监”监管平台，实现数据互通、流程融合以及协同共治。投标人需提供承诺函承诺在中标通知书发出后7个工作日内安排专人完成业务平台对接细化方案，未按期提供采购人确认对接细化方案的，采购人有权取消中标资格并作废中标结果。
所有监测数据需进行全流程管理，确保包含平台、对象、时间、内容、违法表现、判定依据及视频链接等完整要素，其中违法线索切片视频须保存3年以上。需提供配套的查询平台，并按月提交监测报告与完整数据清单。
此外，须建立分层巡检机制，对重点、头部、中腰部直播间实施差异频次的监测（按需、每日、随机），并采用“固定监测+动态替换”策略，提供可自定义的采集监测策略与专业的监测对象列表服务，以保障监测的精准性与时效性。
2.项目具体要求
2.1.项目实施要求
2.1.1系统架构要求
为确保项目高效落地，项目建设需遵循以下系统架构设计指导原则。
硬件层（基础设施层）：提供计算、网络、存储等核心硬件资源服务，并通过虚拟化技术实现资源池化与弹性分配，为上层系统构建稳定高效的运行环境。
数据层（数据资源中心）：基于统一存储与管理平台，集中管理结构化与非结构化数据，形成规范、安全的数据资产体系。
组件层（能力支撑层）：封装可复用的共性技术组件，如大模型、视频处理、语音转写、图像识别等，为上层应用提供标准化、高效的技术支撑。
应用层（业务应用层）：面向业务需求，实现治理系统、服务系统、任务管理、策略配置等核心功能模块，并通过标准化API对外开放服务能力。
采集层（视频采集集群）：采用集群化、可伸缩架构，专为大规模、高并发直播视频采集设计，支持根据任务动态调整资源，实现稳定高效的视频获取与传输。
2.1.2网络设计要求
为确保项目高效落地，项目建设需遵循以下网络架构设计指导原则。
网络总线：通过高速专线实现各节点间安全、稳定互联，为视频流、指令与业务数据提供大规模、低延时传输通道。
手机采集集群：由真实移动终端组成的专用采集资源池，通过自动化工具执行高保真直播录制，确保证据真实有效。
集群控制中心：作为采集设备的中枢管理系统，负责集中调度、监控设备与任务下发，保障采集有序运行。
分布式存储集群：采用可横向扩展的多节点架构，提供直播视频与关联数据的分布式存储，支持跨机房容灾与动态扩容。
数据处理集群：部署于存储近端，基于分布式计算与AI技术对音视频内容进行智能分析，实现非结构化数据到结构化信息的转化。
统一管理中心：作为系统指挥中枢，对全链路资源、任务与服务进行统一监控、调度与运维，保障系统稳定可控运行。
数据安全防护中心：针对平台跨多网络采集直播数据流、执法数据的特殊业务场景，为防范网络攻击、数据泄露、非法访问风险，规避网信办网络安全通报问题，专项部署2G及以上大流量高性能防火墙，搭建边界隔离、流量管控、威胁防御、合规审计一体化安全防护体系，保障大流量跨网采集业务稳定、安全、合规运行。

2.1.3项目进度要求
投标方必须具备十分成熟的自主知识产权的产品、良好的研发能力、完善的应用系统信息保护能力、质量管理能力，以确保按进度完成系统的实现。本项目需在合同签订后1个月内完成系统建设并提供监测服务。
2.2数据采集要求
▲采集方式：支持手机录屏采集与视频流采集两种模式。投标人应针对这两种模式，详细阐述手机录屏功能及视频流采集的设计方案，内容须涵盖技术流程、各自的应用场景及技术难点分析，并提供体现相应技术能力的截图等证明材料。
采集管理：需支持自定义监测策略，包括采集时长、定向与循环监测等设置；具备直播间状态实时感知与动态同步能力；并应通过策略化巡检与动态替换机制，实现监测对象的灵活管理。
采集内容：需完整获取四类数据。一是平台数据，包括直播/采集日期、平台名称、直播间名称、所属机构、认证类型及属地等；二是直播数据，涵盖视频、音频及弹幕内容；三是商品数据，包含商品标题、链接、主图、描述、价格、销量、品牌及发货地等信息；四是商家数据，包括店铺名称、链接及市场主体身份信息。
系统需支持采集m3u8、flv等格式直播流，具备H.265、H.264等主流编解码能力，可提供实时音视频采集服务，并支持单机多路并发。所有采集行为必须严格遵循采购方制定的业务规则与要求。
2.3数据处理要求
为确保直播监测数据的有效分析与应用，系统需满足以下数据处理要求：
首先，在视频处理方面，需支持视频图片提取功能，能够对采集视频进行转帧、降维与格式处理，按配置的抽样频次输出多种像素规格的图片，并生成对应文本，该过程需在视频采集结束后24小时内完成。同时，系统应提供实时与离线的视频抓拍功能，支持定时、按次及自定义抓拍模式，并对抓拍图片进行降维与格式转换，输出多种像素图片及相关文本。此外，需具备视频内容识别能力，能够识别视频背景、道具、人脸等相关信息。
其次，在音频与文本处理层面，系统需支持中文、英文及中英混合语音识别，通用场景识别率不低于98%，并可辅助识别国内主要方言，输出带时间戳的语音转写文本。基于转写文本，系统应进一步提供自然语言处理服务，包括自动分词、词性标注、关键词检索及语义分析等功能，以支撑对直播内容的深度挖掘与违规线索识别。
▲实时处理能力要求：系统应具备对直播视频流及其所涉商品的实时处理能力。用户输入直播间账号或主页地址等标识信息后，系统能够自动采集并分析直播带货行为，直观展示从视频流获取、内容解析到监测结果输出的完整处理链路。采集与分析内容须至少包含直播视频内容及其中出现的商品信息。方案中应重点突出基于大模型的直播内容智能审核能力，并提供相应的能力截图等证明材料。

2.4数据传输要求
系统数据传输需满足以下要求：首先，应具备定向传输能力，能够对接采购人指定的相关平台系统，实现数据的安全、准确推送；其次，需支持按需传输，可根据采购人的具体指令，灵活提供原始采集数据、加工处理数据等多种类型的数据传输服务。
2.5.核心技术能力要求
为确保直播监测平台稳定、高效运行，投标人需具备以下核心技术能力：
大模型监测能力：通过直播监测实时探测采集技术，接入大模型与RAG知识库架构，构建智能监测系统，提升直播内容监测的准确性与效率。通过新一代大模型技术架构，实现直播流的实时采集、处理、语义审核与数据应用，高效识别违法违规内容，显著提升可疑线索的检出数量与准确性。
高并发接入与处理能力：系统需支持手机录屏且不低于100路直播信号的同时采集、实时转码与流处理，保障监测任务不间断执行。
高强度实时分析计算能力：系统应能对音视频流进行同步的实时合规分析，包括语音识别（ASR）、画面内容识别（如OCR）等高性能计算任务，要求具备低延迟、高准确度的处理性能。
▲模型调优能力：系统应支持对已有知识库（包括规则库、案例库等）进行管理，并具备对知识库进行分类建模的能力。当录入一条新的违法行为时，模型应能自动、快速地完成建模或更新。同时，系统应提供模型调优测试功能，便于快速验证优化后模型的实际效果。需提供能力截图等证明材料。

2.6项目功能要求
2.6.1项目需具备核心功能
主体库管理：通过多渠道采集并关联直播间与工商主体信息，实现数据的定期更新与维护。
视频采集：支持自动化任务创建，实时抓取直播或回放视频，并根据文件大小自动切片、入库存储。
智能分析：对视频进行音视频转码，利用AI大模型实现语音识别与视频帧OCR图文识别，提取文本信息并整合入库。
识别审核：基于算法模型自动匹配违法违规线索，并支持人工二次复审。
线索流转：实现线索派发、处理、跟踪与反馈的全流程闭环管理。
线索固证：对确认的违法违规线索，采用区块链技术进行电子存证固证。
2.6.2项目需具备功能点
	序号
	模块
	功能点
	功能描述

	1
	登录
	登录
	登录界面，支持账号密码登录。

	2
	首页
	数据概览
	展示当前账号下线索数据相关维度统计。

	3
	数据大屏
	监测平台统计
	统计当前平台监测的各个电商平台直播间总数及分别数量，以饼状图形式和列表形式直观展示。

	4
	
	地图开播感知
	以地图形式，实时点亮当前正在直播的主播，根据颜色对主播违规程度进行分级显示，点击点亮可进入该主播直播间。

	5
	
	开播情况展示
	统计当前正在开播的直播间总数，并以滚动列表形式展示正在直播的直播间信息，包含直播平台、直播账号名称、直播间违规程度信息。

	6
	
	违规程度统计
	统计当前正在直播的直播间违规程度，设定违规数量后可区分为没有违规、轻微违规、普通违规、严重违规四类情况。

	7
	
	直播间详情
	点击地图亮点进入直播间详情后，可以看到当前直播间的实时画面转播，并在地图上显示直播地点，以及该直播间的账号名称、登记主体、直播状态、平台、历史监测场次信息，并以列表形式展示历史监测记录，还支持展示该主播历史违规程度统计。

	8
	监测数据
	线索明细
	该模块列表显示所有违法及不违法的线索并可查看单场监测数据情况，线索可根据线索类型、监测平台、派发状态、违法类型筛选，关键词、采集时间搜索。包括：直播线索数据、互联网广告线索数据、传统媒体线索数据、APP线索数据、自媒体线索数据。

	9
	违法线索管理
	违法线索
	该模块展示所有违法的监测线索，在此模块可对违法线索对应的主体进行处理意见填写，如非执法单位，则可以进行线索派发至指定单位。

	10
	
	线索固证
	点击线索内的“固证”按钮，可将线索在对应的平台上进行固证保存。

	11
	
	已处理线索
	该模块展示所有违法且已被处理的监测线索，已处理的线索无法再次做处理。

	12
	
	已固证线索
	该模块展示所有已固证的线索，可前往对应平台进行查验。

	13
	数据统计
	查办处理情况
	可根据时间段查看账号下的线索量、查看量、处理量统计，并支持以查办单位为单位统计。

	14
	统计报表
	监测报表
	可人工上传、下载报告，可由局方指定定期输出。

	15
	网络经营主体
	企业主体
	展示当前账号管辖范围内的企业主体信息，包含名称、营业状态、法人等企业信息，支持关键词搜索，可按管辖权、按行业、按经营状态进行筛选，数据会持续更新。

	16
	
	抖音主播管理
	展示当前账号管辖范围内抖音主播信息，包含主播头像、名称、带货品类等信息，并按监测情况对主播进行分级，可实际监测主播的开播状态，快捷直播间入口。主播筛选标签可按管辖权、行业、角色、评级进行细分，数据会持续更新。

	17
	
	快手主播管理
	展示当前账号管辖范围内快手主播信息，包含主播头像、名称、带货品类等信息，并按监测情况对主播进行分级，可实际监测主播的开播状态，快捷直播间入口。主播筛选标签可按管辖权、行业、角色、评级进行细分，数据会持续更新。

	18
	
	拼多多主播管理
	展示当前账号管辖范围内拼多多主播信息，包含主播头像、名称、带货品类等信息，并按监测情况对主播进行分级，可实际监测主播的开播状态，快捷直播间入口。主播筛选标签可按管辖权、行业、角色、评级进行细分，数据会持续更新。

	19
	
	淘宝主播管理
	展示当前账号管辖范围内淘宝主播信息，包含主播头像、名称、带货品类等信息，并按监测情况对主播进行分级，可实际监测主播的开播状态，快捷直播间入口。主播筛选标签可按管辖权、行业、角色、评级进行细分，数据会持续更新。

	20
	通知与干预功能
	通知干预列表
	展示通知干预发送情况，包括发送状态、发送直播间、发送内容等

	21
	系统管理
	用户管理
	用户新增下级单位账号，并配置权限，主要功能是用户新增、编辑、删除、重置密码，系统管理员不可删除。

	22
	
	角色管理
	用于配置新增账号的角色权限，主要功能为角色新增、编辑、权限管理。

	23
	
	门管理
	用于部门数据权限分配，由后端配置，前端显示，可编辑部门名称和联系电话

	24
	顶部栏
	消息通知
	有待处理线索通知功能，以高亮显眼的形式提示使用者查看待处理线索。

	25
	
	修改密码
	修改登录密码。

	26
	
	退出登录
	退出当前账号，进入登录页面。

	27
	数据导出
	数据导出
	支持线索明细导出、违法线索导出、统计报表导出、报告导出。



2.7.监测报告要求
	报告名称
	完成时间
	具体要求

	月报
	次月月初
	基于月度监测数据，对区域内各直播平台、行业及主播情况进行统计与对比分析，总结问题趋势，提出监管重点建议。

	年报
	服务期结束
	系统梳理全年监测数据，综合统计各平台、行业、主播的直播行为、违法情况及整改成效，形成体系化、透明化的年度监测成果，为科学监管提供依据。

	专项报告
	完成专项任务后3个工作日内
	围绕特定行业、商品或热点问题开展深度监测与分析，详细剖析违规情形与存在问题，输出针对性洞察，支撑精准监管决策。


2.8.电子取证要求
要求投标人提供的存取证产品须具备有效的法律证据效力，能够满足对互联网监测数据的实时电子存证与取证需求。投标人对违法违规信息取证后，须通过安全加密方式同步上传至云端存储，实现全程在线化存证与管理。用户因出证产生的第三方费用不包含在本项目预算内，由使用方另行承担。
2.9.人员要求
投标人须构建由分工明确、数量充足的各类专业人员组成的项目团队为本项目服务，团队负责人应有较强的组织领导能力和协调能力，具有承担相类似活动的经验。投标人须在投标文件中提供详细团队人员组成清单。中标后，团队负责人和主要成员未经招标人同意不得更换。
2.10.培训要求
根据采购人要求负责对使用人员、技术人员和管理人员进行技术培训。操作维护培训应包括所提供系统操作维护方法、安装调测、排除故障和日常使用操作等各个方面，并提供全套培训教材（中文）和培训课程计划表。
2.11.保密要求
监测数据属于采购方所有，投标人不得将本项目的技术参数对外泄露；不得将项目运行形成的信息内容对外泄露。不得对无关单位、人员泄漏本项目的秘密和敏感信息，确保项目实施保密安全。积极参加保密安全教育，不断增强保密意识和观念，认真履行保密义务。如发生泄密事件，应立即向委托采购单位报告，积极协助相关部门调查。由于投标人原因造成泄密，投标人必须承担全部法律责任。
三、服务期限
1、项目名称：2026年水晶直播监管预警平台；
2、付款方式：供应商完成合同约定的所有服务，且稳定上线试运行1个月，且收到供应商提供的有效增值税发票后20个工作日内，采购人支付合同价的95%，质保期结束后且收到供应商提供的有效增值税发票后20个工作日内支付合同价的5%。
[bookmark: _Hlk209082685]3、合同履行期限：自签订合同30日历天内完成平台建设并交付使用。运维期为合同签订之日起一年。
5、交货地点：采购人指定地点。
二、采购需求内容
1采购清单
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	项目名称
	分项
	参数及功能要求
	单位
	数量

	
	智慧约谈室建设
	档案柜（定制）
	定制实木档案柜 招标参数
一、基本信息
名称：定制实木档案柜；数量：1 组
尺寸：总高度 3.27m，总宽度 2.85m,总深度不低于30cm 误差≤±5mm.
用途：档案存放、文件收纳、资料管理、室内展示
二、材质要求
柜体基材
采用优质实木多层板或 E0 级实木颗粒板，甲醛释放量符合国家标准；板面平整、无结疤、无开裂、无变形；实木框架和门板  正面框架、门板、线条采用实木材质
纹理均匀，色差自然，无腐朽、虫蛀、纹
饰面工艺 ：免漆生态饰面。
耐磨、耐刮、耐黄变，无色差、无流挂、无气泡
五金配件
合页采用优质静音五金
开合顺畅、承重强、防脱落
三、结构与功能要求
整体结构
整体为落地式高柜，分上下两段制作，现场拼接
结构牢固，无晃动、无倾斜
背板、侧板厚度达标，整体稳定性强
内部布局
内部设多层可调层板，层板间距可按需调整
层板承重≥50kg / 层
可设置档案区、文件区、收纳区，满足规范归档需求
柜门形式：对开门 ；
缝隙均匀、闭合严密
可加装防尘密封条
顶部与底部
顶部做封顶造型，美观大气
底部离地防潮处理，稳固耐用
四、外观与工艺
整体风格庄重、大气、简约、实用
表面光滑平整，无色差、无毛刺、无崩边
封边严密、牢固、不脱胶
符合办公档案用房整体环境
五、质量与服务要求
提供产品环保检测报告
含测量、深化设计、生产、运输、安装、垃圾清运
整体质保 ≥3 年
按甲方现场环境量身定制，确保尺寸精准、安装贴合
	套
	1

	
	
	约



谈取证智能一体单元
	智能一体约谈桌（1 套）​
基本规格
尺寸：长≥1500mm× 宽≥700mm× 高 750mm。​
结构：钢木结合，可组装式拼接（方便运输安装），桌体无尖锐边角，所有边缘钝化处理（圆角 R≥20mm）​
材质：桌面采用 PET 肤感欧松板（免漆，E0 级环保，甲醛≤0.05mg/m³）；桌体框架为冷轧钢板（厚度≥1.2mm），表面金属喷塑.
（二）约谈专用椅（4 把：2 把执法椅 + 2 把被约谈椅）​
执法人员椅​
材质：皮质面料（耐磨、防污），高密度定型海绵（久坐不变形）​
结构：钢制四脚框架，带扶手，承重≥150kg​
安全要求：无尖锐部件，表面光滑无凸起​
被约谈人椅​
材质：防撞软包（高密度闭孔聚乙烯棉，≥80kg/m³），防火阻燃 B1 级​
结构：无外露金属件，扶手与椅身一体化设计，避免缠绕风险安全要求：通过 50J 冲击测试，边角圆弧过渡（R≥50mm），无可拆卸部件。
	套
	1

	
	
	约谈室一体化管理平台
	1、 摄像设备​
全景摄像头：2 台 4K 高清红外摄像头（分辨率 3840×2160），水平视场角≥120°，支持低照度拍摄（0.01lux 以下清晰成像）​
安装要求：嵌入式隐蔽安装（避免干扰约谈），无死角覆盖约谈室（含桌椅区域、出入口）​
2、音频设备​
拾音器：2个高保真全向拾音器（灵敏度≤-35dB），支持降噪处理，确保 3-5 米内声音清晰可辨（信噪比≥60dB）​
音频同步：与视频信号实时同步，无延迟（误差≤100ms）​
存储与控制​
存储介质：保存时间≥300天（限定条件录像资料）。
3、电子时钟
嵌入国家统一时间校准模块，时间误差≤1 秒​
4、.示证屏：支持分辨率1920*1080，屏幕尺寸不低于25寸 ，与终端主机视频信号同步，支持示证屏一键开.关；
5.桌面集成一键报警按钮，防止误触；
7.支持主流品牌手机不低于30W无线充电 ，桌面集成220V接口；
8.提供桌下两个隐藏杯托 ，不含审讯民警座椅。
9.含约谈桌内集成组件所需的线材.转接口等确保各项功能正常使用需要的所有配件
配套软件功能如下：
1. 系统须支持谈话预约、谈话对象登记、谈话流程管理等基础功能。
2. 系统须支持多类型笔录模板管理，可按谈话类型自动匹配笔录模板。
3. 系统须支持在线制作问答式谈话笔录，具备自动保存、格式编辑、内容锁定等功能。
4. 系统须支持自动录制谈话录音录像，可将录音录像文件与谈话笔录自动关联。
▲5. 系统须支持笔录规范性检查，可核查人员信息、时间信息、签名信息、必填内容是否完整。支持重点人群动态管控与研判分析功能（提供投标人或厂商的软件著作权证书或提供原厂授权使用权证明）。
6、 系统须支持笔录确认后自动锁定，并生成不可编辑的PDF归档文件。
▲7、系统支持一键调用远程监控功能。（提供投标人或厂商的软件著作权证书或提供原厂授权使用权证明）
8、 系统须支持材料附件管理，可上传文档、图片、扫描件、录音、录像等资料。
9、 系统须支持一键归档，将预约信息、笔录文件、音视频文件、签名文件及附件统一归档。
10、系统须支持全过程操作日志，记录登录、查询、编辑、导出、签名、归档等操作。
11、系统须支持本地化私有部署，满足政务内网或单位专网环境使用要求。
12、系统须支持国产化环境适配，包括国产操作系统、国产数据库、国产浏览器及国产中间件。
	套
	1

	
	
	文化墙与灯光建设
	1. 整体形象系统
主题定位：快速反应、精准指挥、高效协同、使命必达
视觉风格：科技蓝 + 沉稳灰 + 警示橙为主色调
统一字体、统一图标、统一版式，形成完整视觉体系
2. 文化墙 / 主题墙
结构：基层打底 + 平整饰面，无空鼓、无翘边
面板：铝塑板 / 亚克力 / 竹木纤维板 / UV 喷绘可选
工艺：高清 UV 打印、覆膜、防刮、防褪色
内容包含：
快反应中心名称、LOGO、宗旨
核心价值、工作理念、行动口号
组织架构、指挥体系图示
尺寸按现场墙面定制，整体大气、居中对称
3. 制度流程上墙（必备）
内容：
岗位职责；工作流程；应急处置流程；值班制度；安全管理规范。
材质：亚克力 UV、铝合金框、PVC 发泡板
要求：字迹清晰、易更新、易维护。
4. 氛围灯效 / 科技感装饰
LED 低压灯带、线条灯、洗墙灯；色温4000K 中性光，亮度柔和不刺眼。可做分段控制、简洁光效，提升指挥中心科技氛围
符合消防、用电安全。
5. 材料与环保要求
所有材料E1 级环保，无异味；面板、板材符合阻燃 B1 级
金属材料防锈、防刮、防指纹。
户外 / 半户外部分耐老化、防紫外线
9. 安装与服务
含测量、深化设计、制作、运输、安装、垃圾清运；整体质保 ≥1 年 ；提供电子版设计源文件。
	套
	1

	
	
	直直播集群采集柜
	1. 设备功能
支持至少 16 路 HDMI 或 SDI 高清信号同时输入
支持 1080p60/1080i/720p 等主流高清格式自适应
2. 采集与编码
每路独立硬件编码，不占用 CPU、无卡顿、无拖影。支持 H.264 / H.265 硬件编码；单路码率：128kbps～16Mbps 可调
支持固定 I 帧间隔、低延迟模式
3. 直播与推流能力
支持同时输出：RTMP / RTSP / HTTP-FLV / HLS
支持单通道多路推流（至少推流 3 路不同平台）；支持自定义推流地址、密钥、备份推流地址；支持断流自动重连
4. 集群管理
设备支持统一集中管理平台
支持 WEB 集中管理、状态监控、参数配置、批量升级
支持实时查看每路视频信号状态、码率、帧率、网络状态
支持多台设备统一编组、统一控制
5. 控制与功能
支持每路视频：亮度、对比度、饱和度、锐度调节
支持字幕 / 台标 / 图片叠加（至少 2 层）
支持音频嵌入、音频增益调节
支持开机自动运行、自动推流
6. 接口要求
网络：≥2 个千兆 RJ45 网口，支持负载均衡 / 链路聚合
视频输入：HDMI 或 SDI（按你现场写）
音频：支持 3.5mm 或 RCA 立体声输入
7. 稳定性
7×24 小时不间断稳定运行
	项
	1

	3
	







信息化系统采购
	国




高高性能防火墙
	1、★标准1U机架式设备；网络层吞吐量4G，应用层吞吐量2G，系统需配置≥1个RJ45串口、≥1个RJ45管理口、≥10个千兆GE电口、≥4个cmobo口；≥2个接口扩展槽；配置冗余电源；，配置≥1T SATA硬盘，三年质保；（提供承诺函）
2、支持虚拟线，二层透明，三层，混合，旁路监听，单臂接入方式，支持配置虚拟线接口，可以通过配置虚拟线对，实现虚拟线的部署模式；
3、支持针对源地址或者目的地址、域名、网段、IP地址池进行黑名单和白名单的配置；提供截图证明；
4、支持基于策略的源地址NAT、目的地址NAT和双向NAT，通过一条策略完成双向NAT的配置；
5、▲支持基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑；（提供CNAS标识的权威检测报告加盖投标人公章）
6、支持策略可按匹配顺序、策略分组、新建顺序、安全区分组等不同维度的查看方式，在按匹配顺序查看下，可以通过拖拽实现优先级的调整，也可以输入具体的策略序号、置顶或者置底等方式进行调整；
7、▲支持基于HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的进行多线程下载以及有密码压缩包下载限制，（提供CNAS标识的权威检测报告加盖投标人公章）
8、▲支持非IP协议（包含IPX和AppleTalk）的进行控制；（提供CNAS标识的权威检测报告加盖投标人公章）

	项
	1

	
	
	中综合平台管理终端
	1、硬件配置要求
CPU:采用原生八核十六线程架构，满足设备高性能运算处理需求，型号、主频、核心线程参数≥3.6GB，性能指标不低于指定标准。
内存:采用高速台式机专用内存，支持高频稳定运行，满足多任务并行处理、大型程序运行的内存性能需求，容量为≥16GB，无虚拟内存叠加情况。
硬盘:具备高速读写、低延迟、高稳定性特性，满足大容量数据存储、程序快速加载、文件高速读写,使用需求≥512GB。
显卡性能要求:支持4K视频渲染,支持GPU并行运算、大型图形渲染、高清算力处理等场景,运算力≥16GB,无共享显存、虚拟显存扩容情况。
2、配套软件功能
a、具有对直播监管平台提供实时数据、存储数据进行综合分析能力。b、具有对直播监控平台数据模型及监管模型进行分析和创建功能
▲提供投标人或软件厂商的软件《大数据可视化建模分析平台》软件的著权证书或提供原厂授权使用权证明。
	项
	1

	
	
	执法采购终端设备及平台管理软件
	1、 外形尺寸:≤78×54×28mm
2、执法仪重量：≤130g，  数量：25台
3、显示屏：≥2.0寸，480*360 TFT-LCD高分辨率彩屏。
4、磁吸充电接口：执法记录仪具有触点式磁吸充电接口，可配合磁吸接口充电线给执法记录仪充电
5、视频分辨率 支持4K
6、▲记录仪背夹应为横插式设计，防止机器脱落；（提供产品检测报告）
7、▲记录仪具有密拍模式，可在设置中打开或关闭，开启密拍模式之后设备指示灯和提示音关闭（提供产品检测报告）
8、▲录仪可配备充电底座，充电底座可实现数据传输（提供产品检测报告）
9.▲生产厂家应通过ISO14001环境管理体系认证，ISO9001质量管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证（提供证书复印件）
10.▲设备制造厂家应具有一种采集视音频传输记录仪的采集设备实用新型专利证书(提供证书复印件 )   
	套
	1

	
	
	群控采集终端设备 
	处理器性能不低于天玑 6080 同等算力 、内存≥12G、 存储≥256G 。（含音频线和采集口汇聚等配件）
	台
	100

	软件
	直播监管理平台
	软件件功能模块
	详见软件功能需求
	套
	1



★二、商务要求
（一）设备供货、安装和测试要求
1、货物到达安装现场后，中标人应提供详细装货清单。如果货物质量或技术规格与合同不符或货物有明显损坏，采购人有权提出退换货。
2、所有设备均须由中标人送货上门，并负责安装调试，采购人不再支付任何费用。
3、自设备安装工作开始，中标人应邀请采购人的工作人员一起参与现场的系统安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并对采购人的工作人员进行现场培训。
（二）质量保证及售后服务要求
1、所有产品质保期1年，质保期从设备交付于采购人并验收合格之日起算。
2、在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。在使用过程若需要调换配件，在保修期内凡非使用者人为引起的，一切费用由中标人承担。如人为造成或保修期外需维修的中标人可收取维修材料费。质保期内同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同样式新产品，并对产品质量实行“三包”服务。
3、技术支持：保修期届满后，承诺对设备进行必要的维护或修理，随时解答采购人各类技术问题，向采购人提供技术支援。
4、中标人在投标文件中提供其他有价值的服务的方案（如定期维修保养、保修期外的服务承诺、技术保障等）。
5、提供7天×24小时服务电话，每次出现故障时2h响应，24h内提供解决方案，若远程解决不了，则48h内工程师上门维修。如工程师上门维修无法解决故障，需上备机。
（三）技术培训要求
1、中标人应结合系统安装、调试、试运行、正式验收等各阶段，同步地对采购人的系统操作员和系统维护人员就有关系统安装、维护、操作使用等方面进行技术培训，主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及故障处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场。
2、中标人应在响应文件中详细注明培训地点、培训内容、计划和安排，培训人数等，技术培训所涉及的一切费用均由中标人承担且应包含在本次投标总价中。
（四）验收要求
所有设备安装调试完成交付于采购人后，由中标人提请采购人组织验收。采购人根据技术要求组织验收，当中标人提供的仪器设备型号、规格、数量、外观质量均无问题，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等均齐全，所有设备安装调试合格，方可通过验收。
项目验收材料（货物交接单、设备合格证、用户手册、设备相关测试报告，项目总结报告等）提供完整、真实，中标人汇报项目整体建造情况。验收标准包含且不限于以上内容。
（五）交货时间、地点及相关期限
交货时间：自签订合同30日历天内完成平台建设并交付使用。运维期为合同签订之日起一年。
供货地点：采购人指定地点。
质保期：自设备验收合格之日起算 1 年。
（6） 付款方式
供应商完成合同约定的所有服务，且稳定上线试运行1个月，且收到供应商提供的有效增值税发票后20个工作日内，采购人支付合同价的95%，质保期结束后且收到供应商提供的有效增值税发票后20个工作日内支付合同价的5%。


[bookmark: _Toc513622230][bookmark: _Toc17942][bookmark: _Toc139967212][bookmark: _Toc139966428][bookmark: _Toc23437][bookmark: _Toc513622229]
第五章  评标办法及评标标准
一、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。
二、评标方法：
本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评标标准：
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分=价格分+商务技术分 
（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
综合评分法
1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
落实政府采购政策进行价格评审调整的，以调整后的价格计算投标基准价和投标报价，小数点后保留两位。





2. 商务技术分（70分）
	评审因素
	评审标准

	企业实力
（6分）
	1、投标人具有信息技术服务运行维护标准证书（ITSS），评估等级达到一级的得2分；二级及以下的得1分；不提供不得分。
3、投标人具备有效期内的信息技术服务云服务（IAAS公有云）标准证书（ITSS）的得1分；不提供不得分。
3、投标人具备有效期内的数字化技术应用与创新能力评价证书（CN-DETS）的得1分，不提供不得分。
4、投标人具备有效期内的信息系统建设和服务能力等级证书，能力达到杰出级（CS5）得 2分；优秀级（CS4）及以下级别得1分；不提供不得分。
注：所有证书均需在有效期内。

	知识产权
（客观分）
6分
	投标人或厂商拥有直播监管、直播内容智能预警（区块链或大模型领域）、直播数据监测相关类专利权或授权使用证明，每项得1分，本项最高得6分。（外观设计专利不计分）（需提供证明材料并加盖公章。）

	业绩
（4分）
	投标人自2023年1月1日以来，每承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，总分4分；
（投标时需提供合同扫描件上传至响应文件中，提供的证明材料必须能清晰地表明供应商名称、项目内容、时间等需要明示的内容，否则不予认可，时间以合同签订时间为准）。

	项目团队
（6分）
	投标人拟投入本项目的人员配置要求：
1、项目经理具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师的，每提供一个得2分，最高得4分。
2、项目技术负责人具有网络工程师、系统分析师，每提供一个得1分，最高得2分。（技术负责人不得与项目负责人为同一人）
（以上人员需提供证书扫描件及2026年1月份以来任意一个月的社保证明（社会保险缴纳证明必须由社保部门出具并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章））

	技术参数
（24分）
	根据所投产品技术性能以及对招标文件各项基本技术参数要求的逐项响应情况：
1.标注▲的主要功能及技术参数性能指标，有一项不满足扣2分，未标注▲功能及技术参数性能指标，有一项不满足扣1分，扣完24分为止。
注：功能及技术参数指标请投标人按照附表《商务、技术规格偏离表》格式填写响应情况，并按招标文件要求提供相关证明材料（所有证明材料必须加盖投标人公章），未按格式响应、未按要求提供相关证明材料或提供材料与要求不符的视为负偏离。

	总体方案（6分）
	投标人针对本项目采购需求的整体理解和需求分析，制定符合采购需求的方案，方案包括但不限于根据采购需求详细阐述项目的项目理解、需求分析、总体架构设计、工作重难点等内容，提供项目总体设计方案。
方案完科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，得6分；
方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较有针对性的，得4分；
方案内有缺少或部分内容无实质性意义，能满足基本要求的，得2分；
方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。

	项目施工组织计划（6分）
	投标人对项目分析需求理解制定项目施工组织计划，包含但不限于项目建设内容及目标、项目组织总体设想及部署、各类资源配置方案等内容。
方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，得6分；
方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较有针对性的，得4分；
方案内有缺少或部分内容无实质性意义，能满足基本要求的，得2分；
方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。

	项目实施质量保证措施（6分）
	投标人对项目分析需求理解制定项目实施质量保证措施，包含但不限于质量目标及保障体系、实施准备阶段质量控制、设备采购阶段质量控制、设备安装阶段质量控制、调试与验收阶段质量控制等内容。
方案完科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，得6分；
方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较有针对性的，得4分；
方案内有缺少或部分内容无实质性意义，能满足基本要求的，得2分；
方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。

	售后服务方案
（6分）
	根据招标文件项目需求，售后服务方案包括但不限于：售后服务内容、培训方案、故障处理办法及响应时间等，评标委员会对照投标方案响应情况进行横向评审。
售后服务方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分；
售后服务方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较有针对性的得4分；
售后服务方案基本科学、基本合理，描述欠缺且不具有针对性的得2分；
未提供相关说明不得分。
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第六章 投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购
投标文件







标 段 名 称：【项目名称】
标 段 编 号：【项目编号】

投标人名称：
投标人地址： 
法定代表人：
委托代理人（委托代理时填写）：
日      期：
[bookmark: _Toc139966431][bookmark: _Toc139967215]
格式1、响应函
响应函
致：东海县市场监督管理局
根据贵方标段（项目编号：）采购文件，正式授权下述签字人全权代表参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。
2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。
7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。
8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。
9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）： 　　
供应商公章： 
日期： 

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

格式2、开标一览表
开标一览表
项目编号：【项目编号】
项目名称：【项目名称】

	标题
	内容

	投标报价
	

	合同履行期限
	






投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



格式3、报价明细表
报价明细表
项目名称：【项目名称】                      项目编号：【项目编号】
单位：元

	项号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为       %。



投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小微企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。
2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。
5、本采购包中含有多种产品时，供应商在本表中未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或未提供《关于符合本国产品标准的声明函》，或本表与《关于符合本国产品标准的声明函》填写的占比数据不一致的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

格式4、中小企业声明函
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
 1. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


企业名称（盖章）：
日 期：   年   月   日




填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写错误，将不享受扶持政策。
3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。
格式5、残疾人福利性企业声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 
2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；
 …… 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称(盖章)：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：   年   月   日






填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
注：须附证明材料。


声明人（盖章）：
日期：  年   月  日





格式7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

【采购单位】：
本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年月日
附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。




说明：
1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。
2．委托书不得转借、转让、买卖。
3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

格式9、商务、技术条款偏离表
商务、技术条款偏离表
请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务、技术条件，填写该表。
	项号
	采购文件的商务、技术条款
	响应文件的商务、技术条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


格式10、售后服务承诺书
售后服务承诺书
（请按“项目需求”要求的售后服务及内容自行填写）














投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


格式11、项目需求响应
项目需求响应
（请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）


















投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日








格式12、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
财务状况报告及税收、社会保障资金
缴纳情况承诺函
致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺


供应商（公章）：          

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：
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格式13、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
