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第一部分  投标邀请
[bookmark: _Toc98669341][bookmark: _Toc100386044][bookmark: _Toc92168010][bookmark: _Toc98669699][bookmark: _Toc20732978]项目概况
镇江市城市绿化管理站2026批次镇江市市管绿地养护项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年08月04日09点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321100-JSJW-G2026-0032
2.项目名称：镇江市城市绿化管理站2026批次镇江市市管绿地养护项目
3.项目服务期：2026年9月1日-2029年8月31日（服务期三年，合同每年签订一次）。 
4.预算金额：34623665.14元/一年
5.最高限价：34623665.14元/一年，共设置10个标段，各标段最高限价如下：
	采购包号
	标段名称
	最高限价（元/一年）

	1
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（一标段:学府片区）
	3811233.72 

	2
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（二标段:焦山片区）
	3744884.33 

	3
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（三标段: 官塘片区）
	3693002.77 

	4
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（四标段:金山片区）
	3563679.43 

	5
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（五标段:南徐南片区）
	3495533.62 

	6
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（六标段:北府片区）
	3366976.31 

	7
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（七标段:朱方片区）
	3295716.10 

	8
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（八标段:高新南片区）
	3289471.20 

	9
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（九标段：南徐北片区）
	3214170.16 

	10
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（十标段：高新北片区）
	3148997.50 


投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
6.采购需求：镇江市城市绿化管理站2026批次镇江市市管绿地养护。详细内容及要求见采购需求。
7.本项目是否接受联合体投标：☑不接受□接受。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见投标人相关信息一览表或提供资格承诺函）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函）;
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或提供资格承诺函）;
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的行业为其他未列明行业。
注：本条所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
3.本项目的特定资格要求：参与本次投标的项目负责人、现场负责人自 2026 年9月 1日起不得有在建项目。(提供承诺函)
三、获取招标文件
1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）首页进入系统。
（2）获取采购文件的方式：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。
（3）时间：公告发布之日起至2026年07月20日23:59（北京时间）。
2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。
3.采购文件获取费用:免费
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]1.提交投标文件截止时间：
线上递交投标文件截止时间：2026年08月04日9:30（北京时间），在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的响应文件为无效文件，将被拒收。
2.提交投标文件地点：
线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。
[bookmark: _Toc142925615][bookmark: _Toc73365461][bookmark: _Toc73364848]五、投标文件开启
[bookmark: EB8a200117cd0b4a25898d702d9f200195]1.投标文件开启时间：2026年08月04日9:30（北京时间）。
2.投标文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。
3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
4.不见面交易相关要求和说明如下：
（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；
（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]七、其他补充事宜
[bookmark: EB1247fe96f55245ac875f9695ac8922a5]1.现场踏勘：采购人不统一组织现场查勘和答疑，供应商可自行联系采购人查勘和答疑。
[bookmark: _Hlk204183227]2.本项目支持和适用支持中小微企业《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）的政策。
3.请各投标人及时关注和查看江苏省政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）是否有更正公告。
4.投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）规定领取CA和办理电子签章。
客服热线：0519-86722803、0519-86722805
5.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》精神，自2023年9月18日起在“苏采云”政府采购交易系统发布采购公告的政府采购项目，CA锁为意源（方正）CA锁。（办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/help.html）
镇江地区意源（方正）线下办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30 客服电话：400-608-6099
6.本项目无需缴纳投标保证金。
八八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：镇江市城市绿化管理站
地 址：镇江市寿邱街8号3楼
联系人：张女士
联系方式：0511-85010952
2.采购代理机构信息
名 称：江苏建威建设管理有限公司
地 址：镇江市润州区常发广场 6 号楼 1115 室
联系方式：0511-85280398
3.项目联系方式
项目联系人：潘工  钱工
电 话：0511-85280398


[bookmark: _Toc92168000][bookmark: _Toc100386034]















第二部分    投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
☑本项目不同意分包。
□同意将非主体、非关键性的 /工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	3
	开标前答疑会
	☑不组织
□组织

	4
	现场踏勘
	☑不统一组织
□统一组织

	5
	演示
	☑无
□有

	6
	样品
	☑不要求提供。
□要求提供

	7
	是否允许采购进口产品
	☑本项目不允许采购进口产品。
□可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	8
	项目属性与核心产品
	□货物类。
☑服务类。

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：C13030000 园林绿化管理服务，属于其他未列明行业；

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

	12
	特别说明
	无


一、总  则
[bookmark: _Toc92168001][bookmark: _Toc100386035]1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于镇江市城市绿化管理站2026批次镇江市市管绿地养护项目。
[bookmark: _Toc92168002][bookmark: _Toc100386036]2．定义
[bookmark: _Toc92168004][bookmark: _Toc100386038][bookmark: _Toc98669693][bookmark: _Toc98669335][bookmark: _Toc20732971]招标文件中下列术语应解释为：
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市城市绿化管理站。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏建威建设管理有限公司。
2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：/。
2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，服务包括镇江市城市绿化管理站2026批次镇江市市管绿地养护范围内的工作，服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。
3．采购方式
3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法。
3.2 本项目资格审查方式：资格后审
3.3 本次采购确定的中标人数量：本项目共10个标段，本项目评审按一标段至十标段的顺序进行，供应商可选择上述任意标段进行投标，但最多只能中标1个标段。
若一个供应商同时在两个标段总分最高时，则按评审顺序推荐为先评审标段的排名第一中标候选人，后续标段则不再推荐为中标候选人，后续标段将推荐由相应标段总分第二的供应商为排名第一的中标候选人，以此类推。如2个或以上的供应商在同一个标段总得分相同，则推荐技术评估得分高的为第一中标候选人；如技术评估得分也相同，则推荐报价低的供应商为第一中标候选人；如报价也相同，则由评委会决定推荐顺序。
4．投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
本项目招标代理服务费由采购人支付，2026批次镇江市市管绿地养护项目招标代理费=2026批次镇江市市管绿地养护项目单年度中标总金额×文件（苏招协[2022]002号文件）计费标准×70%。
招标代理费用收款信息：
收款单位：江苏建威建设管理有限公司镇江分公司   
收款账号：32001759300052500461
开户银行：中国建设银行镇江万达广场支行
[bookmark: _Toc98669694][bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc20732973][bookmark: _Toc92168005][bookmark: _Toc100386039]5．政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk132637972][bookmark: _Hlk132637893]5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
[bookmark: _Hlk132634610]5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考 《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
二、招标文件
[bookmark: _Toc98669339][bookmark: _Toc100386042][bookmark: _Toc92168008][bookmark: _Toc98669697][bookmark: _Toc20732976]6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知                  
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc98669698][bookmark: _Toc100386043][bookmark: _Toc20732977][bookmark: _Toc98669340][bookmark: _Toc92168009]7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网——苏采云平台”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
	7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
三、投标文件
8.编制投标文件的工具
8.1 投标人须通过镇江市公共资源交易中心提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。
9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。
11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
13．投标保证金
13.1 本项目不收投标保证金。
14．投标有效期
14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
15.投标文件的式样和签署
15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
16．投标文件的提交
16.1 投标文件提交
16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。
16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在“江苏政府采购网-苏采云平台”上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
17．投标文件的补充、修改或者撤回
17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。
17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
五、开标及评标
18．开标
18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。
18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。
18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（解密时间不得小于15分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。
18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。
18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
19.投标人资格审查
19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
20．评标委员会组成
20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
21.投标人符合性审查
21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
21.2 投标文件澄清
21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。
21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
22．无效投标的情形
22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　
（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；
（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；
（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；
（9）投标人存在串通投标情形的；
（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
23. 串通投标的情形
23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
24.投标文件详细评审
24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
25.评标过程的保密
25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
26．废标的情形
26.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
六、确定结果
27.确定中标人
27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
[bookmark: _Hlk132702541][bookmark: _Hlk132702790]27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。
七、授予合同
28．中标通知书
28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
29.履约保证金
29.1本项目中标供应商应提交政府采购合同金额10%作为履约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
30．签订合同
30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
八、询问、质疑、投诉
31．询问
31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
32．质疑
32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
[bookmark: _Hlk132706924]32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
32.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。分散采购接受质疑函联系部门：江苏建威建设管理有限公司、联系电话:0511-85280398和通讯地址:镇江市润州区常发广场 6 号楼 1115 室。
32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
33．投诉
33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。
九、诚实信用和解释权
34．诚实信用
34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
34.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
36.适用法律及约束力
36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
37.解释权
除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。
[bookmark: _Toc142925664][bookmark: _Toc141960470]十、苏采云操作其他补充事项
[bookmark: _Toc142925665]38.苏采云系统要求
38.1 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，获取采购文件、提交响应文件、评审和成交结果发布全程电子化，响应文件开启方式为不见面开启。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加采购活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
38.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁（意源CA联系人：邵娟，联系电话：13655287962，400-608-6099），“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。客户端工具及供应商操作手册可至http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html下载《“苏采云”系统供应商操作手册》及政府采购客户端。
38.3供应商如确定参加采购活动，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件、准时参加项目开标。技术支持联系方式：0519-86722803、0519-86722805。
38.3.1获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。
38.3.2首次响应文件提交：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。
38.3.3“开标大厅”：开启当日，供应商不必抵达开启现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统参与开启过程，配备相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开启现场异议及回复、开标唱标等交互环节；
38.4考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，供应商自行承担其后果。
38.5供应商应及时关注系统供下载的最新版本操作手册，系统操作如有疑问，请及时联系技术支持。




第三部分  拟签订的合同文本
注：以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: OLE_LINK15]镇江市城市绿化管理站（以下简称“甲方”）和（以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：
[bookmark: _Toc22000633]1.合同文件
下列关于号的招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分：
（1）合同条款
（2）投标函；
（3）开标（报价）一览表；
（4）明细报价表
（5）投标书及附件；
（6）技术及服务响应文件；
（7）中标通知书；
（8）甲方、乙方商定的其他必要文件。
    2.项目概况
项目名称：                        养护服务
养护内容：按招标文件执行
3.承包范围：_____________________
4.承包绿地总面积：___________________
5.项目负责人：          ，现场负责人：         
6.服务期
年    月    日起至    年    月     日，养护总历时月数：   个月
7.承包方式
本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，乙方应对全部养护工程负责，中标以后不得分包、转包。如一经发现上述行为，甲方单方有权立即终止综合养护工程承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。
8.养护质量标准
《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（苏建园【2015】383号）一级标准
9.合同价款
金额：(大写)(人民币)￥元
[bookmark: _Toc22000640]10.合同生效及其它
本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同一式伍份，甲乙双方各执两份，江苏建威建设管理有限公司执一份。


甲方（单位盖章）：镇江市城市绿化管理站
地址：
联系电话：
代表签字：

乙方（单位盖章）：
地址：
联系电话：
代表签字：

见证方（单位盖章）：江苏建威建设管理有限公司
地址：
联系电话：
代表签字：
合同签订日期：年


[bookmark: _Toc22000612]1、定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “甲方”系指购买服务的采购人，即镇江市城市绿化管理站。
1.2 “乙方”系指提供服务的供应商，即中标人。
乙方指派响应文件中指定的绿地养护项目负责人，现场负责人，具体负责本养护路段作业工作。
1.3 “见证方”系指负责招标采购的江苏建威建设管理有限公司。
1.4 “服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，服务包括镇江市城市绿化管理站2026批次镇江市市管绿地养护范围内的工作，服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。
1.5 “合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括招标文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。
1.6 “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
[bookmark: _Toc22000614]2、甲方权利和义务
2.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。
2.2 组织召开养护作业技术交底会。
2.3 甲方负责乙方养护作业的日常、专项和月度管理进行考核，考核按《镇江市市管绿地养护管理考核实施细则》进行。
2.4甲方按本合同有关条款，支付相应养护经费。
2.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。
2.6 在合同期内，因国家需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段（范围）和管护等级时，退出原养护地段（范围），或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。
2.7甲方有权对乙方养护不到位的工作实施扣款：
[bookmark: _Toc22000616]2.7.1 人员及设备管理
⑴现场负责人未能做到每天全覆盖巡查在管绿地，每次扣2000元；在规定时间内，现场负责人不在养护现场或未履行请假手续离开镇江，每次扣2000元；项目负责人或现场负责人，无故关闭通讯设备，造成市绿化管理站因工作联系不上或未能在半小时到达指定现场，每次扣1000元；养护单位工作人员，未经上报市绿化管理站批准，不能按要求参加市绿化管理站组织的会议、活动，每次扣2000元；修剪小组人员缺岗或随意更换，每人每次扣2000元。
⑵养护工人未按投标文件承诺的标准足额配齐，每人每天扣1000元；未统一着装上岗（有反光条绿色马甲：背后印有“绿化养护”，胸前印有“公司名称”），每人每次扣500元。
⑶巡视车、水车、垃圾清运卡车、登高车等大型设备未按合同要求配备齐全或不属于中标单位或企业法人所有，每台每天扣10000元；巡视车、水车、垃圾清运卡车、登高车等大型设备未按市绿化管理站要求安装位置定位设备或安装以后无故离线的，每台每天扣2000元；巡视车、水车、垃圾清运卡车、登高车等大型设备所贴标识不完整的（驾驶员侧车身印刷“镇江城市绿化养护”，副驾驶侧车身印刷公司名称），每台每天扣500元。 
2.7.2 文明养护
⑴养护工人不文明施工，导致严重后果，每次扣1000元以上，具体金额根据具体情况核定。
⑵生活垃圾有积存，保洁工具乱放，每处每次扣1000元。
2.7.3安全生产
⑴防汛、抗旱、防冻等抗灾抢险事件处置不力的，每次扣5000元；在道路上进行苗木浇水，将水洒在行人身上、将绿化带内的泥土冲出或冲出未及时清除，每次扣2000－5000元。
⑵遇台风，暴雨、雪等特殊天气或突发事件，半小时内未到达现场并及时处理、做好善后工作，根据事件严重程度扣1000-5000元。
⑶作业人员喷施化学药剂时未做好自身安全防护措施（如未佩戴口罩、手套等），发现一次扣500元；道路上修剪、喷施化学药剂时未按要求设置警示标志、采取安全措施或喷溅到市民身上，发现一次扣2000元；非安全方式运输工人，每次扣2000元。
⑷绿地内的安全风险点未设置警示标志、未及时消除安全隐患，发现一处扣2000元。
2.7.4 应对检查
⑴养护过程中，因养护不当造成养护事故，不适时修剪、过度修剪、施肥灼伤、喷药过度、病虫害防治不到位、抗旱排涝不及时、未经上报批准擅自整改路段绿化等造成绿化苗木受损的，每次扣不少于5000元，具体金额根据养护事故严重程度核定。
⑵标段内出现长期失管现象，或重点管养工作进度严重滞后，每次扣不少于5000元。
⑶对毁绿、占绿（包括超审批范围施工）的行为，未在第一时间（当日17:00之前发生的需当日处置，当日17:00以后发生的需在次日12:00之前处置）内发现并制止、上报市绿化管理站及相关执法单位，10m2以下或行道树、景观树2株（含2株）以下，每次扣2000元；10m2以上或行道树、景观树多于2株，每次扣不少于2000元（具体金额根据实际情况核定），只上报市绿化管理站未作实质性处置的视为未有效制止毁绿、占绿行为。
⑷绿地被侵占、破坏，未在规定时间内按要求恢复的，10m2以下或行道树、景观树2株（含2株）以下，每次扣2000元；10m2以上或行道树、景观树多于2株，每次扣不少于2000元（具体金额根据实际情况核定）。
⑸被上级领导批评、被媒体曝光及发生其他有损城市绿化行业主管部门形象的事件，经查实属养护公司责任的，每次扣不少于2000元（具体金额根据实际情况核定）。
⑹大城管、12345政府热线、政风行风热线等派发的整改工单，未及时按要求处理到位，每次扣不少于5000元。对此类整改工单的回复不及时在日常考核中予以扣分。
2.7.5上述扣款事项及标准是指首次发现，一个合同年内第二次发生上述扣款事项，加倍扣款，以此类推。
3、乙方权利和义务
[bookmark: _Toc22000625][bookmark: _Toc22000626]3.1 2026年9月1日前设立交通便捷且充分满足项目配置需要的项目管理部一处，设立能满足所投入养护车辆设备停放、机具设备存储的场所（该场所不在集中开发的居住区内），项目部和场所的位置须确保半小时能够到达所中标段的项目现场。项目管理部管理人员按要求到位到岗，并于9月1日前进驻项目部办公。
3.2 2026年9月1日前按投标文件中关于专业养护车辆的要求，将洒水车、垃圾清运卡车、巡视车和登高车足额配备到位，并根据甲方统一要求，在指定的时间内安装定位系统，涂刷统一标志，涉及费用由乙方自行承担。
3.3 2026年9月1日前，所有养护工人到位，每日实际上岗工人数不得低于投标文件的响应数。进场养护两周内将项目负责人、现场负责人和养护工人的身份证复印件及相关证书交给采购人备案，如需更换养护工人须经甲方同意后方可实施。
3.4 专人负责养护台账资料的制作、管理，确保台账资料记录详细，分类清楚、数据详实，建立养护范围内绿化苗木数据库，根据实际情况进行动态更新。
3.5 植物出现死亡，及时报告甲方，24小时内处置完毕。按照甲方要求在规定的时间内保质保量补植到位，并确保成活。
3.6 投标前已落实专人，对养护范围内所有的植物、设施已现场踏勘、调查清楚，对数量和现状无疑义。
3.7 做好病虫害防治工作，对一些发生较为严重、防治难度较大的病虫害，严格按照甲方制定的防治方案进行防治。
3.8 养护期内将按标准对行道树进行冬季修剪，日常疏剪。通过修剪保证树冠通风透光、树型优美，修剪后上不挂各类线路、下不妨碍交通、旁不影响建筑。加强日常检查，及时清除枯枝危膀、空中挂枝。
3.9 养护过程中，采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。作业时设立安全防护警示标志并加强对工人安全防范的教育。做好标段内安全防范工作，充分考虑各种潜在风险，包括工人的意外伤害防以及操作不当、养护不当（如蛀干害虫未及时防治引起枝条砸落）或管理不善而造成人身伤害或财产损失。上述问题一旦发生，均由乙方负责处理解决，所发生的费用（包括赔偿费用）均由乙方承担。
3.10 加强对水表、电表、供水供电系统、喷灌系统的维护管理，发生费用乙方承担。
3.11 建立应急抢险预案，组织110应急抢险队伍，配备抢险车辆、设备和工具，保持全天24小时通信畅通。因不可抗拒因素（如台风、暴雨、大雪等自然灾害）引起树木突然倒伏、碰线、碰屋以及非养护原因造成的树枝伤人、伤物，应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理。出现强对流等恶劣天气时，事先做好高大树木加固、危枝危膀剪除等防范措施；事中做到抢险人员主动上街巡视，主动发现问题、主动解除险情；事后及时清理现场做好善后工作。服从统一调度，确保完成应急抢险任务。
3.12 2026年9月1日进场开展养护工作；进场后3个月内与移交单位办理完毕相关移交手续；在养护期满后3个月内与接收单位办理完毕相关移交手续。
3.13 造型景观树的修剪须由盆景中级工（含）以上专业人员负责养护。
3.14 绿地巡查全天候24小时，无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，未及时上报而造成的损失由乙方承担。
3.15 清理空洞法桐、香樟内的垃圾、腐烂木屑等，并进行防虫、防腐处理。
3.16 严格按照要求，编制年度草花种植计划和每季种植方案，种植方案经绿化管理站确认后实施。
3.17 草花使用F1代品种，营养钵苗，生长健壮、色彩鲜艳，每株至少一朵花，种植密度≥81株/m2，确保种植后黄土不裸露。
3.18 由于雨水冲刷、积水或者人为踩踏、偷盗等原因造成的草花腐烂或者缺损等，由乙方自行进行补植，补植的草花品种原则上同种植品种一致，确保补植质量。
3.19 按照甲方要求，保质保量完成绿化修复和节点提升项目。
4、养护组织与进度计划
4.1 乙方项目负责人在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该项目养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方在7天内予以确认。
4.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
4.3 乙方项目负责人、现场负责人应参加由甲方定期组织的养护例会、现场会。
5、质量与考核
5.1因乙方原因，养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
6、检查和考核
6.1 乙方应认真按照合同约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。
6.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。
6.3 乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。
6.4 甲方按照《镇江市市管绿地养护管理考核实施细则》的要求进行考核（相关考核细则见附件）。
6.5一个合同年内乙方连续3个月考核分数低于90分的，年底甲方有权无条件单方面终止合同。如乙方退出管护，应在规定时间内按要求整改到位后，与下一接管单位办理绿地交接手续，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由乙方支付。
6.6　合同期满前，甲方将对该项目的设施量进行普查，若普查的设施量与乙方提交的不符，未达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（苏建园【2015】383号）一级标准，甲方有权对乙方处以普查费用两倍的处罚。
7、安全文明施工与检查
7.1 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，严格按照相关的《安全生产操作规程》开展各项养护工作。并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
7.2 文明施工制订详细的养护计划，避免影响交通，妨碍行人等行为。
7.3 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
 8、安全防护
8.1养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。
 9、事故处理
9.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。
10、普查、交接与验收
10.1普查。养护合同到期前，乙方应提交完整的竣工图纸及设施量清单，甲方将对该项目的设施量进行普查，乙方应配合普查工作，普查前提交完整的绿化图纸及工程量清单，并根据现场普查情况调整图纸及工程量清单。
10.2交接。绿地到期前，绿地重新招标并确定新的养护承包人后，乙方应做好与新养护承包人的交接工作，乙方及新养护承包人应于中标后三个月内完成交接工作，并递交交接资料。对于交接过程中发现的问题，确系乙方原因所致，应及时进行整改。
10.3验收。乙方对养护项目内存在的问题整改完成准备交接前，由甲方和新养护承包人对绿地进行验收，验收通过后，三方签署验收交接单并加盖公章。交接验收单作为该项目验收书，根据相关规定进行公告。
11、合同价款及调整
11.1合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在合同中约定。甲方在合同期内因国家需要征用、改造、临时占用绿地等相应减少或增加的养护范围及经费，并相应调整实际支付的合同价款（但这种调整应当符合政府采购相关规定）。
11.2乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。
11.3如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。
11.4根据甲方养护工作计划，乙方应承担以下日常养护内容，以下内容所发生费用已包括在总合同价中，如发生甲方不再另行支付相关费用：
（1）绿地内苗木养护、绿地保洁及所有铺装、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、景亭、廊架、栈道、垃圾箱及其它所有构建物等景观设施的日常保养和维修费用（含土建材料费）
（2）合同实施期间，完成采购方指定的疏林工程，疏林数量不超过景观树总量9%；
（3）为达到养护标准进行的绿篱、地被及草坪的补植费用；
（4）恢复因人为因素造成对苗木、设施等损坏所发生的费用。
（5）行道树年度的整型修剪、行道树法桐合同期内进行至少一次回缩修剪（包含人工、机械及垃圾清运等一切费用）。
（6）高架绿化、水生植物等特殊要求而发生的用水增加费用；
（7）树木保存率98%以外(行道树保存率为100%)死亡树木的清理和补植的人工及材料费用；
（8）给绿地内植物施肥产生的肥料、人工、运输等一切费用（肥料由甲方决定是否组织统一采购）；
（9）树木回缩、处理树线矛盾、处理绿化影响交通安全等的费用；
（10）因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），乙方在接到通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理。因不可抗拒因素导致树木损害的清运等引起的应急抢险费用及灾后补植的人工及材料费用均包含在投标报价中；
（11）处理市民投诉、毁绿、占绿等社会问题的相关费用；
（12）绿化废弃物运输的相关费用；
11.5如因招标时间延后，导致招标合同期内标段绿地仍由原养护单位延续养护的，2026年9月1日至本次招标结束正式交接日期间的养护费用由甲方从本次招标相应标段中标养护费中扣除，支付给该标段原养护单位，扣除费用按照新中标价格的相应时间比例计算。
12、合同价款的支付
12.1养护经费的支付
（1）□中标人主动放弃合同签订后，收到中标人出具的发票10个工作日内内采购人支付第一笔预付款的拨付要求
□预付款支付方式如下:
预付款支付比例或金额：签约合同价（每年）的10%。
预付款支付期限：自收到承包人出具的发票10个工作日内，发包人向承包人支付预付款。
（2）各养护项目每季度支付一次养护经费，季度养护经费为该季度每个月的养护经费之和。（季度养护经费支付时应扣除已支付的预付养护经费部分）
（3）每月的养护费用=当月养护经费-日常考核中直接扣除的费用。
当月养护经费与月度考核得分挂钩：
	分数区间
	扣减月度养护经费

	97（含）～100分
	不扣减经费

	95（含）～97分
	每扣一分相应扣减经费的0.6%

	92（含）～95分
	每扣一分相应扣减经费的1.2%

	90（含）～92分
	每扣一分相应扣减经费的2%

	90分以下
	每扣一分相应扣减经费的4%


 (4)合同期的最后三个月的养护经费在养护期满且养护缺陷更正，并配合甲方和新中标单位办理移交手续后再根据考核情况支付。如乙方对养护缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在最后三个月的养护经费用中扣除。
(5)肥料的费用：如肥料甲方统一采购，则在乙方本年最后一个季度的养护款中扣除采购肥料的资金。
13、违约责任
13.1甲方不能及时给出必要指令、确认、批准，不能按合同约定履行自己的各项义务、以及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付违约导致乙方增加经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息)，相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因违约给乙方造成的窝工等损失。
13.2乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。
13.3因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。
14、争议及其解决
14.1甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解，协商不成向甲方所在地的人民法院起诉解决。
14.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：
    (1) 合同确已无法履行；
    (2) 双方协议停止养护作业；
    (3) 仲裁机关要求停止养护作业；
    (4) 法院要求停止养护作业。
15、合同的终止
15.1承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；
15.2乙方在本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内养护费按合同价的月平均价50％付给。
[bookmark: _Toc22000624]16、税费
16.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。
16.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。
17、履约保证金
17.1本项目中标供应商应提交政府采购合同金额10%作为履约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
[bookmark: _Toc22000628]18、破产终止合同
18.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。
[bookmark: _Toc22000629]19、转让和分包
19.1本合同不得转让与分包。
[bookmark: _Toc22000630]20、合同生效及其它
20.1合同经甲方、乙方、见证方签字，并在乙方向甲方提供交纳履约保证金凭证后生效。
20.2本合同一式肆份，以中文书写，甲乙双方各执两份，每份均具有同样的法律效力。

20.3如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
20.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


第四部分 采购需求
一、项目概况
镇江市城市绿化管理站2026批次镇江市市管绿地养护项目，具体养护范围和面积详见养护清单
项目所属行业:其他未列明行业
二、服务要求
（1）本次采购预算及标段划分如下（人民币）：
	采购包号
	标段名称
	一年最高限价（元）

	1
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（一标段:学府片区）
	3811233.72 

	2
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（二标段:焦山片区）
	3744884.33 

	3
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（三标段: 官塘片区）
	3693002.77 

	4
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（四标段:金山片区）
	3563679.43 

	5
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（五标段:南徐南片区）
	3495533.62 

	6
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（六标段:北府片区）
	3366976.31 

	7
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（七标段:朱方片区）
	3295716.10 

	8
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（八标段:高新南片区）
	3289471.20 

	9
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（九标段：南徐北片区）
	3214170.16 

	10
	2026批次镇江市市管绿地养护项目（十标段：高新北片区）
	3148997.50 


注★：1.报价高于最高限价的投标为无效投标。
2.明细见附件镇江市城市绿化管理站2026批次镇江市市管绿地养护项目工作量清单明细表
（2）设施单项最高限价
	序号
	类别或单项
	单位
	最高限价
	服务内容

	1
	行道树
	元/株·年
	30
	详见绿化养护的质量标准和要求

	2
	景观树
	元/株·年
	30
	详见绿化养护的质量标准和要求

	3
	绿地
	养护
	元/㎡·年
	5
	详见绿化养护的质量标准和要求

	4
	
	保洁
	元/㎡·年
	1.5
	除绿化废弃物以外的保洁（详见绿化养护的质量标准和要求）

	5
	草花
	元/㎡·年
	150
	地形调整、土壤改良、水肥管理、除草、保洁、病虫害防治等，更换、补植规格严格按照说明进行，一年更换四次草花

	6
	观赏性草本地被
	元/㎡·年
	78
	地形调整、土壤改良、水肥管理、除草、保洁、病虫害防治等，更换、补植规格严格按照说明进行，一年更换一次

	7
	水面
	元/㎡·年
	0.5
	水体水草清理、漂浮物清除、岸边杂草清除、垃圾保洁、警示标记设置、安全防护等。

	8
	铺装
	元/㎡·年
	12
	巡视看护、保洁、零星损坏设施维修，确保设施完好、完整、整洁，无牛皮癣及乱涂乱画痕迹等；绿岛护栏倾倒及时扶正，如遇损坏须修复或更换到位；廊架、景亭、栈道、坐凳每年油漆出新一次（详见第四部分项目技术要求）；景亭、廊架、栈道等严重损坏设施发现上报至绿化管理站，安排财政资金进行大修，养护单位负责安全隐患设施部位加设警示标记并负责大修前的安全看护工作等。

	9
	护栏
	绿岛护栏
	元/M·年
	6
	

	10
	
	石护栏
	元/M·年
	7
	

	11
	景亭
	元/㎡·年
	225.4
	

	12
	廊架
	元/㎡·年
	48.5
	

	13
	栈道
	元/㎡·年
	28.7
	

	14
	坐凳
	元/M·年
	13.8
	

	15
	垃圾箱
	元/个·年
	300
	箱内垃圾清理外运、箱面保洁、零星损坏修复等

	16
	安保
	元/㎡·年
	2
	对公园内的湖面、山体、步道及各种设施进行巡查，杜绝游泳、清洗、取水、非法网鱼、电鱼和钓鱼行为，协助养护单位做好园内及湖面的保洁工作。

	17
	草坪更新
	元/㎡·年
	27
	整地，满铺百慕大+黑麦草混播草毯，铺种方式：带砂（1~2cm的铺设厚度）

	18
	麦冬更新
	元/㎡·年
	53
	整地，栽植81丛/m2，每丛3-5芽


注：*1、各养护项目养护单价的报价高于最高限价的投标为无效投标。
2、 本项目人员工资不得低于同期镇江市最低工资标准，其他待遇应符合劳动、社保等各类法律法规的相关规定。
3、投标人应报出最具有竞争力的价格，项目总报价中包含所有要求提供货物及服务本身已支付或将支付的各种税费及其他相关费用。
*4、投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。除合同中另有规定，投标价格除包括完成绿地内苗木养护、绿地保洁及所有铺装、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、景亭、廊架、栈道、垃圾箱及其它所有构建物等景观设施的日常保养和维修费用（含土建材料费）等本合同所需的人工、机械、设备、劳务、管理、材料、维护、利润、税金、政策性文件规定及清单、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用外，还应包括以下内容：
4.1合同实施期间，完成采购方指定的疏林工程，疏林数量不超过景观树总量9%；
4.2为达到养护标准进行的绿篱、地被及草坪的补植费用；
4.3恢复因人为因素造成对苗木、设施等损坏所发生的费用；
4.4行道树年度的整型修剪、行道树法桐合同期内进行至少一次回缩修剪（包含人工、机械及垃圾清运等一切费用）；
4.5高架绿化、水生植物等特殊要求而发生的用水增加费用；
4.6树木保存率98%以外(行道树保存率为100%)死亡树木的清理和补植的人工及材料费用；
4.7给绿地内植物施肥产生的肥料、人工、运输等一切费用（肥料由甲方决定是否组织统一采购）；
4.8树木回缩、处理树线矛盾、处理绿化影响交通安全等的费用；
4.9因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒伏，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），乙方在接到通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理。因不可抗拒因素导致树木损害的清运等引起的应急抢险费用及灾后补植的人工及材料费用均包含在投标报价中；
4.10处理市民投诉、毁绿、占绿等社会问题的相关费用；
4.11绿化废弃物运输的相关费用；
投标单位须充分意识到项目内所有设施（包括统计或未统计在招标所提供的设施清单内）保养或维修可能带来的风险。
5、必须对设施量清单中的每一单项进行计算并填写综合单价和合价，投标人没有填写综合单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在设施量清单的其他综合单价和合价中。
6、设施量清单中所提供的数量已经有关部门核定并纳入当年绿化养护计划，投标人必须按此投标。在合同实施过程中因项目管理单位养护范围的调整而产生设施量变更时，必须在有关部门审定后方可按实调整；因政府需要征用、改造、临时占用绿地或采购人管理需要，调整中标人管护绿化范围和管护等级时，中标人必须按要求退出原养护范围（地段），相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，采购人不负赔偿责任。
7、合同期内，因第6条所述原因调整或改造的绿地面积，恢复后的绿化按中标单价重新计入该标段养护。
8、投标人应考虑到因政府管养政策改变的原因而发生的项目服务期调整的可能，采购人不承担由此造成的经济和其它相关责任。
9、除政策性调整因素之外，投标人所填写的综合单价在合同实施期间将不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。
10、中标价即为合同签约价。
11、最低投标报价不能作为中标的唯一保证。
12、投标应以人民币报价。
（3）人员及车辆要求：
	标段名称
	管养面积（㎡）
	人员要求
	车辆要求

	
	
	项目负责人数量
	现场负责人数量
	最少作业人员数量
	洒水车
	垃圾清运卡车
	巡视车
	登高车
	公路施工防撞缓冲车

	
	
	
	
	绿化工人
	技术工人
	修剪小组
	固定保洁人员
	保安
	
驾驶员
	
	
	
	
	

	学府
	431218.95
	1
	1
	35 
	11 
	5 
	11 
	　
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	

	焦山
	434351.01
	1
	1
	32 
	9 
	5 
	16 
	　
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	

	官塘
	413856.08
	1
	1
	31 
	9 
	5 
	15 
	　
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	

	金山
	351801.19
	1
	1
	31 
	9 
	5 
	13 
	　
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	

	南徐南
	385821.94
	1
	1
	35 
	10 
	5 
	5 
	　
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	1

	北府
	371117.64
	1
	1
	24 
	7 
	4 
	15 
	4 
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	

	朱方
	365391.59
	1
	1
	28 
	8 
	4 
	13 
	　
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	

	高新南
	356424.37
	1
	1
	32 
	10 
	5 
	6 
	　
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	1

	南徐北
	380436.91
	1
	1
	23 
	7 
	3 
	16 
	4 
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	

	高新北
	396683.62
	1
	1
	28 
	9 
	4 
	9 
	　
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	


注：管养面积=绿化养护面积+草花面积+铺装面积+水面面积+景亭面积+廊架面积+栈道面积。
①人员要求：
*A.项目负责人必须具备园林绿化中级或以上职称，现场负责人必须具备园林绿化初级或以上职称（中级及以上花卉工、绿化工或盆景工亦可），项目负责人、现场负责人不得兼任。 参与本次投标的项目负责人、现场负责人自2026 年9月1日起不得有在建项目（提供承诺书）。项目负责人、现场负责人必须为企业正式在职员工，提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)社保证明材料。项目负责人、现场负责人不满足招标文件中数量和职称要求的投标为无效投标。
*B.最少作业人员数量＝绿化工人数量+固定保洁人员数量+保安数量+驾驶员数量，修剪小组人员数量包含在技术工人数量内，技术工人数量包含在绿化工人数量内。技术工人必须为企业正式在职员工，提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)社保证明材料，其他人员须提供供应商与其签订的有效劳动合同或提供供应商与劳务派遣公司签订的合同（人员由劳务派遣公司派遣的，合同内需要有本项目拟投入人员名单）。驾驶员是洒水车、垃圾清运卡车专职驾驶员，如果投标时，洒水车数量增加1 辆，则驾驶员数量也应相应增加 1 人，以此类推，否则视为无效投标。绿化工人、固定保洁人员、技术工人、修剪小组、保安、驾驶员不满足招标文件最低人数要求的投标为无效投标。
②车辆及设备要求：
洒水车（核定载质量≥4500kg）、垃圾清运卡车（核定载质量≥3000kg）、巡视车(非摩托车机动车)、登高车（自行走液压升降平台登高空作业车）、公路施工防撞缓冲车（防撞等级≥70K）。
自2026 年9月1日起，在本市及其他城市使用备案未到期的作业车辆均不得用于本次投标。
③采购人将于合同签订前组织针对养护住所、车辆停放场所、养护车辆和机械设备的检查，经采购人检查合格后签订合同。
④服务费用测算分析表内作业人员人数须与综合评分内项目拟投入作业人员人数一致，机械、设备、工具数量须与综合评分内拟投入机械、设备、工具数量一致。
三、质量标准和要求
1、养护质量标准：《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（苏建园【2015】383号）一级标准
2、绿化应急养护要求
（1）绿化应急事件分类
	种类
	一般标准

	干旱
	土层20cm处，土壤含水量低于60%

	汛涝
	地表及土层40cm处积水两天内

	台风
	以气象部门预报为主

	雪灾
	叶面积雪1cm以内

	风灾
	连续降雨50mm以内，阵风6级以内

	火情
	过火面积500平方米以内

	病虫害
	单株叶片危害率50%以内、危害面积10-100平方米；植株枯萎

	
	病害感染面积10-100平方米以内，植株枯萎


（2）预警：对可能发生的重大自然灾害的抢险应急工作要坚持“早预测，早通报，早处置”的原则，保障人民生命财产的安全和道路交通畅通及各类管线的安全运行，保证城市内各类活动尽快恢复正常。
（3）预防：做好预防工作能降低灾害损失和减轻抢险救灾的工作量，根据我市可能发生的各类自然灾害，要做好以下预防工作：
①抗旱：夏季高温干旱对绿地影响较大，此工作应由养护单位根据干旱情况和各类植物的习性及生长环境进行人工浇灌，科学进行抗旱，一方面可以保证植物正常生长，另一方面提倡节约用水，降低工作成本。不得将自来水和雨水井作为水源，浇水应避交通高峰，保证道路交通的畅通。
②抗汛涝：绿地内积水应采用水泵或开明沟的办法将积水排除至绿地外，尤其是对地下积水应切断水源来源，并挖坑后作为集水池再进行机械抽取，达到排水的目的。对于易积水地块在汛期做好沟渠开挖和清理工作，排水结束应防止各类乔木的倒伏。
a.汛前准备：成立防汛领导小组，建立防汛通讯网络，落实抢险队伍，添置必须的防汛器材，以加强汛期抗险能力，做到召之即来。同时做好非汛期区域内全部绿地排水的疏通工作。
b.汛期抢险：安排人员加强值班，一旦预报有大到暴雨天气要组织人员外出巡查，并及时收听气象报告，做好气象、雨量记录。雨后，必须及时组织人员进行排水工作。
③抗台风：夏、秋季易发生台风危害，台风来临之前要做好以下工作。
a.加固树木支撑，尤其要对新植树木和堆高种植的树木作为加固支撑的重点；
b.对歪斜树木要进行扶正并做好支撑，对各类管线附近、居民房舍附近的歪斜树木要作为重点处理；
c.彻底清理各类乔木的枯、死枝，对树冠浓密的枝条进行修剪（但必须保持树冠的正常形态）。
d.台风季节应由专人值班，并在出现灾害后及时（24小时内）处理完毕。
④抗雪灾：冬季发生的雪灾主要对常绿乔、灌木因积雪而压断枝条，应对过密枝条进行修剪，抽稀常绿树（香樟、广玉兰、夹竹桃等）树冠，减少叶面积，降低积雪量。入冬前防雪灾准备及相应抢险措施同防汛抗台风要求。
（4）应针对不同自然灾害的发生期，准备必要的物资和工具应对不同灾害的救灾需要。
（5）加强巡视：各养护单位绿化养护专用巡视车、交通运输卡车须加装位置定位设备。在灾害发生期，各绿地养护单位应加强对各自管辖地段的巡视，发现问题及时组织力量处理，并上报各抢险救灾指挥分中心。
（6）及时前线救灾：对一般性自然灾害（干旱、病虫害除外），要求在8小时内处理完毕；对较大灾害，要求在12小时内处理完毕；对重大自然灾害，要求在24小时内处理完毕。
（7）抓重点带一般处理灾情：对妨碍交通、影响各类管线正常运行、居民房舍安全的应作为重点首先进行处理，保证城市生活的正常秩序。
（8）保证抢险救灾人员的人身安全：抢险救灾必须有一支合格的，具有处理事故能力的队伍。处理各类管线附近的树木，必须与管线单位沟通，应有管线单位技术人员在现场配合处理；处理与强电线路有关的树木应停电后处理；处理居民区内的树木，必须设置道路安全警示标牌，以免交通事故的发生，晚间抢先必须穿反光背心。
（9）灾后恢复：对受自然灾害毁坏的绿地应尽快恢复原状，对一般性自然灾害应在2天内恢复；对较大自然灾害，应在一周内恢复；对重大自然灾害，应在15天内恢复。绿地恢复应科学种植，对非种植季节产生的灾害，提倡在整理好现场的基础上，于合理的种植季节进行植物种植。
3、单列专项质量管理要求：
对单列专项的项目，承包人必须按发包人的具体指令要求实施。
（1）乔灌木养护 :
①灌溉与排水。应根据不同的树种习性和立地条件进行适时、适量灌溉，保持土壤中的有效水分，对水分和空气温度要求较高的树种，还要进行叶面喷雾。浇水前应先松土，并围堰做好蓄水坑，夏季浇水宜在早、晚进行，冬季浇水宜在中午进行，每次浇水都要浇透，浇水不能过急，以防止地表泾流或树木倾斜。树木周围雨后积水应及时排除。
②松土除草。乔、灌木下的杂草应及时铲除；树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在高温季节须每月松土2次，松土深度以不伤害根系生长、不导致树木倾斜为限；种植在草坪内的树木每年须在树的根茎周围对草坪切边；使用化学除草剂必须保证对园林植物安全，不产生危害，除掉的杂草及时清运、掩埋或异地制作肥料。
③施肥。树木休眠期和种植前，需施基肥；生长期可按植株的生长势追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。施肥量根据不同树种、树龄、生长势和土壤理化性状而定。各类绿地应以施腐熟后的有机肥为主，推广应用复合肥料和微量元素肥料。树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应，环沟深、宽一般为25×30cm。除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥宜在晴天进行。
④修剪整形。乔灌木修剪以自然树形为主，凡因观赏要求对树木整形的可根据树木生长发育的特性，将树冠或树体培养成一定形状后进行修剪。乔木类：主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头等。道路行道树枝下高度根据道路的功能严格控制，遇有架空线按杯状整形修剪，并做到分枝均匀、树冠圆整。灌木类：灌木修剪应促进枝繁叶茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“自下而上、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。绿篱类：绿篱修剪应促其分枝，保证其枝叶丰满、线条整齐，防止退化，特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。修剪次数视绿篱生长情况而定。地被、攀援类：修剪要促进分枝，加速覆盖和攀援的功能，对多年生攀援植物应清除枯枝，删除老弱藤蔓，枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45°角倾斜，剪口要平整，并涂抹防腐剂。对于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防止扯裂树皮，操作时要注意安全。休眠期修剪以整形为主，可稍重剪，生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。在树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝等工作，不定芽不得超过20cm，剥芽时不得拉伤树皮，修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场的洁净。
⑤树体保护。及时做好枯死树（含人为损坏）的清理和补植工作；及时做好树木扶正压实工作，保证树木生长整齐一致；易受冻害的树木，冬季应采取根部培土，主干包扎等防寒措施；病虫害防治贯彻“预防为主，综合防治”的方针，严把检疫关；做好病虫害预测预报工作，及时发现，及时防治。
⑥树木补植。树木缺株应及早补植。落叶树应在春季土壤解冻以后树木发芽以前补植或在秋季落叶以后土壤冰冻以前补植；针叶树、常绿阔叶树，应在春季土壤解冻以后树木发芽以前补植或在秋季新梢停止生长后降霜以前补植。补植的树木，应选用相同规格的原树种，若改变树种或规格则须与原来的景观相协调，补植行道树种必须与同项目树种和规格基本一致。
（2）地被和草坪养护
①地被养护。高地被植物在未覆盖前期，每年应及时除杂草、中耕若干次，中耕时要防止损伤根系和地下茎。天气干旱、土壤干燥时要适时、适量进行浇水。早春发芽前期要普遍进行施肥，采取薄肥勤施的办法。发现枯死植物应及时挖除和补植，枯叶残花要随时剪清除；木本地被植物萌发能力强的应在冬眠期进行修剪。应使植物在生长期间，保持高度不超过6cm；宿根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以致影响其正常发育时，应按不同类群的生理习性进行分株，更新移植。
②草坪养护。草坪中杂物应及时剔除，杂草过多又无法纯化时，应重植草坪。低洼常年积水处，要填土整平或浅沟排水。空秃地段应及时补植。草坪在生长季节，应适时进行中耕、加土、镇压，保持土壤平整和良好的透气性。草地板结应定期打孔，草坪的高度控制在10cm以下。同时要根据草坪的生长习性适时修剪适时施肥，防止草坪退化。一般情况冷季性草坪生长期每月修剪3-4次，施肥2-3次；暖季性草坪生长期每月修剪2-3次，施肥2-3次。
（3）草花和观赏性草本地被养护
①草花一年更换4次，观赏性草本地被一年更换1次。
②种植前清理上季草花或观赏性草本地被及土壤中的石子、砖块等，然后进行土壤消毒；消毒完成后，根据种植区域的地形高低（或方案需要）增加或外运土方，并追施肥料或营养土；由甲方对地形、土壤质量进行验收，乙方在整个服务期内，应根据地形、土壤肥力变化，随时做好土方调整、追肥等工作。
③乙方现场负责人应到场组织草花现场放样，根据方案进行种植放样（根据栽植方式的不同，可采用自然式、整体式、等距弧线等方法），放样完成后，甲方就模纹线、形态、尺寸等信息进行核对，确认无误后开展草花种植施工。
④草花必须是F1 代种子培育，草花的根、茎、叶、花必须发育良好，每株至少一朵花，叶色鲜艳，无枯叶、焦边现象，整株健壮且形态完整，无病虫害，种植密度≥81株/m2。草花和观赏性草本地被种植完成后，及时做好现场保洁工作，做到垃圾不乱倒、不过夜，浇水时泥、水不污染路面。
⑤草花和观赏性草本地被养护需注意追肥、浇水、病虫害防治等工作，确保生长状态良好、无病虫害发生。
（4）花坛花卉养护
①认真做好花卉、花坛的养护工作，花坛换花除了间种以外，栽植前必须深耕细耙，除尽土中的石块、草屑、残茎和落叶等杂物并施足基肥；花坛的防护设施应经常保持清洁完好。
②春季花苗的移栽应在早晨、傍晚或阴天进行；栽植后，应随即浇水。栽植后的4-5天内应再进行浇水。花卉生长盛期，要及时中耕除草，追施肥料，施肥后应立即喷洒清水；花灌木盛花期必须达到开花率75%的标准；枯萎的花蒂和黄叶要及时剪除，以保持花坛清洁，缺株要及时补栽；凡须摘心的品种，应及时进行；木本花卉要及时剪枝、整形；宿根花卉要及时更新；易倒伏的花卉，要立支柱绑扎。
（5）硬质景观养护
①硬质景观包括园路、花台、花架、亭廊、座椅、栏杆、标志牌箱等园林小品等设施。应保持完好无损，发现缺损应及时修补、更换。
②随时保持绿地清洁、美观。亭、廊整洁，无驳落物和痕迹，无垃圾。
③花坛、护栏等设施，经常维护，无破损残缺。花盆花篮等园林装饰品完整、清洁，无破损、无丢失。
④绿地内园路、小品等硬质铺装及构筑物按时保养维修，其中木结构设施整体油漆：、木地板、木坐凳等木结构设施每年要整体油漆一次，亭、廊、花架三年整体油漆一次，油漆时间甲方确定，油漆要求为：（1）打磨（无毛刺、灰尘、污渍）；（2）刮腻子，砂纸磨光；（3）底漆第一遍，等待渗透、晾干、打磨；（4）面漆二道，每道油漆之间需等上一道油漆干燥、渗透、打磨后才能进行下一道油漆；（5）施工温度为5～35摄氏度，不得雨天施工；（6）每道工序结束后施工单位需及时通知甲方代表现场确认通过，否则不予承认，并要求返工；（7）亭子油漆颜色与原油漆颜色同，木地板、木坐凳油漆颜色为原色。
（6）广场、公共绿地保洁
①严格按照一级绿地16小时（6:00-22:00，分两个班次）的标准进行作业。
②实施人工为主、机械辅助的作业方式，每天清扫不少于2遍。第一遍大扫及洒水在早上7：30前结束，第二遍大扫及洒水在下午1：30前结束，其余时间进入全路段、全时间段巡回保洁状态。
③广场和园路每周冲洗不少于2次（雪、冰冻天气除外），宜在23：00－7：00之间进行作业，避开人群高峰时段。
④垃圾桶每日擦拭，随脏随洗，内壁无结垢，保持外观无积灰、无油污，无破损；上、下午各清掏一次，确保无满溢，并实施密闭收集外运。
⑤护栏每2周集中擦洗1次，较为明显的灰尘和污迹做到随脏随洗。“小广告”每日巡查并在2小时内清除。
⑥实行从路牙到墙根清扫保洁，做到“五无五净”，即：无垃圾杂物堆积、无积水积泥、无痰迹烟蒂、无果皮纸屑、无土石杂草；铺装面干净、绿地干净、边角侧石干净、井盖干净、垃圾桶和各类园林设施干净。及时清扫落叶，临时垃圾滞留地面时间不得超过20分钟。
对保洁范围内的各项设施有管护责任，发现设点摆摊、破坏设施等问题应及时制止并报告。
⑦重大活动、节假日等无条件按主管部门要求增加作业频次，延长清扫保洁时间。
⑧安全文明作业，避免妨碍他人。
（7）保安工作要求及职责
①严格按照绿地巡查16小时（6:00-22:00，分两个班次）的标准进行作业。
②上班时间必须穿着统一制服，制服的穿戴必须整洁、规范，仪表端庄，保持良好的精神状态。
③服从分配，听从指挥，值班时间不准会客、喝酒、看书、看报、看电视、睡觉，不得做与工作无关的事情
④认真填写值班记录，不迟到、早退、擅离岗位，按时交接班。
⑤做好公园绿地和湖面巡逻工作，杜绝游泳、清洗、取水、非法网鱼、电鱼和钓鱼行为，协助养护单位做好园内及湖面的保洁工作。
⑥定期对公园内的步道、山体及各种安全消防、警示标识、宣传栏、水电等的巡查，发现问题及时向相关部门汇报并妥善处理解决。
⑦协助公安机关做好公园内发生的各种案件、违法事件的调查取证等工作，发生治安状况及时与辖区派出所联系，并及时上报。
⑧及时制止游客损坏花草、树木、公共设施之行为，并对此进行批评教育。
⑨未经许可，禁止外来人员在园内摆摊设点，或向游客兜售商品，保持公园进出通道畅通、整洁，及时制止、清理园区及公园周边乱设摊、随意停放车辆、张贴非法广告的行为。
⑩积极完成上级交办的其它工作。
（8）古树名木养护
①城市百年（近百年）以上树龄的树木稀有珍贵，具有重要的历史价值，标志着城市的文明与进步。由园林绿化部门统一管理，分别养护。在单位或者私人家庭内的树木，由单位或者个人负责养护，园林绿化主管部门负责监督和技术指导。
②要建立古树名木档案和标志，进行重点保护；对古树名木生长不利的环境必须及时改善；对腐烂的部位应切除，并保持其古老苍劲的形态；古树名木易受蛀蚀害虫危害，应制定切实可行的措施及时防治；对生长日益衰弱的名树名木，应组织有关科技人员，制定复壮措施，并指定专人负责养护；已倾斜的古树要设支撑，防止倒伏，并注意美观；对有历史背景和具有纪念性意义的已枯死的名树名木应立碑保留。
③古树名木树冠投影或根系生长范围内，以及树木的上风方向和正南方向5米内为古树名木保护范围，不得新建任何建筑物。
（9）绿化修复项目
①乔灌木：苗木的规格必须符合要求，全冠苗，非截干苗，干直。其中行道树树穴开挖深度达到1米且必须见到原土，苗木栽植前需通知甲方进行验收，验收合格后方可进行栽植、回土。
②色块：苗木规格必须符合要求，高度为修剪后高度，色块的补植必须进行块状补植（大于1m2），栽植前必须进行整地，整地结束后通知甲方进行验收，验收合格后方可进行栽植。
③井字撑应采用带皮的杉木，并固定牢靠。
④整地：清除土壤表层（30厘米以上）中的碎石等杂物,使地面质地疏松、透气、平整、排小良好。
⑤撒草籽与撒花籽：种子撒播前，必须按要求进行整地，整地结束后通知甲方进行验收，验收合格后方可进行播种，播种量2.5kg/100m2。
⑥营养土：要求袋装，其中乔木 20kg/株，灌木10kg/株，色块与地被 4kg/m2。营养土撒播前，必须通知甲方，由甲方进行现场计量。
4、绿化养护管理工作月历
（1）园林绿地的养护管理是保证成活、实现绿化美化效果的重要措施。为了使园林植物生长旺盛，必须根据其年生长过程和生命周期的变化规律，适时地、经常地、长期地进行养护管理，为各个年龄期的植物生长创造适宜的环境条件。同时，使园林植物长期维持较好的生长势，预防早期转衰，延长绿化效果，并发挥其多功能效益。俗话说“三分种植，七分养护”，这就强调了城市园林绿化工作中，养护管理工作的重要性。
（2）绿化养护管理严格说来，包括两方面的内容：一是“养护”，根据不同园林植物的生长需要、生长规律、生物特性及某些特定的要求，及时对园林植物采取如施肥、灌水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺技术措施。另一方面是“管理”，如看管围护、绿地的清扫保洁等管理工作。
1月份
草坪养护重点：
（1）冬季草坪应注意防止过分踩踏，以免造成损失和严重磨损破坏。
（2）运动场与儿童活动草地，应尽可能扫除积雪。属于冷季型的草坪，则应根据需要，尽可能扫除落叶。
地被色块养护重点：
（1）对于准备种植地被的土地，在秋天翻耕的基础上利用这个时间施用有机肥，如鸡粪、厩肥等。
（2）木本矮生灌木地被可冬季施浓肥。
（3）遇到一月份过分干燥，在春季开花和早春萌生的地被容易受冻，应选择晴天中午适当浇水。
（4）结合冬闲，对排水不良的地被种植地进行加土或疏沟等作业。
乔木、灌木养护重点：
（1）深施基肥，大量积肥、堆肥、沤肥。
（2）冬季修剪整形，剪除病虫枝，伤残枝及不需要的枝条，挖掘死树，冬耕。
（3）做好防寒工作，遇有大雪，对常绿树、古树名木、竹类要组织打雪。
（4）防治越冬病虫源。
（5）经常检查巡视防寒措施的完好程度。
2月份
草坪养护重点：
（1）土质属于粘性稍重的草坪，应充分利用冬季施肥，酌量掺入一些粗沙、细碎石屑，以便逐步改善粘性土质的疏松度和透气性。
（2）应加强早春草坪的管理，检查草坪萌芽返青情况。如遇春寒，则应适当浇水，以促进其生长。
地被色块养护重点：
（1）宿根、球根地被需要更新复壮的可在2月份至3月份初将植株或地下部分挖起，分株，在栽植地施基肥，再重新种植。
（2）如遇春来早，注意浇水促使地被萌动。
乔木、灌木养护重点：
（1）继续进行冬季整形修剪。
（2）继续进行冬施基肥和冬耕，对春花树木施花前肥，并做好积肥工作，以利乔木萌芽和新叶的生长。
（3）继续做好防寒工作。
（4）继续防治越冬害虫。
3月份
草坪养护重点：
（1）3月份起，大部分地区进入春季，应全面检查草坪土壤平整状况，对草坪中的低洼处，应适当增添薄层肥泥铺平。低洼处超过2cm以上时，则应使用草坪平扳铲，先将低洼草坪扦起，再用肥土填平，然后将取下的草坪复原，并浇水、镇压。
（2）对践踏过度、土层板结的草坪，应使用滚齿筒，翻松草根，浇水，施肥或加沙，然后用滚石压平。
（3）对检查发现有成片空秃及质量差的草坪，应安排计划及早补种。
（4）做好草坪养护机具的年初检修养护工作。
地被色块养护重点：
（1）木本地被的抽稀、移植、扩大种植和补缺苗。
（2）随气温回升，注意防治地老虎、蚜虫等害虫。
（3）观叶地被逐步萌发或恢复生长，可施春肥，促使其生长。
（4）葱兰等球根、宿根地被植物分栽可在月初进行。地被的缺株要在中、下旬及时补种，以利于植株生长的一致。
（5）重点防治大叶黄杨斑蛾，黄杨绢野螟，白粉病危害狭叶十大功劳、紫叶小檗。
乔木、灌木养护重点：
（1）对树木、果树、花灌木浇水和施肥。、
（2）清除树下杂物，废土及树上的铅丝、铁丁等。
（3）撤除防寒设备及堆土。
（4）观察蚧壳虫的孵化期，在最佳时间打药防治蚧壳虫，预防草履蚧等刺吸类害虫对珊瑚等的危害以及栾树蚜虫对栾树的危害。
4月份
草坪养护重点：
（1）4月上旬，即清明节前后，由于气温转暖，夏绿草开始进入复苏生长阶段；冬绿草开始萌发新芽，此时人们习惯于踏青，应防止过度踩踏损伤嫩芽。
（2）对于公园、广场、街道绿地里铺设的开放性草坪，则应设置明显的标牌，限制游人入内。
（3）4月中、下旬起，大部分生长快的草坪种类，应开始第一次修剪，以便更好地为“五一”节日服务。
（4）对检查发现生长欠佳的草坪，如色泽失常，应迅速增施1次含氮肥料，可以促进绿叶反青。
（5）对检查发现草坪中有大量宽叶类杂草，应每隔10天左右，连续两次，对杂草集中地段喷撒除草剂。使用时，应详细了解配水浓度和用量，以防止用量过多将家草杀死，或选择除草剂品种、施用方法不当，损伤草坪周围其他花木。
地被色块养护重点：
（1）对地被种植地中耕、除草，使土壤疏松，更多地接纳春季雨水，提高土壤温度和透气性。
（2）检查植株残缺情况，适当补种或抽稀。
（3）对于生长量大的金丝桃等要求土壤肥沃、疏松，因此自4月起的生长季节，每月施1—2次薄肥。
（4）自本月起对杜鹃、栀子等木本观花地被，每2周进行硫酸亚铁、磷酸二氢钾和矾肥水交替施肥1次，防止黄化，改善土壤PH值，直到8月份。
乔木、灌木养护重点：
（1）加固树木支撑。
（2）对各类树木进行除草、松土、灌水抗旱。
（3）防止病虫害，对易感染病害的雪松、海棠等每10天喷一遍波尔多液
5月份
草坪养护重点：
（1）5月份的草坪植物，开始进入旺盛生长时期，也是草坪定期剪草的起始。
（2）修剪草坪时，供人观赏用的专用草坪，由于要求平整、美观，一般冷季型观赏草坪高度控制在3—5cm左右；而对一般性的冷季型大面积草坪，留草高度通常为7—8cm左右。一般暖季型观赏草坪高度控制在1.5cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪，留草高度通常为2cm左右。
（3）凡监测有锈病的草坪地块，应在锈病孢子扩散前及时喷射敌锈钠或石硫合剂，控制病情发展。
地被色块养护重点：
（1）春季开花地被植物花后植株整理，不留种的应剪去枯萎的花蒂，施肥以延长绿叶期。
（2）秋天开花的地被植物要求浇水施肥，使花蕾饱满开放。
（3）进入霉雨季节，病虫害普遍发生，应加强防治。
乔木、灌木养护重点：
（1）对春季开花的灌木进行花后修剪及更新，追施氮肥，中耕除草。
（2）灌水抗旱。
（3）防治病虫害，做好预测预报工作。
6月份
草坪养护重点：
（1）6月起，草坪进入夏季养护管理阶段。草坪草茎叶生长迅速，定期修剪的次数一般为10天左右1次。如遇久旱不雨，滚剪后不要耙除碎草，这些碎草片可以减少地面的蒸发。
（2）对于混种有车轴草的混栽草坪，应于剪草前先耙一遍，然后在轧剪，这样可以控制住车轴草匍匐茎的蔓延。
（3）供人们观赏用的草坪，在我国南方从6月份起开始，经常使用一种月牙状的铲子或使用薄形平板铲，将不整齐的草坪边缘切齐。
（4）南方霉雨地区，雨水充沛，应预先做好排涝准备，防止草坪积水。
（5）本月中旬以后，天气开始炎热，又会晒硬土面，最好在抗旱浇水之前，用“钉滚”将板硬的土面滚松，然后进行喷水。
（6）对检查发现失色的草坪地段，可结合灌溉浇水施以速效性氮肥，如硫氨等。
（7）夏季观赏性草坪如发现有过多的蚂蚁、蚯蚓拱掘土壤，应及时觅找蚁穴，用敌百虫仿制。
地被色块养护重点：
（1）霉雨季节注意地面排水。
（2）注意病虫害的发生，可每隔10—15天喷洒等量或200倍波尔多液1次。
（3）杜鹃等春花木本地被要施“花后肥”，为孕育明年的花蕾做准备。
（4）5月蚜虫、红蜘蛛危害严重，应加强防治。
乔木、灌木养护重点：
（1）加强行道树的修剪，解决树木与架空线路与建筑物之间的矛盾。
（2）做好防暴风雨的工作，及时处理危险树木。
（3）做好抗旱、排涝工作确保树木的成活率。
（4）进行中耕除草和大量追肥，及花灌木花期后的修剪；整形，剪除残花。
7月份
草坪养护重点：
（1）7月份天气持续炎热，草坪同上月一样，应进行常规的定期剪草，留草高度冷季型观赏草坪为7—8cm，一般草坪8—9cm。一般暖季型观赏草坪高度控制在1.5cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪，留草高度通常为2.5cm左右。
（2）继续做好夏季草坪抗旱浇水工作。
（3）继续选择合理的除莠剂对草坪中的恶性杂草进行防除。
（4）种植的冷季型草种，发现越夏困难者，则可采取傍晚喷水等降温措施，改善其生长条件，帮助它抗高温越夏。
（5）注意防治高羊茅虫害，如地老虎等。
地被色块养护重点：
（1）中耕、除草、施追肥，促进观叶地被的生长。
（2）根据天气情况，要经常适当地浇水，提高空气湿度，特别是杜鹃、八仙花、栀子等每到晴天要每天喷2次，减少叶子萎蔫。
（3）天气炎热，尽量少施浓肥，结合浇水施薄肥。
（4）金丝桃等枝叶相当稠密的灌木地被，进行枝条的抽稀，修剪内部的无用枝，以改善通风透光，减少内部枝叶的枯黄。
（5）继续防治蚜虫、红蜘蛛和植物病害。
乔木、灌木养护重点：
（1）本月暴风雨多，暴风雨后及时处理倒伏树木，凹穴填土夯实，排除积水。
（2）行道树修剪，剥芽。
（3）防治病虫害，清晨捕捉天牛，杀灭袋蛾、刺蛾、夜蛾幼虫等。
8月份
草坪养护重点：
（1）草坪管理工作同7月份。
（2）如因耽误剪草而草坪的茎叶过高时，应分两遍剪低，第一遍只剪去顶部，第二遍再调整滚刀高度，降低剪草高度。
（3）本月份是使用除莠剂和氮肥的最后月份。
（4）如有需要，可在夏季绿草坪中添播冬绿草种类，可在本月下旬开始撒播草籽，撒播后应及时使用“钉滚”耙松土壤，使播下的草籽落入土壤中，并浇水促进草籽萌发。
（5）注意防治高羊茅虫害，如夜蛾二代、地老虎等。
地被色块养护重点：
（1）加强土壤和空气湿度的管理，经常浇水和喷水。
（2）8月份是暴雨和季风集中的季节，要防止暴雨后土壤积水。
（3）2年生地被秋播可以进行。
（4）秋后对地被种植地进行土壤改良。
乔木、灌木养护重点：
（1）继续做好抗旱排涝工作，确保树木旺盛生长。
（2）继续做好防台及防汛工作，及时解决树木与电线、建筑物的矛盾，吹倒、吹歪树木及时扶正栽好。
（3）进行夏季修剪，对徒长枝、过密枝及时修去。四月份未修剪的绿篱、球类本月中下旬修剪。
（4）挖掉死树，对花灌木及树木进行中耕、除草。
（5）继续作好病虫害防治工作。
9月份
草坪养护重点：
（1）自本月起属于秋季养护时期，剪草间隔天数应适当延长，留草高度观赏冷季型观赏草坪一般为3—5cm，一般冷季型草坪为7—8cm。一般暖季型观赏草坪高度控制在2cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪，留草高度通常为3cm左右。
（2）本月起由于气温下降，草坪害虫如草地螟、蝼蛄、金龟子幼虫等开始活跃，应积极防治病虫害。
（3）本月中、下旬可进行草坪上凹凸不平或秃裸空白以及草坪切边等秋季管理工作。
（4）对所有草坪，均可在本月上、中旬使用“钉耙”清除垃圾及厚的随草片，这样可以刺激走蔓的发生。然后对其中踩蹋板硬的地块，使用农业钢叉进行刺孔，深度应在10cm以下，并撒布一薄层配制的混合覆盖土，用扫帚将叶片上的土粒除掉。
（5）如草坪上出现苔藓斑块，应在上述工作前，先用药物除去苔藓。
（6）应在草坪上施用完全肥料或磷质肥料，以促进草坪草根群强大，增强其抗病能力和越冬能力。
（7）本月是建立新草坪的最好时期，通常铺设新草坪，均在本月份或下月初播种草籽。
地被色块养护重点：
（1）做好秋播地被苗期养护工作。
（2）对秋花地被进行施肥。
（3）对于孔雀草等花期很长的观花地被，进行植株整理，去掉破坏整体效果的过长、过高枝。
乔木、灌木养护重点：
（1）加强中耕、除草、整形修剪工作。
（2）结束绿篱的整形修剪工作。
（3）防止病虫害，特别是蛀干害虫，如天牛等。
（4）继续做好防台风、暴雨工作。
10月份
草坪养护重点：
（1）正规的剪草工作在本月结束，最后一次剪草时的留草高度应适当升高，以利草坪正常越冬。
（2）施用杀虫剂、杀苔剂。修补草地，修整草坪边缘，对踩踏硬实处进行刺孔等草坪养护管理工作。
（3）对于使用铺草块或草坪植生带方法建立的新草坪，应在本月开始进行。
地被色块养护重点：
（1）秋季球根、宿根地被的分株、移栽。
（2）生长高峰后，对地被要进行整理，徒长枝、竖向枝，尤其是木本矮生地被修剪可促使枝条开张，加大覆盖面积。
乔木、灌木养护重点：
（1）新栽、补植树木、灌木全面检查，确保全年成活率。
（2）继续做好防治病虫害工作
11月份
草坪养护重点：
（1）如果天气晴朗温暖，土面较干实，应再适当增加1次剪草。
（2）本月在部分草地上如果发现有蜗牛危害，可及时施药消除。
（3）为了保持观赏草坪的平整美观，应及时清除积存在草坪上的秋季树木落叶。
地被色块养护重点：
（1）11月后大部分地被植物开始进入休眠或半休眠，要施冬肥和秋花“花后肥”。
乔木、灌木养护重点：
（1）进行冬季修剪，修去病虫枝、过密枝、徒长枝。
（2）冬翻土地，施肥，改良土壤。
（3）做好防寒工作，对抗寒性差或引进的新品种要进行防寒，如绕干、涂白、搭暖蓬、设风障等。
（4）防治病虫害，消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。
12月份
草坪养护重点：
（1）注意潮湿地块及雨雪时土壤冻结情况，禁止在草坪上踩塌，否则将会使草坪受严重伤害。
（2）冬季型草坪应在12月前进行1次冬季灌水，以防根系干冻受损，有利于冬绿型草坪越冬生长。
地被色块养护重点：
（1）本月进入隆冬，在严寒到来之前，对于一些常绿、露地越冬但又易受冻害的地被提前做好防冻措施，一般在地面洒上木屑或适当浇水防冻。
（2）对于已去掉枝叶的宿根花卉用腐熟的有机肥在根茎壅土施肥，促使翌年萌发枝条粗壮。
（3）在种植密度低的木本地被株间深翻施浓肥。
乔木、灌木养护重点：
（1）对树木冬季施肥，深施，施足。
（2）冬季树木的整形修剪。
（3）深翻和平整土地，使土壤熟化。
（4）继续做好防寒工作。
（5）防除越冬害虫。
做好全年的工作总结，找出经验与问题，以便翌年推广或改正。
5、文明安全养护要求
（1）乙方应配有有安全员，需对养护人员进行施工安全教育和对施工设备、养护现场进行安全检查。
（2）绿化养护作业时，要充分利用机械设备。平日用于绿化浇灌必须为制式专业浇灌水车（抗旱期间除外）；绿化养护人员必须穿工作服，在夜间养护作业必须在作业地域内点红灯示意警戒标志。
（3）绿化养护作业时，应随时保持道路的清洁、畅通，并由专人负责监管，以确保文明安全养护。
（4）应做到文明作业。
四、普查、交接与验收
（1）普查。养护合同到期前，采购人将对项目的设施量进行普查，养护承包方应配合普查工作，普查前提交完整的绿化图纸及工程量清单，并根据现场普查情况调整图纸及工程量清单。
（2）交接。养护合同到期前，绿地重新招标并确定新的养护承包人后，原养护承包人应做好与新养护承包人的交接工作，原养护承包人及新养护承包人应于中标后三个月内完成交接工作，并递交交接资料。对于交接过程中发现的问题，确系原养护承包人原因所致，应及时进行整改。
（3）验收。原养护承包人对养护项目内存在的问题整改完成准备交接前，由采购人和新养护承包人对绿地进行验收，验收通过后，三方签署验收交接单并加盖公章后上报主管部门盖章备案。交接验收单作为该项目验收书，根据相关规定进行公告。
五、交付(实施)的时间(期限)和地点(范围)
项目服务期：2026年9月1日-2029年8月31日（服务期三年，合同每年签订一次一年。）。
六、具体养护清单（见附件，系统中另传）
七、镇江市市管绿地养护管理考核实施细则（见附件，系统中另传）




[bookmark: _Toc76955302][bookmark: _Toc20821546][bookmark: _Toc98669730][bookmark: _Toc100386076][bookmark: _Toc98669372]第五部分    评标办法和标准
1.采购代理机构职责
1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责： 
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（苏财购〔2025〕62号）》
3.2.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1） 投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；
（2） 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
（3） 评审委员会认定的供应商报价过低、可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
3.2.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
6.投标人资格审查
6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2024年度或2025年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人相关信息一览表或资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）投标函或资格承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的行业为其他未列明行业。须提供中小企业声明函。

	8
	本项目的特定资格要求
	参与本次投标的项目负责人、现场负责人自 2026 年9月1日起不得有在建项目。(提供承诺函)


7.投标人符合性审查
    7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	投标文件有效性
	投标文件的有效电子签章。

	
	
	投标报价。

	
	
	未发现属无效投标的情形。

	2
	对招标文件响应程度
	审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。


审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: EBbfc769a57ec54019adb091b37179f10e]投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；
（2） 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（4） 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性的；
（5） 投标文件中提供了虚假或失实资料的；
（6） 投标人存在串通投标情形的；
（7） 加“★”参数响应有负偏离的；
（8） 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（9） 不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（10） 项目服务期有负偏离的；
（11） 免费质保期有负偏离的；
（12） 不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）
8.商务和技术评估
8.1 本项目采用综合评分法。
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	22.00
	63.00
	15.00


 
[bookmark: EBb25e81e3b7d64d64942af6c0a230f60b]（一）技术评估
	[bookmark: EBab0232e4a5c44212aff41ee73b400517]序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	一、技术评估
	22.0分

	1.1
	养护方案评价
	供应商充分理解本项目总体要求，根据供应商提供的相关描述，考察供应商是否深入阐述对采购需求的理解，提供包括但不限于：根据提供的具体方案， 考察以下方面：
1.1.1总体性（2分）：对所投标段内的绿化养护项目基本情况进行描述，包括项目的位置、类型（道路绿地、块状绿地等）、养护工作量（行道树、景观树、草坪、地被、铺装等）的描述，包含进场养护后的重点、突破点等。未提供不得分，描述与本项目实际情况不完全一致的得1分，描述与实际情况较为相符的得 1.5分，描述与实际情况相符且总体很强的得 2 分。
1.1.2针对性(2 分) ：具有本项目特点，结合本项目植物品种、当地实际情况，描述各标段、养护项目的养护计划。未提供不得分，计划与本项目实际情况不完全一致的得1分，计划与实际情况较为相符的得 1.5分，计划与实际情况相符且具备针对性的得 2 分。
1.1.3合理性(2 分) ：养护计划科学合理，未提供不得分，仅提出计划方案的得1分，提供合理计划方案的得 1.5分，符合植物生长规律和季节特点的得 2 分。
1.1.4质量保证措施(2 分) ：具体各类苗木所采取的养护质量保证措施，未提供不得分，仅提供质量保证措施的得 1分，质量保证措施合理的得 1.5 分，措施合理、可行的得 2 分。
1.1.5内容全面(2 分) ：根据项目实际情况编写每季度养护重点，未提供不得分，提供养护重点内容的得 1分，养护重点内容全面的得 1.5分，内容全面、完整、合理的得 2 分。
	10.0分

	1.2
	养护安
全管理
方案
	根据提供的具体方案，考察以下方面：
1.2.1针对性、合理性(2 分) ：未提供不得分，仅提供安全管理方案的得1分，安全管理方案与实际情况相符的得1.5分，具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符的得 2 分。
1.2.2养护安全管理保证措施(2 分) ： 未提供不得分，提供安全管理保证措施的得1 分，安全管理保证措施具备可行性的得 1.5分，描述安全文明养护施工操作要点完善，具有可行性的得 2分。
	4.0分

	1.3
	养护文
明施工
措施方
案
	根据提供的具体方案，考察以下方面：
1.3.1针对性、合理性(2 分) ：未提供不得分，有明显欠缺的得1 分，文明施工措施方案具有合理性的得 1.5 分，具有本项目特点，养护文明施工措施方案内容与绿地实际情况相符的得 2 分。
1.3.2养护文明施工保证措施(2 分) ：未提供不得分，提供文明施工保证措施的得1分，文明施工保证措施具有可行性的得 1.5 分，现场文明施工操作要点完善具备可行性的得 2 分。
	4.0分

	1.4
	抢险救
灾应急
预案评
价
	根据提供的具体预案，考察以下方面：
1.4.1抢险救灾预案应急可行性(2 分) ：未提供不得分，提供抢险救灾预案的得1分，抢险救灾预案应急具有可行性的得 1.5分，(包括组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复)内容全面、完整、合理的得 2 分。
1.4.2抢险救灾机械和人员应急配备情况(2 分)：未提供不得分，提供抢险救灾机械和人员应急配备情况的得1分，抢险救灾机械应急配备情况全面、抢险救灾人员应急配备情况具备合理性的得 1.5分，(包括抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账、人员数量、职责分工)内容全面、完整、合理的得 2 分。
	4.0分


 
（二）商务评估
[bookmark: EBe32f95f78aad4952b20e73059ceb65f9]
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	一、商务评估
	63.0分

	2.1
	企业实力
	供应商提供有效的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和45001职业健康安全管理体系认证，三种证书每提供一种证书得1分,最多3分。
注：须提供证书扫描件（证书须在有效期内，能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图，否则不得分）
	3分

	2.2
	履约能力评价
	供应商需提供的2021年至今独立承担的与本项目类似的绿化养护服务业绩，每提供1个得1分，本项最高得4分。
注：①供应商须根据上述要求提供业绩一览表、完整的合同、用户验收证明材料及发票扫描件。
②“2021年至今独立承担”：指在该期间内签订合同并已开始履行的项目，包括已完成和未完成项目。
③不包含绿化工程项目的缺陷责任期。
④同一单位分年度多次签订的合同案例仅计为1个案例，不可重复得分。
	4分

	2.3
	项目负责人及现场负责人评价
	根据提供的项目负责人、现场负责人情况表：
2.3.1 项目负责人职称:具有有效的园林绿化高级技术职称得4分，中级技术职称得3分。本项最多得4分。
2.3.2项目负责人业绩：2021年起负责过与本项目类似的绿化养护的业绩，一项得1分。本项最多得2分。
2.3.3现场负责人职称：具有有效的园林绿化初级及以上技术职称，得4分；具有高级及以上花卉工、绿化工或盆景工，得2分；具有中级花卉工、绿化工或盆景工，得1分；同一负责人有多个职称证书的，以最高职称计入分数。本项最多得4分。
2.3.4 现场负责人业绩：2021年起负责过与本项目类似的绿化养护的业绩，一项得1分，本项最多得2分。 
注：①项目负责人、现场负责人必须为企业正式在职员工，提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)社保证明材料；业绩证明材料须提供养护合同。如果养护合同不能反映项目负责人、现场负责人人选，则应补充提供绿地养护合同甲方出具的有关项目负责人、现场负责人人选的证明材料，提供扫描件。项目负责人、现场负责人的业绩是同一个合同的，相同业绩可以兼得。
②参与本次投标的项目负责人、现场负责人自本项目进场之日起不得有在建项目。
③项目负责人及现场负责人不得兼任。
	12.0分

	2.4
	投入日常养护劳动力情况评价
	2.4.1技术工人投入计划（9分）
根据提供的投入技术工人情况一览表：
	采购包号
	标段
	技术工人配置数量最低标准
	得分
	技术工人配置数量高配标准
	得分

	1 
	学府
	11 
	6 
	12 
	9 

	2 
	焦山
	9 
	6 
	11 
	9 

	3 
	官塘
	9 
	6 
	11 
	9 

	4 
	金山
	9 
	6 
	11 
	9 

	5 
	南徐南
	10 
	6 
	12 
	9 

	6 
	北府
	7 
	6 
	8 
	9 

	7 
	朱方
	8 
	6 
	10 
	9 

	8 
	高新南
	10 
	6 
	11 
	9 

	9 
	南徐北
	7 
	6 
	8 
	9 

	10 
	高新北
	9 
	6 
	10 
	9 


注：配备低于最低标准的按无效投标处理。技术工人必须为企业正式在职员工，提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)社保证明材料。
2.4.2养护作业人员投入计划（15分）
根据提供的拟投入作业人员一览表：
	采购包号
	标段名称
	作业人员配置数量最低标准
	作业人员配置数量高配标准

	
	
	固定保洁人员
	养护作业人员
	安保
	驾驶员
	总数
	得分
	固定保洁人员
	养护作业人员
	安保
	驾驶员
	总数
	得分

	1 
	学府
	11
	35
	
	3
	49
	10
	11
	40
	
	3
	54
	15

	2 
	焦山
	16
	32
	
	3
	51
	10
	16
	36
	
	3
	55
	15

	3 
	官塘
	15
	31
	
	3
	49
	10
	15
	36
	
	3
	54
	15

	4 
	金山
	13
	31
	
	3
	47
	10
	13
	36
	
	3
	52
	15

	5 
	南徐南
	5
	35
	
	3
	43
	10
	5
	40
	
	3
	48
	15

	6 
	北府
	15
	24
	4
	3
	46
	10
	15
	28
	4
	3
	50
	15

	7 
	朱方
	13
	28
	
	3
	44
	10
	13
	32
	
	3
	48
	15

	8 
	高新南
	6
	32
	
	3
	41
	10
	6
	37
	
	3
	46
	15

	9 
	南徐北
	16
	23
	4
	3
	46
	10
	16
	27
	4
	3
	50
	15

	10 
	高新北
	9
	28
	
	3
	41
	10
	9
	33
	
	3
	45
	15


配备低于最低标准的按无效投标处理。养护人员投入人数满足作业人员配置数量最低标准的，得10分；达到作业人员配置数量高配标准的，得15分，以最高分计。
注：作业人员数量＝绿化工人数量+固定保洁人员数量+保安数量+驾驶员数量，技术工人数量包含在绿化工人数量内，修剪小组人员数量包含在技术工人数量内。高配标准与基本标准差额人数，应增加到绿化工人数量中，增加到其他人员中不按高配标准计分。
拟投入的的养护作业人员，技术工人必须为企业正式在职员工，提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)社保证明材料，其他人员须提供供应商与其签订的有效劳动合同或提供供应商与劳务派遣公司签订的合同（人员由劳务派遣公司派遣的，合同内需要有本项目拟投入人员名单）。
	24.0分

	2.5
	投入绿地养护施工机械设备评价
	2.5.1投标企业拟投入的车辆（洒水车、垃圾清运卡车、巡视车、登高车、公路防撞缓冲车）数量和规格，不满足的，本项不得分；租赁的满足招标文件要求的得4分（上述车辆有一项租赁即视为全部租赁）；全部自有的满足招标文件要求（见采购需求内容）的得9分。
每拟增加一台自有的满足招标文件要求的洒水车，得1分，最多得1分。
每拟增加自有的满足招标文件要求的自走式绿篱修剪车1台，得1分，最多得1分；
此项最多得11分。
注：须提供自有或拟租赁车辆的行驶证、购车发票、车辆（含车牌号）照片扫描件。租赁车辆须提供承诺函（设备数量、设备规格、设备类型、租赁时间均须满足采购文件要求。格式自拟）。自2026年9月1日起，在本市及其他城市使用备案未到期的作业车辆均不得用于本次投标。
2.5.2根据提供的拟投入养护机械设备，具有打药机4台、绿篱机8个、割灌机8个、高枝剪8个、高枝锯8个、油锯8个、草坪修剪机4台、高压喷雾机2台、高枝油锯2个、地钻4个、草坪打孔机2个、树木扶正器1个，不满足此项不得分，租赁的得3分（上述机械设备有一项租赁即视为全部租赁），全部自有的且满足以上要求的得5分。
注：须提供相关机械设备图片及发票扫描件，租赁设备须提供承诺函（设备数量、设备规格、设备类型、租赁时间均须满足采购文件要求。格式自拟），否则不得分。
	16分

	2.6
	创新发展能力评价
	2.6.1运用现代养护综合管理平台
提供在2021年至今项目中使用绿化管养的现代化技术平台（app或小程序）的证明并承诺将该管理技术平台使用在本项目中的，得1分。
注：提供证明材料和承诺函
2.6.2新材料新技术的运用
提供在2021年至今项目中使用病虫害防治或修剪或施肥等新技术的证明材料，得1分。
注：提供新技术、新材料说明及使用证明材料（如合同、甲方证明材料等。）
	2分

	2.7
	养护质量承诺
	根据供应商提供的质量及服务条件承诺，按招标文件提供的格式完全响应的得2分，否则不得分。
	2分


 
（三）价格评估
[bookmark: EBd5db0f0abb524b2ca8ae74044d94fe36]
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	一、报价评价
	15.0分

	3.1
	报价得分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价／投标报价)×15。
	15.0分


9.相同品牌产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。
9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc100386064][bookmark: _Toc98669361][bookmark: _Toc20732998][bookmark: _Toc98669719][bookmark: _Toc92168030]评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
11.推荐中标候选人
11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。



第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件



项目编号：JSZC-321100-JSJW-G2026-0032


项目名称：镇江市城市绿化管理站2026批次镇江市市管绿地养护项目





投 标 人（公章）：

年  月   日
一、资格部分
（一）投标函
致江苏建威建设管理有限公司（采购代理机构）：
根据贵方关于镇江市城市绿化管理站2026批次镇江市市管绿地养护项目（项目名称）（项目编号：JSZC-321100-JSJW-G2026-0032）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                   电话： 
传真：               邮政编码：
投标人（公章）：
法定代表人签字或盖章： 
日期：年月日

（二）独立承担民事责任的能力
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。













（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Hlk131494108]提供2024年度或2025年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。


（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力
填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）
	
一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2024年度或2025年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司2020年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表 

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	





（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。


（六）资格承诺函
致：镇江市城市绿化管理站、江苏建威建设管理有限公司
我单位参与镇江市城市绿化管理站2026批次镇江市市管绿地养护项目（项目编号：JSZC-321100-JSJW-G2026-0032）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
投标（响应）供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：    
日期：     
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


（七）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	
（1）投标函或资格承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。


（八）法律、行政法规规定的其他条件


（九）落实政府采购政策需满足的资格要求
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的行业为其他未列明行业。须提供中小企业声明函。（见投标文件（格式）七、其他部分（一）中小企业声明函）
注：本条所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。



[bookmark: _GoBack]（十）本项目的特定资格要求
参与本次投标的项目负责人、现场负责人自 2026 年9月 1日起不得有在建项目。(提供承诺函)


二、法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）同志，性别，居民身份证号，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称： 

公    章： 

  年     月    日


附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。


三、法定代表人授权委托书
本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名） 授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就江苏建威建设管理有限公司代理的镇江市城市绿化管理站2026批次镇江市市管绿地养护项目（项目编号：JSZC-321100-JSJW-G2026-0032）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：
委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：          

投标人名称（公章）：
日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。
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四、价格部分
开标一览表
	项目名称（标段）：
单位名称（公章）：

	项目报价
	元/年

	服务期（三年）
	2026年9月1日-2029年8月31日

	项目负责人
	

	现场负责人
	


注： 1.“项目报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用，服务期三年，项目报价为一年服务期的报价；
2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；
3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。
法定代表人签字或盖章：
日期：年月日


[bookmark: _Toc144234031]清单及明细报价表
[bookmark: _Toc144234032]（按各标段对应的工作量清单明细表详细填写）
注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。
2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。
3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。
4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。


[bookmark: _Toc144234033]服务费用测算分析表（一标段）
	序号
	分项名称
	人数
	单价（月费用）
	总价
	计算依据
	备注

	1
	人员费用
	
	
	
	
	包括工资、社保、高温费、加班工资等所有费用；列明岗位，并根据不同岗位测算人员费用

	2
	机械、工具、设备及安全防护用品费用
	
	
	

	3
	养护用劳动用品、用具、耗材等费用
	
	
	

	4
	固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费用
	
	
	

	5
	管理、服装、培训等会费用
	
	
	

	6
	税金
	
	
	注明税率

	7
	利润
	
	
	

	8
	其他
	
	
	

	9
	护栏
	35000
	
	不可竞争费

	       合计金额：                  元 


注：
1、服务费用测算分析表根据所投标段依次填写。
2、本分析表合计金额应等于项目总报价，项目自行填写，行数不够请添加，要求内容详细、具体、有说服力，应有助于对报价的分析。如投标报价明显低于成本，而投标供应需又不能作出合理说明及提供相关证明材料的，其投标将被视为未实质性响应的投标。
3、人员费用的人数须与综合评分内项目拟投入人员人数一致。
4、机械、工具、设备及安全防护用品费用涉及数量须与综合评分内拟投入机械、工具、设备数量一致。
日期：    年    月    日
[bookmark: _Toc144233854]服务费用测算分析表（二标段）
	序号
	分项名称
	人数
	单价（月费用）
	总价
	计算依据
	备注

	1
	人员费用
	
	
	
	
	包括工资、社保、高温费、加班工资等所有费用；列明岗位，并根据不同岗位测算人员费用

	2
	机械、工具、设备及安全防护用品费用
	
	
	

	3
	养护用劳动用品、用具、耗材等费用
	
	
	

	4
	固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费用
	
	
	

	5
	管理、服装、培训等会费用
	
	
	

	6
	税金
	
	
	注明税率

	7
	利润
	
	
	

	8
	其他
	
	
	

	9
	护栏
	20000
	
	不可竞争费

	       合计金额：                  元 


注：1、服务费用测算分析表根据所投标段依次填写。
2、本分析表合计金额应等于项目总报价，项目自行填写，行数不够请添加，要求内容详细、具体、有说服力，应有助于对报价的分析。如投标报价明显低于成本，而投标供应需又不能作出合理说明及提供相关证明材料的，其投标将被视为未实质性响应的投标。
3、人员费用的人数须与综合评分内项目拟投入人员人数一致。
4、机械、工具、设备及安全防护用品费用涉及数量须与综合评分内拟投入机械、工具、设备数量一致。

日期：    年    月    日   
３６
[bookmark: _Toc144233618]服务费用测算分析表（三标段）
	序号
	分项名称
	人数
	单价（月费用）
	总价
	计算依据
	备注

	1
	人员费用
	
	
	
	
	包括工资、社保、高温费、加班工资等所有费用；列明岗位，并根据不同岗位测算人员费用

	2
	机械、工具、设备及安全防护用品费用
	
	
	

	3
	养护用劳动用品、用具、耗材等费用
	
	
	

	4
	固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费用
	
	
	

	5
	管理、服装、培训等会费用
	
	
	

	6
	税金
	
	
	注明税率

	7
	利润
	
	
	

	8
	其他
	
	
	

	9
	护栏
	30000
	
	不可竞争费

	       合计金额：                  元 


注：1、服务费用测算分析表根据所投标段依次填写。
2、本分析表合计金额应等于项目总报价，项目自行填写，行数不够请添加，要求内容详细、具体、有说服力，应有助于对报价的分析。如投标报价明显低于成本，而投标供应需又不能作出合理说明及提供相关证明材料的，其投标将被视为未实质性响应的投标。
3、人员费用的人数须与综合评分内项目拟投入人员人数一致。
4、机械、工具、设备及安全防护用品费用涉及数量须与综合评分内拟投入机械、工具、设备数量一致。

日期：    年    月    日  
服务费用测算分析表（四标段）
	序号
	分项名称
	人数
	单价（月费用）
	总价
	计算依据
	备注

	1
	人员费用
	
	
	
	
	包括工资、社保、高温费、加班工资等所有费用；列明岗位，并根据不同岗位测算人员费用

	2
	机械、工具、设备及安全防护用品费用
	
	
	

	3
	养护用劳动用品、用具、耗材等费用
	
	
	

	4
	固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费用
	
	
	

	5
	管理、服装、培训等会费用
	
	
	

	6
	税金
	
	
	注明税率

	7
	利润
	
	
	

	8
	其他
	
	
	

	9
	护栏
	15000
	
	不可竞争费

	       合计金额：                  元 


注：1、服务费用测算分析表根据所投标段依次填写。
2、本分析表合计金额应等于项目总报价，项目自行填写，行数不够请添加，要求内容详细、具体、有说服力，应有助于对报价的分析。如投标报价明显低于成本，而投标供应需又不能作出合理说明及提供相关证明材料的，其投标将被视为未实质性响应的投标。
3、人员费用的人数须与综合评分内项目拟投入人员人数一致。
4、机械、工具、设备及安全防护用品费用涉及数量须与综合评分内拟投入机械、工具、设备数量一致。
日期：    年    月    日  
３６
服务费用测算分析表（五标段）
	序号
	分项名称
	人数
	单价（月费用）
	总价
	计算依据
	备注

	1
	人员费用
	
	
	
	
	包括工资、社保、高温费、加班工资等所有费用；列明岗位，并根据不同岗位测算人员费用

	2
	机械、工具、设备及安全防护用品费用
	
	
	

	3
	养护用劳动用品、用具、耗材等费用
	
	
	

	4
	固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费用
	
	
	

	5
	管理、服装、培训等会费用
	
	
	

	6
	税金
	
	
	注明税率

	7
	利润
	
	
	

	8
	其他
	
	
	

	9
	护栏
	10000
	
	不可竞争费

	       合计金额：                  元 


注：1、服务费用测算分析表根据所投标段依次填写。
2、本分析表合计金额应等于项目总报价，项目自行填写，行数不够请添加，要求内容详细、具体、有说服力，应有助于对报价的分析。如投标报价明显低于成本，而投标供应需又不能作出合理说明及提供相关证明材料的，其投标将被视为未实质性响应的投标。
3、人员费用的人数须与综合评分内项目拟投入人员人数一致。
4、机械、工具、设备及安全防护用品费用涉及数量须与综合评分内拟投入机械、工具、设备数量一致。
日期：    年    月    日   
３６
服务费用测算分析表（六标段）
	序号
	分项名称
	人数
	单价（月费用）
	总价
	计算依据
	备注

	1
	人员费用
	
	
	
	
	包括工资、社保、高温费、加班工资等所有费用；列明岗位，并根据不同岗位测算人员费用

	2
	机械、工具、设备及安全防护用品费用
	
	
	

	3
	养护用劳动用品、用具、耗材等费用
	
	
	

	4
	固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费用
	
	
	

	5
	管理、服装、培训等会费用
	
	
	

	6
	税金
	
	
	注明税率

	7
	利润
	
	
	

	8
	其他
	
	
	

	9
	护栏
	25000
	
	不可竞争费

	       合计金额：                  元 


注：1、服务费用测算分析表根据所投标段依次填写。
2、本分析表合计金额应等于项目总报价，项目自行填写，行数不够请添加，要求内容详细、具体、有说服力，应有助于对报价的分析。如投标报价明显低于成本，而投标供应需又不能作出合理说明及提供相关证明材料的，其投标将被视为未实质性响应的投标。
3、人员费用的人数须与综合评分内项目拟投入人员人数一致。
4、机械、工具、设备及安全防护用品费用涉及数量须与综合评分内拟投入机械、工具、设备数量一致。
日期：    年    月    日 
服务费用测算分析表（七标段）
	序号
	分项名称
	人数
	单价（月费用）
	总价
	计算依据
	备注

	1
	人员费用
	
	
	
	
	包括工资、社保、高温费、加班工资等所有费用；列明岗位，并根据不同岗位测算人员费用

	2
	机械、工具、设备及安全防护用品费用
	
	
	

	3
	养护用劳动用品、用具、耗材等费用
	
	
	

	4
	固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费用
	
	
	

	5
	管理、服装、培训等会费用
	
	
	

	6
	税金
	
	
	注明税率

	7
	利润
	
	
	

	8
	其他
	
	
	

	9
	护栏
	25000
	
	不可竞争费

	       合计金额：                  元 


注：1、服务费用测算分析表根据所投标段依次填写。
2、本分析表合计金额应等于项目总报价，项目自行填写，行数不够请添加，要求内容详细、具体、有说服力，应有助于对报价的分析。如投标报价明显低于成本，而投标供应需又不能作出合理说明及提供相关证明材料的，其投标将被视为未实质性响应的投标。
3、人员费用的人数须与综合评分内项目拟投入人员人数一致。
4、机械、工具、设备及安全防护用品费用涉及数量须与综合评分内拟投入机械、工具、设备数量一致。
日期：    年    月    日 
服务费用测算分析表（八标段）
	序号
	分项名称
	人数
	单价（月费用）
	总价
	计算依据
	备注

	1
	人员费用
	
	
	
	
	包括工资、社保、高温费、加班工资等所有费用；列明岗位，并根据不同岗位测算人员费用

	2
	机械、工具、设备及安全防护用品费用
	
	
	

	3
	养护用劳动用品、用具、耗材等费用
	
	
	

	4
	固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费用
	
	
	

	5
	管理、服装、培训等会费用
	
	
	

	6
	税金
	
	
	注明税率

	7
	利润
	
	
	

	8
	其他
	
	
	

	9
	护栏
	5000
	
	不可竞争费

	       合计金额：                  元 


注：1、服务费用测算分析表根据所投标段依次填写。
2、本分析表合计金额应等于项目总报价，项目自行填写，行数不够请添加，要求内容详细、具体、有说服力，应有助于对报价的分析。如投标报价明显低于成本，而投标供应需又不能作出合理说明及提供相关证明材料的，其投标将被视为未实质性响应的投标。
3、人员费用的人数须与综合评分内项目拟投入人员人数一致。
4、机械、工具、设备及安全防护用品费用涉及数量须与综合评分内拟投入机械、工具、设备数量一致。
日期：    年    月    日 
服务费用测算分析表（九标段）
	序号
	分项名称
	人数
	单价（月费用）
	总价
	计算依据
	备注

	1
	人员费用
	
	
	
	
	包括工资、社保、高温费、加班工资等所有费用；列明岗位，并根据不同岗位测算人员费用

	2
	机械、工具、设备及安全防护用品费用
	
	
	

	3
	养护用劳动用品、用具、耗材等费用
	
	
	

	4
	固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费用
	
	
	

	5
	管理、服装、培训等会费用
	
	
	

	6
	税金
	
	
	注明税率

	7
	利润
	
	
	

	8
	其他
	
	
	

	9
	护栏
	5000
	
	不可竞争费

	       合计金额：                  元 


注：1、服务费用测算分析表根据所投标段依次填写。
2、本分析表合计金额应等于项目总报价，项目自行填写，行数不够请添加，要求内容详细、具体、有说服力，应有助于对报价的分析。如投标报价明显低于成本，而投标供应需又不能作出合理说明及提供相关证明材料的，其投标将被视为未实质性响应的投标。
3、人员费用的人数须与综合评分内项目拟投入人员人数一致。
4、机械、工具、设备及安全防护用品费用涉及数量须与综合评分内拟投入机械、工具、设备数量一致。
日期：    年    月    日 
服务费用测算分析表（十标段）
	序号
	分项名称
	人数
	单价（月费用）
	总价
	计算依据
	备注

	1
	人员费用
	
	
	
	
	包括工资、社保、高温费、加班工资等所有费用；列明岗位，并根据不同岗位测算人员费用

	2
	机械、工具、设备及安全防护用品费用
	
	
	

	3
	养护用劳动用品、用具、耗材等费用
	
	
	

	4
	固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费用
	
	
	

	5
	管理、服装、培训等会费用
	
	
	

	6
	税金
	
	
	注明税率

	7
	利润
	
	
	

	8
	其他
	
	
	

	9
	护栏
	10000
	
	不可竞争费

	       合计金额：                  元 


注：1、服务费用测算分析表根据所投标段依次填写。
2、本分析表合计金额应等于项目总报价，项目自行填写，行数不够请添加，要求内容详细、具体、有说服力，应有助于对报价的分析。如投标报价明显低于成本，而投标供应需又不能作出合理说明及提供相关证明材料的，其投标将被视为未实质性响应的投标。
3、人员费用的人数须与综合评分内项目拟投入人员人数一致。
4、机械、工具、设备及安全防护用品费用涉及数量须与综合评分内拟投入机械、工具、设备数量一致。
日期：    年    月    日 
６８
五、技术部分（与评分标准对应）
[bookmark: _Toc142925690][bookmark: _Toc28967]（一）技术方案
格式自拟，按照采购文件第四部分采购需求和第五部分评标标准的要求编制。
[bookmark: _Toc142925691][bookmark: _Toc26606]包含但不限于以下内容： 
①养护方案评价
②养护安全管理方案
③养护文明施工措施方案
④抢险救灾应急预案评价











[bookmark: _Toc144234023]（二）采购需求响应及偏离表
采购需求响应及偏离表
	
序号
	文件要求
	响应要求
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	备注（证明材料位置）

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。
2. 说明：如果行数不够，请自行增加


六、商务部分（与评分标准对应）
[bookmark: _Toc37] 1.企业实力


2.履约能力评价
	序号
	项目名称
	项目内容
	合同签订时间
	项目类别
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc11944]备注：
[bookmark: _Toc29974]注1、供应商须根据上述要求提供业绩一览表、完整的合同、用户验收证明材料及发票扫描件。
2、“2021年至今独立承担”：指在该期间内签订合同并已开始履行的项目，包括已完成和未完成项目。
3、不包含绿化工程项目的缺陷责任期。
4、同一单位分年度多次签订的合同案例仅计为1个案例，不可重复得分。；
[bookmark: _Toc6360]5、行数不够，可自行添加。


3. 
项目负责人及现场负责人评价
项目负责人
	
姓名
	
	近3年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	证书名称
	
	

	专业资格
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目负责人的项目
	



注：1、行数不够，请自行添加。
2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。
[bookmark: _Toc24476]3、项目负责人、现场负责人必须为企业正式在职员工，提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)社保证明材料；业绩证明材料须提供养护合同。如果养护合同不能反映项目负责人、现场负责人人选，则应补充提供绿地养护合同甲方出具的有关项目负责人、现场负责人人选的证明材料，提供扫描件。项目负责人、现场负责人的业绩是同一个合同的，相同业绩可以兼得。
4、参与本次投标的项目负责人、现场负责人自本项目进场之日起不得有在建项目。
5、项目负责人及现场负责人不得兼任。


现场负责人
	
姓名
	
	近3年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	证书名称
	
	

	专业资格
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任现场负责人的项目
	



注：1、行数不够，请自行添加。
2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。
3、项目负责人、现场负责人必须为企业正式在职员工，提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)社保证明材料；业绩证明材料须提供养护合同。如果养护合同不能反映项目负责人、现场负责人人选，则应补充提供绿地养护合同甲方出具的有关项目负责人、现场负责人人选的证明材料，提供扫描件。项目负责人、现场负责人的业绩是同一个合同的，相同业绩可以兼得。
4、参与本次投标的项目负责人、现场负责人自本项目进场之日起不得有在建项目。
5、项目负责人及现场负责人不得兼任。


4.投入日常养护劳动力情况评价
	
序号
	姓名
	身份证号
	人员类别
	技术证书、级别
	相关工作经验
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、行数不够，请自行添加。
2、 列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。
3、 上述人员须提供相关证书扫描件（加盖公章）及投标人近半年内任意一月为其缴纳的社保证明材料扫描件，否则不得分。

5.投入绿地养护施工机械设备评价


6. 创新发展能力评价


7. 养护质量承诺

质量及服务条件承诺

镇江市城市绿化管理站：
就本次镇江市城市绿化管理站2026批次镇江市市管绿地养护项目招标，若我单位中标，将严格履行以下承诺，并已将相关费用考虑在综合报价中：
一、绿化养护作业质量承诺：
完全满足《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（苏建园【2015】383号）一级标准
二、绿化养护服务承诺
1、2026年9月1日前设立交通便捷且充分满足项目配置需要的项目管理部一处，设立能满足所投入养护车辆设备停放、机具设备存储的场所（该场所不在集中开发的居住区内），项目部和场所的位置须确保半小时能够到达所中标段的项目现场。项目管理部管理人员按要求到位到岗，并于9月1日前进驻项目部办公。
2、2026年9月1日前按投标文件中关于专业养护车辆的要求，将洒水车、垃圾清运卡车、巡视车和登高车足额配备到位，并根据绿化站统一要求，在指定的时间内安装定位系统，涂刷统一标志，涉及费用由中标供应商自行承担，如违约愿意接受绿化站处罚。
3、2026年9月1日前，所有养护工人到位，每日实际上岗工人数不得低于投标文件的响应数。进场养护两周内将项目负责人、现场负责人和养护工人的身份证复印件及相关证书交给采购人备案，如需更换养护工人须经市绿化管理站同意后方可实施。
4、专人负责养护台账资料的制作、管理，确保台账资料记录详细，分类清楚、数据详实，建立养护范围内绿化苗木数据库，根据实际情况进行动态更新。
5、植物出现死亡，及时报告绿化管理站，24小时内处置完毕。按照绿化站要求在规定的时间内保质保量补植到位，并确保成活。
6、投标前已落实专人，对养护范围内所有的植物、设施已现场踏勘、调查清楚，对数量和现状无疑义。
7、做好病虫害防治工作，对一些发生较为严重、防治难度较大的病虫害，严格按照绿化管理站制定的防治方案进行防治。
8、养护期内将按标准对行道树进行冬季修剪，日常疏剪。通过修剪保证树冠通风透光、树型优美，修剪后上不挂各类线路、下不妨碍交通、旁不影响建筑。加强日常检查，及时清除枯枝危膀、空中挂枝。
9、养护过程中，采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。作业时设立安全防护警示标志并加强对工人安全防范的教育。做好标段内安全防范工作，充分考虑各种潜在风险，包括工人的意外伤害防以及操作不当、养护不当（如蛀干害虫未及时防治引起枝条砸落）或管理不善而造成人身伤害或财产损失。上述问题一旦发生，均由我单位负责处理解决，所发生的费用（包括赔偿费用）均由我单位承担。
10、加强对水表、电表、供水供电系统、喷灌系统的维护管理，发生费用由我单位承担。
11、建立应急抢险预案，组织110应急抢险队伍，配备抢险车辆、设备和工具，保持全天24小时通信畅通。因不可抗拒因素（如台风、暴雨、大雪等自然灾害）引起树木突然倒伏、碰线、碰屋以及非养护原因造成的树枝伤人、伤物，应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理。出现强对流等恶劣天气时，事先做好高大树木加固、危枝危膀剪除等防范措施；事中做到抢险人员主动上街巡视，主动发现问题、主动解除险情；事后及时清理现场做好善后工作。服从统一调度，确保完成应急抢险任务。
12、2026年9月1日进场开展养护工作；进场后3个月内与移交单位办理完毕相关移交手续；在养护期满后3个月内与接收单位办理完毕相关移交手续。
13、造型景观树的修剪须由盆景中级工（含）以上专业人员负责养护。
14、绿地巡查全天候24小时，无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，未及时上报而造成的损失由我单位承担。
15、清理空洞法桐、香樟内的垃圾、腐烂木屑等，并进行防虫、防腐处理。
16、严格按照要求，编制年度草花种植计划和每季种植方案，种植方案经绿化管理站确认后实施。
17、草花使用F1代品种，营养钵苗，生长健壮、色彩鲜艳，每株至少一朵花，种植密度≥81株/m2，确保种植后黄土不裸露。
18、由于雨水冲刷、积水或者人为踩踏、偷盗等原因造成的草花腐烂或者缺损等，由我单位自行进行补植，补植的草花品种原则上同种植品种一致，确保补植质量。
19、按照绿化站要求，保质保量完成绿化修复和节点提升项目。
20、参与本次投标的项目负责人、现场负责人自 2026年09月01日起无在建项目。
21、自 2026年09月01日起，在本市及其他城市使用备案未到期的作业车辆均不得用于本次投标。
22、采购人将于合同签订前组织针对养护住所及养护车辆、机械设备的检查。经采购人检查合格后签订合同。
注：以上要求必须逐条明确承诺，若在合同签订前或履行环节未能达到上述要求的，将取消其中标资格，并承担违约责任。

投标人（加盖公章）：
日期：年月日


注：其他需要承诺的内容，请自行添加。

七、其他部分
（一）中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加镇江市城市绿化管理站的镇江市城市绿化管理站2026批次镇江市市管绿地养护项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：  
1.镇江市城市绿化管理站2026批次镇江市市管绿地养护项目，属于工信部联企业〔2011〕300号文件中规定的其他未列明行业（行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
企业名称（盖章）：  
日 期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件
















告供应商书
中标（成交）供应商：
恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：
如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。
如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局
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