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第一章 招标公告
项目概况
泰州市人民医院大孔径CT模拟定位机采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年8月10日14：30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-JTTZ-G2026-0014 
项目名称：泰州市人民医院大孔径CT模拟定位机采购项目
预算金额：650万元
最高限价：650万元
采购需求：采购大孔径CT模拟定位机1套，具体要求详见招标文件。
合同履行期限：合同签署完成，接到采购人通知后30日内完成供货和安装。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk227768296]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目属于工业行业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对所投产品制造商符合小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业条件的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号），本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：
1.投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》或者《产品备案凭证》；
2.医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械生产备案凭证》；投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；
3.医疗器械生产企业投标本企业产品的，需按照国家规定提供《辐射安全许可证》；投标人为医疗器械经营企业的，需按照国家规定提供投标人以及医疗器械生产企业的《辐射安全许可证》。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]（四）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
（五）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
三、获取招标文件：
时间：2026年7月20日0:00-2026年7月25日0:00
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]地点：江苏政府采购“苏采云”系统
方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目招标文件
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年8月10日14点30分（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]1.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法如下：
（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
4.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。
5.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：泰州市人民医院
单位地址：泰州市医药高新区太湖路366号
联系人：孙先生  
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系电话：0523-89890040
2.采购代理机构信息
单位名称：江苏建泰工程项目管理有限公司
单位地址：泰州医药高新区华润万象城双子塔东塔52楼5203室
联系人：周女士
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系电话：0523-81908859
3.项目联系方式
项目联系人：周女士
电　话：0523-81908859
　




第二章 投标人须知
    投标人须知前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	泰州市人民医院大孔径CT模拟定位机采购项目

	2
	招标内容
	采购大孔径CT模拟定位机1套，具体要求详见招标文件。

	3
	合同履行期限
	合同签署完成，接到采购人通知后30日内完成供货和安装。

	4
	最高投标限价
	650万元，各投标人的投标报价不得超过招标文件规定的最高投标限价，否则按无效投标文件处理。

	5
	合格投标人资格要求
	详见招标公告

	6
	联合体投标
	☑不接受，招标文件中有关联合体的规定均不适用。
□接受 

	7
	现场考察
	☑不组织，自行考察；如投标人需自行考察，费用自理。
□组织，考察时间：/年/月/日/时
        集合地点：/
联系人：/联系电话：/

	8
	投标答疑会
	☑不召开
口召开，召开时间：年月日时
召开地点：/

	9
	投标货币
	人民币

	10
	合同方式
	□固定单价合同
☑固定总价合同
□其他：

	11
	投标保证金
	依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

	12
	投标文件有效期
	 60 日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标截止时间
	时间：2026 年 8 月 10 日 14 时 30 分

	
	投标地点
	地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	14
	开标时间和地点
	时间：2026 年 8 月 10 日 14 时 30 分
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	15
	评标办法
	☑综合评分法 
□最低评标价法     

	16
	定标办法
	采购人根据评标委员会推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。

	17
	履约保证金
	□不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用
☑提交
金额：中标价的10%计取。
形式：电汇、转账、支票、汇票、本票、保函、保证保险等非现金形式
提交时间：收到中标通知书后签订合同前
退还时间：货物安装后1年且运行状态良好采购人无息退还合同总价4%的履约保证金，质保期满后采购人无息退还剩余履约保证金。

	18
	签订合同
	中标通知书发出之日起 30 日内
签订合同地点：泰州市人民医院

	19
	付款方式
	合同签订后付合同价的40%，货到，安装，验收合格后凭甲方出具的验收报告按甲方财务流程支付尾款60%。 

	20
	中标服务费
	招标代理费按照《关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》（苏政采协〔2024〕20号）文件规定的收费标准的10%计取，由采购人支付。

	21
	其他
	解释：本文件的解释权属于采购人（或代理机构）。














一、说明和释义
1.说明  
1.1本招标文件仅适用于江苏建泰工程项目管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于采购人（或代理机构）。
2.词语释义
2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.8天：日历天。
2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人资格要求
 （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目属于工业行业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对所投产品制造商符合小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业条件的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号），本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：
1.投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》或者《产品备案凭证》；
2.医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械生产备案凭证》；投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；
3.医疗器械生产企业投标本企业产品的，需按照国家规定提供《辐射安全许可证》；投标人为医疗器械经营企业的，需按照国家规定提供投标人以及医疗器械生产企业的《辐射安全许可证》。
（四）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
（五）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。
5.投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6.不接受联合体投标。
7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：
（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；
（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；
（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。
（4）被责令停业的； 
（5）被暂停或取消投标资格的； 
（6）财产被接管或冻结的；
（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；
（9）违反法律法规相关规定的。
三、招标文件说明
8.招标文件
投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.现场考察 
9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行认真充分的考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。
10.招标文件的澄清和修改
10.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。
10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。
10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。
10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有招标文件的接收人。
10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
四、投标文件说明
11.投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc217446047]12.知识产权
12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.投标文件的组成
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信等证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）
（2）法定代表人资格证明书及投标人法定代表人授权委托书（格式见附件）；
（3）具有独立承担民事责任的能力：法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； 
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，企业成立不满一个月的可不提供。
（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
（8）根据采购公告“二、申请人的资格要求”之（三）“本项目的特定资格要求”需要提供的相关材料：
（9）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（各投标人视情况提供，格式见附件）；
（10）关于符合本国产品标准的声明函（各投标人视情况提供，格式见附件）；
（11）承诺书（格式见附件）。
3.开标一览表（格式见附件）
4.投标报价明细表（格式见附件）
5.商务偏离表（格式见附件）
6.技术偏离表（格式见附件）
7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
8.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
14.投标文件编制及递交要求
14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
14.5投标费用自理。
14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的设备购置费、材料费、运输费、施工机具使用费、安装调试费、培训费、企业管理费、利润、措施项目费、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。
15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.3一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.投标保证金
依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 
17.投标文件的有效期
17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18.投标文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
五、投标文件的递交
19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交
投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.投标截止日期
20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
六、开标和评标
22.开标
22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，视为放弃投标。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如“江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.评标委员会	
23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
23.2评标委员会应当独立履行下列职责：
23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
25.对投标文件进行初审
25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
投标人有下列情况之一的，投标文件无效：
1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的；
4）投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
[bookmark: _Hlk193034237][bookmark: OLE_LINK8]10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；
[bookmark: OLE_LINK10]11）不同的投标人响应文件制作的MAC地址一致的；
12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
14）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
15）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算金额或最高限价的；
16）不同投标人的履约保证金从同一单位或者个人账户转出的、购买履约保证保险单的费用从同一单位转出或由同一个人账户支付的；
17）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评标委员会对于报价异常低价情况启动审查程序后，报价人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
19）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
20）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
21）改变招标文件中规定的应急措施处置费的；
22）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护等级等；
23）提供虚假材料的；
24）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26.投标文件的澄清
26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中作出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
27.废标
27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消；
5.因“江苏政府采购‘苏采云’系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。
28.投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
28.3相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
29.质疑处理
29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
七、授予合同
30.中标人的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
30.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。
31.合同授予标准
31.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
32.中标通知书
32.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分。
32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1中标人应按规定提交履约保证金。
33.2中标人必须在合同签订前按规定向采购人缴纳履约保证金。中标人未按招标文件要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。
33.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后无息退还给中标单位。
33.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
34.合同的签订
34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。
34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
35.政府采购政策
35.1采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。
35.1.1小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）本次采购标的属于 工业 。
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
35.1.2残疾人福利性单位价格扣除政策
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利性单位标准参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
35.1.3监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
35.1.4残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
35.1.5若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
35.1.6未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
35.2根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。
35.3按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
35.4按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购环境标志品目清单内的产品实施优先采购的评标方法。
36.采购本国产品的支持政策
36.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
36.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
36.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
36.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
36.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
36.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
36.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
37.特别提醒
37.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。
[bookmark: _Toc409438818]37.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
37.3投标文件中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。

[bookmark: _Toc388026586]第三章 采购需求
[bookmark: OLE_LINK29]一、配置需求
★1.主机部分
主机、主控台系统工作站、影像处理工作站、影像存储服务器、三轴放疗激光定位系统、呼吸门控+4D-CT动态成像系统、CT模拟机质控系统。
2.配套设备
★2.1环境监测与人员防护部分：
	名称
	数量

	铅当量 0.5mmpb 铅衣（无铅）
	45

	铅当量 1.0mmpb 铅衣
	1

	铅当量0.5mmpb 铅手套
	3

	铅当量0.5mmpb 铅眼镜
	4

	铅当量0.5mmpb 铅内裤
	5

	铅当量0.5mmpb 铅围脖、铅帽
	2

	电离辐射防护门
	1

	便携式辐射监测仪
	4

	个人剂量报警仪
	4

	活度计
	1


★2.2拓展治疗部分
	项目名称
	数量

	手术用监护仪
	6

	除颤仪（需包含要经皮起搏功能）
	1

	急救药品车
	1

	双通道注射泵
	30

	单道高压注射器
	1

	双道高压注射器
	1


二、技术参数（包含硬件及配套软件技术参数）
	[bookmark: OLE_LINK2]序号
	主要技术指标
	规格要求

	一、
	设备基本要求
	　

	1
	功能与资质
	产品具备放疗模拟定位功能，或支持提供用于放射治疗计划的图像，提供注册证佐证

	▲2
	产品稳定性
	保证设备稳定性，核心部件包括球管，探测器及高压发生器与CT主机为相同原厂或相同品牌（提供产品制造商公开发布的彩页或产品公开发布的产品说明书或国家认可的检测机构出具的检测报告）

	二、
	技术参数
	　

	1
	机架系统
	　

	▲1.1
	机架孔径
	≥85cm

	1.2
	滑环类型
	低压滑环

	1.3
	机架物理倾斜角
	≥±30°

	1.4
	焦点到等中心距离（mm）
	≤650 mm

	1.5
	焦点到探测器的距离（mm）
	≤1115mm

	1.6
	冷却方式
	风冷

	1.7
	转速
	≤0.5s/r（秒/圈）

	1.8
	内置激光灯
	提供内置三维激光定位系统

	2
	X线系统及高压发生器
	　

	2.1
	高压发生器实际功率
	≥75kW

	2.2
	球管轴承技术
	液态金属轴承 X 线球管

	2.3
	球管热容量和最大散热率
	保证连续4D-CT扫描及高毫安条件下球管寿命及热稳定性，球管阳极热容量（非等效）≥8.0 MHU 且阳极最大散热率≥1600kHU/min

	2.4
	小焦点尺寸（mm）
	≤0.64mm²

	2.5
	大焦点尺寸（mm）
	≤1.2mm²

	2.6
	最大球管电流
	≥625mA

	2.7
	最小管电压
	≤70kV

	2.8
	最大球管电压
	≥140KV

	2.9
	球管电压可调档位数量
	≥5档

	3
	探测器
	　

	3.1
	探测器排数
	≥32排

	3.2
	Z轴有效覆盖范围
	≥19.2mm

	3.3
	每排探测器实际物理数量
	≥900个/排

	4
	扫描参数
	　

	4.1
	最大真实扫描视野SFOV
	≥60cm

	4.2
	最大显示视野 EFOV
	≥85cm

	4.3
	最薄扫描层厚
	≤0.625mm

	4.4
	扫描转速
	≤0.5s/r

	4.5
	重建图像矩阵
	提供512 x 512，768 x 768，1024 x 1024

	4.6
	最大连续螺旋曝光时间（s）
	≥200s

	4.7
	重建速度（幅/每秒）
	≥35fps

	5
	图像质量
	　

	5.1
	X-Y轴空间分辨率
	≥14.4 lp/cm@MTF10%

	5.2
	低密度分辨率
	≤5mm @ 0.3%

	5.3
	CT值范围
	-1,024,+3,000

	5.4
	真实视野CT值精度
	≤± 4 HU

	5.5
	噪声水平（%）
	≤0.35%

	5.6
	迭代重建算法
	提供厂家最新微辐射影像重建算法

	6
	扫描床系统
	　

	[bookmark: OLE_LINK6]6.1
	放疗专用模拟定位平板床面
	原厂放疗专用碳纤维平板床，具备加速器治疗床索引系统，分别适配于瓦里安、联影和医科达

	6.2
	床面无需扩展水平轴向扫描范围(mm)
	≥1350mm

	6.3
	床面无需扩展水平螺旋扫描范围(mm)
	≥1350mm

	6.4
	原厂床最大允许承重(kg)
	≥220kg

	6.5
	床垂直运动范围（mm）
	≥470mm

	6.6
	水平运动速度（mm/s）
	≥200mm/s

	6.7
	最大垂直运动速度（mm/s）
	≥28mm/s

	6.8
	床控制开关
	提供扫描床控制脚踏开关

	6.9
	扫描床运动精度
	定位精度±0.25mm

	6.10
	扫描床运动精度
	符合 TG66 国际放疗标准，提供产品制造商公开发布的彩页或产品公开发布的产品说明书或国家认可的检测机构出具的检测报告

	6.11
	扫描床水平运动
	支持独立水平运动，且不影响垂直方向坐标

	6.12
	扫描床垂直运动
	支持独立垂直运动，且不影响水平方向坐标

	7
	主控台系统
	　

	7.1
	工作站
	配置主控制台工作站

	7.2
	提供高清液晶显示屏
	配备液晶显示器，≥24寸*2，1920x1080

	7.3
	主控台CPU
	≥3.0GHz，6核

	7.4
	主控台内存
	≥32GB

	7.5
	硬盘容量
	≥4TB

	7.6
	硬盘存储容量
	≥800万幅（512*512无压缩）

	7.7
	操作系统
	各家提供最新操作系统

	8
	高级临床应用功能
	　

	8.1
	多平面重建MPR
	提供多平面重建MPR

	8.2
	最大密度投影（MIP）
	提供最大密度投影（MIP） 

	8.3
	最小密度投影（MinIP）
	提供最小密度投影（MinIP） 

	8.4
	曲面重建（CPR）
	提供曲面重建（CPR） 

	8.5
	容积三维重建（VR）
	提供容积三维重建 (VR) 

	8.6
	表面重建（SSD）
	提供表面重建（SSD）

	8.7
	容积漫游（VRT）
	提供容积漫游（VRT）

	8.8
	组织裁剪
	提供组织裁剪

	8.9
	自适应滤波条状伪影消除技术
	提供自适应滤波条状伪影消除技术

	8.10
	图像增强技术
	提供图像增强技术

	8.11
	CT电影功能
	提供CT电影功能

	▲8.12
	专业去金属伪影功能
	提供厂家最新去金属算法（提供承诺书加盖投标供应商公章）

	8.13
	造影剂自动跟踪
	提供造影剂自动跟踪软件

	8.14
	齿科软件
	提供齿科软件

	8.15
	儿童低剂量成像软件和扫描序列
	具备儿童低剂量成像软件和扫描序列

	8.16
	CT血管造影（CTA）
	提供C血管造影（CTA）

	8.17
	CT 仿真内窥镜功能
	提供CT仿真内窥镜功能

	8.18
	薄块浏览
	提供薄块浏览

	8.19
	实时三维软件
	提供实时三维软件

	8.20
	动态剂量调制
	提供动态剂量调制

	8.21
	智能循迹切割
	提供智能循迹切割

	8.22
	自动层面相关显示
	提供自动层面相关显示

	8.23
	图像智能优化显示软件
	提供图像智能优化显示软件

	8.24
	容积三维重建
	提供容积三维重建

	8.25
	肿瘤专用扫描方案
	提供肿瘤专用扫描方案

	8.26
	自动毫安选择功能
	提供自动毫安选择功能

	8.27
	自动语音系统及双向语音传输
	提供自动语音系统及双向语音传输

	8.28
	多任务并行处理功能
	提供多任务并行处理功能

	8.29
	具备激光相机DICOM接口功能
	具备激光相机DICOM接口功能

	8.30
	自动照相技术
	提供自动照相技术

	9
	影像处理工作站
	　

	9.1
	主机
	独立影像处理工作站

	9.2
	CPU
	≥3.5GHz*6 核

	9.3
	GPU
	独立GPU图形处理器

	9.4
	硬盘
	≥4TB

	9.5
	内存
	≥32GB

	9.6
	高分辨率彩色双屏视野显示
	配备液晶显示器，≥24寸，1920x1080

	9.7
	不间断电源
	提供主控台主机30分钟不间断电源

	10
	影像处理功能
	　

	10.1
	基础影像浏览工具
	包含患者影像列、设置影像浏览布局、影像浏览工具等

	10.2
	轮廓编辑工具
	画笔工具、笔刷工具、支持在选定范围或者选定结构内，进行基于灰度值的轮廓提取功能、支持基于融合后的叠加图像进行勾画

	10.3
	全身OAR自动勾画
	支持基于平扫或增强 CT上的全身危及器官OAR的自动勾画，超过 100个器官

	10.4
	图像融合
	支持多模态图像刚性/弹性配准

	10.5
	肿瘤肺转移检测
	提供肿瘤肺转移检测模块

	10.6
	图文报告
	支持将已标注病灶对比结果生成图文随访报告。（提供国家认可的权威机构检测报告或证书及投标产品功能截图）

	10.7
	影像比对
	支持同一病人不同时期影像上的病灶之间的对比、编辑、标注。（提供国家认可的权威机构的检测报告或证书及投标产品功能截图）

	▲10.8
	肺结节检出功能
	3-50mm可以根据肺结节大小对要显示的结节进行筛选

	10.9
	肺结节显示与测量
	可实现任意斜切面 MPR、肺结节体积。

	10.10
	病灶影像描述
	根据病灶情况智能生成影像描述，支持一键复制查询、新建、查看、导入、复制、拆分、编辑和删除数据集

	11
	数据传输、存储管理及网络
	　

	11.1
	网络软硬件及软件系统适配
	提供医用千兆网络传输模块；适配放疗网络、TPS、PACS 系统对接软件接口

	11.2
	DICOM协议支持
	全面支持DICOM 3.0标准、DICOM RT全部标准子协议，支持DICOM MWL、MPPS、结构化报告、3D时序影像、呼吸波形结构化数据传输，不阉割 DICOM 扩展标签、不封闭私有数据格式。

	11.3
	系统接口开放
	完整开放 DICOM3.0全服务、全套DICOM RT、HL7 V2.51、RESTful API 接口，无加密、无终端数量限制、无年度接口授权费，原厂提供完整接口文档并免费配合院内HIS/PACS/TPS/加速器联调，不得私有协议封锁数据。

	11.4
	影像存储、检索系统
	独立影像存储服务器，配置功能满足11.４.1、11.４.2、11.４.3要求

	11.4.１
	硬件配置
	RAID5三盘冗余，裸容量12TB，可用容量约9.6TB；稳定承载2万名以上患者无压缩标准CT图像存储全周期影像归档。

	11.4.２
	兼容标准
	兼容 DICOM3.0、DICOM RT，完整存储静态CT、4D序列、能谱图像、AI勾画RT结构、DRR定位图。无缝对接院内PACS、放疗TPS、直线加速器。

	11.4.３
	数据检索与管理
	多条件复合检索：患者ID、姓名、扫描日期、病灶部位、肿瘤分型一键调取全套病案。

	12
	提供原厂双能量扫描功能
	　

	▲12.1
	双能成像
	设备硬件原生支持双能量成像

	12.2
	单KeV能量图
	能产生单KeV能量图

	12.3
	能级图像
	提供150个能级图像

	12.4
	水、碘、钙化等物质分离
	可进行水、碘、钙化等物质分离

	12.5
	碘基图和水基图
	可生成碘基图和水基图

	12.6
	能量成像，降低辐射剂量
	迭代平台下实现能量成像，降低辐射剂量

	12.7
	智能毫安
	不同KV扫描智能毫安，适应不同部位扫描

	12.8
	能量去除金属伪影
	具备能量去除金属伪影

	12.9
	主机能量扫描协议
	提供主机能量扫描协议

	12.10
	虚拟平扫（VNC）
	具备VNC功能

	13
	呼吸门控+4D-CT动态成像系统
	　

	13.1
	呼吸门控软、硬件设备
	提供原厂完整呼吸门控设备，包括红外或腹压带方式的信号采集硬件设备，以及4D CT重建算法；或腹部肿瘤工具包一套

	13.2
	呼吸门控设备接口
	呼吸门控设备接口，可兼容包括RGSC，RPM，C-Rad等主流呼吸门控设备

	13.3
	交互式呼吸引导功能
	提供扫描全程交互式呼吸引导功能

	13.4
	回顾式螺旋扫描
	配合CT机采集4DCT图像，支持回顾式螺旋扫描

	13.5
	回顾式螺旋扫描后处理重建方式
	回顾式螺旋扫描必须能够提供基于时相及幅值的两种后处理重建方式

	13.6
	呼吸时相编辑功能
	能编辑、添加、删除呼吸时相

	13.7
	最大密度投影图，最小密度投影图，平均密度投影图3种图像
	支持在CT主机上生成最大密度投影图，最小密度投影图，平均密度投影图4种图像，无需后处理工作站

	13.8
	多气相电影播放
	支持多气相电影播放

	13.9
	图像和模拟定位数据传输
	上述4DCT图像和模拟定位数据可传输至配套的治疗计划系统进行相关放射治疗计划设计

	14
	三轴放疗激光定位系统
	　

	14.1
	激光灯硬件
	吊顶 + 双侧三轴交叉激光，激光轨移动范围≥70cm，与加速器激光坐标系同源统一。

	14.2
	移动定位精度
	激光灯的移动定位精度为≤±0.25mm。（医疗器械注册信息或官方证明）

	14.3
	模拟定位及复位比对功能
	系统须支持DICOM RT标准，能够接收TPS下发的移床值自动计算并引导治疗中心复位，支持实时影像与DRR的配准比对验证。

	15
	质控系统
	　

	15.1
	设备构成及要求
	满足AAPM TG 66要求的质控设备，包含：激光对准模体、CT ACR 464模体、先进电子密度模体、CTDI模体及适配电离室和静电计（证明材料）

	15.2
	模体组件设计
	提供影像质控模体，分体式设计，具备头部模体和体部模体功能

	15.3
	影CT值准确性
	影像质控模体可测试CT值准确性

	15.4
	CT值均匀度
	提供模体可测试CT值均匀度

	15.5
	空间分辨率
	提供模体可测试空间分辨率

	15.6
	低密度分辨率
	提供模体可测试低密度分辨率

	15.7
	图像噪声
	提供模体可测试图像噪声

	15.8
	机械精度质控模体
	提供机械精度质控模体

	15.9
	机架激光灯与扫描平面一致性
	机械模体可测试机架激光灯与扫描平面一致性

	15.10
	床体水平度
	机械模体可测试床体水平度

	15.11
	床的运动和位置显示的精确性
	机械模体可测试CT控制下床的运动和位置显示的精确性

	15.12
	自动质控分析软件
	主机质控分析软件，一键式分析多项参数

	16
	双筒高压注射器及单筒高压注射器
	　

	16.1
	注射器功能
	双筒电动高压注射器，单筒容积200mL，支持两相、三相多阶段增强注射程序

	16.2
	流速及压力保护
	注射流速0.1~10mL/s，压力 0~1200PSI（单筒），压力 0~350PSI（双筒），阻力异常自动停机保护

	16.3
	与CT同步联动
	硬件与CT扫描信号同步联动，配套设备联动开放接口

	16.4
	注射方案预置
	预置放疗标准化注射方案，注射时序、造影剂用量数据。

	17
	附属配置要求
	　

	17.1
	防护用品
	提供满足国家对CT运行相关标准要求的铅衣、铅帽、铅眼镜等个人防护用品

	17.2
	软件授权及升级
	全部配套软件原厂永久授权许可，无年度租赁、功能订阅费用，终身免费迭代升级，无额外收费。

	17.3
	安装及培训
	免费提供设备安装、调试、院内放疗网络对接培训；针对放疗医师、物理师、技师开展设备操作、日常质控、放疗虚拟模拟、能谱放疗临床应用专项培训，培训内容包含MAR金属伪影校正、基物质电子密度测算、最优单能量选取等实操课程，培训完成后出具原厂培训合格证明。

	17.4
	控制台
	满足设备运行的控制台桌椅

	17.5
	语音对讲系统
	自动语音系统及双向语音传输

	17.6
	视频监控
	机房、控制室、防护门外部署摄像头，全覆盖患者体位与防护门，包含高清摄像头、监视器及主机

	17.7
	电离辐射防护门
	提供满足≥6MV高能X线安全防护要求防护门并负责设计和安装，配合机房的环评卫评，并确保屏蔽性能符合验收标准
门洞尺寸（高：215cm； 宽：138cm）

	17.8
	便携式辐射监测仪
	监测X、γ及硬β射线，图形式液晶显示，背光，有声音判断辐射强弱功能
测量范围:计数率0-500000CPM，0–8000CPS
剂量率0.01-1000uSv/h，0.01-100mR/h
能量范围:40KeV-3MeV
灵敏度：≥3000CPM/mR/h

	17.9
	个人剂量报警仪
	监测X、γ射线，实时显示辐射剂量率，并同步记录累积剂量；
支持剂量率与累积剂量报警，阈值在量程内任意可调；
声音、闪光、震动三种报警方式，满足不同环境需求；
测量范围：0.1μSv/h-300mSv/h；1μSv-10Sv；
能量范围：48keV-3MeV；
能量响应：≤±15%；
相对固有误差：≤±12%；

	17.10
	活度计
	用于核医学诊断与治疗用放射性核素的活度精确测量。
符合GB/T 10256及JJG 377检定规程。标配涵盖⁹⁹ᵐTc、¹³¹I、¹⁸F、¹²⁵I、⁸⁹Sr、⁹⁰Y、¹⁷⁷Lu等常用核素；
高压密封薄壁深井型电离室，能量响应范围25keV～3MeV。
量程：⁹⁹ᵐTc下 0.1 μCi～10 Ci（3.7kBq～370GBq），自动量程切换。准确度≤±2%，重复性≤±1%，非线性误差≤±2%。读数稳定时间≤3秒，支持一键自动本底扣除。
≥8英寸彩色触摸屏，全中文界面，支持戴手套操作。配备RS-232/USB，支持数据导出及与核医学科信息系统对接。

	17.11
	双通道注射泵
	能精确控制药物微量泵入。除基本功能外，还需要具备镇痛药、化疗药物、胰岛素的输注适应症及移动输液架。

	17.12
	心电监护仪
	需包含有创压，可接入BIS功能（无需提供产品信息，提供承诺书加盖投标供应商公章）


三、供货要求
要求提供生产日期6个月以内的产品，采购人有权对中标人所供货物进行验收，中标人需按采购人要求根据采购文件及中标人响应文件准备好相关产品，验收合格后方可进行安装，如验收不合格，不合格产品作退场处理，因此造成的一切责任及损失由中标人自行负责。
需保证所供设备全新、型号最新、保持完好的原包装，系新机，不可为翻新机，符合国家法律法规的规定，其质量技术满足中国国家标准或国际相关行业标准。
四、质保要求
1.免费质保期≥5年。 
2.保修范围为全保，含所有需要免费质保的配件、所有损耗品、人工费、维修人员差旅费，终身维护，每年免费对该设备进行预防性维护保养二次并出具厂家保养报告，以上材料成交供应商提供由原厂出具的售后服务承诺函。因设备配置或制造质量问题而引起的故障，中标人应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由中标人承担。
3.质保期内出现产品质量问题，在收到采购人通知后12小时内响应，24小时内到达问题现场，与甲方协商并及时解决；24小时没有答复或72小时内没有解决问题的，视为承认质量问题，采购人可委托其他人维修且维修费用由成交供应商承担；质保期内设备经二次维修仍出现故障的，应无条件更换同样型号品牌的新产品。
4.技术支持响应时间，一般问题 2小时内电话支持，难点、重点问题1天内现场解决。除本文件规定服务要求外，供应商所能承诺的售后服务应详细说明，同时负责免费向采购人提供设备维修或操作人员的培训。报修响应时间为路程正常时间加3小时。
5.质保期外出现产品质量问题，在收到采购人通知后，应派员到问题现场，与采购人协商并及时解决，并酌情收取材料成本费和适当的维修费，采购人可提供协助工作。
五、验收标准
1.中标人按照本文件的有关规定提供合格产品，负责安装和调试，同时必须满足文件中所列出的全部规格、型号、具体配置、技术条件、材料工艺以及供应商承诺的其他指标；
2.项目验收包括：数量、外观、质量、性能以及采购清单中列出的所有参数，供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此产生的费用以及对采购人财产和服务期延误造成的损失由成交供应商承担。
3.交货过程中如发现不符合本文件所规定产品，供应商无条件退换。
4.验收时须向买方免费提供全套资料，含说明书，合格证、出厂计量合格证（必要时）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（必要时）、商检合格证明（必要时）等相关材料。
六、商务要求
1.本次招标采用项目总承包方式，投标报价包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用。供应商要认真阅读招标文件及各类规范政策，慎重报价，采购人不再支付其他任何费用，如有漏项采购人视同优惠。
2.合同履行期限：合同签署完成，接到采购人通知后30日内完成供货和安装。
3.本次投标设最高限价为650万元，各供应商的投标报价不得高于上述限价，否则视为无效响应文件处理。
4.合同形式：固定总价合同。
5.付款方式：合同签订后付合同价的40%，货到，安装，验收合格后凭甲方出具的验收报告按甲方财务流程支付尾款60%。 
6.履约保证金：本项目履约保证金为成交价的10%（供应商自主选择以电汇、转账、支票、汇票、本票、保函、保证保险等非现金形式缴纳或提交），履约保证金在合同签订前缴纳至采购人指定账号，货物安装后1年且运行状态良好采购人无息退还合同总价4%的履约保证金，质保期满后采购人无息退还剩余履约保证金。
如采用电子履约保函，则相关要求执行市财政局 国家金融监督管理总局泰州监管分局 市地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》。




















[bookmark: _Toc388026588][bookmark: _Toc409438821][bookmark: OLE_LINK32]第四章  评标办法及标准
1.本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标人。
2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格得分按相关规定的计算公式直接计算取得。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数点后2位。
3.评分标准：
（1）评标采用综合评分法。
（2）评标考虑的主要因素及其权值：详见评分细则。
4.关于异常低价的审查
根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.评标委员会应根据各投标人的最终得分，按照从高到低的顺序进行排序。当投标人最终得分相同时，投标报价低者居前，如投标报价也相同，技术得分高者居前，如技术得分也相同，招标人可抽签确定中标人。
6.确定中标候选人：根据各投标人的排序，评标委员会应在评标报告中推选前3名作为中标候选人。
7.确定中标人：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。



评分细则：
	序号
	评分
因素
	分值
	评分内容

	一、报价评审（30分）

	1.1
	价格分
	30分
	满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标人报价）×30分（保留两位小数，四舍五入）。

	二、商务评审（9分）

	2.1
	业绩
	3分
	所投产品（同品牌同类型）自2022年1月1日至响应截止时间（以合同签订日期为准）有销售业绩。每提供1份业绩合同得1分，本项最多得3分。
注：提供合同扫描件，未提供或未按要求提供不得分。

	2.2
	质保期
	3分
	在采购文件要求的免费质保期（5年）的基础上，供应商承诺每增加1年免费质保期得1分，本项最高得3分。提供承诺书加盖公章，格式见附件。

	2.3
	维保费率
	3分
	免费质保期后，设备的整机维保费率不得高于8%，7%得1分，6%得2分，5%得3分，本项最高得3分（以中标总价作为维保费率的结算基数）。
注：提供承诺书加盖公章，格式见附件。

	三、技术评审（61分）

	3.1
	技术参数响应
	40
	项目需求中，加★项为核心条款，存在负偏离的视为无效响应文件；加▲的参数负偏离的扣3分；未加★和▲项的参数，有一项负偏离的扣1分；最多扣40分。
上述技术参数响应须提供《技术及商务响应偏离表》及相应证明材料（包括制造商盖章的技术白皮书、Data Sheet、国家承认的第三方机构出具的检测报告、厂家公开发行的宣传彩页、音视频截图等）。供应商提供的证明材料不能证明符合技术参数要求的视为负偏离。

	3.2
	项目供货建设方案
	5
	评审小组根据供应商提供的供货方案、保护措施、供货周期、安装调试等各项内容的科学性、合理性、可行性进行综合评审。 
（1）科学性、合理性、可行性强的，得5分；
（2）科学性、合理性、可行性一般的，得3分；
（3）科学性、合理性、可行性差的，得1分；
（4）不提供不得分。

	3.3
	质量保证措施
	5
	评审小组根据供应商提供的产品质量保证措施的科学性、合理性、可行性进行综合评审，酌情评定。 
（1）科学性、合理性、可行性强的，得5分；
（2）科学性、合理性、可行性一般的，得3分；
（3）科学性、合理性、可行性差的，得1分；
（4）不提供不得分。

	3.4
	售后服务方案
	6
	评审小组根据供应商提供的售后服务方案（售后服务方案包括售后服务网点、易损配件储备及易损配件价格、技术支持等内容）的完整性，可实施性进行综合评审，酌情评定。 
（1）完整性，可实施性强的，得6分；
（2）完整性，可实施性一般的，得4分；
（3）完整性，可实施性差的，得1分；
（4）不提供不得分。

	3.5
	培训方案
	5
	评审小组根据供应商提供的培训方案（培训方案包括：培训人员数量及资质，培训时间与次数，培训课程全面性与合理性，培训团队资质与实力，培训计划完整性与合理性等内容）的完整性、清晰性、合理性进行评审，酌情评定。 
（1）完整性、清晰性、合理性强的，得5分；
（2）完整性、清晰性、合理性一般的，得3分；
（3）完整性、清晰性、合理性差的，得1分；
（4）不提供不得分。


注：1.以上评分标准中每一条，各供应商均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。
2.投标文件中如出现前后不一致时，评标委员会有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分。
3.供应商承诺所提供的商务、技术、业绩资料全部真实，如有伪造，视作供应商自动放弃投标及中标资格，并视作供应商自愿接受相关处罚。
4.投标报价超过最高限价的，不得进入评标程序。
5.供应商应根据国家政策调整规律进行报价，充分考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险。
6.响应供应商应认真进行现场勘察工作，场地现状及限制性因素由响应供应商向采购人查询并自行勘察核实，供应商的响应行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受准备履约合同。
7.本办法未尽事宜，由评标委员会依据有关法规研究解决。
第五章 合同条款
[bookmark: _Toc434410155][bookmark: _Toc518041191]（以实际签订合同为准 合同的签订内容以采购文件的具体内容为准）
[bookmark: hetongStart]XX采购合同（采购包   ）
甲方：泰州市人民医院
乙方：XX有限公司
经甲、乙双方友好协商，就乙方销售给甲方设备，双方达成如下协议：
一、合同主要信息
	招标编号
	XXXXXX

	设备名称
	生产厂家
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保期

	XX
	XXX
	XX
	X
	
	
	X年

	总计（大写）
	
	小写
	

	乙方开户行
	XXXXXXXXXXX
	账号
	XXXXXXXXXXX

	付款方式
	合同签订后付合同价的40%，货到，安装，验收合格后凭甲方出具的验收报告按甲方财务流程支付尾款60%。


二、发票与付款前提：乙方应在设备验收合格后30天内，向甲方出具与合同及验收报告内容完全一致、不得分拆的等额增值税普通发票。甲方收到合法有效发票及验收报告等文件后方启动付款流程，因乙方延迟或发票问题导致的一切损失由乙方承担，甲方有权暂停支付未付款项。
三、交货期及交货地点：合同签署完成，接到采购人通知后30天之内货物运抵甲方指定的医院机房。
四、乙方保证所供设备全新、型号最新、最近陆个月内生产、保持完好的原包装，系新机，不可为翻新机，符合国家法律法规的规定，其质量技术满足中国国家标准或国际相关行业标准，否则，甲方可视为乙方违约，甲方有权解除本合同，造成的一切损失由乙方负全部责任。因设备质量缺陷所引起的医疗损害责任纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任，即使甲方对受损方承担赔偿责任，也可以向乙方等额追偿。
五、根据国家规定，对需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，乙方应当及时提供。
六、乙方所供设备经验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。
七、设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有异议，甲方有权委托中国有资格的机构对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。
八、特别条款一：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、提供合法票据（必须是国税部门认可的票据），发现疑似问题票据一旦认定，款项拒付并立刻终止合同，相关公司和人员列入本院黑名单。e、其他未提及事项必须符合国家药品监督管理局的相关规定。以上条款乙方必须满足，否则，乙方将承担不利后果。 
特别条款二：乙方应至少提前三天通知甲方采购员，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述规定执行，乙方承担全部责任。
九、服务条款：
1.乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，乙方负责设备机房改造全部事宜，甲方提供乙方所需要求（包含且不限于：a、提供符合厂家装机要求的电缆及电箱到指定位置；b、提供符合厂家装机要求的上下水系统。）。
2.设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的医疗设备科联系，并与医疗设备科共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。
3.乙方如逾期交付货物，则按每逾期一天，乙方向甲方支付货款总额5‰的滞纳金；如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。
4.设备安装、调试结束后，甲方对设备进行调试验收（时间由甲、乙双方另行商定），乙方免费派工程师到现场协助验收工作。调试完成后进行试用，试用不应少于一个月，具体程序由乙方提供并经甲乙双方协商一致后确认。在试用期间，如果未能达到合同约定的要求或者质量标准，或者试用期内因设备本身原因出现故障达两次，乙方则必须根据甲方要求无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。
5.自甲方验收合格之日起算，上述设备质保期为原厂免费整机质保，保修范围为全保，含所有需要免费质保的配件、人工费、维修人员差旅费，终身维护。每年免费对该设备进行预防性维护保养二次并出具厂家保养报告，并确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周，以上材料乙方提供由原厂出具的售后服务承诺函。保修期满后，乙方对本设备终身负责维修，但只收配件费，免收人工费。
6.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后12小时内到达甲方现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
7.无论在保修期内还是保修期外，乙方均应当上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方医疗设备科取得联系，在完成相应登记手续后，与甲方工程师共同完成维修工作。否则，引起的一切责任由乙方承担。
8.乙方应当提供该设备的维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，并按照甲方信息化建设要求及网络安全规范，提供必要的、安全的接口服务，配合完成与医院信息系统的数据对接。
9.乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。
10.①现场技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。②正规培训班培训：详见乙方的响应文件及承诺书。
11.如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。
12.乙方提供的设备系统工作站应可以接入医院HIS系统，并按照甲方信息化建设要求，与医院各类信息系统做好接口对接，实现数据交互，乙方负责协调设备相关软件服务，如需产生费用由乙方承担。
十、保密条款：乙方承诺在合作期间内接触的各项甲方的信息、资料文件等负有保密责任，不得向第三方披露。否则甲方可追究其违约责任，造成损失的，甲方有权向乙方追偿。此保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。
十一、本合同除签字盖章部分，均为打印文本，凡添加手写内容一律无效，合同自双方签字并盖章后生效。
十二、采购文件、乙方响应文件（含澄清文件及承诺）均为本合同的组成部分。若上述文件与本合同约定不一致，以最有利于甲方利益的条款为准。
十三、《医疗设备采购廉洁购销协议》作为本合同的附件，具备同等的法律效力，双方需严格遵守《医疗设备采购廉洁购销协议》。
十四、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。甲乙双方如发生合同争议，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。



甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：
法人或其授权代表签字：                     法人或其授权代表签字：
  业务部门代表签字：                         业务代表签字：
  联系电话：  0523-89890057                  联系电话：                  
        年    月   日                              年    月    日 





附件：
XX（型号：XX）配置清单    
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	X
	X
	X
	X
	X

	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




医疗设备采购廉洁购销协议
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医疗设备购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，共同遵守以下协议：
1.甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。
2.甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
3.甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
4.严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
5.乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
6.乙方指定业务代表作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
7.乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。
8.本协议作为医疗设备采购合同的重要组成部分，与采购合同一并执行，具有同等的法律效力。
9.甲乙双方均需严格遵守以上协议并从签订之日起生效。
         























第六章 投标文件格式
1.说明：对本章所有的投标书格式，除开标一览表外，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc263753600][bookmark: _Toc250041691][bookmark: _Toc237145385][bookmark: _Toc256175382][bookmark: _Toc263768864][bookmark: _Toc217446085][bookmark: _Toc297204985]  2.投标人应按采购包准备投标文件并清楚注明采购包名称，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

[bookmark: _Toc13296_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc217446086]

投

[bookmark: _Toc677_WPSOffice_Level1]标

[bookmark: _Toc2949_WPSOffice_Level1]文

[bookmark: _Toc31964_WPSOffice_Level1]件

[bookmark: _Toc1060_WPSOffice_Level1]采购项目编号：
[bookmark: _Toc7891_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13794_WPSOffice_Level1]采购项目名称：
采购包号： 
投标人：

[bookmark: _Toc4431_WPSOffice_Level1]   年  月  日


开标一览表
项目编号：项目编号 
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	 总价（小写）

	项目名称 
	详见投标文件
	[bookmark: _1742295356] 元

	总价（大写）：
	金额大写 





投标人公章： （电子签章）


[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]                                      日期：    年  月  日














投 标 函

泰州市人民医院：
我方全面研究了                       项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。
2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60天。
5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称： （加盖CA电子公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
日    期：


关于资格的声明函

泰州市人民医院：
按照采购文件的要求，我方（投标供应商）提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加          （项目名称）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：
1.所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。
2.我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。
3.我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。
4.我方若有违法违规行为，自愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。


                        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
[bookmark: OLE_LINK21]单位名称：（加盖CA电子公章）
                                                   日期：
















[bookmark: _Toc541]法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印，加盖公章）：

	



法定代表人身份证正面复印件



	
加
盖
CA
电
子
章

	



法定代表人身份证反面复印件




说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。





[bookmark: _Toc30840][bookmark: _Toc17493][bookmark: _Toc24313][bookmark: _Toc32139]法定代表人授权委托书

江苏建泰工程项目管理有限公司：
本授权书声明：____________（投标人名称）        （法定代表人姓名）授权________（被授权人的姓名）为我方就           项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：                       性别：                    电话：               
授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

	



授权代表身份证正面复印件
	
加
盖
CA
电
子
章

	



授权代表身份证反面复印件


说明：上述证明文件在响应文件中附有授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）时才能生效。

投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法
记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：






















具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


（供应商名称）在此承诺：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： 
主要专业技术能力有：


投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日






















承诺书

                  （采购人名称）：
我单位郑重承诺以下事项：
1.本公司（单位）对本项目（项目编号：              ）所提供的产品不低于采购文件要求的标准。
2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.本公司承诺响应招标文件所有内容。
4.本公司承诺，对招标文件中所提及的相关配置要求、参数要求、验收要求、质保要求、供货要求等条款，本公司将严格按照条款要求执行。
5.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。
6.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。  
         

投标人：                  （加盖CA电子公章）
                             
                                         年        月        日


[bookmark: _Toc32173][bookmark: _Toc22143_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1623_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22881_WPSOffice_Level1]商务偏离表
	序号
	招标文件中的商务条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	服务期限
	
	

	2
	服务地点
	
	

	3
	支付方式
	
	

	4
	投标货币
	
	



注：
若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：

















技术偏离表

	序号
	采购要求
	投标响应
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，未填写内容的视为全部响应 。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：


















中小企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加泰州市人民医院的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：


说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），文件网址如下：https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html。
本项目采购标的所属行业为工业 。
3.成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件5：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                       单位的            项目采购活动提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。




监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。
根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。
本单位参加（采购人名称）       单位的（项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.非监狱企业不需提供此声明函。



关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

	1

投标报价明细表

	泰州市人民医院大孔径CT模拟定位机采购项目

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	所投产品品牌或生产厂家名称

	1
	大孔径CT模拟定位机
	台（套）
	1
	
	
	

	总价：          元 






投标人名称：                                   （电子签章）
法定代表人或授权委托人：                     （电子签章）
年   月   日 







质保期及整机维保费率响应表
	序号
	采购文件要求的免费质保期
	供应商承诺的免费质保期
	采购文件要求的免费质保期后整机维保费率
	供应商承诺的免费质保期后整机维保费率

	1
	≥5年
	
	不得高于8%
	

	2
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

日期：  　年　月　日











质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签字或盖章）：    公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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