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	关于塑胶跑道改造

工程量清单及最高投标限价审核的咨询报告 


扬州市翠岗中学：


我公司受贵方委托，对塑胶跑道改造进行工程量清单及最高投标限价审核。我方根据委托方提供的相关资料，依据现行的国家和地方关于建设工程造价的相关法律、法规、计量计价标准等政策性文件，按《江苏省工程造价咨询业务指导规程》等规定进行审核。现审核工作已经完成，出具正式的咨询成果文件，将有关情况报告如下： 
工程概况：

工程名称：塑胶跑道改造；

工程基本信息：本工程主要包含原跑道拆除，局部找平，新做聚氨酯跑道面层。
安全文明施工要求：详见招标文件；

质量要求：详见招标文件；

工期要求：详见招标文件。
二、审核依据:




1．江苏国联项目管理集团有限公司编制的最高投标限价咨询报告。

2．本项目的设计图纸；

3．苏建价〔2026〕76号文关于执行住房城乡建设部《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及各专业工程量计算标准的通知；

4．《江苏省市政工程消耗量》（2026年）；

5．《江苏省建设工程费用参考》（2026版）；

6．材料价格按《扬州工程造价管理》（2026年5月）计入，信息价没有的材料参照市场价计入；

7．《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价[2019]178号文；

8．《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》[2019]第19号文；

9．国家及省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；

10．其它相关计价规定和办法；

11．与本工程项目有关的标准、规范、技术资料；

三、编制说明：

1、一般说明

（1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

（2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准；

（3）环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

（4）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行；

（5）工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算；

（6）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据；

（7）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；

（8）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；

2、特殊说明

（一）分部分项工程量清单计价：

1、工程量根据设计图纸计算，最终建议按实结算；

2、砂浆按预拌砂浆考虑；

3、混凝土基层不在本次编制范围内；
4、其余未尽事项，详见招标控制价清单；

（二）措施项目清单计价：

1、安全生产费用的提取和使用执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资【2022】136号）及有关文件执行，最高投标限价按江苏省建设工程费用参考中的费率计算；

2、最高投标限价中，企业管理费、利润、文明施工、环境保护、临时设施、夜间施工、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护、建筑工人实名制费率按中间值计入；
3、本工程考虑大型机械进出场费；

4、投标人根据工程施工的需要，可自行增加其它措施项目并报价。

（三）其他项目清单计价：

1、暂列金额：分部分项的5%；

2、暂估价

    1）材料暂估价：无；

2）专业工程暂估价：无；

3、计日工清单：无；

4、总承包服务费：无。
四、审核说明

铣刨面层弃运费用中，取消挖机装车费用；

沟槽盖板未计算钢筋及安装费用，按成品盖板价格计入；

部分人工及材料按现行人工费及材料信息价调整；

其他详审核报告。

五、审核结论：

本工程送审最高投标限价为1252960.53元
本工程审定最高投标限价为1248894.21元

大写：壹佰贰拾肆万捌仟捌佰玖拾肆元贰角壹分。
附件：1、工程最高投标限价审核汇总表；

工程最高投标限价审核书。

项目负责人署名（造价师执业章）
：

  江苏唯诚建设咨询有限公司
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