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第一章  投标邀请函
________________________：
受昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山市公安局城西派出所）委托，苏州宇恩项目咨询有限公司对其所需采购的2026年昆山高新区治安监控系统维护项目进行公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。
一、项目基本情况
1.招标项目编号：JSZC-320583-SZYE-G2026-0025；
2.项目名称：2026年昆山高新区治安监控系统维护项目；
3.预算金额：人民币捌佰玖拾肆万陆仟壹佰零伍元玖角捌分（RMB:8946105.98元）；
4.最高限价：同预算；
5.维护服务期限：合同签订后壹年；
6.采购需求：2026年昆山高新区治安监控系统维护项目；
7.本项目（是/否）接受联合体投标：是，联合体成员家数上限为两家。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供各相关证明材料）。

1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目的特定资格条件：无。
2.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc276023189][bookmark: _Toc232336583][bookmark: _Toc233272227][bookmark: _Toc13642114]三、获取采购文件
1.获取招标文件时间：上网之日起至2026年07月14日17:00（北京时间）；
2.获取招标文件方式：“苏采云”系统下载。
3.招标文件售价：0元。
4.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
5.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
6.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接:
https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年07月28日9:30（北京时间）；
2.开标时间：2026年07月28日9:30（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、中标服务费：本项目预算包含中标服务费(中标服务费90568.85元-不可竞争性费用)，按照昆财字[2026]50号收费文件规定，招标代理服务费向中标或成交单位收取。收费标准:具体收费约定如下:招标代理服务费以差额累计法收费(按项目预算100万元以下，收取1.5%;100-500万元，收取1.1%;500-1000万元，收取0.8%;1000-5000万元，收取0.5%;5000-10000万元，收取0.25%)。其他方式按1.5%收取。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人：昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山市公安局城西派出所）
地址：昆山市前进西路1899号      联系人：王武东               
联系电话：0512-57556284
2.招标代理机构名称：苏州宇恩项目咨询有限公司 
地址：昆山市玉山镇萧林路1999号5号楼A区11楼       联系人：薛媛媛、马梦婷
联系电话：0512-57383089 
八、供应商诚信管理：
为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。
九、昆山市政府采购管理部门监督电话：0512-57310854
[bookmark: _Toc35393626]十、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796]1.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 

苏州宇恩项目咨询有限公司
                                                                  2026年07月03日
[bookmark: _Toc21547][bookmark: _Toc16869][bookmark: _Toc3168]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc233272228]一、说明和释义
1、说明
1.1、本招标文件仅适用于苏州宇恩项目咨询有限公司组织的招标活动。
1.2、本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3、本招标文件的解释权属于苏州宇恩项目咨询有限公司。 
2. 词语释义
2.1、招标人：具体组织实施招标活动的法人。
2.2、投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3、响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5、甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。
2.6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7、伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.8、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。
2.9、天：日历数。
2.10、交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.11、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
2.12、产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.13、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
二、 投标人
1．合格投标人的范围
详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。
2、投标委托
如投标人代表不是法人，须持有《法人授权委托书》（格式见附件）。授权投标人（质疑、投诉）必须为投标人正式员工（提供社保证明）。
3、投标费用 
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
4、本项目接受联合体投标，联合体成员家数上限为两家。
5、本项目不接受分包或转包。
三、招标文件的说明
1、招标文件
招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
2、招标文件的澄清和修改
2.1、供应商在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定时间内予以答复。
2.2、在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
2.3、采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。
2.4、供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。
3、质疑
3.1、供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应当在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（（在苏州市公共资源交易平台昆山分中心下载中心“【政府采购】质疑函范本”）。采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。
3.2、 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。
3.2.1、质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间。
3.2.2、提供网上获取采购文件时间截图并加盖单位公章、提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）。
3.2.3、认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）。
3.2.4、质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）。
3.2.5、质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
3.2.6、供应商委托代理质疑的，被授权质疑人必须为投标单位正式员工（提供社保证明），应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
3.3、采购代理机构如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在“苏州市政府采购网”、“苏州市公共资源交易平台”上以公告方式通知，与质疑事项有关的供应商可通过 “苏州市政府采购网”采购公告栏、“苏州市公共资源交易平台” 更正公告栏自行查看、下载相关采购项目的补充通知。
3.4、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，我公司将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
3.5、投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予接受。
4、联合投标
两个或两个以上单位组成的联合体投标时，除按本须知相关条款提供联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求：
1.联合体各成员之间应签订《联合体协议书》，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。投标人的投标文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。
2.由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权委托书，委托投标人代表参加投标。
3.联合体投标人代表应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接收本项目款项的支付。
4.所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体协议书和授权委托书中，以及在投标文件和中标后签署的合同书中应对此做出相应的声明。
5.联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。
6.参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。
四、投标文件说明
1、投标文件计量单位和使用文字
1.1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
1.2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本或中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。
2、电子投标文件的组成和顺序
2.1基本目录：
2.1.1封面；
    2.1.2开标一览表（格式见第三章）；
2.1.3远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第三章）；
    2.1.4法定代表人授权委托书及法人身份证明（如有授权）（格式见第三章）；
2.1.5投标承诺函（格式见第三章）；
2.1.6资格证明文件（格式见第三章）；
[bookmark: OLE_LINK32]2.1.7联合体投标协议书（如有）；（格式见第三章）
2.1.8招标文件其他要求相关证明材料。
2.2资格条件：
2.2.1投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供各相关证明材料，若以联合体投标时，联合体各成员均需提供资格审查材料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）；
2.2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）； 
2.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应承诺函或提供相应证明材料）； 
2.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应承诺函或提供相应证明材料）； 
2.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；
2.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）。
2.2.2第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；
2.3符合性条件：
2.3.1报价分析表；
2.3.2商务偏离表；
2.3.3技术偏离表；
2.3.4报价符合性审查：
2.4综合评审评分项：
2.5价格折扣文件格式证明（以下任选其一）：
2.5.1提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；
2.5.2残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；
2.5.3监狱企业证明文件（如有）。
2.5.4关于符合本国产品标准的声明函(如有）。
注：（1）序号“2.1-2.3、2.5”须提供相关资料并加盖投标人电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（2）投标人所提交的投标书（综合评审评分项）完整与否，将直接影响投标人的评分；
3、投标文件编制说明
3.1电子投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
3.2开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
3.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则将认定相关材料无效。
4、投标报价
4.1、投标报价的具体结算价格应包含完成本项目服务相关工作可能发生的一切费用，合同总价应包括完成该项目的全部内容所需的费用：完成本项工作所需的人工、材料、中标服务费、机械、管理、维护、保险、利润、税金、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4.2、投标单位应按《投标报价表》中的招标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。
4.3、投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
4.4、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
5. 投标文件的有效期
自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
五、投标文件的提交、修改和撤回
1.投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过供应商投标工具客户端进行提交；
2.在提交投标文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改投标文件。
六、开标和评标
1、开标
1.1、代理机构按《投标邀请函》规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式根据委托人授权由采购代理机构主持，买方代表及有关工作人员参加。
1.2、远程开标CA预解密时间为开标开始后10分钟内，各投标单位参与远程开标时需要随身携带CA证书及CA密码，输入CA密码的时间不超过远程开标CA预解密10分钟限制时间且CA密码输入次数不超过十次（以CA内置的错误计数为准），否则视为无效响应。
1.3、在开标时，有下列情况之一者将视为无效：
1.3.1、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
2、资格审查、信用查询
2.1、公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
2.2、投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。
2.3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
2.3.1、查询时间：进入评审环节前。
2.3.2、查询渠道：“苏采云”系统提供的来自“信用中国”网站查询的相关主体信用记录。
2.3.3、查询证据留存方式：打印查询的信用报告，对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
2.3.4评审期间请全程保持在线，及时关注“苏采云”系统动态，因信息遗漏造成的一切后果由供应商自行承担。
3、评标委员会或评标小组
3.1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人依法组建。
3.2、评标委员会或评标小组负责具体的评标事，并独立履行以下职责：
3.2.1、审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。
3.2.2、可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。
3.2.3、推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。
3.2.4、向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
3.3、评标委员会成员应当履行下列义务：
3.3.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
3.3.2、按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。
3.3.3、对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。
3.3.4、参与评标报告的起草。
3.3.5、配合财政部门的投诉处理工作。
3.3.6、配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。
3.4、公开开标后，直到宣布中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
3.5、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格
3.6、在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。
3.7、评标委员会不向落标人解释原因。
4、对投标人及投标文件的审核
4.1、采购人或招标代理人按招标文件规定进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；
4.2、对价格的计算错误按下述原则修正：
4.2.1、如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。
4.2.2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；
4.2.3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
4.2.4、如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
4.2.5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
4.2.6、投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
4.3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正，但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。
4.4、招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
4.5、投标文件有下列情况之一者为无效投标：
4.5.1、投标报价超过项目预算的；
4.5.2、投标文件未按照本须知规定签署和盖章；
4.5.3、不具备招标文件中规定的资格要求；
4.5.4、与招标文件有重大偏离；
4.5.5、投标人拒绝修正错误；
4.5.6、投标人的报价是选择性的；
4.5.7、投标人的报价只报了部分内容；
4.5.8、不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
4.5.9、不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
4.5.10、服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
4.5.11、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；
4.5.12、供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；
4.5.13、其他被评委会认定无效的情况。
5、投标的澄清
5.1、评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
5.2、必要时采购代理机构可要求就澄清的答复作书面回答，该书面回答应有法定代表人或被授权人签署，并将作为投标内容的一部分。
5.3、投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。
6、废标
6.1、在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
6.1.1、符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；
6.1.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
6.1.3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
6.1.4、因重大变故，采购任务取消的；
6.1.5、因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的；
6.1.6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.1.6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
6.2、废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人。
7、投标文件的评价和比较
7.1、评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
7.2、评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。
七、中标结果
1、中标单位的确认
1.1、评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。
1.2、采购代理机构在评标结束后两个工作日内将中标单位在政府采购信息媒体上发布中标公告，投标单位如有质疑，应于中标公告发布之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。
2、中标通知书
2.1、确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间（或服务期限）、质量标准和有关合同签订的日期和地点。
2.2、中标通知书将成为合同的组成部分。
3、合同的签订
3.1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
3.2、中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。
3.3、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
3.4、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、	诚实信用
1、诚实信用
1.1、供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
1.2、供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
1.3、供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
1.4、供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。
九、其他事项
1、中标服务费
1.1、中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在中标公示结束后三天内付清。
本项目预算包含中标服务费(中标服务费90568.85元-不可竞争性费用)，按照昆财字[2026]50号收费文件规定，招标代理服务费向中标或成交单位收取。收费标准：具体收费约定如下：招标代理服务费以差额累计法收费（按项目预算100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）。其他方式按1.5%收取；
1.2、中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标人将保留诉讼的权利。
2、监督
2.1、政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
3、绿色采购
3.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
3.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
4、未尽事宜
4.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
4.2如果对投标流程不熟悉，请查看苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/下载中心“供应商投标工具客户端操作手册和视频”、苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/办事指南“昆山市政府采购供应商投标快速指引。”
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说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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[bookmark: _Toc13353][bookmark: _Toc12738]1、投标承诺函
[bookmark: _Ref22891519][bookmark: _Ref363807956][bookmark: _Ref502836582]致：___________________________(采购人名称）、苏州宇恩项目咨询有限公司：
经仔细阅读和研究，我单位同意招标文件的各条款要求，自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标，并做出如下承诺：
1.我单位已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件；
2.我单位同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我单位承担一切责任；
3.我单位愿意按照招标文件的一切要求，响应该项目的全部实质性内容。 
4.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；
5.我单位同意按采购单位确定的评标办法及评分标准有评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议。
6.除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
（1）在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；
（2）中标(成交)后不依法与采购人签订合同；
（3）在投标（响应）文件中提供虚假材料；
（4）恶意串通；
（5）其他违法违规情形。
7.我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用
8.我单位同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
  日期：    年  月  日
[bookmark: _Toc140236000][bookmark: _Ref36197831][bookmark: _Toc88831013]


[bookmark: _Toc17441][bookmark: _Toc31231]2、（投标方）法人授权委托书
本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州宇恩项目咨询有限公司组织实施的编号为   号的招标活动。代理人在开标、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无权再委托
特此委托
   投标单位：（盖章）
法人：（签字）
  代理人：（签字）
         年     月    日



3、开标一览表
开标一览表
投标人全称（加盖公章）：供应商名称 
项目编号： 
	项目名称
	投标报价

	项目名称 
	小写：   元

	投标报价大写金额
	金额大写 


日期：  年   月   日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、《开标一览表》投标报价格与《投标报价表》中投标总报价须一致，不一致为无效标。

[bookmark: _Toc88831016][bookmark: _Ref138255000][bookmark: _Toc140236003][bookmark: _Ref363807959]4、投标报价表
公开分项报价
  项目名称：                            项目编号： 
	类别
	序号
	维护需求内容
	单位
	数量
	维保金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	




注：1、以上格式仅供参考，投标单位可自行编辑项目投标报价表，格式自拟，满足采购需求。
2、“投标报价分析表”投标总价应当与“开标一览表”的投标总价相等，如不相等，以“开标一览表”为准
3、供应商知悉投标总价应包括完成该项目的全部内容所需的费用：完成本项工作所需的人工、材料、中标服务费、机械、管理、维护、保险、利润、税金、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、供应商应知悉，中标服务费用包含在本次投标报价中(中标服务费90568.85元-不可竞争性费用)，采购人不再另行支付。
5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。




5、人员配置表
	序号
	姓名
	岗位名称
	性别
	年龄
	学历
	证书

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



法定代表人（或其授权代理人）签字：
投标单位（公章）：
日期：   年  月  日

注：以上格式仅供参考，投标单位可自行编辑管理人员配备表，格式自拟，满足采购需求。




6、拟投入设施设备一览表

拟投入设施设备一览表
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	





投标供应商：（盖章）
法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日



7、偏离表（技术、商务）
	项      目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
(负偏离/正偏离/无偏离)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人（单位盖章）：
法人/被授权人（签字或盖章）：
年  月  日
注：以上内容必须按招标文件要求填写，未填写为不响应招标文件要求。

[bookmark: _Ref363807961]8、中小企业声明函
______________________：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。 
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人：（公章）
日期：    年  月  日
[bookmark: _Ref507744908]

9、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__    _单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                              投标人：（公章）
  日期：  年   月   日



10、联合体协议
（所有成员单位名称）  自愿组成投标联合体，共同参加项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、各方一致决定以（某成员单位名称） 为本项目牵头方，进行投标并按照招标文件的规定提交资格文件。
2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同招标及实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体各方承诺将严格按照资格预审及其附件、招标文件等的约定承担相应的责任及义务，根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4、联合投标其余各方保证在本项目合同中必须密切配合、尽职尽责、优质高效地完成各自项目，承担各自项目的一切责任，产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。
5、本次联合投标中，所有成员单位承担的工作和义务为：
5.1 牵头方： （单位名称）所占份额为：         ，承担的工作和义务        ；
5.2 成员单位： （单位名称）所占份额为：        ，承担的工作和义务        ；
5.3 成员单位： （单位名称）所占份额为：       ，承担的工作和义务        ；
6、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体各方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，联合体各方应承担相应的连带责任。
7、本协议书自签字及盖章之日起生效。本协议提交采购人后联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
8、本协议书（签订份数根据实际联合体成员数量），联合体各成员和采购人各执一份，一份用于投标文件内。（注：如本协议书由授权代表人签字或签章的，则应同时附上法定代表人签字或签章的授权委托书。）
	牵头单位名称： （公章）
法定代表人或授权代表人：（签章）
年 月 日
	成员单位名称：（公章）
法定代表人或授权代表人：（签章）
年 月 日
	
………




11、类似业绩
类似项目业绩汇总表
	序号
	项目名称
	合同期
	服务内容
	合同金额

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	共      份合同。



注：以上格式仅供参考，投标单位可自行编辑类似项目业绩汇总表，表格内容需至少包含上表要求提供的内容。

法定代表人（或其授权代理人）签字：
投标单位（公章）：
日期：  年  月  日




12、关于资格文件的声明函

 苏州宇恩项目咨询有限公司 ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

 				                  （投标方）法人签字：

                             （投标方）公章：

                                     年	     月 	    日


13、投标单位情况表
单位名称（盖章）
	法人
	
	成立日期
	

	联系人
	
	联系电话
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	2025年         　 万元

	实现利润
	2025年    　　　　 万元

	营业面积（含厂房面积）
	平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有没有重大违法记录
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	




14、远程参与开标会议诚信承诺书
致: (采购人)
我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。
一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。
二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。
三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。
四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。
五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。
六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。
七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。
八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。
九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
承诺单位(盖章):
法定代表人(签名):
授权委托人(签名):
日期：   年  月  日


[bookmark: _Toc7740][bookmark: _Toc24459560][bookmark: _Toc28282][bookmark: _Toc88831022][bookmark: _Toc22190][bookmark: _Toc387241319][bookmark: _Toc8296]15、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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第四章  招标书
受昆山高新技术产业开发区管理委员会委托，苏州宇恩项目咨询有限公司对其所需采购2026年昆山高新区治安监控系统维护项目项目进行公开招标。欢迎有资格的单位参加投标。
一、招标项目编号：JSZC-320583-SZYE-G2026-0025；
[bookmark: _Toc13642116][bookmark: _Toc276023192][bookmark: _Toc233272230][bookmark: _Toc13889376]二、项目名称：2026年昆山高新区治安监控系统维护项目；
[bookmark: _Toc6994][bookmark: _Toc23073][bookmark: _Toc88831024][bookmark: _Toc22640][bookmark: _Toc24459562]三、服务时间：合同签订后壹年；
四、预算金额：人民币捌佰玖拾肆万陆仟壹佰零伍元玖角捌分（RMB:8946105.98元）
五、招标内容：详见下列清单及招标方案



备注：请自行点击下载，如未下载，造成投标失败，自行承担相关责任。


[bookmark: _Toc14218][bookmark: _Toc304374140][bookmark: _Toc387241321][bookmark: _Toc6365][bookmark: _Toc88831025][bookmark: _Toc20400][bookmark: _Toc24459563][bookmark: _Toc4424]第五章  合同内容
甲方：
地址：

乙方：
地址：

本项目采用公开招标采购方式，依据中标结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和成交供应商（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目招标文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同标的
1.项目名称：2026年昆山高新区治安监控系统维护项目；
2.项目编号：
3.服务内容：2026年昆山高新区治安监控系统维护项目
在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前一个月以书面形式通知对方。
4.合同履行期限：合同签订后壹年，合同履行期间内更换的设备自更换之日起提供三年质保服务。

第二条 合同总价款
合同总价款：   万元，小写￥    元。
合同总价应包括完成该项目的全部内容所需的费用：完成本项工作所需的人工、材料、中标服务费、机械、管理、维护、保险、利润、税金、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第三条 付款方式
1.合同履行期限：合同签订后壹年。
2.付款方式：
[bookmark: _Hlk116224452][bookmark: _Hlk116224365][bookmark: _Hlk116224527]合同签订后支付合同金额的10%，2027年1月底支付至合同金额的40%，2027年4月底支付至合同金额的70%，维护期满后根据考核结果支付剩余款项。（具体付款进度按照财政下拨金额为准）
[bookmark: _Hlk116224414]本项目年度考核总分值为100分。年度考核得分90分（含）以上按合同全款支付；90分至60分（含）按照考核得分比例支付剩余维护费；考核得分低于60分，甲方有权提前终止合同，不支付剩余款项。
[bookmark: _Hlk146539930]考核标准如下：
	[bookmark: _Hlk146539937]序号
	考核项目
	考核标准
	分值

	1
	设备完好率
	每个派出所的平台自检监控在线率均不得低于97%，每低1个百分点扣3分，每高1个百分点加3分。
	16

	2
	响应处置速度
	根据不同故障等级，在规定时间内未响应或未维修完成的一次扣0.5分。
	30

	3
	定期巡检
	定期对维保设备进行巡检，保障设备功能完好可用，未完成的，每次扣1分
	10

	4
	机房设备保养、前端设备清洁
	前端设备、机房设备每月保养清洁一次。未完成的，每次扣1分
	10

	5
	信息安全
	未遵守保密条款，泄露视频、图像等公安保密信息的，一次扣5分
	10

	6
	系统漏洞或安全风险
	每发现一个设备弱口令扣0.1分，每发现一个系统漏洞或安全风险扣1分。
	10

	7
	备件情况
	出现一次无备件替代情况，扣3分
	9

	8
	客户满意度
	接到派出所等实战单位投诉，查证属实的，一次扣1分。
	5

	9
	公安重大活动保障
	顺利保障公安重大活动，一次加1分，最高5分
	

	
	合计
	
	100



第四条 甲乙双方责任
（一）甲方责任
为项目实施提供必要的场地和便利帮助，按时考核，按时支付合同款项等。
（二）乙方责任
按招标文件及投标文件要求完成服务内容、承诺等。

第五条 违约责任及索赔
1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。
2.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，甲方可以加收违约损失赔偿。
3.乙方如给甲方造成的损失的，乙方应予以赔偿。
4.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，甲方要求乙方继续履行合同的，乙方仍应继续履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。
5.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成合同约定的内容，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。
6.如果甲方提出索赔通知后15日内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。
7.乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。
8.因乙方原因解除、终止本合同的，则乙方向甲方支付违约金为本合同价款的20%。

第六条 转让与分包
除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

第七条 不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第八条 争端的解决
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第九条 违约终止合同 
1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。
1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物、服务。
1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。
1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。
2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。
3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

第十条 合同生效
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、更正公告、乙方中标的投标文件、中标通知书、乙方在招标过程中的澄清和承诺以及甲乙双方商定的其他文件等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同壹式肆份，甲方执贰份、乙方和招标代理人各执壹份，各份具有同等法律效力。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
5.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
甲方：                                            乙方：                       
法定代表人（授权代表）：                          法定代表人（授权代表）：      
签约日期：                                        签约日期：                   
					                              开户行：
		                                              帐户：



[bookmark: _Toc12696]第六章  评标方法、评分标准
一、评标办法
本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。
评审因素的设定与投标人所投服务的质量相关，包括投标价格、技术、业绩、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。
评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由低到高顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价相同的，则以抽签决定中标人。
二、采购政策
（一）中小微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16 号）的相关规定，投标人所投服务均由小微企业提供，投标人可享受价格扣除政策：
如投标人所投服务均由小微企业提供，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。
如投标人所投服务均由小微企业提供，且提供《中小企业声明函》，则对其投标报价给予20%的扣除；扣除后的投标报价参与价格评审。
如投标人为大中型企业与小微企业（提供《中小企业声明函》）组成联合体的，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，则对其投标报价给予6%的扣除；扣除后的投标报价参与价格评审。
（二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交。
（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业。证明文件电子件放置于投标文件中提交。
（四）对本国产品的支持政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025）34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。
2.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（五）绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。
（六）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
（七）异常低价投标审查
1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
三、评分标准
[bookmark: _GoBack]（一）价格（10分）
1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
2.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。
3.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。
（二）技术及其他（90分）
[bookmark: gpc_accord_horizontal_1][bookmark: gpc_pack_1_name_1]初审评审指标   
	指标
	描述
	分值

	资格性检查
	
	

	符合性检查
	服务期限、付款方式、投标内容等
	


[bookmark: gpc_score_horizontal_1][bookmark: _Toc18912]
复审评审指标
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值

	价格部分（10分）
	评审指标
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。
	10

	技术部分（90分）
	项目理解分析
	投标人对本项目需求特点及建设情况的认知，详细阐述针对本项目理解分析，包括：①建设现状清楚明白、②需求理解全面深刻、③目标定位明确合理、④工作思路清晰明了。每项内容阐述清晰且符合项目采购需求的得2分，最高得8分；内容与采购需求偏差明显或未提供方案的不得分。
	8

	
	项目总体方案
	针对本项目建设现状及需求特点，投标人提供2026年昆山高新区治安监控系统维护项目总体服务方案，至少包括服务标准、服务内容、服务保障、风控措施等。方案详细完整、内容与用户需求贴合度高且切实可行的得6分；内容与采购需求偏差明显或未提供方案的不得分。
	6

	
	项目管理方案
	投标人提供针对本项目的管理方案，包括：①项目组织安排方案、②项目内部管理方案、③项目档案及人事管理方案、④工作人员调度及考核方案。每项内容阐述清晰且符合项目采购需求的得2分，最高得8分；内容与采购需求偏差明显或未提供方案的不得分。
	8

	
	项目应急预案
	投标人提供针对本项目实施过程中可能出现的突发事件的应急预案，包括：①项目组织保障及应急管理、②应急处置程序及针对性处置方案、③应急安全保障及预防措施。每项内容阐述清晰且符合项目采购需求的得2分，最高得6分；内容与采购需求偏差明显或未提供方案的不得分。
	6

	
	专项服务方案
	针对2026年昆山高新区治安监控系统维护项目实际需求特点，投标人提供针对本项目的专项服务方案，至少包括以下内容：
	16

	
	
	①各派出所辖区治安监控系统前端设备专项维护方案； 
	

	
	
	②各派出所内部监控系统设备专项维护方案；
	

	
	
	③各派出所联网中心系统设备专项维护方案；
	

	
	
	④通讯链路的日常巡查及异常保障专项方案。
	

	
	
	每项内容详细完整、与用户需求贴合度高、切实可行的得4分；内容与采购需求偏差明显或未作完整叙述的不得分；共16分。
	

	
	项目停产设备维护建议方案
	投标人根据招标文件维护设备清单梳理出已停产的设备，提供停产设备替代设备技术建议方案及停产设备替代设备技术对照表（格式自拟），内容详细完整、建议合理经济、切实可行且符合采购需求的得4分；内容与采购需求偏差明显或未提供方案的不得分。
	4

	
	▲技术支持服务
	本项目维护服务期间，投标人承诺协调有资质及实施能力的运营商提供7天*12小时现场技术支持服务的得4分。（投标文件内提供相应内容承诺函并加盖投标人公章，否则不得分）
	4

	
	▲运维管理能力
	投标人具有运维管理类似功能软件著作权证书的得2分；投标人使用的运维管理类软件具有人员管理模块、维护管理模块、报修管理模块、报表管理模块的，每一项得1分，共4分。（投标文件内提供有效的证书电子件及功能模块截图并加盖投标人公章，否则不得分）
	6

	
	▲企业证书
	投标人具备有效的信息系统服务交付能力等级一级证书、信息系统安全运维服务资质一级证书、信息化工程与技术服务能力二级及以上证书、信息技术服务运行维护三级及以上证书，有一项得2分，最高得8分。（投标文件内提供有效的证书电子件并加盖投标人公章，否则不得分）
	8

	
	▲体系认证
	投标人具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书，有一项得1分，最高得5分。（投标文件内提供有效的证书电子件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章，否则不得分）
	5

	
	▲维护车辆
	投标人自有或租赁符合本项目需求的专业维护工程车辆5辆及以上（包含至少2辆适合登高作业车辆）的，得3分。（投标文件内提供有效的专业维护工程车辆照片、车辆权属登记证电子件，若为租赁另须提供租赁合同电子件并加盖投标人公章，否则不得分)
	3

	
	▲项目负责人
	投标人拟派项目负责人具备有效的ITSS信息技术服务标准应用经理证书、CISAW信息安全保障人员认证证书、信息系统项目管理师证书、高级工程师职称证书（电子信息等项目相关专业）的，每有一项得1分，最高得4分。（投标文件内提供有效的人员证书及对应社保电子件并加盖投标人公章，否则不得分）
	4

	
	▲技术负责人
	投标人拟派技术负责人具备有效的信息系统项目管理师证书、CISP注册信息安全管理人员证书、电气智能化工程师证书、高级工程师职称证书（电子信息等项目相关专业）的，每有一项得1分，最高得4分。（投标文件内提供有效的人员证书及对应社保电子件并加盖投标人公章，否则不得分）
	4

	
	▲项目组成员
	投标人拟派项目组成员（与项目负责人、技术负责人不重复）中具备有效的高级信息系统运维管理工程师、高级网络工程师，高级弱电系统工程师、高级智能化系统工程师、高级信息安全管理工程师，每有一项证书得1分，最高得5分。（上述人员一人持多证不重复计分，投标文件内提供有效的人员证书及对应社保电子件并加盖投标人公章，否则不得分）
	5

	
	▲类似业绩
	投标人提供2023年1月1日（以合同签订日期为准）至今已完成的类似维护项目业绩，每提供一份得1分，最高得3分。（投标文件内提供有效的合同扫描件及不低于合同金额50%的发票电子件并加盖投标人公章，否则不得分）
	3



备注：
1.为确保货物、服务质量，投标单位除投标价格得分以外的分值低于75%作无效标处理。
2. 投标单位在进行网上投标时，以收到系统自动发回的PDF格式投标回执为上传成功的唯一标志，否则视为无效投标。
3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。
4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
5.技术标内一律不得含有报价，否则视为无效投标。
（全文完）
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采购清单


						2026年昆山高新区治安监控系统维护项目-采购清单


						类别			序号			维护需求内容						单位			数量			备注


						运维服务部分			1			高新区辖区内共15397处监控点维护，其中固定枪机监控点维护（10351处），可控球机监控点维护（1057处） ，人像监控维护（3863处），车辆卡口维护（126处）			科教园派出所公安监控维护			项			1			详见附表1


															城北派出所公安监控维护			项			1


															城西派出所公安监控维护			项			1


															城中派出所公安监控维护			项			1


															同心派出所公安监控维护			项			1


															吴淞江派出所公安监控维护			项			1


									2			高新区辖区内商业小区为公安配套建设的297处监控点维护，其中人像监控维护（98处），微卡口维护（27处），高空瞭望球机维护（33处），固定枪机维护（139处）						项			1			详见附表2


									3			高新区派出所内部1016个监控点维护						项			1			详见附表3


									4			派出所联网中心内交换机、显示屏、UPS、门禁、道闸、云机房等维护						项			1			详见附表4


									5			高新区辖区内链路维护230条（移动）						项			1			详见附表5


									6			高新区辖区内链路维护492条（广电），高新区高新区自建云存储链路4620T						项			1			详见附表6


						云存储租赁部分			7			云存储续租共5775.92 T						项			1			详见附表7


						应急保障部分			8			应急保障设备服务						项			1			详见附表8











附表1-公安监控点维护 





						附表1-公安监控维护


						序号			派出所名称			建设类型			摄像机数量			建设年份			验收年份			质保年限			备注


						1			科教园派出所			固定枪机			4			2015.0			42005			2.0			设备单价包含摄像机、镜头、护罩、供电线路、防雷器、稳压电源、光端机、数据线路、前端交换机、设备箱，云存储价格单独计算


						2						可控球机			3			2015.0			42005			2.0


						3						固定枪机			12			2016.0			42506			2.0


						4						可控球机			7			2016.0			42736			2.0


						5						固定枪机			101			2017.0			42736			2.0


						6						可控球机			4			2017.0			42736			2.0


						7						固定枪机			807			2018.0			43101			2.0


						8						可控球机			42			2018.0			43101			2.0


						9						固定枪机			1			2019.0			43800			2.0


						10						可控球机			1			2019.0			43800			2.0


						11						固定枪机			124			2020.0			44063			2.0


						12						可控球机			37			2020.0			44063			2.0


						13						可控球机			2			2023.0			45086			3.0


						14						车辆卡口			1			2018.0			43214			2.0


						15						车辆卡口			12			2020.0			44145			2.0


						16						车辆卡口			5			2023.0			45086			3.0


						17						人像抓拍			8			2017.0			43040			2.0


						18						人像抓拍			5			2020.0			44189			2.0


						19						人像抓拍			36			2021.0			44279			2.0


						20						人像抓拍			209			2023.0			45086			3.0


						21						小计			1421


						22			城北派出所			固定枪机			1			2011.0			40817			2.0			设备单价包含摄像机、镜头、护罩、供电线路、防雷器、稳压电源、光端机、数据线路、前端交换机、设备箱，云存储价格单独计算


						23						可控球机			4			2011.0			40817			2.0


						24						可控球机			1			2012.0			41183			2.0


						25						固定枪机			1			2013.0			41275			2.0


						26						可控球机			2			2013.0			41275			2.0


						27						固定枪机			36			2015.0			42005			2.0


						28						可控球机			3			2015.0			42005			2.0


						29						固定枪机			106			2016.0			42506			2.0


						30						可控球机			27			2016.0			42644			2.0


						31						固定枪机			284			2017.0			42736			2.0


						32						可控球机			125			2017.0			42736			2.0


						33						固定枪机			1442			2018.0			43101			2.0


						34						可控球机			81			2018.0			43101			2.0


						35						固定枪机			25			2019.0			43808			2.0


						36						固定枪机			78			2020.0			44063			2.0


						37						可控球机			8			2020.0			44144			2.0


						38						固定枪机			321			2021.0			44530			2.0


						39						可控球机			7			2021.0			44530			2.0


						40						固定枪机			1			2022.0			44903			2.0


						41						可控球机			4			2023.0			45086			3.0


						42						车辆卡口			3			2020.0			44161			2.0


						43						车辆卡口			16			2023.0			45086			3.0


						44						人像抓拍			29			2017.0			42736			2.0


						45						人像抓拍			37			2018.0			43388			2.0


						46						人像抓拍			24			2019.0			43829			2.0


						47						人像抓拍			580			2020.0			44063			2.0


						48						人像抓拍			1			2021.0			44530			2.0


						49						人像抓拍			456			2023.0			45086			3.0


						50						小计			3703


						51			城西派出所			固定枪机			6			2015.0			42005			2.0			设备单价包含摄像机、镜头、护罩、供电线路、防雷器、稳压电源、光端机、数据线路、前端交换机、设备箱，云存储价格单独计算


						52						可控球机			1			2015.0			42005			2.0


						53						固定枪机			265			2016.0						2.0


						54						可控球机			106			2016.0						2.0


						55						固定枪机			19			2017.0			42736			2.0


						56						可控球机			12			2017.0			42736			2.0


						57						固定枪机			883			2018.0			43101			2.0


						58						可控球机			40			2018.0			43101			2.0


						59						固定枪机			60			2019.0			43808			2.0


						60						可控球机			7			2019.0			43829			2.0


						61						固定枪机			10			2020.0			44063			2.0


						62						可控球机			7			2020.0			44144			2.0


						63						固定枪机			15			2022.0			44903			2.0


						64						可控球机			4			2022.0			44903			2.0


						65						固定枪机			10			2023.0			45086			3.0


						66						可控球机			16			2023.0			45086			3.0


						67						车辆卡口			2			2018.0			43214			2.0


						68						车辆卡口			6			2020.0			44145			2.0


						69						车辆卡口			2			2022.0			44903			2.0


						70						车辆卡口			27			2023.0			45086			3.0


						71						人像抓拍			2			2016.0						2.0


						72						人像抓拍			16			2018.0			43101			2.0


						73						人像抓拍			65			2020.0			44145			2.0


						74						人像抓拍			6			2021.0			44530			2.0


						75						人像抓拍			5			2022.0			44903			2.0


						76						人像抓拍			357			2023.0			45086			3.0


						77						小计			1949


						78			城中派出所			固定枪机			2			2015.0			42005			2.0			设备单价包含摄像机、镜头、护罩、供电线路、防雷器、稳压电源、光端机、数据线路、前端交换机、设备箱，云存储价格单独计算


						79						可控球机			1			2015.0			42005			2.0


						80						固定枪机			36			2016.0			42506			2.0


						81						可控球机			13			2016.0			42644			2.0


						82						固定枪机			36			2017.0			42736			2.0


						83						可控球机			20			2017.0			42736			2.0


						84						固定枪机			1495			2018.0			43101			2.0


						85						可控球机			123			2018.0			43101			2.0


						86						固定枪机			60			2019.0			43101			2.0


						87						可控球机			6			2019.0			43621			2.0


						88						固定枪机			22			2020.0			44144			2.0


						89						可控球机			11			2020.0			44144			2.0


						90						可控球机			1			2021.0			44351			2.0


						91						固定枪机			29			2022.0			44650			2.0


						92						可控球机			14			2022.0			44855			2.0


						93						固定枪机			2			2023.0			45086			3.0


						94						可控球机			1			2023.0			45086			3.0


						95						车辆卡口			4			2020.0			44161			2.0


						96						车辆卡口			4			2022.0			44855			2.0


						97						车辆卡口			2			2023.0			45086			3.0


						98						人像抓拍			8			2017.0			43040			2.0


						99						人像抓拍			49			2018.0			43388			2.0


						100						人像抓拍			43			2019.0			43586			2.0


						101						人像抓拍			30			2020.0			44144			2.0


						102						人像抓拍			58			2021.0			44273			2.0


						103						人像抓拍			26			2022.0			44836			2.0


						104						人像抓拍			466			2023.0			45086			3.0


						105						小计			2562


						106			同心派出所			可控球机			1			2012.0			41075			2.0			设备单价包含摄像机、镜头、护罩、供电线路、防雷器、稳压电源、光端机、数据线路、前端交换机、设备箱，云存储价格单独计算


						107						固定枪机			3			2013.0			41440			2.0


						108						可控球机			6			2013.0			41440			2.0


						109						固定枪机			107			2015.0			42005			2.0


						110						可控球机			3			2015.0			42005			2.0


						111						固定枪机			36			2016.0			42536			2.0


						112						可控球机			32			2016.0			42536			2.0


						113						固定枪机			82			2017.0			42736			2.0


						114						可控球机			48			2017.0			42901			2.0


						115						固定枪机			1211			2018.0			43101			2.0


						116						可控球机			66			2018.0			43266			2.0


						117						固定枪机			31			2019.0			43542			2.0


						118						可控球机			13			2019.0			43542			2.0


						119						固定枪机			151			2020.0			44063			2.0


						120						可控球机			17			2020.0			44144			2.0


						121						可控球机			3			2023.0			45086			3.0


						122						车辆卡口			5			2020.0			44161			2.0


						123						车辆卡口			2			2023.0			45086			3.0


						124						人像抓拍			1			2017.0			42736			2.0


						125						人像抓拍			61			2018.0			43101			2.0


						126						人像抓拍			3			2019.0			43556			2.0


						127						人像抓拍			104			2020.0			44063			2.0


						128						人像抓拍			66			2021.0			44255			2.0


						129						人像抓拍			375			2023.0			45086			3.0


						130						小计			2427


						131			吴淞江派出所			固定枪机			1			2015.0			42005			2.0			设备单价包含摄像机、镜头、护罩、供电线路、防雷器、稳压电源、光端机、数据线路、前端交换机、设备箱，云存储价格单独计算


						132						可控球机			1			2016.0			42506			2.0


						133						固定枪机			4			2017.0			42736			2.0


						134						可控球机			1			2017.0			42736			2.0


						135						固定枪机			1596			2018.0			43101			2.0


						136						可控球机			107			2018.0			43101			2.0


						137						固定枪机			218			2019.0			43808			2.0


						138						可控球机			1			2019.0			43481			2.0


						139						固定枪机			87			2020.0			43986			2.0


						140						可控球机			10			2020.0			44144			2.0


						141						固定枪机			496			2021.0			44389			2.0


						142						可控球机			2			2021.0			44389			2.0


						143						固定枪机			34			2022.0			44923			2.0


						144						可控球机			5			2023.0			45086			3.0


						145						车辆卡口			5			2020.0			43867			2.0


						146						车辆卡口			6			2022.0			44903			2.0


						147						车辆卡口			24			2023.0			45086			3.0


						148						人像抓拍			26			2018.0			43101			2.0


						149						人像抓拍			19			2019.0			43808			2.0


						150						人像抓拍			42			2020.0			44144			2.0


						151						人像抓拍			50			2021.0			44229			2.0


						152						人像抓拍			600			2023.0			45086			3.0


						153						小计			3335


						合计									15397








附表2-商业小区监控点





						附表2-商业小区为公安配套建设的监控维护


						序号			派出所名称			建设类型			摄像机数量			建设年份			验收年份			质保年限			备注


						1			科教园派出所			固定枪机			139			2020.0			44063			2.0


						2						人像抓拍			5			2017.0			43040			2.0


						3						人像抓拍			2			2020.0			44063			2.0


						4						高空瞭望			8			2024.0			45493			2.0


						5						小计			154


						6			城北派出所			人像抓拍			10			2023.0			45108			2.0


						7						高空瞭望			7			2024.0			45493			2.0


						8						小计			17


						9			城西派出所			人像抓拍			8			2018.0			43101			2.0


						10						人像抓拍			13			2020.0			44144			2.0


						11						人像抓拍			54			2023.0			45108			2.0


						12						微卡口			7			2024.0			45316			2.0


						13						高空瞭望			12			2024.0			45493			2.0


						14						小计			94


						15			城中派出所			微卡口			3			2023.0			45184			2.0


						16						微卡口			3			2024.0			45316			2.0


						17						小计			6


						18			同心派出所			微卡口			4			2023.0			45184			2.0


						19						微卡口			4			2024.0			45316			2.0


						20						小计			8


						21			吴淞江派出所			人像抓拍			6			2023.0			45108			2.0


						22						微卡口			6			2024.0			45316			2.0


						23						高空瞭望			6			2024.0			45493			2.0


						24						小计			18


						合计									297


															297








附表3-内部监控





						附表3-高新区派出所内部监控维护


						序号			所属辖区			建设类型			单位			数量			建设年份			验收年份			质保年限			备注


						1			城北派出所			摄像机			台			159			2017年			2017年			2年			设备单价包含摄像机、镜头、护罩、供电线路、防雷器、稳压电源、光端机、数据线路、前端交换机、存储设备等；


						2			同心派出所			摄像机			台			135			2016年			2016年			2年


						3			城西派出所			摄像机			台			162			2019年			2019年			2年


						4			科教园派出所			摄像机			台			116			2018年			2018年			2年


						5			吴淞江派出所			摄像机			台			192			2021年			2021年			3年


						6			城中派出所			摄像机			台			252			2023年			2023年			3年


						合计												1016








附表4-联网中心





						附表4-高新区联网平台硬件设备维护 


						序号			派出所名称			品牌			型号			单位			数量			建设年份			验收年份			质保年限			备注


						1、各派出所汇聚交换机维护部分


						1.1			科教园派出所			H3C			S5110-28P			台			1			2015年			2015年			2年


						1.2						H3C			S5110-28P			台			1			2016年			2016年			2年


						1.3						H3C			S5120-52P			台			17			2017年			2017年			2年


						1.4						H3C			S5120-52P			台			7			2018年			2018年			2年


						1.5						H3C			S5120-52P			台			4			2019年			2019年			2年


						1.6			城北派出所			H3C			S5110-28P			台			4			2011年			2011年			2年


						1.7						H3C			S5110-28P			台			1			2013年			2013年			2年


						1.8						H3C			S5120-52P			台			1			2015年			2015年			2年


						1.9						H3C			S5120-52P			台			3			2016年			2016年			2年


						1.10						H3C			S5120-52P			台			8			2017年			2017年			2年


						1.11						H3C			S5120-52P			台			28			2018年			2018年			2年


						1.12						H3C			S5110-28P			台			3			2019年			2019年			2年


						1.13			城西派出所			H3C			S5120-52P			台			8			2015年			2015年			2年


						1.14						H3C			S5120-52P			台			4			2016年			2016年			2年


						1.15						H3C			S5120-52P			台			2			2017年			2017年			2年


						1.16						H3C			S5120-52P			台			14			2018年			2018年			2年


						1.17						H3C			S5120-52P			台			5			2019年			2019年			2年


						1.18			同心派出所			H3C			S5110-28P			台			3			2012年			2012年			2年


						1.19						H3C			S5110-28P			台			2			2013年			2013年			2年


						1.20						H3C			S5120-52P			台			3			2015年			2015年			2年


						1.21						H3C			S5120-52P			台			4			2016年			2016年			2年


						1.22						H3C			S5120-52P			台			3			2017年			2017年			2年


						1.23						H3C			S5120-52P			台			9			2018年			2018年			2年


						1.24						H3C			S5120-52P			台			8			2019年			2019年			2年


						1.25			吴淞江派出所			H3C			S5110-28P			台			2			2008年			2008年			2年


						1.26						H3C			S5110-28P			台			1			2012年			2012年			2年


						1.27						H3C			S5110-28P			台			2			2013年			2013年			2年


						1.28						H3C			S5110-28P			台			3			2014年			2014年			2年


						1.29						H3C			S5120-52P			台			2			2015年			2015年			2年


						1.30						H3C			S5120-52P			台			5			2016年			2016年			2年


						1.31						H3C			S5120-52P			台			2			2017年			2017年			2年


						1.32						H3C			S5120-52P			台			9			2018年			2018年			2年


						1.33						H3C			S5120-52P			台			21			2019年			2019年			2年


						1.34			城中派出所			H3C			H3C S5048PV3-E1			台			3			2023年			2023年			3年


						1.35						H3C			H3C S5130			台			11			2023年			2023年			3年


						1.36						H3C			H3C S5500V2			台			3			2023年			2023年			3年


						1.37						H3C			H3C 7503E M			台			1			2023年			2023年			3年


						1.38						DCN			DCN S4600			台			3			2023年			2023年			3年


						1.39						H3C			H3C ER5200G3			台			1			2023年			2023年			3年


						1.40						H3C			H3C MS4024-E1			台			6			2023年			2023年			3年


						1.41						H3C			H3C S5560			台			1			2023年			2023年			3年


						1.42						H3C			H3C S5120V3			台			2			2023年			2023年			3年


						2、各显示设备维护部分


						2.1			科教园派出所			海康威视			DS-D2046NH-C			块			21			2019年			2019年			2年


						2.2						海康威视			DS-B20-MCU-NP			台			1			2019年			2019年			2年


						2.3						海康威视			LED屏			块			3			2019年			2019年			2年


						2.4			城西派出所			海康威视			DS-B20-MCU-NP			台			1			2019年			2019年			2年


						2.5						利亚德			TXF012			平方			18			2019年			2019年			2年


						2.6			城北派出所			迈创日新			Mcrx55			块			12			2019年			2019年			2年


						2.7						海康威视			LED屏			块			3			2019年			2019年			2年


						2.8						海康威视			DS-B20-MCU-NP			台			1			2019年			2019年			2年


						2.9			城中派出所			海康威视			DS-B20-MCU-NP			台			1			2023年			2023年			3年


						2.10						利亚德			TXF012			平方			16			2023年			2023年			3年


						2.11						海康威视			LED屏			块			6			2023年			2023年			3年


						2.12			吴淞江派出所			利亚德			TXF012			平方			15			2019年			2019年			2年


						2.13						利亚德			TXF012			平方			8			2019年			2019年			2年


						2.14						海康威视			DS-B20-MCU-NP			台			1			2019年			2019年			2年


						2.15						海康威视			DS-D2046NH-C			块			12			2021年			2021年			2年


						2.16			同心派出所			海康威视			2046NL-B			块			9			2019年			2019年			2年


						2.17						利亚德			TXF012			平方			22			2019年			2019年			2年


						2.18						海康威视			LED屏			块			3			2019年			2019年			2年


						2.19						国产			55寸电视机			台			3			2019年			2019年			2年


						2.20						海康威视			DS-B20-MCU-NP			台			1			2019年			2019年			2年





						3、各派出所UPS维护部分


						3.1			科教园派出所			艾瑞斯			30KVA			台			1			2019年			2019年			2年


						3.2			城西派出所			艾瑞斯			30KVA			台			1			2019年			2019年			2年


						3.3			城中派出所			艾瑞斯			30KVA			台			1			2023年			2023年			3年			二楼机房


						3.4			同心派出所			艾瑞斯			30KVA			台			1			2019年			2019年			2年


						4、各派出所门禁设备维护部分


						4.1			城北派出所			海康威视						套			40			2018年			2018年			2年


						4.2			同心派出所			海康威视						套			89			2018年			2018年			2年


						4.3			城西派出所			海康威视						套			100			2019年			2019年			2年


						4.4			科教园派出所			海康威视						套			66			2019年			2019年			2年


						4.4			城中派出所			海康威视						套			166			2023年			2023年			3年


						4.5			吴淞江派出所			海康威视						套			142			2018年			2018年			2年


						5、各派出所云机房维护部分


						5.1			科教园派出所			维谛			P2040			套			2			2018年			2018年			5年


						6、各派出所道闸维护部分


						6.1			城北派出所			海康威视						套			2			2018年			2018年			5年


						6.2			同心派出所			海康威视						套			2			2018年			2018年			5年


						6.3			科教园派出所			海康威视						套			2			2018年			2018年			5年


						6.4			城中派出所			红门						套			2			2023年			2023年			3年


						6.5			吴淞江派出所			海康威视						套			2			2018年			2018年			5年


						7、各派出所云存储维护部分


						7.1			科教园派出所			海康威视						T			4000			2018年			2018年			5年


						7.2			城北派出所			海康威视						T			620			2017年			2017年			5年
































































































































































































































附表5-高新区光缆（移动）





						附表5-传输光缆租赁（移动）


						序号			辖区名称			带宽/M			单位			数量


						1			城西派出所			100			点			6


						2						50			点			12


						3						20			点			49


						4			科教园派出所			500			点			1


						5						100			点			4


						6						50			点			4


						7						20			点			2


						8			吴淞江派出所			200			点			4


						9						100			点			4


						10						50			点			11


						11			同心派出所			100			点			3


						12						50			点			10


						13						20			点			26


						14			城北派出所			200			点			1


						15						100			点			8


						16						50			点			9


						17						20			点			45


						18			城中派出所			200			点			2


						19						50			点			29


						20			服务器托管费用						项			1


						合计												230








附表6-高新区光缆（广电）





						附表6-传输光缆租赁（广电）


						序号			光缆类别			辖区名称			单位			数量


						1			社会面监控传输光缆			城中派出所			点			58


						2						城北派出所			点			27


						3						同心派出所			点			77


						4						城西派出所			点			92


						5						科教园派出所			点			22


						6						吴淞江派出所			点			63


						7			重点场所监控传输光缆			城中派出所			点			50


						8						城北派出所			点			26


						9						同心派出所			点			29


						10						城西派出所			点			1


						11						吴淞江派出所			点			47


						12			高新区自建云存储链路			科教园派出所			T			4000


						13						城北派出所			T			620


						14			合计








附表7-云存续租





						附表7-过保点位云存储续租


						序号			所属单位			维护内容			点位数量			相机像素			单月使用容量（200万、400万像素）/T			总使用容量T			备注


						1			科教园派出所			云存储续租费用			74			200万			0.62			45.88			云存储租赁点位续租费用（市局点）


						2			科教园派出所			云存储续租费用			15			400万			1.24			18.60


						3			科教园派出所（时代文化家园）			云存储续租费用			139			200万			0.62			86.18


						4			城北派出所			云存储续租费用			80			200万			0.62			49.60


						5			城西派出所			云存储续租费用			79			200万			0.62			48.98


						6			城中派出所			云存储续租费用			124			200万			0.62			76.88


						7			同心派出所			云存储续租费用			85			200万			0.62			52.70


						8			吴淞江派出所			云存储续租费用			220			200万			0.62			136.40


						9			吴淞江派出所			云存储续租费用			38			400万			1.24			47.12


						10			科教园派出所			云存储续租费用			209			400万			1.24			259.16			云存储租赁点位续租费用鲲鹏一期（曙光云存）


						11			同心派出所			云存储续租费用			352			400万			1.24			436.48


						12			城西派出所			云存储续租费用			382			400万			1.24			473.68


						13			城中派出所			云存储续租费用			420			400万			1.24			520.80


						14			城北派出所			云存储续租费用			459			400万			1.24			569.16


						15			吴淞江派出所			云存储续租费用			565			400万			1.24			700.60


						16			城北所重点道路视频监控云存储租赁			云存储续租费用			400			200万			0.62			248.00			云存储租
赁点位续
租费用
(广电云存)


						17			城西所云存储租赁			云存储续租费用			186			200万			0.62			115.32


						18									269			400万			1.24			333.56


						19			城中所、朝阳所2023年度视频专网监控视频云存储迁移			云存储续租费用			310			200万			0.62			192.20


						20									268			400万			1.24			332.32


						21			吴淞江所监控云存储租赁			云存储续租费用			183			200万			0.62			113.46


						22			城中派出所2021年度道路改造智能化治安监控云存储租赁			云存储续租费用			7			200万			0.62			4.34


						23									1			400万			1.24			1.24


						24			同心派出所奚强市场监控安装云存储续租			云存储续租费用			76			200万			0.62			47.12


						25									35			400万			1.24			43.40


						26			城北派出所原硬盘录像机点位云存租赁			云存储续租费用			201			200万			0.62			124.62


						27			同心派出所原硬盘录像机点位云存租赁			云存储续租费用			426			200万			0.62			264.12


						28			吴淞江派出所原硬盘录像机点位云存租赁			云存储续租费用			414			200万			0.62			256.68


						29						云存储续租费用			1			400万			1.24			1.24


						30			科教园派出所原硬盘录像机点位云存租赁			云存储续租费用			284			200万			0.62			176.08


															6302									5775.92








附表8-应急保障监控





						附表8-应急保障设备服务


						序号			名称			品牌			型号			单位			数量			备选品牌


						1、设备部分


						1.1			400万球形摄像机			海康威视			DS-2DF8440XYZ-BD			台			7			大华、科达


						1.2			400万全彩筒型摄像机			海康威视			DS-2CD7T47XWD-BD			台			12			大华、科达


						1.3			400万红外半球摄像机			海康威视			DS-2CD2145FDV2-IS			台			12			大华、科达


						1.4			400万双舱人像摄像机			海康威视			DS-2CD7U44XWD			台			3			大华、科达


						1.5			5G双摄像头布控球机			海康威视			iDS-MCD402-B(S）			套			4			大华、科达


						1.6			400万半球星光智能网络摄像机（国密）			海康威视			DS-2CD5147EFWDV3-IZS/JM(2.7-13.5mm)			台			1			大华、科达


						1.7			国密智能门禁一体机			海康威视			DS-K1T673M(GM)			台			1			大华、科达


						1.8			500万微卡口抓拍摄像机			海康威视			iDS-TCV500-HIKF/16			套			2			大华、科达


						1.9			补光灯			海康威视			VSL-1000-I			套			2			大华、科达


						1.10			传输光端机			恒信和安			EIB12G-1E-1G			对			5			大华、科达


						1.11			千兆8口HUB			国产						台			5


						1.12			24口交换机			H3C			5120-24			台			4			华为、锐捷


						1.13			24口POE接入交换机			H3C			LS-5130S-28S-PWR-HI			台			1			华为、锐捷


						1.14			视频综合平台控制器			海康威视			DS-B31-12H24H			台			1


						1.15			硬盘录像机			海康威视			DS-8632N-I9/JM			台			1			大华、科达


						1.16			硬盘录像机			海康威视			DS-8616N-I8			台			1			大华、科达


						1.17			硬盘录像机			海康威视			DS-8632N-I8			台			1			大华、科达


						1.18			硬盘录像机			海康威视			DS-8664N-I16			台			1			大华、科达


						1.19			6T硬盘			希捷			6T			块			10			三星、西部数据


						1.20			人脸识别门禁			海康威视			DS-KIT671TGX			台			1			大华、宇视


						1.21			城北派出所UPS主机深度检修服务			艾瑞斯			UPS主机寿命到期、性能劣化后的深度检修、检测、预防性更换服务			台			1


						1.22			城北派出所UPS储能单元性能再生服务			艾瑞斯			UPS储能单元性能再生、容量恢复、失效模组替换服务			颗			32


						1.23			城中派出所UPS主机深度检修服务			艾瑞斯			UPS主机寿命到期、性能劣化后的深度检修、检测、预防性更换服务			台			1


						1.24			城中派出所UPS储能单元性能再生服务			艾瑞斯			UPS储能单元性能再生、容量恢复、失效模组替换服务			颗			60


						1.25			吴淞江派出所UPS主机深度检修服务			艾瑞斯			UPS主机寿命到期、性能劣化后的深度检修、检测、预防性更换服务			台			1


						1.26			吴淞江派出所UPS储能单元性能再生服务			艾瑞斯			UPS储能单元性能再生、容量恢复、失效模组替换服务			颗			64


						2、管路线材部分


						2.1			防水主电源线			国标			FSRVV3×2.5			米			500


						2.2			防水分电源线			国标			FSRVV2×1.5			米			400


						2.3			网线			国标			六类网线			米			400


						2.4			室外光缆			国标			室外6芯光缆(含光纤盒及熔接材料）			米			400


						2.5			波纹管			国标			PE32			米			400


						2.6			PVC管			国标			PVC25管			米			200


						2.7			过路钢管			国标			DN25热镀钢管			米			50


						2.8			绿化带开挖及修复			定制			开挖回填400mm			米			140


						2.9			水泥/柏油/道板砖路面切割/开挖及修复			定制			开挖回填400mm			米			100


						2.10			监控立杆			定制			高3.5m，挑臂(0.5-1)米，含基础、接地			根			4


						2.11			监控立杆			定制			高6m，挑臂(1-6)米，含基础、接地			根			1


						2.12			支架			定制			0.5米			根			20


						2.13			壁装横臂			定制			1.5米			根			20


						2.14			设备箱			定制			400*400*160			个			5


						3、运营商部分


						3.1			互联网设备接入费用			定制			互联网设备建设点位接入费用			台/次			2











